{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":2,"sheets":["Capa","PLANILHA"],"not_rendered":{"images":5,"external_links":6,"defined_names":771},"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Capa","index":0,"n_rows":55,"n_cols":17,"rows_kept":55,"merged":[[1,1,1,16],[2,1,3,16],[4,2,5,16],[6,2,6,16],[7,2,7,16],[8,2,8,16],[9,2,9,16],[10,2,10,16],[11,2,11,16],[12,2,12,16],[13,2,13,16],[14,2,14,16],[16,4,16,8],[17,4,17,8],[18,4,18,8],[19,4,19,8],[20,4,20,8],[21,4,21,8],[22,1,25,16],[26,2,26,4],[26,8,26,10],[27,2,27,4],[27,8,27,10],[29,2,29,4],[29,8,29,10],[30,2,30,4],[30,8,30,10],[32,2,32,4],[32,8,32,10],[33,2,33,4],[33,5,33,6],[33,8,33,10],[35,10,35,14],[36,10,36,16],[37,10,37,16],[38,10,38,14],[39,10,40,16],[41,4,41,5],[41,10,41,14],[42,4,42,5],[42,10,43,16],[43,4,43,5],[44,2,44,4],[44,10,44,14],[45,10,46,16],[47,2,47,4],[47,14,47,16],[50,2,50,4],[53,2,53,4],[54,9,55,14]],"flags":["formulas_cached_only"]}
{"$rows_empty":19}
[null,null,"1",null,"REVISÃO GERAL",{"$nulls":5},"2012-01-26",null,"MGB",null,"JDZ",null,"WV"]
[null,null,"0",null,"EMISSÃO INICIAL",{"$nulls":5},"2011-12-06",null,"MGB",null,"JDZ",null,"WV"]
[null,null,"Rev.",null,"Modificação",{"$nulls":5},"Data",null,"Projetista",null,"Desenhista",null,"Aprovo"]
[]
[]
[]
[]
[null,null,"Gerente de Projeto:",{"$nulls":3},"CREA / UF",null,"Autor do Projeto/ Resp. Técnico",{"$nulls":3},"CREA / UF",null,"Co-Autor:",null,"CREA / UF"]
[null,null,"ENG. WILSON VIEIRA",{"$nulls":3},"0600405580/SP",null,"ARQ. MARCOS B. GHIORZI",{"$nulls":3},"5061908347/SP"]
[]
[null,null,"Coordenador do Contrato:",{"$nulls":3},"CREA / UF",null,"Coord. Adjunto Contrato:",{"$nulls":3},"CREA / UF",null,"Desenhista:"]
[null,null,"ENG. WILSON VIEIRA",{"$nulls":3},"0600405580/SP",null,"ARQ. MARCOS B. GHIORZI",{"$nulls":3},"5061908347/SP",null,"JDZ"]
[]
[null,null,"Número:",{"$nulls":5},"Conferido:",{"$nulls":3},"CREA / UF",null,"Escala:",null,"Data:"]
[null,null,"1156/00-I0-PQ-0024",{"$nulls":5},"ARQ. MARCOS B. GHIORZI",{"$nulls":3},"5061908347/SP",null,"S/E",null,"2011-12-06"]
[]
[{"$nulls":10},"Sítio:"]
[{"$nulls":10},"AEROPORTO INTERNACIONAL PINTO MARTINS"]
[{"$nulls":10},"FORTALEZA / CE"]
[{"$nulls":10},"Área do sítio:"]
[{"$nulls":10},"EMPREENDIMENTO 1: TERMINAL DE PASSAGEIROS (TPS), PÁTIO DE AERONAVES E SISTEMA VIÁRIO DE ACESSO"]
[]
[null,null,"Escala:",null,"Data:",null,"Desenhista:",{"$nulls":3},"Especialidade/ Subespecialidade"]
[null,null,"S/E",null,"2011-12-06",null,"JDZ",{"$nulls":3},"TERMO DE REFERÊNCIA PARA CONTRATAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS"]
[]
[null,null,"Fiscal Contrato:",{"$nulls":5},"Rubrica",null,"Tipo/ Especificação do documento:"]
[null,null,"ARQ. CLOVIS LINS DE ANDRADE",{"$nulls":7},"VOLUME 7: PLANILHA DE ORÇAMENTO FINAL"]
[]
[null,null,"Fiscal Técnico:",{"$nulls":5},"CREA / UF",null,"Tipo de obra:",{"$nulls":3},"Classe geral do projeto:"]
[null,null,"ARQ. VALNIZIA MARIA DE O. MARINHO",{"$nulls":5},"2653/D-RN",null,"REFORMA / AMPLIAÇÃO",{"$nulls":3},"SERVIÇOS COMPLEMENTARES"]
[]
[null,null,"Gestor do contrato:",{"$nulls":5},"Rubrica",null,"Substitui a:",{"$nulls":3},"Substituída por:"]
[null,null,"ENG. AIMÊ FERNANDA S. S. GOMES",{"$nulls":7},"-",{"$nulls":3},"-"]
[]
[null,null,"Termo de contrato Nº.:",{"$nulls":7},"Codificação:"]
[null,null,"TC 091-ST/2009/0010",{"$nulls":6},"FZ.01/000.88/06369/01"]

{"sheet":"PLANILHA","index":1,"n_rows":6073,"n_cols":22,"rows_kept":6073,"merged":[[2,0,4,4],[2,5,2,6],[2,7,2,9],[3,5,3,6],[3,7,3,9],[4,5,4,6],[4,7,4,9],[5,0,5,9],[6,0,7,0],[6,1,7,1],[6,4,7,4],[6,5,7,5],[6,6,7,6],[6,7,7,7],[6,8,7,8],[6,9,7,9],[92,19,92,20],[2493,18,2493,19],[5478,17,5478,20],[5481,18,5481,19],[6043,17,6043,20]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[{"$nulls":12},"OUTRAS REFERÊNCIAS",{"$nulls":5},"Completas","C",{"v":3236,"d":"3,236.00"},{"v":301867907.45,"d":"301,867,907.45"}]
[{"$nulls":4},"Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária",{"$nulls":13},"Incompletas","I",{"v":161,"d":"161.00"},{"v":4165306.46,"d":"4,165,306.46"}]
["AEROPORTO INTERNACIONAL PINTO MARTINS - FORTALEZA / CE                                                         ORÇAMENTO EMPREENDIMENTO \"1\"",{"$nulls":4},"Nº CODIFICAÇÃO ENGEVIX:                                                             ",null,"1156/00-I0-PQ-0024"]
[{"$nulls":5},"Nº CODIFICAÇÃO INFRAERO:                                         ",null,"FZ.01/000.88/06369/01",{"$nulls":13},{"v":0.013798440831905665,"d":"1.38%"}]
[{"$nulls":5},"DATA BASE:  ",null,"SETEMBRO/11"]
["OBRA/SERVIÇO:   CONTRATAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DO TERMINAL DE PASSAGEIROS - TPS, PÁTIO DE AERONAVES E SISTEMA VIÁRIO DE ACESSO"]
["ITEM","SERVIÇOS DO MQS","FONTE DE PESQUISA",null,"DESCRIÇÃO","UNID.","QUANT.","CUSTO UNITÁRIO","CUSTO TOTAL","ÍNDICE REAJUSTE"]
[null,null,"CÓDIGO","FONTE"]
[]
[{"$nulls":4},"EMPREENDIMENTO 1 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DO TERMINAL DE PASSAGEIROS - TPS, PÁTIO DE AERONAVES E SISTEMA VIÁRIO DE ACESSO"]
[]
[{"$nulls":4},"ADMINISTRAÇÃO LOCAL"]
[]
[{"$nulls":4},"MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE PESSOAL E EQUIPAMENTOS"]
[]
[{"$nulls":4},"MANUTENÇÃO DO CANTEIRO"]
[]
[{"$nulls":4},"PROJETO EXECUTIVO"]
[]
["LOTE 1",{"$nulls":3},"REFORMA DO TERMINAL DE PASSAGEIROS"]
[]
["02.00.000",{"$nulls":3},"SERVIÇOS PRELIMINARES"]
[]
["03.00.000",{"$nulls":3},"ARQUITETURA E URBANISMO"]
[]
["04.00.000",{"$nulls":3},"FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS"]
[]
["06.00.000",{"$nulls":3},"INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS"]
[]
["07.00.000",{"$nulls":3},"INSTALAÇÕES ELÉTRICAS"]
[]
["08.00.000",{"$nulls":3},"SISTEMAS ELETRÔNICOS"]
[]
["09.00.000",{"$nulls":3},"SISTEMAS DE TELEMÁTICA"]
[]
["10.00.000",{"$nulls":3},"SISTEMAS ELETROMECÂNICOS"]
[]
["11.00.000",{"$nulls":3},"SERVIÇOS COMPLEMENTARES"]
[null,null,"",""]
["LOTE 2",{"$nulls":3},"AMPLIAÇÃO DO TERMINAL DE PASSAGEIROS"]
[]
["01.00.000",{"$nulls":3},"SERVIÇOS TÉCNICOS"]
[]
["02.00.000",{"$nulls":3},"SERVIÇOS PRELIMINARES"]
[]
["03.00.000",{"$nulls":3},"ARQUITETURA E URBANISMO"]
[]
["04.00.000",{"$nulls":3},"FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS"]
[]
["05.00.000",{"$nulls":3},"INFRAESTRUTURA"]
[]
["06.00.000",{"$nulls":3},"INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS"]
[]
["07.00.000",{"$nulls":3},"INSTALAÇÕES ELÉTRICAS"]
[]
["10.00.000",{"$nulls":3},"SISTEMAS ELETROMECÂNICOS"]
[]
["11.00.000",{"$nulls":3},"SERVIÇOS COMPLEMENTARES"]
[]
["LOTE 4",{"$nulls":3},"PÁTIO DE AERONAVES (TECA)"]
[]
["01.00.000",{"$nulls":3},"SERVIÇOS TÉCNICOS"]
[]
["05.00.000",{"$nulls":3},"INFRAESTRUTURA"]
[]
["07.00.000",{"$nulls":3},"INSTALAÇÕES ELÉTRICAS"]
[]
["11.00.000",{"$nulls":3},"SERVIÇOS COMPLEMENTARES"]
[]
["LOTE 5",{"$nulls":3},"SISTEMAS, EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS E REDE TELEMÁTICA, COM EXCEÇÃO DOS SISTEMAS, EQUIPAMENTOS E REDE DO LOTE 1"]
[]
["08.00.000",{"$nulls":3},"SISTEMAS ELETRÔNICOS"]
[]
["09.00.000",{"$nulls":3},"SISTEMAS DE TELEMÁTICA"]
[]
[{"$nulls":4},"EQUIPE TÉCNICA PARA PROJETOS E \"AS BUILT\""]
[]
["12.00.000",{"$nulls":3},"AS BUILT"]
[]
[]
[]
[{"$nulls":4},"ADMINISTRAÇÃO LOCAL","cj",{"v":1,"d":"1.00"}]
[]
[{"$nulls":4},"MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE PESSOAL E EQUIPAMENTOS","cj",{"v":1,"d":"1.00"}]
[]
[{"$nulls":4},"MANUTENÇÃO DO CANTEIRO","cj",{"v":1,"d":"1.00"}]
[]
[{"$nulls":4},"PROJETO EXECUTIVO","cj",{"v":1,"d":"1.00"}]
[]
["LOTE 1",{"$nulls":3},"REFORMA DO TERMINAL DE PASSAGEIROS"]
[null,null,"",""]
["02.00.000",{"$nulls":3},"SERVIÇOS PRELIMINARES"]
[]
["02.01.000",{"$nulls":3},"Instalações Provisórias"]
[]
["02.01.000.01",{"$nulls":3},"Tapume em chapa de Madeira Compensada"]
["02.01.000.01.01",null,"74220/1","SINAPI","Tapume de Obra - Chapas de madeira compensada resinada com 6 mm de espessura, nas dimensões de 110x220cm, estruturadas em sarrafos de 1x4” e barrotes de 3x3”, ambos em madeira mista. Serão executados na área externa conforme indicado em projeto.","m²",{"v":2719.6620000000007,"d":"2,719.66"},null,null,"I1",null,"C"]
[]
["02.01.000.02",{"$nulls":3},"Divisória de Painéis revestidos com Chapa de Eucalipto "]
["02.01.000.02.01",null,"73862/3","SINAPI","Divisória de Painéis - Composto de painéis de 35mm de espessura, 1.202mm de largura e 2.110mm de altura, revestidos com chapa dura de eucalipto prensadas, oriundas de madeiras certificadas de reflorestamento, com acabamento em resina melamínica de baixa pressão. Referência: Eucatex, Divilux 35 na cor Areia Jundiaí ou equivalente técnico. ","m²",{"v":7564.750900000001,"d":"7,564.75"},null,null,"I1",null,"C"]
[]
["02.01.000.03",{"$nulls":3},"Forro Modular Mineral "]
["02.01.000.03.01",null,"0485","NOVA","TIPO 4 - Placas em fibra mineral com compostos naturais de 1250 x 625x 15 mm cor branco, livre de formaldeído, resistente a fungos e bactérias, com pintura acrílica de ação bacteriostática. Referência: Hunter Douglas - Navi com borda Lay - In ou equivalente técnico.","m²",878.88,null,null,"I1",null,"C"]
[]
["02.01.000.04",{"$nulls":3},"Telhas"]
["02.01.000.04.01",null,0,"NOVA","Cobertura de telha zipada simples em alumínio, com acabamento em pintura a pó, eletrostática, anti-reflexiva na cor branca (RAL 9003), com painel (bandeja perfilada). Referência: Bemo do Brasil ou equivalente técnico. Conforme especificação Técnica.","m²",{"v":2667.59,"d":"2,667.59"},null,null,"I1",null,"C"]
[]
["02.01.000.05",{"$nulls":3},"Portas de Madeira "]
["02.01.000.05.01",null,"73910/1","SINAPI","PM01 - Porta de abrir 0,60x2,10m, com bandeira fixa de 0,60x0,40m em madeira com folha de compensado naval revestidas com laminado melamínico texturizado, cor gelo, esp=3,5cm. Referência FORMICA ou equivalente técnico.","un",{"v":55,"d":"55.00"},null,null,"I1",null,"C"]
[]
["02.01.000.07",{"$nulls":3},"Sinalização viária noturna"]
["02.01.000.07.01",null,"74221/1","SINAPI","Sinalização Noturna composta fio rígido de 2,5mm², isolação em PVC 450/750Vde balde vermelho para sinalização para lâmpada incandescente de até 40W, conforme descrição na tabela Sinapi.","m",{"v":1482.694579,"d":"1,482.69"},null,null,"I1",null,"C"]
[]
["02.01.000.09",{"$nulls":3},"Tapumes em Placa de Chapas Lisas em CRFS "]
["02.01.000.09.01",null,"74220/1","SINAPI","Tapume - Composto de miolo de madeira maciça, laminada ou sarrafeada, contraplacado em ambas as faces por lâminas de madeira e externamente por chapas lisas em CRFS (Cimento Reforçado com Fio Sintético), placas de 1200x2500x40mm, peso entre 33,50 e 37,50 kg/m² e densidade de ± 800 kg/m³, padrão tipo Painel Wall.","m²",{"v":315,"d":"315.00"},null,null,"I1",null,"I"]
[]
["02.01.000.10",{"$nulls":3},"Piso de Borracha"]
["02.01.000.10.01",null,"72188","SINAPI","Piso de borracha, com acabamento liso, em placas de 50 x 50 cm e espessura de 7mm na cor cinza claro, colado sobre contrapiso regularizado. Referência Daud código DL 0320 ou equivalente técnico. Conforme especificação Técnica.","m²",878.88,null,null,"I1",null,"C"]
[]
["02.01.000.11",{"$nulls":3},"Tela de Isolamento tipo Cerquite"]
["02.01.000.11.01",null,"73804/1","SINAPI","Tela de polietileno com tratamento contra raios solares (UV) na cor laranja com largura de 1,20m e comprimento de 50m e malha de 100x40mm, confeccionada com reforço na parte superior e inferior para fixação. Padrão Telbras ou equivalente técnico.","m",{"v":594.412178,"d":"594.41"},null,null,"I1",null,"C"]
[]
["02.01.400",{"$nulls":3},"Demolições e Remoções (os materiais reaproveitáveis serão armazenados dentro do sítio aeroportuário em área a ser definida pela Infraero)"]
["02.01.400.001",null,34010,"NOVA","Remoção de instalações existentes (elétricas e hidráulicas)","m²",{"v":64380,"d":"64,380.00"},null,null,"I1",null,"C"]
["02.01.400.006",null,72215,"SINAPI","Demolição de alvenaria","m²",{"v":15482.916899999998,"d":"15,482.92"},null,null,"I1",null,"C"]
["02.01.400.007",null,"73801-1","SINAPI","Demolição de piso cimentado","m³",{"v":3551.1,"d":"3,551.10"},null,null,"I1",null,"C"]
["02.01.400.008",null,"17-60-32","SIURB","Remoção de granito dos pilares e jardineiras","m²",{"v":3822.744,"d":"3,822.74"},null,null,"I1",null,"C"]
["02.01.400.009",null,72178,"SINAPI","Remoção de divisórias","m²",{"v":2930.83,"d":"2,930.83"},null,null,"I1",null,"C"]
["02.01.400.010",null,"02225.8.8.1","TCPO","Remoção de portas","m²",981.12,null,null,"I1",null,"C"]
["02.01.400.011",null,"02225.8.2.1","TCPO","Remoção de esquadrias","m²",{"v":425.09800000000007,"d":"425.10"},null,null,"I1",null,"C"]
["02.01.400.012",null,"10-60-35","SIURB","Remoção de louças (vasos sanitários, mictórios e cubas)","pç",{"v":387,"d":"387.00"},null,null,"I1",null,"C"]
["02.01.400.013",null,"10-14-37","SIURB","Remoção de chuveiros","pç",{"v":29,"d":"29.00"},null,null,"I1",null,"C"]
["02.01.400.014",null,"10-60-35","SIURB","Remoção de barras de apoio, corrimão e guarda-corpo","m",357.74,null,null,"I1",null,"C"]
["02.01.400.015",null,"10-14-75","SIURB","Remoção de bancadas","m²",{"v":98.14880000000001,"d":"98.15"},null,null,"I1",null,"C"]
["02.01.400.016",null,34011,"NOVA","Remoção de mobiliario","cj",{"v":1,"d":"1.00"},null,null,"I1",null,"C"]
["02.01.400.017",null,"74140/1","SINAPI","Carga mecanizada de entulhos","m³",{"v":6375.65,"d":"6,375.65"},null,null,"I1",null,"C"]
["02.01.400.018",null,66008,"NOVA","Remoção de Estrutura Metálica e telhas inclusive carga, descarga e transporte - dmt 5km","kg",{"v":254960,"d":"254,960.00"},null,null,"I1",null,"C"]
["02.01.400.019",null,72839,"SINAPI","Transporte de material a ser armazenado DMT até 5km","cj",{"v":1,"d":"1.00"},null,null,"I1",null,"C"]
["02.01.400.020",null,"72178 e 74220/1","SINAPI","Desmontagem, Montagem e Remoção de Tapumes","m²",{"v":2719.66,"d":"2,719.66"},null,null,"I1",null,"C"]
["02.01.400.023",null,"1 A 00 001 05","DNIT","Transporte mecanizado de entulhos, DMT 14,0km","m³xkm",{"v":89259.11,"d":"89,259.11"},null,null,"I1",null,"C"]
["02.01.400.024",null,72234,"SINAPI","Remoção de Forro","m²",{"v":55337.479999999996,"d":"55,337.48"},null,null,"I1",null,"C"]
["02.01.400.025",null,72234,"SINAPI","Remoção de forro instalado no Túnel Provisório de Pedestres.","m²",878.88,null,null,"I1",null,"C"]
["02.01.400.026",null,72225,"SINAPI","Remoção de telha zipada simples em alumínio utilizada nos Túneis Provisórios.","m²",{"v":2667.59,"d":"2,667.59"},null,null,"I1",null,"C"]
["02.01.400.027",null,"73801/1","SINAPI","Remoção de Piso de borracha do Túnel Provisório de Pedestres.","m²",878.88,null,null,"I1",null,"C"]
["02.01.400.028",null,"74220/1","SINAPI","Remoção de Tapumes em Placa de Chapas Lisas em CRFS (tipo Wall)","m²",{"v":315,"d":"315.00"},null,null,"I1",null,"C"]
[]
["02.01.500",{"$nulls":3},"Tratamento de superfície metálica existente"]
["02.01.500.01",null,"73865/1 ; 73924/1 ; 75381/1","SINAPI","Tratamento de superfície metálica com lixamento, aplicação de primer e pintura de acabamento incluindo substituição de telhas metálicas","m²",{"v":7398.83,"d":"7,398.83"},null,null,"I1",null,"C"]
[]
["02.02.000",{"$nulls":3},"MOBILIZAÇÕES, MANUTENÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE DA OBRA"]
[]
["02.02.100",{"$nulls":3},"Mobilização de Canteiro e Mobilização e desmobilização de pessoal e equipamento"]
["02.02.100.01",{"$nulls":3},"Mobilização e Desmonilização de pessoal e equipamento (CONSIDERADO NO RESUMO DO EMPREENDIMENTO 1)","cj",{"v":1,"d":"1.00"},null,null,"I4"]
["02.02.100.02",{"$nulls":3},"Administração local e manutenção do canteiro (CONSIDERADO NO RESUMO DO EMPREENDIMENTO 1)","mes",{"v":57,"d":"57.00"},null,null,"I4"]
[]
[{"$nulls":4},"TOTAL ITEM 02.00.000"]
[]
["03.00.000",{"$nulls":3},"ARQUITETURA E URBANISMO"]
[]
["03.01.100",{"$nulls":3},"Paredes "]
[]
["03.01.110",{"$nulls":3},"Alvenaria de bloco de concreto ( Fornecimento e execução)"]
["03.01.110.01",null,"73998/1","SINAPI","Alvenaria de bloco de concreto 09cm x 19 cm x 39cm","m²",193.95,null,null,"I1",null,"C"]
["03.01.110.02",null,"73998/9","SINAPI","Alvenaria de bloco de concreto 14cm X 19cm X 39cm","m²",{"v":7277.39,"d":"7,277.39"},null,null,"I1",null,"C"]
["03.01.110.03",null,"73998/7","SINAPI","Alvenaria de bloco de concreto 19cm X 19cm X 39cm","m²",{"v":4422.18,"d":"4,422.18"},null,null,"I1",null,"C"]
[null,null,"",""]
["03.01.120",null,"","","Divisórias (Fornecimento e Execução)"]
[null,null,"",""]
["03.01.120.01",null,"","","Divisórias em Painéis de Alumínio Anodizado  (Fornecimento e execução)"]
["03.01.120.01.01",null,"73862/13","SINAPI","Painel divisório com espessura de 100 mm. Tipo piso-teto. Acessórios: porta simples e porta dupla.\nEstrutura interna composta por perfis de aço composto por travessas horizontais e montantes tubulares verticais para o travamento estrutural. Estrutura externa em perfis de alumínio extrudado composto por guias superiores e inferiores de acabamento (aparente) em alumínio pintado por processo eletrostático na cor branca.","m²",595.08,null,null,"I1",null,"C"]
[null,null,"",""]
["03.01.120.02",null,"","","Divisória de Painéis revestidos com Chapa de Eucalipto  (Fornecimento e execução)"]
["03.01.120.02.01",null,"73862-10","NOVA","Composto de painéis de 35mm de espessura, 1.202mm de largura e 2.110mm de altura, revestidos com chapa dura de eucalipto prensadas, oriundas de madeiras certificadas de reflorestamento, com acabamento em resina melamínica de baixa pressão. Referência: Eucatex, Divilux 35 na cor Areia Jundiaí ou equivalente técnico.","m²",751.19,null,null,"I1",null,"C"]
[null,null,"",""]
["03.01.120.03",null,"","","Divisórias em Drywall ( Fornecimento e execução)"]
["03.01.120.03.01",null,"30001","NOVA","Divisória em drywall constituída por uma estrutura de perfis de aço galvanizado, chapas de gesso para drywall com espessura de 15 mm e altura de 2800mm, parafusadas em ambos os lados. Referência: Knauf Standard ou equivalente técnico. Conforme especificação Técnica. ","m²",547.73,null,null,"I1",null,"C"]
["03.01.120.03.02",null,"80010","NOVA","Divisória em drywall constituída por uma estrutura de perfis de aço galvanizado, chapas duplas de gesso para drywall com espessura de 12,5mm e altura de 5200mm, parafusadas em ambos os lados, espessura total de 150mm com isolamento interno com painéis de lã de vidro ensacados com coeficiente de absorção acústica (NRC) entre 0,66-0,90. Referência: Knauf, sistema Knauf W115 ou equivalente técnico. Conforme especificação Técnica.","m²",13.39,null,null,"I1",null,"C"]
[null,null,"",""]
["03.01.120.04",null,"","","Divisórias em placas de Laminado – Sanitários (Fornecimento e execução)"]
["03.01.120.04.01",null,"30002","NOVA","Os painéis das divisórias dos banheiros públicos e dos funcionários serão constituídos de placas de laminado do tipo TS com espessura de 10mm, alturas variáveis e portas do mesmo material, conforme indicação de projeto. Referência: Neocom ou equivalente técnico","m²",248.89,null,null,"I1",null,"C"]
["03.01.120.04.02",null,7100,"SINAPI","Portas em laminado melamínico estrutural TIPO TS-10mm, com acabamento texturizado dupla face, cor cinza claro, 0,60x1,90m, perfil batente em alumínio natural para aplicação em sanitários. Referência NEOCOM ou equivalente técnico.","un",{"v":155,"d":"155.00"},null,null,"I1",null,"C"]
[]
["03.01.120.05",{"$nulls":3},"Divisórias em Vidro Laminado (Fornecimento e execução)"]
["03.01.120.05.01",null,"73866/1 ; 08520.8.1.3","SINAPI / TCPO","Divisória em vidro laminado não encaixilhado, fixado diretamente sobre o piso através de cantoneira de abas desiguais em aço galvanizado, nas dimensões de 3,5x6cm e esp. de 3mm, soldada em barra chata corrida, esp. de ¼” e largura de 10cm chumbada no piso com chumbador tipo parabolt, o vidro será fixado com silicone estrutural.","m",48.73,null,null,"I1",null,"C"]
[null,null,"",""]
["03.01.200",null,"","","Esquadrias "]
[null,null,"",""]
["03.01.210",null,"","","Porta corta-fogo de abrir em aço galvanizado com batentes fabricados em chapa de aço galvanizado natural, com reforço para dobradiças, núcleo em material isolante e tratamento a base de primer epóxi com pintura em tinta esmalte na cor branca. Barra anti-pânico, ferragens, guarnições e dobradiças inclusas no fornecimento das portas. Resistência mínima as chamas de 90 minutos. Conforme especificação Técnica."]
["03.01.210.01",null,"73632","SINAPI","PC01 - Porta corta Fogo - 0,90 x 2,10m com barra anti-pânico.","un",{"v":6,"d":"6.00"},null,null,"I1",null,"C"]
["03.01.210.04",null,73632,"SINAPI","PC04 - Porta corta Fogo - 1,80 x 2,10m com barra anti-pânico.","un",{"v":1,"d":"1.00"},null,null,"I1",null,"C"]
[null,null,"",""]
["03.01.220",null,"","","Fornecimento e instalação de portas de madeira, com folha de compensado naval, revestida com laminado melaminico texturizado, exp=3,5cm. Inclusive batentes, guarnições e ferragens. Conforme especificação Técnica."]
["03.01.220.01",null,"73910/1","SINAPI","PM01 - Porta de madeira de abrir - 0,60 x 2,10 m, com bandeira fixa de 0,60 x 0,40 m.","un",{"v":6,"d":"6.00"},null,null,"I1",null,"C"]
["03.01.220.02",null,"73910/3","SINAPI","PM02 - Porta de madeira de abrir - 0,70 x 2,10 m, com bandeira fixa de 0,70 x 0,40 m.","un",{"v":37,"d":"37.00"},null,null,"I1",null,"C"]
["03.01.220.03",null,"73910/5","SINAPI","PM03 - Porta de madeira de abrir - 0,80 x 2,10 m, com bandeira fixa de 0,80 x 0,40 m.","un",{"v":112,"d":"112.00"},null,null,"I1",null,"C"]
["03.01.220.04",null,"73910/10","SINAPI","PM04 - Porta de madeira de abrir - 0,90 x 2,10 m, com bandeira fixa de 0,90 x 0,40 m.","un",{"v":41,"d":"41.00"},null,null,"I1",null,"C"]
["03.01.220.05",null,"73910/11","SINAPI","PM05 - Porta de madeira de abrir - 1,40 x 2,10 m (duas folhas de 0,70 m cada), com bandeira fixa de 1,40 x 0,40 m.","un",{"v":2,"d":"2.00"},null,null,"I1",null,"C"]
["03.01.220.06",null,"73910/11","SINAPI","PM06 - Porta de madeira de abrir - 1,60 x 2,10 m (duas folhas de 0,80 m cada), com bandeira fixa de 1,60 x 0,40 m.","un",{"v":2,"d":"2.00"},null,null,"I1",null,"C"]
["03.01.220.08",null,"73910/11","SINAPI","PM08 - Porta de madeira de abrir - 2,00 x 2,10 m (duas folhas de 1,00 m cada), com bandeira fixa de 2,00 x 1,00 m.","un",{"v":2,"d":"2.00"},null,null,"I1",null,"C"]
["03.01.220.10",null,"73910/11","SINAPI","PM10 - Porta de madeira de abrir - 2,00 x 2,10 m (duas folhas de 1,00 m cada), com bandeira fixa de 2,00 x 0,40 m.","un",{"v":2,"d":"2.00"},null,null,"I1",null,"C"]
[null,null,"",""]
["03.01.230",null,"","","Conjuntos de portas em alumínio anodizado, na cor preta, com camadas anódicas de 21µ (micra), linha Gold. Ferragens, guarnições e dobradiças inclusas. Referência: ALCOA ou equivalente técnico.Conforme especificação Técnica FZ.06/200.92/03896"]
["03.01.230.01",null,"08520.8.2.6","TCPO","PL01 - Porta de Alumínio - 0,80x2,10 m","un",{"v":2,"d":"2.00"},null,null,"I1",null,"C"]
["03.01.230.02",null,"08520.8.2.6","TCPO","PL02  - Porta de Aluminio -  0,80x2,10 m ","un",{"v":2,"d":"2.00"},null,null,"I1",null,"C"]
["03.01.230.03",null,"08520.8.2.6 ","TCPO","PL03 - Porta de Aluminio - 2,00x2,10 m","un",{"v":7,"d":"7.00"},null,null,"I1",null,"C"]
["03.01.230.05",null,"74071/1","SINAPI","PL05 - Porta de Aluminio - 1,94x2,10 m","un",{"v":1,"d":"1.00"},null,null,"I1",null,"C"]
["03.01.230.07",null,"74071/1","SINAPI","PL08 - Porta de Aluminio - 1,60x2,10 m, com bandeira fixa de 1,60 x 0,40 m.","un",{"v":3,"d":"3.00"},null,null,"I1",null,"C"]
[null,null,"",""]
["03.01.260",null,"","","Grades Metálicas em chapa de aço galvanizado e fechamento em tela ondulada de abertura 2” e fio 10, pintura eletrostática na cor grafite. Referência: Teciam ou equivalente técnico.  Conforme especificação Técnica."]
["03.01.260.01",null,73631,"SINAPI","G001 - Grades Metálicas - 1,60 x 2,10 ","un",{"v":1,"d":"1.00"},null,null,"I1",null,"C"]
["03.01.260.02",null,73631,"SINAPI","G002 - Grades Metálicas - 1,20 x 2,10","un",{"v":1,"d":"1.00"},null,null,"I1",null,"C"]
["03.01.260.03",null,73631,"SINAPI","G003 - Grades Metálicas - 4,726 x 2,50m Grade em barra de aço galvanizado tubular, Ø 3mm, e fechamento em tela ondulada de abertura 2” e fio 10, pintura eletrostática na cor grafite. ","un",{"v":1,"d":"1.00"},null,null,"I1",null,"C"]
[null,null,"",""]
["03.01.270",null,"","","Structural Glazing "]
["03.01.270.01",null,"","","Sistema de fechamento vertical tipo pele de vidro que consiste em um conjunto composto de perfis internos de alumínio com acabamento anodizado na cor branca, que suportam a fixação de vidros laminados duplos colados com silicone estrutural na face externa, instalado onde indicado em projeto. Referência: ALCOA ou equivalente técnico. Conforme especificação Técnica FZ.06/200.92/03896"]
["03.01.270.01.01",null,"73866/1 ; 08520.8.1.3","SINAPI / TCPO","Structural Glazing - C005, C030, C031, C032, C133 e C134, SHED, ELEVADORES e FACHADA LADO TERRA.","m²",{"v":1194.25,"d":"1,194.25"},null,null,"I1",null,"C"]
[null,null,"",""]
["03.01.280",null,"","","Fachada Cortina"]
["03.01.280.01",null,"","","Sistema de fechamento vertical tipo fachada-cortina que consiste em um conjunto composto de perfis de alumínio com acabamento anodizado seguindo padrão existente e vidro. Referência: Alcoa ou equivalente técnico. Conforme especificação Técnica."]
["03.01.280.01.02",null,"73866/1 ; 08520.8.1.3","SINAPI / TCPO","Fachada Cortina - C002 / C008 / C009/ C010 / C015 / C016 / C021/ C022 / C023 / C024 / C026 / C033 / C038 / C070 / C071 / C072 / C073 / C074 / C085 / C086 / C087 / C090 / C091 / C092 / C093 / C094 / C095 / C096 / C102 / C104 / C105 / C106 / C112 / C119 / C120 / C121 / C131 ","m²",{"v":2243.29,"d":"2,243.29"},null,null,"I1",null,"C"]
[null,null,"",""]
["03.01.290",{"$nulls":3},"Caixilhos Fixos "]
["03.01.290.01",null,"","","Caixilho fixo em alumínio anodizado na cor preta com camadas anódicas de 21µ (micra), linha Gold. Referência: Alcoa ou equivalente técnico.Conforme especificação Técnica."]
["03.01.290.01.01",null,"73866/1 ; 08520.8.1.3","SINAPI / TCPO","Caixilho fixo - C020 / C039 / C040 / C132","m²",22.74,null,null,"I1",null,"C"]
[null,null,"",""]
["03.01.300",null,"","","Caixilhos Maxim-ar"]
["03.01.300.01",null,"","","Caixilho em alumínio anodizado na cor preta com camadas anódicas de 21µ (micra), linha Gold, com sistema de abertura maxim-ar. Referência: Alcoa ou equivalente técnico.Conforme especificação Técnica."]
["03.01.300.01.01",null,"73866/1 ; 08520.8.1.3","SINAPI / TCPO","Caixilhos Maxim-ar - C014 / C018","m²",{"v":4.2,"d":"4.20"},null,null,"I1",null,"C"]
[null,null,"",""]
["03.01.310",null,"","","Portas automáticas"]
["03.01.310.01",null,"","","Portas automáticas anti pânico - Conjunto composto por quatro folhas anti-pânico, sendo as duas folhas centrais automáticas deslizantes em alumínio anodizado, cor preto. Referência: Dorma ou equivalente técnico e complemento em caixilhos fixos de fechamento em alumínio anodizado. Conforme especificação Técnica."]
["03.01.310.01.01",null,"ARQ006","NOVA","Portas automáticas anti pânico - C005 / C030 / C031 / C032","m²",{"v":104.088,"d":"104.09"},null,null,"I1",null,"C"]
[null,null,"",""]
["03.01.310.02",null,"","","Portas automáticas - Conjunto composto por duas folhas automáticas deslizantes em alumínio anodizado cor preto. Dimensões conforme projeto. Referência: Dorma ou equivalente técnico. Conforme especificação Técnica."]
["03.01.310.02.01",null,"ARQ007","NOVA","Portas automáticas - C002 / C023 / C024 / C033 / C095 / PL06","m²",{"v":52.849999999999994,"d":"52.85"},null,null,"I1",null,"C"]
[null,null,"",""]
["03.01.320",null,"","","Vidros"]
["03.01.320.01",null,"50009","NOVA","VL1 - Vidro laminado refletivo incolor, espessura 8 mm. Referência: Cebrace - Reflecta Float ou equivalente técnico. ","m²",{"v":1798.72,"d":"1,798.72"},null,null,"I1",null,"C"]
["03.01.320.02",null,"50010","NOVA","VL2 - Vidro laminado refletivo incolor, espessura 12 mm, dois vidros de 6 mm cada, aderidos entre si por um filme de polivinil butiral - PVB - com propriedades de proteção solar e de calor. Referência: Cebrace - Reflecta Float incolor ou equivalente técnico.","m²",553.38,null,null,"I1",null,"C"]
["03.01.320.03",null,"50011","NOVA","VL3 – Vidro laminado incolor, espessura 20mm, dois vidros de 10mm cada, aderidos entre si por uma película interna de PVB – película polivinil butiral incolor. Referência do Vidro: Cebrace – Laminado ou equivalente técnico. Referência da Película: Llumar ou equivalente técnico.Cebrace – Ecolite incolor. Referência da Película: Llumar.","m²",690.66,null,null,"I1",null,"C"]
["03.01.320.04",null,"50110","NOVA","VL4 - Vidro laminado incolor, espessura 12 mm, dois vidros de 6 mm cada, aderidos entre si por um filme de polivinil butiral incolor - PVB, com aplicação interna de película decorativa cor branco jateado. Referência do vidro: Cebrace Cool Lite KNT ou equivalente técnico. Referência da película de PVB: Llumar ou equivalente técnico.","m²",{"v":1487.98,"d":"1,487.98"},null,null,"I1",null,"C"]
["03.01.320.05",null,"50111","NOVA","VL5 - Vidro comum, tipo float, espessura 4 mm, com tratamento em pintura especial, em alto brilho, na cor branca. Referência: Cebrace Coverglass ou equivalente técnico.","m²",668.27,null,null,"I1",null,"C"]
["03.01.320.06",null,"50013","NOVA","VL6 - Vidro laminado incolor, espessura 8 mm, com dois vidros de 4 mm, aderidos entre si por uma película interna de PVB - película polivinil butiral branca. Referência: Cebrace - Reflexta Float ou equivalente técnico. Referência da película: Llumar ou equivalente técnico.","m²",297.31,null,null,"I1",null,"C"]
["03.01.320.09",null,"50014","NOVA","VL9 - Vidro laminado incolor refletivo, espessura 18 mm, um vidro de 12 mm e outro de 6 mm, aderidos entre si por 4 filmes de polivinil butiral incolor - PVB. Referência do vidro: Cebrace - Laminado ou equivalente técnico. Referência das películas de PVB: Llumar ou equivalente técnico.","m²",5.25,null,null,"I1",null,"C"]
[null,null,"",""]
["03.01.330",null,"","","Vidros Temperados"]
["03.01.330.01",null,72120,"SINAPI","Vidro temperado jateado, espessura 10 mm. Referência: Santa Marina Vitrage ou equivalente técnico.","m²",8.91,null,null,"I1",null,"C"]
[null,null,"",""]
["03.01.340",null,"","","Espelho"]
["03.01.340.01",null,"74125/002","SINAPI","Espelho de cristal incolor, na espessura 4mm, conforme medidas indicadas no projeto. Ref. \"Guardian\" ou equivalente técnico normatizado. Conforme especificação Técnica.","m²",124.66,null,null,"I1",null,"C"]
["03.01.340.02",null,"74125/002","SINAPI","Espelho com acabamento cromado, nas dimensões 0,65 x 0,95m, colocado a 1,05m de altura em relação ao piso, colado sobre a caixa mdf e com 10º de inclinação em relação a parede, conforme projeto (Para sanitários de portadores de necessidades especiais) Ref. \"Guardian\" ou equivalente Técnico normatizado.Conforme especificação Técnica.","m²",13.74,null,null,"I1",null,"C"]
["03.01.340.03",null,"74125/002","SINAPI","Espelho com acabamento cromado, nas dimensões 1,00 x 1,05m, bordas bisotadas, colocado a 1,05m de altura em relação ao piso, colado sobre caixa em MDF, e com 10º de inclinação em relação a parede, conforme projeto. Referência: Guardian ou equivalente técnico (para sanitário família). ","m²",4.62,null,null,"I1",null,"C"]
[null,null,"",""]
["03.01.350",null,"","","Guarda Corpo (Fornecimento e instalação)"]
["03.01.350.01",null,"07967","ORSE","Guarda-corpo em vidro laminado não encaixilhado, fixado diretamente sobre o piso através de cantoneira de abas desiguais em aço galvanizado, nas dimensões de 3,5x6cm e esp. de 3mm, soldada em barra chata corrida, esp. de ¼” e largura de 10cm chumbada no piso com chumbador tipo parabolt, o vidro será fixado com silicone estrutural e receberá corrimão em aço inox escovado.","m",{"v":593.6,"d":"593.60"},null,null,"I1",null,"C"]
["03.01.350.02",null,73631,"SINAPI","Guarda-corpo em tubo de aço galvanizado com diâmetro de 3”, espessura de parede de 2mm soldados a um tubo vertical com diâmetro de 1½””, espessura de parede de 2mm, com distância máxima de 100cm, que por sua vez estará soldado em base metálica, 10x10cm, espessura de ¼”, chumbada no piso com chumbador tipo parabolt, entre os tubos verticais, paralelos ao tubo de 3”, serão soldados ferros chatos em aço galvanizado, nas dimensões de 1¼”x1/4”, conforme detalhes de projeto. Serão instalados corrimãos em aço galvanizado (conforme item 11.CORRIMÃO). O guarda corpo receberá pintura esmalte sintético acetinado na cor branca (conforme item 7. PINTURAS).","m",37.44,null,null,"I1",null,"C"]
[null,null,"",""]
["03.01.400",null,"","","Cobertura"]
[null,null,"",""]
["03.01.410",null,"","","Telhas Metálicas (Fornecimento e instalação)"]
["03.01.410.01",null,0,"NOVA","Cobertura de telha zipada simples em alumínio, com acabamento em pintura a pó, eletrostática, anti-reflexiva na cor branca (RAL 9003), com painel (bandeja perfilada). Referência: Bemo do Brasil ou equivalente técnico. Conforme especificação Técnica.","m²",{"v":5387.76,"d":"5,387.76"},null,null,"I1",null,"C"]
["03.01.410.02",null,0,"NOVA","Cobertura em telhas termoisolante , lã de isolamento e painel (bandeja perfilada) Ref. Bemo do Brasil ou equivalente técnico, conforme especificação técnica.","m²",{"v":5193.8099999999995,"d":"5,193.81"},null,null,"I1",null,"C"]
[null,null,"",""]
["03.01.420",null,"","","Rufos de aluminio (Fornecimento e instalação)"]
["03.01.420.01",null,72109,"SINAPI","Rufo chapéu em painel de alumínio composto (ACM) na cor cinza escovado L=0,43","m²",70.26,null,null,"I1",null,"C"]
["03.01.420.02",null,72109,"SINAPI","Rufo chapéu em painel de alumínio composto (ACM) na cor cinza escovado L=0,38","m²",100.66,null,null,"I1",null,"C"]
["03.01.420.03",null,72108,"SINAPI","Rufo chapéu em painel de alumínio composto (ACM) na cor cinza escovado (medidas diversas)","m²",52.91,null,null,"I1",null,"C"]
["03.01.420.04",null,72108,"SINAPI","Rufo em alumínio pintado, nas dimensões de 30cm de largura e comprimento variável, espessura mínima de 1mm, na cor branca. Ref. Bemo do Brasil ou equivalente técnico, conforme especificação técnica.","m",379.43,null,null,"I1",null,"C"]
[null,null,"",""]
["03.01.430",null,"","","Calhas de aluminio (Fornecimento e instalação)"]
["03.01.430.01",null,72108,"SINAPI","Calhas em alumínio em dimensões variáveis,  na espessura de 1,50mm, com acabamento em pintura eletrostática branca (RAL 9003). Referência: Bemo do Brasil ou equivalente técnico. Conforme especificação Técnica.","m²",819.15,null,null,"I1",null,"C"]
[null,null,"",""]
["03.01.440",null,"","","Elemento Vazado de Concreto"]
["03.01.440.01",null,"73937/5","SINAPI","Elemento vazado de concreto, tipo veneziana, dimensões de 39 x 39 x 8cm. Referência: Neo Rex – Ref. 62B8 ou equivalente técnico. Conforme especificação Técnica.","m²",510.67,null,null,"I1",null,"C"]
[null,null,"",""]
["03.01.450",null,"","","Passarela de Manutenção e Linha de Vida"]
["03.01.450.01",null,50016,"NOVA","Passarela para manutenção em aço estrutural com piso em chapa expandida galvanizadas à fogo, L=700mm. Em toda a extensão da cobertura com “shed”. Referência para ambos : Bemo do Brasil ou equivalente técnico. Conforme especificação Técnica.","m²",104.16,null,null,"I1",null,"C"]
["03.01.450.02",null,"ARQ030","NOVA","Linha de vida entre os eixos C/C1 próximas as calhas e da passarela, modelo Travflex constituído de pilaretes em aço inox, tensores e cordoalhas, posicionados a cada 5m em toda a extensão do telhado conforme descrito acima. Referência: SpanSet ou equivalente técnico","un",{"v":30,"d":"30.00"},null,null,"I1",null,"I"]
[null,null,"",""]
["03.01.500",null,"","","Revestimentos"]
[null,null,"",""]
["03.01.510",null,"","","Pisos"]
[null,null,"",""]
["03.01.510.01",null,"","","Contrapiso e regularização da base ( Fornecimento e Execução)"]
["03.01.510.01.02",null,"73977","SINAPI","Contrapiso Desempenado","m²",{"v":3189.78,"d":"3,189.78"},null,null,"I1",null,"C"]
["03.01.510.01.03",null,6051,"SINAPI","Regularização da Base","m²",159.63,null,null,"I1",null,"C"]
[null,null,"",""]
["03.01.510.02",null,"","","Pisos em Granito (Fornecimento e execução)"]
["03.01.510.02.01",null,"72138 ","SINAPI","Granito Rosa Iracema, placas de 45 x 45cm, acabamento polido  e espessura igual a 2cm ou equivalente técnico, com rejunte composto por cimento, agregados minerais, pigmentos inorgânicos, polímeros e aditivos químicos, espessura de 7mm,cor cinza. Referência: Quartzolit ou equivalente técnico. Conforme especificação Técnica","m²",{"v":4097.76,"d":"4,097.76"},null,null,"I1",null,"C"]
["03.01.510.02.02",null,72138,"SINAPI","Granito Branco Marfim polido, placas de 45 x 45cm, acabamento polido e espessura igual a 2cm ou equivalente técnico, com rejunte composto por cimento, agregados minerais, pigmentos inorgânicos, polímeros e aditivos químicos, espessura de 7mm,cor cinza. Referência: Quartzolit ou equivalente técnico. Conforme especificação Técnica","m²",{"v":11451.88,"d":"11,451.88"},null,null,"I1",null,"C"]
["03.01.510.02.03",null,72138,"SINAPI","Granito Branco Marfim levigado, em peças inteiras na medida dos degraus e com 2cm de espessura ou equivalente técnico, com rejunte composto por cimento, agregados minerais, pigmentos inorgânicos, polímeros e aditivos químicos, espessura de 1,5mm,cor cinza.Referência: Quartzolit ou equivalente técnico .  Nos patamares as peças deverão ser levigadas e manter a modulação 40x40cm com tabeira em granito no perímetro. Conforme especificação Técnica","m²",{"v":456.89492000000007,"d":"456.89"},null,null,"I1",null,"C"]
["03.01.510.02.04",null,"72138 ","SINAPI","Granito Rosa Iracema levigado, em peças inteiras na medida dos degraus e com 2cm de espessura ou equivalente técnico, com rejunte composto por cimento, agregados minerais, pigmentos inorgânicos, polímeros e aditivos químicos, espessura de 1,5mm,cor cinza.Referência: Quartzolit ou equivalente técnico .  Nos patamares as peças deverão ser levigadas e manter a modulação 40x40cm com tabeira em granito no perímetro. Conforme especificação Técnica","m²",{"v":325.04990000000004,"d":"325.05"},null,null,"I1",null,"C"]
[null,null,"",""]
["03.01.510.03",null,"","","Revestimento de Piso em Borracha (Fornecimento e Execução)"]
["03.01.510.03.01",null,"72188","SINAPI","Piso de borracha, com acabamento liso, em placas de 50 x 50 cm e espessura de 7mm na cor cinza claro, colado sobre contrapiso regularizado. Referência Daud código DL 0320 ou equivalente técnico. Conforme especificação Técnica.","m²",{"v":1018.11,"d":"1,018.11"},null,null,"I1",null,"C"]
[null,null,"",""]
["03.01.510.04",null,"","","Porcelanato 60x60cm (Fornecimento e execução)"]
["03.01.510.04.01",null,"73829/1","SINAPI","Piso porcelanato nas dimensões 60x60cm e rejunte de 2mm de espessura. Referência: Portobello – Linha Marmi, Carrara Bianco ANT ou equivalente técnico. Conforme especificação Técnica.","m²",{"v":1303.87,"d":"1,303.87"},null,null,"I1",null,"C"]
[null,null,"",""]
["03.01.510.05",null,"","","Piso Elevado com Acabamento em Borracha ( Fornecimento e execução)"]
["03.01.510.05.01",null,"72188","NOVA","Piso elevado em placas de 60x60cm em chapa metálica e placas de cimento leve. Referência Piso AG ou equivalente técnico.  Sobre o piso metálico revestimento em piso de borracha, com acabamento liso, em placas de 60x60cm e espessura de 4mm, na cor cinza. Referencia Daud ou equivalente técnico. Conforme especificação Técnica.","m²",{"v":159.9,"d":"159.90"},null,null,"I1",null,"C"]
[null,null,"",""]
["03.01.510.06",null,"","","Piso Cerâmico de Alta Resistência (Fornecimento e Execução)"]
["03.01.510.06.01",null,"73829/1","SINAPI","Piso cerâmico de 45 x 45cm, esmaltado extra de primeira qualidade PEI-5 alto padrão na cor branca. Referência: Eliane - Cargo Plus White ou equivalente técnico. Conforme especificação Técnica.","m²",150.23,null,null,"I1",null,"C"]
[null,null,"",""]
["03.01.510.07",null,"","","Piso de alta resistência ( Fornecimento e execução)"]
["03.01.510.07.01",null,"72136","SINAPI","Piso em agregados rochosos de alta resistência tipo KORODUR WH ou equivalente técnico, cor cinza, moldado in loco, com acabamento polido, em painéis de 50 x 50 cm referência MONTANA ou equivalente técnico. ","m²",{"v":2533.02,"d":"2,533.02"},null,null,"I1",null,"C"]
[null,null,"",""]
["03.01.510.08",null,"","","Piso em Grade Eletrofundida (Fornecimento e execução)"]
["03.01.510.08.01",null,50020,"NOVA","Pisos em grade eletrofundida com malha 30x100mm h=30mm, referencia Metalgrade mod. E30C com acabamento em pintura epóxi poliéster sobre superfície previamente galvanizada.","m²",134.54,null,null,"I1",null,"C"]
[null,null,"",""]
["03.01.510.09",null,"","","Sinalização Tátil (Fornecimento e execução)"]
["03.01.510.09.01.01",null,72188,"SINAPI","Placa de borracha alto tráfego, antiderrapante, em superfície com relevos tronco-cônico, cor amarelo, placas nas dimensões 250x250x7mm. Referência: Plurigoma ou equivalente técnico. Conforme especificação Técnica.","m²",42.79,null,null,"I1",null,"C"]
["03.01.510.09.02.01",null,72188,"SINAPI","Placa de borracha alto tráfego, anti-derrapante, em superfície com relevos lineares, cor azul, placas nas dimensões 250x250x7mm. Referência: Plurigoma ou equivalente técnico.Conforme especificação Técnica.","m²",13.35,null,null,"I1",null,"C"]
[null,null,"",""]
["03.01.510.11",null,"","","Rodapé ( Fornecimento e execução)"]
["03.01.510.11.01",null,"73742/1 ","SINAPI","Rodapé em Granito Rosa Iracema com espessura de 2cm e altura de 10cm ou equivalente técnico.","m",{"v":1722.1599999999999,"d":"1,722.16"},null,null,"I1",null,"C"]
["03.01.510.11.02",null,"73742/1","SINAPI","Rodapé Granito Branco Marfim com espessura de 2cm e altura de 10cm ou equivalente técnico.","m",{"v":1747.11,"d":"1,747.11"},null,null,"I1",null,"C"]
["03.01.510.11.03",null,"72190 ","SINAPI","Rodapé em Borracha com 10cm de altura e espessura de 3mm. Referência Daud ou equivalente técnico, Conforme especificação Técnica.","m",{"v":825.5100000000001,"d":"825.51"},null,null,"I1",null,"C"]
["03.01.510.11.04",null,"73808/1","SINAPI","Rodapé em Argamassa de Alta Resistência com altura de 10cm moldado in loco. Referência Montana Korodur WH ou equivalente técnico, Conforme especificação Técnica.","m",199.81,null,null,"I1",null,"C"]
[null,null,"",""]
["03.01.510.12",null,"","","Soleira ( Fornecimento e execução)"]
[]
["03.01.510.12.01",{"$nulls":3},"Granito Rosa Iracema Polido"]
["03.01.510.12.01.01",null,"74111/1","SINAPI","Granito Rosa Iracema Polido - Espessura igual a 2cm, largura de 19cm (para paredes de blocos de 14cm) e comprimento variável conforme aplicação no projeto ou equivalente técnico. Deverão ser assentadas e rejuntadas em argamassa industrializada. Referência: Quartzolit ou equivalente técnico.","m",117.92,null,null,"I1",null,"C"]
["03.01.510.12.01.02",null,"74111/1","SINAPI","Granito Rosa Iracema Polido - Espessura igual a 2cm, largura de 24cm (para paredes de blocos de 19cm) e comprimento variável conforme aplicação no projeto ou equivalente técnico. Deverão ser assentadas e rejuntadas em argamassa industrializada. Referência: Quartzolit ou equivalente técnico.","m",10.08,null,null,"I1",null,"C"]
[]
["03.01.510.12.02",{"$nulls":3},"Granito Branco Marfim Polido "]
["03.01.510.12.02.01",null,"74111/1","SINAPI","Granito Branco Marfim Polido - Espessura igual a 2cm, largura de 19cm (para paredes de blocos de 14cm) e comprimento variável conforme aplicação no projeto ou equivalente técnico. Deverão ser assentadas e rejuntadas em argamassa industrializada. Referência: Quartzolit ou equivalente técnico.","m",129.85,null,null,"I1",null,"C"]
["03.01.510.12.02.02",null,"74111/1","SINAPI","Granito Branco Marfim Polido - Espessura igual a 2cm, largura de 24cm (para paredes de blocos de 19cm) e comprimento variável conforme aplicação no projeto equivalente técnico. Deverão ser assentadas e rejuntadas em argamassa industrializada. Referência: Quartzolit ou equivalente técnico.","m",16.24,null,null,"I1",null,"C"]
[null,null,"",""]
["03.01.520",null,"","","Revestimento de Paredes"]
[null,null,"",""]
["03.01.520.01",null,"","","Chapisco / Emboço/ Reboco (Fornecimento e Execução)"]
["03.01.520.01.01",null,"74161/1","SINAPI","Chapisco","m²",{"v":19043.6535,"d":"19,043.65"},null,null,"I1",null,"C"]
["03.01.520.01.02",null,"73927/7 + 73545","SINAPI","Emboço","m²",{"v":19043.6535,"d":"19,043.65"},null,null,"I1",null,"C"]
["03.01.520.01.03",null,"5995 + 6036","SINAPI","Reboco","m²",{"v":11873.641499999998,"d":"11,873.64"},null,null,"I1",null,"C"]
[null,null,"",""]
["03.01.520.02",null,"","","Revestimento Cerâmico / Pastilhas / Porcelanato"]
["03.01.520.02.01",null,"73667 ","SINAPI","TIPO 4 - Pastilha cerâmica 9,5x9,5cm acetinada cor neve . Referência: Portobello - Linha Arquiteto Design ARQ NEVE, Portobello ou equivalente técnico, mais composição com filete de cerâmica 1,5 x 30 cm, cor branco. Referência Portobello- linha White Home, código 35602E. (PASTILHA) equivalente técnico","m²",{"v":3026.89,"d":"3,026.89"},null,null,"I1",null,"C"]
["03.01.520.02.01.01",null,"73667 ","SINAPI","TIPO 4 - Pastilha cerâmica 9,5x9,5cm acetinada cor neve . Referência: Portobello - Linha Arquiteto Design ARQ NEVE, Portobello ou equivalente técnico, mais composição com filete de cerâmica 1,5 x 30 cm, cor branco. Referência Portobello- linha White Home, código 35602E. (FILETE) equivalente técnico","m",{"v":1375.86,"d":"1,375.86"},null,null,"I1",null,"C"]
["03.01.520.02.02",null,"73667 ","SINAPI","TIPO 6 - Pastilha cerâmica 9,5x9,5cm acetinada cor neve . Referência: Portobello - Linha Arquiteto Design ARQ NEVE, Portobello ou equivalente técnico. ","m²",{"v":1142.38,"d":"1,142.38"},null,null,"I1",null,"C"]
["03.01.520.02.03",null,"73912/2","SINAPI","Cerâmica 20x20cm brilhante cor branca. Referência: Eliane - Linha Forma Slim Branco Br Mp ou equivalente técnico. Conforme especificação Técnica.","m²",{"v":1188.485,"d":"1,188.49"},null,null,"I1",null,"C"]
["03.01.520.02.04",null,"73912/2","SINAPI","Porcelanato 60x120cm cor branco. Referência Portobello – Linha Progetto, Simplesmente Branco Natural ou equivalente técnico. Conforme especificação Técnica","m²",{"v":1943.33,"d":"1,943.33"},null,null,"I1",null,"C"]
[null,null,"",""]
["03.01.520.03",null,"","","Revestimento Metálico - Alumínio Composto - tipos 9 e 10 (Fornecimento e instalação)"]
["03.01.520.03.01",null,50021,"NOVA","Placas compostas por duas chapas de cobertura em alumínio na cor cinza metálico, com um núcleo de plástico e pintura PVDF 500 (tipo 9), com dimensões variáveis conforme especificado em projeto. Referência Alucobond – cor Silver Metallic 500 ou equivalente técnico","m²",{"v":3724.13,"d":"3,724.13"},null,null,"I1",null,"C"]
["03.01.520.03.02",null,50022,"NOVA","Placas compostas por duas chapas de cobertura de alumínio na cor branco, com um núcleo de plástico e pintura PVDF 500 (tipo 10), com dimensões variáveis conforme especificado em projeto. Referência Alucobond – cor 101 White 16 ou equivalente técnico","m²",{"v":1868.85,"d":"1,868.85"},null,null,"I1",null,"C"]
[null,null,"",""]
["03.01.520.04",null,"","","Fechamento em Tela ( Fornecimento e execução)"]
["03.01.520.04.01",null,50024,"NOVA","Tela em aço inox, malha de 1,51mm e fio de diâmetro de 30 mm, requadros de 100 x 100 cm. Referência “AISI 304”, Catumbi, ou equivalente técnico normatizado. Conforme especificação Técnica.","m²",35.15,null,null,"I1",null,"C"]
[null,null,"",""]
["03.01.520.05",null,"","","Granito Branco Marfim polido ( Fornecimento e Execução )"]
["03.01.520.05.01",null,72138,"SINAPI","Granito Branco Marfim polido, placas de 45x 45cm, acabamento polido e espessura igual a 2cm ou equivalente técnico, com rejunte composto por cimento, agregados minerais, pigmentos inorgânicos, polímeros e aditivos quiímicos, espessura de 7mm,cor cinza. Referência: Quartzolit ou equivalente técnico .  Conforme especificação Técnica. ","m²",{"v":796.8670000000001,"d":"796.87"},null,null,"I1",null,"C"]
[null,null,"",""]
["03.01.520.06",null,"","","Granito Rosa Iracema ( Fornecimento e Execução )"]
["03.01.520.06.01",null,"72138 ","SINAPI","Granito Rosa Iracema, placas de 45x 45cm, acabamento polido e espessura igual a 2cm ou equivalente técnico, com rejunte composto por cimento, agregados minerais, pigmentos inorgânicos, polímeros e aditivos químicos, espessura de 7mm,cor cinza. Referência: Quartzolit ou equivalente técnico. ","m²",{"v":1251.711,"d":"1,251.71"},null,null,"I1",null,"C"]
[null,null,"",""]
["03.01.520.08",null,"","","Réguas em Perfis de Alumínio "]
["03.01.520.08.01",null,"72138 ","SINAPI","Réguas em Alumínio anodizado, nas dimensões de 50x25x1,5mm, compr. 2000mm, rebitado no perfil “U” em alumínio anodizado, nas dimensões de 30x30x2mm, compr. 2000mm, rebitado no tubo retangular de alumínio anodizado, nas dimensões de 100x40x1,5mm, conforme indicado em projeto, todas as peças terão acabamento com pintura eletrostática na cor branca. Referência Alcoa ou equivalente técnico.","m²",35.14,null,null,"I1",null,"C"]
[null,null,"",""]
["03.01.530",null,"","","Revestimento de Forro (Fornecimeno e Execução)"]
["03.01.530.01",null,"0483","NOVA","TIPO 1 - Forro metálico vazado em alumínio, em placas de 625 x 625 mm com modulação das células de 62 x 62 mm, atirantado, acabamento na cor branca, com painéis de lã de vidro sem revestimento sobre o forro, nas dimensões de 1250 x 625 mm, espessura de 50 mm e densidade de 30 kg/m³ com coeficiente de absorção acústica (NRC) 0,90. Referência do forro: Hunter Douglas - Cell T15 ou equivalente técnico. Referência da lã de vidro: Heme Isolantes ou equivalente técnico.","m²",{"v":13657.42,"d":"13,657.42"},null,null,"I1",null,"C"]
["03.01.530.02",null,50025,"NOVA","TIPO 2 - Forro modular removível em placas de gesso e perfis metálicos na dimensão de 625 x 625 mm, sistema de suspensão constituído de perfis de alumínio tipo \"T\" invertido. Referência: Knauf - Tchniforro, acabamento liso ou equivalente técnico.","m²",{"v":2518.94,"d":"2,518.94"},null,null,"I1",null,"C"]
["03.01.530.03",null,"0484","NOVA","TIPO 3 - Placas em fibra mineral com compostos naturais de 625 x 625x 15 mm cor branco, livre de formaldeído, resistente a fungos e bactérias, com pintura acrílica de ação bacteriostática. Referência: Hunter Douglas - Navi com borda Lay - In ou equivalente técnico.","m²",{"v":1387.5600000000002,"d":"1,387.56"},null,null,"I1",null,"C"]
["03.01.530.04",null,"0485","NOVA","TIPO 4 - Placas em fibra mineral com compostos naturais de 1250 x 625x 15 mm cor branco, livre de formaldeído, resistente a fungos e bactérias, com pintura acrílica de ação bacteriostática. Referência: Hunter Douglas - Navi com borda Lay - In ou equivalente técnico.","m²",{"v":1254.05,"d":"1,254.05"},null,null,"I1",null,"C"]
["03.01.530.05",null,"73986/1","SINAPI","TIPO 7 - Moldura de gesso, com largura de 30 cm e comprimentos variáveis, composto por chapa Gypsum BR 12,5 mm, modelo FGA com fixação através de arames galvanizados nº18. Referência: Lafarge - Forro Gypsum Aramado FGA ou equivalente técnico.","m²",{"v":370.34999999999997,"d":"370.35"},null,null,"I1",null,"C"]
["03.01.530.06",null,50026,"NOVA","TIPO 8 - Forro vertical de alumínio liso, suspenso, removível, composto por painéis com alma dupla, com altura nominal de 100 mm, espaçadas a cada 300 mm, cor Blanco C.White (ref.0280 - interiores) e cor Blanco Porcelana (ref.7200 - exteriores). Referência Hunter Douglas - Baffle ou equivalente técnico.","m²",{"v":7174.4,"d":"7,174.40"},null,null,"I1",null,"C"]
["03.01.530.07",null,50027,"NOVA","TIPO 9 - Telas translúcidas tensionadas de PVC e perfis de alumínio. Referência: Tensoflex ou equivalente técnico.","m²",{"v":211,"d":"211.00"},null,null,"I1",null,"C"]
["03.01.530.08",null,50028,"NOVA","TIPO 10 - Forro removível e rebaixado em módulos de 610 x 610 mm, composto por fibra têxtil (fibra de vidro e poliéster), fixado em perfil ocluso (não aparente). Referência: Hunter Douglas - Forro Techstyle ou equivalente técnico.","m²",{"v":400,"d":"400.00"},null,null,"I1",null,"C"]
["03.01.530.09",null,50029,"NOVA","TIPO 12 - Feltro em lã de vidro aglomerado por resinas sintéticas, revestido em uma de suas faces com laminado branco e fios de reforço com abas laterais. Referência: Isover - Facefelt Roofing ou equivalente técnico.","m²",{"v":2361.9064000000003,"d":"2,361.91"},null,null,"I1",null,"C"]
["03.01.530.11",null,50030,"NOVA","TIPO 14 - Forro metálico formado por painéis em alumínio de 625 x 625 mm, bandejas lisas apoiadas sobre perfis de aço galvanizado. Referência: Hunter Douglas - Plank Hook On ou equivalente técnico.","m²",{"v":1208.32,"d":"1,208.32"},null,null,"I1",null,"C"]
[null,null,"",""]
["03.01.600",null,"","","Pintura (Fornecimento e Execução)"]
["03.01.600.01",null,"73954/2 E 74134/2 E 73751","SINAPI","Pintura acrílica semi-brilho para áreas internas, fabricação Suvinil linha Premium ou equivalente técnico, em no mínimo duas demãos, sobre superfície previamente preparada, na cor branca. Conforme especificação Técnica.","m²",{"v":10805.861499999999,"d":"10,805.86"},null,null,"I1",null,"C"]
["03.01.600.02",null,"73954/2 E 74134/2 E 73751","SINAPI","Pintura acrílica para fachada, fabricação Suvinil linha Fachadas ou equivalente técnico, em no mínimo duas demãos, sobre superfície previamente preparada, na cor branca. Conforme especificação Técnica.","m²",{"v":3591.1000000000004,"d":"3,591.10"},null,null,"I1",null,"C"]
["03.01.600.03",null,50030,"NOVA","Pintura intumescente, composta por primer epóxi poliamida de alto desempenho, tinta intumescente a base de água ou solvente e tinta de acabamento top coat na cor branca. Conforme especificação Técnica.","m²",{"v":9171.52,"d":"9,171.52"},null,null,"I1",null,"C"]
["03.01.600.04",null,"73954/2 E 74134/2 E 73751","SINAPI","Pintura acrílica acetinada para áreas internas, fabricação Suvinil linha Premium ou equivalente técnico, em no mínimo duas demãos, sobre superfície previamente preparada, na cor branca. Conforme especificação Técnica.","m²",{"v":686.8599999999999,"d":"686.86"},null,null,"I1",null,"C"]
["03.01.600.05",null,"73924/3","SINAPI","Tinta esmalte sintético fosco para superfícies metálicas, na cor branca. Referência Suvinil Esmalte Sintético Fosco ou equivalente técnico","m²",{"v":697.4,"d":"697.40"},null,null,"I1",null,"C"]
["03.01.600.06",null,"73924/3","SINAPI","Tinta esmalte sintético fosco para superfícies metálicas, na cor grafite escuro. Referência Suvinil Esmalte Sintético Fosco ou equivalente técnico, em no mínimo duas demãos, sobre superfície previamente preparada, aplicação nas grades metálicas internas e externas ","m²",17.71,null,null,"I1",null,"C"]
["03.01.600.07",null,"73978/1","SINAPI","Verniz Hidrofugante à base de silicone, Acqüella da Otto Baumgart ou equivalente técnico, à razão de 3 a 4 m²/litro. Conforme especificação Técnica.","m²",567.32,null,null,"I1",null,"C"]
[null,null,"",""]
["03.01.700",null,"","","Louças Sanitárias, Metais e acessórios"]
[null,null,"",""]
["03.01.710",null,"","","Louças Sanitárias ( Fornecimento e instalação)"]
["03.01.710.01",null,"15410.8.3.2","TCPO","Bacia sanitária convencional na cor branca e tubo de ligação cromado. Referência: Deca - Linha Targa, código P1 cor GE17 (bacia) e código 1968C (tubo) ou equivalente técnico ","un",{"v":146,"d":"146.00"},null,null,"I1",null,"C"]
["03.01.710.02",null,"15410.8.2.1","TCPO","Bacia sanitária na cor branca para portadores de necessidades especiais (PNE), sem abertura frontal e tubo de ligação cromado. Referência: Deca - Linha Conforto, cód P.510, cor GE17 (bacia) e código 1968C (tubo) ou equivalente técnico ","un",{"v":37,"d":"37.00"},null,null,"I1",null,"C"]
["03.01.710.03",null,"74234-1","SINAPI","Mictório de louça branco com sifão integrado. Referência: Deca - linha M712, cor GE17 ou equivalente técnico normatizado. Conforme especificação Técnica.","un",{"v":34,"d":"34.00"},null,null,"I1",null,"C"]
["03.01.710.04",null,"73947/1","SINAPI","Lavatório com coluna suspensa branco e sifão cromado para lavatórios. Referência: Deca - linha Vogue Plus L51/CS1, cor GE17 (lavatório) e código 1684.C112 (sifão) ou equivalente técnico ","un",{"v":31,"d":"31.00"},null,null,"I1",null,"C"]
["03.01.710.05",null,"73540 ","SINAPI","Cuba de embutir oval na cor branca e sifão cromado para lavatórios. Referência: Deca - L37, cor GE17 (cuba) e código 1684.C112 (sifão) ou equivalente técnico ","un",{"v":186,"d":"186.00"},null,null,"I1",null,"C"]
["03.01.710.06",null,"74146/1 ","SINAPI","Tanque branco com coluna na cor branca e sifão cromado para tanques. Referência: Deca - TQ25/ CT2, cor GE17 (tanque) e código 1680.C112 (sifão) ou equivalente técnico ","un",{"v":24,"d":"24.00"},null,null,"I1",null,"C"]
["03.01.710.07",null,"73540 ","SINAPI","Cuba de embutir oval pequena na cor branca e sifão cromado para lavatórios.. Referência: Deca – L59, cor GE17 (cuba) e código 1684.C112 (sifão)  ou equivalente técnico ","un",{"v":10,"d":"10.00"},null,null,"I1",null,"C"]
["03.01.710.08",null,"15410.8.2.1","TCPO","Bacia infantil na cor branco gelo e tubo de ligação cromado. Referência: Celite – cód. 08254 (bacia) e código 1968C (tubo) ou equivalente técnico ","un",{"v":10,"d":"10.00"},null,null,"I1",null,"C"]
["03.01.710.09",null,"73911/1","SINAPI","Cuba em aço inox, dimensões 40 x 34 x 17 cm. Referência: Tramontina ou equivalente técnico normatizado. Conforme especificação Técnica.","un",{"v":6,"d":"6.00"},null,null,"I1",null,"C"]
["03.01.710.10",null,"15410.8.2.1","TCPO","Banheira para bebê em chapa de aço inoxidável tipo AISI-304 (liga 18/8), chapa 18, solda utilizada de argônio, acabamento polido fosco, nas dimensões de 70x45x20/23 cm. Referência: Hidronox ou equivalente técnico normatizado. Conforme especificação Técnica.","un",{"v":6,"d":"6.00"},null,null,"I1",null,"C"]
[null,null,"",""]
["03.01.720",null,"","","Metais sanitários "]
["03.01.720.01",null,"73949-7 ","SINAPI","Torneira para lavatório de mesa com sensor de movimento para sanitários. Referência: DOCOL – Docol Eletric Zenit cód. 00464806, acabamento cromado ou equivalente técnico. Conforme especificação Técnica.","un",{"v":193,"d":"193.00"},null,null,"I1",null,"C"]
["03.01.720.02",null,"73949-7 ","SINAPI","Torneira de mesa para Copa, acabamento cromado. Referência: Deca - linha Targa, 1167 C40 ou equivalente técnico normatizado. Conforme especificação Técnica.","un",{"v":6,"d":"6.00"},null,null,"I1",null,"C"]
["03.01.720.03",null," 73949/1","SINAPI","Torneira de uso geral (para tanque), acabamento cromado Referência:  DECA -  linha Standard, 1152 C39 ou equivalente técnico normatizado. Conforme especificação Técnica.","un",{"v":24,"d":"24.00"},null,null,"I1",null,"C"]
["03.01.720.04",null,"73795-7","SINAPI","Acabamento e base para válvula de descarga para mictório. Referência: Deca – Decamatic Eco, código 2573 C ou equivalente técnico. Conforme especificação Técnica.","un",{"v":34,"d":"34.00"},null,null,"I1",null,"C"]
["03.01.720.05",null,"73795-7","SINAPI","Acabamento e base para válvula de descarga para bacias sanitárias. Referência: Deca – Hydra Duo, código 2545.C.112 ou equivalente técnico.  Conforme especificação Técnica.","un",{"v":156,"d":"156.00"},null,null,"I1",null,"C"]
["03.01.720.06",null,"73795-7","SINAPI","Acabamento para válvula de descarga para bacias sanitárias para portadores de deficiência (P.N.E). Referência Docol Pressmatic Benefit, código 00184906 ou equivalente técnico.","un",{"v":37,"d":"37.00"},null,null,"I1",null,"C"]
["03.01.720.07",null," 9535","SINAPI","Chuveiro elétrico, com ducha manual, potência de 5500W, tensão de 220V, com 4 temperaturas de aquecimento, acabamento na cor branca. Referência: LORENZETTI Lorenducha ou equivalente técnico. Conforme especificação Técnica.","un",{"v":12,"d":"12.00"},null,null,"I1",null,"C"]
["03.01.720.08",null,9535,"SINAPI","Ducha higiênica 3T, com ducha manual, potência de 4000W, tensão de 220V, com 3 temperaturas de aquecimento, acabamento na cor branca. Referência Lorenzetti ou equivalente técnico. Conforme especificação Técnica.","un",{"v":6,"d":"6.00"},null,null,"I1",null,"C"]
["03.01.720.09",null,"73797/1","SINAPI","Acabamento para registro de pressão para chuveiro, acabamento cromado. Referência: Deca - linha Targa, código 4900.C40.PQ.CR ou equivalente técnico. Conforme especificação Técnica.","un",{"v":12,"d":"12.00"},null,null,"I1",null,"C"]
["03.01.720.10",null,"73795/1","SINAPI","Válvula de escoamento para tanque. Referência: Deca – código 1605.C114 ou equivalente técnico normatizado. Conforme especificação Técnica.","un",{"v":24,"d":"24.00"},null,null,"I1",null,"C"]
["03.01.720.11",null,"73795/1","SINAPI"," Válvula de escoamento para lavatórios. Referência: Deca – código 1601C ou equivalente técnico. Conforme especificação Técnica.","un",{"v":227,"d":"227.00"},null,null,"I1",null,"C"]
["03.01.720.12",null,"73795/1","SINAPI"," Válvula de escoamento para cubas de cozinha. Referência: Deca – código 1623C ou equivalente técnico.  Conforme especificação Técnica.","un",{"v":6,"d":"6.00"},null,null,"I1",null,"C"]
["03.01.720.13",null,"73949-7 ","SINAPI","Torneira para lavatório de mesa com sensor Pressmatic De Luxe. Referência: DOCOL – Linha Pressmatic cód. 17160006, acabamento cromado ou equivalente técnico. Conforme especificação Técnica.","un",{"v":35,"d":"35.00"},null,null,"I1",null,"C"]
[null,null,"",""]
["03.01.730",null,"","","Acessórios sanitários"]
["03.01.730.01",null,"15007.8.1.1","TCPO","Barra de apoio reta (horizontal) em tubo de aço inox, diâmetro de 1 ½”, com comprimento de 80cm. Referência: Teckinox, código TK 900–09 ou equivalente técnico.","un",{"v":94,"d":"94.00"},null,null,"I1",null,"C"]
["03.01.730.02",null,"15007.8.1.1","TCPO","Barra de apoio em \"U\" para o lavatório de coluna Deca, em tubo de aço inox, diâmetro de 1 ½”. Referência: Teckinox, código TK 970–09 ou equivalente técnico. ","un",{"v":30,"d":"30.00"},null,null,"I1",null,"C"]
["03.01.730.04",null,"74113/1","SINAPI","Assento plástico para bacia Sanitária convencional na cor branca. Referência: Deca - linha Targa, cód. AP01, cor GE17, ou equivalente técnico normatizado. Conforme especificação Técnica.","un",{"v":146,"d":"146.00"},null,null,"I1",null,"C"]
["03.01.730.05",null,"74113/1","SINAPI","Assento plástico para bacia Sanitária para portadores de deficiência. Referência: Deca -cód.AP.510 , cor GE17, ou equivalente técnico normatizado. Conforme especificação Técnica.","un",{"v":37,"d":"37.00"},null,null,"I1",null,"C"]
["03.01.730.06",null,"74113/1","SINAPI","Assento para bacia infantil. Referência: Celite – cód. 08987 ou equivalente técnico normatizado. Conforme especificação Técnica.","un",{"v":10,"d":"10.00"},null,null,"I1",null,"C"]
[null,null,"",""]
["03.01.800",null,"","","ACABAMENTOS E ARREMATES"]
["03.01.800.01",null,"74049/1","SINAPI","Bancada em granito Branco Marfim polido com espessura de 2cm ou equivalente técnico, sua largura será de 63cm, as placas deverão ser uniformes, com faces planas e lisas e dimensões em conformidade com o projeto. Conforme especificação Técnica. ","m²",{"v":143.8,"d":"143.80"},null,null,"I1",null,"C"]
[null,null,"",""]
["03.01.800.03",null,"","","Mão Francesa"]
["03.01.800.03.01",null,"15007.8.1.1","TCPO","Mão francesa, com espaçamento máximo de 1,00m, em aço inox, AISI 304, com acabamento escovado, perfil 30x10mm, nas dimensões de 30x20cm, chumbado na alvenaria com parafusos e buchas. Referência Feaferragens ou equivalente técnico. Conforme especificação Técnica. ","un",{"v":169,"d":"169.00"},null,null,"I1",null,"C"]
[]
["03.01.800.04",null,"10-14-73","SIURB","Saia em granito Branco Marfim polido com espessura de 2cm e altura de 20cm ou equivalente técnico. Conforme especificação Técnica. (SANITÁRIOS, COPAS E FRALDÁRIOS).","m²",230.02,null,null,"I1",null,"C"]
["03.01.800.05",null,"10-14-73","SIURB","Frontão em granito Branco Marfim polido com espessura de 2cm e altura de 20cm ou equivalente técnico. Conforme especificação Técnica. (SANITÁRIOS, FRALDÁRIOS, COPAS).","m²",243.56,null,null,"I1",null,"C"]
[]
["03.01.800.06",{"$nulls":3},"Prateleiras "]
["03.01.800.06.01",null,"74049/4","SINAPI","Prateleiras em granito polido Branco Marfim com espessura de 2 cm ou equivalente técnico, largura igual a 25 cm e comprimento de 60cm, conforme indicado em projeto. As prateleiras deverão ser uniformes, com faces planas e lisas. Conforme especificação Técnica.","m²",{"v":26.4,"d":"26.40"},null,null,"I1",null,"C"]
["03.01.800.06.02",null,"74049/1","SINAPI","Prateleiras em granito Branco Marfim polido com espessura de 3cm, larguras de 45cm ou equivalente técnico. Conforme especificação Técnica.","m²",{"v":130.07999999999998,"d":"130.08"},null,null,"I1",null,"C"]
["03.01.800.07",null,50037,"NOVA","Bebedouro para 300 pessoas com gabinete e tampo em aço inox escovado com estrutura própria para fixação em parede, com depósito de água em aço inox, serpentina de cobre, 2 torneiras de tato em plástico injetado com protetor bocal, acionamento elétrico através de botões com sistema braille, filtro e pré-filtro internos e de fácil acesso. Referência IBBL BDF 300 ou equivalente técnico. Conforme especificação Técnica.","un",{"v":32,"d":"32.00"},null,null,"I1",null,"C"]
["03.01.800.08",null,50018,"NOVA","Batedores para carrinhos de bagagem serão em aço inox escovado diâmetro 2\", espessura da parede de 1,65mm, soldado em chapa de aço inox escovado, AISI 304, USG nº 3 (e=6,35mm), que por sua vez, será soldada em base metálica em chapa de aço inox, USG nº 3, nas dimensões de 10x10cm, chumbada no piso com chumbador tipo Parabolt. Conforme especificação Técnica.","m",776.71,null,null,"I1",null,"C"]
["03.01.800.09",null,50017,"NOVA","Defensas metálicas serão em aço inox escovado diâmetro 3\", espessura da parede de 2,11mm, rebitadas em tubos de diâmetro 3½” do mesmo material, este por sua vez, será soldado em base metálica em chapa de aço inox, AISI 304, USG nº 3 (e=6,35mm), nas dimensões de 15x15cm, chumbada no piso com chumbador tipo Parabolt.","m",{"v":12.6,"d":"12.60"},null,null,"I1",null,"C"]
["03.01.800.10",null,50019,"NOVA","Divisores de fluxos compostos com cassete: (em plástico especial de alta resistência, com sistema de alto-encaixe), tubo (perfil em alumínio com estrias em toda sua extensão, para recepção de fita), base (massa composta com ferro fundido granulado – Cobertura PEAD: Polietileno de alta densidade), calota (estampada em alumínio), com fita cor preta. Referência: Easyline - linha Elegance cromado semi-brilho ou equivalente técnico. Conforme especificação Técnica.","un",{"v":475,"d":"475.00"},null,null,"I1",null,"C"]
["03.01.800.11",null,"74072/3","SINAPI","Corrimãos em perfis tubulares de aço galvanizado, com secção de 2”, pintado na cor branca, fixados na alvenaria por meio de apoios em chapa de aço SAC 41 e=3mm. Conforme especificação técnica. (ESCADAS ENCLAUSURADAS E GUARDA-CORPO). ","m",271.72,null,null,"I1",null,"C"]
["03.01.800.12",null,"74072/3","SINAPI","Os corrimãos das escadas abertas e dos guarda corpos em vidro serão executados em perfis tubulares de aço inox, AISI 304, com diâmetro de 1 ½”, espessura da parede de 1,65mm, com acabamento escovado, fixados nos guarda corpos em vidro laminado, com suporte de fixação de corrimãos em aço inox, padrão Walmetal ou equivalente técnico, conforme indicado em projeto. (ESCADAS ABERTAS).","m",425.68,null,null,"I1",null,"C"]
[]
["03.01.800.13",{"$nulls":3},"Arremate para alvenaria em placas compostas por duas chapas de cobertura em alumínio na cor branco."]
["03.01.800.13.01",null,"ARQ010","NOVA","Arremate para alvenaria em placas compostas por duas chapas de cobertura em alumínio na cor branco, com um núcleo de plástico e pintura PVDF 500, largura de 20cm para arremate de alvenarias revestidas em porcelanato, conforme detalhes em projeto, referência Alucobond – cor 101 White 16 ou equivalente técnico. Conforme especificação Técnica.","m²",98.42,null,null,"I1",null,"C"]
["03.01.800.13.02",null,"ARQ051","NOVA","Arremate para alvenaria em placas compostas por duas chapas de cobertura em alumínio na cor branco, com um núcleo de plástico e pintura PVDF 500, largura de 25cm para arremate de alvenarias revestidas em porcelanato, conforme detalhes em projeto, referência Alucobond – cor 101 White 16 ou equivalente técnico. Conforme especificação Técnica.","m²",12.04,null,null,"I1",null,"C"]
[]
["03.01.800.14",null,"7398/1","SINAPI","Cantoneiras de abas iguais em aço inox escovado, AISI 304, dimensões de 2\"x2\"x1/4\", fixadas nas alvenarias com parafusos e buchas.","m",{"v":400.5,"d":"400.50"},null,null,"I1",null,"C"]
["03.01.800.17",null,"ARQ011","NOVA","Fechamento dos pilares H em placas compostas por duas chapas de cobertura em alumínio na cor branco, com um núcleo de plástico e pintura PVDF 500, largura de 20cm para fechamento dos pilares, conforme detalhes em projeto, referência Alucobond – cor 101 White 16 ou equivalente técnico. As placas serão fixadas em cantoneiras de abas iguais em aço galvanizado, nas dimensões de 1”x1”x1/8”, chumbadas nos pilares com parafusos e buchas. Conforme especificação Técnica.","m²",218.92,null,null,"I1",null,"C"]
["03.01.800.18",null,"73933/3","SINAPI","Chapa em aço inox escovado, AISI 304, USG nº 14 (e=1,98mm), nas dimensões de 2000x1000mm, rebitadas na estrutura das escadas rolantes para vedação dos fundos ou rebitadas na estrutura do conector formando assim os portais nos acessos das salas de embarque ao conector, conforme indicado em projeto. Referência da chapa Coppermetal ou equivalente técnico. Conforme especificação Técnica.","m²",86.15,null,null,"I1",null,"C"]
["03.01.800.20",null,"73986/1","SINAPI","Fechamento em gesso composto por chapa Gypsum BR 12,5mm, modelo FGA com fixação através de arames galvanizados nº 18, com dimensões, alturas e ângulos variáveis, conforme indicado em projeto. Referência: Lafarge - Forro Gypsum Aramado FGA ou equivalente técnico. Conforme especificação Técnica.","m²",39.85,null,null,"I1",null,"C"]
[]
["03.01.800.21",{"$nulls":3},"Enchimento de EPS "]
["03.01.800.21.01",null,"ARQ012","NOVA","Placas de espuma de poliestireno (EPS) nas dimensões de 500x500mm e comprimento de 2000mm, para uso no enchimento","m²",151.65,null,null,"I1",null,"C"]
[null,null,"",""]
["03.01.800.22",{"$nulls":3},"Passagem sobre dutos"]
["03.01.800.22.01",null,"CP-ARQ035","NOVA","A passagem sobre dutos será confeccionada em perfil de aço galvanizado, tipo “U”, nas dimensões de 6” e com comprimentos variáveis, chumbada no piso com chumbador tipo parabolt. Os perfis serão soldados e nas suas laterais serão instalados os degraus metálicos tipo DS 30/3, malha 25x100mm, h=45mm e L=800mm, no patamar superior será instalada grade metálica, tipo GS B4-404, malha 25x100mm, h=40mm e L=800mm, ambas serão padrão Selmec ou equivalente técnico, conforme detalhes de projeto. Serão instalados guarda corpo em tubo de aço galvanizado com diâmetro de 1½”, espessura de parede de 2mm soldados no perfil “U”. A passagem receberá pintura esmalte sintético fosco na cor grafite escuro (conforme item 7. PINTURAS).","un",{"v":33,"d":"33.00"},null,null,"I1",null,"C"]
[]
["03.01.800.23",null,"","","Revestimento  para caixa de Hidrante"]
["03.01.800.23.01",null,"80030","NOVA","Caixa metálica nas dimensões de 180x30x200cm, formada por perfis metálicos com dimensões variadas, com fechamento em compensados de madeira com espessura de 8mm, revestidos com chapa de aço inox, Na parte frontal serão instalados 02 portas de abrir em vidro laminado, espessura de 8mm, incolor, com aplicação de película jateada incolor, 02 puxadores em aço inox escovado, AISI 304, modelo retangular, perfil 20x10mm e altura de 30cm, padrão FeaFerragens ou equivalente técnico, conforme detalhes em projeto.","un",{"v":64,"d":"64.00"},null,null,"I1",null,"I"]
[null,null,"",""]
["03.01.900",null,"","","Impermeabilizações"]
["03.01.900.01",null,"73971/1","SINAPI","Manta asfáltica elastomérica - Para a impermeabilização das lajes descobertas, calhas e áreas molhadas será utilizada manta asfáltica Betumanta da Betumat ou equivalente técnico, com 4 mm de espessura. Conforme especificação Técnica.","m²",{"v":2172.37,"d":"2,172.37"},null,null,"I1",null,"C"]
["03.01.900.02",null,5968,"SINAPI","Argamassa polimérica à base de cimentos especiais, aditivos minerais e resina acrílica para poço dos elevadores. Referência: VIAPLUS 1000 da \"VIAPOL\" ou equivalente técnico, incluindo regularização. Conforme especificação Técnica.","m²",38.66,null,null,"I1",null,"C"]
[null,null,"",""]
["03.01.1000",null,"","","Pisos existentes em Granito"]
["03.01.1000.01",null,"80031","NOVA","Polimento e restauração de pisos existentes em granito Meruoca Clássico e Rosa Iracema.","m²",{"v":7620.17,"d":"7,620.17"},null,null,"I1",null,"C"]
[null,null,"",""]
["03.02.000",{"$nulls":3},"PAISAGISMO"]
[]
["03.02.100",{"$nulls":3},"Preparo do Solo para Plantio (Fornecimento e Execução)"]
[]
["03.02.100.01",{"$nulls":3},"Terra vegetal"]
["03.02.100.01.01",null,"02915.8.1.1 ","TCPO","Terra para plantio","m³",214.13,null,null,"I1",null,"C"]
["03.02.100.01.02",null,"73883-1","SINAPI","Argila fina","m³",4.37,null,null,"I1",null,"C"]
[]
["03.02.200",{"$nulls":3},"Vegetação (Fornecimento e Execução)"]
[]
["03.02.200.01",{"$nulls":3},"Árvores e arbustos"]
["03.02.200.01.01",null,"73967/1","SINAPI","Chamaedora erumpens,Palmeirinha - Bambu, porte :1,50","un",{"v":98,"d":"98.00"},null,null,"I1",null,"C"]
["03.02.200.01.09",null,"73967/1","SINAPI","Chamaedora ernesti august,Palmeirinha ernesto,porte: 2,50","un",{"v":28,"d":"28.00"},null,null,"I1",null,"C"]
["03.02.200.01.10",null,"73967/1","SINAPI","Chamaedorea Fragrans,Camadórea cheirosa,porte: 2,50","un",{"v":16,"d":"16.00"},null,null,"I1",null,"C"]
["03.02.200.01.13",null,"73967/1","SINAPI","Clusia fluminensis,Clúsia,porte:1,00","un",{"v":268,"d":"268.00"},null,null,"I1",null,"C"]
["03.02.200.01.14",null,"73967/1","SINAPI","Russelia Equistetiformis,Russélia Vermelha, porte: 0,60","un",{"v":456,"d":"456.00"},null,null,"I1",null,"C"]
["03.02.200.01.15",null,"73967/1","SINAPI","Asparagus densiflorus,Aspargo-Pendente, porte : 0,60","un",{"v":342,"d":"342.00"},null,null,"I1",null,"C"]
["03.02.200.01.16",null,"73967/1","SINAPI","Jarminum mesnyi,Jasmim amarelo, porte: 0,60","un",{"v":1476,"d":"1,476.00"},null,null,"I1",null,"C"]
["03.02.200.01.19",null,"73967/1","SINAPI"," Anthurim affine,Antúrio de Pedra, porte : 0,60","un",{"v":94,"d":"94.00"},null,null,"I1",null,"C"]
["03.02.200.01.20",null,"73967/1","SINAPI"," Alocasia x amazonica,Punhal Malaio,porte: 0,60","un",{"v":84,"d":"84.00"},null,null,"I1",null,"C"]
["03.02.200.01.21",null,"73967/1","SINAPI","Philodendron bipinnatifidum \"nana\", Mini-guaimbê,porte: 0,40","un",{"v":84,"d":"84.00"},null,null,"I1",null,"C"]
["03.02.200.01.27",null,"73967/1","SINAPI","Zâmia Pumila,Zâmia, porte: 0,60","un",{"v":84,"d":"84.00"},null,null,"I1",null,"C"]
[]
["03.02.200.02",{"$nulls":3},"Forrações"]
["03.02.200.02.01",null,"73967/2 ","SINAPI","Zoysia japonica,Grama esmeralda,  porte: - , cova (m): 0,30, dist. Plant:-","m²",{"v":326,"d":"326.00"},null,null,"I1",null,"C"]
["03.02.200.02.02",null,"73967/2 ","SINAPI","Circuligo capitulata,Circuligo,  porte: 0,50","un",{"v":2200,"d":"2,200.00"},null,null,"I1",null,"C"]
["03.02.200.02.03",null,"73967/2 ","SINAPI","Maranta Leuconeura \"Erythroneura\", Barriga de sapo rajada,porte: 0,15","un",{"v":5957,"d":"5,957.00"},null,null,"I1",null,"C"]
["03.02.200.02.04",null,"73967/2 ","SINAPI","Maranta Leuconeura \"Kerchoveana\",Barriga de sapo verde, porte: 0,15","un",{"v":5166,"d":"5,166.00"},null,null,"I1",null,"C"]
["03.02.200.02.10",null,"73967/2 ","SINAPI","Calathea Picturata,Maranta Prateada, porte: 0,2","un",{"v":2039,"d":"2,039.00"},null,null,"I1",null,"C"]
["03.02.200.02.11",null,"73967/2 ","SINAPI","Liriope muscari,Liriope, porte: 0,3","un",{"v":931,"d":"931.00"},null,null,"I1",null,"C"]
[]
["03.02.300",{"$nulls":3},"DIVERSOS"]
["03.02.300.01",null,"0466","NOVA","Seixo “mamão”","m²",5.96,null,null,"I1",null,"C"]
[]
["03.03.000",{"$nulls":3},"COMUNICAÇÃO VISUAL"]
[]
["03.03.100",{"$nulls":3},"Aplicações e Equipamentos "]
[]
["03.03.110",{"$nulls":3},"Totens (Fornecimento e Instalação)"]
[]
["03.03.110.01",{"$nulls":3},"Totem pequeno                                                                                                                                                                                                 "]
["03.03.110.01.01",null,"0445","NOVA","Totens Pequeno tipo TP-1, em chapa de aço galvanizado,  0,60x2,30m  com 01 placa retangular dupla face de 0,40x1,90m (Tipo 13)","un",{"v":17,"d":"17.00"},null,null,"I1",null,"C"]
[]
["03.03.120.02",{"$nulls":3},"Placas locacionais "]
["03.03.120.01.02",null,"VIS001","NOVA","Placa Locacional  Grande em chapa de aço galvanizado, 2,90 x 0,45m, com estrutura em tubo de aço galvanizado, 6x6cm (Tipo 05)","un",{"v":21,"d":"21.00"},null,null,"I1",null,"I"]
["03.03.120.02.01",null,"VIS002","NOVA","Placa Locacional  Pequena em chapa de aço galvanizado, 1,00 x 0,30m , com estrutura em tubo de aço galvanizado, 6x6cm (Tipo 06) ","un",{"v":52,"d":"52.00"},null,null,"I1",null,"I"]
["03.03.120.02.02",null,"VIS003","NOVA","Placa Locacional de Porta em chapa de aço galvanizado, 0,385 x 0,110 m, com estrutura em tubo de aço galvanizado,seção quadrada 2x2cm (Tipo 07) ","un",{"v":82,"d":"82.00"},null,null,"I1",null,"I"]
["03.03.120.02.03",null,"VIS004","NOVA","Placa Locacional Quadrada em chapa de aço galvanizado, 0,210 x 0,26m, com estrutura em tubo de aço galvanizado,seção quadrada 2x2cm (Tipo 08) ","un",{"v":98,"d":"98.00"},null,null,"I1",null,"I"]
["03.03.120.02.04",null,"VIS005","NOVA","Placa Locacional Bandeira Grande em chapa de aço galvanizado, 0,56 x 0,56m, com estrutura em tubo de aço galvanizado,seção quadrada 6x6cm (Tipo 10) ","un",{"v":35,"d":"35.00"},null,null,"I1",null,"I"]
[]
["03.03.120.03",{"$nulls":3},"Placas Direcionais"]
["03.03.120.03.01",null,"VIS006","NOVA","Placa Direcional Vertical em chapa de aço galvanizado, 2,00 x 0,96m, com estrutura em tubo de aço galvanizado,seção 8x8cm (Tipo 1) ","un",{"v":5,"d":"5.00"},null,null,"I1",null,"I"]
["03.03.120.03.02",null,"VIS007","NOVA","Placa Direcional Vertical Pequena em chapa de aço galvanizado, 1,16 x 0,30m, com estrutura em tubo de aço galvanizado,seção 6x6cm (Tipo 2) ","un",{"v":21,"d":"21.00"},null,null,"I1",null,"I"]
["03.03.120.03.03",null,"VIS008","NOVA","Placa Direcional Horizontal com 3 Réguas em chapa de aço galvanizado, 1,16 x 0,30m, com estrutura em tubo de aço galvanizado,seção 6x6cm (Tipo 3) ","un",{"v":12,"d":"12.00"},null,null,"I1",null,"I"]
["03.03.120.03.04",null,"VIS009","NOVA","Placa Direcional Horizontal com 2 Réguas em chapa de aço galvanizado, 1,16 x 0,30m, com estrutura em tubo de aço galvanizado,seção 6x6cm (Tipo 4) ","un",{"v":19,"d":"19.00"},null,null,"I1",null,"I"]
[]
["03.03.130",{"$nulls":3},"Placa de Elevador "]
["03.03.130.01",null,"VIS010","NOVA","Placa de Elevador em chapa de aço galvanizado, 0,30 x 0,25m, com estrutura em chapa de aço galvanizado 3mm (tipo 9)   ","un",{"v":21,"d":"21.00"},null,null,"I1",null,"I"]
[]
["03.03.130.02",{"$nulls":3},"Placa de Segurança "]
["03.03.130.02.01",null,"VIS011","NOVA","Placa de Segurança em chapa de aço galvanizado, 0,60 x 0,20m (Tipo 11) \n","un",{"v":14,"d":"14.00"},null,null,"I1",null,"I"]
[]
["03.03.140",{"$nulls":3},"Adesivo de Segurança"]
["03.03.140.01",null,"VIS012","NOVA","Adesivo de Segurança ( em caso de aplicação em vidro) (Tipo 12)","un",{"v":52,"d":"52.00"},null,null,"I1",null,"C"]
[]
["03.04.000",{"$nulls":3},"MOBILIÁRIO OPERACIONAL"]
[]
["03.04.110",{"$nulls":3},"Fornecimento e instalações de Balcões"]
["03.04.110.01",null,"0400","NOVA","Portinhola de abrir(Mo1),módulo de 80 cm de largura para uso entre balcões ou entre balcão e divisória. Produzido em MDF ou MDP de 20 mm de espessura revestidas, conforme detalhe de projeto ","un",{"v":25,"d":"25.00"},null,null,"I1",null,"C"]
["03.04.110.02",null,"0401","NOVA","Balcão Esquerdo BVRI /Gates / Apoio /Check in /ANVISA / Ministério Agrícola (Mo2): em tipo MDF com 20mm de espessura revestidas, conforme detalhe de projeto","un",{"v":65,"d":"65.00"},null,null,"I1",null,"C"]
["03.04.110.03",null,"0402","NOVA","Balcão Direito BVRI / Gates / Apoio / Check in / ANVISA / Ministério Agrícola (Mo3),em tipo MDF ou MDP com 20mm de espessura revestidas, conforme detalhe de projeto","un",{"v":57,"d":"57.00"},null,null,"I1",null,"C"]
["03.04.110.04",null,"0403","NOVA","Balcão da Polícia Federal (Mo4),em tipo MDF ou MDP com 20mm de espessura revestidas, conforme detalhe de projeto ","un",{"v":7,"d":"7.00"},null,null,"I1",null,"C"]
["03.04.110.05",null,"0404","NOVA","Balcão da Receita Federal 1 (Mo5), módulo de 6 m de comprimento,em MDF ou MDP com 20mm de espessura revestidas, conforme detalhe de projeto","un",{"v":4,"d":"4.00"},null,null,"I1",null,"C"]
["03.04.110.06",null,"0405","NOVA","Balcão da Receita Federal 2 (Mo6),módulo de 1 m de comprimento,em MDF ou MDP com 20mm de espessura revestidas, conforme detalhe de projeto ","un",{"v":4,"d":"4.00"},null,null,"I1",null,"C"]
["03.04.110.07",null,"80036A","NOVA","Cabine de Inspeção (I01), 1,50 x 1,50 m, em MDF ou MDP de 40 mm de espessura revestidas, conforme detalhe de projeto","un",{"v":2,"d":"2.00"},null,null,"I1",null,"I"]
[]
["03.05.000",{"$nulls":3},"URBANISMO"]
[]
["03.05.200",{"$nulls":3},"Revestimento de Piso"]
["03.05.200.01",null,"4 S 06 100 22 / 31","DNIT","Tinta bicomponente a base de resina acrílica pura modificada e catalisada, com micro esferas de vidro, na cor Branca (onde indicado no projeto), respeitando os padrões e tolerâncias do código de cores “MUNSELL”. Produto marca Hot Line ou equivalente técnico.","m²",217.11,null,null,"I1",null,"C"]
["03.05.200.02",null,72138,"SINAPI","Granito Verde Light Apicoado, placas de 45,7 x 45,7cm, acabamento polido e espessura igual a 2cm ou equivalente técnico, com rejunte composto por cimento, agregados minerais, pigmentos inorgânicos, polímeros e aditivos quiímicos, espessura de 7mm,cor cinza. Referência: Quartzolit ou equivalente técnico . Conforme especificação Técnica ","m²",{"v":2479.04,"d":"2,479.04"},null,null,"I1",null,"C"]
["03.05.200.03",null,"72136","SINAPI","Piso em agregados rochosos de alta resistência tipo KORODUR WH ou equivalente técnico, cor cinza, moldado in loco, com acabamento polido, em painéis de 50 x 50 cm referência MONTANA ou equivalente técnico. ","m²",{"v":6646.25,"d":"6,646.25"},null,null,"I1",null,"C"]
["03.05.200.06",null,72188,"SINAPI","Placa de borracha alto tráfego, antiderrapante, em superfície com relevos tronco-cônico, cor amarelo, placas nas dimensões 250x250x7mm. Referência: Plurigoma ou equivalente técnico. Conforme especificação Técnica.","m²",58.14,null,null,"I1",null,"C"]
["03.05.200.07",null,72188,"SINAPI","Placa de borracha alto tráfego, anti-derrapante, em superfície com relevos lineares, cor azul, placas nas dimensões 250x250x7mm. Referência: Plurigoma ou equivalente técnico.","m²",64.14,null,null,"I1",null,"C"]
[]
["03.05.500",{"$nulls":3},"Acessórios"]
[]
["03.05.500.01",{"$nulls":3},"Batedor de Carrinhos"]
["03.05.500.01.01",null,50018,"NOVA","Batedores para carrinhos de bagagem serão em aço inox escovado diâmetro 2\", espessura da parede de 1,65mm, soldado em chapa de aço inox escovado, AISI 304, USG nº 3 (e=6,35mm), que por sua vez, será soldada em base metálica em chapa de aço inox, USG nº 3, nas dimensões de 10x10cm, chumbada no piso com chumbador tipo Parabolt. Conforme especificação Técnica.","m",169.99,null,null,"I1",null,"C"]
[]
["03.05.500.02",{"$nulls":3},"Corrimão "]
["03.05.500.02.01",null,"74072/2","SINAPI","Aço inox escovado diâmetro 2\", espessura da parede de 1,65mm, parafusadas em tubos de diâmetro 2 ½” do mesmo material, este por sua vez, será soldado em base metálica em chapa de aço inox, AISI 304, USG nº 3 (e=6,35mm), nas dimensões de 15x15cm, chumbada no piso com chumbador tipo Parabolt. (PNE)","m",21.33,null,null,"I1",null,"I"]
[]
["03.05.500.03",{"$nulls":3},"Guarda-corpo "]
["03.05.500.03.01",null,73631,"SINAPI","Perfis tubulares de aço inox, AISI 304, com diâmetro de 2” com espessura da parede de 1,65mm e 3” com espessura da parede de 2,11mm, com acabamento escovado, soldados em chapa de aço inox escovado, AISI 304, USG nº 3 (e=6,35mm) com dimensões variáveis posicionados a cada 1,50m, que por sua vez será soldada em base metálica em chapa de aço inox, USG nº 3, nas dimensões de 15x15cm, chumbada no piso com chumbador tipo Parabolt, conforme indicado em projeto.","m",300.63,null,null,"I1",null,"C"]
[]
["03.05.500.04",{"$nulls":3},"Bancos"]
["03.05.500.04.01",null,"AUXILIARES","SINAPI","Concreto fck15, malha de 10x10cm, com ferros de 3/16” e espessura de 10cm apoiados sobre alvenaria de blocos de concreto de 14x19x30cm após sua cura receberá pintura em verniz hidrofugante, referência Acqüella da Otto Baumgart ou equivalente técnico.","m²",{"v":12.549999999999999,"d":"12.55"},null,null,"I1",null,"C"]
[]
["03.05.500.05",{"$nulls":3},"Floreiras"]
["03.05.500.05.01",null,"73998/1","SINAPI","Bloco de concreto, nas dimensões de 9cmx19cmx39cm, revestidos em pastilha cerâmica 9,5x 9,5cm acetinada cor neve. Referência: Portobello - Linha Arquiteto Design ARQ NEVE, Portobello ou equivalente técnico.","m²",{"v":87.79399999999998,"d":"87.79"},null,null,"I1",null,"C"]
["03.05.500.05.02",null,"73667 ","SINAPI","Pastilha cerâmica 9,5x9,5cm acetinada cor branca. Referência: Portobello - Linha Arquiteto Design ARQ NEVE, Portobello ou equivalente técnico . Conforme especificação Técnica.","m²",{"v":99.066,"d":"99.07"},null,null,"I1",null,"C"]
[]
["03.05.500.06",{"$nulls":3},"Lixeira"]
["03.05.500.06.01",null,"URB002","NOVA","Polietileno, com proteção UV, na cor vermelha, suspensa por perfil tubular de aço carbono, com pintura epóxi, podendo ser parafusada a superfície. Referência: Artplan ou equivalente técnico.","un",{"v":3,"d":"3.00"},null,null,"I1",null,"C"]
[]
["03.05.500.07",{"$nulls":3},"Impermeabilização"]
["03.05.500.07.01",null,"73971/1","SINAPI","Manta asfáltica elastomérica - Para a impermeabilização das lajes descobertas, calhas e áreas molhadas será utilizada manta asfáltica Betumanta da Betumat ou equivalente técnico, com 4 mm de espessura. Conforme especificação Técnica.","m²",81.79,null,null,"I1",null,"C"]
[]
[{"$nulls":4},"TOTAL ITEM 03.00.000"]
[]
["04.00.000",{"$nulls":3},"FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS"]
[]
["04.01.000",{"$nulls":3},"FUNDAÇÕES"]
[]
["04.01.100",{"$nulls":3},"Escavação de Valas - Itens 2 e 3 da ET: FZ.06/304.92/03992"]
["04.01.100.02",null," 3062","SINAPI","Escavação Mecanizada","m³",{"v":4239,"d":"4,239.00"},null,null,"I6",null,"C"]
["04.01.100.03",null," 74016/1","SINAPI","Regularização e Apiloamento de fundo de vala","m²",{"v":1162,"d":"1,162.00"},null,null,"I1",null,"C"]
["04.01.100.04",null," 74015","SINAPI","Reaterro Compactado","m³",{"v":3430,"d":"3,430.00"},null,null,"I1",null,"C"]
[]
["04.02.000",{"$nulls":3},"FUNDAÇÕES PROFUNDAS"]
[]
["04.02.100",{"$nulls":3},"Estacas Moldadas no Local - Itens 5 e 6 da ET: FZ.06/304.92/03992"]
[]
["04.02.110",{"$nulls":3},"Estaca Tipo \"Micro Estaca Injetada\", inclui mobilização de mão de obra e equipamentos, perfuração, fornecimento e aplicação de materiais (concreto e aço) - Item  7 da ET: FZ.06/304.92/03992"]
["04.02.110.03",null,"0001","NOVA","Micro Estaca Injetada com diâmetro de 100 mm, conforme especificado (CONTENÇÃO)","m",{"v":2425,"d":"2,425.00"},null,null,"I1",null,"C"]
["04.02.110.04",null,"0002","NOVA","Micro Estaca Injetada com diâmetro de 150 mm, conforme especificado (CONTENÇÃO)","m",{"v":2128,"d":"2,128.00"},null,null,"I1",null,"C"]
["04.02.110.05",null,"0002A","NOVA","Micro Estaca Injetada com diâmetro de 150 mm para 30tf conforme especificado","m",{"v":1078,"d":"1,078.00"},null,null,"I1",null,"C"]
[]
["04.02.120",{"$nulls":3},"Preparo de cabeças de estaca, inclusive arrasamento - Itens 5.4, 6.4 e 7.4 da ET: FZ.06/304.92/03992"]
["04.02.120.03",null,"72820","SINAPI","Preparo de Cabeças de Micro Estacas com diâmetro de 100 mm (CONTENÇÃO)","un",{"v":171,"d":"171.00"},null,null,"I1",null,"C"]
["04.02.120.04",null,"72820","SINAPI","Preparo de Cabeças de Micro Estacas com diâmetro de 150 mm (CONTENÇÃO)","un",{"v":171,"d":"171.00"},null,null,"I1",null,"C"]
["04.02.120.04",null,"72820","SINAPI","Preparo de Cabeças de Micro Estacas com diâmetro de 150 mm ","un",{"v":49,"d":"49.00"},null,null,"I1",null,"C"]
["04.02.120.05",null,"72820","SINAPI","Preparo de Cabeças de Estacas com diâmetro de 300 mm","un",{"v":30,"d":"30.00"},null,null,"I1",null,"C"]
["04.02.120.06",null,"72820","SINAPI","Preparo de Cabeças de Estacas com diâmetro de 400 mm","un",{"v":4,"d":"4.00"},null,null,"I1",null,"C"]
["04.02.120.06",null,"72820","SINAPI","Preparo de Cabeças de Estacas com diâmetro de 400 mm (CONTENÇÃO)","un",{"v":36,"d":"36.00"},null,null,"I1",null,"C"]
["04.02.120.07",null,"72820","SINAPI","Preparo de Cabeças de Estacas com diâmetro de 500 mm","un",{"v":22,"d":"22.00"},null,null,"I1",null,"C"]
["04.02.120.08",null,"72820","SINAPI","Preparo de Cabeças de Estacas com diâmetro de 800 mm","un",{"v":64,"d":"64.00"},null,null,"I1",null,"C"]
["04.02.120.09",null,"72820","SINAPI","Preparo de Cabeças de Estacas Raiz com diâmetro de 410 mm","un",{"v":36,"d":"36.00"},null,null,"I1",null,"C"]
["04.02.120.10",null,"72820","SINAPI","Preparo de Cabeças de Estacas Raiz com diâmetro de 410 mm (CONTENÇÃO)","un",{"v":112,"d":"112.00"},null,null,"I1",null,"C"]
[]
["04.02.130",{"$nulls":3},"Prova de carga estática - Anexo A da ET: FZ.06/304.92/03992"]
["04.02.130.03",null,"0003","NOVA","Prova de Carga Estática p/ Micro Estaca Injetada c/ diâmetro de 100 mm (CONTENÇÃO)","un",{"v":1,"d":"1.00"},null,null,"I1",null,"C"]
["04.02.130.04",null,"0004","NOVA","Prova de Carga Estática p/ Micro Estaca Injetada c/ diâmetro de 150 mm (CONTENÇÃO)","un",{"v":1,"d":"1.00"},null,null,"I1",null,"C"]
["04.02.130.04",null,"0004","NOVA","Prova de Carga Estática p/ Micro Estaca Injetada c/ diâmetro de 150 mm (FUNDAÇÃO)","un",{"v":1,"d":"1.00"},null,null,"I1",null,"C"]
["04.02.130.05",null,"0005","NOVA","Prova de Carga Estática p/ Estaca Hélice Contínua c/ diâmetro de 300 mm","un",{"v":1,"d":"1.00"},null,null,"I1",null,"C"]
["04.02.130.06",null,"0006","NOVA","Prova de Carga Estática p/ Estaca Hélice Contínua c/ diâmetro de 400 mm (FUNDAÇÃO)","un",{"v":1,"d":"1.00"},null,null,"I1",null,"C"]
["04.02.130.06",null,"0006","NOVA","Prova de Carga Estática p/ Estaca Hélice Contínua c/ diâmetro de 400 mm (CONTENÇÃO","un",{"v":1,"d":"1.00"},null,null,"I1",null,"C"]
["04.02.130.07",null,"0007","NOVA","Prova de Carga Estática p/ Estaca Hélice Contínua c/ diâmetro de 500 mm","un",{"v":1,"d":"1.00"},null,null,"I1",null,"C"]
["04.02.130.08",null,"0008","NOVA","Prova de Carga Estática p/ Estaca Hélice Contínua c/ diâmetro de 800 mm","un",{"v":1,"d":"1.00"},null,null,"I1",null,"C"]
["04.02.130.09",null,"80033","NOVA","Prova de Carga Estática p/ Estaca Raiz c/ diâmetro de 410 mm","un",{"v":1,"d":"1.00"},null,null,"I1",null,"C"]
["04.02.130.10",null,"80033","NOVA","Prova de Carga Estática p/ Estaca Raiz c/ diâmetro de 410 mm (CONTENÇÃO)","un",{"v":1,"d":"1.00"},null,null,"I1",null,"C"]
[]
["04.02.150",{"$nulls":3},"Teste de Integridade da estaca (PIT) - Anexo B da ET: FZ.06/304.92/03992"]
["04.02.150.01",null,"0009","NOVA","Teste de Integridade para Micro Estaca Injetada (PIT) (CONTENÇÃO)","un",{"v":34,"d":"34.00"},null,null,"I1",null,"C"]
["04.02.150.01",null,"0009","NOVA","Teste de Integridade para Micro Estaca Injetada (PIT) ","un",{"v":5,"d":"5.00"},null,null,"I1",null,"C"]
["04.02.150.02",null,"0010","NOVA","Teste de Integridade para Estaca Hélice Contínua (PIT) (CONTENÇÃO)","un",{"v":4,"d":"4.00"},null,null,"I1",null,"C"]
["04.02.150.02",null,"0010","NOVA","Teste de Integridade para Estaca Hélice Contínua (PIT) ","un",{"v":12,"d":"12.00"},null,null,"I1",null,"C"]
["04.02.150.03",null,"80034","NOVA","Teste de Integridade para Estaca Raiz (PIT) (CONTENÇÃO)","un",{"v":11,"d":"11.00"},null,null,"I1",null,"C"]
["04.02.150.03",null,"80034","NOVA","Teste de Integridade para Estaca Raiz (PIT)","un",{"v":4,"d":"4.00"},null,null,"I1",null,"C"]
[]
["04.02.160",{"$nulls":3},"Estaca Tipo \"Hélice Contínua\", inclui mobilização de mão de obra e equipamentos, perfuração, fornecimento e aplicação de materiais (concreto e aço) - Item 5 da ET: FZ.06/304.92/03992"]
["04.02.160.01",null,"0011","NOVA","Estaca Hélice Contínua com diâmetro de 300 mm para 35tf, conforme especificado","m",{"v":450,"d":"450.00"},null,null,"I1",null,"C"]
["04.02.160.02",null,"0012","NOVA","Estaca Hélice Contínua com diâmetro de 400 mm para 60tf, conforme especificado ","m",{"v":72,"d":"72.00"},null,null,"I1",null,"C"]
["04.02.160.03",null,"0012A","NOVA","Estaca Hélice Contínua com diâmetro de 400 mm para 5,4tf, conforme especificado (CONTENÇÃO)","m",{"v":274,"d":"274.00"},null,null,"I1",null,"C"]
["04.02.160.04",null,"0013","NOVA","Estaca Hélice Contínua com diâmetro de 500 mm para 95tf, conforme especificado","m",{"v":396,"d":"396.00"},null,null,"I1",null,"C"]
["04.02.160.05",null,"0014","NOVA","Estaca Hélice Contínua com diâmetro de 800 mm para 250tf, conforme especificado","m",{"v":1408,"d":"1,408.00"},null,null,"I1",null,"C"]
[]
["04.02.170",{"$nulls":3},"Estaca Tipo \"Raiz\", inclui mobilização de mão de obra e equipamentos, perfuração, fornecimento e aplicação de materiais (concreto e aço) - Item 6 da ET: FZ.06/304.92/03992"]
["04.02.170.01",null,"80035","NOVA","Estaca Raiz com diâmetro de 410mm para 60tf, conforme especificado","m",{"v":648,"d":"648.00"},null,null,"I1",null,"C"]
["04.02.170.02",null,"80035A","NOVA","Estaca Raiz com diâmetro de 410 mm para 5,4tf, conforme especificado (CONTENÇÃO)","m",{"v":851,"d":"851.00"},null,null,"I1",null,"C"]
[]
["04.03.000",{"$nulls":3},"ESTRUTURAS DE CONCRETO"]
[]
["04.03.100",{"$nulls":3},"Concreto Armado "]
[]
["04.03.110",{"$nulls":3},"Formas (Fornecimento e Execução) - Itens 3.3, 3.8 e 3.11 da ET: FZ.06/302.92/04003"]
["04.03.110.01",null,72830,"SINAPI","Forma plana para estruturas de concreto, fornecimento e aplicação","m²",{"v":9398,"d":"9,398.00"},null,null,"I1",null,"C"]
[]
["04.03.120",{"$nulls":3},"Armadura (Fornecimento e Execução) - Itens 3.2 e 3.9 da ET: FZ.06/302.92/04003"]
["04.03.120.01",null," 74254/1","SINAPI","Fornecimento, Corte,  Dobra e Montagem de Aço CA-50","kg",{"v":181646,"d":"181,646.00"},null,null,"I1",null,"C"]
[]
["04.03.130",{"$nulls":3},"Concreto (Fornecimento e Execução) - Item 3.10 da ET: FZ.06/302.92/04003"]
["04.03.130.02",null,"saios de concreto S","SINAPI","Fornecimento e Aplicação de Concreto (fck=35MPa)","m³",{"v":1997,"d":"1,997.00"},null,null,"I1",null,"C"]
[]
["04.03.200",{"$nulls":3},"Concreto Protendido "]
[]
["04.03.210",{"$nulls":3},"Armadura de Protensão (Fornecimento e Execução) - Itens 3.2 e 3.17 da ET: FZ.06/302.92/04003"]
["04.03.210.01",null,"2 S 03 990 04","DNIT","Fornecimento e aplicação armadura de aço protendido CP-190 RB","kg",{"v":301,"d":"301.00"},null,null,"I1",null,"C"]
["04.03.210.03",null," 2 S 03 999 04 ","DNIT","Ancoragens p/ peças protendidas (12 f 12,7mm)                                                                                                                                                               ","un",{"v":8,"d":"8.00"},null,null,"I1",null,"C"]
[]
["04.03.300",{"$nulls":3},"Diversos "]
[]
["04.03.310",{"$nulls":3},"Juntas de Dilatação (Fornecimento e Execução) - Item 3.14 da ET: FZ.06/302.92/04003"]
["04.03.310.04",null,"74121","SINAPI","Mastique elástico, espessura 20mm, conforme especificacão","m",{"v":116,"d":"116.00"},null,null,"I1",null,"C"]
[]
["04.03.320",{"$nulls":3},"Lajes pré-moldadas (Fornecimento e Execução) - Item 3.12 da ET: FZ.06/302.92/04003"]
["04.03.320.02",null,"03415.8.1.3","TCPO","Laje treliçada h=16cm com EPS (12cm lajota + 4cm capa), pp=158kg/m², S/C=600kg/m²","m²",{"v":3716,"d":"3,716.00"},null,null,"I1",null,"C"]
["04.03.320.03",null,"03415.8.2.1","TCPO","Laje treliçada h=20cm com EPS (16cm lajota + 4cm capa), pp=179kg/m², S/C=600kg/m²","m²",{"v":639,"d":"639.00"},null,null,"I1",null,"C"]
[]
["04.03.330",{"$nulls":3},"Adesivo Estrutural - Item 3.13 da ET: FZ.06/302.92/04003"]
["04.03.330.01",null,"03415.8.1.3 ","TCPO","Fornecimento e Aplicação de Adesivo Estrutural à base de resina epóxi tipo SIKADUR 32 ou similar","kg",{"v":501,"d":"501.00"},null,null,"I1",null,"C"]
[]
["04.03.340",{"$nulls":3},"Demolição - Item 3.15 da ET: FZ.06/302.92/04003"]
["04.03.340.01",null,"5 S 04 999 08","DNIT","Demolição de Estruturas de Concreto Armado de Superestrutura","m³",{"v":452,"d":"452.00"},null,null,"I1",null,"C"]
["04.03.340.01.01",null,"1 A 00 001 05","DNIT","Transporte do material de demolição e fresagem, para área de bota-fora. (DMT = 15 km)","m³xkm",{"v":6780,"d":"6,780.00"},null,null,"I1",null,"C"]
["04.03.340.01.02",null,"74034/1","SINAPI","Espalhamento do material em bota-fora","m³",{"v":452,"d":"452.00"},null,null,"I1",null,"C"]
[]
["04.03.400",{"$nulls":3},"Enchimento (Fornecimento e Execução) - Item 3.10 da ET: FZ.06/302.92/04003"]
["04.03.400.01",null,"ensaios d","SINAPI","Fornecimento, transporte, lançamento, adensamento, acabamento e cura - Concreto Magro (fck=10MPa)","m³",{"v":14,"d":"14.00"},null,null,"I1",null,"C"]
[]
["04.04.000",{"$nulls":3},"ESTRUTURAS METÁLICAS"]
[]
["04.04.100",{"$nulls":3},"Estrutura Metálica Completa - TPS (Fornecimento e Instalação)"]
["04.04.100.01",null,"0285A","NOVA","Estrutura Metálica Completa (Perfis tubulares, Perfis, Laminados, Chapas) em Aço Galvanizado sem pintura, conforme especificação técnica, incluindo fabricação, armazenagem, montagem, inspeção e fiscalização e Estrutura auxiliar para fechamentos, conforme especificação técnica.","kg",{"v":751998,"d":"751,998.00"},null,null,"I1",null,"C"]
["04.04.100.02",null,"0285","NOVA","Estrutura Metálica Completa (Perfis tubulares, Perfis, Laminados, Chapas) em Aço Galvanizado com pintura de acabamento conforme especificação técnica, incluindo fabricação, armazenagem, montagem, inspeção e fiscalização e Estrutura auxiliar para fechamentos, conforme especificação técnica.","kg",{"v":235348,"d":"235,348.00"},null,null,"I1",null,"C"]
[]
["04.04.000",{"$nulls":3},"ESTRUTURAS METÁLICAS - LOTE 1 - ESTRUTURAS PROVISÓRIAS"]
[]
["04.04.100",{"$nulls":3},"Estrutura Metálica Provisória (Fornecimento e Instalação)"]
["04.04.100.02",null,"0285","NOVA","Estrutura Metálica Completa (Perfis tubulares, Perfis, Laminados, Chapas) em Aço Galvanizado com pintura de acabamento conforme especificação técnica, incluindo fabricação, armazenagem, montagem, inspeção e fiscalização e Estrutura auxiliar para fechamentos, conforme especificação técnica.","kg",{"v":121919,"d":"121,919.00"},null,null,"I1",null,"C"]
[]
["04.05.000",{"$nulls":3},"ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO ENTERRADAS"]
[]
["04.05.100",{"$nulls":3},"Lastro (Fornecimento e Execução) - Item 3.10 da ET: FZ.06/302.92/04003"]
["04.05.100.01",null,"ensaios d","SINAPI","Fornecimento, transporte, lançamento, adensamento, acabamento e cura - Lastro de Concreto  (fck=10MPa)","m³",{"v":64,"d":"64.00"},null,null,"I1",null,"C"]
[]
["04.05.110",{"$nulls":3},"Formas (Fornecimento e Execução) - Itens 3.3, 3.8 e 3.11 da ET: FZ.06/302.92/04003"]
["04.05.110.01",null,"74007/1","SINAPI","Forma plana comum p/ fundações","m²",{"v":4264,"d":"4,264.00"},null,null,"I1",null,"C"]
[]
["04.05.120",{"$nulls":3},"Armadura (Fornecimento e Execução) - Itens 3.2 e 3.9 da ET: FZ.06/302.92/04003"]
["04.05.120.01",null," 74254/1","SINAPI","Fornecimento, Corte,  Dobra e Montagem de Aço CA-50","kg",{"v":93370,"d":"93,370.00"},null,null,"I1",null,"C"]
[]
["04.05.130",{"$nulls":3},"Concreto (Fornecimento e Execução) - Item 3.10 da ET: FZ.06/302.92/04003"]
["04.05.130.01",null,"saios de concreto S","SINAPI","Fornecimento e Aplicação de Concreto (fck=35MPa)","m³",{"v":1167,"d":"1,167.00"},null,null,"I1",null,"C"]
[]
["04.05.140",{"$nulls":3},"Concreto Projetado (Fornecimento e Execução) - Item 8 da ET: FZ.06/304.92/03992"]
["04.05.140.01",null,"ado ensai","SINAPI","Concreto projetado para contenção/paramento (fck=20MPa)","m³",{"v":53,"d":"53.00"},null,null,"I1",null,"C"]
[]
["04.05.150",{"$nulls":3},"Demolição - Item 3.15 da ET: FZ.06/302.92/04003"]
["04.05.150.01",null,"5 S 04 999 08","DNIT","Demolição de Estruturas de Concreto Armado de Infra-estrutura","m³",{"v":306,"d":"306.00"},null,null,"I1",null,"C"]
["04.05.150.02",null,"1 A 00 001 05","DNIT","Transporte do material de demolição e fresagem, para área de bota-fora. (DMT = 15 km)","m³xkm",{"v":4590,"d":"4,590.00"},null,null,"I1",null,"C"]
["04.05.150.03",null,"74034/1","SINAPI","Espalhamento do material em bota-fora","m³",{"v":306,"d":"306.00"},null,null,"I1",null,"C"]
[]
[{"$nulls":4},"TOTAL ITEM 04.00.000"]
[]
["06.00.000",{"$nulls":3},"INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS"]
[]
["06.01.000",{"$nulls":3},"ÁGUA FRIA"]
[]
["06.01.100",{"$nulls":3},"Tubulações e Conexões de PVC - Referência Tigre ou equivalente (Fornecimento, Instalações, Testes e Comissionamento)  - Conforme Especificação Técnica"]
[]
["06.01.110",{"$nulls":3},"Tubulação em PVC rígido, soldável, na cor marrom, classe 15 (inclusive conexões)  "]
["06.01.110.01",null,"75030/1","SINAPI","Tubulação em PVC rígido, soldável, na cor marrom, classe 15, Ø25 mm","m",{"v":1064.39,"d":"1,064.39"},null,null,"I3",null,"C"]
["06.01.110.02",null,"75030/2","SINAPI","Tubulação em PVC rígido, soldável, na cor marrom, classe 15, Ø32 mm","m",777.81,null,null,"I3",null,"C"]
["06.01.110.03",null,"75030/3","SINAPI","Tubulação em PVC rígido, soldável, na cor marrom, classe 15, Ø40 mm","m",300.34,null,null,"I3",null,"C"]
["06.01.110.04",null,"75030/4","SINAPI","Tubulação em PVC rígido, soldável, na cor marrom, classe 15, Ø50 mm","m",757.55,null,null,"I3",null,"C"]
["06.01.110.05",null,"75030/5","SINAPI","Tubulação em PVC rígido, soldável, na cor marrom, classe 15, Ø60 mm","m",450.69,null,null,"I3",null,"C"]
["06.01.110.06",null,"75030/6","SINAPI","Tubulação em PVC rígido, soldável, na cor marrom, classe 15, Ø75 mm","m",390.28,null,null,"I3",null,"C"]
["06.01.110.07",null,"75030/7","SINAPI","Tubulação em PVC rígido, soldável, na cor marrom, classe 15, Ø85 mm","m",260.64,null,null,"I3",null,"C"]
["06.01.110.08",null,"15142.8.22.9","TCPO","Tubulação em PVC rígido, soldável, na cor marrom, classe 15, Ø110 mm","m",116.78,null,null,"I3",null,"C"]
[]
["06.01.200",{"$nulls":3},"Tubulações e conexões de aço carbono - Referência CONFORJA ou equivalente  (Fornecimento, Instalações, Testes e Comissionamento)  - Conforme Especificação Técnica"]
[]
["06.01.210",{"$nulls":3},"Tubulação de aço carbono ASTM A-53/1987, extremos retos (inclusive conexões) "]
["06.01.210.01",null,"73976/10","SINAPI","Tubo de Aço-Carbono  Ø4\" - L=6m","pç",391.47,null,null,"I3",null,"C"]
["06.01.210.02",null,"73976/11","SINAPI","Tubo de Aço-Carbono  Ø6\" - L=6m             ","pç",{"v":248.7,"d":"248.70"},null,null,"I3",null,"C"]
["06.01.210.03",null,"73976/11","SINAPI","Tubo de Aço-Carbono  Ø8\" - L=6m            ","pç",225.15,null,null,"I3",null,"C"]
[]
["06.01.220",{"$nulls":3},"Tubulações e conexões de aço carbono zincado, sem costura (Fornecimento, Instalações, Testes e Comissionamento)  - Conforme Especificação Técnica"]
["06.01.220.01",null,"73976/10","SINAPI","Tubulações de aço carbono zincado, sem costura, extremos com rosca BSP, Ø4\" - L = 6000mm","pç",{"v":30,"d":"30.00"},null,null,"I3",null,"C"]
[]
["06.01.300",{"$nulls":3},"Aparelhos e Acessórios Sanitários (Fornecimento, Instalações, Testes e Comissionamento)  - Conforme Especificação Técnica"]
[]
["06.01.310",{"$nulls":3},"Torneira - Referência DECA, DOCOL ou equivalente (Fornecimento e Instalação)"]
["06.01.310.01",null,"73949/1","SINAPI","Fornecimento e instalação de torneira de jardim em bronze  Ø 3/4\"","pç",{"v":14,"d":"14.00"},null,null,"I3",null,"C"]
["06.01.310.02",null,"73949/8","SINAPI","Fornecimento e instalação de torneira de lavagem em bronze  Ø 3/4\"","pç",{"v":97,"d":"97.00"},null,null,"I3",null,"C"]
[]
["06.01.320",{"$nulls":3},"Registro de Pressão - Referência DECA, DOCOL ou equivalente (Fornecimento e Instalação)"]
["06.01.320.01",null,"73975/1","SINAPI","Registro de Pressão em bronze com canopla, D=25mm (3/4\"), para água fria ou quente, conforme Especificação Técnica","pç",{"v":9,"d":"9.00"},null,null,"I3",null,"C"]
[]
["06.01.330",{"$nulls":3},"Registro de Gaveta com canopla - Referência DECA, DOCOL ou equivalente (Fornecimento e Instalação)"]
["06.01.330.01",null,"74176/1","SINAPI","Registro de Gaveta em bronze com canopla, Ø25mm (3/4\"), para água fria ou quente, conforme Especificação Técnica","pç",{"v":119,"d":"119.00"},null,null,"I3",null,"C"]
["06.01.330.02",null,"74175/1","SINAPI","Registro de Gaveta em bronze com canopla, Ø32mm (1\"), para água fria ou quente, conforme Especificação Técnica ","pç",{"v":39,"d":"39.00"},null,null,"I3",null,"C"]
["06.01.330.03",null,"74183/1","SINAPI","Registro de Gaveta em bronze com canopla, Ø40mm (1.1/4\"), para água fria ou quente, conforme Especificação Técnica","pç",{"v":13,"d":"13.00"},null,null,"I3",null,"C"]
["06.01.330.04",null,"74174/1","SINAPI","Registro de Gaveta em bronze com canopla, Ø50mm (1.1/2\"), para água fria ou quente, conforme Especificação Técnica","pç",{"v":44,"d":"44.00"},null,null,"I3",null,"C"]
["06.01.330.05",null,"74181/1","SINAPI","Registro de Gaveta em bronze com canopla, Ø60mm (2\"), para água fria ou quente, conforme Especificação Técnica","pç",{"v":65,"d":"65.00"},null,null,"I3",null,"C"]
[]
["06.01.340",{"$nulls":3},"Registro de Gaveta com haste não ascendente - Referência NIAGARA ou equivalente (Fornecimento e Instalação)"]
["06.01.340.01",null,"74174/1","SINAPI","Registro de Gaveta, corpo em bronze, com haste não ascendente, Ø1/2\"","pç",{"v":2,"d":"2.00"},null,null,"I3",null,"C"]
["06.01.340.02",null,"74178/1","SINAPI","Registro de Gaveta, corpo em bronze, com haste não ascendente, Ø4\"","pç",{"v":6,"d":"6.00"},null,null,"I3",null,"C"]
[]
["06.01.350",{"$nulls":3},"Registro de Gaveta, acabamento bruto - Referência DECA, DOCOL ou equivalente  (Fornecimento e Instalação)"]
["06.01.350.01",null,"74181/1","SINAPI","Registro de Gaveta em bronze, acabamento bruto, Ø50mm (2\"), para água fria ou quente, conforme Especificação Técnica","pç",{"v":1,"d":"1.00"},null,null,"I3",null,"C"]
["06.01.350.02",null,"74180/1","SINAPI","Registro de Gaveta em bronze, acabamento bruto, Ø75mm (2.1/2\"), para água fria ou quente, conforme Especificação Técnica","pç",{"v":3,"d":"3.00"},null,null,"I3",null,"C"]
["06.01.350.03",null,"74179/1","SINAPI","Registro de Gaveta em bronze, acabamento bruto, Ø85mm (3\"), para água fria ou quente, conforme Especificação Técnica","pç",{"v":3,"d":"3.00"},null,null,"I3",null,"C"]
["06.01.350.04",null,"74178/1","SINAPI","Registro de Gaveta em bronze, acabamento bruto,  Ø110mm (4\"), para água fria ou quente, conforme Especificação Técnica","pç",{"v":1,"d":"1.00"},null,null,"I3",null,"C"]
[]
["06.01.360",{"$nulls":3},"Registro de Gaveta flangeado (Fornecimento e Instalação)"]
["06.01.360.01",null,"73884/5","SINAPI","Registro de Gaveta flangeado Ø8\"","pç",{"v":1,"d":"1.00"},null,null,"I3",null,"C"]
[]
["06.01.370",{"$nulls":3},"Válvula de Descarga (Fornecimento e Instalação)"]
["06.01.370.01",null,"40729","SINAPI","Válvula de descarga em latão ou bronze  1.1/2\", acabamento cromado liso, conforme Especificação Técnica","pç",{"v":199,"d":"199.00"},null,null,"I3",null,"C"]
[]
["06.01.380",{"$nulls":3},"Válvula de retenção com portinhola, de bronze com rosca inglesa BSP, pressão de serviço = 125 lbf/pol², referência NIAGARA ou equivalente"]
["06.01.380.01",null,"73795/7 ","SINAPI","Válvula de retenção com portinhola, de bronze com rosca inglesa BSP, pressão de serviço = 125 lbf/pol², referência NIAGARA ou equivalente   - Ø4\"","pç",{"v":6,"d":"6.00"},null,null,"I3",null,"C"]
[]
["06.01.390",{"$nulls":3},"Torneira de bóia (Fornecimento e Instalação)"]
["06.01.390.01",null,"74058/4","SINAPI","Torneira de bóia, Ø4\", destinada a utilização de água potável, conforme Especificação Técnica","pç",{"v":2,"d":"2.00"},null,null,"I3",null,"C"]
[]
["06.01.400",{"$nulls":3},"Equipamentos (Fornecimento, Instalações, Testes e Comissionamento)  - Conforme Especificação Técnica"]
[]
["06.01.410",{"$nulls":3},"Hidrômetro"]
["06.01.410.01",null,"74217/2","SINAPI","Hidrômetro magnético com saída de sinal, Ø2\", para vazão máxima de 30 m³/h. Conforme Especificação Técnica.","pç",{"v":1,"d":"1.00"},null,null,"I3",null,"C"]
["06.01.410.02",null,"74217/2","SINAPI","Hidrômetro magnético com saída de sinal, Ø3\", para vazão máxima de 80 m³/h. Conforme Especificação Técnica.","pç",{"v":3,"d":"3.00"},null,null,"I3",null,"C"]
["06.01.410.03",null,"74217/2","SINAPI","Hidrômetro magnético com saída de sinal, Ø4\", para vazão máxima de 120 m³/h. Conforme Especificação Técnica.","pç",{"v":4,"d":"4.00"},null,null,"I3",null,"C"]
["06.01.410.04",null,"74217/2","SINAPI","Hidrômetro magnético com saída de sinal, Ø8\", para vazão máxima de 250 m³/h. Conforme Especificação Técnica.","pç",{"v":1,"d":"1.00"},null,null,"I3",null,"C"]
[]
["06.01.420",{"$nulls":3},"Bomba Hidráulica com Acionador"]
["06.01.420.01",null,"0098","NOVA","Conjunto motor bomba centrífuga de eixo horizontal destinada a recalque de água limpa, completa com base, motor, acoplamento e outros acessórios, incluindo painel elétrico. Q = 49m³/h, Hman = 46 mca e Pot. 12,1Hp","cj",{"v":2,"d":"2.00"},null,null,"I3",null,"C"]
[]
["06.01.430",{"$nulls":3},"Pressostato (Fornecimento e Instalação)"]
["06.01.430.01",null,"08.08.61","FDE","Pressostato  Ø 1/2\", com roscas NPT fêmea, corpo em aço inos, com diafragma de vedação com conexão ao processo 3/4\" NPT, ponto de ajuste regulável, com proteção mecânica, para utilização em água não potável (reuso), pressão de alarme 5kgf/cm², pressão máxima de entrada 8kgf/cm²","pç",{"v":2,"d":"2.00"},null,null,"I3",null,"C"]
[]
["06.02.000",{"$nulls":3},"ESGOTO SANITÁRIO"]
[]
["06.02.100",{"$nulls":3},"Tubulações e conexões de PVC Rígido  (Fornecimento, Instalações, Testes e Comissionamento) "]
[]
["06.02.110",{"$nulls":3},"Tubulações e Conexões de PVC Rígido Branco  (Fornecimento, Instalações, Testes e Comissionamento)  - Conforme Especificação Técnica                                                                                                                                                             "]
["06.02.110.01",null,"74165/1","SINAPI","Tubulação de PVC Rígido Branco  Ø40, inclusive conexões (Fornecimento, Instalações, Testes e Comissionamento)                             ","m",{"v":4486.28,"d":"4,486.28"},null,null,"I3",null,"C"]
["06.02.110.02",null,"74165/2","SINAPI","Tubulação  de PVC Rígido Branco  Ø50, inclusive conexões (Fornecimento, Instalações, Testes e Comissionamento)                             ","m",575.54,null,null,"I3",null,"C"]
["06.02.110.03",null,"74165/3","SINAPI","Tubulação  de PVC Rígido Branco  Ø75, inclusive conexões (Fornecimento, Instalações, Testes e Comissionamento)                             ","m",{"v":1186.06,"d":"1,186.06"},null,null,"I3",null,"C"]
["06.02.110.04",null,"74165/4 ","SINAPI","Tubulação  de PVC Rígido Branco  Ø100, inclusive conexões (Fornecimento, Instalações, Testes e Comissionamento)                             ","m",{"v":1263.66,"d":"1,263.66"},null,null,"I3",null,"C"]
["06.02.110.05",null,"74165/4 ","SINAPI","Tubulação  de PVC Rígido Branco  Ø150, inclusive conexões (Fornecimento, Instalações, Testes e Comissionamento)                             ","m",{"v":1039.53,"d":"1,039.53"},null,null,"I3",null,"C"]
[]
["06.02.120",{"$nulls":3},"Tubulações e Conexões de PVC Rígido Reforçado  (Fornecimento, Instalações, Testes e Comissionamento)  - Conforme Especificação Técnica                                                                                                                                                             "]
["06.02.120.01",null,"74165/4 ","SINAPI","Tubulação  de PVC Rígido tipo \"Vinilfort\"  Ø200, inclusive conexões (Fornecimento, Instalações, Testes e Comissionamento)                             ","m",378.57,null,null,"I3",null,"C"]
[]
["06.02.200",{"$nulls":3},"Caixas e Ralos  (Fornecimento, Instalações, Testes e Comissionamento) "]
[]
["06.02.210",{"$nulls":3},"Ralo Seco (Fornecimento, Instalações, Testes e Comissionamento) - Conforme Especificação Técnica  "]
["06.02.210.01",null,72292,"SINAPI","Caixa Seca 100 mm x 100 mm x Ø40 mm (Fornecimento, Instalações,Testes e Comissionamento)                             ","pç",{"v":14,"d":"14.00"},null,null,"I3",null,"C"]
[]
["06.02.220",{"$nulls":3},"Caixa Sifonada  (Fornecimento, Instalações, Testes e Comissionamento) - Conforme Especificação Técnica"]
["06.02.220.01",null,"72292","SINAPI","Caixa Sifonada de Ø100 X Ø100 X Ø50 (Fornecimento, Instalações, Testes e Comissionamento)                             ","pç",{"v":133,"d":"133.00"},null,null,"I3",null,"C"]
["06.02.220.02",null,"72292 ","SINAPI","Caixa Sifonada de Ø100 X Ø150 X Ø50 (Fornecimento, Instalações, Testes e Comissionamento)                             ","pç",{"v":2,"d":"2.00"},null,null,"I3",null,"C"]
["06.02.220.03",null,"72292","SINAPI","Caixa Sifonada de Ø150 X Ø150 X Ø50 (Fornecimento, Instalações, Testes e Comissionamento)                             ","pç",{"v":43,"d":"43.00"},null,null,"I3",null,"C"]
["06.02.220.04",null,"72291","SINAPI","Caixa Sifonada de Ø150 X Ø185 X Ø75 (Fornecimento, Instalações, Testes e Comissionamento)                             ","pç",{"v":22,"d":"22.00"},null,null,"I3",null,"C"]
[]
["06.02.300",{"$nulls":3},"Caixa de Gordura, Caixa/Poço de Inspeção e Caixa/Poço de Visita (Fornecimento, Instalações, Testes e Comissionamento)"]
[]
["06.02.310",{"$nulls":3},"Caixa de Gordura  (Fornecimento, Instalações, Testes e Comissionamento) - Conforme Especificação Técnica  "]
["06.02.310.01",null,"74225-1 ","SINAPI","Caixa de Gordura  Ø100 X Ø50 X Ø75 (Fornecimento, Instalações, Testes e Comissionamento)                       ","pç",{"v":5,"d":"5.00"},null,null,"I3",null,"C"]
["06.02.310.02",null,"74225-1 ","SINAPI","Caixa de Gordura Especial 1,20 X 1,00 X 0,80 m - V=960l","pç",{"v":2,"d":"2.00"},null,null,"I3",null,"I"]
[]
["06.02.320",{"$nulls":3},"Caixa/Poço de Inspeção (Fornecimento, Instalações, Testes e Comissionamento) - Conforme Especificação Técnica  "]
["06.02.320.01",null,"74104-1","SINAPI","Caixa de Inspeção 60 x 60 cm (Fornecimento, Instalações, Testes e Comissionamento)                       ","pç",{"v":10,"d":"10.00"},null,null,"I3",null,"C"]
["06.02.320.02",null,"74104-1 ","SINAPI","Caixade Inspeção 80 x 80 cm (Fornecimento, Instalações, Testes e Comissionamento)                       ","pç",{"v":4,"d":"4.00"},null,null,"I3",null,"C"]
[]
["06.02.330",{"$nulls":3},"Poço de Visita (Fornecimento, Instalações, Testes e Comissionamento) - Conforme Especificação Técnica"]
["06.02.330.01",null,"74214-1","SINAPI","Poço de Visita em Alvenaria - PVA h ≤ 2,30 m","un",{"v":20,"d":"20.00"},null,null,"I3",null,"C"]
["06.02.330.02",null,"74214-2","SINAPI","Poço de Visita com altura h > 2,30 m","un",{"v":13,"d":"13.00"},null,null,"I3",null,"C"]
[]
["06.02.340",{"$nulls":3},"Cloaca (Fornecimento, Instalações, Testes e Comissionamento) "]
["06.02.340.01",null,"Auxiliares","SINAPI","Cloaca - 2,50 x 2,00 x 3,05 m - Volume: 5 m³","pç",{"v":1,"d":"1.00"},null,null,"I3",null,"C"]
[]
["06.02.400",{"$nulls":3},"Válvulas (Fornecimento, Instalações, Testes e Comissionamento) "]
[]
["06.02.410",{"$nulls":3},"Válvula de Gaveta(Fornecimento, Instalações, Testes e Comissionamento) - Conforme Especificação Técnica  "]
["06.02.410.01",null,"15110.8.4.9 ","TCPO","Válvula de Gaveta Ø100 (Fornecimento, Instalações, Testes e Comissionamento)","pç",{"v":2,"d":"2.00"},null,null,"I3",null,"C"]
[]
["06.03.000",{"$nulls":3},"ÁGUAS PLUVIAIS"]
[]
["06.03.001",{"$nulls":3},"Tubulações e Conexões de PVC Rígido"]
[]
["06.03.002",{"$nulls":3},"Tubulação em PVC rígido reforçado, soldável, na cor marrom. Referência: Tigre ou equivalente (inclui conexões)                                                                                                                          "]
["06.03.002.01",null,"75030/6","SINAPI","Tubulação em PVC rígido, soldável, na cor marrom, classe 15, Ø75 mm","m",{"v":792.1,"d":"792.10"},null,null,"I3",null,"C"]
["06.03.002.02",null,"15142.8.22.9","TCPO","Tubulação em PVC rígido, soldável, na cor marrom, classe 15, Ø100 mm","m",{"v":323.5,"d":"323.50"},null,null,"I3",null,"C"]
["06.03.002.03",null,"15142.8.22.9","TCPO","Tubulação em PVC rígido, soldável, na cor marrom, classe 15, Ø150 mm","m",{"v":115.4,"d":"115.40"},null,null,"I3",null,"C"]
[]
["06.03.003",{"$nulls":3},"Tubulação em PVC rígido, junta elástica integrada, com ponta e bolsa com virola, de vedação em anel de borracha. Referência: Vinilfort TIGRE ou equivalente (Fornecimento e Instalação)"]
["06.03.003.01",null,"74165/4 ","SINAPI","Tubo em PVC rígido, junta elástica integrada, com ponta e bolsa com virola - Tubo Ø200 mm","m",{"v":101.8,"d":"101.80"},null,null,"I3",null,"C"]
["06.03.003.02",null,"74165/4 ","SINAPI","Tubo em PVC rígido, junta elástica integrada, com ponta e bolsa com virola - Tubo Ø350 mm","m",{"v":19.2,"d":"19.20"},null,null,"I3",null,"C"]
[]
["06.03.004",{"$nulls":3},"Tubulações e Conexões em Concreto Armado"]
[]
["06.03.005",{"$nulls":3},"Tubulação em concreto armado, com ponta e bolsa (Fornecimento e Instalação)"]
["06.03.005.01",null,"73879/3 ","SINAPI","Tubo em concreto armado, com ponta e bolsa - Tubo Ø500 mm","m",{"v":99.4,"d":"99.40"},null,null,"I3",null,"C"]
["06.03.005.02",null,"73879/4 ","SINAPI","Tubo em concreto armado, com ponta e bolsa - Tubo Ø600 mm","m",{"v":108.4,"d":"108.40"},null,null,"I3",null,"C"]
["06.03.005.03",null,"73879/5 ","SINAPI","Tubo em concreto armado, com ponta e bolsa - Tubo Ø700 mm","m",{"v":47.3,"d":"47.30"},null,null,"I3",null,"C"]
["06.03.005.04",null,"73879/8 ","SINAPI","Tubo em concreto armado, com ponta e bolsa - Tubo Ø1000 mm","m",{"v":245.8,"d":"245.80"},null,null,"I3",null,"C"]
[]
["06.03.006",{"$nulls":3},"Grelhas"]
[]
["06.03.007",{"$nulls":3},"Grelha hemisférica tipo \"abacaxi\" em Ferro Fundido. Referência CAST IRON ou equivalente"]
["06.03.007.01",null,"07725.8.1.1","TCPO","Grelha hemisférica tipo \"abacaxi\" em Ferro Fundido, diam. 75mm","pç",{"v":52,"d":"52.00"},null,null,"I3",null,"C"]
[]
["06.03.008",{"$nulls":3},"Ralo com Grelha Plana - Conforme Especificação Técnica"]
["06.03.008.01",null,72685,"SINAPI","Ralo com Grelha Plana diametro: 100mm","pç",{"v":11,"d":"11.00"},null,null,"I3",null,"C"]
["06.03.008.02",null,72685,"SINAPI","Ralo com Grelha Plana diametro: 150mm","pç",{"v":2,"d":"2.00"},null,null,"I3",null,"I"]
[]
["06.03.009",{"$nulls":3},"Poço de Visita (Fornecimento e Execução)"]
[]
["06.03.010",{"$nulls":3},"Poço de visita executado em aneis circulares de concreto armado, com chaminé de acesso Ø interno 600mm e tampão de ferro dúctil articulado Ø600mm, classe D 400, para tráfego intenso. Referência tampão SAINT-GOBAIN ou equivalente"]
["06.03.010.01",null,"73963/36","SINAPI","Poço de visita executado em aneis circulares de concreto armado, Ø interno = 900mm, com chaminé de acesso Ø int. 600mm e tampão de ferro dúctil articulado Ø600mm, classe D 400, para tráfego intenso,  Ref. Saint Gobain ou equivalente Profundidade até 2300mm","cj",{"v":6,"d":"6.00"},null,null,"I3",null,"C"]
["06.03.010.02",null,"73963/36","SINAPI","Poço de visita executado em aneis circulares de concreto armado, Ø interno = 1200mm, com chaminé de acesso Ø int. 600mm e tampão de ferro dúctil articulado Ø600mm, classe D 400, para tráfego intenso,  Ref. Saint Gobain ou equivalente Profundidade acima de 2300mm","cj",{"v":11,"d":"11.00"},null,null,"I3",null,"C"]
[]
["06.03.011",{"$nulls":3},"Caixa de Areia para Águas Pluviais (fornecimento e execução)"]
["06.03.011.01",null,"72286","SINAPI","Caixa de areia em alvenaria revestida, com dimensões 60 cm x 60cm","pç",{"v":19,"d":"19.00"},null,null,"I3",null,"C"]
["06.03.011.02",null,"72286","SINAPI","Caixa de areia em alvenaria revestida, com dimensões 60 cm x 150cm","pç",{"v":5,"d":"5.00"},null,null,"I3",null,"C"]
["06.03.011.03",null,"72291 ","SINAPI","Caixa de areia em PVC, com dimensões Ø300 mm x 348 mm x 100 mm, referência TIGRE ou equivalente","pç",{"v":3,"d":"3.00"},null,null,"I3",null,"C"]
[]
["06.03.012",{"$nulls":3},"Sistema de Drenagem de Águas Pluviais - Sistema Anti-Vórtice"]
[]
["06.03.013",{"$nulls":3},"Captador em chapa de aço inoxidável diâmetro 75 mm"]
["06.03.013.01",null,"74179/1","SINAPI","Captador em chapa de aço inoxidável diâmetro 75 mm, referência SAINT-GOBAIN ou equivalente","pç",{"v":48,"d":"48.00"},null,null,"I3",null,"C"]
[]
["06.03.014",{"$nulls":3},"Tubo com ponta e ponta de ferro fundido, referência Linha SMU SAINT-GOBAIN  ou equivalente"]
["06.03.014.01",null,"73887/2 ","SINAPI","Tubo com ponta e ponta de ferro fundido, referência Linha SMU 100 mm","m",{"v":311.8,"d":"311.80"},null,null,"I3",null,"C"]
["06.03.014.02",null,"73887/3 ","SINAPI","Tubo com ponta e ponta de ferro fundido, referência Linha SMU 125 mm","m",{"v":113.7,"d":"113.70"},null,null,"I3",null,"C"]
["06.03.014.03",null,"73887/3 ","SINAPI","Tubo com ponta e ponta de ferro fundido, referência Linha SMU 150 mm","m",{"v":405.3,"d":"405.30"},null,null,"I3",null,"C"]
["06.03.014.04",null,"73887/5 ","SINAPI","Tubo com ponta e ponta de ferro fundido, referência Linha SMU 200 mm","m",{"v":266.9,"d":"266.90"},null,null,"I3",null,"C"]
["06.03.014.05",null,"73887/5 ","SINAPI","Tubo com ponta e ponta de ferro fundido, referência Linha SMU 250 mm","m",{"v":39.9,"d":"39.90"},null,null,"I3",null,"C"]
[]
["06.04.000",{"$nulls":3},"GÁS COMBUSTÍVEL"]
[]
["06.04.101",{"$nulls":3},"Tubulações de Aço-Carbono Enterradas, Inclusive Conexões  (Fornecimento, Instalações, Testes e Comissionamento)  - Conforme Especificação Técnica                                                                                                                                                             ","      "]
["06.04.101.01",null,"73976/9","SINAPI","Tubo de Aço-Carbono Enterrado Ø80, inclusive conexões (Fornecimento, Instalações, Testes e Comissionamento)                             ","m",{"v":106,"d":"106.00"},null,null,"I3",null,"C"]
[]
["06.04.102",{"$nulls":3},"Tubo de Aço-Carbono, inclusive conexões (Fornecimento, Instalações, Testes e Comissionamento) - Conforme Especificação Técnica                                                                                                                                                                                                   "]
["06.04.102.01",null,"73976/5","SINAPI","Tubo de Aço-Carbono  Ø32, inclusive conexões (Fornecimento, Instalações, Testes e Comissionamento)                             ","m",{"v":27,"d":"27.00"},null,null,"I3",null,"C"]
["06.04.102.02",null,"73976/7","SINAPI","Tubo de Aço-Carbono  Ø50, inclusive conexões (Fornecimento, Instalações, Testes e Comissionamento)                             ","m",{"v":16,"d":"16.00"},null,null,"I3",null,"C"]
["06.04.102.03",null,"73976/8","SINAPI","Tubo de Aço-Carbono  Ø65, inclusive conexões (Fornecimento, Instalações, Testes e Comissionamento)                             ","m",{"v":48,"d":"48.00"},null,null,"I3",null,"C"]
["06.04.102.04",null,"73976/9","SINAPI","Tubo de Aço-Carbono  Ø80, inclusive conexões (Fornecimento, Instalações, Testes e Comissionamento)                             ","m",{"v":160,"d":"160.00"},null,null,"I3",null,"C"]
[]
["06.04.110",{"$nulls":3},"Dutos-Luva, Inclusive Conexões em trechos de tomada de ar  (Fornecimento, Instalações, Testes e Comissionamento)  - Conforme Especificação Técnica                                                                                                                                                             ","      "]
["06.04.110.01",null,"15141.8.27.16","TCPO","Duto-Luva Ø50, inclusive conexões (Fornecimento, Instalações, Testes e Comissionamento)                             ","m",{"v":10,"d":"10.00"},null,null,"I3",null,"I"]
["06.04.110.02",null,"15141.8.27.18","TCPO","Duto-Luva Ø80, inclusive conexões (Fornecimento, Instalações, Testes e Comissionamento)                             ","m",{"v":10,"d":"10.00"},null,null,"I3",null,"I"]
["06.04.110.03",null,"15141.8.27.19","TCPO","Duto-Luva Ø100, inclusive conexões (Fornecimento, Instalações, Testes e Comissionamento)                             ","m",{"v":10,"d":"10.00"},null,null,"I3",null,"I"]
["06.04.110.04",null,"15141.8.27.19","TCPO","Duto-Luva L130, inclusive conexões (Fornecimento, Instalações, Testes e Comissionamento)                             ","m",{"v":22,"d":"22.00"},null,null,"I3",null,"I"]
[]
["06.04.200",{"$nulls":3},"Válvulas de Bloqueio de bronze tipo esfera  (Fornecimento, Instalações, Testes e Comissionamento) - Conforme Especificação Técnica  "]
["06.04.200.01",null,"73870/3","SINAPI","Válvulas de Bloqueio Ø32 de bronze tipo esfera  (Fornecimento, Instalações, Testes e Comissionamento)  ","pç",{"v":9,"d":"9.00"},null,null,"I3",null,"C"]
["06.04.200.02",null,"73870/6","SINAPI","Válvulas de Bloqueio Ø50 de bronze tipo esfera  (Fornecimento, Instalações, Testes e Comissionamento)  ","pç",{"v":2,"d":"2.00"},null,null,"I3",null,"C"]
["06.04.200.03",null,"15110.08.04.07","TCPO","Válvulas de Bloqueio Ø65 de bronze tipo esfera (Fornecimento, Instalações, Testes e Comissionamento)  ","pç",{"v":1,"d":"1.00"},null,null,"I3",null,"C"]
["06.04.200.04",null,"15110.08.04.08","TCPO","Válvulas de Bloqueio Ø80 de bronze tipo esfera (Fornecimento, Instalações, Testes e Comissionamento)  ","pç",{"v":4,"d":"4.00"},null,null,"I3",null,"C"]
[]
["06.04.300",{"$nulls":3},"Central de GLP (Fornecimento, Instalações, Testes e Comissionamento) - Conforme Especificação Técnica "]
["06.04.300.01",null,"0157","NOVA","Central de GLP com regulador de pressão e válvulas composto de 5 recipientes estacionários de 500 KG cada  (Fornecimento, Instalações, Testes e Comissionamento)  ","cj",{"v":1,"d":"1.00"},null,null,"I3",null,"I"]
[]
[]
["06.05.000",{"$nulls":3},"CONTRA INCÊNDIO"]
[]
["06.05.100",{"$nulls":3},"Tubos de Aço-Carbono Inclusive Conexões  (Fornecimento, Instalações, Testes e Comissionamento)  - Conforme Especificação Técnica                                                                                                                                                             "]
["06.05.100.01",null,"73976/4","SINAPI","Tubo de Aço-Carbono  Ø25, inclusive conexões (Fornecimento, Instalações, Testes e Comissionamento)                             ","m",{"v":11974,"d":"11,974.00"},null,null,"I3",null,"C"]
["06.05.100.02",null,"73976/5","SINAPI","Tubo de Aço-Carbono  Ø32, inclusive conexões (Fornecimento, Instalações, Testes e Comissionamento)                             ","m",{"v":1029,"d":"1,029.00"},null,null,"I3",null,"C"]
["06.05.100.03",null,"73976/6","SINAPI","Tubo de Aço-Carbono  Ø40, inclusive conexões (Fornecimento, Instalações, Testes e Comissionamento)                             ","m",{"v":323,"d":"323.00"},null,null,"I3",null,"C"]
["06.05.100.04",null,"73976/7","SINAPI","Tubo de Aço-Carbono  Ø50, inclusive conexões (Fornecimento, Instalações, Testes e Comissionamento)                             ","m",{"v":465,"d":"465.00"},null,null,"I3",null,"C"]
["06.05.100.05",null,"73976/8","SINAPI","Tubo de Aço-Carbono  Ø65, inclusive conexões (Fornecimento, Instalações, Testes e Comissionamento)                             ","m",{"v":321,"d":"321.00"},null,null,"I3",null,"C"]
["06.05.100.06",null,"73976/9","SINAPI","Tubo de Aço-Carbono  Ø80, inclusive conexões (Fornecimento, Instalações, Testes e Comissionamento)                             ","m",{"v":1091,"d":"1,091.00"},null,null,"I3",null,"C"]
["06.05.100.07",null,"73976/10","SINAPI","Tubo de Aço-Carbono  Ø100, inclusive conexões (Fornecimento, Instalações, Testes e Comissionamento)                             ","m",{"v":3382,"d":"3,382.00"},null,null,"I3",null,"C"]
["06.05.100.09",null,"73976/11","SINAPI","Tubo de Aço-Carbono  Ø150, inclusive conexões (Fornecimento, Instalações, Testes e Comissionamento)                             ","m",{"v":722,"d":"722.00"},null,null,"I3",null,"C"]
["06.05.100.10",null,"73976/11","SINAPI","Tubo de Aço-Carbono  Ø200, inclusive conexões (Fornecimento, Instalações, Testes e Comissionamento)                             ","m",{"v":5,"d":"5.00"},null,null,"I3",null,"C"]
[]
["06.05.200",{"$nulls":3},"Tubos de Ferro-fundido Inclusive Conexões  (Fornecimento, Instalações, Testes e Comissionamento) - Conforme Especificação Técnica  "]
["06.05.200.02",null,"73887/2 ","SINAPI","Tubo de Ferro-fundido  Ø100, inclusive conexões (Fornecimento, Instalações, Testes e Comissionamento)                             ","m",{"v":224,"d":"224.00"},null,null,"I3",null,"C"]
["06.05.200.03",null,"73887/3 ","SINAPI","Tubo de Ferro-fundido  Ø150, inclusive conexões (Fornecimento, Instalações, Testes e Comissionamento)                             ","m",{"v":121,"d":"121.00"},null,null,"I3",null,"C"]
[]
["06.05.300",{"$nulls":3},"Equipamento e Acessórios  (Fornecimento, Instalações, Testes e Comissionamento) - Conforme Especificação Técnica  "]
[]
["06.05.310",{"$nulls":3},"Válvula de Gaveta (Fornecimento, Instalações, Testes e Comissionamento) - Conforme Especificação Técnica  "]
["06.05.310.02",null,"73884/1","SINAPI","Válvula de Gaveta de Aço-Carbono Ø50 (Fornecimento, Instalações, Testes e Comissionamento)                             ","pç",{"v":14,"d":"14.00"},null,null,"I3",null,"C"]
["06.05.310.03",null,"0169","NOVA","Válvula de Gaveta de Aço-Carbono Ø65 (Fornecimento, Instalações, Testes e Comissionamento)                             ","pç",{"v":4,"d":"4.00"},null,null,"I3",null,"C"]
["06.05.310.04",null,"0170","NOVA","Válvula de Gaveta de Aço-Carbono Ø80 (Fornecimento, Instalações, Testes e Comissionamento)                             ","pç",{"v":7,"d":"7.00"},null,null,"I3",null,"C"]
["06.05.310.05",null,"0171","NOVA","Válvula de Gaveta de Aço-Carbono Ø100 (Fornecimento, Instalações, Testes e Comissionamento)                             ","pç",{"v":16,"d":"16.00"},null,null,"I3",null,"C"]
["06.05.310.06",null,"0172","NOVA","Válvula de Gaveta de Aço-Carbono Ø150 (Fornecimento, Instalações, Testes e Comissionamento)                             ","pç",{"v":5,"d":"5.00"},null,null,"I3",null,"C"]
["06.05.310.07",null,"0173","NOVA","Válvula de Gaveta de Aço-Carbono Ø200 (Fornecimento, Instalações, Testes e Comissionamento)                             ","pç",{"v":4,"d":"4.00"},null,null,"I3",null,"C"]
[]
["06.05.311",{"$nulls":3},"Válvula de Governo e Alarme  (Fornecimento, Instalações, Testes e Comissionamento) - Conforme Especificação Técnica  "]
["06.05.311.01",null,"0174","NOVA","Válvula de Governo e Alarme Ø150 (Fornecimento, Instalações, Testes e Comissionamento)                             ","pç",{"v":7,"d":"7.00"},null,null,"I3",null,"C"]
[]
["06.05.312",{"$nulls":3},"Válvula de Retenção  (Fornecimento, Instalações, Testes e Comissionamento) - Conforme Especificação Técnica  "]
["06.05.312.02",null,"0175","NOVA","Válvula de Retenção de Fechamento Rápido Ø200 (Fornecimento, Instalações, Testes e Comissionamento)                             ","pç",{"v":2,"d":"2.00"},null,null,"I3",null,"C"]
[]
["06.05.313",{"$nulls":3},"Válvula de Segurança e Alívio  (Fornecimento, Instalações, Testes e Comissionamento) - Conforme Especificação Técnica  "]
["06.05.313.01",null,"0176","NOVA","Válvula de Segurança e Alívio Ø200 (Fornecimento, Instalações, Testes e Comissionamento)                             ","pç",{"v":1,"d":"1.00"},null,null,"I3",null,"C"]
[]
["06.05.320",{"$nulls":3},"Chave de Fluxo  (Fornecimento, Instalações, Testes e Comissionamento) - Conforme Especificação Técnica  "]
["06.05.320.01",null,"0177","NOVA","Chave de Fluxo (Fornecimento, Instalações, Testes e Comissionamento)                             ","pç",{"v":16,"d":"16.00"},null,null,"I3",null,"C"]
[]
["06.05.330",{"$nulls":3},"Bicos de Chuveiro Automático  (Fornecimento, Instalações, Testes e Comissionamento) - Conforme Especificação Técnica  "]
["06.05.330.01",null,"01493","ORSE","Bicos de Chuveiro Automático Ø15 Tipo Pendente (Fornecimento, Instalações, Testes e Comissionamento)                             ","pç",{"v":3787,"d":"3,787.00"},null,null,"I3",null,"C"]
["06.05.330.02",null,"01493","ORSE","Bicos de Chuveiro Automático Ø15 Tipo Upright (Fornecimento, Instalações, Testes e Comissionamento)                             ","pç",{"v":546,"d":"546.00"},null,null,"I3",null,"C"]
[]
["06.05.340",{"$nulls":3},"Extintor de Incêndio Portátil (Fornecimento, Instalações, Testes e Comissionamento) - Conforme Especificação Técnica  "]
["06.05.340.01",null," 73775/1","SINAPI","Extintor de Incêndio Portátil de Pó Químico Tipo ABC (Fornecimento, Instalações, Testes e Comissionamento)                             ","un",{"v":270,"d":"270.00"},null,null,"I3",null,"C"]
["06.05.340.03",null," 72554 ","SINAPI","Extintor de Incêndio Portátil de Dióxido de Carbono Tipo BC (Fornecimento, Instalações, Testes e Comissionamento)                             ","pç",{"v":7,"d":"7.00"},null,null,"I3",null,"C"]
[]
["06.05.341",{"$nulls":3},"Extintor de Incêndio Sobre-rodas (Fornecimento, Instalações, Testes e Comissionamento) - Conforme Especificação Técnica  "]
["06.05.341.02",null," 72554 ","SINAPI","Extintor de Incêndio Portátil Sobre-rodas de Dióxido de Carbono Tipo BC (Fornecimento, Instalações, Testes e Comissionamento)","pç",{"v":2,"d":"2.00"},null,null,"I3",null,"C"]
[]
["06.05.350",{"$nulls":3},"Hidrante de Incêndio (Fornecimento, Instalações, Testes e Comissionamento) - Conforme Especificação Técnica  "]
["06.05.350.01",null,72284,"SINAPI","Hidrante de Incêndio de Dupla Expedição com Mangotinho (Fornecimento, Instalações, Testes e Comissionamento)                             ","pç",{"v":94,"d":"94.00"},null,null,"I3",null,"C"]
["06.05.350.02",null,"72284","SINAPI","Hidrante de Incêndio de Dupla Expedição para Recalque (Fornecimento, Instalações, Testes e Comissionamento)                             ","pç",{"v":3,"d":"3.00"},null,null,"I3",null,"C"]
[]
["06.05.360",{"$nulls":3},"Abrigo de Incêndio (Fornecimento, Instalações, Testes e Comissionamento) - Conforme Especificação Técnica  "]
["06.05.360.01",null,"01519","ORSE","Abrigo de Incêndio para Hidrante Dupla Expedição (Fornecimento, Instalações, Testes e Comissionamento)                             ","pç",{"v":97,"d":"97.00"},null,null,"I3",null,"C"]
["06.05.360.02",null,"72284","SINAPI","Abrigo de Incêndio para Mangotinho (Fornecimento, Instalações, Testes e Comissionamento)                             ","pç",{"v":94,"d":"94.00"},null,null,"I3",null,"C"]
[]
["06.05.370",{"$nulls":3},"Bombas de Pressurização (Fornecimento, Instalações, Testes e Comissionamento) - Conforme Especificação Técnica  "]
["06.05.370.01",null,"0187","NOVA","Bomba de Incêndio Elétrica Q=157 m3/hora e Hman=90m.c.a. (Fornecimento, Instalações, Testes e Comissionamento)","cj",{"v":1,"d":"1.00"},null,null,"I3",null,"C"]
["06.05.370.02",null,"0188","NOVA","Bomba Jockey de Incêndio Elétrica Q=1,2 m3/hora e Hman=90m.c.a.(Fornecimento, Instalações, Testes e Comissionamento)","cj",{"v":1,"d":"1.00"},null,null,"I3",null,"C"]
["06.05.370.03",null,"0189","NOVA","Bomba de Incêndio Diesel Q=157 m3/hora e Hman=90m.c.a. (Fornecimento, Instalações, Testes e Comissionamento)","cj",{"v":1,"d":"1.00"},null,null,"I3",null,"C"]
[]
["06.05.380",{"$nulls":3},"Transmissor de Pressão - Conforme Especificação Técnica"]
["06.05.380.01",null,"74177/1","SINAPI","Transmissor de Pressão Operado por Elemento Diafragma Ø15","pç",{"v":3,"d":"3.00"},null,null,"I3",null,"C"]
[]
["06.05.381",{"$nulls":3},"Acoplamento Mecânico - Conforme Especificação Técnica"]
["06.05.381.02",null,"73885/5","SINAPI","Acoplamento Mecânico Ø200","pç",{"v":4,"d":"4.00"},null,null,"I3",null,"C"]
[]
["06.05.382",{"$nulls":3},"Junta Simples de Expansão - Conforme Especificação Técnica"]
["06.05.382.02",null,"73885/5","SINAPI","Junta Simples de Expansão e Amortecedora de Vibrações Ø200","pç",{"v":4,"d":"4.00"},null,null,"I3",null,"C"]
[]
["06.07.000",{"$nulls":3},"DRENAGEM DE AR CONDICIONADO"]
[]
["06.07.100",{"$nulls":3},"TUBULAÇÕES E CONEXÕES DE PVC RÍGIDO"]
[]
["06.07.101",{"$nulls":3},"Tubos de PVC rígido branco, série normal,  inclusive Conexões  (Fornecimento, Instalações, Testes e Comissionamento)  - Conforme Especificação Técnica                                                                                                                                                             ","      "]
["06.07.101.01",null,"74165/1","SINAPI","Tubo PVC rígido branco, série normal,  Ø40mm (Fornecimento, Instalações, Testes e Comissionamento)                             ","m",{"v":1900,"d":"1,900.00"},null,null,"I3",null,"C"]
["06.07.101.02",null,"74165/2","SINAPI","Tubo PVC rígido branco, série normal,  Ø50mm (Fornecimento, Instalações, Testes e Comissionamento)                             ","m",{"v":135,"d":"135.00"},null,null,"I3",null,"C"]
[]
[{"$nulls":4},"TOTAL ITEM 06.00.000"]
[]
["07.00.000",{"$nulls":3},"INSTALAÇÕES ELÉTRICAS"]
[]
["07.01.000",{"$nulls":3},"EQUIPAMENTOS DE MÉDIA E BAIXA TENSÃO"]
[]
["07.01.100",{"$nulls":3},"TRANSFORMADORES (Fornecimento, Instalação, Testes e Comissionamento)"]
[]
["07.01.110",{"$nulls":3},"TRANSFORMADORES DE POTÊNCIA"]
["07.01.110.07",null,"ELT001","NOVA","Transformador trifásico, potência nominal  500 kVA seco, com encapsulamento em resina, instalação interna, grade de proteção, ligação triângulo no primário e estrela no secundário, classe 15kV, relação de tensão 13,8 kV - 380/ 220 V, com sensor de temperatura tipo PT100, com indicação de temperatura das três bobinas, com dois contatos 1 para alarme 140ºC e um para desligamento 150ºC graus. Referência: Geafol da Siemens ou Equivalente Técnico.","un",{"v":2,"d":"2.00"},null,null,"I3",null,"C"]
[]
["07.01.300",{"$nulls":3},"PAINEL DE MÉDIA E BAIXA TENSÃO (Fornecimento, Instalação, Testes e Comissionamento)"]
[]
["07.01.310",{"$nulls":3},"PAINEL DE MÉDIA TENSÃO"]
["07.01.310.01",null,"60005","NOVA","Adequação do cubículo de disjuntor de entrada existente (Retrofit) com substituição do relé de proteção para 01 relé de proteção digital (50/51,50/51N,50/51GS,50BF,46,27/27S,59,59N,47) novo e  mais adequação do cubículo de medição existente (Retrofit) para 01 disjuntor novo de entrada, intertavamento elétrico entre o existente e o novo, em média tensão, 13.800 V (15 kV), trifásico 60 Hz, nível de curto-circuito 31,5 kA, instalação interna, chapa removível na parte posterior, barras com capacidade nominal 1.250 A,classe de tensão 17,5kA, tensão de operação 13,8kV, NBI 38kV,com um disjuntor de entrada cada corrente nominal 1250A, Icc 31,5kA, execução extraível, comando motorizado, 4NA+4NF, com 01 relé de proteção digital (50/51,50/51N,50/51GS,50BF,46,27/27S,59,59N,47), TC's e TP's. Entrada  para cabos na parte superior e saida para cabos na parte inferior. Grau de proteção normas IEC. Referência: MCSet - da Schneider, ABB ou Equivalente Técnico.","cj",{"v":1,"d":"1.00"},null,null,"I3",null,"I"]
[]
["07.01.320",{"$nulls":3},"PAINEL DE BAIXA TENSÃO"]
["07.01.320.01",null,34155,"NOVA","Centro de Proteção Geral  (CPG) em baixa tensão, 380/ 220 V, trifásico 60 Hz, instalação interna. Conforme padrão da concessionária norma DT-117 da Coelce. Para quantidade e características dos componentes internos ao painel ver diagrama unifilar referenciado. FZ.06/409.23/04237. Referência: Inelsa ou Equivalente Técnico.","cj",{"v":1,"d":"1.00"},null,null,"I3",null,"C"]
["07.01.320.02",null,34156,"NOVA","Centro de Medição  (CM-01-01) em baixa tensão, 380/ 220 V, trifásico 60 Hz, instalação interna. Conforme padrão da concessionária norma DT-117 da Coelce. Para quantidade e características dos componentes internos ao painel ver diagrama unifilar referenciado. FZ.06/409.23/04237  Referência: Inelsa ou Equivalente Técnico.","cj",{"v":1,"d":"1.00"},null,null,"I3",null,"C"]
["07.01.320.03",null,34157,"NOVA","Centro de Medição  (CM-01-02) em baixa tensão, 380/ 220 V, trifásico 60 Hz, instalação interna. Conforme padrão da concessionária norma DT-117 da Coelce. FZ.06/409.23/04237 .Referência Inelsa ou Equivalente Técnico.","cj",{"v":1,"d":"1.00"},null,null,"I3",null,"C"]
["07.01.320.12",null,"CP-ELT036A","NOVA","Centro de Medição  (CM-01-03) em baixa tensão, 380/ 220 V, trifásico 60 Hz, instalação interna. Conforme padrão da concessionária norma DT-117 da Coelce. Para quantidade e características dos componentes internos ao painel ver diagrama unifilar referenciado. FZ.06/409.23/04240. Referência Inelsa ou Equivalente Técnico.","cj",{"v":1,"d":"1.00"},null,null,"I3",null,"C"]
["07.01.320.13",null,"CP-ELT037A","NOVA","Centro de Medição  (CM-01-04) em baixa tensão, 380/ 220 V, trifásico 60 Hz, instalação interna. Conforme padrão da concessionária norma DT-117 da Coelce. Para quantidade e características dos componentes internos ao painel ver diagrama unifilar referenciado. FZ.06/409.23/04240. Referência Inelsa ou Equivalente Técnico.","cj",{"v":1,"d":"1.00"},null,null,"I3",null,"C"]
[]
["07.01.400",{"$nulls":3},"QUADROS DE FORÇA, ILUMINAÇÃO, NO-BREAK, ECT. (Fornec., Instalação, Testes e Comissionamento)"]
[]
["07.01.410",{"$nulls":3},"QUADROS DE ILUMINAÇÃO E TOMADAS NORMAL"]
["7.01.410.60",null,"74131/3","SINAPI ","Quadro de distribuição, 380 V/ 220 V, trifásico, 60 Hz, sobrepor, instalação interna, grau de proteção IP-32, entrada e saídas para cabos na parte superior.\nPara quantidade e características dos componentes internos ao quadro ver diagrama unifilar referenciado.. Referência: Waltec, Plus Automação ou Equivalente Técnico.FZ.06/409.23/04229 (QTN1-T)","un",{"v":1,"d":"1.00"},null,null,"I3",null,"C"]
["7.01.410.61",null,"74131/3","SINAPI ","Quadro de distribuição, 380 V/ 220 V, trifásico, 60 Hz, sobrepor, instalação interna, grau de proteção IP-32, entrada e saídas para cabos na parte superior.\nPara quantidade e características dos componentes internos ao quadro ver diagrama unifilar referenciado. Referência: Waltec, Plus Automação ou Equivalente Técnico.FZ.06/409.23/04229 (QTN2-T)","un",{"v":1,"d":"1.00"},null,null,"I3",null,"C"]
["7.01.410.62",null,"74131/3","SINAPI ","Quadro de distribuição, 380 V/ 220 V, trifásico, 60 Hz, sobrepor, instalação interna, grau de proteção IP-32, entrada e saídas para cabos na parte superior.\nPara quantidade e características dos componentes internos ao quadro ver diagrama unifilar referenciado. Referência: Waltec, Plus Automação ou Equivalente Técnico.FZ.06/409.23/04229 (QTN3-T)","un",{"v":1,"d":"1.00"},null,null,"I3",null,"C"]
["7.01.410.63",null,"74131/3","SINAPI ","Quadro de distribuição, 380 V/ 220 V, trifásico, 60 Hz, sobrepor, instalação interna, grau de proteção IP-32, entrada e saídas para cabos na parte superior.\nPara quantidade e características dos componentes internos ao quadro ver diagrama unifilar referenciado. Referência: Waltec, Plus Automação ou Equivalente Técnico.FZ.06/409.23/04229 (QTN4-T)","un",{"v":1,"d":"1.00"},null,null,"I3",null,"C"]
["7.01.410.65",null,"74131/3","SINAPI ","Quadro de distribuição, 380 V/ 220 V, trifásico, 60 Hz, sobrepor, instalação interna, grau de proteção IP-32, entrada e saídas para cabos na parte superior.\nPara quantidade e características dos componentes internos ao quadro ver diagrama unifilar referenciado. Referência: Waltec, Plus Automação ou Equivalente Técnico.FZ.06/409.23/04231 (QTN1-2P)","un",{"v":1,"d":"1.00"},null,null,"I3",null,"C"]
["7.01.410.66",null,"74131/3","SINAPI ","Quadro de distribuição, 380 V/ 220 V, trifásico, 60 Hz, sobrepor, instalação interna, grau de proteção IP-32, entrada e saídas para cabos na parte superior.\nPara quantidade e características dos componentes internos ao quadro ver diagrama unifilar referenciado. Referência: Waltec, Plus Automação ou Equivalente Técnico.FZ.06/409.23/04230 (QTN1-1P)","un",{"v":1,"d":"1.00"},null,null,"I3",null,"C"]
["7.01.410.67",null,"74131/3","SINAPI ","Quadro de distribuição, 380 V/ 220 V, trifásico, 60 Hz, sobrepor, instalação interna, grau de proteção IP-32, entrada e saídas para cabos na parte superior.\nPara quantidade e características dos componentes internos ao quadro ver diagrama unifilar referenciado. Referência: Waltec, Plus Automação ou Equivalente Técnico.FZ.06/409.23/04230 (QTN2-1P)","un",{"v":1,"d":"1.00"},null,null,"I3",null,"C"]
["7.01.410.68",null,"74131/3","SINAPI ","Quadro de distribuição, 380 V/ 220 V, trifásico, 60 Hz, sobrepor, instalação interna, grau de proteção IP-32, entrada e saídas para cabos na parte superior.\nPara quantidade e características dos componentes internos ao quadro ver diagrama unifilar referenciado. Referência: Waltec, Plus Automação ou Equivalente Técnico.FZ.06/409.23/044230 (QTN3-1P)","un",{"v":1,"d":"1.00"},null,null,"I3",null,"C"]
["7.01.410.69",null,"74131/3","SINAPI ","Quadro de distribuição, 380 V/ 220 V, trifásico, 60 Hz, sobrepor, instalação interna, grau de proteção IP-32, entrada e saídas para cabos na parte superior.\nPara quantidade e características dos componentes internos ao quadro ver diagrama unifilar referenciado. Referência: Waltec, Plus Automação ou Equivalente Técnico.FZ.06/409.23/04228 (QTN1-SS)","un",{"v":1,"d":"1.00"},null,null,"I3",null,"C"]
["7.01.410.70",null,"74131/3","SINAPI ","Quadro de distribuição, 380 V/ 220 V, trifásico, 60 Hz, sobrepor, instalação interna, grau de proteção IP-32, entrada e saídas para cabos na parte superior.\nPara quantidade e características dos componentes internos ao quadro ver diagrama unifilar referenciado. Referência: Waltec, Plus Automação ou Equivalente Técnico.FZ.06/409.23/04228 (QTN2-SS)","un",{"v":1,"d":"1.00"},null,null,"I3",null,"C"]
["7.01.410.71",null,"74131/3","SINAPI ","Quadro de distribuição, 380 V/ 220 V, trifásico, 60 Hz, sobrepor, instalação interna, grau de proteção IP-32, entrada e saídas para cabos na parte superior.\nPara quantidade e características dos componentes internos ao quadro ver diagrama unifilar referenciado. Referência: Waltec, Plus Automação ou Equivalente Técnico.FZ.06/409.23/04228 (QTN3-SS)","un",{"v":1,"d":"1.00"},null,null,"I3",null,"C"]
["7.01.410.72",null,"74131/3","SINAPI ","Quadro de distribuição, 380 V/ 220 V, trifásico, 60 Hz, sobrepor, instalação interna, grau de proteção IP-32, entrada e saídas para cabos na parte superior.\nPara quantidade e características dos componentes internos ao quadro ver diagrama unifilar referenciado. Referência: Waltec, Plus Automação ou Equivalente Técnico.FZ.06/409.23/04228 (QTN4-SS)","un",{"v":1,"d":"1.00"},null,null,"I3",null,"C"]
["7.01.410.73",null,"74131/3","SINAPI ","Quadro de distribuição, 380 V/ 220 V, trifásico, 60 Hz, sobrepor, instalação interna, grau de proteção IP-32, entrada e saídas para cabos na parte superior.\nPara quantidade e características dos componentes internos ao quadro ver diagrama unifilar referenciado. Referência: Waltec, Plus Automação ou Equivalente Técnico (QL1-T)","un",{"v":1,"d":"1.00"},null,null,"I3",null,"C"]
["7.01.410.74",null,"74131/3","SINAPI ","Quadro de distribuição, 380 V/ 220 V, trifásico, 60 Hz, sobrepor, instalação interna, grau de proteção IP-32, entrada e saídas para cabos na parte superior.\nPara quantidade e características dos componentes internos ao quadro ver diagrama unifilar referenciado. Referência: Waltec, Plus Automação ou Equivalente Técnico (QL9-T)","un",{"v":1,"d":"1.00"},null,null,"I3",null,"C"]
["7.01.410.75",null,"74131/3","SINAPI ","Quadro de distribuição, 380 V/ 220 V, trifásico, 60 Hz, sobrepor, instalação interna, grau de proteção IP-32, entrada e saídas para cabos na parte superior.\nPara quantidade e características dos componentes internos ao quadro ver diagrama unifilar referenciado. Referência: Waltec, Plus Automação ou Equivalente Técnico.FZ.06/409.23/04218 (QL2-T)","un",{"v":1,"d":"1.00"},null,null,"I3",null,"C"]
["7.01.410.76",null,"74131/3","SINAPI ","Quadro de distribuição, 380 V/ 220 V, trifásico, 60 Hz, sobrepor, instalação interna, grau de proteção IP-32, entrada e saídas para cabos na parte superior.\nPara quantidade e características dos componentes internos ao quadro ver diagrama unifilar referenciado. Referência: Waltec, Plus Automação ou Equivalente Técnico.FZ.06/409.23/04218 (QL3-T)","un",{"v":1,"d":"1.00"},null,null,"I3",null,"C"]
["7.01.410.77",null,"74131/3","SINAPI ","Quadro de distribuição, 380 V/ 220 V, trifásico, 60 Hz, sobrepor, instalação interna, grau de proteção IP-32, entrada e saídas para cabos na parte superior.\nPara quantidade e características dos componentes internos ao quadro ver diagrama unifilar referenciado. Referência: Waltec, Plus Automação ou Equivalente Técnico.FZ.06/409.23/04218 (QL4-T)","un",{"v":1,"d":"1.00"},null,null,"I3",null,"C"]
["7.01.410.78",null,"74131/3","SINAPI ","Quadro de distribuição, 380 V/ 220 V, trifásico, 60 Hz, sobrepor, instalação interna, grau de proteção IP-32, entrada e saídas para cabos na parte superior.\nPara quantidade e características dos componentes internos ao quadro ver diagrama unifilar referenciado. Referência: Waltec, Plus Automação ou Equivalente Técnico (QL1-1P)","un",{"v":1,"d":"1.00"},null,null,"I3",null,"C"]
["7.01.410.79",null,"74131/3","SINAPI ","Quadro de distribuição, 380 V/ 220 V, trifásico, 60 Hz, sobrepor, instalação interna, grau de proteção IP-32, entrada e saídas para cabos na parte superior.\nPara quantidade e características dos componentes internos ao quadro ver diagrama unifilar referenciado. Referência: Waltec, Plus Automação ou Equivalente Técnico.FZ.06/409.23/04219 (QL2-1P)","un",{"v":1,"d":"1.00"},null,null,"I3",null,"C"]
["7.01.410.80",null,"74131/3","SINAPI ","Quadro de distribuição, 380 V/ 220 V, trifásico, 60 Hz, sobrepor, instalação interna, grau de proteção IP-32, entrada e saídas para cabos na parte superior.\nPara quantidade e características dos componentes internos ao quadro ver diagrama unifilar referenciado. Referência: Waltec, Plus Automação ou Equivalente Técnico.FZ.06/409.23/04219 (QL3-1P)","un",{"v":1,"d":"1.00"},null,null,"I3",null,"C"]
["7.01.410.81",null,"74131/3","SINAPI ","Quadro de distribuição, 380 V/ 220 V, trifásico, 60 Hz, sobrepor, instalação interna, grau de proteção IP-32, entrada e saídas para cabos na parte superior.\nPara quantidade e características dos componentes internos ao quadro ver diagrama unifilar referenciado. Referência: Waltec, Plus Automação ou Equivalente Técnico.FZ.06/409.23/04219 (QL4-1P)","un",{"v":1,"d":"1.00"},null,null,"I3",null,"C"]
["7.01.410.82",null,"74131/3","SINAPI ","Quadro de distribuição, 380 V/ 220 V, trifásico, 60 Hz, sobrepor, instalação interna, grau de proteção IP-32, entrada e saídas para cabos na parte superior.\nPara quantidade e características dos componentes internos ao quadro ver diagrama unifilar referenciado. Referência: Waltec, Plus Automação ou Equivalente Técnico.FZ.06/409.23/04219 (QL9-1P)","un",{"v":1,"d":"1.00"},null,null,"I3",null,"C"]
["7.01.410.83",null,"74131/3","SINAPI ","Quadro de distribuição, 380 V/ 220 V, trifásico, 60 Hz, sobrepor, instalação interna, grau de proteção IP-32, entrada e saídas para cabos na parte superior.\nPara quantidade e características dos componentes internos ao quadro ver diagrama unifilar referenciado. Referência: Waltec, Plus Automação ou Equivalente Técnico.FZ.06/409.23/04221 (QL1-2P)","un",{"v":1,"d":"1.00"},null,null,"I3",null,"C"]
["7.01.410.84",null,"74131/3","SINAPI ","Quadro de distribuição, 380 V/ 220 V, trifásico, 60 Hz, sobrepor, instalação interna, grau de proteção IP-32, entrada e saídas para cabos na parte superior.\nPara quantidade e características dos componentes internos ao quadro ver diagrama unifilar referenciado. Referência: Waltec, Plus Automação ou Equivalente Técnico.FZ.06/409.23/04217 (QL1-SS)","un",{"v":1,"d":"1.00"},null,null,"I3",null,"C"]
["7.01.410.85",null,"74131/3","SINAPI ","Quadro de distribuição, 380 V/ 220 V, trifásico, 60 Hz, sobrepor, instalação interna, grau de proteção IP-32, entrada e saídas para cabos na parte superior.\nPara quantidade e características dos componentes internos ao quadro ver diagrama unifilar referenciado. Referência: Waltec, Plus Automação ou Equivalente Técnico.FZ.06/409.23/04217 (QL2-SS)","un",{"v":1,"d":"1.00"},null,null,"I3",null,"C"]
["7.01.410.86",null,"74131/3","SINAPI ","Quadro de distribuição, 380 V/ 220 V, trifásico, 60 Hz, sobrepor, instalação interna, grau de proteção IP-32, entrada e saídas para cabos na parte superior.\nPara quantidade e características dos componentes internos ao quadro ver diagrama unifilar referenciado. Referência: Waltec, Plus Automação ou Equivalente Técnico.FZ.06/409.23/04217 (QL3-SS)","un",{"v":1,"d":"1.00"},null,null,"I3",null,"C"]
["7.01.410.87",null,"74131/3","SINAPI ","Quadro de distribuição, 380 V/ 220 V, trifásico, 60 Hz, sobrepor, instalação interna, grau de proteção IP-32, entrada e saídas para cabos na parte superior.\nPara quantidade e características dos componentes internos ao quadro ver diagrama unifilar referenciado. Referência: Waltec, Plus Automação ou Equivalente Técnico.FZ.06/409.23/04217 (QL4-SS)","un",{"v":1,"d":"1.00"},null,null,"I3",null,"C"]
["7.01.410.88",null,"74131/3","SINAPI ","Quadro de distribuição, 380 V/ 220 V, trifásico, 60 Hz, sobrepor, instalação interna, grau de proteção IP-32, entrada e saídas para cabos na parte superior.\nPara quantidade e características dos componentes internos ao quadro ver diagrama unifilar referenciado. Referência: Waltec, Plus Automação ou Equivalente Técnico.FZ.06/409.23/04226 (QL9-EXT/ T)","un",{"v":1,"d":"1.00"},null,null,"I3",null,"C"]
["7.01.410.89",null,"74131/3","SINAPI ","Quadro de distribuição, 380 V/ 220 V, trifásico, 60 Hz, sobrepor, instalação interna, grau de proteção IP-32, entrada e saídas para cabos na parte superior.\nPara quantidade e características dos componentes internos ao quadro ver diagrama unifilar referenciado. Referência: Waltec, Plus Automação ou Equivalente Técnico.FZ.06/409.23/044230 (QTN4-1P)","un",{"v":1,"d":"1.00"},null,null,"I3",null,"C"]
["7.01.410.90",null,"74131/3","SINAPI ","Quadro de distribuição, 380 V/ 220 V, trifásico, 60 Hz, sobrepor, instalação interna, grau de proteção IP-32, entrada e saídas para cabos na parte superior.\nPara quantidade e características dos componentes internos ao quadro ver diagrama unifilar referenciado. Referência: Waltec, Plus Automação ou Equivalente Técnico.FZ.06/409.23/044230 (QTN9-1P)","un",{"v":1,"d":"1.00"},null,null,"I3",null,"C"]
[]
["07.01.420",{"$nulls":3},"QUADROS DE ILUMINAÇÃO E TOMADAS DE EMERGÊNCIA"]
["7.01.420.32",null,"74131/3","SINAPI ","Quadro de distribuição, 380 V/ 220 V, trifásico, 60 Hz, sobrepor, instalação interna, grau de proteção IP-32, entrada e saídas para cabos na parte superior.\nPara quantidade e características dos componentes internos ao quadro ver diagrama unifilar referenciado. Referência: Waltec, Plus Automação ou Equivalente Técnico.FZ.06/409.23/04229 (QTE1-T)","un",{"v":1,"d":"1.00"},null,null,"I3",null,"C"]
["7.01.420.33",null,"74131/3","SINAPI ","Quadro de distribuição, 380 V/ 220 V, trifásico, 60 Hz, sobrepor, instalação interna, grau de proteção IP-32, entrada e saídas para cabos na parte superior.\nPara quantidade e características dos componentes internos ao quadro ver diagrama unifilar referenciado. Referência: Waltec, Plus Automação ou Equivalente Técnico.FZ.06/409.23/04229 (QTE2-T)","un",{"v":1,"d":"1.00"},null,null,"I3",null,"C"]
["7.01.420.34",null,"74131/3","SINAPI ","Quadro de distribuição, 380 V/ 220 V, trifásico, 60 Hz, sobrepor, instalação interna, grau de proteção IP-32, entrada e saídas para cabos na parte superior.\nPara quantidade e características dos componentes internos ao quadro ver diagrama unifilar referenciado. Referência: Waltec, Plus Automação ou Equivalente Técnico.FZ.06/409.23/04229 (QTE3-T)","un",{"v":1,"d":"1.00"},null,null,"I3",null,"C"]
["7.01.420.35",null,"74131/3","SINAPI ","Quadro de distribuição, 380 V/ 220 V, trifásico, 60 Hz, sobrepor, instalação interna, grau de proteção IP-32, entrada e saídas para cabos na parte superior.\nPara quantidade e características dos componentes internos ao quadro ver diagrama unifilar referenciado. Referência: Waltec, Plus Automação ou Equivalente Técnico.FZ.06/409.23/04229 (QTE4-T)","un",{"v":1,"d":"1.00"},null,null,"I3",null,"C"]
["7.01.420.36",null,"74131/3","SINAPI ","Quadro de distribuição, 380 V/ 220 V, trifásico, 60 Hz, sobrepor, instalação interna, grau de proteção IP-32, entrada e saídas para cabos na parte superior.\nPara quantidade e características dos componentes internos ao quadro ver diagrama unifilar referenciado. Referência: Waltec, Plus Automação ou Equivalente Técnico.FZ.06/409.23/04231 (QTE1-2P)","un",{"v":1,"d":"1.00"},null,null,"I3",null,"C"]
["7.01.420.37",null,"74131/3","SINAPI ","Quadro de distribuição, 380 V/ 220 V, trifásico, 60 Hz, sobrepor, instalação interna, grau de proteção IP-32, entrada e saídas para cabos na parte superior.\nPara quantidade e características dos componentes internos ao quadro ver diagrama unifilar referenciado. Referência: Waltec, Plus Automação ou Equivalente Técnico.FZ.06/409.23/04230 (QTE1-1P)","un",{"v":1,"d":"1.00"},null,null,"I3",null,"C"]
["7.01.420.38",null,"74131/3","SINAPI ","Quadro de distribuição, 380 V/ 220 V, trifásico, 60 Hz, sobrepor, instalação interna, grau de proteção IP-32, entrada e saídas para cabos na parte superior.\nPara quantidade e características dos componentes internos ao quadro ver diagrama unifilar referenciado. Referência: Waltec, Plus Automação ou Equivalente Técnico.FZ.06/409.23/04230 (QTE2-1P)","un",{"v":1,"d":"1.00"},null,null,"I3",null,"C"]
["7.01.420.39",null,"74131/3","SINAPI ","Quadro de distribuição, 380 V/ 220 V, trifásico, 60 Hz, sobrepor, instalação interna, grau de proteção IP-32, entrada e saídas para cabos na parte superior.\nPara quantidade e características dos componentes internos ao quadro ver diagrama unifilar referenciado. Referência: Waltec, Plus Automação ou Equivalente Técnico.FZ.06/409.23/04230 (QTE3-1P)","un",{"v":1,"d":"1.00"},null,null,"I3",null,"C"]
["7.01.420.41",null,"74131/3","SINAPI ","Quadro de distribuição, 380 V/ 220 V, trifásico, 60 Hz, sobrepor, instalação interna, grau de proteção IP-32, entrada e saídas para cabos na parte superior.\nPara quantidade e características dos componentes internos ao quadro ver diagrama unifilar referenciado. Referência: Waltec, Plus Automação ou Equivalente Técnico.FZ.06/409.23/04228 (QTE1-SS)","un",{"v":1,"d":"1.00"},null,null,"I3",null,"C"]
["7.01.420.42",null,"74131/3","SINAPI ","Quadro de distribuição, 380 V/ 220 V, trifásico, 60 Hz, sobrepor, instalação interna, grau de proteção IP-32, entrada e saídas para cabos na parte superior.\nPara quantidade e características dos componentes internos ao quadro ver diagrama unifilar referenciado. Referência: Waltec, Plus Automação ou Equivalente Técnico.FZ.06/409.23/04228 (QTE3-SS)","un",{"v":1,"d":"1.00"},null,null,"I3",null,"C"]
["7.01.420.43",null,"74131/3","SINAPI ","Quadro de distribuição, 380 V/ 220 V, trifásico, 60 Hz, sobrepor, instalação interna, grau de proteção IP-32, entrada e saídas para cabos na parte superior.\nPara quantidade e características dos componentes internos ao quadro ver diagrama unifilar referenciado. Referência: Waltec, Plus Automação ou Equivalente Técnico.FZ.06/409.23/04228 (QTE4-SS)","un",{"v":1,"d":"1.00"},null,null,"I3",null,"C"]
["7.01.420.44",null,"74131/3","SINAPI ","Quadro de distribuição, 380 V/ 220 V, trifásico, 60 Hz, sobrepor, instalação interna, grau de proteção IP-32, entrada e saídas para cabos na parte superior.\nPara quantidade e características dos componentes internos ao quadro ver diagrama unifilar referenciado. Referência: Waltec, Plus Automação ou Equivalente Técnico (QLE1-T)","un",{"v":1,"d":"1.00"},null,null,"I3",null,"C"]
["7.01.420.45",null,"74131/3","SINAPI ","Quadro de distribuição, 380 V/ 220 V, trifásico, 60 Hz, sobrepor, instalação interna, grau de proteção IP-32, entrada e saídas para cabos na parte superior.\nPara quantidade e características dos componentes internos ao quadro ver diagrama unifilar referenciado. Referência: Waltec, Plus Automação ou Equivalente Técnico.FZ.06/409.23/04218 (QLE2-T)","un",{"v":1,"d":"1.00"},null,null,"I3",null,"C"]
["7.01.420.46",null,"74131/3","SINAPI ","Quadro de distribuição, 380 V/ 220 V, trifásico, 60 Hz, sobrepor, instalação interna, grau de proteção IP-32, entrada e saídas para cabos na parte superior.\nPara quantidade e características dos componentes internos ao quadro ver diagrama unifilar referenciado. Referência: Waltec, Plus Automação ou Equivalente Técnico.FZ.06/409.23/04218 (QLE3-T)","un",{"v":1,"d":"1.00"},null,null,"I3",null,"C"]
["7.01.420.47",null,"74131/3","SINAPI ","Quadro de distribuição, 380 V/ 220 V, trifásico, 60 Hz, sobrepor, instalação interna, grau de proteção IP-32, entrada e saídas para cabos na parte superior.\nPara quantidade e características dos componentes internos ao quadro ver diagrama unifilar referenciado. Referência: Waltec, Plus Automação ou Equivalente Técnico.FZ.06/409.23/04218 (QLE4-T)","un",{"v":1,"d":"1.00"},null,null,"I3",null,"C"]
["7.01.420.48",null,"74131/3","SINAPI ","Quadro de distribuição, 380 V/ 220 V, trifásico, 60 Hz, sobrepor, instalação interna, grau de proteção IP-32, entrada e saídas para cabos na parte superior.\nPara quantidade e características dos componentes internos ao quadro ver diagrama unifilar referenciado. Referência: Waltec, Plus Automação ou Equivalente Técnico.FZ.06/401.08/04166 (QLE1-1P)","un",{"v":1,"d":"1.00"},null,null,"I3",null,"C"]
["7.01.420.49",null,"74131/3","SINAPI ","Quadro de distribuição, 380 V/ 220 V, trifásico, 60 Hz, sobrepor, instalação interna, grau de proteção IP-32, entrada e saídas para cabos na parte superior.\nPara quantidade e características dos componentes internos ao quadro ver diagrama unifilar referenciado. Referência: Waltec, Plus Automação ou Equivalente Técnico.FZ.06/409.23/04219 (QLE2-1P)","un",{"v":1,"d":"1.00"},null,null,"I3",null,"C"]
["7.01.420.50",null,"74131/3","SINAPI ","Quadro de distribuição, 380 V/ 220 V, trifásico, 60 Hz, sobrepor, instalação interna, grau de proteção IP-32, entrada e saídas para cabos na parte superior.\nPara quantidade e características dos componentes internos ao quadro ver diagrama unifilar referenciado. Referência: Waltec, Plus Automação ou Equivalente Técnico.FZ.06/409.23/04219 (QLE4-1P)","un",{"v":1,"d":"1.00"},null,null,"I3",null,"C"]
["7.01.420.51",null,"74131/3","SINAPI ","Quadro de distribuição, 380 V/ 220 V, trifásico, 60 Hz, sobrepor, instalação interna, grau de proteção IP-32, entrada e saídas para cabos na parte superior.\nPara quantidade e características dos componentes internos ao quadro ver diagrama unifilar referenciado. Referência: Waltec, Plus Automação ou Equivalente Técnico.FZ.06/409.23/04219 (QLE9-1P)","un",{"v":1,"d":"1.00"},null,null,"I3",null,"C"]
["7.01.420.52",null,"74131/3","SINAPI ","Quadro de distribuição, 380 V/ 220 V, trifásico, 60 Hz, sobrepor, instalação interna, grau de proteção IP-32, entrada e saídas para cabos na parte superior.\nPara quantidade e características dos componentes internos ao quadro ver diagrama unifilar referenciado. Referência: Waltec, Plus Automação ou Equivalente Técnico.FZ.06/409.23/04221 (QLE1-2P)","un",{"v":1,"d":"1.00"},null,null,"I3",null,"C"]
["7.01.420.53",null,"74131/3","SINAPI ","Quadro de distribuição, 380 V/ 220 V, trifásico, 60 Hz, sobrepor, instalação interna, grau de proteção IP-32, entrada e saídas para cabos na parte superior.\nPara quantidade e características dos componentes internos ao quadro ver diagrama unifilar referenciado. Referência: Waltec, Plus Automação ou Equivalente Técnico.FZ.06/409.23/04217 (QLE1-SS)","un",{"v":1,"d":"1.00"},null,null,"I3",null,"C"]
["7.01.420.54",null,"74131/3","SINAPI ","Quadro de distribuição, 380 V/ 220 V, trifásico, 60 Hz, sobrepor, instalação interna, grau de proteção IP-32, entrada e saídas para cabos na parte superior.\nPara quantidade e características dos componentes internos ao quadro ver diagrama unifilar referenciado. Referência: Waltec, Plus Automação ou Equivalente Técnico.FZ.06/409.23/04217 (QLE2-SS)","un",{"v":1,"d":"1.00"},null,null,"I3",null,"C"]
["7.01.420.55",null,"74131/3","SINAPI ","Quadro de distribuição, 380 V/ 220 V, trifásico, 60 Hz, sobrepor, instalação interna, grau de proteção IP-32, entrada e saídas para cabos na parte superior.\nPara quantidade e características dos componentes internos ao quadro ver diagrama unifilar referenciado. Referência: Waltec, Plus Automação ou Equivalente Técnico.FZ.06/409.23/04217 (QLE3-SS)","un",{"v":1,"d":"1.00"},null,null,"I3",null,"C"]
["7.01.420.56",null,"74131/3","SINAPI ","Quadro de distribuição, 380 V/ 220 V, trifásico, 60 Hz, sobrepor, instalação interna, grau de proteção IP-32, entrada e saídas para cabos na parte superior.\nPara quantidade e características dos componentes internos ao quadro ver diagrama unifilar referenciado. Referência: Waltec, Plus Automação ou Equivalente Técnico.FZ.06/409.23/04217 (QLE4-SS)","un",{"v":1,"d":"1.00"},null,null,"I3",null,"C"]
["7.01.420.57",null,"74131/3","SINAPI ","Quadro de distribuição, 380 V/ 220 V, trifásico, 60 Hz, sobrepor, instalação interna, grau de proteção IP-32, entrada e saídas para cabos na parte superior.\nPara quantidade e características dos componentes internos ao quadro ver diagrama unifilar referenciado. Referência: Waltec, Plus Automação ou Equivalente Técnico.FZ.06/409.23/04219 (QLE3-1P)","un",{"v":1,"d":"1.00"},null,null,"I3",null,"C"]
["7.01.420.58",null,"74131/3","SINAPI ","Quadro de distribuição, 380 V/ 220 V, trifásico, 60 Hz, sobrepor, instalação interna, grau de proteção IP-32, entrada e saídas para cabos na parte superior.\nPara quantidade e características dos componentes internos ao quadro ver diagrama unifilar referenciado. Referência: Waltec, Plus Automação ou Equivalente Técnico.FZ.06/409.23/04227 (QLE9-EXT/ T)","un",{"v":1,"d":"1.00"},null,null,"I3",null,"C"]
["7.01.420.59",null,"74131/3","SINAPI ","Quadro de distribuição, 380 V/ 220 V, trifásico, 60 Hz, sobrepor, instalação interna, grau de proteção IP-32, entrada e saídas para cabos na parte superior.\nPara quantidade e características dos componentes internos ao quadro ver diagrama unifilar referenciado. Referência: Waltec, Plus Automação ou Equivalente Técnico.FZ.06/409.23/04228 (QTE2-SS)","un",{"v":1,"d":"1.00"},null,null,"I3",null,"C"]
["7.01.420.60",null,"74131/3","SINAPI ","Quadro de distribuição, 380 V/ 220 V, trifásico, 60 Hz, sobrepor, instalação interna, grau de proteção IP-32, entrada e saídas para cabos na parte superior.\nPara quantidade e características dos componentes internos ao quadro ver diagrama unifilar referenciado. Referência: Waltec, Plus Automação ou Equivalente Técnico.FZ.06/409.23/04230 (QTE4-1P)","un",{"v":1,"d":"1.00"},null,null,"I3",null,"C"]
[]
["07.01.430",{"$nulls":3},"QUADROS DE FORÇA NORMAL"]
["7.01.430.39",null,"74131/3","SINAPI ","Quadro de distribuição, 380 V/ 220 V, trifásico, 60 Hz, sobrepor, instalação interna, grau de proteção IP-32, entrada e saídas para cabos na parte superior.\nPara quantidade e características dos componentes internos ao quadro ver diagrama unifilar referenciado. Referência: Waltec, Plus Automação ou Equivalente Técnico.FZ.06/409.23/04232 (QF2-SS)","un",{"v":1,"d":"1.00"},null,null,"I3",null,"C"]
["7.01.430.40",null,"74131/3","SINAPI ","Quadro de distribuição, 380 V/ 220 V, trifásico, 60 Hz, sobrepor, instalação interna, grau de proteção IP-32, entrada e saídas para cabos na parte superior.\nPara quantidade e características dos componentes internos ao quadro ver diagrama unifilar referenciado. Referência: Waltec, Plus Automação ou Equivalente Técnico.FZ.06/409.23/04232 (QF4-SS) ","un",{"v":1,"d":"1.00"},null,null,"I3",null,"C"]
["7.01.430.42",null,"74131/3","SINAPI ","Quadro de distribuição, 380 V/ 220 V, trifásico, 60 Hz, sobrepor, instalação interna, grau de proteção IP-32, entrada e saídas para cabos na parte superior.\nPara quantidade e características dos componentes internos ao quadro ver diagrama unifilar referenciado. Referência: Waltec, Plus Automação ou Equivalente Técnico.FZ.06/409.23/04233 (QF1-T)","un",{"v":1,"d":"1.00"},null,null,"I3",null,"C"]
["7.01.430.43",null,"74131/3","SINAPI ","Quadro de distribuição, 380 V/ 220 V, trifásico, 60 Hz, sobrepor, instalação interna, grau de proteção IP-32, entrada e saídas para cabos na parte superior.\nPara quantidade e características dos componentes internos ao quadro ver diagrama unifilar referenciado. Referência: Waltec, Plus Automação ou Equivalente Técnico.FZ.06/409.23/04233 (QF2-T)","un",{"v":1,"d":"1.00"},null,null,"I3",null,"C"]
["7.01.430.44",null,"74131/3","SINAPI ","Quadro de distribuição, 380 V/ 220 V, trifásico, 60 Hz, sobrepor, instalação interna, grau de proteção IP-32, entrada e saídas para cabos na parte superior.\nPara quantidade e características dos componentes internos ao quadro ver diagrama unifilar referenciado. Referência: Waltec, Plus Automação ou Equivalente Técnico.FZ.06/409.23/04233 (QF3-T)","un",{"v":1,"d":"1.00"},null,null,"I3",null,"C"]
["7.01.430.45",null,"74131/3","SINAPI ","Quadro de distribuição, 380 V/ 220 V, trifásico, 60 Hz, sobrepor, instalação interna, grau de proteção IP-32, entrada e saídas para cabos na parte superior.\nPara quantidade e características dos componentes internos ao quadro ver diagrama unifilar referenciado. Referência: Waltec, Plus Automação ou Equivalente Técnico.FZ.06/409.23/04234 (QF1-1P/2P)","un",{"v":1,"d":"1.00"},null,null,"I3",null,"C"]
["7.01.430.46",null,"74131/3","SINAPI ","Quadro de distribuição, 380 V/ 220 V, trifásico, 60 Hz, sobrepor, instalação interna, grau de proteção IP-32, entrada e saídas para cabos na parte superior.\nPara quantidade e características dos componentes internos ao quadro ver diagrama unifilar referenciado. Referência: Waltec, Plus Automação ou Equivalente Técnico.FZ.06/409.23/04234 (QF2-1P/2P)","un",{"v":1,"d":"1.00"},null,null,"I3",null,"C"]
["7.01.430.47",null,"74131/3","SINAPI ","Quadro de distribuição, 380 V/ 220 V, trifásico, 60 Hz, sobrepor, instalação interna, grau de proteção IP-32, entrada e saídas para cabos na parte superior.\nPara quantidade e características dos componentes internos ao quadro ver diagrama unifilar referenciado. Referência: Waltec, Plus Automação ou Equivalente Técnico.FZ.06/409.23/04234 (QF3-1P)","un",{"v":1,"d":"1.00"},null,null,"I3",null,"C"]
["7.01.430.48",null,"74131/3","SINAPI ","Quadro de distribuição, 380 V/ 220 V, trifásico, 60 Hz, sobrepor, instalação interna, grau de proteção IP-32, entrada e saídas para cabos na parte superior.\nPara quantidade e características dos componentes internos ao quadro ver diagrama unifilar referenciado. Referência: Waltec, Plus Automação ou Equivalente Técnico.FZ.06/409.23/04234 (QF4-1P/2P)","un",{"v":1,"d":"1.00"},null,null,"I3",null,"C"]
["7.01.430.51",null,"74131/3","SINAPI ","Quadro de distribuição, 380 V/ 220 V, trifásico, 60 Hz, sobrepor, instalação interna, grau de proteção IP-32, entrada e saídas para cabos na parte superior.\nPara quantidade e características dos componentes internos ao quadro ver diagrama unifilar referenciado. Referência: Waltec, Plus Automação ou Equivalente Técnico.FZ.06/409.23/04233 (QF4-T)","un",{"v":1,"d":"1.00"},null,null,"I3",null,"C"]
["7.01.430.52",null,"74131/3","SINAPI ","Quadro de distribuição, 380 V/ 220 V, trifásico, 60 Hz, sobrepor, instalação interna, grau de proteção IP-32, entrada e saídas para cabos na parte superior.\nPara quantidade e características dos componentes internos ao quadro ver diagrama unifilar referenciado. Referência: Waltec, Plus Automação ou Equivalente Técnico.FZ.06/409.23/04232 (QF1-SS)","un",{"v":1,"d":"1.00"},null,null,"I3",null,"C"]
["7.01.430.53",null,"74131/3","SINAPI ","Quadro de distribuição, 380 V/ 220 V, trifásico, 60 Hz, sobrepor, instalação interna, grau de proteção IP-32, entrada e saídas para cabos na parte superior.\nPara quantidade e características dos componentes internos ao quadro ver diagrama unifilar referenciado. Referência: Waltec, Plus Automação ou Equivalente Técnico.FZ.06/409.23/04232 (QF3-SS)","un",{"v":1,"d":"1.00"},null,null,"I3",null,"C"]
[]
["07.01.440",{"$nulls":3},"QUADROS DE FORÇA EMERGÊNCIA"]
["7.01.440.19",null,"74131/3","SINAPI ","Quadro de distribuição, 380 V/ 220 V, trifásico, 60 Hz, sobrepor, instalação interna, grau de proteção IP-32, entrada e saídas para cabos na parte superior.\nPara quantidade e características dos componentes internos ao quadro ver diagrama unifilar referenciado. Referência: Waltec, Plus Automação ou Equivalente Técnico.FZ.06/409.23/04232 (QFE2-SS)","un",{"v":1,"d":"1.00"},null,null,"I3",null,"C"]
["7.01.440.20",null,"74131/3","SINAPI ","Quadro de distribuição, 380 V/ 220 V, trifásico, 60 Hz, sobrepor, instalação interna, grau de proteção IP-32, entrada e saídas para cabos na parte superior.\nPara quantidade e características dos componentes internos ao quadro ver diagrama unifilar referenciado. Referência: Waltec, Plus Automação ou Equivalente Técnico.FZ.06/409.23/04232 (QFE4-SS)","un",{"v":1,"d":"1.00"},null,null,"I3",null,"C"]
["7.01.440.22",null,"74131/3","SINAPI ","Quadro de distribuição, 380 V/ 220 V, trifásico, 60 Hz, sobrepor, instalação interna, grau de proteção IP-32, entrada e saídas para cabos na parte superior.\nPara quantidade e características dos componentes internos ao quadro ver diagrama unifilar referenciado. Referência: Waltec, Plus Automação ou Equivalente Técnico.FZ.06/409.23/04233 (QFE1-T)","un",{"v":1,"d":"1.00"},null,null,"I3",null,"C"]
["7.01.440.23",null,"74131/3","SINAPI ","Quadro de distribuição, 380 V/ 220 V, trifásico, 60 Hz, sobrepor, instalação interna, grau de proteção IP-32, entrada e saídas para cabos na parte superior.\nPara quantidade e características dos componentes internos ao quadro ver diagrama unifilar referenciado. Referência: Waltec, Plus Automação ou Equivalente Técnico.FZ.06/409.23/04233 (QFE2-T)","un",{"v":1,"d":"1.00"},null,null,"I3",null,"C"]
["7.01.440.24",null,"74131/3","SINAPI ","Quadro de distribuição, 380 V/ 220 V, trifásico, 60 Hz, sobrepor, instalação interna, grau de proteção IP-32, entrada e saídas para cabos na parte superior.\nPara quantidade e características dos componentes internos ao quadro ver diagrama unifilar referenciado. Referência: Waltec, Plus Automação ou Equivalente Técnico.FZ.06/409.23/04233 (QFE3-T)","un",{"v":1,"d":"1.00"},null,null,"I3",null,"C"]
["7.01.440.25",null,"74131/3","SINAPI ","Quadro de distribuição, 380 V/ 220 V, trifásico, 60 Hz, sobrepor, instalação interna, grau de proteção IP-32, entrada e saídas para cabos na parte superior.\nPara quantidade e características dos componentes internos ao quadro ver diagrama unifilar referenciado. Referência: Waltec, Plus Automação ou Equivalente Técnico.FZ.06/409.23/04234 (QFE1-1P/2P)","un",{"v":1,"d":"1.00"},null,null,"I3",null,"C"]
["7.01.440.26",null,"74131/3","SINAPI ","Quadro de distribuição, 380 V/ 220 V, trifásico, 60 Hz, sobrepor, instalação interna, grau de proteção IP-32, entrada e saídas para cabos na parte superior.\nPara quantidade e características dos componentes internos ao quadro ver diagrama unifilar referenciado. Referência: Waltec, Plus Automação ou Equivalente Técnico.FZ.06/409.23/04234 (QFE2-1P)","un",{"v":1,"d":"1.00"},null,null,"I3",null,"C"]
["7.01.440.27",null,"74131/3","SINAPI ","Quadro de distribuição, 380 V/ 220 V, trifásico, 60 Hz, sobrepor, instalação interna, grau de proteção IP-32, entrada e saídas para cabos na parte superior.\nPara quantidade e características dos componentes internos ao quadro ver diagrama unifilar referenciado. Referência: Waltec, Plus Automação ou Equivalente Técnico.FZ.06/409.23/04234 (QFE3-1P/2P)","un",{"v":1,"d":"1.00"},null,null,"I3",null,"C"]
["7.01.440.28",null,"74131/3","SINAPI ","Quadro de distribuição, 380 V/ 220 V, trifásico, 60 Hz, sobrepor, instalação interna, grau de proteção IP-32, entrada e saídas para cabos na parte superior.\nPara quantidade e características dos componentes internos ao quadro ver diagrama unifilar referenciado. Referência: Waltec, Plus Automação ou Equivalente Técnico.FZ.06/409.23/04234 (QFE4-1P)","un",{"v":1,"d":"1.00"},null,null,"I3",null,"C"]
["7.01.440.31",null,"74131/3","SINAPI ","Quadro de distribuição, 380 V/ 220 V, trifásico, 60 Hz, sobrepor, instalação interna, grau de proteção IP-32, entrada e saídas para cabos na parte superior.\nPara quantidade e características dos componentes internos ao quadro ver diagrama unifilar referenciado. Referência: Waltec, Plus Automação ou Equivalente Técnico.FZ.06/409.23/04233 (QFE4-T)","un",{"v":1,"d":"1.00"},null,null,"I3",null,"C"]
["7.01.440.32",null,"74131/3","SINAPI ","Quadro de distribuição, 380 V/ 220 V, trifásico, 60 Hz, sobrepor, instalação interna, grau de proteção IP-32, entrada e saídas para cabos na parte superior.\nPara quantidade e características dos componentes internos ao quadro ver diagrama unifilar referenciado. Referência: Waltec, Plus Automação ou Equivalente Técnico.FZ.06/409.23/04232 (QFE1-SS)","un",{"v":1,"d":"1.00"},null,null,"I3",null,"C"]
["7.01.440.33",null,"74131/3","SINAPI ","Quadro de distribuição, 380 V/ 220 V, trifásico, 60 Hz, sobrepor, instalação interna, grau de proteção IP-32, entrada e saídas para cabos na parte superior.\nPara quantidade e características dos componentes internos ao quadro ver diagrama unifilar referenciado. Referência: Waltec, Plus Automação ou Equivalente Técnico.FZ.06/409.23/04232 (QFE3-SS)","un",{"v":1,"d":"1.00"},null,null,"I3",null,"C"]
["7.01.440.34",null,"74131/3","SINAPI","Quadro de distribuição, 380 V/ 220 V, trifásico, 60 Hz, sobrepor, instalação interna, grau de proteção IP-32, entrada e saídas para cabos na parte superior.\nPara quantidade e características dos componentes internos ao quadro ver diagrama unifilar referenciado. Referência: Waltec, Plus Automação ou Equivalente Técnico.FZ.06/409.23/04232 (QDE-BOMBAS)","un",{"v":1,"d":"1.00"},null,null,"I3",null,"C"]
[]
["07.01.460",{"$nulls":3},"QUADROS DE NO-BREAK"]
["7.01.460.05",null,"74131/3","SINAPI ","Quadro de distribuição, 380 V/ 220 V, trifásico, 60 Hz, sobrepor, instalação interna, grau de proteção IP-32, entrada e saídas para cabos na parte superior.\nPara quantidade e características dos componentes internos ao quadro ver diagrama unifilar referenciado. Referência: Waltec, Plus Automação ou Equivalente Técnico.FZ.06/409.23/04225 (QNB1-2P)","un",{"v":1,"d":"1.00"},null,null,"I3",null,"C"]
["7.01.460.06",null,"74131/3","SINAPI ","Quadro de distribuição, 380 V/ 220 V, trifásico, 60 Hz, sobrepor, instalação interna, grau de proteção IP-32, entrada e saídas para cabos na parte superior.\nPara quantidade e características dos componentes internos ao quadro ver diagrama unifilar referenciado. Referência: Waltec, Plus Automação ou Equivalente Técnico.FZ.06/409.23/04224 (QNB1-1P)","un",{"v":1,"d":"1.00"},null,null,"I3",null,"C"]
["7.01.460.07",null,"74131/3","SINAPI ","Quadro de distribuição, 380 V/ 220 V, trifásico, 60 Hz, sobrepor, instalação interna, grau de proteção IP-32, entrada e saídas para cabos na parte superior.\nPara quantidade e características dos componentes internos ao quadro ver diagrama unifilar referenciado. Referência: Waltec, Plus Automação ou Equivalente Técnico.FZ.06/409.23/04224 (QNB2-1P)","un",{"v":1,"d":"1.00"},null,null,"I3",null,"C"]
["7.01.460.08",null,"74131/3","SINAPI ","Quadro de distribuição, 380 V/ 220 V, trifásico, 60 Hz, sobrepor, instalação interna, grau de proteção IP-32, entrada e saídas para cabos na parte superior.\nPara quantidade e características dos componentes internos ao quadro ver diagrama unifilar referenciado. Referência: Waltec, Plus Automação ou Equivalente Técnico.FZ.06/409.23/04224 (QNB3-1P)","un",{"v":1,"d":"1.00"},null,null,"I3",null,"C"]
["7.01.460.09",null,"74131/3","SINAPI ","Quadro de distribuição, 380 V/ 220 V, trifásico, 60 Hz, sobrepor, instalação interna, grau de proteção IP-32, entrada e saídas para cabos na parte superior.\nPara quantidade e características dos componentes internos ao quadro ver diagrama unifilar referenciado. Referência: Waltec, Plus Automação ou Equivalente Técnico.FZ.06/409.23/04224 (QNB9-1P)","un",{"v":1,"d":"1.00"},null,null,"I3",null,"C"]
["7.01.460.10",null,"74131/3","SINAPI ","Quadro de distribuição, 380 V/ 220 V, trifásico, 60 Hz, sobrepor, instalação interna, grau de proteção IP-32, entrada e saídas para cabos na parte superior.\nPara quantidade e características dos componentes internos ao quadro ver diagrama unifilar referenciado. Referência: Waltec, Plus Automação ou Equivalente Técnico.FZ.06/409.23/04223 (QNB1-T)","un",{"v":1,"d":"1.00"},null,null,"I3",null,"C"]
["7.01.460.11",null,"74131/3","SINAPI ","Quadro de distribuição, 380 V/ 220 V, trifásico, 60 Hz, sobrepor, instalação interna, grau de proteção IP-32, entrada e saídas para cabos na parte superior.\nPara quantidade e características dos componentes internos ao quadro ver diagrama unifilar referenciado. Referência: Waltec, Plus Automação ou Equivalente Técnico.FZ.06/409.23/04223 (QNB2-T)","un",{"v":1,"d":"1.00"},null,null,"I3",null,"C"]
["7.01.460.12",null,"74131/3","SINAPI ","Quadro de distribuição, 380 V/ 220 V, trifásico, 60 Hz, sobrepor, instalação interna, grau de proteção IP-32, entrada e saídas para cabos na parte superior.\nPara quantidade e características dos componentes internos ao quadro ver diagrama unifilar referenciado. Referência: Waltec, Plus Automação ou Equivalente Técnico.FZ.06/409.23/04223 (QNB3-T)","un",{"v":1,"d":"1.00"},null,null,"I3",null,"C"]
["7.01.460.13",null,"74131/3","SINAPI ","Quadro de distribuição, 380 V/ 220 V, trifásico, 60 Hz, sobrepor, instalação interna, grau de proteção IP-32, entrada e saídas para cabos na parte superior.\nPara quantidade e características dos componentes internos ao quadro ver diagrama unifilar referenciado. Referência: Waltec, Plus Automação ou Equivalente Técnico (QNB1-SS)","un",{"v":1,"d":"1.00"},null,null,"I3",null,"C"]
["7.01.460.14",null,"74131/3","SINAPI ","Quadro de distribuição, 380 V/ 220 V, trifásico, 60 Hz, sobrepor, instalação interna, grau de proteção IP-32, entrada e saídas para cabos na parte superior.\nPara quantidade e características dos componentes internos ao quadro ver diagrama unifilar referenciado. Referência: Waltec, Plus Automação ou Equivalente Técnico. (QNB2-SS)","un",{"v":1,"d":"1.00"},null,null,"I3",null,"C"]
["7.01.460.15",null,"74131/3","SINAPI ","Quadro de distribuição, 380 V/ 220 V, trifásico, 60 Hz, sobrepor, instalação interna, grau de proteção IP-32, entrada e saídas para cabos na parte superior.\nPara quantidade e características dos componentes internos ao quadro ver diagrama unifilar referenciado. Referência: Waltec, Plus Automação ou Equivalente Técnico.FZ.06/409.23/04222 (QNB3-SS)","un",{"v":1,"d":"1.00"},null,null,"I3",null,"C"]
["7.01.460.16",null,"74131/3","SINAPI ","Quadro de distribuição, 380 V/ 220 V, trifásico, 60 Hz, sobrepor, instalação interna, grau de proteção IP-32, entrada e saídas para cabos na parte superior.\nPara quantidade e características dos componentes internos ao quadro ver diagrama unifilar referenciado. Referência: Waltec, Plus Automação ou Equivalente Técnico. (QNB2-2P)","un",{"v":1,"d":"1.00"},null,null,"I3",null,"C"]
["7.01.460.17",null,"74131/3","SINAPI ","Quadro de distribuição, 380 V/ 220 V, trifásico, 60 Hz, sobrepor, instalação interna, grau de proteção IP-32, entrada e saídas para cabos na parte superior.\nPara quantidade e características dos componentes internos ao quadro ver diagrama unifilar referenciado. Referência: Waltec, Plus Automação ou Equivalente Técnico.FZ.06/409.23/04225 (QNB2A-2P)","un",{"v":1,"d":"1.00"},null,null,"I3",null,"C"]
["7.01.460.18",null,"74131/3","SINAPI ","Quadro de distribuição, 380 V/ 220 V, trifásico, 60 Hz, sobrepor, instalação interna, grau de proteção IP-32, entrada e saídas para cabos na parte superior.\nPara quantidade e características dos componentes internos ao quadro ver diagrama unifilar referenciado. Referência: Waltec, Plus Automação ou Equivalente Técnico.FZ.06/409.23/04225 (QNB2B-2P)","un",{"v":1,"d":"1.00"},null,null,"I3",null,"C"]
["7.01.460.20",null,"74131/3","SINAPI ","Quadro de distribuição, 380 V/ 220 V, trifásico, 60 Hz, sobrepor, instalação interna, grau de proteção IP-32, entrada e saídas para cabos na parte superior.\nPara quantidade e características dos componentes internos ao quadro ver diagrama unifilar referenciado. Referência: Waltec, Plus Automação ou Equivalente Técnico.FZ.06/409.23/04224 (QNB6-1P)","un",{"v":1,"d":"1.00"},null,null,"I3",null,"C"]
["7.01.460.21",null,"74131/3","SINAPI ","Quadro de distribuição, 380 V/ 220 V, trifásico, 60 Hz, sobrepor, instalação interna, grau de proteção IP-32, entrada e saídas para cabos na parte superior.\nPara quantidade e características dos componentes internos ao quadro ver diagrama unifilar referenciado. Referência: Waltec, Plus Automação ou Equivalente Técnico.FZ.06/409.23/04224 (QNB7-1P)","un",{"v":1,"d":"1.00"},null,null,"I3",null,"C"]
["7.01.460.22",null,"74131/3","SINAPI ","Quadro de distribuição, 380 V/ 220 V, trifásico, 60 Hz, sobrepor, instalação interna, grau de proteção IP-32, entrada e saídas para cabos na parte superior.\nPara quantidade e características dos componentes internos ao quadro ver diagrama unifilar referenciado. Referência: Waltec, Plus Automação ou Equivalente Técnico.FZ.06/409.23/04224 (QNB8-1P)","un",{"v":1,"d":"1.00"},null,null,"I3",null,"C"]
["7.01.460.23",null,"74131/3","SINAPI ","Quadro de distribuição, 380 V/ 220 V, trifásico, 60 Hz, sobrepor, instalação interna, grau de proteção IP-32, entrada e saídas para cabos na parte superior.\nPara quantidade e características dos componentes internos ao quadro ver diagrama unifilar referenciado. Referência: Waltec, Plus Automação ou Equivalente Técnico.FZ.06/409.23/04223 (QNB5-T)","un",{"v":1,"d":"1.00"},null,null,"I3",null,"C"]
["7.01.460.24",null,"74131/3","SINAPI ","Quadro de distribuição, 380 V/ 220 V, trifásico, 60 Hz, sobrepor, instalação interna, grau de proteção IP-32, entrada e saídas para cabos na parte superior.\nPara quantidade e características dos componentes internos ao quadro ver diagrama unifilar referenciado. Referência: Waltec, Plus Automação ou Equivalente Técnico.FZ.06/409.23/04223 (QNB6-T)","un",{"v":1,"d":"1.00"},null,null,"I3",null,"C"]
["7.01.460.25",null,"74131/3","SINAPI ","Quadro de distribuição, 380 V/ 220 V, trifásico, 60 Hz, sobrepor, instalação interna, grau de proteção IP-32, entrada e saídas para cabos na parte superior.\nPara quantidade e características dos componentes internos ao quadro ver diagrama unifilar referenciado. Referência: Waltec, Plus Automação ou Equivalente Técnico.FZ.06/409.23/04223 (QNB7-T)","un",{"v":1,"d":"1.00"},null,null,"I3",null,"C"]
["7.01.460.26",null,"74131/3","SINAPI ","Quadro de distribuição, 380 V/ 220 V, trifásico, 60 Hz, sobrepor, instalação interna, grau de proteção IP-32, entrada e saídas para cabos na parte superior.\nPara quantidade e características dos componentes internos ao quadro ver diagrama unifilar referenciado. Referência: Waltec, Plus Automação ou Equivalente Técnico.FZ.06/409.23/04223 (QNB8-T)","un",{"v":1,"d":"1.00"},null,null,"I3",null,"C"]
["7.01.460.28",null,"74131/3","SINAPI ","Quadro de distribuição, 380 V/ 220 V, trifásico, 60 Hz, sobrepor, instalação interna, grau de proteção IP-32, entrada e saídas para cabos na parte superior.\nPara quantidade e características dos componentes internos ao quadro ver diagrama unifilar referenciado. Referência: Waltec, Plus Automação ou Equivalente Técnico.FZ.06/409.23/04222 (QNB6-SS)","un",{"v":1,"d":"1.00"},null,null,"I3",null,"C"]
["7.01.460.29",null,"74131/3","SINAPI ","Quadro de distribuição, 380 V/ 220 V, trifásico, 60 Hz, sobrepor, instalação interna, grau de proteção IP-32, entrada e saídas para cabos na parte superior.\nPara quantidade e características dos componentes internos ao quadro ver diagrama unifilar referenciado. Referência: Waltec, Plus Automação ou Equivalente Técnico.FZ.06/409.23/04222 (QNB7-SS)","un",{"v":1,"d":"1.00"},null,null,"I3",null,"C"]
["7.01.460.30",null,"74131/3","SINAPI ","Quadro de distribuição, 380 V/ 220 V, trifásico, 60 Hz, sobrepor, instalação interna, grau de proteção IP-32, entrada e saídas para cabos na parte superior.\nPara quantidade e características dos componentes internos ao quadro ver diagrama unifilar referenciado. Referência: Waltec, Plus Automação ou Equivalente Técnico.FZ.06/409.23/04222 (QNB8-SS)","un",{"v":1,"d":"1.00"},null,null,"I3",null,"C"]
[]
["7.01.480",{"$nulls":3},"QUADROS DE NO-BREAK 220 V (MONOFÁSICO)"]
["7.01.480.18",null,"74131/3","SINAPI ","Quadro de distribuição, 220 V, monofásico, 60 Hz, sobrepor, instalação interna, grau de proteção IP-32, entrada e saídas para cabos na parte inferior.\nPara quantidade e características dos componentes internos ao quadro ver diagrama unifilar referenciado. Referência: Waltec, Plus Automação ou Equivalente Técnico.FZ.06/409.23/04222 (QNB1A-SS)","un",{"v":1,"d":"1.00"},null,null,"I3",null,"C"]
["7.01.480.19",null,"74131/3","SINAPI ","Quadro de distribuição, 220 V, monofásico, 60 Hz, sobrepor, instalação interna, grau de proteção IP-32, entrada e saídas para cabos na parte inferior.\nPara quantidade e características dos componentes internos ao quadro ver diagrama unifilar referenciado. Referência: Waltec, Plus Automação ou Equivalente Técnico.FZ.06/409.23/04222 (QNB2A-SS)","un",{"v":1,"d":"1.00"},null,null,"I3",null,"C"]
["7.01.480.20",null,"74131/3","SINAPI ","Quadro de distribuição, 220 V, monofásico, 60 Hz, sobrepor, instalação interna, grau de proteção IP-32, entrada e saídas para cabos na parte inferior.\nPara quantidade e características dos componentes internos ao quadro ver diagrama unifilar referenciado. Referência: Waltec, Plus Automação ou Equivalente Técnico.FZ.06/409.23/04222 (QNB3A-SS)","un",{"v":1,"d":"1.00"},null,null,"I3",null,"C"]
["7.01.480.21",null,"74131/3","SINAPI ","Quadro de distribuição, 220 V, monofásico, 60 Hz, sobrepor, instalação interna, grau de proteção IP-32, entrada e saídas para cabos na parte inferior.\nPara quantidade e características dos componentes internos ao quadro ver diagrama unifilar referenciado. Referência: Waltec, Plus Automação ou Equivalente Técnico.FZ.06/409.23/04224 (QNB1A-1P)","un",{"v":1,"d":"1.00"},null,null,"I3",null,"C"]
["7.01.480.22",null,"74131/3","SINAPI ","Quadro de distribuição, 220 V, monofásico, 60 Hz, sobrepor, instalação interna, grau de proteção IP-32, entrada e saídas para cabos na parte inferior.\nPara quantidade e características dos componentes internos ao quadro ver diagrama unifilar referenciado. Referência: Waltec, Plus Automação ou Equivalente Técnico.FZ.06/409.23/04224 (QNB1B-1P)","un",{"v":1,"d":"1.00"},null,null,"I3",null,"C"]
["7.01.480.23",null,"74131/3","SINAPI ","Quadro de distribuição, 220 V, monofásico, 60 Hz, sobrepor, instalação interna, grau de proteção IP-32, entrada e saídas para cabos na parte inferior.\nPara quantidade e características dos componentes internos ao quadro ver diagrama unifilar referenciado. Referência: Waltec, Plus Automação ou Equivalente Técnico.FZ.06/409.23/04224 (QNB2A-1P)","un",{"v":1,"d":"1.00"},null,null,"I3",null,"C"]
["7.01.480.24",null,"74131/3","SINAPI ","Quadro de distribuição, 220 V, monofásico, 60 Hz, sobrepor, instalação interna, grau de proteção IP-32, entrada e saídas para cabos na parte inferior.\nPara quantidade e características dos componentes internos ao quadro ver diagrama unifilar referenciado. Referência: Waltec, Plus Automação ou Equivalente Técnico.FZ.06/409.23/04224 (QNB3A-1P)","un",{"v":1,"d":"1.00"},null,null,"I3",null,"C"]
["7.01.480.25",null,"74131/3","SINAPI ","Quadro de distribuição, 220 V, monofásico, 60 Hz, sobrepor, instalação interna, grau de proteção IP-32, entrada e saídas para cabos na parte inferior.\nPara quantidade e características dos componentes internos ao quadro ver diagrama unifilar referenciado. Referência: Waltec, Plus Automação ou Equivalente Técnico.FZ.06/409.23/04225 (QNB1A-2P)","un",{"v":1,"d":"1.00"},null,null,"I3",null,"C"]
["7.01.480.26",null,"74131/3","SINAPI ","Quadro de distribuição, 220 V, monofásico, 60 Hz, sobrepor, instalação interna, grau de proteção IP-32, entrada e saídas para cabos na parte inferior.\nPara quantidade e características dos componentes internos ao quadro ver diagrama unifilar referenciado. Referência: Waltec, Plus Automação ou Equivalente Técnico.FZ.06/409.23/04225 (QNB2C-2P)","un",{"v":1,"d":"1.00"},null,null,"I3",null,"C"]
["7.01.480.27",null,"74131/3","SINAPI ","Quadro de distribuição, 220 V, monofásico, 60 Hz, sobrepor, instalação interna, grau de proteção IP-32, entrada e saídas para cabos na parte inferior.\nPara quantidade e características dos componentes internos ao quadro ver diagrama unifilar referenciado. Referência: Waltec, Plus Automação ou Equivalente Técnico.FZ.06/409.23/04224 (QNB5A-1P)","un",{"v":1,"d":"1.00"},null,null,"I3",null,"C"]
["7.01.480.28",null,"74131/3","SINAPI ","Quadro de distribuição, 220 V, monofásico, 60 Hz, sobrepor, instalação interna, grau de proteção IP-32, entrada e saídas para cabos na parte inferior.\nPara quantidade e características dos componentes internos ao quadro ver diagrama unifilar referenciado. Referência: Waltec, Plus Automação ou Equivalente Técnico.FZ.06/409.23/04224 (QNB6A-1P)","un",{"v":1,"d":"1.00"},null,null,"I3",null,"C"]
["7.01.480.29",null,"74131/3","SINAPI ","Quadro de distribuição, 220 V, monofásico, 60 Hz, sobrepor, instalação interna, grau de proteção IP-32, entrada e saídas para cabos na parte inferior.\nPara quantidade e características dos componentes internos ao quadro ver diagrama unifilar referenciado. Referência: Waltec, Plus Automação ou Equivalente Técnico.FZ.06/409.23/04224 (QNB8A-1P)","un",{"v":1,"d":"1.00"},null,null,"I3",null,"C"]
["7.01.480.30",null,"74131/3","SINAPI ","Quadro de distribuição, 220 V, monofásico, 60 Hz, sobrepor, instalação interna, grau de proteção IP-32, entrada e saídas para cabos na parte inferior.\nPara quantidade e características dos componentes internos ao quadro ver diagrama unifilar referenciado. Referência: Waltec, Plus Automação ou Equivalente Técnico.FZ.06/409.23/04224 (QNB9A-1P)","un",{"v":1,"d":"1.00"},null,null,"I3",null,"C"]
["7.01.480.31",null,"74131/3","SINAPI ","Quadro de distribuição, 220 V, monofásico, 60 Hz, sobrepor, instalação interna, grau de proteção IP-32, entrada e saídas para cabos na parte inferior.\nPara quantidade e características dos componentes internos ao quadro ver diagrama unifilar referenciado. Referência: Waltec, Plus Automação ou Equivalente Técnico.FZ.06/409.23/04223 (QNB1A-T)","un",{"v":1,"d":"1.00"},null,null,"I3",null,"C"]
["7.01.480.32",null,"74131/3","SINAPI ","Quadro de distribuição, 220 V, monofásico, 60 Hz, sobrepor, instalação interna, grau de proteção IP-32, entrada e saídas para cabos na parte inferior.\nPara quantidade e características dos componentes internos ao quadro ver diagrama unifilar referenciado. Referência: Waltec, Plus Automação ou Equivalente Técnico.FZ.06/409.23/04223 (QNB2A-T)","un",{"v":1,"d":"1.00"},null,null,"I3",null,"C"]
["7.01.480.33",null,"74131/3","SINAPI ","Quadro de distribuição, 220 V, monofásico, 60 Hz, sobrepor, instalação interna, grau de proteção IP-32, entrada e saídas para cabos na parte inferior.\nPara quantidade e características dos componentes internos ao quadro ver diagrama unifilar referenciado. Referência: Waltec, Plus Automação ou Equivalente Técnico.FZ.06/409.23/04223 (QNB2B-T)","un",{"v":1,"d":"1.00"},null,null,"I3",null,"C"]
["7.01.480.34",null,"74131/3","SINAPI ","Quadro de distribuição, 220 V, monofásico, 60 Hz, sobrepor, instalação interna, grau de proteção IP-32, entrada e saídas para cabos na parte inferior.\nPara quantidade e características dos componentes internos ao quadro ver diagrama unifilar referenciado. Referência: Waltec, Plus Automação ou Equivalente Técnico.FZ.06/409.23/04223 (QNB3A-T)","un",{"v":1,"d":"1.00"},null,null,"I3",null,"C"]
["7.01.480.35",null,"74131/3","SINAPI ","Quadro de distribuição, 220 V, monofásico, 60 Hz, sobrepor, instalação interna, grau de proteção IP-32, entrada e saídas para cabos na parte inferior.\nPara quantidade e características dos componentes internos ao quadro ver diagrama unifilar referenciado. Referência: Waltec, Plus Automação ou Equivalente Técnico.FZ.06/409.23/04223 (QNB5A-T)","un",{"v":1,"d":"1.00"},null,null,"I3",null,"C"]
["7.01.480.36",null,"74131/3","SINAPI ","Quadro de distribuição, 220 V, monofásico, 60 Hz, sobrepor, instalação interna, grau de proteção IP-32, entrada e saídas para cabos na parte inferior.\nPara quantidade e características dos componentes internos ao quadro ver diagrama unifilar referenciado. Referência: Waltec, Plus Automação ou Equivalente Técnico.FZ.06/409.23/04223 (QNB6A-T)","un",{"v":1,"d":"1.00"},null,null,"I3",null,"C"]
["7.01.480.37",null,"74131/3","SINAPI ","Quadro de distribuição, 220 V, monofásico, 60 Hz, sobrepor, instalação interna, grau de proteção IP-32, entrada e saídas para cabos na parte inferior.\nPara quantidade e características dos componentes internos ao quadro ver diagrama unifilar referenciado. Referência: Waltec, Plus Automação ou Equivalente Técnico.FZ.06/409.23/04223 (QNB7A-T)","un",{"v":1,"d":"1.00"},null,null,"I3",null,"C"]
["7.01.480.38",null,"74131/3","SINAPI ","Quadro de distribuição, 220 V, monofásico, 60 Hz, sobrepor, instalação interna, grau de proteção IP-32, entrada e saídas para cabos na parte inferior.\nPara quantidade e características dos componentes internos ao quadro ver diagrama unifilar referenciado. Referência: Waltec, Plus Automação ou Equivalente Técnico.FZ.06/409.23/04223 (QNB8A-T)","un",{"v":1,"d":"1.00"},null,null,"I3",null,"C"]
["7.01.480.39",null,"74131/3","SINAPI ","Quadro de distribuição, 220 V, monofásico, 60 Hz, sobrepor, instalação interna, grau de proteção IP-32, entrada e saídas para cabos na parte inferior.\nPara quantidade e características dos componentes internos ao quadro ver diagrama unifilar referenciado. Referência: Waltec, Plus Automação ou Equivalente Técnico.FZ.06/409.23/04223 (QNB8B-T)","un",{"v":1,"d":"1.00"},null,null,"I3",null,"C"]
["7.01.480.40",null,"74131/3","SINAPI ","Quadro de distribuição, 220 V, monofásico, 60 Hz, sobrepor, instalação interna, grau de proteção IP-32, entrada e saídas para cabos na parte inferior.\nPara quantidade e características dos componentes internos ao quadro ver diagrama unifilar referenciado. Referência: Waltec, Plus Automação ou Equivalente Técnico.FZ.06/409.23/04222 (QNB5A-SS)","un",{"v":1,"d":"1.00"},null,null,"I3",null,"C"]
["7.01.480.41",null,"74131/3","SINAPI ","Quadro de distribuição, 220 V, monofásico, 60 Hz, sobrepor, instalação interna, grau de proteção IP-32, entrada e saídas para cabos na parte inferior.\nPara quantidade e características dos componentes internos ao quadro ver diagrama unifilar referenciado. Referência: Waltec, Plus Automação ou Equivalente Técnico.FZ.06/409.23/04222 (QNB6A-SS)","un",{"v":1,"d":"1.00"},null,null,"I3",null,"C"]
["7.01.480.42",null,"74131/3","SINAPI ","Quadro de distribuição, 220 V, monofásico, 60 Hz, sobrepor, instalação interna, grau de proteção IP-32, entrada e saídas para cabos na parte inferior.\nPara quantidade e características dos componentes internos ao quadro ver diagrama unifilar referenciado. Referência: Waltec, Plus Automação ou Equivalente Técnico.FZ.06/409.23/04222 (QNB7A-SS)","un",{"v":1,"d":"1.00"},null,null,"I3",null,"C"]
["7.01.480.43",null,"74131/3","SINAPI ","Quadro de distribuição, 220 V, monofásico, 60 Hz, sobrepor, instalação interna, grau de proteção IP-32, entrada e saídas para cabos na parte inferior.\nPara quantidade e características dos componentes internos ao quadro ver diagrama unifilar referenciado. Referência: Waltec, Plus Automação ou Equivalente Técnico.FZ.06/409.23/04222 (QNB7B-SS)","un",{"v":1,"d":"1.00"},null,null,"I3",null,"C"]
["7.01.480.44",null,"74131/3","SINAPI ","Quadro de distribuição, 220 V, monofásico, 60 Hz, sobrepor, instalação interna, grau de proteção IP-32, entrada e saídas para cabos na parte inferior.\nPara quantidade e características dos componentes internos ao quadro ver diagrama unifilar referenciado. Referência: Waltec, Plus Automação ou Equivalente Técnico.FZ.06/409.23/04222 (QNB8A-SS)","un",{"v":1,"d":"1.00"},null,null,"I3",null,"C"]
["7.01.480.45",null,"74131/3","SINAPI ","Quadro de distribuição, 220 V, monofásico, 60 Hz, sobrepor, instalação interna, grau de proteção IP-32, entrada e saídas para cabos na parte inferior.\nPara quantidade e características dos componentes internos ao quadro ver diagrama unifilar referenciado. Referência: Waltec, Plus Automação ou Equivalente Técnico.FZ.06/409.23/04220 (QNBL2-1P)","un",{"v":1,"d":"1.00"},null,null,"I3",null,"C"]
["7.01.480.46",null,"74131/3","SINAPI ","Quadro de distribuição, 220 V, monofásico, 60 Hz, sobrepor, instalação interna, grau de proteção IP-32, entrada e saídas para cabos na parte inferior.\nPara quantidade e características dos componentes internos ao quadro ver diagrama unifilar referenciado. Referência: Waltec, Plus Automação ou Equivalente Técnico.FZ.06/409.23/04220 (QNBL3-1P)","un",{"v":1,"d":"1.00"},null,null,"I3",null,"C"]
["7.01.480.47",null,"74131/3","SINAPI ","Quadro de distribuição, 220 V, monofásico, 60 Hz, sobrepor, instalação interna, grau de proteção IP-32, entrada e saídas para cabos na parte inferior.\nPara quantidade e características dos componentes internos ao quadro ver diagrama unifilar referenciado. Referência: Waltec, Plus Automação ou Equivalente Técnico.FZ.06/409.23/04220 (QNBL4-1P)","un",{"v":1,"d":"1.00"},null,null,"I3",null,"C"]
["7.01.480.48",null,"74131/3","SINAPI ","Quadro de distribuição, 220 V, monofásico, 60 Hz, sobrepor, instalação interna, grau de proteção IP-32, entrada e saídas para cabos na parte inferior.\nPara quantidade e características dos componentes internos ao quadro ver diagrama unifilar referenciado. Referência: Waltec, Plus Automação ou Equivalente Técnico.FZ.06/409.23/04220 (QNBL9-1P)","un",{"v":1,"d":"1.00"},null,null,"I3",null,"C"]
["7.01.480.50",null,"74131/3","SINAPI ","Quadro de distribuição, 220 V, monofásico, 60 Hz, sobrepor, instalação interna, grau de proteção IP-32, entrada e saídas para cabos na parte inferior.\nPara quantidade e características dos componentes internos ao quadro ver diagrama unifilar referenciado. Referência: Waltec, Plus Automação ou Equivalente Técnico.FZ.06/409.23/04217 (QNBL2-SS/T)","un",{"v":1,"d":"1.00"},null,null,"I3",null,"C"]
["7.01.480.52",null,"74131/3","SINAPI ","Quadro de distribuição, 220 V, monofásico, 60 Hz, sobrepor, instalação interna, grau de proteção IP-32, entrada e saídas para cabos na parte inferior.\nPara quantidade e características dos componentes internos ao quadro ver diagrama unifilar referenciado. Referência: Waltec, Plus Automação ou Equivalente Técnico.FZ.06/409.23/04217 (QNBL3-SS/T)","un",{"v":1,"d":"1.00"},null,null,"I3",null,"C"]
["7.01.480.54",null,"74131/3","SINAPI ","Quadro de distribuição, 220 V, monofásico, 60 Hz, sobrepor, instalação interna, grau de proteção IP-32, entrada e saídas para cabos na parte inferior.\nPara quantidade e características dos componentes internos ao quadro ver diagrama unifilar referenciado. Referência: Waltec, Plus Automação ou Equivalente Técnico.FZ.06/409.23/04217 (QNBL4-SS/T)","un",{"v":1,"d":"1.00"},null,null,"I3",null,"C"]
[]
["7.01.520",{"$nulls":3},"UPS PARA SISTEMAS ELETRÔNICOS (Fornecimento, Instalação, Testes e Comissionamento)"]
["7.01.520.02",null,"ELT002","NOVA","UPS modular (n+1), em rack, alimentação de entrada em 380 V trifásico, frequencia 60 Hz, potência nominal (50 kVA + 50 kVA), saída 380/220V, 60 Hz, interface de comunicação através de protocolo aberto, sistema de amarzenamento em memória para recuperação das parametrizações, registros de eventos, fornecido com baterias seladas com sensor de temperatura e autonomia de 30 minutos. Referência: DPA-250 da Leistung ou Equivalente Técnico.","un",{"v":2,"d":"2.00"},null,null,"I3",null,"C"]
[]
["7.01.530",{"$nulls":3},"UPS PARA ILUMINAÇÃO (Fornecimento, Instalação, Testes e Comissionamento)"]
["7.01.530.01",null,"ELT003","NOVA","UPS estacionária, em gabinete metálico, alimentação de entrada em 220 V monofásico, frequencia 60 Hz, potência nominal 2,5 kVA, saída 220V monofásico, 60 Hz, com by-pass estático e manutenção, fornecido com baterias seladas com sensor de temperatura e autonomia de 30 minutos. Referência: UPS Série 200M da FSE ou Equivalente Técnico.","un",{"v":6,"d":"6.00"},null,null,"I3",null,"C"]
["7.01.530.02",null,"ELT004","NOVA","UPS estacionária, em gabinete metálico, alimentação de entrada em 220 V monofásico, frequencia 60 Hz, potência nominal 5,0 kVA, saída 220V monofásico, 60 Hz, com by-pass estático e manutenção, fornecido com baterias seladas com sensor de temperatura e autonomia de 30 minutos. Referência: UPS Série 200M da FSE ou Equivalente Técnico.","un",{"v":1,"d":"1.00"},null,null,"I3",null,"C"]
[]
["7.01.600",{"$nulls":3},"DISJUNTORES DE MÉDIA E BAIXA TENSÃO (Fornecimento Completo, Instalação, Testes e Comissionamento)"]
[]
["7.01.650",{"$nulls":3},"DISJUNTORES DE MÉDIA TENSÃO PVO (Pequeno Volume de Óleo)"]
["7.01.650.01",null,"73781/5","SINAPI ","Disjuntor tripolar de média tensão a pequeno volume de óleo (PVO), tensão nominal 17,5 kV, frequencia nominal 60 Hz, corrente nominal 630 A, corrente de interrupção 22 kA, acionamento frontal manual através de manivela, botão liga/ desliga. Conforme NR10 e NBR IEC 62271-100. Referência PVO 15 da Beghim ou Equivalente técnico.","un",{"v":1,"d":"1.00"},null,null,"I3",null,"C"]
[]
["07.01.800",{"$nulls":3},"GERADORES DE EMERGÊNCIA (Fornecimento, Instalação, Testes e Comissionamento)"]
[]
["07.01.810",{"$nulls":3},"GERADOR DE EMERGÊNCIA"]
["07.01.810.01",null,34165,"NOVA","Grupo Gerador a Diesel, potência nominal 625 kVA, 60 Hz. trifásico, cosf 0,8, tensão 380 V/ 220 V com painéis de Unidade de Supervisão de Corrente Alternada (USCA) e Quadro de Sincronismo. Referência: QSX15-G9 STEMAC ou Equivalente.","un",{"v":3,"d":"3.00"},null,null,"I3",null,"C"]
[]
["7.01.1000",{"$nulls":3},"SECCIONADORAS DE MÉDIA TENSÃO (Fornecimento Completo, Instalação, Testes e Comissionamento)"]
[]
["7.01.1010",{"$nulls":3},"SECCIONADORA"]
["7.01.1010.01",null,72326,"SINAPI ","Chave seccionadora tripolar de média tensão para uso interno, manobra sem carga fornecido com punho de manobra (NR10) e prolongador do eixo. Tensão nominal 17,5 kV, corrente nominal 630 A. Referêncoa HAL da Beghim ou Equivalente Técnico.","un",{"v":1,"d":"1.00"},null,null,"I3",null,"C"]
[]
["7.01.1020",{"$nulls":3},"SECCIONADORA C/ BASE PARA FUSÍVEL HH"]
["7.01.1020.01",null,72326,"SINAPI ","Chave seccionadora tripolar de média tensão com base para fusivel limitador de corrente, para uso interno, manobra sem carga fornecido com punho de manobra (NR10), prolongador do eixo e FUSÍVEL HH corrente nominal 6,3 A. Tensão nominal 17,5 kV, corrente nominal 630 A. Referêncoa HBTAL da Beghim ou Equivalente Técnico.","un",{"v":2,"d":"2.00"},null,null,"I3",null,"C"]
["7.01.1020.02",null,72326,"SINAPI ","Chave seccionadora tripolar de média tensão com base para fusivel limitador de corrente, para uso interno, manobra sem carga fornecido com punho de manobra (NR10), prolongador do eixo e FUSÍVEL HH corrente nominal 25 A. Tensão nominal 17,5 kV, corrente nominal 630 A. Referêncoa HBTAL da Beghim ou Equivalente Técnico.","un",{"v":2,"d":"2.00"},null,null,"I3",null,"C"]
[]
["7.01.1030",{"$nulls":3},"GERENCIADORES E MEDIDORES DE ENERGIA ELÉTRICA"]
["7.01.1030.02",null,"CP-ELT034","NOVA","Medidor de consumo de energia ativa (Wh) e reativa (Varh) em sistema de corrente alternada, para instalação em fundo de painel, com interface serial RS-485 protocolo aberto. Entrada de tensão (medição) 220 V monofásico e 380 V trifásico, Entrada de corrente (medição) 1 A fornecido com TCs. Tensão auxiliar de alimentação 220 Vca. Referência TKE-01 da Kron ou Equivalente Técnico.","un",{"v":42,"d":"42.00"},null,null,"I3",null,"C"]
[]
["07.02.000",{"$nulls":3},"MATERIAIS ELÉTRICOS - INFRAESTRUTURA"]
[]
["07.02.100",{"$nulls":3},"CAIXAS E CONDULETES (Fornecimento completo, com todos acessórios, tais como: tampas, parafusos e etc.)"]
[]
["07.02.110",{"$nulls":3},"CONDULETES"]
["07.02.110.02",null,"73861/5","SINAPI","Condulete em alumínio, a prova de TGVP, tipo: C, Diâmetro 3/4\", Referência Wetzel ou Equivalente","un",{"v":1458,"d":"1,458.00"},null,null,"I3",null,"C"]
["07.02.110.03",null,"73861/8","SINAPI","Condulete em alumínio, a prova de TGVP, tipo: E, Diâmetro 3/4\", Referência Wetzel ou Equivalente","un",{"v":307,"d":"307.00"},null,null,"I3",null,"C"]
["07.02.110.04",null,"73861/14","SINAPI","Condulete em alumínio, a prova de TGVP, tipo: LL, Diâmetro 3/4\", Referência Wetzel ou Equivalente","un",{"v":188,"d":"188.00"},null,null,"I3",null,"C"]
["07.02.110.05",null,"73861/14","SINAPI","Condulete em alumínio, a prova de TGVP, tipo: LR, Diâmetro 3/4\", Referência Wetzel ou Equivalente","un",{"v":217,"d":"217.00"},null,null,"I3",null,"C"]
["07.02.110.06",null,"73861/20","SINAPI","Condulete em alumínio, a prova de TGVP, tipo: T, Diâmetro 3/4\", Referência Wetzel ou Equivalente","un",{"v":535,"d":"535.00"},null,null,"I3",null,"C"]
["07.02.110.07",null,"73861/17","SINAPI","Condulete em alumínio, a prova de TGVP, tipo: X, Diâmetro 3/4\", Referência Wetzel ou Equivalente","un",{"v":41,"d":"41.00"},null,null,"I3",null,"C"]
["07.02.110.09",null,"73861/15","SINAPI","Condulete em alumínio, a prova de TGVP, tipo: LL, Diâmetro 1\", Referência Wetzel ou Equivalente","un",{"v":36,"d":"36.00"},null,null,"I3",null,"C"]
["07.02.110.10",null,"73861/21","SINAPI","Condulete em alumínio, a prova de TGVP, tipo: T, Diâmetro 1\", Referência Wetzel ou Equivalente","un",{"v":4,"d":"4.00"},null,null,"I3",null,"C"]
["07.02.110.12",null,"73861/21","SINAPI","Condulete em alumínio, a prova de TGVP, tipo: E, Diâmetro 1 1/2\", Referência Wetzel ou Equivalente Técnico","un",{"v":4,"d":"4.00"},null,null,"I3",null,"C"]
["07.02.110.13",null,"73861/21","SINAPI","Condulete em alumínio, a prova de TGVP, tipo: LL, Diâmetro 1 1/2\", Referência Wetzel ou Equivalente","un",{"v":17,"d":"17.00"},null,null,"I3",null,"C"]
["07.02.110.14",null,"73861/21","SINAPI","Condulete em alumínio, a prova de TGVP, tipo: T, Diâmetro 1 1/2\", Referência Wetzel ou Equivalente","un",{"v":1,"d":"1.00"},null,null,"I3",null,"C"]
["07.02.110.16",null,"73861/21","SINAPI","Condulete em alumínio, a prova de TGVP, tipo: LL, Diâmetro 2\", Referência Wetzel ou Equivalente","un",{"v":20,"d":"20.00"},null,null,"I3",null,"C"]
["07.02.110.17",null,"73861/21","SINAPI","Condulete em alumínio, a prova de TGVP, tipo: T, Diâmetro 2\",  Referência Wetzel ou Equivalente","un",{"v":3,"d":"3.00"},null,null,"I3",null,"C"]
["07.02.110.18",null,"73861/14","SINAPI","Condulete em alumínio, a prova de TGVP, tipo: MULTIPLO, Diâmetro 3/4\",  Referência Dailet Multilpo (DM) da Daisa  ou Equivalente","un",{"v":230,"d":"230.00"},null,null,"I3",null,"C"]
["07.02.110.19",null,"73861/3","SINAPI","Condulete em alumínio, a prova de TGVP, tipo: LL, Diâmetro 2 1/2\", Referência Wetzel ou Equivalente","un",{"v":1,"d":"1.00"},null,null,"I3",null,"C"]
["07.02.110.20",null,"73861/3","SINAPI","Condulete em alumínio, a prova de TGVP, tipo: LL, Diâmetro 3\", Referência Wetzel ou Equivalente","un",{"v":2,"d":"2.00"},null,null,"I3",null,"C"]
[]
["07.02.111",{"$nulls":3},"PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA CONDULETES"]
["07.02.111.01",null,"72331 ","SINAPI","Interruptor monopolar simples vertical, fornecido completo com parafusos e placa, fabricada em termoplástico isolante para montagem em caixa de 4\"x2\"","cj",{"v":10,"d":"10.00"},null,null,"I3",null,"C"]
["07.02.111.04",null,72339,"SINAPI","Tomada 2P+T padrão brasileiro, 20 A, com tampa fabricado em alumínio, fornecido completo com parafusos, acabamento em epóxi-poliéster na cor cinza. conforme NBR 14136. Referência: TC-4 05 da Wetzel ou Equivalente Técnico.","cj",{"v":3858,"d":"3,858.00"},null,null,"I3",null,"C"]
[]
["07.02.200",{"$nulls":3},"ELETRODUTOS E CONEXÕES"]
[]
["07.02.210",{"$nulls":3},"ELETRODUTOS AÇO GALVANIZADO"]
["07.02.210.01",null,"72308 ","SINAPI","Eletroduto rígido de aço galvanizado sem costura, fornecido em barras de 3 m de comprimento, com uma luva em uma das extremidades, Diâmetro 3/4\", Referência Elecon ou equivalente.","br",{"v":3981,"d":"3,981.00"},null,null,"I3",null,"C"]
["07.02.210.02",null,"72309","SINAPI","Eletroduto rígido de aço galvanizado sem costura, fornecido em barras de 3 m de comprimento, com uma luva em uma das extremidades, Diâmetro 1\", Referência Elecon ou equivalente.","br",{"v":301,"d":"301.00"},null,null,"I3",null,"C"]
["07.02.210.03",null,"72310","SINAPI","Eletroduto rígido de aço galvanizado sem costura, fornecido em barras de 3 m de comprimento, com uma luva em uma das extremidades, Diâmetro 1 1/2'\", Referência Elecon ou equivalente.","br",{"v":307,"d":"307.00"},null,null,"I3",null,"C"]
["07.02.210.04",null,"72311","SINAPI","Eletroduto rígido de aço galvanizado sem costura, fornecido em barras de 3 m de comprimento, com uma luva em uma das extremidades, Diâmetro 2'\", Referência Elecon ou equivalente.","br",{"v":399,"d":"399.00"},null,null,"I3",null,"C"]
["07.02.210.05",null,"72312","SINAPI","Eletroduto rígido de aço galvanizado sem costura, fornecido em barras de 3 m de comprimento, com uma luva em uma das extremidades, Diâmetro 2 1/2\", Referência Elecon ou equivalente.","br",{"v":91,"d":"91.00"},null,null,"I3",null,"C"]
["07.02.210.06",null,"72316","SINAPI","Eletroduto rígido de aço galvanizado sem costura, fornecido em barras de 3 m de comprimento, com uma luva em uma das extremidades, Diâmetro 3\", Referência Elecon ou equivalente.","br",{"v":63,"d":"63.00"},null,null,"I3",null,"C"]
["07.02.210.07",null,"72316","SINAPI","Eletroduto rígido de aço galvanizado sem costura, fornecido em barras de 3 m de comprimento, com uma luva em uma das extremidades, Diâmetro 4\", Referência Elecon ou equivalente.","br",{"v":50,"d":"50.00"},null,null,"I3",null,"C"]
[]
["07.02.211",{"$nulls":3},"ELETRODUTOS PVC RÍGIDO"]
["07.02.211.01",null,"73613","SINAPI","Eletroduto em PVC rígido, fornecido em barras de 3 m de comprimento, com uma luva em uma das extremidades, Diâmetro 3/4\", Referência Elecon ou equivalente.","br",{"v":1201,"d":"1,201.00"},null,null,"I3",null,"C"]
["07.02.211.03",null,"73798/1","SINAPI","Duto flexível tipo Kanalex em PEAD (Polietileno de alta densidade), corrugado na cor preta para proteção de cabos subterrâneos de energia, bitola 2\", Referência Kanaflex ou equivalente.","m",{"v":3600,"d":"3,600.00"},null,null,"I3",null,"C"]
["07.02.211.05",null,"55868","SINAPI","Eletroduto em PVC rígido, fornecido em barras de 3 m de comprimento, com uma luva em uma das extremidades, Diâmetro 4\", Referência Elecon ou Equivalente Técnico.","m",{"v":1700,"d":"1,700.00"},null,null,"I3",null,"C"]
["07.02.211.06",null,55865,"SINAPI","Eletroduto em PVC rígido, fornecido em barras de 3 m de comprimento, com uma luva em uma das extremidades, Diâmetro 1 1/2\", Referência Elecon ou Equivalente Técnico.","m",{"v":26,"d":"26.00"},null,null,"I3",null,"C"]
["07.02.211.07",null,"73798/3","SINAPI","Duto flexível tipo Kanalex em PEAD (Polietileno de alta densidade), corrugado na cor preta para proteção de cabos subterrâneos de energia, bitola 4\", Referência Kanaflex ou equivalente.","m",{"v":1450,"d":"1,450.00"},null,null,"I3",null,"C"]
[]
["07.02.212",{"$nulls":3},"CURVA"]
["07.02.212.01",null,"16131.8.2.11","TCPO","Curva 90° para eletroduto rígido de aço galvanizado a fogo, Diâmetro: 3/4\". Referência Elecon ou Equivalente.","pç",{"v":196,"d":"196.00"},null,null,"I3",null,"C"]
["07.02.212.02",null,"16131.8.2.12","TCPO","Curva 90° para eletroduto rígido de aço galvanizado a fogo, Diâmetro: 1\". Referência Elecon ou Equivalente.","pç",{"v":6,"d":"6.00"},null,null,"I3",null,"C"]
["07.02.212.03",null,"16131.8.2.5","TCPO","Curva 90° para eletroduto rígido de aço galvanizado a fogo, Diâmetro: 1 1/2\"\". Referência Elecon ou Equivalente Técnico.","pç",{"v":94,"d":"94.00"},null,null,"I3",null,"C"]
["07.02.212.04",null,"16131.8.2.15","TCPO","Curva 90° para eletroduto rígido de aço galvanizado a fogo, Diâmetro: 2\". Referência Elecon ou Equivalente Técnico.","pç",{"v":58,"d":"58.00"},null,null,"I3",null,"C"]
["07.02.212.05",null,"16132.8.9.2","TCPO","Curva 90° para eletroduto de PVC rígido, Diâmetro: 3/4\". Referência Elecon ou Equivalente.","pç",{"v":608,"d":"608.00"},null,null,"I3",null,"C"]
["07.02.212.06",null,"16131.8.2.9","TCPO","Curva 90° para eletroduto rígido de aço galvanizado a fogo, Diâmetro: 4\". Referência Elecon ou Equivalente Técnico.","pç",{"v":6,"d":"6.00"},null,null,"I3",null,"C"]
["07.02.212.08",null,"16131.8.2.8","TCPO","Curva 90° para eletroduto rígido de aço galvanizado a fogo, Diâmetro: 3\". Referência Elecon ou Equivalente Técnico.","pç",{"v":42,"d":"42.00"},null,null,"I3",null,"C"]
["07.02.212.09",null,"16131.8.2.16","TCPO","Curva 90° para eletroduto rígido de aço galvanizado a fogo, Diâmetro: 2 1/2\". Referência Elecon ou Equivalente Técnico.","pç",{"v":30,"d":"30.00"},null,null,"I3",null,"C"]
[]
["07.02.300",{"$nulls":3},"ELETROCALHAS E COMPONENTES"]
[]
["07.02.310",{"$nulls":3},"ELETROCALHAS"]
["07.02.310.01",null,"72308 ","SINAPI","Eletrocalha lisa dobra tipo \"C\", com abas, em aço galvanizado, Dimensões: LxA: 100x100mm. Comprimento: 3000mm. Referência: Mopa ou Equivalente.","pç",{"v":76,"d":"76.00"},null,null,"I3",null,"C"]
["07.02.310.03",null,"72308 ","SINAPI","Eletrocalha lisa dobra tipo \"C\", com abas, em aço galvanizado, Dimensões: LxA: 200x100mm. Comprimento: 3000mm. Referência: Mopa ou Equivalente.","pç",{"v":450,"d":"450.00"},null,null,"I3",null,"C"]
["07.02.310.04",null,"72310 ","SINAPI","Eletrocalha lisa dobra tipo \"C\", com abas, em aço galvanizado, Dimensões: LxA: 300x100mm. Comprimento: 3000mm. Referência: Mopa ou Equivalente.","pç",{"v":576,"d":"576.00"},null,null,"I3",null,"C"]
["07.02.310.05",null,"72310 ","SINAPI","Eletrocalha perfurada dobra tipo \"C\", com abas, em aço galvanizado, Dimensões: LxA: 300x100mm. Comprimento: 3000mm. Referência: Mopa ou Equivalente.","pç",{"v":345,"d":"345.00"},null,null,"I3",null,"C"]
["07.02.310.06",null,"72310 ","SINAPI","Eletrocalha perfurada dobra tipo \"C\", com abas, em aço galvanizado, Dimensões: LxA: 500x100mm. Comprimento: 3000mm. Referência: Mopa ou Equivalente.","pç",{"v":25,"d":"25.00"},null,null,"I3",null,"C"]
[]
["07.02.311",{"$nulls":3},"TAMPA DE ENCAIXE PARA ELETROCALHAS"]
["07.02.311.01",null,"72308 ","SINAPI","Tampa de Encaixe para eletrocalha  dobra tipo \"C\", em aço galvanizado, Dimensões: L= 100mm. Comprimento: 3000mm. Referência: Mopa ou Equivalente.","pç",{"v":21,"d":"21.00"},null,null,"I3",null,"C"]
["07.02.311.02",null,"72308 ","SINAPI","Tampa de Encaixe para eletrocalha  dobra tipo \"C\", em aço galvanizado, Dimensões: L= 200mm. Comprimento: 3000mm. Referência: Mopa ou Equivalente.","pç",{"v":138,"d":"138.00"},null,null,"I3",null,"C"]
["07.02.311.03",null,"72308 ","SINAPI","Tampa de Encaixe para eletrocalha  dobra tipo \"C\", em aço galvanizado, Dimensões: L= 300mm. Comprimento: 3000mm. Referência: Mopa ou Equivalente.","pç",{"v":792,"d":"792.00"},null,null,"I3",null,"C"]
["07.02.311.04",null,"72308 ","SINAPI","Tampa de Encaixe para eletrocalha  dobra tipo \"C\", em aço galvanizado, Dimensões: L= 500mm. Comprimento: 3000mm. Referência: Mopa ou Equivalente.","pç",{"v":11,"d":"11.00"},null,null,"I3",null,"C"]
[]
["07.02.312",{"$nulls":3},"CURVA HORIZONTAL 90°"]
["07.02.312.02",null,"16131.8.2.14","TCPO","Curva horizontal 90º para eletrocalha  dobra tipo \"C\", em aço galvanizado,com tampa Dimensão: L= 200mm.Referência: Mopa ou Equivalente.","pç",{"v":3,"d":"3.00"},null,null,"I3",null,"C"]
["07.02.312.03",null,"16131.8.2.15","TCPO","Curva horizontal 90º para eletrocalha  dobra tipo \"C\", em aço galvanizado,com tampa Dimensão: L= 300mm.Referência: Mopa ou Equivalente.","pç",{"v":38,"d":"38.00"},null,null,"I3",null,"C"]
[]
["07.02.313",{"$nulls":3},"CURVA HORIZONTAL 45°"]
["07.02.313.02",null,"16131.8.2.15","TCPO","Curva horizontal 45º para eletrocalha  dobra tipo \"C\", em aço galvanizado,com tampa Dimensão: L= 300mm.Referência: Mopa ou Equivalente.","pç",{"v":12,"d":"12.00"},null,null,"I3",null,"C"]
[]
["07.02.315",{"$nulls":3},"CURVA DE INVERSÃO"]
["07.02.315.03",null,"16131.8.2.15","TCPO","Curva de Inversão para eletrocalha  dobra tipo \"C\", em aço galvanizado,com tampa Dimensão: L= 300mm.Referência: Mopa ou Equivalente.","pç",{"v":20,"d":"20.00"},null,null,"I3",null,"C"]
["07.02.315.04",null,"16131.8.2.16","TCPO","Curva de Inversão para eletrocalha  dobra tipo \"C\", em aço galvanizado,com tampa Dimensão: L= 500mm.Referência: Mopa ou Equivalente.","pç",{"v":2,"d":"2.00"},null,null,"I3",null,"C"]
[]
["07.02.316",{"$nulls":3},"\"T\" HORIZONTAL 90 º"]
["07.02.316.02",null,"16131.8.2.14","TCPO","\"T\" horizontal 90° para eletrocalha  dobra tipo \"C\", em aço galvanizado,com tampa Dimensão: L= 200mm.Referência: Mopa ou Equivalente.","pç",{"v":7,"d":"7.00"},null,null,"I3",null,"C"]
["07.02.316.03",null,"16131.8.2.15","TCPO","\"T\" horizontal 90° para eletrocalha  dobra tipo \"C\", em aço galvanizado,com tampa Dimensão: L= 300mm.Referência: Mopa ou Equivalente.","pç",{"v":74,"d":"74.00"},null,null,"I3",null,"C"]
[]
["07.02.318",{"$nulls":3},"CRUZETA HORIZONTAL 90 °"]
["07.02.318.03",null,"16131.8.2.15","TCPO","CRUZETA HORIZONTAL 90° para eletrocalha  dobra tipo \"C\", em aço galvanizado,com tampa Dimensão: L= 300mm.Referência: Mopa ou Equivalente.","pç",{"v":3,"d":"3.00"},null,null,"I3",null,"C"]
[]
["07.02.320",{"$nulls":3},"EMENDA INTERNA"]
["07.02.320.01",null,"16131.8.2.11","TCPO","Emenda interna para eletrocalha Dimensão: L=300x100mm. Referência: Mopa ou Equivalente.","pç",{"v":339,"d":"339.00"},null,null,"I3",null,"C"]
["07.02.320.02",null,"16131.8.2.14","TCPO","Emenda interna para eletrocalha Dimensão: L=200x100mm. Referência: Mopa ou Equivalente.","pç",{"v":137,"d":"137.00"},null,null,"I3",null,"C"]
["07.02.320.03",null,"16131.8.2.15","TCPO","Emenda interna para eletrocalha Dimensão: L=100x100mm. Referência: Mopa ou Equivalente.","pç",{"v":102,"d":"102.00"},null,null,"I3",null,"C"]
[]
["07.02.321",{"$nulls":3},"DIVISOR \"L\" PERFURADO"]
["07.02.321.01",null,"16131.8.2.15","TCPO","Divisor L perfurado para eletrocalha dobra \"C\" em aço galvanizado, dimensão =100mm.x3000mm; Ref. Mopa ou Equivalente Técnico.","pç",{"v":324,"d":"324.00"},null,null,"I3",null,"C"]
[]
["7.02.400",{"$nulls":3},"LEITOS E COMPONENTES (Fornecimento Completo com todos acessórios)"]
[]
["7.02.410",{"$nulls":3},"LEITO PESADO 100mm"]
["7.02.410.01",null,"55862","SINAPI","Leitos para cabos tipo Pesado, em aço galvanizado à fogo, comprimento 3000mm, largura 500 mm, altura da aba 100mm, abas internas, longarinas em chapa de espessura Equivalente Técnico a #12MSG e travessas em chapa de espessura Equivalente Técnico a #14MSG, distanciadas a cada 250mm. Referência: Mopa ou Equivalente Técnico.","pç",{"v":4,"d":"4.00"},null,null,"I3",null,"C"]
["7.02.410.02",null,"55862","SINAPI","Leitos para cabos tipo Pesado, em aço galvanizado à fogo, comprimento 3000mm, largura 300 mm, altura da aba 100mm, abas internas, longarinas em chapa de espessura Equivalente Técnico a #12MSG e travessas em chapa de espessura Equivalente Técnico a #14MSG, distanciadas a cada 250mm. Referência: Mopa ou Equivalente Técnico.","pç",{"v":5,"d":"5.00"},null,null,"I3",null,"C"]
[]
["7.02.420",{"$nulls":3},"CURVA HORIZONTAL 90 ° TIPO PESADO ABAS DE 100mm  RAIO 645 mm"]
["7.02.420.01",null,"16131.8.2.15","TCPO","Curva horizontal 90 ° para leitos de cabos, em aço galvanizado à fogo. Largura 300 mm, longarinas em chapa de espessura Equivalente Técnico a #12MSG e travessas em chapa de espessura Equivalente Técnico a #14MSG. Referência: Mopa ou Equivalente Técnico.","pç",{"v":1,"d":"1.00"},null,null,"I3",null,"C"]
["7.02.420.02",null,"16131.8.2.15","TCPO","Curva horizontal 90 ° para leitos de cabos, em aço galvanizado à fogo. Largura 500 mm, longarinas em chapa de espessura Equivalente Técnico a #12MSG e travessas em chapa de espessura Equivalente Técnico a #14MSG. Referência: Mopa ou Equivalente Técnico.","pç",{"v":1,"d":"1.00"},null,null,"I3",null,"I"]
[]
["07.02.500",{"$nulls":3},"PERFILADOS E COMPONENTES"]
[]
["07.02.510",{"$nulls":3},"PERFILADOS"]
["07.02.510.01",null,"16134.8.1.2 ","TCPO","Perfilado liso, em aço galvanizado à fogo, comprimento 6000mm, Largura 38 mm, Altura 38 mm, chapa de espessura equivalente a #18MSG. Referência: Mopa ou Equivalente.","pç",{"v":519,"d":"519.00"},null,null,"I3",null,"C"]
["07.02.510.03",null,"16134.8.1.2 ","TCPO","Perfilado conjugado, em aço galvanizado à fogo, comprimento 6000mm, Largura 76 mm, Altura 38 mm, chapa de espessura equivalente a #18MSG. Referência: Mopa ou Equivalente.","pç",{"v":1546,"d":"1,546.00"},null,null,"I3",null,"C"]
["07.02.510.04",null,"73918/2 ","SINAPI","Caixa de derivação \"T\" para perfilado conjugado na horizontal, de 76 mm. x 38 mm, em alumínio fundido. Referência: Valemam ou Equivalente.","pç",{"v":391,"d":"391.00"},null,null,"I3",null,"C"]
["07.02.510.05",null,"73918/2 ","SINAPI","Caixa de derivação \"X\" para perfilado conjugado na horizontal, de 76 mm. x 38 mm, em alumínio fundido. Referência: Valemam ou Equivalente.","pç",{"v":70,"d":"70.00"},null,null,"I3",null,"C"]
["07.02.510.06",null,"73918/2 ","SINAPI","Caixa de derivação \"L\" para perfilado conjugado na horizontal, de 76 mm. x 38 mm, em alumínio fundido. Referência: Valemam ou Equivalente.","pç",{"v":80,"d":"80.00"},null,null,"I3",null,"C"]
["07.02.510.07",null,34168,"NOVA","Gancho curto para perfilado, 38 x 38 mm. Referência: Valemam ou Equivalente.","pç",{"v":597,"d":"597.00"},null,null,"I3",null,"C"]
["07.02.510.08",null,34169,"NOVA","Sapata externa 4 furos para perfilado. Referência: Valemam ou Equivalente.","pç",{"v":31,"d":"31.00"},null,null,"I3",null,"C"]
["07.02.510.09",null,34170,"NOVA","Tala 4 furos para perfilado. Referência: Valemam ou Equivalente.","pç",{"v":164,"d":"164.00"},null,null,"I3",null,"C"]
["07.02.510.10",null,"73918/2 ","SINAPI","Caixa de derivação \"X\" para perfilado conjugado na horizontal, de 76 mm. x 38 mm, em alumínio fundido. Referência: Valemam ou Equivalente.","pç",{"v":2,"d":"2.00"},null,null,"I3",null,"C"]
[]
["07.02.600",{"$nulls":3},"ELEMENTOS DE FIXAÇÃO"]
[]
["07.02.620",{"$nulls":3},"VERGALHÃO ROSCA TOTAL"]
["07.02.620.01",null,"16134.8.15.1","TCPO","Vergalhão rosca total Ø1/4\" comprimento 3000mmm, em aço galvanizado à fogo. Referência: Mopa ou Equivalente.","pç",{"v":981,"d":"981.00"},null,null,"I3",null,"C"]
["07.02.620.03",null,"16134.8.15.1","TCPO","Vergalhão rosca total Ø3/8\" comprimento 3000mmm, em aço galvanizado à fogo. Referência: Mopa ou Equivalente.","pç",{"v":3418,"d":"3,418.00"},null,null,"I3",null,"C"]
[]
["07.02.700",{"$nulls":3},"ATERRAMENTO E SPDA"]
[]
["07.02.710",{"$nulls":3},"ATERRAMENTO"]
["07.02.710.01",null,"72253","SINAPI","Cabo de cobre nú, especificação NBR-6524, meio duro, 7 fios, secção do condutor 35mm². Referência: Prysmian ou Equivalente.","m",{"v":580,"d":"580.00"},null,null,"I3",null,"C"]
["07.02.710.02",null,"72255","SINAPI","Cabo de cobre nú, especificação NBR-6524, meio duro, 7 fios, secção do condutor 70mm². Referência: Prysmian ou Equivalente.","m",{"v":2580,"d":"2,580.00"},null,null,"I3",null,"C"]
["07.02.710.04",null,"68069","SINAPI","Haste de aterramento tipo copperweld Ø3/4\" x 3000mm, núcleo de aço \"SAE 1010/1020\" revestido com uma camada de cobre eletrolítico de 0,254mm. Referência: GCWR19L30 da FCI ou Equivalente.","un",{"v":19,"d":"19.00"},null,null,"I3",null,"C"]
["07.02.710.05",null,"72927","SINAPI","Cabo de cobre nú, especificação NBR-6524, meio duro, 7 fios, secção do condutor 10mm². Referência: Prysmian ou Equivalente.","m",{"v":2052,"d":"2,052.00"},null,null,"I3",null,"C"]
["07.02.710.06",null,"0192","NOVA","Solda exotérmica entre haste de aterramento Ø3/4\" e cabo de cobre nu #35mm², ref. \"CADWELD\", ou equivalente técnico.","un",{"v":11,"d":"11.00"},null,null,"I3",null,"C"]
["07.02.710.07",null,"0193","NOVA","Solda exotérmica entre haste de aterramento Ø3/4\" e cabo de cobre nu #70mm², ref. \"CADWELD\", ou equivalente técnico.","un",{"v":16,"d":"16.00"},null,null,"I3",null,"C"]
["07.02.710.08",null,"0195","NOVA","Solda exotérmica tipo \"T\" entre cabos de cobre nu #70mm², ref. \"CADWELD\", ou equivalente técnico.","un",{"v":36,"d":"36.00"},null,null,"I3",null,"C"]
["07.02.710.09",null,"72263","SINAPI","Conector para cabo de cobre nu a haste de aterramento, cabo # 16mm² a 70mm² x haste de aterramento Ø 3/4\" ref. TEL-581 da \"TERMOTÉCNICA\" ou equivalente técnico.","pç",{"v":3,"d":"3.00"},null,null,"I3",null,"C"]
["07.02.710.10",null,"73782/2","SINAPI","Barra de cobre para aterramento (equalização), dim. 4\" x 1/4\" x 16\", ref. \"TERMOTÉCNICA\" ou equivalente técnico.","pç",{"v":3,"d":"3.00"},null,null,"I3",null,"C"]
["07.02.710.11",null,"16136.8.3.2","TCPO","Caixa de medição e inspeção do aterramento para embutir no solo, com corpo de PVC, Ø300mm, e tampa de ferro fundido, ref. TEL-550 da \"TERMOTÉCNICA\" ou equivalente.","un",{"v":3,"d":"3.00"},null,null,"I3",null,"C"]
[]
["7.02.720",{"$nulls":3},"SPDA - PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS"]
["7.02.720.05",null,"9-11-05","SIURB","Para-raio tipo Franklin com 4 pontas, em aço inixidavel.. TERMOTÉCNICA ou equivalente técnico.","pç",{"v":5,"d":"5.00"},null,null,"I3",null,"C"]
["7.02.720.12",null,40802,"SINAPI","Suporte isolador simples com base e roldana. Referência IDP-1A da Ideal ou Equivalente Técnico.","pç",{"v":60,"d":"60.00"},null,null,"I3",null,"C"]
["7.02.720.15",null,40802,"SINAPI","Conector parafuso fendido (Split-bolt) para cabo de cobre 35 mm² a 70 mm² em bronze. Referência IDP-15 Ideal ou Equivalente Técnico.","pç",{"v":120,"d":"120.00"},null,null,"I3",null,"C"]
["7.02.720.17",null,"73782/2","SINAPI ","Terminal de compressão estanhado 1 furo e 1 compressão - 35mm². Referência Burndy ou Equivalente Técnico.","pç",{"v":120,"d":"120.00"},null,null,"I3",null,"C"]
[]
["07.02.800",{"$nulls":3},"PLUGS, INTERRUPTORES, SENSORES, TOMADAS , CAIXAS DE EMBUTIR E CONDUITES"]
[]
["07.02.810",{"$nulls":3},"INTERRUPTORES"]
["07.02.810.01",null,"72331 ","SINAPI","Interruptor monopolar simples vertical, fornecido completo com parafusos e placa, fabricada em termoplástico isolante para montagem em caixa de 4\"x2\"","cj",{"v":135,"d":"135.00"},null,null,"I3",null,"C"]
["07.02.810.03",null,"72332","SINAPI","Dois Interruptores monopolares simples horizontal, fornecido completo com parafusos e placa na cor branca, fabricada em termoplástico isolante para montagem em caixa de 4\"x2\". Referência: 612100 da Pial Legrand ou Equivalente Técnico.","cj",{"v":106,"d":"106.00"},null,null,"I3",null,"C"]
["07.02.810.04",null,"72332 ","SINAPI","Dois Interruptores monopolares, paralelos, fornecido completo com parafusos e placa na cor branca, fabricada em termoplástico isolante para montagem em caixa de 4\"x2\". Referência: 612104 da Pial Legrand ou Equivalente Técnico.","cj",{"v":2,"d":"2.00"},null,null,"I3",null,"C"]
["07.02.810.05",null,"72332 ","SINAPI","Três Interruptores monopolares simples horizontal, fornecido completo com parafusos e placa na cor branca, fabricada em termoplástico isolante para montagem em caixa de 4\"x2\". Referência: 613100 da Pial Legrand ou Equivalente Técnico.","cj",{"v":1,"d":"1.00"},null,null,"I3",null,"C"]
[]
["07.02.820",{"$nulls":3},"TOMADAS"]
["07.02.820.01",null,72339,"SINAPI","Tomada 2P+T padrão brasileiro, 20 A, com tampa fabricado em alumínio, fornecido completo com parafusos, acabamento em epóxi-poliéster na cor cinza. conforme NBR 14136. Referência: TC-4 05 da Wetzel ou Equivalente Técnico.","cj",{"v":994,"d":"994.00"},null,null,"I3",null,"C"]
["07.02.820.02",null,"72332 ","SINAPI","Tomadas 2P+T padrão brasileiro horizontal, em caixa de alumínio fundido 110x110x110, embutido no piso. ","cj",{"v":246,"d":"246.00"},null,null,"I3",null,"C"]
["07.02.820.03",null,"72332 ","SINAPI","Tomada 3P+T , 380 V, fornecido completo com parafusos, instalação aparente.  ","cj",{"v":36,"d":"36.00"},null,null,"I3",null,"C"]
["07.02.820.04",null," 16134.8.8.1","TCPO","Caixa tipo encaixe rápido para perfilado 50x80 mm, com uma tomada 2P+T, 10A, 250 V, conforme norma NBR 14136. Referência: 114-67 da Mopa ou Equivalente Técnico","cj",{"v":4173,"d":"4,173.00"},null,null,"I3",null,"C"]
["07.02.820.05",null,"72339 ","SINAPI","Plugue saída axial 2P+T, 250V, padrão brasileiro,em linha, com prensa cabo. Referência: 510 24 da Pial Legrand","cj",{"v":5857,"d":"5,857.00"},null,null,"I3",null,"C"]
["07.02.820.06",null,72339,"SINAPI","Tomada 2P+T padrão brasileiro, 20 A, com tampa fabricado em alumínio, fornecido completo com parafusos, acabamento em epóxi-poliéster na cor cinza. conforme NBR 14136. Referência: TC-4 05 da Wetzel ou Equivalente Técnico.","cj",{"v":137,"d":"137.00"},null,null,"I3",null,"C"]
[]
["07.02.830",{"$nulls":3},"CAIXAS DE EMBUTIR"]
["07.02.830.01",null," 16132.8.6.1","TCPO","Caixa de embutir em alvenaria, alta resistência mecânica, dimensão 4\"x2\". Referência: 689014 da Pial Legrand ou Equivalente.","pç",{"v":415,"d":"415.00"},null,null,"I3",null,"C"]
["07.02.830.03",null,"16132.8.14.2","TCPO","Caixa de embutir em alvenaria, chapa galvanizada nº 22, dimensão 20x20x10 cm, com tampa parafusada. Referência: Cemar ou Equivalente.","pç",{"v":46,"d":"46.00"},null,null,"I3",null,"C"]
[]
["7.02.840",{"$nulls":3},"SENSOR DE PRESENÇA"]
["7.02.840.01",null,"73953/6","SINAPI","Sensor de presença, com regulagem de tempo após ausência de movimento e regulagem conforme nível de iluminação ambiente, fixação de sobrepor ou em caixa 4\"x2\", raio de detecção 10 m, 220 V, potência 600VA. Referência: 64245 da Pial Legrand ou Equivalente Técnico.","pç",{"v":50,"d":"50.00"},null,null,"I3",null,"C"]
[]
["7.02.850",{"$nulls":3},"ELETRODUTO FLEXÍVEL"]
["7.02.850.01",null,72308,"SINAPI","Eletroduto flexível corrugado em PVC antichama, cor amarela, bitola 3/4\". Referência: 14.21.020.2 da Tigre ou Equivalente Técnico.","m",{"v":1100,"d":"1,100.00"},null,null,"I3",null,"C"]
[]
["07.02.900",{"$nulls":3},"TOMADAS,CAIXAS, DUTOS PARA PISO E DUTOS, CANALETAS, ELETROCALHAS E ACESSÓRIOS PARA INSTALAÇÃO APARENTE"]
[]
["07.02.910",{"$nulls":3},"DUTOS PISO"]
["07.02.910.01",null," 16133.8.1.1","TCPO","Duto em chapa pré zincada à fogo, perfil \"U\", resistência mecânica, dimensão 25x70mm, comprimento 4000mm. Referência: 140-1/070 da Mopa ou Equivalente.","pç",{"v":50,"d":"50.00"},null,null,"I3",null,"C"]
[]
["07.02.911",{"$nulls":3},"CURVA VERTICAL 90°"]
["07.02.911.01",null," 16133.8.3.2","TCPO","Curva vertical 90° em chapa pré zincada à fogo, para perfil \"U\", dimensão 25x140mm, comprimento 4000mm.Referência: 142-08-1-140 da Mopa ou Equivalente.","pç",{"v":20,"d":"20.00"},null,null,"I3",null,"C"]
[]
["07.02.912",{"$nulls":3},"CAIXAS DE TOMADA PARA CONTRAPISO"]
["07.02.912.01",null," 16133.8.11.1","TCPO","Caixa de tomada para contrapiso, fabricada em chapa pré galvanizada à fogo, fornecida completa com suportes para tomadas tampa com  rebaixo para acabamento e quadros em alumínio, dimensão altura 73mm, largura 2x70mm. Referência 145-11-PR da Mopa ou Equivalente.","cj",{"v":116,"d":"116.00"},null,null,"I3",null,"C"]
[]
["07.02.913",{"$nulls":3},"CAIXAS DE PASSAGEM PARA CONTRAPISO"]
["07.02.913.01",null," 16133.8.11.1","TCPO","Caixa de  passagem para contrapiso, fabricada em chapa pré galvanizada à fogo, fornecida completa com  tampa definitiva, dimensão altura 76mm, largura 2x70mm. Referência 145-104 da Mopa ou Equivalente.","cj",{"v":32,"d":"32.00"},null,null,"I3",null,"C"]
[]
["07.03.000",{"$nulls":3},"LÂMPADAS, LUMINÁRIAS, PROJETORES E REFLETORES (Fornecimento, Instalação, Testes e Comissionamento)"]
[]
["07.03.100",{"$nulls":3},"LÂMPADAS"]
[]
["07.03.110",{"$nulls":3},"LÂMPADAS FLUORESCENTES"]
["07.03.110.01",null,"73953/6","SINAPI","Lâmpada fluorescente, bulbo tubular, tipo FH-T5, potência 14W, base bipino, Referência: FH 14W/21-840, da Osram ou equivalente.","un",{"v":8094,"d":"8,094.00"},null,null,"I3",null,"C"]
["07.03.110.02",null,"73953/6","SINAPI","Lâmpada fluorescente, bulbo tubular, tipo FH-T5, potência 28W, base bipino, Referência: FH 28W/21-840, da Osram ou equivalente.","un",{"v":2440,"d":"2,440.00"},null,null,"I3",null,"C"]
["07.03.110.03",null,"73953/6","SINAPI","Lâmpada fluorescente, bulbo tubular, tipo FQ-T5, potência 54W, base bipino, Referência: FQ 54W/21-840, da Osram ou equivalente.","un",{"v":314,"d":"314.00"},null,null,"I3",null,"C"]
["07.03.110.04",null,"73953/6","SINAPI","Lâmpada fluorescente compacta, tipo LYNX-DE 4 pinos 26W/4000K, Referência: F51069-RI, da Sylvania ou equivalente.","un",{"v":1475,"d":"1,475.00"},null,null,"I3",null,"C"]
["07.03.110.05",null,"73953/6","SINAPI","Lâmpada fluorescente compacta, tipo LYNX-DE 4 pinos 26W/2700K, Referência: F5G064-RI, da Sylvania ou equivalente.","un",{"v":2460,"d":"2,460.00"},null,null,"I3",null,"C"]
["07.03.110.06",null,"73953/6","SINAPI ","Lâmpada fluorescente compacta, tipo Mini-LYNX 20 W /6500 K, 220 V Referência: F5G543, da Sylvania ou Equivalente Técnico.","un",{"v":27,"d":"27.00"},null,null,"I3",null,"I"]
[]
["07.03.120",{"$nulls":3},"LÂMPADAS DE DESCARGA"]
["07.03.120.03",null,"73831/9","SINAPI","Lâmpada de descarga a vapor de sódio de alta pressão, potência 250W/ 2000K, 220V, bulbo tubular, base E-40, Referência: NAV-T-250 da Osram ou Equivalente Técnico.","un",{"v":34,"d":"34.00"},null,null,"I3",null,"C"]
["07.03.120.04",null,"73831/9","SINAPI","Lâmpada de descarga a vapor de sódio de alta pressão, potência 400W, 220V, bulbo tubular, base E-40, Referência: NAV-T-400 da Osram ou equivalente.","un",{"v":53,"d":"53.00"},null,null,"I3",null,"C"]
["07.03.120.05",null," 73831-9","SINAPI","Lâmpada de descarga a vapor de sódio de alta pressão stand-by, potência 600W, 220V, bulbo tubular, base E-40, Referência: NAV-T-600 Super da Osram ou equivalente.","un",{"v":48,"d":"48.00"},null,null,"I3",null,"C"]
["07.03.120.06",null,"73831/9","SINAPI","Lâmpada de descarga de multi vapores metálicos, potência 150W, 220V, duplo contato, Referência: HQI-T 150/WDL PRO da Osram ou equivalente.","un",{"v":172,"d":"172.00"},null,null,"I3",null,"C"]
[]
["07.03.130",{"$nulls":3},"LÂMPADAS HALÓGENAS"]
["07.03.130.01",null,"73831/9","SINAPI","Lâmpada Halógena refletora, tipo PAR 30, potência 75W, 220V. Referência: 145416 da Sylvania ou Equivalente Técnico.","un",{"v":29,"d":"29.00"},null,null,"I3",null,"C"]
["07.03.130.03",null,"73831/9","SINAPI","Lâmpada Halógena refletora, tipo PAR 38, potência 100W, 220V. Referência: 145416 da Sylvania ou Equivalente Técnico.","un",{"v":10,"d":"10.00"},null,null,"I3",null,"C"]
[]
["07.03.200",{"$nulls":3},"LUMINÁRIAS"]
[]
["07.03.210",{"$nulls":3},"LUMINÁRIAS PENDENTE OU SOBREPOR"]
["07.03.210.02",null,"73953/6","SINAPI","Luminária hermética IP65, pendente ou para sobrepor, para 2 lâmpadas fluorescente tubulares T5 de 28W, com corpo em ABS de alta resistência mecânica, na cor cinza, com prensa cabo PG 13.5 e acessórios para fixação, refletor em chapa de aço tratada e fosfatizada, pintura eletrostática na cor branca, difusor em policarbonato transparente texturizado translúcido de alta transmitância luminosa, vedação de gel de silicone com 8 fechos altamente resistentes em aço inoxidável,porta-lâmpada G5 em policarbonato, com rotor de segurança, sistema anti-vibratório e proteção contra altas temperaturas, fornecida com rabicho e reator (2x28 W - 220 V). Referência: LFT-730228 da Sylvania ou Equivalente Técnico.","cj",{"v":652,"d":"652.00"},null,null,"I3",null,"C"]
["07.03.210.08",null,"73953/6","SINAPI","Luminária comercial retangular de sobrepor, com corpo em chapa de aço tratada e fosfatizada, acabamento em pintura eletrostática na cor branca, refletor parabólico em alumínio anodizado brilhante de alta pureza e refletância, de alta performance, para controle de ofuscamento e conforto visual, com borracha de vedação, para 2 lâmpadas Fluorescentes tubulares T5 de 28W - Possui alojamento dos reatores no próprio corpo, fornecida com rabicho e reator (2x28W-220V). Referência: LCSPV 228 da Sylvania ou Equivalente Técnico.","cj",{"v":231,"d":"231.00"},null,null,"I3",null,"C"]
["07.03.210.09",null,"73953/6","SINAPI","Luminária decorativa de sobrepor, cilíndrica, com corpo em alumínio repuxado, refletor metalizado de alta performance, com respiro na parte central para dissipação de calor, vidro recuado plano temperado jateado e acabamento em pintura eletrostática na cor preta ou branca, para 1 lâmpada Vapor Metálico Duplo Contato 70W - Com alojamento\nseparado, acoplado ao corpo, para os equipamentos auxiliares, fornecida com rabicho e reator (1x150W-220V). Referência: LVM-071 da Sylvania ou Equivalente Técnico.\n","cj",{"v":56,"d":"56.00"},null,null,"I3",null,"C"]
["07.03.210.10",null,"73953/6","SINAPI","Luminária comercial retangular de sobrepor, com corpo em chapa de aço tratada e fosfatizada, acabamento em pintura eletrostática na cor branca, refletor parabólico em alumínio anodizado brilhante de alta pureza e refletância, de alta performance, para controle de ofuscamento e conforto visual, com borracha de vedação, para 2 lâmpadas Fluorescentes tubulares T5 de 28W - Possui alojamento dos reatores no próprio corpo, fornecida com rabicho e reator (1x28W-220V). Referência: LCSPV 128 da Sylvania ou Equivalente Técnico.","cj",{"v":112,"d":"112.00"},null,null,"I3",null,"C"]
[]
["07.03.220",{"$nulls":3},"LUMINÁRIAS DE EMBUTIR"]
["07.03.220.02",null,"73953/6","SINAPI","Luminária decorativa de embutir circular,com corpo em alumínio repuxado, refletor e aletas parabólicas metalizados de alta performance, com nove células, vidro plano temperado transparente, para controle de ofuscamento e conforto visual e acabamento em pintura eletrostática na cor branca para 2 lâmpadas Fluorescente. Compacta 26W - 4 pinos - fornecida com máscara para forro, rabicho e reator (2x26W - 220 V). Referência: LFC-052 da Sylvania ou Equivalente.\n","cj",{"v":1206,"d":"1,206.00"},null,null,"I3",null,"C"]
["07.03.220.03",null,"73953/6","SINAPI","Luminária decorativa de embutir circular,com corpo em alumínio repuxado, refletor metalizado de alta performance, difusor em vidro recuado plano temperado jateado, para controle de ofuscamento e conforto visual e acabamento em pintura eletrostática na cor branca para 2 lâmpadas Fluorescentes. Compacta 26W - 4 pinos, fornecida com rabicho e reator (2x26W-220V). Referência: LFC-032 da Sylvania ou Equivalente.","cj",{"v":389,"d":"389.00"},null,null,"I3",null,"C"]
["07.03.220.05",null,"73953/6","SINAPI","Luminária decorativa de embutir quadrada,com corpo em alumínio repuxado, refletor metalizado de alta performance, difusor em vidro recuado plano temperado transparente, para controle de ofuscamento e conforto visual e acabamento em pintura eletrostática na cor branca para 2 lâmpadas Fluorescentes. Compacta 26W - 4 pinos, fornecida com rabicho e reator (2x26W-220V). Referência: LFC-073 da Sylvania ou Equivalente.","cj",{"v":144,"d":"144.00"},null,null,"I3",null,"C"]
["07.03.220.07",null,"73953/6","SINAPI","Luminária comercial quadrada de embutir, com corpo em chapa de aço tratada e fosfatizada, refletor e aletas parabólicas em alumínio especular anodizado brilhante de alta pureza e refletância com altíssimo desempenho, para controle de ofuscamento e conforto visual, possui painel central em chapa de aço na cor branca, acabamento em pintura eletrostática na cor branca, para 4 lâmpadas Fluorescentes tubulares T5 de 14W - Possui alojamento dos reatores no próprio corpo, fornecida com rabicho e reator (4x14W-220V). Referência: LCEPL 414 da Sylvania ou Equivalente.","cj",{"v":1835,"d":"1,835.00"},null,null,"I3",null,"C"]
["07.03.220.08",null,"73953/6","SINAPI","Luminária comercial retangular de embutir, com corpo em chapa de aço tratada e fosfatizada, refletor e aletas parabólicas em alumínio especular anodizado brilhante de alta pureza e refletância com altíssimo desempenho, para controle de ofuscamento e conforto visual, possui painel central em chapa de aço na cor branca, acabamento em pintura eletrostática na cor branca, para 2 lâmpadas Fluorescentes tubulares T5 de 28W - Possui alojamento dos reatores no próprio corpo, fornecida com rabicho e reator (2x28W-220V). Referência: LCEPP 255 da Sylvania ou Equivalente.","cj",{"v":221,"d":"221.00"},null,null,"I3",null,"C"]
["07.03.220.12",null,"73953/6","SINAPI","Luminária comercial retangular de embutir, com corpo em chapa de aço tratada e fosfatizada, acabamento em pintura eletrostática na cor branca, refletor parabólico em alumínio anodizado brilhante de alta pureza e refletância, de alta performance, para controle de ofuscamento e conforto visual, com borracha de vedação, para 2 lâmpadas Fluorescentes tubulares T5 de 14W - Possui alojamento dos reatores no próprio corpo, fornecida com rabicho e reator (2x14W-220V). Referência: LCEPV 214 da Sylvania ou Equivalente.","cj",{"v":19,"d":"19.00"},null,null,"I3",null,"C"]
["07.03.220.13",null,"73953/6","SINAPI","Luminária comercial retangular de embutir, com corpo em chapa de aço tratada e fosfatizada, acabamento em pintura eletrostática na cor branca, refletor parabólico em alumínio anodizado brilhante de alta pureza e refletância, de alta performance, para controle de ofuscamento e conforto visual, com borracha de vedação, para 1 lâmpadas Fluorescentes tubulares T5 de 54W - Possui alojamento dos reatores no próprio corpo, fornecida com rabicho e reator (1x54W-220V). Referência: LCEPV 154 da Sylvania ou Equivalente.","cj",{"v":169,"d":"169.00"},null,null,"I3",null,"C"]
["07.03.220.15",null,"73953/6","SINAPI","Luminária comercial quadrada de embutir, com corpo em chapa de aço tratada e fosfatizada, refletor e aletas parabólicas em alumínio especular anodizado brilhante de alta pureza e refletância com altíssimo desempenho, para controle de ofuscamento e conforto visual, possui painel central em chapa de aço na cor branca, acabamento em pintura eletrostática na cor branca, para 4 lâmpadas Fluorescentes tubulares T5 de 14W - Possui alojamento dos reatores no próprio corpo, fornecida com rabicho e reator (4x14W-220V). Referência: 2003 da Itaim ou Equivalente.","cj",{"v":373,"d":"373.00"},null,null,"I3",null,"C"]
["07.03.220.16",null,"73953/6","SINAPI","Luminária comercial retangular de embutir, com corpo em chapa de aço tratada e fosfatizada, acabamento em pintura eletrostática na cor branca, refletor parabólico em alumínio anodizado brilhante de alta pureza e refletância, de alta performance, para controle de ofuscamento e conforto visual, com borracha de vedação, para 2 lâmpadas Fluorescentes tubulares T5 de 28W - Possui alojamento dos reatores no próprio corpo, fornecida com rabicho e reator (2x28W-220V). Referência: LCEPV 228 da Sylvania ou Equivalente.","cj",{"v":38,"d":"38.00"},null,null,"I3",null,"C"]
["07.03.220.17",null,"73953/6","SINAPI","Luminária comercial retangular de embutir, com 3 embutidos orientáveis redondos acoplados ao módulo, com corpo em chapa de aço tratada e fosfatizada, acabamento em pintura eletrostática na cor branca,  possui cobre-soquete, alta performance, para 3 lâmpadas halógenas PAR 30 de 75 W, fornecida com rabicho. Referência: LEPR 375 da Sylvania ou Equivalente.","cj",{"v":24,"d":"24.00"},null,null,"I3",null,"C"]
["07.03.220.18",null,"73953/6","SINAPI","Luminária decorativa de embutir circular,com corpo em alumínio repuxado, refletor metalizado de alta performance, difusor em vidro recuado plano temperado jateado, para controle de ofuscamento e conforto visual e acabamento em pintura eletrostática na cor branca para 1 lâmpada Fluorescente. Compacta 26W - 4 pinos, fornecida com rabicho e reator (1x26W-220V). Referência: LFC-032 da Sylvania ou Equivalente.","cj",{"v":481,"d":"481.00"},null,null,"I3",null,"C"]
["07.03.220.19",null,"73953/6","SINAPI","Balizador de embutir retangular externo, corpo em alumínio e acabamento em pintura eletrostática, difusor em vidro plano jateado, para 1 lâmpada fluorescente compacta, eletrônica MINI-LYNX 20W - referência  BARE 120 da Sylvania ou equivalente.","cj",{"v":27,"d":"27.00"},null,null,"I3",null,"C"]
["07.03.220.20",null,"73953/6 ","SINAPI","Luminária cilindrica de embutir no piso/solo- IP65, corpo em alumínio e acabamento em pintura eletrostática  na cor branca ou preta, difusor em vidro plano temperado transparente p/ 1 lâmpada Halógena HI SPOT PAR30 - 75W, fornecido com rabicho e reato. Referência : ESAV175 da Sylvânia ou Equivalente","cj",{"v":35,"d":"35.00"},null,null,"I3",null,"C"]
["07.03.220.21",null,"73953/6 ","SINAPI","Luminária cilindrica de embutir no piso/solo- IP65, corpo em alumínio e acabamento em pintura eletrostática  na cor branca ou preta, difusor em vidro plano temperado transparente p/ 1 lâmpada Vapor Metálico HSI TD  - 150W, fornecido com rabicho e reato. Referência : ESAV1150 da Sylvânia ou Equivalente","cj",{"v":146,"d":"146.00"},null,null,"I3",null,"C"]
[]
["07.03.230",{"$nulls":3},"PROJETORES"]
["07.03.230.01",null,"74082/1","SINAPI","Projetor up light de uso interno, com corpo em alumínio repuxado, refletor em alumínio anodizado martelado de alta performance, possui respiros transversais para dissipação de calor, vidro frontal plano temperado transparente, refletor anodizado e pintura eletrostática, para 1 lâmpada Vapor Metálico Duplo Contato 150W - Com alojamento\npara os equipamentos auxiliares, fornecida com rabicho e reator (1x150W-220V). Referência: LVM-071 da Sylvania ou Equivalente.\n","cj",{"v":20,"d":"20.00"},null,null,"I3",null,"C"]
["07.03.230.07",null,"74082/1","SINAPI","Projetor orientável, para lâmpada vapor metálico 150 W,com corpo em alumínio injetado , com dissipador de calor na parte posterior para resfriamento , refletor simétrico de alumínio martelado anodizado brilhante de alta pureza e refletância, possui tampa com vidro frontal temperado de 4 mm serigrafado na cor preta e ganchos de fixação em aço inoxidável e acabamento em pintura eletrostática na cor preta - Com suporte de fixação - Possui local p/ alojar os equipamentos auxiliares - IP 65, fornecido com rabicho e reator (1x400W-220V). Referência: JETA 6 da Sylvania ou Equivalente.","cj",{"v":82,"d":"82.00"},null,null,"I3",null,"C"]
[]
["07.03.240",{"$nulls":3},"ILUMINAÇÃO VIÁRIA E PÁTIO DE AERONAVES"]
["07.03.240.01",null,"73953/6","SINAPI","Luminária para uso externo com corpo em alumínio injetado e pintura eletrostática cinza, adaptável em postes, refletor em alumínio e vidro temperado transparente, fornecido com equipamento auxíliar, para 1 lâmpada vapor de sódio 400 W - 220 V. Referência OPTAL2 da Sylvânia ou Equivalente.","cj",{"v":34,"d":"34.00"},null,null,"I3",null,"C"]
["07.03.240.02",null,"73769/3","SINAPI","Poste metálico, galvanizado a fogo tipo curvo simples, com janela de inspeção, altura 10,5 m com base e chumbadores. Referência: Conipost ou Equivalente.","pç",{"v":34,"d":"34.00"},null,null,"I3",null,"C"]
["07.03.240.05",null,"73769/3 ","SINAPI","Poste de aço, cônico contínuo reto, com secção poligonal , com fixação flangeada e chumbadores. Dimensionado para resistir a uma carga horizontal ocasionada pela ação do vento a velocidade de no mínimo  55 m/s, em uma área representada pelos projetores e em sua própria estrutura; bem como para uma carga vertical ocasionada pelo peso destes mesmos elementos. Fabricado em chapa de aço carbono estrutural em segmentos, para serem unidos por sistema telescópico de simples pressão (Slip-Joint). Dotado de janela para inspeção com tampa e em seu interior equipado com uma caixa com uma tomada, chave comutadora e fusível. Altura útil 31,5 m, Diâmetro no topo 300 mm, Diâmetro na base 850 mm, Diâmetro na flange 1070 mm, para 04 projetores em disposição frontal. Fornecido completo com conjunto elavatório composto de uma unidade fixa e uma unidade móvel e acessórios. Referência: modelo CONILUX-16032.04.F.1200.UCM/BJG da CONIPOST ou Equivalente.","pç",{"v":4,"d":"4.00"},null,null,"I3",null,"C"]
["07.03.240.06",null,"74082/1 ","SINAPI","Projetor para  02 lâmpadas tubulares  de 600 W, composto por um corpo em alumínio pintado, um refletor em alumínio polido quimicamente e anodisado. Corpo fechado por um vidro sodocálcico temperado termicamente de 6 mm de espessura, selado por uma junta de silicone. Caixa de ligações fixa nas costas do corpo do projetor. Dois obturadores laterais, com junta de silicone, grau de estanquicidade IP 66, permitindo o acesso às lâmpadas.Pintura poliéster pelo sistema electroestático. Referência Projetor Alisios Refletor interno 1521 ou Equivalente. ","cj",{"v":24,"d":"24.00"},null,null,"I3",null,"C"]
["07.03.240.09",null,"74082/1 ","SINAPI","Projetor externo com foco orientável - IP66, corpo em alumínio e acabamento em pintura eletrostática na cor branca ou preta , difusor em vidro plano temperado transparente - fixação através de espeto em alumínio, p/ 1 lâmpada halógena HI SPOT PAR20 - 100 W - 220V , fornecido com reator e rabicho. Referência:  PEAV100 da Sylvânia ou Equivalente Técnico.","cj",{"v":12,"d":"12.00"},null,null,"I3",null,"C"]
["07.03.240.12",null,"ELT072","NOVA","Unidade elétrica portátil, montada sobre chassis com rodas, provida de um motorredutor, equipada com freio eletromagnético e comando à distância, com tensão de 220V-60Hz. Fornecido, também, cabo de aço com capacidade de elevação adequada e caixa para equipamentos elétricos, contendo chave magnética de reversão, transformador de 24V, fusível de proteção e botoeira para comando à distância com 24V. Capacidade de 250 a 1500kg. O motor é do tipo fechado, com proteção IP55, de acordo com a norma DIN 40050. Quadro de comando  à prova de tempo. Referência Conipost.","un",{"v":1,"d":"1.00"},null,null,"I3",null,"C"]
[]
["07.03.250",{"$nulls":3},"LUMINÁRIAS AUTÔNOMAS"]
["07.03.250.02",null,"73953/6","SINAPI","Bloco autônomo para iluminação de saída de emergência, equipado com uma lâmpada PL 11W, autonomia de 1 hora, base branca em ABS, refletor em poliestireno branco ou metalizado,grau de proteção IP-52 ou superior, bivolt, 127/220 V - 60 Hz, Referência: 615 25 da Pial Legrand ou Equivalente.","cj",{"v":140,"d":"140.00"},null,null,"I3",null,"C"]
["07.03.250.03",null,"73953/6","SINAPI","Bloco autônomo para iluminação de saída de emergência, equipado com 2 projetores com lâmpadas halógenas de 55 W, autonomia de 4 horas, Referência: BPF da Unitron ou Eqivalente.","cj",{"v":7,"d":"7.00"},null,null,"I3",null,"C"]
[]
["07.04.000",{"$nulls":3},"CABOS"]
[]
["07.04.100",{"$nulls":3},"CABOS DE FORÇA"]
[]
["7.04.110",{"$nulls":3},"CABOS DE FORÇA ISOLAÇÃO EPR/ PVC - 8,7/ 15 kV - UNIPOLAR"]
["7.04.110.07",null,"73860-22","SINAPI","cabo elétrico de força de média tensão 8,7/15kv, unipolar, fio de cobre nu, tempera mole, encordoamento classe 2, isolação em composto termofixo de borracha epr, temperatura 105°c, capa externa em termoplástico de pvc flexível sem chumbo, blindado, na cor preta, fabricado conforme norma nbr 7286, seção nominal #35 mm². referência: eprotenax compact 105 8,7/15kv da prysmian ou equivalente técnico aprovado","m",{"v":2000,"d":"2,000.00"},null,null,"I3",null,"I"]
[]
["07.04.120",{"$nulls":3},"CABOS DE FORÇA BAIXA EMISSÃO DE FUMAÇA - 0,6/ 1 kV - UNIPOLAR"]
["07.04.120.01",null,"73860-9 ","SINAPI","cabo elétrico de força de baixa tensão 0,6/1kv, unipolar, fio de cobre nu, tempera mole, encordoamento classe 5, isolação em composto termofixo em dupla camada de borracha hepr, capa externa em termoplástico com base poliolefínica não halogenada na cor preta, temperatura 90°c, fabricado conforme norma nbr 13248 e nbr 13570/1996, seção nominal 1/c #4mm². referência: cabo afumex 0,6/1kv da prysmian ou equivalente aprovado","m",{"v":6441,"d":"6,441.00"},null,null,"I3",null,"C"]
["07.04.120.02",null,"73860-11","SINAPI","cabo elétrico de força de baixa tensão 0,6/1kv, unipolar, fio de cobre nu, tempera mole, encordoamento classe 5, isolação em composto termofixo em dupla camada de borracha hepr, capa externa em termoplástico com base poliolefínica não halogenada na cor preta, temperatura 90°c, fabricado conforme norma nbr 13248 e nbr 13570/1996, seção nominal 1/c #10mm². referência: cabo afumex 0,6/1kv da prysmian ou equivalente aprovado","m",{"v":9878,"d":"9,878.00"},null,null,"I3",null,"C"]
["07.04.120.03",null,"73860-12","SINAPI","cabo elétrico de força de baixa tensão 0,6/1kv, unipolar, fio de cobre nu, tempera mole, encordoamento classe 5, isolação em composto termofixo em dupla camada de borracha hepr, capa externa em termoplástico com base poliolefínica não halogenada na cor preta, temperatura 90°c, fabricado conforme norma nbr 13248 e nbr 13570/1996, seção nominal 1/c #16mm². referência: cabo afumex 0,6/1kv da prysmian ou equivalente aprovado","m",{"v":4951,"d":"4,951.00"},null,null,"I3",null,"C"]
["07.04.120.04",null,"73860-13","SINAPI","cabo elétrico de força de baixa tensão 0,6/1kv, unipolar, fio de cobre nu, tempera mole, encordoamento classe 5, isolação em composto termofixo em dupla camada de borracha hepr, capa externa em termoplástico com base poliolefínica não halogenada na cor preta, temperatura 90°c, fabricado conforme norma nbr 13248 e nbr 13570/1996, seção nominal 1/c #25mm². referência: cabo afumex 0,6/1kv da prysmian ou equivalente aprovado","m",{"v":5824,"d":"5,824.00"},null,null,"I3",null,"C"]
["07.04.120.05",null,"73860-15","SINAPI","cabo elétrico de força de baixa tensão 0,6/1kv, unipolar, fio de cobre nu, tempera mole, encordoamento classe 5, isolação em composto termofixo em dupla camada de borracha hepr, capa externa em termoplástico com base poliolefínica não halogenada na cor preta, temperatura 90°c, fabricado conforme norma nbr 13248 e nbr 13570/1996, seção nominal 1/c #70mm². referência: cabo afumex 0,6/1kv da prysmian ou equivalente aprovado","m",{"v":1793,"d":"1,793.00"},null,null,"I3",null,"C"]
["07.04.120.06",null,"73860-16","SINAPI","cabo elétrico de força de baixa tensão 0,6/1kv, unipolar, fio de cobre nu, tempera mole, encordoamento classe 5, isolação em composto termofixo em dupla camada de borracha hepr, capa externa em termoplástico com base poliolefínica não halogenada na cor preta, temperatura 90°c, fabricado conforme norma nbr 13248 e nbr 13570/1996, seção nominal 1/c #95mm². referência: cabo afumex 0,6/1kv da prysmian ou equivalente aprovado","m",{"v":1102,"d":"1,102.00"},null,null,"I3",null,"C"]
["07.04.120.07",null,"73860/17","SINAPI","cabo elétrico de força de baixa tensão 0,6/1kv, unipolar, fio de cobre nu, tempera mole, encordoamento classe 5, isolação em composto termofixo em dupla camada de borracha hepr, capa externa em termoplástico com base poliolefínica não halogenada na cor preta, temperatura 90°c, fabricado conforme norma nbr 13248 e nbr 13570/1996, seção nominal 1/c #120mm². referência: cabo afumex 0,6/1kv da prysmian ou equivalente aprovado","m",{"v":822,"d":"822.00"},null,null,"I3",null,"C"]
["07.04.120.08",null,"73860-10","SINAPI","cabo elétrico de força de baixa tensão 0,6/1kv, unipolar, fio de cobre nu, tempera mole, encordoamento classe 5, isolação em composto termofixo em dupla camada de borracha hepr, capa externa em termoplástico com base poliolefínica não halogenada na cor preta, temperatura 90°c, fabricado conforme norma nbr 13248 e nbr 13570/1996, seção nominal 1/c #6mm². referência: cabo afumex 0,6/1kv da prysmian ou equivalente aprovado","m",{"v":6407,"d":"6,407.00"},null,null,"I3",null,"C"]
["07.04.120.09",null,"73860-22","SINAPI","cabo elétrico de força de baixa tensão 0,6/1kv, unipolar, fio de cobre nu, tempera mole, encordoamento classe 5, isolação em composto termofixo em dupla camada de borracha hepr, capa externa em termoplástico com base poliolefínica não halogenada na cor preta, temperatura 90°c, fabricado conforme norma nbr 13248 e nbr 13570/1996, seção nominal 1/c #35mm². referência: cabo afumex 0,6/1kv da prysmian ou equivalente aprovado","m",{"v":4081,"d":"4,081.00"},null,null,"I3",null,"C"]
["07.04.120.10",null,"73860-14","SINAPI","cabo elétrico de força de baixa tensão 0,6/1kv, unipolar, fio de cobre nu, tempera mole, encordoamento classe 5, isolação em composto termofixo em dupla camada de borracha hepr, capa externa em termoplástico com base poliolefínica não halogenada na cor preta, temperatura 90°c, fabricado conforme norma nbr 13248 e nbr 13570/1996, seção nominal 1/c #50mm². referência: cabo afumex 0,6/1kv da prysmian ou equivalente aprovado","m",{"v":1323,"d":"1,323.00"},null,null,"I3",null,"C"]
["07.04.120.12",null,"73860-20","SINAPI","cabo elétrico de força de baixa tensão 0,6/1kv, unipolar, fio de cobre nu, tempera mole, encordoamento classe 5, isolação em composto termofixo em dupla camada de borracha hepr, capa externa em termoplástico com base poliolefínica não halogenada na cor preta, temperatura 90°c, fabricado conforme norma nbr 13248 e nbr 13570/1996, seção nominal 1/c #240mm². referência: cabo afumex 0,6/1kv da prysmian ou equivalente técnico aprovado","m",{"v":420,"d":"420.00"},null,null,"I3",null,"I"]
[]
["7.04.130",{"$nulls":3},"CABOS DE FORÇA BAIXA EMISSÃO DE FUMAÇA - 0,6/ 1 kV - MULTIPOLAR"]
["7.04.130.03",null,"73860-10","SINAPI","cabo elétrico de força de baixa tensão 0,6/1kv, multipolar, fio de cobre nu, tempera mole, encordoamento classe 5, isolação em composto termofixo em dupla camada de borracha hepr, nas cores preta, azul-claro e verde, capa externa em termoplástico com base poliolefínica não halogenada na cor preta, temperatura 90°c, fabricado conforme norma nbr 13248 e nbr 13570/1996, seção nominal 1x3/c #6mm². referência: cabo afumex 0,6/1kv da prysmian ou equivalente técnico aprovado","m",{"v":660,"d":"660.00"},null,null,"I3",null,"C"]
["7.04.130.09",null,"73860-11","SINAPI","cabo elétrico de força de baixa tensão 0,6/1kv, multipolar, fio de cobre nu, tempera mole, encordoamento classe 5, isolação em composto termofixo em dupla camada de borracha hepr, nas cores preta, azul-claro e verde, capa externa em termoplástico com base poliolefínica não halogenada na cor preta, temperatura 90°c, fabricado conforme norma nbr 13248 e nbr 13570/1996, seção nominal 1x4/c #10mm². referência: cabo afumex 0,6/1kv da prysmian ou equivalente técnico aprovado","m",{"v":2150,"d":"2,150.00"},null,null,"I3",null,"C"]
[]
["07.04.140",{"$nulls":3},"CABOS DE ILUMINAÇÃO E TOMADAS BAIXA EMISSÃO DE FUMAÇA -450/ 750 V - UNIPOLAR"]
["07.04.140.01",null,"73860/8","SINAPI","cabo elétrico de força de baixa tensão 450/ 750v, unipolar, fio de cobre nu, tempera mole, encordoamento classe 5, isolação em composto termofixo em dupla camada de borracha hepr, capa externa em termoplástico com base poliolefínica não halogenada na cor preta, temperatura 70°c, fabricado conforme norma nbr 13248 e nbr 13570/1996, seção nominal 1/c #2,5mm². referência: cabo afumex 450/ 750v da prysmian ou equivalente aprovado","m",{"v":65043,"d":"65,043.00"},null,null,"I3",null,"C"]
["07.04.140.02",null,"73860/9","SINAPI","cabo elétrico de força de baixa tensão 450/ 750v, unipolar, fio de cobre nu, tempera mole, encordoamento classe 5, isolação em composto termofixo em dupla camada de borracha hepr, capa externa em termoplástico com base poliolefínica não halogenada na cor preta, temperatura 70°c, fabricado conforme norma nbr 13248 e nbr 13570/1996, seção nominal 1/c #4mm². referência: cabo afumex 450/ 750v da prysmian ou equivalente aprovado","m",{"v":66610,"d":"66,610.00"},null,null,"I3",null,"C"]
["07.04.140.03",null,"73860/1","SINAPI","cabo elétrico de força de baixa tensão 450/ 750v, unipolar, fio de cobre nu, tempera mole, encordoamento classe 5, isolação em composto termofixo em dupla camada de borracha hepr, capa externa em termoplástico com base poliolefínica não halogenada na cor preta, temperatura 70°c, fabricado conforme norma nbr 13248 e nbr 13570/1996, seção nominal 1/c #6mm². referência: cabo afumex 450/ 750v da prysmian ou equivalente aprovado","m",{"v":27160,"d":"27,160.00"},null,null,"I3",null,"C"]
["07.04.140.04",null,"73860/1","SINAPI","cabo elétrico de força de baixa tensão 450/ 750v, unipolar, fio de cobre nu, tempera mole, encordoamento classe 5, isolação em composto termofixo em dupla camada de borracha hepr, capa externa em termoplástico com base poliolefínica não halogenada na cor preta, temperatura 70°c, fabricado conforme norma nbr 13248 e nbr 13570/1996, seção nominal 1/c #10mm². referência: cabo afumex 450/ 750v da prysmian ou equivalente aprovado","m",{"v":29540,"d":"29,540.00"},null,null,"I3",null,"C"]
["07.04.140.05",null,"73860/12","SINAPI","cabo elétrico de força de baixa tensão 450/ 750v, unipolar, fio de cobre nu, tempera mole, encordoamento classe 5, isolação em composto termofixo em dupla camada de borracha hepr, capa externa em termoplástico com base poliolefínica não halogenada na cor preta, temperatura 70°c, fabricado conforme norma nbr 13248 e nbr 13570/1996, seção nominal 1/c #16mm². referência: cabo afumex 450/ 750v da prysmian ou equivalente técnico aprovado","m",{"v":7060,"d":"7,060.00"},null,null,"I3",null,"I"]
["07.04.140.06",null,"73860/13","SINAPI","cabo elétrico de força de baixa tensão 450/ 750v, unipolar, fio de cobre nu, tempera mole, encordoamento classe 5, isolação em composto termofixo em dupla camada de borracha hepr, capa externa em termoplástico com base poliolefínica não halogenada na cor preta, temperatura 70°c, fabricado conforme norma nbr 13248 e nbr 13570/1996, seção nominal 1/c #25mm². referência: cabo afumex 450/ 750v da prysmian ou equivalente técnico aprovado","m",{"v":4000,"d":"4,000.00"},null,null,"I3",null,"I"]
[]
["07.04.150",{"$nulls":3},"CABOS DE FORÇA PARA ALIMENTAÇÃO DE QUADROS - 0,6/ 1 kV - UNIPOLAR"]
["07.04.150.01",null,"73860-9 ","SINAPI","cabo elétrico de força de baixa tensão 0,6/ 1 kv, unipolar, fio de cobre nu, tempera mole, encordoamento classe 2, isolação em composto termofixo polietileno reticulado (xlpe), com espessura reforçada na cor preta, temperatura 90°c, fabricado conforme norma nbr 7285, seção nominal 1/c # 4,0mm². referência: cabo voltalene 0,6/1kv da prysmian ou equivalente técnico aprovado","m",{"v":2000,"d":"2,000.00"},null,null,"I3",null,"C"]
["07.04.150.02",null,"73860-10","SINAPI","cabo elétrico de força de baixa tensão 0,6/ 1 kv, unipolar, fio de cobre nu, tempera mole, encordoamento classe 2, isolação em composto termofixo polietileno reticulado (xlpe), com espessura reforçada na cor preta, temperatura 90°c, fabricado conforme norma nbr 7285, seção nominal 1/c # 6,0mm². referência: cabo voltalene 0,6/1kv da prysmian ou  equivalente aprovado","m",{"v":621,"d":"621.00"},null,null,"I3",null,"C"]
["07.04.150.12",null,"73860-12","SINAPI","cabo elétrico de força de baixa tensão 0,6/ 1 kv, unipolar, fio de cobre nu, tempera mole, encordoamento classe 2, isolação em composto termofixo polietileno reticulado (xlpe), com espessura reforçada na cor verde, temperatura 90°c, fabricado conforme norma nbr 7285, seção nominal 1/c # 16,0mm². referência: cabo voltalene 0,6/1kv da prysmian ou equivalente técnico aprovado","m",{"v":815,"d":"815.00"},null,null,"I3",null,"C"]
["07.04.150.13",null,"73860-13","SINAPI","cabo elétrico de força de baixa tensão 0,6/ 1 kv, unipolar, fio de cobre nu, tempera mole, encordoamento classe 2, isolação em composto termofixo polietileno reticulado (xlpe), com espessura reforçada na cor verde, temperatura 90°c, fabricado conforme norma nbr 7285, seção nominal 1/c # 25,0mm². referência: cabo voltalene 0,6/1kv da prysmian ou equivalente técnico aprovado","m",{"v":1950,"d":"1,950.00"},null,null,"I3",null,"C"]
["07.04.150.14",null,"73860-22","SINAPI","cabo elétrico de força de baixa tensão 0,6/ 1 kv, unipolar, fio de cobre nu, tempera mole, encordoamento classe 2, isolação em composto termofixo polietileno reticulado (xlpe), com espessura reforçada na cor verde, temperatura 90°c, fabricado conforme norma nbr 7285, seção nominal 1/c # 35,0mm². referência: cabo voltalene 0,6/1kv da prysmian ou equivalente técnico aprovado","m",{"v":550,"d":"550.00"},null,null,"I3",null,"C"]
["07.04.150.15",null,"73860-14","SINAPI","cabo elétrico de força de baixa tensão 0,6/ 1 kv, unipolar, fio de cobre nu, tempera mole, encordoamento classe 2, isolação em composto termofixo polietileno reticulado (xlpe), com espessura reforçada na cor verde, temperatura 90°c, fabricado conforme norma nbr 7285, seção nominal 1/c # 50,0mm². referência: cabo voltalene 0,6/1kv da prysmian ou equivalente técnico aprovado","m",{"v":1190,"d":"1,190.00"},null,null,"I3",null,"C"]
["07.04.150.16",null,"73860-15","SINAPI","cabo elétrico de força de baixa tensão 0,6/ 1 kv, unipolar, fio de cobre nu, tempera mole, encordoamento classe 2, isolação em composto termofixo polietileno reticulado (xlpe), com espessura reforçada na cor verde, temperatura 90°c, fabricado conforme norma nbr 7285, seção nominal 1/c # 70,0mm². referência: cabo voltalene 0,6/1kv da prysmian ou equivalente técnico aprovado","m",{"v":1791,"d":"1,791.00"},null,null,"I3",null,"C"]
["07.04.150.17",null,"73860-16","SINAPI","cabo elétrico de força de baixa tensão 0,6/ 1 kv, unipolar, fio de cobre nu, tempera mole, encordoamento classe 2, isolação em composto termofixo polietileno reticulado (xlpe), com espessura reforçada na cor verde, temperatura 90°c, fabricado conforme norma nbr 7285, seção nominal 1/c # 95,0mm². referência: cabo voltalene 0,6/1kv da prysmian ou equivalente técnico aprovado","m",{"v":425,"d":"425.00"},null,null,"I3",null,"C"]
["07.04.150.18",null,"73860-17","SINAPI","cabo elétrico de força de baixa tensão 0,6/ 1 kv, unipolar, fio de cobre nu, tempera mole, encordoamento classe 2, isolação em composto termofixo polietileno reticulado (xlpe), com espessura reforçada na cor verde, temperatura 90°c, fabricado conforme norma nbr 7285, seção nominal 1/c #  120,0mm². referência: cabo voltalene 0,6/1kv da prysmian ou equivalente técnico aprovado","m",{"v":320,"d":"320.00"},null,null,"I3",null,"C"]
["07.04.150.20",null,"73860-11","SINAPI","cabo elétrico de força de baixa tensão 0,6/ 1 kv, unipolar, fio de cobre nu, tempera mole, encordoamento classe 2, isolação em composto termofixo polietileno reticulado (xlpe), com espessura reforçada na cor verde, temperatura 90°c, fabricado conforme norma nbr 7285, seção nominal 1/c #  10,0mm². referência: cabo voltalene 0,6/1kv da prysmian ou equivalente técnico aprovado","m",{"v":3740,"d":"3,740.00"},null,null,"I3",null,"C"]
[]
["07.05.000",{"$nulls":3},"OUTROS SERVIÇOS"]
[]
["07.05.100",{"$nulls":3},"SERVIÇOS DE REMOÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM"]
[]
["07.05.110",{"$nulls":3}," DESMONTAGEM/ REMOÇÃO PARA GRUPO GERADORES"]
["07.05.110.01",null,65025,"SBC","Desmontagem e remoção de Grupo Gerador, potência nominal 500 kVA, inclusive com todos acessórios, tais como: quadros, cabos, tubulações, escapamento, USCA e etc. localizado na central de utilidades do pavimento subsolo. O equipamento deverá ser removido, transportado e armazenado em local definido pela INFRAERO.","cj",{"v":3,"d":"3.00"},null,null,"I3",null,"C"]
[]
["07.05.120",{"$nulls":3},"DESMONTAGEM/ REMOÇÃO DE BUS WAY"]
["07.05.120.01",null,64020,"SBC","Desmontagem e remoção de um trecho do Bus-Way de alimentação normal denominado Bus-Way-D, corrente nominal 700 A localizado na galeria técnica do pavimento subsolo, peso de aproximadamente 16 Kg/ m. O material deverá ser removido, transportado e armazenado em local definido pela INFRAERO.","m",{"v":100,"d":"100.00"},null,null,"I3",null,"C"]
["07.05.120.02",null,64020,"SBC","Desmontagem e remoção de um trecho do Bus-Way de alimentação de emergência denominado Bus-Way-ED2, corrente nominal 700 A localizado na galeria técnica do pavimento subsolo, peso de aproximadamente 16 Kg/ m. O material deverá ser removido, transportado e armazenado em local definido pela INFRAERO.","m",{"v":100,"d":"100.00"},null,null,"I3",null,"C"]
["07.05.120.03",null,64020,"SBC","Montagem de trecho do Bus-Way de alimentação de emergência denominado Bus-Way-B1, corrente nominal 700 A localizado na galeria técnica do pavimento subsolo, peso de aproximadamente 16 Kg/ m. ","m",{"v":100,"d":"100.00"},null,null,"I3",null,"C"]
[]
["07.05.130",{"$nulls":3},"DESMONTAGEM/ REMOÇÃO PARA TORRES DE ILUMINAÇÃO DO PÁTIO DE AERONAVES"]
["07.05.130.01",null,"73769/4 ; 74246/1 ; 69023","SINAPI / SBC","Desmontagem e remoção dos conjuntos de postes e projetores localizados sobre as pontes de embarque no pátio de aeronaves. Os equipamentos deverão ser removidos, transportados e armazenados em local definido pela INFRAERO.","cj",{"v":4,"d":"4.00"},null,null,"I3",null,"C"]
[]
["7.05.150",{"$nulls":3},"DESMONTAGEM/ REMOÇÃO TRANSFORMADOR - LOTE 1"]
["7.05.150.01",null,"16270.8.1 ; 65721 ; 63447 ; 7225 ; 9278","TCPO/SBC/SINAPI/ORSE","Desmontagem e remoção de equipamentos, transformador do campo de antenas, e seus respectivos dispositivos e acessórios, como: gradeamento, cabos, leitos, chave fusível, TC e quadro de baixa tensão. Os equipamentos e materiais deverão ser removidos, transportados e instalado na SE CEMAN como reserva.","cj",{"v":1,"d":"1.00"},null,null,"I3",null,"C"]
[]
["7.05.160",{"$nulls":3},"DESMONTAGEM/ MONTAGEM COFRES DE DERIVAÇÃO - LOTE 1"]
["7.05.160.01",null,"CP-ELT039A","NOVA","Desmontagem, remanejamento e montagem de cofres de derivação, e seus respectivos dispositivos e acessórios.","un",{"v":27,"d":"27.00"},null,null,"I3",null,"I"]
[]
["7.05.200",{"$nulls":3},"CERTIFICAÇÃO E DECLARAÇÃO"]
["7.05.210",{"$nulls":3},"(ACREDITAÇÃO DE ORGANISMOS)"]
["7.05.210.01",null,"ELT075","NOVA","Acreditação de Organismos de Certificação e Acreditação de Organismos de Inspeção segundo os requisitos estabelecidos na norma ABNT NBR ISO/IEC 17020:2006.","cj",{"v":1,"d":"1.00"},null,null,"I3",null,"C"]
[]
["7.06.000",{"$nulls":3},"REDES DE DUTOS E CAIXAS DE PASSAGEM (Fornecimento, Instalação, Testes e Comissionamento)"]
[]
["7.06.100",{"$nulls":3},"ENVELOPES (Fornecimento, Instalação, Testes e Comissionamento)"]
[]
["7.06.110",{"$nulls":3},"ENVELOPES DE CONCRETO"]
["7.06.110.01",null,"72316 - 72253","SINAPI","Construção de rede de dutos com 6 tubos de 4\" (100 mm), PEAD (Polietileno de Alta Densidade), corrugado helicoidal, envelopados em concreto. Incluindo (tampões/ terminais em cada trecho, fita de aviso perigo energia e arame guia) e sobressalentes conexão I de união de tubos PEAD, Kit de vedação composto de mastique e 1 rolo de filme de PVC.","m",{"v":31,"d":"31.00"},null,null,"I3",null,"C"]
["7.06.110.05",null,"ELT011","NOVA","Construção de rede de dutos com 4 eletrodutos em aço galvanizado de 4\" (100 mm), envelopados em concreto.Incluindo fita de aviso perigo energia, arame guia, e terminais de aterramento nas caixas de passagem.","m",{"v":150,"d":"150.00"},null,null,"I3",null,"C"]
[]
["7.06.111",{"$nulls":3},"ENVELOPES DE AREIA"]
["7.06.111.01",null,"72316 - 72253","SINAPI","Construção de rede de dutos com 12 tubos de 4\" (100 mm), PEAD (Polietileno de Alta Densidade), corrugado helicoidal, envelopados em areia. Incluindo (tampões/ terminais em cada trecho, fita de aviso perigo energia e arame guia) e sobressalentes conexão I de união de tubos PEAD, Kit de vedação composto de mastique e 1 rolo de filme de PVC.","m",{"v":12,"d":"12.00"},null,null,"I3",null,"C"]
["7.06.111.03",null,"72316 - 72253","SINAPI","Construção de rede de dutos com 4 tubos de 4\" (100 mm), PEAD (Polietileno de Alta Densidade), corrugado helicoidal, envelopados em areia. Incluindo (tampões/ terminais em cada trecho, fita de aviso perigo energia e arame guia) e sobressalentes conexão I de união de tubos PEAD, Kit de vedação composto de mastique e 1 rolo de filme de PVC.","m",{"v":230,"d":"230.00"},null,null,"I3",null,"C"]
["7.06.111.06",null,"72316 - 72253","SINAPI","Construção de rede de dutos com 8 tubos de 4\" (100 mm), PEAD (Polietileno de Alta Densidade), corrugado helicoidal, envelopados em areia. Incluindo (tampões/ terminais em cada trecho, fita de aviso perigo energia e arame guia) e sobressalentes conexão I de união de tubos PEAD, Kit de vedação composto de mastique e 1 rolo de filme de PVC.","m",{"v":22,"d":"22.00"},null,null,"I3",null,"C"]
[]
["7.06.215",{"$nulls":3},"CAIXAS DE PASSAGEM TIPO 4A"]
["7.06.215.01",null,"COMPOSTO","SINAPI","Fornecimento de materiais e execução de caixa de passagem, em pré-moldados de concreto armado, incluindo execução de lastro de concreto, com regularização do fundo em argamassa de cimento e areia traço 1:3 - dimensões da caixa: 1000 x 1000 x 1000 mm.","cj",{"v":4,"d":"4.00"},null,null,"I3",null,"C"]
[]
["7.06.216",{"$nulls":3},"CAIXAS DE PASSAGEM"]
["7.06.216.07",null,"Auxiliares","SINAPI","Fornecimento de materiais e execução de caixa de passagem, em pré-moldados de concreto armado, incluindo execução de lastro de concreto, com regularização do fundo em argamassa de cimento e areia traço 1:3 - dimensões da caixa: 1500 x 1500 x 1600 mm.","cj",{"v":31,"d":"31.00"},null,null,"I3",null,"C"]
["7.06.216.08",null,"Auxiliares","SINAPI","Fornecimento de materiais e execução de caixa de passagem, em pré-moldados de concreto armado, incluindo execução de lastro de concreto, com regularização do fundo em argamassa de cimento e areia traço 1:3 - dimensões da caixa: 1000 x 1000 x 1300 mm.","cj",{"v":62,"d":"62.00"},null,null,"I3",null,"C"]
["7.06.216.09",null,"Auxiliares","SINAPI","Fornecimento de materiais e execução de caixa de passagem, em pré-moldados de concreto armado, incluindo execução de lastro de concreto, com regularização do fundo em argamassa de cimento e areia traço 1:3 - dimensões da caixa: 1700 x 1700 x 2750 mm.","cj",{"v":2,"d":"2.00"},null,null,"I3",null,"C"]
[]
[{"$nulls":4},"TOTAL ITEM 07.00.000"]
[]
["08.00.000",{"$nulls":3},"SISTEMAS ELETRÔNICOS"]
[]
["08.01.000",{"$nulls":3},"SISO-BDO - SISTEMA INTEGRADO DE SOLUÇÃO OPERACIONAL E BANCO DE DADOS"]
[]
["08.01.100",{"$nulls":3},"Visualizadores/Monitores e Painéis de Led´s  (Fornecimento e Instalação)"]
["08.01.100.01",null,"0834","NOVA","Fornecimento, Instalação, testes e comissionamento de Visualizadores de vídeo do SIV (Monitor e Mini CPU), com monitor de vídeo de LED de 40 polegadas, interface HDMI, entrada de vídeo , VGA, RGB analógico, controle remoto, controle de contraste/brilho, com Mini CPU com Processador Atom 230, Northbridge SIS 672, Soutbridge SIS 968, Memória SO-DIMM DDR2  667MHz até 2 Gb, Hard Disk SATA 2 Hard Disk 2.5', completa com todos acessórios, com caixa de acabamento, suporte para fixação no teto ou parede","cj",{"v":32,"d":"32.00"},null,null,"I3",null,"C"]
["08.01.100.02",null,"10002A","NOVA","Fornecimento, Instalação, testes e comissionamento de Terminal de Serviço, com Processador INTEL Duo core 2 ou superior, o Cache mínimo de 4 Mb full speed por processador, Disco rígido de 500 Gbytes, completa com todos acessórios, interface de comunicação, Teclado , mouse, monitor Padrão SVGA Color de 21”, completa com todos acessórios","cj",{"v":7,"d":"7.00"},null,null,"I3",null,"C"]
["08.01.100.03",null,"10003","NOVA","Fornecimento, Instalação, testes e comissionamento de Painéis de LED, com Informações de Indicação do Vôo na Ponte de Embarque para funcionários da rampa, para área externa, baseado em painel de led com 01 linha de informação com 16 linhas e 128 colunas, nas dimensões aproximadas de 40 x 120 cm, com caixa de acabamento e acessórios","cj",{"v":10,"d":"10.00"},null,null,"I3",null,"C"]
[]
["08.01.110",{"$nulls":3},"Diversos  (Reinstalação, Fornecimento e Instalação)                                                                                                                                                           "]
["08.01.110.01",{"$nulls":3},"Fornecimento de sobressalentes,  conforme item 2.4.2 da da ET FZ.06/492.92/04250"]
["08.01.110.01.01",null,"10003","NOVA","Fornecimento, Instalação, testes e comissionamento de Painéis de LED, com Informações de Indicação do Vôo na Ponte de Embarque para funcionários da rampa, para área externa, baseado em painel de led com 01 linha de informação com 16 linhas e 128 colunas, nas dimensões aproximadas de 40 x 120 cm, com caixa de acabamento e acessórios","cj",{"v":1,"d":"1.00"},null,null,"I3",null,"C"]
["08.01.110.02",null,"0206","NOVA","Desmontar, limpar, testar, embalar e guardar os equipamentos existentes do SISO/BDO, com as quantidades a seguir:","cj",{"v":1,"d":"1.00"},null,null,"I3",null,"C"]
[{"$nulls":4},"·         02 servidores em configuração dual, Dell Power Edge R900;"]
[{"$nulls":4},"·         01 servidor de distribuição do SIV Dell Power Edge R900, que comandam os Monitores;"]
[{"$nulls":4},"·         01 servidor WEB  do SIV Dell Power Edge R900, que comandam os Terminais de Serviço;"]
[{"$nulls":4},"·         04 Estações de Trabalho HP Compaq, DC5850;"]
[{"$nulls":4},"·         55 Monitores de LCD de 32’ da LG com PC individual;"]
[{"$nulls":4},"·         27 Monitores de 40’ da Samsung com PC individual;"]
[{"$nulls":4},"·         12 Terminais de Staff, Compaq DC 5850."]
["08.01.110.03",null,"ELE001","NOVA","Reistalação dos Servidores e  04 Estações de trabalho existentes do SISO/BDO, com todos os acessórios para operação","cj",{"v":1,"d":"1.00"},null,null,"I3",null,"C"]
["08.01.110.04",null,"0207A","NOVA","Reistalação dos Monitores de Vídeo LCD de 40 polegadas existentes do SISO/BDO, com suporte e todos os acessórios para operação","cj",{"v":27,"d":"27.00"},null,null,"I3",null,"C"]
["08.01.110.05",null,"0207","NOVA","Reistalação dos Monitores de Vídeo LCD de 32 polegadas existentes do SISO/BDO com suporte e todos os acessórios para operação","cj",{"v":47,"d":"47.00"},null,null,"I3",null,"C"]
["08.01.110.06",null,"0207B","NOVA","Reistalação dos Terminais de Serviço, existentes com todos os acessórios para operação","cj",{"v":12,"d":"12.00"},null,null,"I3",null,"C"]
[]
["08.02.000",{"$nulls":3},"SDH - SISTEMA DE DATA E HORA UNIVERSAIS                                                                                                                                                                  "]
[]
["08.02.100",{"$nulls":3},"Equipamentos"]
["08.02.100.01",null,"0224","NOVA","Fornecimento, Instalação, testes e comissionamento de Relógio secundário de 2 faces / visibilidade de 50 m, RFD50, completo com suportes para fixação.","cj",{"v":25,"d":"25.00"},null,null,"I3",null,"C"]
["08.02.100.02",null,"0223","NOVA","Fornecimento, Instalação, testes e comissionamento de Relógio secundário de 1 face / visibilidade de 50 m, RFS50, completo com suportes para fixação","cj",{"v":5,"d":"5.00"},null,null,"I3",null,"C"]
[]
["08.02.110",{"$nulls":3},"Diversos  (Fornecimento e Instalação)                                                                                                      "]
["08.02.110.01",{"$nulls":3},"Fornecimento de sobressalentes,  conforme item 2.4.2 da ET FZ.06/461.92/04256    "]
["08.02.110.01.01",null,"0224","NOVA","Fornecimento, Instalação, testes e comissionamento de Relógio secundário de 2 faces / visibilidade de 50 m, RFD50, completo com suportes para fixação.","cj",{"v":3,"d":"3.00"},null,null,"I3",null,"C"]
["08.02.110.01.02",null,"0223","NOVA","Fornecimento, Instalação, testes e comissionamento de Relógio secundário de 1 face / visibilidade de 50 m, RFS50, completo com suportes para fixação","cj",{"v":1,"d":"1.00"},null,null,"I3",null,"C"]
[]
["08.03.000",{"$nulls":3},"SISOM - SISTEMA DE SONORIZAÇÃO"]
[]
["08.03.100",{"$nulls":3},"Central de Potência e Unidades  (Fornecimento e Instalação)                                                                                                                                                                                         "]
["08.03.100.01",{"$nulls":3},"Fornecimento, Instalação, testes e comissionamento de Conjunto Bastidores de Potência e Processamento de áudio, completo, montados em gabinetes metálicos, com os seguintes elementos:"]
["08.03.100.01.01",null,"34015A","NOVA","Fornecimento  e Instalação de Bastidor tipo rack metálico padrão de 19’, com 44 Unidades padrão de altura","cj",{"v":8,"d":"8.00"},null,null,"I3",null,"C"]
["08.03.100.01.02",null,"ELE002","NOVA","Fornecimento, Instalação, testes e comissionamento de Adaptador Áudio-IP,  com entrada de áudio e saídas de áudio balanceados, protocolo TCP/IP","un",{"v":11,"d":"11.00"},null,null,"I3",null,"C"]
["08.03.100.01.03",null,"34019","NOVA","Fornecimento, Instalação, testes e comissionamento de Sistema de Controle Automático de Volume - CAV, para montagem em rack de 19\", com 4 entradas de sensor de ruído e 2 saídas balanceadas","un",{"v":6,"d":"6.00"},null,null,"I3",null,"C"]
["08.03.100.01.04",null,"ELE003","NOVA","Fornecimento, Instalação, testes e comissionamento de  Equalizadores, com entrada balanceada e controle automático de nível nas frequencias de máxima variação de nível: 25, 50, 100, 200, 400, 800, 1600, 3200, 6400 e 12800 Hz, saída balanceada","un",{"v":22,"d":"22.00"},null,null,"I3",null,"C"]
["08.03.100.01.05",null,"34016","NOVA","Fornecimento, Instalação, testes e comissionamento de Amplificadores de potência para montagem em rack de 19\", com 240 W RMS de saída em linha de 70,7 V","un",{"v":47,"d":"47.00"},null,null,"I3",null,"C"]
["08.03.100.01.06",null,"34017","NOVA","Fornecimento, Instalação, testes e comissionamento de Unidades de supervisão e chaveamento automático, para montagem em rack de 19\", com indicação do estado dos amplificadores e unidade de chaveamento de amplificador com defeito para amplificador reserva","cj",{"v":6,"d":"6.00"},null,null,"I3",null,"C"]
["08.03.100.02",null,"34020","NOVA","Fornecimento, Instalação, testes e comissionamento de Unidade de Acesso Remoto (UAR), para montagem no balcão,  com microfone,  pré-amplificador, unidade de controle e seleção","cj",{"v":11,"d":"11.00"},null,null,"I3",null,"C"]
["08.03.100.03",null,"34024","NOVA","Fornecimento, Instalação, testes e comissionamento de Sensores de ruído, para instalação embutida no forro","un",{"v":17,"d":"17.00"},null,null,"I3",null,"C"]
["08.03.100.04",null,"ELE070","NOVA","Customização e parametização do Software do SISOM, o qual já foi instalado no lote 5","cj",{"v":1,"d":"1.00"},null,null,"I3",null,"I"]
[]
["08.03.110",{"$nulls":3},"Sonofletores e Atenuadores                                                                                                                                               "]
["08.03.110.01",null,"ELE064","NOVA","Fornecimento, Instalação, testes e comissionamento de Sonofletor tipo baflle, com autofalante de 20 W  e sensibilidade de 90 dB SPL - A, para 1 W/ 1000 Hz, com transformador de impedância para linha de 70,7 V. e saída em taps de zero,1, 2, 5, 10, 20 W","un",{"v":162,"d":"162.00"},null,null,"I3",null,"I"]
["08.03.110.02",null,"ELE065","NOVA","Fornecimento, Instalação, testes e comissionamento de Caixa acústica, com autofalante de 20 W  e sensibilidade de 90 dB SPL - A, para 1 W/ 1000 Hz, com transformador de impedância para linha de 70,7 V. e saída em taps de zero,1, 2, 5, 10, 20 W","un",{"v":681,"d":"681.00"},null,null,"I3",null,"I"]
["08.03.110.03",null,"34022","NOVA","Fornecimento, Instalação, testes e comissionamento de Esfera Acústica , com total de 100 W. com autofalantes “woofer” de 8’ e um “tweeter” de 1” (dome) coaxiais;  e sensibilidade de 94 dB SPL - A, para 1 W/ 1000 Hz, com transformador de impedância para linha de 70,7 V","un",{"v":13,"d":"13.00"},null,null,"I3",null,"C"]
[]
["08.03.120",{"$nulls":3},"Cabos e Fios                                                                                                                                                           ","      "]
["08.03.120.01",null,"34025","NOVA","Fornecimento, Instalação e testes de Cabos de rede de sonofletores,  constituídos por um par trançado, fios flexíveis, bitola 2,5 mm², antichama, próprio para áudio, com isolação de 600 V, polarizados, com isolação em PVC nas cores preto e vermelho","m",{"v":15242,"d":"15,242.00"},null,null,"I3",null,"C"]
["08.03.120.02",null,"34027","NOVA","Fornecimento, Instalação e testes de Cabo para sensor de ruido, tipo AFD com 1p # 0,75 mm² com blindagem, anti chama e capa externa em PVC","m",{"v":3840,"d":"3,840.00"},null,null,"I3",null,"C"]
[]
["08.03.130",{"$nulls":3},"Diversos                                                                                                                                                              "]
["08.03.130.01",{"$nulls":3},"Fornecimento de Sobressalentes, conforme 2.4.2 da ET nº FZ.01/463.92/05370, sendo:                                                              "]
["08.03.130.01.01",null,"ELE002","NOVA","Fornecimento, Instalação, testes e comissionamento de Adaptador Áudio-IP,  com entrada de áudio e saídas de áudio balanceados, protocolo TCP/IP","un",{"v":1,"d":"1.00"},null,null,"I3",null,"C"]
["08.03.130.01.02",null,"34019","NOVA","Sistema de Controle Automático de Volume - CAV","un",{"v":1,"d":"1.00"},null,null,"I3",null,"C"]
["08.03.130.01.03",null,"ELE003","NOVA","Fornecimento, Instalação, testes e comissionamento de  Equalizadores, com entrada balanceada e controle automático de nível nas frequencias de máxima variação de nível: 25, 50, 100, 200, 400, 800, 1600, 3200, 6400 e 12800 Hz, saída balanceada","un",{"v":3,"d":"3.00"},null,null,"I3",null,"C"]
["08.03.130.01.04",null,"34016","NOVA","Fornecimento, Instalação, testes e comissionamento de Amplificadores de potência para montagem em rack de 19\", com 240 W RMS de saída em linha de 70,7 V","un",{"v":5,"d":"5.00"},null,null,"I3",null,"C"]
["08.03.130.01.05",null,"34017","NOVA","Fornecimento, Instalação, testes e comissionamento de Unidades de supervisão e chaveamento automático, para montagem em rack de 19\", com indicação do estado dos amplificadores e unidade de chaveamento de amplificador com defeito para amplificador reserva","cj",{"v":1,"d":"1.00"},null,null,"I3",null,"C"]
["08.03.130.01.06",null,"34020","NOVA","Unidade de Acesso Remoto (UAR)","cj",{"v":1,"d":"1.00"},null,null,"I3",null,"C"]
["08.03.130.01.07",null,"34024","NOVA"," Sensores de ruído","un",{"v":2,"d":"2.00"},null,null,"I3",null,"C"]
["08.03.130.02",null,"ELE004","NOVA","Desmontar, limpar, testar, embalar e guardar os equipamentos existentes do SISOM, com as quantidades a seguir:","cj",{"v":1,"d":"1.00"},null,null,"I3",null,"C"]
[{"$nulls":4},"· 26 Equipamentos de potência (amplificadores) DI-SOM: modelo MP2500;"]
[{"$nulls":4},"· 03 Equipamentos de Comutação automática para amplificador reserva DI-SOM, modelo: DIAG-10;"]
[{"$nulls":4},"· 04 Bastidores de Potência;"]
[{"$nulls":4},"· Rede de sonofletores de 70 V, com 11 Esferas acústicas DI-SOM: modelo EA-12 "]
[{"$nulls":4},"· Rede de sonofletores de 70 V, com 834 sonofletores DI-SOM, modelo DS307E/TLL."]
[{"$nulls":4},"· Infraestrutura de todo o sistema"]
[{"$nulls":4},"· Cabeamento de todo sistema"]
[]
["08.03.200",{"$nulls":3},"Eletrodutos  "]
["08.03.200.01",null,"34052","NOVA","Fornecimento e instalação de Eletroduto de ferro galvanizado a fogo, semi pesado, Ø 3/4\",  com acessórios de conexão, fixação, derivação e montagem","m",{"v":398,"d":"398.00"},null,null,"I3",null,"C"]
["08.03.200.02",null,"ELE071A","NOVA","Fornecimento e instalação de Eletroduto flexível de aço zincado, com cobertura externa de PVC, Ø 3/4\", com 1 m de comprimento,  fornecido com acessórios nas extremidades para conexão  e montagem","un",{"v":856,"d":"856.00"},null,null,"I3",null,"I"]
[]
["08.03.210",{"$nulls":3},"Perfilados e Acessórios "]
["08.03.210.01",null,"34053","NOVA","Fornecimento e instalação de Perfilado perfurado de 38x38mm com acessórios de conexão, fixação, derivação e montagem","m",{"v":2618,"d":"2,618.00"},null,null,"I3",null,"C"]
[]
["08.03.220",{"$nulls":3},"Caixas   "]
["08.03.220.01",null,"60225","NOVA","Fornecimento e Instalação de Caixa de ligação para embutir em PVC 4\"x4\"X2\"","un",{"v":25,"d":"25.00"},null,null,"I3",null,"C"]
["08.03.220.02",null,"60223","NOVA","Fornecimento e instalação de Caixa de ligação/passagem tipo condulete de Ø3/4\", em alumínio fundido, com furações em todas as faces para conexão de eletrodutos, Ref. \"Daisa\" ou equivalente técnico","un",{"v":7,"d":"7.00"},null,null,"I3",null,"C"]
[]
["08.04.000",{"$nulls":3},"SDTV - SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO DE SINAL DE TV E FM"]
[]
["08.04.100     ",{"$nulls":3},"Eletrocalhas (Fornecimento e Serviços)"]
["08.04.100.01",null,"16134.8.5.1","TCPO","Fornecimento, Instalação e Identificação de Eletrocalha do tipo perfurada, em chapa de aço SAE 1008/1010/1020, de espessura 1,27 mm (18 MSG).  tratada e galvanizada a fogo ou conforme especificação, com dimensões de 200 x 50 mm em barras de 3m, incluindo todos os acessórios para suportações, fixações, derivações, curvas, conexões e montagem, ref. MOPA ou equivalente técnico","m",{"v":1360,"d":"1,360.00"},null,null,"I3",null,"C"]
["08.04.100.02",null,"16134.8.5.1","TCPO","Fornecimento, Instalação e Identificação de Eletrocalha do tipo perfurada, em chapa de aço SAE 1008/1010/1020, de espessura 1,27 mm (18 MSG).  tratada e galvanizada a fogo ou conforme especificação, com dimensões de 300 x 50 mm em barras de 3m, incluindo todos os acessórios para suportações, fixações, derivações, curvas, conexões e montagens, ref. MOPA ou equivalente técnico","m",{"v":1925,"d":"1,925.00"},null,null,"I3",null,"C"]
["08.04.100.03",null,"16134.8.5.1","TCPO","Fornecimento, Instalação e Identificação de Eletrocalha do tipo perfurada, em chapa de aço SAE 1008/1010/1020, de espessura 1,27 mm (18 MSG).  tratada e galvanizada a fogo ou conforme especificação, com dimensões de 500 x 50 mm em barras de 3m, incluindo todos os acessórios para suportações, fixações, derivações, curvas, conexões e montagens, ref. MOPA ou equivalente técnico","m",{"v":34,"d":"34.00"},null,null,"I3",null,"C"]
[]
["08.04.110",{"$nulls":3},"Eletrodutos  (Fornecimento e Serviços)"]
["08.04.110.01",null,"72309","SINAPI","Fornecimento e Instalação de Eletroduto de ferro galvanizado a fogo, semi pesado, Ø 1\",  em barras de 3 metros, com acessórios de suportação, fixação, conexão e montagem, Ref. THOMEU ou equivalente técnico","m",{"v":1122,"d":"1,122.00"},null,null,"I3",null,"C"]
["08.04.110.02",null,"72311","SINAPI","Fornecimento e Instalação de Eletroduto de ferro galvanizado a fogo, semi pesado, Ø 2\",  em barras de 3 metros, com acessórios de suportação, fixação, conexão e montagem, Ref. THOMEU ou equivalente técnico","m",{"v":10,"d":"10.00"},null,null,"I3",null,"C"]
[]
["08.04.120     ",{"$nulls":3},"Caixas  (Fornecimento e Serviços)"]
["08.04.120.01",null,"60222","NOVA","Fornecimento e Instalação de Caixa de ligação para embutir em PVC 4\"x2\"X2\"","un",{"v":145,"d":"145.00"},null,null,"I3",null,"C"]
["08.04.120.02",null,"60225","NOVA","Fornecimento e Instalação de Caixa de ligação para embutir em PVC 4\"x4\"X2\"","un",{"v":26,"d":"26.00"},null,null,"I3",null,"C"]
["08.04.120.03",null,"1017","NOVA","Fornecimento e Instalação de Caixa de ligação/passagem condulete com tampa cega, em alumínio para eletroduto de diâmetro de  Ø 1\"","un",{"v":90,"d":"90.00"},null,null,"I3",null,"C"]
[]
["08.04.130",{"$nulls":3},"Serviços"]
["08.04.130.01",null,"50151","NOVA","Desmontagem do equipamentos de SDTV existentes e deverão ser entregues à Infraero","cj",{"v":1,"d":"1.00"},null,null,"I3",null,"I"]
[]
["08.05.000",{"$nulls":3},"SIGUE - SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE UTILIDADES E ENERGIA"]
[]
["08.05.100",{"$nulls":3},"Equipamentos e Softwares                                                                                                                                                                                 "]
["08.05.100.01",null,"ELE005A","NOVA","Fornecimento, Instalação, testes e comissionamento de Gerenciador de Rede com interface TCP/IP com capacidade de suportar até 200 dispositivos em rede RS485 (com protocolo aberto BACnet MS/TP, ou equivalente técnico)","un",{"v":1,"d":"1.00"},null,null,"I3",null,"C"]
["08.05.100.02",null,"50143","NOVA","Fornecimento, Instalação, testes e comissionamento de Unidade de Controle Local Convencional- UCL e a respectiva programação de todas as lógicas dos pontos, para atendimento de 2386 pontos (319 Entradas analógica; 105 Saída Analógica; 1287 Entrada digitais; 597 Saída digitais; 78 RS485 e 2 conexão via rede telemática ) mais reserva de 3% de supervisão e controle","un",{"v":1,"d":"1.00"},null,null,"I3",null,"C"]
["08.05.100.03",null,"ELE006","NOVA","Fornecimento, Instalação, testes e comissionamento de Unidade Controladora  para VAV","un",{"v":44,"d":"44.00"},null,null,"I3",null,"C"]
["08.05.100.04",null,"ELE082","NOVA","Fornecimento, Instalação, testes e comissionamento de dois Tranceivers óptico para rede RS-485 para cabo óptico multimodo","un",{"v":4,"d":"4.00"},null,null,"I3",null,"C"]
["08.05.100.05",null,"ELE076","NOVA","Customização e parametrização do software supervisório do SIGUE, padrão de mercado, baseado em arquitetura aberta para automação predial  o qual já foi instalado no lote 5","un",{"v":1,"d":"1.00"},null,null,"I3",null,"I"]
[]
["08.05.110",{"$nulls":3},"Cabos e Fios                                                                                                                                                                                   ","      "]
["08.05.110.01",null,"50145","NOVA","Fornecimento, Instalação e testes de Cabo para interligação das controladoras, de comunicações RS-485, tipo AFD, com blindagem, com 2 pares de condutores de bitola # 22 AWG e condutor terra, anti chama e capa externa em PVC","m",{"v":2634,"d":"2,634.00"},null,null,"I3",null,"C"]
["08.05.110.02",null,"50146","NOVA","Fornecimento, Instalação e testes de Cabo para entradas digitais, cabo singelo, bitola 1mm2 com isolamento de PVC na cor branca","m",{"v":19652,"d":"19,652.00"},null,null,"I3",null,"C"]
["08.05.110.03",null,"50148","NOVA","Fornecimento, Instalação e testes de Cabo para saídas digitais, cabo singelo, bitola 1mm2 com isolamento de PVC na cor amarela","m",{"v":8244,"d":"8,244.00"},null,null,"I3",null,"C"]
["08.05.110.04",null,"50147","NOVA","Fornecimento, Instalação e testes de Cabo para entradas analógicas, cabo de cobre 1 par, bitola 1mm2 com isolamento de PVC na cor vermelha","m",{"v":4742,"d":"4,742.00"},null,null,"I3",null,"C"]
["08.05.110.05",null,"50149","NOVA","Fornecimento, Instalação e testes de Cabo para saídas analógicas, cabo de cobre 1 par, bitola 1mm2 com isolamento de PVC na cor preta","m",{"v":1689,"d":"1,689.00"},null,null,"I3",null,"C"]
["08.05.110.06",null,"50150","NOVA","Fornecimento, Instalação e testes de Cabopara interligação dos sinais via RS-485, tipo AFD, blindagem, com 2 pares de condutores de bitola # 22 AWG e condutor terra, anti chama e capa externa em PVC","m",{"v":1465,"d":"1,465.00"},null,null,"I3",null,"C"]
["08.05.110.07",null,"ELE083","NOVA","Fornecimento, Instalação e testes de Cabo de fibra óptica multimodo para uso na rede externa, com 02 fibras,  indice gradual, 62,5 x 125 µm, modelo CFOT-MM-MF ou equivalente técnico","m",{"v":1170,"d":"1,170.00"},null,null,"I3",null,"I"]
[]
["08.05.120",{"$nulls":3},"Diversos                                                                                                                                                                                      "]
["08.05.120.01",{"$nulls":3},"Fornecimento de Sobressalentes, conforme item 2.4.2 da Especificação Técnica FZ.06/478.92/04289, a saber:     "]
["08.05.120.01.01",null,"50143B","NOVA","Unidade de Controle Local Convencional- UCL, para supervisão e controle","un",{"v":3,"d":"3.00"},null,null,"I3",null,"C"]
["08.05.120.01.02",null,"ELE006","NOVA","Fornecimento, Instalação, testes e comissionamento de Unidade Controladora  para VAV","un",{"v":4,"d":"4.00"},null,null,"I3",null,"C"]
["08.05.120.02",null,"50156","NOVA","Desmontagem dos equipamentos do SIGUE do Terminal de Passageiros do sistema existente, com respectivos suportes, cabos, infraestrutura (eletrodutos, caixas de passagens, etc)  que deverão ser entregues à Infraero","cj",{"v":1,"d":"1.00"},null,null,"I3",null,"C"]
[{"$nulls":4},"o 02 Servidores, em configuração dual; o XBS é monousuário."]
[{"$nulls":4},"o 14 UCLs do Sistema de Controle do Ar Condicionado - SCAR;"]
[{"$nulls":4},"o 05 UCLs do Sistema de Gerenciamento de Utilidades – SGU;"]
[{"$nulls":4},"o 05 UCLs do Sistema de Gerenciamento de Energia – SGEE;"]
[{"$nulls":4},"o 04 UCLs do Sistema de Gerenciamento da Iluminação – SILUM, que controla a iluminação de 44 áreas do aeroporto."]
[{"$nulls":4},"o Infraestrutura de todo sistema;"]
[{"$nulls":4},"o Cabeamento de todo o sistema. "]
[]
["08.05.130",{"$nulls":3},"Eletrodutos    (Fornecimento e Serviços)    "]
["08.05.130.01",null,"72308","SINAPI","Fornecimento, instalação e testes de Eletroduto de ferro galvanizado a fogo, semi pesado, Ø 3/4\", fornecido em barras de 3.0 com acessórios de conexão e fixação, Ref. Thomeu ou equivalente técnico","m",{"v":1125,"d":"1,125.00"},null,null,"I3",null,"C"]
["08.05.130.02",null,"72309","SINAPI","Fornecimento e Instalação de Eletroduto de ferro galvanizado a fogo, semi pesado, Ø 1\",  em barras de 3 metros, com acessórios de suportação, fixação, conexão e montagem, Ref. THOMEU ou equivalente técnico","m",{"v":3,"d":"3.00"},null,null,"I3",null,"C"]
["08.05.130.03",null,"72310","SINAPI","Fornecimento, instalação e testes de Eletroduto de ferro galvanizado a fogo, semi pesado, Ø 1.1/2\", fornecido em barras de 3.0 com acessórios de conexão e fixação, Ref. Thomeu ou equivalente técnico","m",{"v":118,"d":"118.00"},null,null,"I3",null,"C"]
["08.05.130.04",null,"72311","SINAPI","Fornecimento e Instalação de Eletroduto de ferro galvanizado a fogo, semi pesado, Ø 2\",  em barras de 3 metros, com acessórios de suportação, fixação, conexão e montagem, Ref. THOMEU ou equivalente técnico","m",{"v":46,"d":"46.00"},null,null,"I3",null,"C"]
[]
["08.05.140",{"$nulls":3},"Caixas   "]
["08.05.140.01",null,"60223","NOVA","Fornecimento e instalação de Caixa de ligação/passagem tipo condulete de Ø3/4\", em alumínio fundido, com furações em todas as faces para conexão de eletrodutos, Ref. \"Daisa\" ou equivalente técnico","un",{"v":80,"d":"80.00"},null,null,"I3",null,"C"]
["08.05.140.02",null,"60228","NOVA","Fornecimento e instalação de Caixa de ligação/passagem tipo condulete de Ø1.1/2\", em alumínio fundido, com furações em todas as faces para conexão de eletrodutos, Ref. \"Daisa\" ou equivalente técnico","un",{"v":18,"d":"18.00"},null,null,"I3",null,"C"]
[]
["08.05.150",{"$nulls":3},"Dutos para Rede Subterrânea e Acessórios                                                                                                                                                            ","      "]
["08.05.150.01",null,"1067","NOVA","Fornecimento dos matertiais e execução de banco de dutos envelopados em concreto de fck> 15 MPa, de 260 mm de altura e 320 mm de largura, com 2 dutos de Polietileno de Alta Densidade (PEAD), corrugado (mod. Kanalex da Kanaflex ou similar) de 2\" de diâmetro, incluindo regularização da cava, fornecimento do concreto, lançamento do fio guia, colocação dos tampões de vedação dos dutos nas caixas","m",{"v":53,"d":"53.00"},null,null,"I3",null,"C"]
[]
["08.05.160",{"$nulls":3},"Caixas de Passagem Subterrânea                                                                                                                                                    "]
["08.05.160.01",null,"72289","SINAPI","Fornecimento dos materiais e contrução de caixa subterrânea em alvenaria armada revestida,  com tampa de concreto armado para tráfego leve, nas dimensões de 800X800X1200mm, para passagemn de cabos de eletrônica","un",{"v":3,"d":"3.00"},null,null,"I3",null,"C"]
[]
["08.06.000",{"$nulls":3},"SISA - SISTEMA INTEGRADO DE SERVIÇOS AÉREOS"]
[]
["08.06.100",{"$nulls":3},"Software (Fornecimento e Serviço)"]
["08.06.100.01",null,"0238","NOVA","Configuração e parametrização do software do SISA para a integração dos sistemas de SDAI, SICA E STVV a serem instalados no lote 1","un",{"v":1,"d":"1.00"},null,null,"I3",null,"C"]
[]
["08.07.000",{"$nulls":3},"SICA - SISTEMA DE CONTROLE DE ACESSO"]
[]
["08.07.100",{"$nulls":3},"Equipamentos (Fornecimento)                                                                                                                                                                                            "]
["08.07.100.01",null,"ELE009","NOVA","Fornecimento, Instalação, testes e comissionamento de Unidades de Controle de Acesso - UCA´s, com capacidade de gerenciamento entre 32 leitoras, interligadas com a central via rede TCP/IP do aeroporto","un",{"v":12,"d":"12.00"},null,null,"I3",null,"C"]
["08.07.100.02",null,"ELE010","NOVA","Fornecimento, instalação, configuração e comissionamento do software para operação do SICA","un",{"v":1,"d":"1.00"},null,null,"I3",null,"C"]
[]
["08.07.110",{"$nulls":3},"Periféricos das portas e Acessórios (Fornecimento)                                                                                                                                                                                     "]
["08.07.110.01",null,"ELE011","NOVA","Fornecimento, Instalação, testes e comissionamento de  Leitoras de cartões com tecnologia de proximidade","un",{"v":80,"d":"80.00"},null,null,"I3",null,"C"]
["08.07.110.02",null,"34056","NOVA","Fornecimento, Instalação, testes e comissionamento de  Leitoras de cartões com teclado de segurança, com tecnologia de proximidade","un",{"v":29,"d":"29.00"},null,null,"I3",null,"C"]
["08.07.110.03",null,"34057","NOVA","Fornecimento de Cartão de proximidade com tecnologia Smart Card","un",{"v":6500,"d":"6,500.00"},null,null,"I3",null,"C"]
["08.07.110.04",null,"34058","NOVA","Fornecimento, Instalação, testes e comissionamento de  Botão de Destrave","un",{"v":40,"d":"40.00"},null,null,"I3",null,"C"]
["08.07.110.05",null,"ELE012","NOVA","Fornecimento, Instalação, testes e comissionamento de  Botão de Emergência","un",{"v":32,"d":"32.00"},null,null,"I3",null,"C"]
["08.07.110.06",null,"34059","NOVA","Fornecimento, Instalação, testes e comissionamento de  Fechaduras magnéticas para portas em geral com resistência a abertura de 400 Kgf","un",{"v":74,"d":"74.00"},null,null,"I3",null,"C"]
["08.07.110.07",null,"ELE013","NOVA","Fornecimento, Instalação, testes e comissionamento de  Fechaduras magnéticas para portas corta fogo, com resistência a abertura de 90 Kgf","un",{"v":5,"d":"5.00"},null,null,"I3",null,"C"]
["08.07.110.08",null,"34065","NOVA","Fornecimento, Instalação, testes e comissionamento de  Fonte de Alimentação das Fechaduras","un",{"v":12,"d":"12.00"},null,null,"I3",null,"I"]
["08.07.110.09",null,"34060","NOVA","Fornecimento, Instalação, testes e comissionamento de  Contato de Porta (micro chave)","un",{"v":98,"d":"98.00"},null,null,"I3",null,"C"]
[]
["08.07.120",{"$nulls":3},"Cabos de Interligação"]
["08.07.120.01",null,"34061","NOVA","Fornecimento, Instalação, testes e comissionamento de   Cabo para leitora, tipo manga 4 pares, # 22 AWG com blindagem em trança de cobre","m",{"v":6030,"d":"6,030.00"},null,null,"I3",null,"C"]
["08.07.120.02",null,"34062","NOVA","Fornecimento, Instalação, testes e comissionamento de   Cabo para fechadura eletromagnética, tipo manga, 1 par , # 18 AWG, com blindagem em trança de cobre","m",{"v":4076,"d":"4,076.00"},null,null,"I3",null,"C"]
["08.07.120.03",null,"34063","NOVA","Fornecimento, Instalação, testes e comissionamento de   Cabo para botão de destrave, tipo manga, 1 par , # 22 AWG,com blindagem  em trança de cobre","m",{"v":1772,"d":"1,772.00"},null,null,"I3",null,"C"]
["08.07.120.04",null,"34064","NOVA","Fornecimento, Instalação, testes e comissionamento de   Cabo para contato de porta, tipo manga, 1 par , # 22 AWG","m",{"v":5473,"d":"5,473.00"},null,null,"I3",null,"C"]
[]
["08.07.130",{"$nulls":3},"Diversos "]
["08.07.130.01",{"$nulls":3},"Fornecimento de Sobressalentes, conforme item 2.4.2 da Especificação Técnica FZ.06/473.92/04308 , a saber:                                           "]
["08.07.130.01.01",null,"ELE011","NOVA","Fornecimento, Instalação, testes e comissionamento de  Leitoras de cartões com tecnologia de proximidade","un",{"v":8,"d":"8.00"},null,null,"I3",null,"C"]
["08.07.130.01.02",null,"34056","NOVA","Leitoras de cartões com teclado com tecnologia de proximidade","un",{"v":2,"d":"2.00"},null,null,"I3",null,"C"]
["08.07.130.01.03",null,"34058","NOVA","Fornecimento, Instalação, testes e comissionamento de  Botão de Destrave","un",{"v":4,"d":"4.00"},null,null,"I3",null,"C"]
["08.07.130.01.04",{"$nulls":3},"Fornecimento, Instalação, testes e comissionamento de  Botão de Emergência","un",{"v":3,"d":"3.00"},null,null,"I3",null,"C"]
["08.07.130.01.05",null,"34059","NOVA","Fornecimento, Instalação, testes e comissionamento de  Fechaduras magnéticas para portas em geral com resistência a abertura de 400 Kgf","un",{"v":7,"d":"7.00"},null,null,"I3",null,"C"]
["08.07.130.01.06",null,"ELE013","NOVA","Fornecimento, Instalação, testes e comissionamento de  Fechaduras magnéticas para portas corta fogo, com resistência a abertura de 90 Kgf","un",{"v":1,"d":"1.00"},null,null,"I3",null,"C"]
["08.07.130.01.07",null,"34065","NOVA","Fornecimento, Instalação, testes e comissionamento de  Fonte de Alimentação das Fechaduras","un",{"v":2,"d":"2.00"},null,null,"I3",null,"I"]
["08.07.130.01.08",null,"34069","NOVA","Contato de Porta (micro chave)","un",{"v":10,"d":"10.00"},null,null,"I3",null,"C"]
["08.07.130.02",null,"ELE014","NOVA","Desmontar, limpar, testar, embalar e guardar os equipamentos existentes do SICA, com as quantidades a seguir:","cj",{"v":1,"d":"1.00"},null,null,"I3",null,"C"]
[{"$nulls":4},"·         10 Unidade de Controle de Acessoss microLPM da PCSC;"]
[{"$nulls":4},"·         01 Estação de Trabalho para emissão de crachás;"]
[{"$nulls":4},"·         15 Teclados de entrada e 04 Teclados de Saída;"]
[{"$nulls":4},"·         56 Leitoras de Código de Barras de Entrada OIM da Honeywell;"]
[{"$nulls":4},"·         44 Leitoras de Código de Barras de Saída OIM da Honeywell"]
[{"$nulls":4},"·         14 Botões de Destrave da EFF;"]
[{"$nulls":4},"·         38 Fechaduras Eletromagnéticas da EFF;"]
[{"$nulls":4},"·         61 Contatos de Portas da EFF;"]
[{"$nulls":4},"·         23 Portas automáticas da Manusa;"]
[{"$nulls":4},"·        Infraestrutura de todo o sistema;"]
[{"$nulls":4},"·         Cabeamento de todo sistema."]
[]
[{"$nulls":4},"FORNECIMENTOS E SERVIÇOS"]
[]
["08.07.200",{"$nulls":3},"Eletrodutos e acessórios"]
["08.07.200.01",null,"34083","NOVA","Fornecimento, instalação e testes de Eletroduto de ferro galvanizado a fogo, semi pesado, Ø 1\", fornecido em barras de 3.0 m com acessórios de conexão, fixação e montagem","m",{"v":1297,"d":"1,297.00"},null,null,"I3",null,"C"]
["08.07.200.02",null,"72310","SINAPI","Fornecimento, instalação e testes de Eletroduto de ferro galvanizado a fogo, semi pesado, Ø 1.1/2\", fornecido em barras de 3.0 com acessórios de conexão e fixação, Ref. Thomeu ou equivalente técnico","m",{"v":102,"d":"102.00"},null,null,"I3",null,"C"]
[]
["08.07.210",{"$nulls":3},"Caixas de passagem e ligação         "]
["08.07.210.01",null,"16134.8.7.1","TCPO","Fornecimento, Instalação e testes de Caixa de PVC para embutir  nas dimensões de 4\"x2\"X2\"","un",{"v":406,"d":"406.00"},null,null,"I3",null,"C"]
["08.07.210.02",null,"60227","NOVA","Fornecimento e instalação de Caixa de ligação/passagem tipo condulete de Ø1\", em alumínio fundido, com furações em todas as faces para conexão de eletrodutos, Ref. \"Daisa\" ou equivalente técnico","un",{"v":50,"d":"50.00"},null,null,"I3",null,"C"]
["08.07.210.03",null,"60228","NOVA","Fornecimento e instalação de Caixa de ligação/passagem tipo condulete de Ø1.1/2\", em alumínio fundido, com furações em todas as faces para conexão de eletrodutos, Ref. \"Daisa\" ou equivalente técnico","un",{"v":12,"d":"12.00"},null,null,"I3",null,"C"]
[]
["08.08.000",{"$nulls":3},"SDAI - SISTEMA DE DETECÇÃO E ALARME DE INCÊNDIOS"]
[]
["08.08.100",{"$nulls":3},"Painéis de Supervisão (Fornecimento)                                                                                                                                                                                   "]
["08.08.100.01",null,"ELE041","NOVA","Fornecimento, Instalação, testes e comissionamento de central de alarme e detecção de incêndios, com 10 laços classe \"A\",  inteligente, com periféricos endereçáveis, Ref. Johnson Controls, modelo IFC2-3030 ou equivalente técnico","cj",{"v":2,"d":"2.00"},null,null,"I3",null,"C"]
["08.08.100.02",null,"CP-ELE073","NOVA","Customização e parametização do Software do SDAI o qual está instalado na estação de trabalho do SISA","un",{"v":1,"d":"1.00"},null,null,"I3",null,"I"]
[]
["08.08.110",{"$nulls":3},"Equipamentos de Detecção (Fornecimento)                                                                                                                                                                               ","      "]
["08.08.110.01",null,"1024","NOVA","Fornecimento, Instalação, testes e comissionamento de Detector de fumaça do tipo óptico, endereçável, Ref. JOHNSON CONTROLS, modelo 2951J ou equivalente técnico","un",{"v":1262,"d":"1,262.00"},null,null,"I3",null,"C"]
["08.08.110.02",null,"1026","NOVA","Fornecimento, Instalação, testes e comissionamento de Detector de fumaça Linear, endereçável, Ref. JOHNSON CONTROLS, modelo FSB-200A ou equivalente técnico","un",{"v":3,"d":"3.00"},null,null,"I3",null,"I"]
["08.08.110.03",null,"1025","NOVA","Fornecimento, Instalação, testes e comissionamento de Detector de tempertatura tipo termovelocimétrico, endereçável, Ref. Johnson Controls, modelo 5951J ou equivalente técnico","un",{"v":113,"d":"113.00"},null,null,"I3",null,"C"]
["08.08.110.04",null,"1037","NOVA","Fornecimento, Instalação, testes e comissionamento de Base para detectores, para montagem dos detectores dos itens 08.08.110.01 e 03 , Ref. Johnson Controls, modelo B210LPJ  ou equivalente técnico","un",{"v":826,"d":"826.00"},null,null,"I3",null,"C"]
["08.08.110.05",null,"1038","NOVA","Fornecimento, Instalação, testes e comissionamento de Base para detectores com saída para indicador visual, para montagem dos detectores do item 08.08.110.01 , Ref. Johnson Controls, modelo B210LPJ  ou equivalente técnico","un",{"v":549,"d":"549.00"},null,null,"I3",null,"C"]
["08.08.110.06",null,"1027","NOVA","Fornecimento, Instalação, testes e comissionamento de Acionador manual, endereçável,  para instalação em caixa embutida, Ref. Johnson Controls, modelo JBG-12LX ou equivalente técnico","un",{"v":132,"d":"132.00"},null,null,"I3",null,"C"]
["08.08.110.07",null,"1028","NOVA","Fornecimento, Instalação, testes e comissionamento de Modulo de Comando, endereçável,  para instalação em caixa aparente, Ref. Johnson Controls, modelo M300CJ ou equivalente técnico","un",{"v":10,"d":"10.00"},null,null,"I3",null,"C"]
["08.08.110.08",null,"1029","NOVA","Fornecimento, Instalação, testes e comissionamento de Modulo Monitor, endereçável,  para instalação em caixa aparente, Ref. Johnson Controls, modelo M300MJ ou equivalente técnico","un",{"v":7,"d":"7.00"},null,null,"I3",null,"C"]
["08.08.110.09",null,"1030","NOVA","Fornecimento, Instalação, testes e comissionamento de Modulo Isolador, endereçável,  para instalação em caixa aparente, Ref. Johnson Controls, modelo M500XJ ou equivalente técnico","un",{"v":68,"d":"68.00"},null,null,"I3",null,"C"]
["08.08.110.10",null,"1031","NOVA","Fornecimento, Instalação, testes e comissionamento de Indicador Visual,  para instalação no forro, Ref. Johnson Controls, modelo RA100Z ou equivalente técnico","un",{"v":549,"d":"549.00"},null,null,"I3",null,"C"]
["08.08.110.11",null,"1032","NOVA","Fornecimento, Instalação, testes e comissionamento de Avisador Sonoro Visual,  para instalação em caixa embutida, Ref. Johnson Controls, modelo P2R/P2W ou equivalente técnico","un",{"v":10,"d":"10.00"},null,null,"I3",null,"C"]
[]
["08.08.120",{"$nulls":3},"Cabos e Fios (Fornecimento)                                                                                                                                                                                            "]
["08.08.120.01",null,"ELE043A","NOVA","Fornecimento, Instalação e testes de Cabo para laços de detecção, com 02 condutores de 1,5mm dreno # 22AWG e blindagem com fita de poliéster aluminizada 70º C, 600V, conforme NBR-9441, Ref. Pirelli Pirastic  ou equivalente técnico","m",{"v":15409,"d":"15,409.00"},null,null,"I3",null,"C"]
["08.08.120.02",null,"1033A","NOVA","Fornecimento, Instalação e testes de Cabo para alimentação elétrica dos módulos, com 3 condutores de # 2,5mm2, Ref. Pirelli Pirastic  ou equivalente técnico","m",{"v":655,"d":"655.00"},null,null,"I3",null,"I"]
["08.08.120.03",null,"CP-ELE074","NOVA","Fornecimento, Instalação e testes de Cabo de fibra óptica multimodo para uso na rede interna/externa, com 02 fibras,  indice gradual, 62,5 x 125 µm, 1000 base-sx, 850/1310 nm, para instalação interna/externa, TELCOM, modelo CFOA-MM-DDR-S-02 ou equivalente técnico","m",{"v":502,"d":"502.00"},null,null,"I3",null,"I"]
[]
["08.08.130",{"$nulls":3},"Diversos                                                                                                                                                                                   ","      "]
["08.08.130.01",{"$nulls":3},"Fornecimento de Sobressalentes, conforme item 2.4.2 da Especificação Técnica da ET FZ.06/494.92/04319, sendo:                                                              "]
["08.08.130.01.01",null,"1024","NOVA","Fornecimento, Instalação, testes e comissionamento de Detector de fumaça do tipo óptico, endereçável, Ref. JOHNSON CONTROLS, modelo 2951J ou equivalente técnico","un",{"v":120,"d":"120.00"},null,null,"I3",null,"C"]
["08.08.130.01.02",null,"1026","NOVA","Fornecimento, Instalação, testes e comissionamento de Detector de fumaça Linear, endereçável, Ref. JOHNSON CONTROLS, modelo FSB-200A ou equivalente técnico","un",{"v":1,"d":"1.00"},null,null,"I3",null,"I"]
["08.08.130.01.03",null,"1025","NOVA","Fornecimento, Instalação, testes e comissionamento de Detector de tempertatura tipo termovelocimétrico, endereçável, Ref. Johnson Controls, modelo 5951J ou equivalente técnico","un",{"v":11,"d":"11.00"},null,null,"I3",null,"C"]
["08.08.130.01.04",null,"1037","NOVA","Fornecimento, Instalação, testes e comissionamento de Base para detectores, para montagem dos detectores dos itens 08.08.110.01 e 03 , Ref. Johnson Controls, modelo B210LPJ  ou equivalente técnico","un",{"v":80,"d":"80.00"},null,null,"I3",null,"C"]
["08.08.130.01.05",null,"1038","NOVA","Fornecimento, Instalação, testes e comissionamento de Base para detectores com saída para indicador visual, para montagem dos detectores do item 08.08.110.01 , Ref. Johnson Controls, modelo B210LPJ  ou equivalente técnico","un",{"v":55,"d":"55.00"},null,null,"I3",null,"C"]
["08.08.130.01.06",null,"1027","NOVA","Fornecimento, Instalação, testes e comissionamento de Acionador manual, endereçável,  para instalação em caixa embutida, Ref. Johnson Controls, modelo JBG-12LX ou equivalente técnico","un",{"v":14,"d":"14.00"},null,null,"I3",null,"C"]
["08.08.130.01.07",null,"1028","NOVA","Fornecimento, Instalação, testes e comissionamento de Modulo de Comando, endereçável,  para instalação em caixa aparente, Ref. Johnson Controls, modelo M300CJ ou equivalente técnico","un",{"v":2,"d":"2.00"},null,null,"I3",null,"C"]
["08.08.130.01.08",null,"1029","NOVA","Fornecimento, Instalação, testes e comissionamento de Modulo Monitor, endereçável,  para instalação em caixa aparente, Ref. Johnson Controls, modelo M300MJ ou equivalente técnico","un",{"v":1,"d":"1.00"},null,null,"I3",null,"C"]
["08.08.130.01.09",null,"1030","NOVA","Fornecimento, Instalação, testes e comissionamento de Modulo Isolador, endereçável,  para instalação em caixa aparente, Ref. Johnson Controls, modelo M500XJ ou equivalente técnico","un",{"v":7,"d":"7.00"},null,null,"I3",null,"C"]
["08.08.130.01.10",null,"1031","NOVA","Fornecimento, Instalação, testes e comissionamento de Indicador Visual,  para instalação no forro, Ref. Johnson Controls, modelo RA100Z ou equivalente técnico","un",{"v":55,"d":"55.00"},null,null,"I3",null,"C"]
["08.08.130.01.11",null,"1044","NOVA","Avisador Sonoro Visual,  para instalação em caixa embutida, Ref. Johnson Controls, modelo P2R/P2W ou equivalente técnico","un",{"v":2,"d":"2.00"},null,null,"I3",null,"C"]
["08.08.130.02",null,"1056","NOVA","Desmontagem do equipamentos de SDAI existentes e deverão ser entregues à Infraero","cj",{"v":1,"d":"1.00"},null,null,"I3",null,"C"]
[{"$nulls":4},"· 02 centrais Honeywell FS 90, com 09 laços de 99 pontos, classe A em cada Central;      "]
[{"$nulls":4},"· 1.555 Sensores e Atuadores, sendo 796 de uma central e 759 da outra central;"]
[{"$nulls":4},"· 01 Servidor de Rede;"]
[{"$nulls":4},". 02 Estações de Trabalho;"]
[{"$nulls":4},"· Cabos dos laços e de alimentação do sistema;"]
[{"$nulls":4},"· Rede de Dutos."]
[]
["08.08.140",{"$nulls":3},"Eletrodutos"]
["08.08.140.01",null,"72308","SINAPI","Fornecimento, instalação e testes de Eletroduto de ferro galvanizado a fogo, semi pesado, Ø 3/4\", fornecido em barras de 3.0 com acessórios de conexão e fixação, Ref. Thomeu ou equivalente técnico","m",{"v":7936,"d":"7,936.00"},null,null,"I3",null,"C"]
["08.08.140.02",null,"72309","SINAPI","Fornecimento e Instalação de Eletroduto de ferro galvanizado a fogo, semi pesado, Ø 1\",  em barras de 3 metros, com acessórios de suportação, fixação, conexão e montagem, Ref. THOMEU ou equivalente técnico","m",{"v":258,"d":"258.00"},null,null,"I3",null,"C"]
["08.08.140.03",null,"72310","SINAPI","Fornecimento, instalação e testes de Eletroduto de ferro galvanizado a fogo, semi pesado, Ø 1.1/2\", fornecido em barras de 3.0 com acessórios de conexão e fixação, Ref. Thomeu ou equivalente técnico","m",{"v":105,"d":"105.00"},null,null,"I3",null,"C"]
["08.08.140.04",null,"72311","SINAPI","Fornecimento e Instalação de Eletroduto de ferro galvanizado a fogo, semi pesado, Ø 2\",  em barras de 3 metros, com acessórios de suportação, fixação, conexão e montagem, Ref. THOMEU ou equivalente técnico","m",{"v":8,"d":"8.00"},null,null,"I3",null,"C"]
["08.08.140.05",null,"ELE071A","NOVA","Fornecimento e instalação de Eletroduto flexível de aço zincado, com cobertura externa de PVC, Ø 3/4\", com 1 m de comprimento,  fornecido com acessórios nas extremidades para conexão  e montagem","un",{"v":1375,"d":"1,375.00"},null,null,"I3",null,"I"]
[]
["08.08.150",{"$nulls":3},"Caixas   "]
["08.08.150.01",null,"60222","NOVA","Fornecimento e Instalação de Caixa de ligação para embutir em PVC 4\"x2\"X2\"","un",{"v":152,"d":"152.00"},null,null,"I3",null,"C"]
["08.08.150.02",null,"60225","NOVA","Fornecimento e Instalação de Caixa de ligação para embutir em PVC 4\"x4\"X2\"","un",{"v":27,"d":"27.00"},null,null,"I3",null,"C"]
["08.08.150.03",null,"60223","NOVA","Fornecimento e instalação de Caixa de ligação/passagem tipo condulete de Ø3/4\", em alumínio fundido, com furações em todas as faces para conexão de eletrodutos, Ref. \"Daisa\" ou equivalente técnico","un",{"v":1673,"d":"1,673.00"},null,null,"I3",null,"C"]
["08.08.150.04",null,"60227","NOVA","Fornecimento e instalação de Caixa de ligação/passagem tipo condulete de Ø1\", em alumínio fundido, com furações em todas as faces para conexão de eletrodutos, Ref. \"Daisa\" ou equivalente técnico","un",{"v":17,"d":"17.00"},null,null,"I3",null,"C"]
["08.08.150.05",null,"60228","NOVA","Fornecimento e instalação de Caixa de ligação/passagem tipo condulete de Ø1.1/2\", em alumínio fundido, com furações em todas as faces para conexão de eletrodutos, Ref. \"Daisa\" ou equivalente técnico","un",{"v":8,"d":"8.00"},null,null,"I3",null,"C"]
["08.08.150.06",null,"60229","NOVA","Fornecimento e instalação de Caixa de ligação/passagem tipo condulete de Ø2\", em alumínio fundido, com furações em todas as faces para conexão de eletrodutos, Ref. \"Daisa\" ou equivalente técnico","un",{"v":3,"d":"3.00"},null,null,"I3",null,"C"]
["08.08.150.07",null,"60230","NOVA","Fornecimento e instalação de Caixa de ligação redonda tipo condulete de Ø3/4\" de 92 mm de diâmetro, em alumínio fundido, com furações em todas as faces para conexão de eletrodutos, Ref. \"Daisa\" ou equivalente técnico","un",{"v":1375,"d":"1,375.00"},null,null,"I3",null,"C"]
[]
["08.09.000",{"$nulls":3},"STVV - SISTEMA DE TELEVISÃO DE VIGILANCIA"]
[]
["08.09.100",{"$nulls":3},"Console Central e Remotas                                                                                                                                                                             "]
["08.09.100.01",null,"ELE015","NOVA","Fornecimento, instalação, configuração e comissionamento de Consoles Remotas de Monitoração, com uma Estação de trabalho, INTEL Duo core 2;  Memória RAM de 4GB DDR3, Disco rígido de 500 GB SATA, completa com todos acessórios, interface de comunicação, Teclado , mouse, monitor Padrão SVGA Color de 21”,  para instalação sobre mesa","un",{"v":2,"d":"2.00"},null,null,"I3",null,"C"]
["08.09.100.02",null,"ELE078","NOVA","Instalação, configuração, parametrização e comissionamento de Software existente para gerenciamento, controle e operação do STVV","un",{"v":1,"d":"1.00"},null,null,"I3",null,"I"]
[]
["08.09.110",{"$nulls":3},"Câmeras / Objetivas e Equipamentos Auxiliares (Fornecimento)"]
["08.09.110.01",null,"ELE018","NOVA","Fornecimento, instalação e comissionamento de (CMID) - Câmera Móvel Interna com Domo, com lente zoom motorizado (DF de 4,7 a 84,6 mm), sensibilidade  de 0,07 lux color,  unidade de movimentação completa e suporte de fixação de parede ou pendural no teto","cj",{"v":5,"d":"5.00"},null,null,"I3",null,"C"]
["08.09.110.02",null,"34088","NOVA","Fornecimento, instalação e comissionamento de (CMIDF) - Câmera Móvel Interna com Domo semi embutuida no forro, com lente zoom motorizado (DF de 4,7 a 84,6 mm), sensibilidade  de 0,07 lux color,  unidade de movimentação completa e suporte de fixação semi embutida no forro","cj",{"v":24,"d":"24.00"},null,null,"I3",null,"C"]
["08.09.110.03",null,"ELE019","NOVA","Fornecimento, instalação e comissionamento de  (CMED) - Câmera Móvel Externa com Domo externo, com lente zoom motorizado (DF de 4,7 a 84,6 mm), sensibilidade  de 0,07 lux color,  unidade de movimentação completa e suporte de fixação de parede ou pendural no teto","cj",{"v":5,"d":"5.00"},null,null,"I3",null,"C"]
["08.09.110.04",null,"ELE020","NOVA","Fornecimento, instalação e comissionamento de  (CMEDP) - Câmera Móvel Externa com Domo externo para pátio, elemento sensor com tecnologia CSD de 1/4\", com lente zoom motorizado (DF de 3,4 mm a 119 mm), unidade de movimentação completa e suporte de fixação de parede ou pendural no teto","cj",{"v":5,"d":"5.00"},null,null,"I3",null,"C"]
["08.09.110.05",null,"ELE021","NOVA","Fornecimento, instalação e comissionamento de  (CFIC) - Câmera Fixa Interna com Caixa de Proteção, com lente varifocal de 2.8-10/12 mm, completa e suporte de fixação de parede ou pendural no teto","cj",{"v":6,"d":"6.00"},null,null,"I3",null,"C"]
["08.09.110.06",null,"ELE022","NOVA","Fornecimento, instalação e comissionamento de  (CFEC) - Câmera Fixa Externa com Caixa de Proteção, com lente varifocal de 2.8-10/12 mm, completa e suporte de fixação de parede ou pendural no teto","cj",{"v":10,"d":"10.00"},null,null,"I3",null,"C"]
["08.09.110.07",null,"34086","NOVA","Fornecimento, instalação e comissionamento de  (CFID) - Câmera Fixa Interna com Domo, com lente varifocal de  2.8-10/12 mm, completa e suporte de fixação de parede ou pendural no teto","cj",{"v":1,"d":"1.00"},null,null,"I3",null,"C"]
["08.09.110.08",null,"34087","NOVA","Fornecimento, instalação e comissionamento de  (CFIDF) - Câmera Fixa Interna com Domo semi-embutido, com lente varifocal de  2.8-10/12 mm, completa e suporte de fixação semi embutida no forro","cj",{"v":47,"d":"47.00"},null,null,"I3",null,"C"]
["08.09.110.09",null,"ELE023","NOVA","Fornecimento, instalação e comissionamento de  (CFED) - Câmera Fixa Externa com Domo, com lente varifocal de 15 a 50 mm, completa e suporte de fixação de parede ou pendural no teto","cj",{"v":1,"d":"1.00"},null,null,"I3",null,"C"]
["08.09.110.10",null,"CP-ELE075","NOVA","Fornecimento, instalação e comissionamento de  (CFEDI) - Câmera Fixa Externa com Domo, com lente varifocal de  2.8-10/12 mm, completa e suporte de fixação de parede ou pendural no teto","cj",{"v":3,"d":"3.00"},null,null,"I3",null,"I"]
[]
["08.09.120",{"$nulls":3},"Diversos (Fornecimento)                                                                                                                                                                                               "]
[]
["08.09.120.01",{"$nulls":3},"Fornecimento de Sobressalentes, conforme item 2.4.2 da Especificação Técnica da ET FZ.06/461.92/04332, sendo:                                                              "]
["08.09.120.01.01",null,"ELE018","NOVA","Fornecimento, instalação e comissionamento de (CMID) - Câmera Móvel Interna com Domo, com lente zoom motorizado (DF de 4,7 a 84,6 mm), sensibilidade  de 0,07 lux color,  unidade de movimentação completa e suporte de fixação de parede ou pendural no teto","cj",{"v":1,"d":"1.00"},null,null,"I3",null,"C"]
["08.09.120.01.02",null,"34088","NOVA","Fornecimento, instalação e comissionamento de (CMIDF) - Câmera Móvel Interna com Domo semi embutuida no forro, com lente zoom motorizado (DF de 4,7 a 84,6 mm), sensibilidade  de 0,07 lux color,  unidade de movimentação completa e suporte de fixação semi embutida no forro","cj",{"v":3,"d":"3.00"},null,null,"I3",null,"C"]
["08.09.120.01.03",null,"ELE019","NOVA","Fornecimento, instalação e comissionamento de  (CMED) - Câmera Móvel Externa com Domo externo, com lente zoom motorizado (DF de 4,7 a 84,6 mm), sensibilidade  de 0,07 lux color,  unidade de movimentação completa e suporte de fixação de parede ou pendural no teto","cj",{"v":1,"d":"1.00"},null,null,"I3",null,"C"]
["08.09.120.01.04",null,"ELE020","NOVA","Fornecimento, instalação e comissionamento de  (CMEDP) - Câmera Móvel Externa com Domo externo para pátio, elemento sensor com tecnologia CSD de 1/4\", com lente zoom motorizado (DF de 3,4 mm a 119 mm), unidade de movimentação completa e suporte de fixação de parede ou pendural no teto","cj",{"v":1,"d":"1.00"},null,null,"I3",null,"C"]
["08.09.120.01.05",null,"ELE021","NOVA","Fornecimento, instalação e comissionamento de  (CFIC) - Câmera Fixa Interna com Caixa de Proteção, com lente varifocal de 2.8-10/12 mm, completa e suporte de fixação de parede ou pendural no teto","cj",{"v":1,"d":"1.00"},null,null,"I3",null,"C"]
["08.09.120.01.06",null,"ELE022","NOVA","Fornecimento, instalação e comissionamento de  (CFEC) - Câmera Fixa Externa com Caixa de Proteção, com lente varifocal de 2.8-10/12 mm, completa e suporte de fixação de parede ou pendural no teto","cj",{"v":1,"d":"1.00"},null,null,"I3",null,"C"]
["08.09.120.01.07",null,"34086","NOVA","Fornecimento, instalação e comissionamento de  (CFID) - Câmera Fixa Interna com Domo, com lente varifocal de  2.8-10/12 mm, completa e suporte de fixação de parede ou pendural no teto","cj",{"v":1,"d":"1.00"},null,null,"I3",null,"C"]
["08.09.120.01.08",null,"34087","NOVA","Fornecimento, instalação e comissionamento de  (CFIDF) - Câmera Fixa Interna com Domo semi-embutido, com lente varifocal de  2.8-10/12 mm, completa e suporte de fixação semi embutida no forro","cj",{"v":5,"d":"5.00"},null,null,"I3",null,"C"]
["08.09.120.01.09",null,"ELE023","NOVA","Fornecimento, instalação e comissionamento de  (CFED) - Câmera Fixa Externa com Domo, com lente varifocal de 15 a 50 mm, completa e suporte de fixação de parede ou pendural no teto","cj",{"v":1,"d":"1.00"},null,null,"I3",null,"C"]
["08.09.120.01.10",null,"CP-ELE075","NOVA","Fornecimento, instalação e comissionamento de  (CFEDI) - Câmera Fixa Externa com Domo, com lente varifocal de  2.8-10/12 mm, completa e suporte de fixação de parede ou pendural no teto","cj",{"v":1,"d":"1.00"},null,null,"I3",null,"I"]
["08.09.120.02",null,"34102","NOVA","Desmontar, limpar, testar, embalar e guardar os equipamentos e as respectivas infraestruturas existentes do STVV, com as quantidades a seguir:","cj",{"v":1,"d":"1.00"},null,null,"I3",null,"C"]
[{"$nulls":4},"· 01 matriz Philips BURLE TC880 96 x 20, expansível até 256 x 32;"]
[{"$nulls":4},"· 07 Quads;"]
[{"$nulls":4},"· 70 câmeras analógicas fixas e móveis são de diversos modelos da Burle, Pelco e Philips, sendo;"]
[{"$nulls":4},"o    27 Câmeras Móveis Internas em Domos;"]
[{"$nulls":4},"o    26 Câmeras Internas Fixas em caixas de proteção;"]
[{"$nulls":4},"o    08 Câmeras Móveis externas em Domos;"]
[{"$nulls":4},"o    09 Câmeras Externas Fixas em caixas de proteção."]
[{"$nulls":4},"·  04 Gravadores Time Lapse;"]
[{"$nulls":4},"·  03 Gravadores VCR comuns;"]
[{"$nulls":4},"·  05 Gravadores Digitais – DVR da BOSCH;"]
[{"$nulls":4},"· Conjunto de Transcievers Meridien, instalados em subracks com fonte."]
[{"$nulls":4},"·  Equipamentos da Sala de Monitoramento Eletrônico de Segurança, compostos de:"]
[{"$nulls":4},"o    02 Estações de Trabalho (XSM);"]
[{"$nulls":4},"o    08 monitores analógicos de 14’;"]
[{"$nulls":4},"o    03 monitores analógicos de 29’."]
[{"$nulls":4},"o    01 teclado conectado à MATRIZ para comando;01 monitor de 14”e 01 teclado conectado à matriz junto ao SISO;"]
[{"$nulls":4},"·  01 monitor de 14”e 01 teclado conectado à matriz na sala do Supervisor;"]
[{"$nulls":4},"·  01 monitor de 14”e 01 teclado conectado à matriz junto ao Radar da Base Aérea;"]
[{"$nulls":4},"·  01 monitor de 14”e 01 teclado conectado à matriz na sala do Superintendente;"]
[{"$nulls":4},"·  01 monitor de 14”e 01 teclado conectado à matriz na sala do Gerente de Segurança;"]
[{"$nulls":4},"·  01 monitor de 14”e 01 teclado conectado à matriz na sala da Alfândega (Desembarque Internacional);"]
[{"$nulls":4},"·  01 monitor de 14”e 01 teclado conectado à matriz na sala do Coordenador de Segurança."]
[{"$nulls":4},"·  Infraestrutura de todo o sistema"]
[{"$nulls":4},"·  Cabeamento de todo sistema"]
[]
["08.10.000",{"$nulls":3},"SIDO - SISTEMA DE DOCAGEM"]
[]
["08.10.100",{"$nulls":3},"Equipamento de Docagem (Fornecimento e Instalação)                                                                                                                                                                                  "]
["08.10.100.01",null,"0242","NOVA","Fornecimento, Instalação, testes e comissionamento de Painel de Visualização composto por : Unidade de Orientação de Azimute,  Sinalizador do processo de avanço e Painel Eletrônico Informativo, completo para instalação na fachada do terminal de passageiros ou em poste","un",{"v":9,"d":"9.00"},null,null,"I3",null,"C"]
["08.10.100.02",null,"0243","NOVA","Fornecimento,Instalação, testes e comissionamentode Painel de Controle composto por: Painel de Programação e Painel de Comando de Avanço, com todas as facilidades de operação e seleção de aeronaves, apropriado para instalação na rotunda fixa da ponte de embarque","un",{"v":7,"d":"7.00"},null,null,"I3",null,"C"]
[]
["08.10.110",{"$nulls":3},"Cabos e Fios (Fornecimento e Instalação)                                                                                                                                                                                            "]
["08.10.110.01",null,"CP-74117-1","NOVA","Fornecimento, Instalação e testes  de Cabo de Alimentação para interligação do Painel de Visualização e Painel de Controle, com 04 condutores de 2,50 mm²","m",{"v":403,"d":"403.00"},null,null,"I3",null,"C"]
["08.10.110.02",null,"CP-0244","NOVA","Fornecimento, Instalação e testes  de Cabo de comunicação para interligação do Painel de Visualização e Painel de Controle, tipo UTP categoria 6,  com 04 condutores de # 24 AWG, para instalação externa","m",{"v":403,"d":"403.00"},null,null,"I3",null,"C"]
["08.10.110.03",null,"60231","NOVA","Fornecimento, Instalação e testes  de Cabo de comando para interligação dos Painéis de Controle com as Botoeiras, para instalação externa, com 05 metros cada","un",{"v":7,"d":"7.00"},null,null,"I3",null,"C"]
[]
["08.10.120",{"$nulls":3},"Diversos (Fornecimento e Instalação)                                                                                                                                                                                               "]
["08.10.120.01",{"$nulls":3},"Fornecimento de Sobressalentes, conforme item 2.4.2 da Especificação Técnica da ET FZ.06/471.92/04345 , sendo:"]
["08.10.120.01.01",null,"0242","NOVA","Fornecimento, Instalação, testes e comissionamento de Painel de Visualização composto por : Unidade de Orientação de Azimute,  Sinalizador do processo de avanço e Painel Eletrônico Informativo, completo para instalação na fachada do terminal de passageiros ou em poste","un",{"v":1,"d":"1.00"},null,null,"I3",null,"C"]
["08.10.120.01.02",null,"0243","NOVA","Fornecimento,Instalação, testes e comissionamentode Painel de Controle composto por: Painel de Programação e Painel de Comando de Avanço, com todas as facilidades de operação e seleção de aeronaves, apropriado para instalação na rotunda fixa da ponte de embarque","un",{"v":1,"d":"1.00"},null,null,"I3",null,"C"]
["08.10.120.02",null,"ELE024","NOVA","Desmontagem do Painel  de Visualização e Painel de Controle do sistema existente, com respectivos suportes, cabos, infraestrutura (eletrodutos, caixas de passagens, etc)  e postes que deverão ser entregues à Infraero","cj",{"v":9,"d":"9.00"},null,null,"I3",null,"C"]
[]
["08.10.200",{"$nulls":3},"Eletrodutos  (Instalação, testes e comissionamento)  "]
["08.10.200.01",{"$nulls":3},"Fornecimento e instalação de Eletroduto de ferro galvanizado a fogo, semi pesado, fornecido em barras de 3.0 m com acessórios de conexão, fixação e montagem"]
["08.10.200.01.01",null,"72309","SINAPI","Fornecimento e Instalação de Eletroduto de ferro galvanizado a fogo, semi pesado, Ø 1\",  em barras de 3 metros, com acessórios de suportação, fixação, conexão e montagem, Ref. THOMEU ou equivalente técnico","m",{"v":465,"d":"465.00"},null,null,"I3",null,"C"]
["08.10.200.01.02",null,72310,"SINAPI","Fornecimento e instalação de Eletroduto de ferro galvanizado a fogo, semi pesado, Ø 1.1/2\", fornecido em barras de 3.0 m com acessórios de conexão, fixação e montagem","m",{"v":66,"d":"66.00"},null,null,"I3",null,"C"]
["08.10.200.02",null,"60243","NOVA","Fornecimento e instalação de Eletroduto flexível de aço zincado, com cobertura externa de PVC, Ø 1\", com 1 m de comprimento,  fornecido com acessórios nas extremidades para conexão  e montagem","un",{"v":18,"d":"18.00"},null,null,"I3",null,"C"]
[]
["08.10.210",{"$nulls":3},"Caixas de Passagem e Conexões"]
["08.10.210.01",{"$nulls":3},"Fornecimento e instalação de Caixa de ligação/passagem tipo condulete, em alumínio fundido, com furações em todas as faces para conexão de eletrodutos, Ref. \"Daisa\" ou equivalente técnico, conforme item 5.3 da ET FZ.06/471.92/04345, nos seguintes diâmetros:"]
["08.10.210.01.01",null,"1017","NOVA","Fornecimento e instalação de Caixa de ligação/passagem tipo condulete, em alumínio fundido, com furações em todas as faces para conexão de eletrodutos  Ø 1\", Ref. \"Daisa\" ou equivalente técnico","un",{"v":58,"d":"58.00"},null,null,"I3",null,"C"]
["08.10.210.01.02",null,"1017A","NOVA","Fornecimento e instalação de Caixa de ligação/passagem tipo condulete, em alumínio fundido, com furações em todas as faces para conexão de eletrodutos   Ø 1.1/2\", Ref. \"Daisa\" ou equivalente técnico","un",{"v":8,"d":"8.00"},null,null,"I3",null,"C"]
[]
["08.10.220",{"$nulls":3},"Instalação de Poste metálico "]
["08.10.220.01",null,"73769/1","SINAPI","Instalação do Poste metálico para fixação do Painel de Visualização e respectiva defensa metálica,  existente, com fixação por flanges e chumbador,  com acessórios de montagem","cj",{"v":1,"d":"1.00"},null,null,"I3",null,"C"]
[]
["08.11.000",{"$nulls":3},"SITIA - SISTEMA INTEGRADO DE TRATAMENTO DE INFORMAÇÕES AEROPORTUÁRIAS"]
[]
["08.11.100",{"$nulls":3},"Software (Fornecimento e Serviço)"]
["08.11.100.01",null,"0254","NOVA","Configuração e parametrização do software do SITIA para a atualização dos sistemas (e todos os subsistemas) do SISO/BDO, SIGUE, SCOM  E SISA a serem instalados no lote 1","cj",{"v":1,"d":"1.00"},null,null,"I3",null,"C"]
[]
[{"$nulls":4},"TOTAL ITEM 08.00.000"]
[]
["09.00.000",{"$nulls":3},"TELEMÁTICA"]
[]
["09.01.000",{"$nulls":3}," REDE TELEMÁTICA"]
[]
["09.01.100",{"$nulls":3},"Equipamentos e Acessórios "]
["09.01.100.01",null,"34109","NOVA","Fornecimento e Instalação de Patch Panel do tipo blindado, padrão de 19\", dotado de 24 portas RJ-45, categoria 6A, com guia para cabos","un",{"v":141,"d":"141.00"},null,null,"I3",null,"C"]
["09.01.100.02",null,"TEL001A","NOVA","Fornecimento e Instalação de Distribuidor ótico - DGO para 72 portas, para cabo de fibras ópticas tipo monomodo, com 72 portas tipo LC, para instalação em rack padrão de 19","cj",{"v":6,"d":"6.00"},null,null,"I3",null,"C"]
["09.01.100.03",null,"34110","NOVA","Fornecimento e Instalação de Distribuidor ótico - DGO para a STS, para cabo de fibras ópticas tipo monomodo, com 24 portas tipo LC, para instalação em rack padrão de 19\"","cj",{"v":17,"d":"17.00"},null,null,"I3",null,"C"]
["09.01.100.04",null,"34111","NOVA","Fornecimento e Instalação  de Bastidores, rack metálico, padrão de 19\" com 44 unidades padrão de altura, com porta frontal com fechadura e acessórios de conexão elétrica e montagem","cj",{"v":19,"d":"19.00"},null,null,"I3",null,"C"]
["09.01.100.05",{"$nulls":3},"Fornecimento e Instalação de Espelhos e tampas para tomadas de comunicações, para as seguintes utilizações:"]
["09.01.100.05.01",null,"TEL002","SINAPI","Fornecimento e Instalação de Tampa para condulete de alumínio Ø 3/4\", para até 02 tomadas RJ-45","un",{"v":334,"d":"334.00"},null,null,"I3",null,"C"]
["09.01.100.05.02",null,"TEL003","SINAPI","Fornecimento e Instalação de Tampa para condulete duplo de alumínio Ø 3/4\", para até 04 tomada RJ-45","un",{"v":20,"d":"20.00"},null,null,"I3",null,"C"]
["09.01.100.05.03",null,"34115","SINAPI","Fornecimento e Instalação de Espelho para caixa estampada 4\"x2\" para até 02 tomadas RJ-45","un",{"v":441,"d":"441.00"},null,null,"I3",null,"C"]
["09.01.100.05.04",null,"34116","SINAPI","Fornecimento e Instalação de Espelho para caixa estampada 4\"x4\" para até 06 tomadas RJ-45","un",{"v":42,"d":"42.00"},null,null,"I3",null,"C"]
["09.01.100.05.05",null,"34117","SINAPI","Fornecimento e Instalação de Espelho de latão para caixa de piso 4x4\" com 02 tomadas RJ-45","un",{"v":146,"d":"146.00"},null,null,"I3",null,"C"]
["09.01.100.05.06",null,"TEL004","SINAPI","Fornecimento e Instalação de Espelho de latão para caixa de piso 4x4\" com 06 tomadas RJ-45","un",{"v":8,"d":"8.00"},null,null,"I3",null,"C"]
["09.01.100.05.07",null,"60038","NOVA","Fornecimento e Instalação de Espelho para caixa de duto de piso com 02 tomadas RJ-45","un",{"v":14,"d":"14.00"},null,null,"I3",null,"C"]
["09.01.100.05.08",null,"60045","NOVA","Fornecimento e Instalação de Caixa para instalação aparente em divisórias com 02 tomadas RJ-45","un",{"v":24,"d":"24.00"},null,null,"I3",null,"C"]
["09.01.100.06",null,"34118","SINAPI","Fornecimento e Instalação de Tomada fêmea para comunicações, tipo RJ-45, categoria 6A, tipo blindada","un",{"v":2240,"d":"2,240.00"},null,null,"I3",null,"C"]
["09.01.100.07",null,"TEL007","NOVA","Fornecimento, Instalação, Configuração e Testes de Switch de Distribuição, para dados com 02 interfaces ópticas no padrão 10GBASE-SX e com 24 interfaces ópticas de 1000BASE-LX","un",{"v":4,"d":"4.00"},null,null,"I3",null,"C"]
["09.01.100.08",null,"TEL008","NOVA","Fornecimento, Instalação, Configuração e Testes de Switch de acesso de 48 portas, para dados com 02 interfaces ópticas no padrão 1000BASE-LX e 48 interfaces UTP-RJ45 no padrão 1000BASE-T 10/100/1000 Mbp","un",{"v":35,"d":"35.00"},null,null,"I3",null,"C"]
[]
["09.01.110",{"$nulls":3},"Cabos e Fios                                                                                                                                                                    "]
["09.01.110.01",null,"34119","NOVA","Fornecimento, Instalação e testes de Cabo para instalação em rede interna, F/UTP, categoria 6A com 4 pares # 23 AWG","m",{"v":156010,"d":"156,010.00"},null,null,"I3",null,"C"]
["09.01.110.02",null,"34120","NOVA","Fornecimento, Instalação e testes de Cabo telefônico para instalação em rede interna, tipo CI-50-50 com 50 pares de condutores # 24 AWG","m",{"v":2529,"d":"2,529.00"},null,null,"I3",null,"C"]
["09.01.110.03",null,"34121","NOVA","Fornecimento, Instalação e testes de Cabo telefônico para instalação em rede interna, tipo CI-50-100 com 100 pares de condutores # 24 AWG","m",{"v":2144,"d":"2,144.00"},null,null,"I3",null,"C"]
["09.01.110.04",null,"34122","NOVA","Fornecimento, Instalação e testes de Cabo de fibra óptica monomodo para uso na rede interna/externa, com 12 fibras,  indice gradual, 10 x 125 µm, 1000 base-sx, 850/1310 nm, para instalação interna/externa","m",{"v":5077,"d":"5,077.00"},null,null,"I3",null,"C"]
["09.01.110.05",null,"34123","NOVA","Fornecimento de Patch Cord flexível, tipo F/UTP, categoria 6A com 4 pares # 23 AWG, capa de proteção na cor amarelo, de 1,00 metro de comprimento com 01 conector macho tipo RJ-45 em cada extremidade","un",{"v":274,"d":"274.00"},null,null,"I3",null,"C"]
["09.01.110.06",null,"34124","NOVA","Fornecimento de Patch Cord flexível, tipo F/UTP, categoria 6A com 4 pares # 23 AWG, capa de proteção na cor amarelo, de 1,50 metro de comprimento com 01 conector macho tipo RJ-45 em cada extremidade","un",{"v":274,"d":"274.00"},null,null,"I3",null,"C"]
["09.01.110.07",null,"34125","NOVA","Fornecimento de Patch Cord flexível, tipo F/UTP, categoria 6A com 4 pares # 23 AWG, capa de proteção na cor amarelo, de 2,00 metro de comprimento com 01 conector macho tipo RJ-45 em cada extremidade","un",{"v":274,"d":"274.00"},null,null,"I3",null,"C"]
["09.01.110.08",null,"34126","NOVA","Fornecimento de Patch Cord flexível, tipo F/UTP, categoria 6A com 4 pares # 23 AWG, capa de proteção na cor azul de 1,00 metro de comprimento com 01 conector macho tipo RJ-45 em cada extremidade","un",{"v":410,"d":"410.00"},null,null,"I3",null,"C"]
["09.01.110.09",null,"34127","NOVA","Fornecimento de Patch Cord flexível, tipo F/UTP, categoria 6A com 4 pares # 23 AWG, capa de proteção na cor azul de 1,50 metro de comprimento com 01 conector macho tipo RJ-45 em cada extremidade","un",{"v":410,"d":"410.00"},null,null,"I3",null,"C"]
["09.01.110.10",null,"34128","NOVA","Fornecimento de Patch Cord flexível, tipo F/UTP, categoria 6A com 4 pares # 23 AWG, capa de proteção na cor azul de 2,00 metro de comprimento com 01 conector macho tipo RJ-45 em cada extremidade","un",{"v":410,"d":"410.00"},null,null,"I3",null,"C"]
["09.01.110.11",null,"34129","NOVA","Fornecimento de Patch Cord flexível, de cabo óptico, monomodo , com 02 fibras de 1,50 metros de comprimento com 01 conector duplo tipo  óptico LC-LC em cada extremidade","un",{"v":38,"d":"38.00"},null,null,"I3",null,"C"]
[]
["09.01.120",{"$nulls":3},"Diversos                                                                                                                                                                                   ","      "]
["09.01.120.01",{"$nulls":3},"Fornecimento de Sobressalentes, conforme item 2.4.2 da ET FZ.06/490.92/04357, sendo:                                                              "]
["09.01.120.01.01",null,"34109","NOVA","Fornecimento e Instalação de Patch Panel do tipo blindado, padrão de 19\", dotado de 24 portas RJ-45, categoria 6A, com guia para cabos","un",{"v":14,"d":"14.00"},null,null,"I3",null,"C"]
["09.01.120.01.02",null,"34110","NOVA","Fornecimento e Instalação de Distribuidor ótico - DGO para a STS, para cabo de fibras ópticas tipo monomodo, com 24 portas tipo LC, para instalação em rack padrão de 19\"","cj",{"v":2,"d":"2.00"},null,null,"I3",null,"C"]
["09.01.120.01.03",null,"TEL002","SINAPI","Tampa para condulete de alumínio Ø 3/4\", para até 02 tomadas RJ-45","un",{"v":32,"d":"32.00"},null,null,"I3",null,"C"]
["09.01.120.01.04",null,"TEL003","SINAPI","Tampa para condulete duplo de alumínio Ø 3/4\", para até 04 tomada RJ-45","un",{"v":2,"d":"2.00"},null,null,"I3",null,"C"]
["09.01.120.01.05",null,"34115","SINAPI","Espelho para caixa estampada 4\"x2\" para até 02 tomadas RJ-45","un",{"v":42,"d":"42.00"},null,null,"I3",null,"C"]
["09.01.120.01.06",null,"34116","SINAPI","Espelho para caixa estampada 4\"x4\" para até 06 tomadas RJ-45","un",{"v":4,"d":"4.00"},null,null,"I3",null,"C"]
["09.01.120.01.07",null,"34117","SINAPI","Espelho de latão para caixa de piso 4x4\" com 02 tomadas RJ-45","un",{"v":14,"d":"14.00"},null,null,"I3",null,"C"]
["09.01.120.01.08",null,"TEL004","SINAPI","Espelho de latão para caixa de piso 4x4\" com 06 tomadas RJ-45","un",{"v":1,"d":"1.00"},null,null,"I3",null,"C"]
["09.01.120.01.09",null,"60038","SINAPI","Fornecimento e Instalação de Espelho para caixa de duto de piso com 02 tomadas RJ-45","un",{"v":1,"d":"1.00"},null,null,"I3",null,"C"]
["09.01.120.01.10",null,"60045","NOVA","Caixa para instalação aparente em divisórias com 02 tomadas RJ-45","un",{"v":2,"d":"2.00"},null,null,"I3",null,"C"]
["09.01.120.01.11",null,"34118","SINAPI","Fornecimento e Instalação de Tomada fêmea para comunicações, tipo RJ-45, categoria 6A, tipo blindada","un",{"v":200,"d":"200.00"},null,null,"I3",null,"C"]
["09.01.120.01.12",null,"TEL008","NOVA","Switch de acesso de 48 portas, para dados com 02 interfaces ópticas no padrão 1000BASE-LX e 48 interfaces UTP-RJ45 no padrão 1000BASE-T 10/100/1000 Mbp","un",{"v":2,"d":"2.00"},null,null,"I3",null,"C"]
["09.01.120.02",null,"3502","NOVA","Desmontagem e Limpeza dos equipamentos e materiais da rede, ativos e passivos existentes, tais como,  DG, patch panels, rack´s, cabos, 1300 tomadas, Roteador/Administrador de Rede/Roteador Cisco 3800, Switch Core N7 e 28 Switch de acesso sendo 20 modelos E1 e 08 modelo B2","un",{"v":1,"d":"1.00"},null,null,"I3",null,"C"]
["09.01.120.03",null,"3503","NOVA","Transferência (Desmontagem, Limpeza, reistalação e configuração) da Central Telefônica atual","cj",{"v":1,"d":"1.00"},null,null,"I3",null,"C"]
["09.01.120.04",null,"3504","NOVA","Tranferência (Desmontagem, Limpeza, reistalação e configuração) do Gerenciador/ Admnistrador/ Roteador CISCO 3800 atual","cj",{"v":1,"d":"1.00"},null,null,"I3",null,"C"]
[]
["09.01.200",{"$nulls":3},"Eletrodutos e acessórios"]
["09.01.200.01",null,"34052","NOVA","Fornecimento e Instalação de Eletroduto de ferro galvanizado a fogo, semi pesado, Ø 3/4\",  em barras de 3 metros, com acessórios de suportação, fixação, conexão e montagem","m",{"v":2252,"d":"2,252.00"},null,null,"I3",null,"C"]
["09.01.200.02",null,"72309","SINAPI","Fornecimento e Instalação de Eletroduto de ferro galvanizado a fogo, semi pesado, Ø 1\",  em barras de 3 metros, com acessórios de suportação, fixação, conexão e montagem, Ref. THOMEU ou equivalente técnico","m",{"v":2441,"d":"2,441.00"},null,null,"I3",null,"C"]
["09.01.200.03",null,"34142","SINAPI","Fornecimento e instalação de Eletroduto de ferro galvanizado a fogo, semi pesado, Ø 1.1/2\", fornecido em barras de 3.0 m com acessórios de conexão, fixação e montagem","m",{"v":90,"d":"90.00"},null,null,"I3",null,"C"]
["09.01.200.04",null,"60042","NOVA","Fornecimento e Instalação de Eletroduto de ferro galvanizado a fogo, semi pesado, Ø 2\",  em barras de 3 metros, com acessórios de suportação, fixação, conexão e montagem","m",{"v":37,"d":"37.00"},null,null,"I3",null,"C"]
["09.01.200.05",null,"TEL015","SINAPI","Fornecimento e Instalação de Eletroduto flexível de PVC, Ø 3/4\" com 800 mm de comprimento, com conexões em ambas as extremidade para conexão nas caixas de passagem","pç",{"v":20,"d":"20.00"},null,null,"I3",null,"C"]
[]
["09.01.210",{"$nulls":3},"Dutos de Piso e acessórios"]
["09.01.210.01",null,"34144","TCPO","Fornecimento e Instalação de Duto de piso, simples liso 25x140 mm","m",{"v":78,"d":"78.00"},null,null,"I3",null,"C"]
[]
["09.01.220",{"$nulls":3},"Eletrocalhas "]
["09.01.220.01",null,"34145","SINAPI","Fornecimento, Instalação e Identificação de Eletrocalha do tipo perfurada, em chapa de aço 16, tratada e galvanizada a fogo por imersão, com dimensões de 100 x 50 mm em barras de 3m, incluindo todos os acessórios para suportações, fixações, derivações, curvas, conexões e montagens","m",{"v":1533,"d":"1,533.00"},null,null,"I3",null,"C"]
["09.01.220.02",null,"0233","TCPO","Fornecimento, Instalação e Identificação de Eletrocalha do tipo perfurada, em chapa de aço 16, tratada e galvanizada a fogo por imersão, com dimensões de 200 x 50 mm em barras de 3m, incluindo todos os acessórios para suportações, fixações, derivações, curvas, conexões e montagens","m",{"v":1003,"d":"1,003.00"},null,null,"I3",null,"C"]
["09.01.220.03",null,"0234","TCPO","Fornecimento, Instalação e Identificação de Eletrocalha do tipo perfurada, em chapa de aço 16, tratada e galvanizada a fogo por imersão, com dimensões de 300 x 50 mm em barras de 3m, incluindo todos os acessórios para suportações, fixações, derivações, curvas, conexões e montagens","m",{"v":249,"d":"249.00"},null,null,"I3",null,"C"]
["09.01.220.04",null,"34146","TCPO","Fornecimento, Instalação e Identificação de Eletrocalha do tipo perfurada, em chapa de aço 16, tratada e galvanizada a fogo por imersão, com dimensões de 400 x 50 mm em barras de 3m, incluindo todos os acessórios para suportações, fixações, derivações, curvas, conexões e montagens","m",{"v":84,"d":"84.00"},null,null,"I3",null,"C"]
["09.01.220.05",null,"0235","TCPO","Fornecimento, Instalação e Identificação de Eletrocalha do tipo perfurada, em chapa de aço 16, tratada e galvanizada a fogo por imersão, com dimensões de 500 x 50 mm em barras de 3m, incluindo todos os acessórios para suportações, fixações, derivações, curvas, conexões e montagens","m",{"v":72,"d":"72.00"},null,null,"I3",null,"C"]
[]
["09.01.230",{"$nulls":3},"Caixas   "]
["09.01.230.01",null,"60222","NOVA","Fornecimento e Instalação de Caixa de ligação para embutir em PVC 4\"x2\"X2\"","un",{"v":441,"d":"441.00"},null,null,"I3",null,"C"]
["09.01.230.02",null,"60225","NOVA","Fornecimento e Instalação de Caixa de ligação para embutir em PVC 4\"x4\"X2\"","un",{"v":42,"d":"42.00"},null,null,"I3",null,"C"]
["09.01.230.03",null,"60223","NOVA","Fornecimento e Instalação de Caixa de ligação/passagem condulete, em alumínio para eletroduto de diâmetro de  Ø 3/4\"","un",{"v":494,"d":"494.00"},null,null,"I3",null,"C"]
["09.01.230.04",null,"1017","NOVA","Fornecimento e Instalação de Caixa de ligação/passagem condulete, em alumínio para eletroduto de diâmetro de  Ø 1\"","un",{"v":215,"d":"215.00"},null,null,"I3",null,"C"]
["09.01.230.05",null,"60043","NOVA","Fornecimento e Instalação de Caixa de ligação/passagem condulete, em alumínio para eletroduto de diâmetro de Ø1.1/2\"","un",{"v":22,"d":"22.00"},null,null,"I3",null,"C"]
["09.01.230.06",null,"60044","NOVA","Fornecimento e Instalação de Caixa de ligação/passagem condulete, em alumínio para eletroduto de diâmetro de Ø2\"","un",{"v":4,"d":"4.00"},null,null,"I3",null,"C"]
["09.01.230.07",null,"TEL016","SINAPI","Fornecimento e Instalação de Caixa de ligação/passagem condulete duplo, em alumínio para eletroduto de diâmetro de  Ø 3/4\"","un",{"v":20,"d":"20.00"},null,null,"I3",null,"C"]
["09.01.230.08",null,"34149","SINAPI","Fornecimento e Instalação de Caixa de ligação para piso nas dimensões de 115x115x71mm","un",{"v":154,"d":"154.00"},null,null,"I3",null,"C"]
["09.01.230.09",null,"TEL012","SINAPI","Fornecimento e Instalação de Caixa para duto de piso para instalação de tomadas RJ-45","un",{"v":14,"d":"14.00"},null,null,"I3",null,"C"]
["09.01.230.10",null,"34150","SINAPI","Fornecimento e Instalação de Caixa de passagem metálica para embutir em alvenaria de 100x100x80mm, com tampa aparafusada","un",{"v":45,"d":"45.00"},null,null,"I3",null,"C"]
["09.01.230.11",null,"34151","SINAPI","Fornecimento e Instalação de Caixa de passagem para embutir em alvenaria de 200x200x120mm, com tampa aparafusada","un",{"v":9,"d":"9.00"},null,null,"I3",null,"C"]
["09.01.230.12",null,"34152","SINAPI","Fornecimento e Instalação de Caixa de passagem para embutir em alvenaria de 300x300x120mm, com tampa aparafusada","un",{"v":2,"d":"2.00"},null,null,"I3",null,"C"]
["09.01.230.13",null,"34153","SINAPI","Fornecimento e Instalação de Caixa de passagem para embutir em piso, metálica, de 340 x 340x 50 mm, com tampa com saída de cabos passagem para duto de piso de 140 x 25 mm","un",{"v":20,"d":"20.00"},null,null,"I3",null,"C"]
[]
[{"$nulls":4},"TOTAL ITEM 09.00.000"]
[]
["10.00.000",{"$nulls":3},"SISTEMAS ELETROMECÂNICOS"]
[]
["10.01.000",{"$nulls":3},"AR CONDICIONADO"]
[]
["10.01.001",{"$nulls":3},"EQUIPAMENTOS"]
[]
["10.01.001.006",{"$nulls":3},"CONVERSORES DE FREQUENCIA (VDF)"]
["10.01.001.006.004",null,"30492","NOVA","Conversor de Frequencia para Motobomba de agua gelada de interface dos tanques de termoacumulação.","cj",{"v":2,"d":"2.00"},null,null,"I3",null,"C"]
["10.01.001.006.005",null,"ARC004","NOVA","Conversor de Frequencia para ventilador de insuflação, UTA-02 - 15,0 CV","cj",{"v":1,"d":"1.00"},null,null,"I3",null,"C"]
["10.01.001.006.006",null,"ARC005","NOVA","Conversor de Frequencia para ventilador de retorno, UTA-02 - 4,0CV","cj",{"v":1,"d":"1.00"},null,null,"I3",null,"C"]
["10.01.001.006.007",null,"ARC006","NOVA","Conversor de Frequencia para ventilador tomada de ar exterior, UTA-02 - 4,0CV","cj",{"v":1,"d":"1.00"},null,null,"I3",null,"C"]
["10.01.001.006.008",null,"ARC007","NOVA","Conversor de Frequencia para ventilador de insuflação, UTA-03 - 20,0 CV","cj",{"v":1,"d":"1.00"},null,null,"I3",null,"C"]
["10.01.001.006.009",null,"ARC008","NOVA","Conversor de Frequencia para ventilador de insuflação, UTA-04 - 25,0 CV","cj",{"v":1,"d":"1.00"},null,null,"I3",null,"C"]
["10.01.001.006.010",null,"ARC009","NOVA","Conversor de Frequencia para ventilador de retorno, UTA-04 - 7,5CV","cj",{"v":1,"d":"1.00"},null,null,"I3",null,"C"]
["10.01.001.006.011",null,"ARC010","NOVA","Conversor de Frequencia para ventilador tomada de ar exterior, UTA-04 - 7,5CV","cj",{"v":1,"d":"1.00"},null,null,"I3",null,"C"]
["10.01.001.006.012",null,"ARC011","NOVA","Conversor de Frequencia para ventilador de insuflação, UTA-05 - 10,0 CV","cj",{"v":1,"d":"1.00"},null,null,"I3",null,"C"]
["10.01.001.006.013",null,"ARC012","NOVA","Conversor de Frequencia para ventilador de insuflação, UTA-06 - 30,0 CV","cj",{"v":1,"d":"1.00"},null,null,"I3",null,"C"]
["10.01.001.006.014",null,"ARC013","NOVA","Conversor de Frequencia para ventilador de retorno, UTA-06 - 7,5CV","cj",{"v":1,"d":"1.00"},null,null,"I3",null,"C"]
["10.01.001.006.015",null,"ARC014","NOVA","Conversor de Frequencia para ventilador tomada de ar exterior, UTA-06 - 7,5CV","cj",{"v":1,"d":"1.00"},null,null,"I3",null,"C"]
["10.01.001.006.016",null,"ARC015","NOVA","Conversor de Frequencia para ventilador de insuflação, UTA-07 - 25,0 CV","cj",{"v":1,"d":"1.00"},null,null,"I3",null,"C"]
["10.01.001.006.017",null,"ARC016","NOVA","Conversor de Frequencia para ventilador de insuflação, UTA-08 - 20,0 CV","cj",{"v":1,"d":"1.00"},null,null,"I3",null,"C"]
["10.01.001.006.018",null,"ARC017","NOVA","Conversor de Frequencia para ventilador de insuflação, UTA-09 - 12,5 CV","cj",{"v":1,"d":"1.00"},null,null,"I3",null,"C"]
["10.01.001.006.019",null,"ARC018","NOVA","Conversor de Frequencia para ventilador de retorno, UTA-09 - 7,5CV","cj",{"v":1,"d":"1.00"},null,null,"I3",null,"C"]
["10.01.001.006.020",null,"ARC019","NOVA","Conversor de Frequencia para ventilador tomada de ar exterior, UTA-09 - 7,5CV","cj",{"v":1,"d":"1.00"},null,null,"I3",null,"C"]
["10.01.001.006.021",null,"ARC020","NOVA","Conversor de Frequencia para ventilador de insuflação, UTA-10 - 25,0 CV","cj",{"v":1,"d":"1.00"},null,null,"I3",null,"C"]
["10.01.001.006.022",null,"ARC021","NOVA","Conversor de Frequencia para ventilador de insuflação, UTA-23 - 30,0 CV","cj",{"v":1,"d":"1.00"},null,null,"I3",null,"C"]
["10.01.001.006.023",null,"ARC022","NOVA","Conversor de Frequencia para ventilador de retorno, UTA-23 - 7,5CV","cj",{"v":1,"d":"1.00"},null,null,"I3",null,"C"]
["10.01.001.006.024",null,"ARC023","NOVA","Conversor de Frequencia para ventilador tomada de ar exterior, UTA-23 - 7,5CV","cj",{"v":1,"d":"1.00"},null,null,"I3",null,"C"]
["10.01.001.006.025",null,"ARC024","NOVA","Conversor de Frequencia para ventilador de insuflação, UTA-24 - 20,0 CV","cj",{"v":1,"d":"1.00"},null,null,"I3",null,"C"]
["10.01.001.006.026",null,"ARC025","NOVA","Conversor de Frequencia para ventilador de retorno, UTA-24 -5,0CV","cj",{"v":1,"d":"1.00"},null,null,"I3",null,"C"]
["10.01.001.006.027",null,"ARC026","NOVA","Conversor de Frequencia para ventilador tomada de ar exterior, UTA-24 - 5,0CV","cj",{"v":1,"d":"1.00"},null,null,"I3",null,"C"]
["10.01.001.006.028",null,"ARC027","NOVA","Conversor de Frequencia para ventilador de insuflação, UTA-25 - 20,0 CV","cj",{"v":1,"d":"1.00"},null,null,"I3",null,"C"]
["10.01.001.006.029",null,"ARC028","NOVA","Conversor de Frequencia para ventilador de retorno, UTA-25 -4,0CV","cj",{"v":1,"d":"1.00"},null,null,"I3",null,"C"]
["10.01.001.006.030",null,"ARC029","NOVA","Conversor de Frequencia para ventilador tomada de ar exterior, UTA-25 - 4,0CV","cj",{"v":1,"d":"1.00"},null,null,"I3",null,"C"]
["10.01.001.006.031",null,"ARC030","NOVA","Conversor de Frequencia para ventilador de insuflação, UTA-26 - 30,0 CV","cj",{"v":1,"d":"1.00"},null,null,"I3",null,"C"]
["10.01.001.006.032",null,"ARC031","NOVA","Conversor de Frequencia para ventilador de retorno, UTA-26 -4,0CV","cj",{"v":1,"d":"1.00"},null,null,"I3",null,"C"]
["10.01.001.006.033",null,"ARC032","NOVA","Conversor de Frequencia para ventilador tomada de ar exterior, UTA-26 - 4,0CV","cj",{"v":1,"d":"1.00"},null,null,"I3",null,"C"]
["10.01.001.006.034",null,"ARC033","NOVA","Conversor de Frequencia para ventilador de insuflação, UTA-27 - 20,0 CV","cj",{"v":1,"d":"1.00"},null,null,"I3",null,"C"]
["10.01.001.006.035",null,"ARC034","NOVA","Conversor de Frequencia para ventilador de retorno, UTA-27 - 7,5CV","cj",{"v":1,"d":"1.00"},null,null,"I3",null,"C"]
["10.01.001.006.036",null,"ARC035","NOVA","Conversor de Frequencia para ventilador tomada de ar exterior, UTA-27 - 7,5CV","cj",{"v":1,"d":"1.00"},null,null,"I3",null,"C"]
["10.01.001.006.037",null,"ARC036","NOVA","Conversor de Frequencia para ventilador de insuflação, UTA-28 - 20,0 CV","cj",{"v":1,"d":"1.00"},null,null,"I3",null,"C"]
["10.01.001.006.038",null,"ARC037","NOVA","Conversor de Frequencia para ventilador de retorno, UTA-28 -5,0CV","cj",{"v":1,"d":"1.00"},null,null,"I3",null,"C"]
["10.01.001.006.039",null,"ARC038","NOVA","Conversor de Frequencia para ventilador tomada de ar exterior, UTA-28 - 5,0CV","cj",{"v":1,"d":"1.00"},null,null,"I3",null,"C"]
["10.01.001.006.040",null,"ARC039","NOVA","Conversor de Frequencia para ventilador de insuflação, UTA-29 - 20,0 CV","cj",{"v":1,"d":"1.00"},null,null,"I3",null,"C"]
["10.01.001.006.041",null,"ARC040","NOVA","Conversor de Frequencia para ventilador de retorno, UTA-29 - 7,5CV","cj",{"v":1,"d":"1.00"},null,null,"I3",null,"C"]
["10.01.001.006.042",null,"ARC041","NOVA","Conversor de Frequencia para ventilador tomada de ar exterior, UTA-29 - 7,5CV","cj",{"v":1,"d":"1.00"},null,null,"I3",null,"C"]
["10.01.001.006.043",null,"ARC042","NOVA","Conversor de Frequencia para ventilador de insuflação, UTA-30 - 20,0 CV","cj",{"v":1,"d":"1.00"},null,null,"I3",null,"C"]
["10.01.001.006.044",null,"ARC043","NOVA","Conversor de Frequencia para ventilador de retorno, UTA-30 -5,0CV","cj",{"v":1,"d":"1.00"},null,null,"I3",null,"C"]
["10.01.001.006.045",null,"ARC044","NOVA","Conversor de Frequencia para ventilador tomada de ar exterior, UTA-30 - 5,0CV","cj",{"v":1,"d":"1.00"},null,null,"I3",null,"C"]
["10.01.001.006.046",null,"ARC045","NOVA","Conversor de Frequencia para ventilador de insuflação, UTA-36 - 15,0 CV","cj",{"v":1,"d":"1.00"},null,null,"I3",null,"C"]
["10.01.001.006.047",null,"ARC046","NOVA","Conversor de Frequencia para ventilador de retorno, UTA-36 -5,0CV","cj",{"v":1,"d":"1.00"},null,null,"I3",null,"C"]
["10.01.001.006.048",null,"ARC047","NOVA","Conversor de Frequencia para ventilador tomada de ar exterior, UTA-36 - 5,0CV","cj",{"v":1,"d":"1.00"},null,null,"I3",null,"C"]
["10.01.001.006.049",null,"ARC048","NOVA","Conversor de Frequencia para ventilador de insuflação, UTA-37 - 15,0 CV","cj",{"v":1,"d":"1.00"},null,null,"I3",null,"C"]
["10.01.001.006.050",null,"ARC049","NOVA","Conversor de Frequencia para ventilador de retorno, UTA-37 -5,0CV","cj",{"v":1,"d":"1.00"},null,null,"I3",null,"C"]
["10.01.001.006.051",null,"ARC050","NOVA","Conversor de Frequencia para ventilador tomada de ar exterior, UTA-37 - 5,0CV","cj",{"v":1,"d":"1.00"},null,null,"I3",null,"C"]
["10.01.001.006.052",null,"ARC051","NOVA","Conversor de Frequencia para ventilador de insuflação, UTA-38 - 12,5 CV","cj",{"v":1,"d":"1.00"},null,null,"I3",null,"C"]
["10.01.001.006.053",null,"ARC052","NOVA","Conversor de Frequencia para ventilador de retorno, UTA-38 -5,0CV","cj",{"v":1,"d":"1.00"},null,null,"I3",null,"C"]
["10.01.001.006.054",null,"ARC053","NOVA","Conversor de Frequencia para ventilador tomada de ar exterior, UTA-38 - 5,0CV","cj",{"v":1,"d":"1.00"},null,null,"I3",null,"C"]
["10.01.001.006.055",null,"ARC054","NOVA","Conversor de Frequencia para ventilador de insuflação, UTA-39 - 15,0 CV","cj",{"v":1,"d":"1.00"},null,null,"I3",null,"C"]
["10.01.001.006.056",null,"ARC055","NOVA","Conversor de Frequencia para ventilador de retorno, UTA-39 -3,0CV","cj",{"v":1,"d":"1.00"},null,null,"I3",null,"C"]
["10.01.001.006.057",null,"ARC056","NOVA","Conversor de Frequencia para ventilador tomada de ar exterior, UTA-39 - 3,0CV","cj",{"v":1,"d":"1.00"},null,null,"I3",null,"C"]
["10.01.001.006.058",null,"ARC057","NOVA","Conversor de Frequencia para ventilador de insuflação, UTA-40 - 15,0 CV","cj",{"v":1,"d":"1.00"},null,null,"I3",null,"C"]
["10.01.001.006.059",null,"ARC058","NOVA","Conversor de Frequencia para ventilador de retorno, UTA-40 -3,0CV","cj",{"v":1,"d":"1.00"},null,null,"I3",null,"C"]
["10.01.001.006.060",null,"ARC059","NOVA","Conversor de Frequencia para ventilador tomada de ar exterior, UTA-40 - 3,0CV","cj",{"v":1,"d":"1.00"},null,null,"I3",null,"C"]
["10.01.001.006.061",null,"ARC060","NOVA","Conversor de Frequencia para ventilador de insuflação, UTA-42 - 20,0 CV","cj",{"v":1,"d":"1.00"},null,null,"I3",null,"C"]
["10.01.001.006.062",null,"ARC061","NOVA","Conversor de Frequencia para ventilador de retorno, UTA-42 -3,0CV","cj",{"v":1,"d":"1.00"},null,null,"I3",null,"C"]
["10.01.001.006.063",null,"ARC062","NOVA","Conversor de Frequencia para ventilador tomada de ar exterior, UTA-42 - 3,0CV","cj",{"v":1,"d":"1.00"},null,null,"I3",null,"C"]
["10.01.001.006.064",null,"ARC161","NOVA","Conversor de Frequencia para ventilador de insuflação, UTA-43 - 20,0 CV","cj",{"v":1,"d":"1.00"},null,null,"I3",null,"C"]
["10.01.001.006.065",null,"ARC162","NOVA","Conversor de Frequencia para ventilador de retorno, UTA-43 -3,0CV","cj",{"v":1,"d":"1.00"},null,null,"I3",null,"C"]
["10.01.001.006.066",null,"ARC163","NOVA","Conversor de Frequencia para ventilador tomada de ar exterior, UTA-43 - 3,0CV","cj",{"v":1,"d":"1.00"},null,null,"I3",null,"C"]
["10.01.001.006.067",null,"ARC063","NOVA","Conversor de Frequencia para ventilador de insuflação, UTA-47 - 15,0 CV","cj",{"v":1,"d":"1.00"},null,null,"I3",null,"C"]
["10.01.001.006.068",null,"ARC064","NOVA","Conversor de Frequencia para ventilador de retorno, UTA-47 -3,0CV","cj",{"v":1,"d":"1.00"},null,null,"I3",null,"C"]
["10.01.001.006.069",null,"ARC065","NOVA","Conversor de Frequencia para ventilador tomada de ar exterior, UTA-47 - 3,0CV","cj",{"v":1,"d":"1.00"},null,null,"I3",null,"C"]
[]
["10.01.001.007",{"$nulls":3},"UNIDADES DE TRATAMENTO DE AR (UTA's)"]
["10.01.001.007.002",null,"30100","NOVA","Unidade de Tratamento de Ar - UTA-02","cj",{"v":1,"d":"1.00"},null,null,"I3",null,"C"]
["10.01.001.007.003",null,"30101","NOVA","Unidade de Tratamento de Ar - UTA-03","cj",{"v":1,"d":"1.00"},null,null,"I3",null,"C"]
["10.01.001.007.004",null,"30102","NOVA","Unidade de Tratamento de Ar - UTA-04","cj",{"v":1,"d":"1.00"},null,null,"I3",null,"C"]
["10.01.001.007.005",null,"30103","NOVA","Unidade de Tratamento de Ar - UTA-05","cj",{"v":1,"d":"1.00"},null,null,"I3",null,"C"]
["10.01.001.007.006",null,"30104","NOVA","Unidade de Tratamento de Ar - UTA-06","cj",{"v":1,"d":"1.00"},null,null,"I3",null,"C"]
["10.01.001.007.007",null,"30105","NOVA","Unidade de Tratamento de Ar - UTA-07","cj",{"v":1,"d":"1.00"},null,null,"I3",null,"C"]
["10.01.001.007.008",null,"30106","NOVA","Unidade de Tratamento de Ar - UTA-08","cj",{"v":1,"d":"1.00"},null,null,"I3",null,"C"]
["10.01.001.007.009",null,"30107","NOVA","Unidade de Tratamento de Ar - UTA-09","cj",{"v":1,"d":"1.00"},null,null,"I3",null,"C"]
["10.01.001.007.010",null,"30108","NOVA","Unidade de Tratamento de Ar - UTA-10","cj",{"v":1,"d":"1.00"},null,null,"I3",null,"C"]
["10.01.001.007.023",null,"30109","NOVA","Unidade de Tratamento de Ar - UTA-23","cj",{"v":1,"d":"1.00"},null,null,"I3",null,"C"]
["10.01.001.007.024",null,"30110","NOVA","Unidade de Tratamento de Ar - UTA-24","cj",{"v":1,"d":"1.00"},null,null,"I3",null,"C"]
["10.01.001.007.025",null,"30111","NOVA","Unidade de Tratamento de Ar - UTA-25","cj",{"v":1,"d":"1.00"},null,null,"I3",null,"C"]
["10.01.001.007.026",null,"30112","NOVA","Unidade de Tratamento de Ar - UTA-26","cj",{"v":1,"d":"1.00"},null,null,"I3",null,"C"]
["10.01.001.007.027",null,"30113","NOVA","Unidade de Tratamento de Ar - UTA-27","cj",{"v":1,"d":"1.00"},null,null,"I3",null,"C"]
["10.01.001.007.028",null,"30114","NOVA","Unidade de Tratamento de Ar - UTA-28","cj",{"v":1,"d":"1.00"},null,null,"I3",null,"C"]
["10.01.001.007.029",null,"30115","NOVA","Unidade de Tratamento de Ar - UTA-29","cj",{"v":1,"d":"1.00"},null,null,"I3",null,"C"]
["10.01.001.007.030",null,"30116","NOVA","Unidade de Tratamento de Ar - UTA-30","cj",{"v":1,"d":"1.00"},null,null,"I3",null,"C"]
["10.01.001.007.036",null,"30117","NOVA","Unidade de Tratamento de Ar - UTA-36","cj",{"v":1,"d":"1.00"},null,null,"I3",null,"C"]
["10.01.001.007.037",null,"30118","NOVA","Unidade de Tratamento de Ar - UTA-37","cj",{"v":1,"d":"1.00"},null,null,"I3",null,"C"]
["10.01.001.007.038",null,"30119","NOVA","Unidade de Tratamento de Ar - UTA-38","cj",{"v":1,"d":"1.00"},null,null,"I3",null,"C"]
["10.01.001.007.039",null,"60046","NOVA","Unidade de Tratamento de Ar - UTA-39","cj",{"v":1,"d":"1.00"},null,null,"I3",null,"C"]
["10.01.001.007.040",null,"30120","NOVA","Unidade de Tratamento de Ar - UTA-40","cj",{"v":1,"d":"1.00"},null,null,"I3",null,"C"]
["10.01.001.007.042",null,"ARC066","NOVA","Unidade de Tratamento de Ar - UTA-42","cj",{"v":1,"d":"1.00"},null,null,"I3",null,"C"]
["10.01.001.007.043",null,"ARC067","NOVA","Unidade de Tratamento de Ar - UTA-43","cj",{"v":1,"d":"1.00"},null,null,"I3",null,"C"]
["10.01.001.007.047",null,"30123","NOVA","Unidade de Tratamento de Ar - UTA-47","cj",{"v":1,"d":"1.00"},null,null,"I3",null,"C"]
[]
["10.01.001.009",{"$nulls":3},"CAIXAS DE EXAUSTÃO"]
["10.01.001.009.006",null,"ARC068","NOVA","Caixa de Exaustão, EX-06-T","cj",{"v":1,"d":"1.00"},null,null,"I3",null,"C"]
["10.01.001.009.007",null,"ARC069","NOVA","Caixa de Exaustão, EX-07-T","cj",{"v":1,"d":"1.00"},null,null,"I3",null,"C"]
["10.01.001.009.008",null,"ARC070","NOVA","Caixa de Exaustão, EX-08-T","cj",{"v":1,"d":"1.00"},null,null,"I3",null,"C"]
["10.01.001.009.009",null,"ARC071","NOVA","Caixa de Exaustão, EX-09-T","cj",{"v":1,"d":"1.00"},null,null,"I3",null,"C"]
["10.01.001.009.010",null,"ARC072","NOVA","Caixa de Exaustão, EX-10-T","cj",{"v":1,"d":"1.00"},null,null,"I3",null,"C"]
["10.01.001.009.016",null,"ARC073","NOVA","Caixa de Exaustão, EX-03-S","cj",{"v":1,"d":"1.00"},null,null,"I3",null,"C"]
["10.01.001.009.017",null,"ARC074","NOVA","Caixa de Exaustão, EX-04-S","cj",{"v":1,"d":"1.00"},null,null,"I3",null,"C"]
["10.01.001.009.021",null,"ARC075","NOVA","Caixa de Exaustão, EX-43-S","cj",{"v":1,"d":"1.00"},null,null,"I3",null,"C"]
["10.01.001.009.027",null,"60061","NOVA","Caixa de Exaustão, EX-03-P1","cj",{"v":1,"d":"1.00"},null,null,"I3",null,"C"]
["10.01.001.009.028",null,"60062","NOVA","Caixa de Exaustão, EX-04-P1","cj",{"v":1,"d":"1.00"},null,null,"I3",null,"C"]
["10.01.001.009.029",null,"60063","NOVA","Caixa de Exaustão, EX-05-P1","cj",{"v":1,"d":"1.00"},null,null,"I3",null,"C"]
["10.01.001.009.030",null,"60064","NOVA","Caixa de Exaustão, EX-06-P1","cj",{"v":1,"d":"1.00"},null,null,"I3",null,"C"]
["10.01.001.009.031",null,"60065","NOVA","Caixa de Exaustão, EX-07-P1","cj",{"v":1,"d":"1.00"},null,null,"I3",null,"C"]
["10.01.001.009.032",null,"60066","NOVA","Caixa de Exaustão, EX-08-P1","cj",{"v":1,"d":"1.00"},null,null,"I3",null,"C"]
["10.01.001.009.033",null,"60067","NOVA","Caixa de Exaustão, EX-09-P1","cj",{"v":1,"d":"1.00"},null,null,"I3",null,"C"]
["10.01.001.009.034",null,"60068","NOVA","Caixa de Exaustão, EX-10-P1","cj",{"v":1,"d":"1.00"},null,null,"I3",null,"C"]
["10.01.001.009.037",null,"60069","NOVA","Caixa de Exaustão, EX-01-P2","cj",{"v":1,"d":"1.00"},null,null,"I3",null,"C"]
["10.01.001.009.038",null,"60070","NOVA","Caixa de Exaustão, EX-02-P2","cj",{"v":1,"d":"1.00"},null,null,"I3",null,"C"]
["10.01.001.009.039",null,"60071","NOVA","Caixa de Exaustão, EX-03-P2","cj",{"v":1,"d":"1.00"},null,null,"I3",null,"C"]
["10.01.001.009.040",null,"60072","NOVA","Caixa de Exaustão, EX-04-P2","cj",{"v":1,"d":"1.00"},null,null,"I3",null,"C"]
["10.01.001.009.047",null,"ARC076","NOVA","Caixa de Exaustão, EX-47-S","cj",{"v":1,"d":"1.00"},null,null,"I3",null,"C"]
["10.01.001.009.050",null,"ARC077","NOVA","Caixa de Exaustão, EX-45-S","cj",{"v":1,"d":"1.00"},null,null,"I3",null,"C"]
["10.01.001.009.055",null,"ARC078","NOVA","Caixa de Exaustão, EX-05-P2","cj",{"v":1,"d":"1.00"},null,null,"I3",null,"C"]
[]
["10.01.001.010",{"$nulls":3},"ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA DAS TORRES DE ARREFECIMENTO"]
["10.01.001.010.001",null,"30154","NOVA","Estação de tratamento da água às Torres de Arrefecimento, com carga de aditivos para execução do primeiro tratamento quimico das tubulações de água gelada","cj",{"v":1,"d":"1.00"},null,null,"I3",null,"C"]
[]
["10.01.001.011",{"$nulls":3},"CAIXAS DE VOLUME DE AR VARIÁVEL (VAV)"]
["10.01.001.011.003",null,"30155","NOVA","Caixa de VAV 2A+AT(1000x800mm), vazão:24.144m3/h,  com atenuador de ruído, medidor de vazão de ar (tubo de \nPitot) e motor-atuador de 24 Vac do tipo proporcional com sinal de 0-10 Vdc","cj",{"v":1,"d":"1.00"},null,null,"I3",null,"C"]
["10.01.001.011.004",null,"30156","NOVA","Caixa de VAV 3A+AT(1000x800mm), vazão:23.548m3/h,  com atenuador de ruído, medidor de vazão de ar (tubo de \nPitot) e motor-atuador de 24 Vac do tipo proporcional com sinal de 0-10 Vdc","cj",{"v":1,"d":"1.00"},null,null,"I3",null,"C"]
["10.01.001.011.005",null,"30157","NOVA","Caixa de VAV 4A+AT(800x400mm), vazão:9.277m3/h,  com atenuador de ruído, medidor de vazão de ar (tubo de \nPitot) e motor-atuador de 24 Vac do tipo proporcional com sinal de 0-10 Vdc","cj",{"v":1,"d":"1.00"},null,null,"I3",null,"C"]
["10.01.001.011.006",null,"ARC164","NOVA","Caixa de VAV 4B+AT(800x800mm), vazão:18.947m3/h,  com atenuador de ruído, medidor de vazão de ar (tubo de \nPitot) e motor-atuador de 24 Vac do tipo proporcional com sinal de 0-10 Vdc","cj",{"v":1,"d":"1.00"},null,null,"I3",null,"C"]
["10.01.001.011.007",null,"30159","NOVA","Caixa de VAV 4C+AT(800x400mm), vazão:9.184m3/h,  com atenuador de ruído, medidor de vazão de ar (tubo de \nPitot) e motor-atuador de 24 Vac do tipo proporcional com sinal de 0-10 Vdc","cj",{"v":1,"d":"1.00"},null,null,"I3",null,"C"]
["10.01.001.011.008",null,"30160","NOVA","Caixa de VAV 5A+AT(600x500mm), vazão:8.315m3/h,  com atenuador de ruído, medidor de vazão de ar (tubo de \nPitot) e motor-atuador de 24 Vac do tipo proporcional com sinal de 0-10 Vdc","cj",{"v":1,"d":"1.00"},null,null,"I3",null,"C"]
["10.01.001.011.009",null,"30161","NOVA","Caixa de VAV 5B+AT(500x500mm), vazão:7.708m3/h,  com atenuador de ruído, medidor de vazão de ar (tubo de \nPitot) e motor-atuador de 24 Vac do tipo proporcional com sinal de 0-10 Vdc","cj",{"v":1,"d":"1.00"},null,null,"I3",null,"C"]
["10.01.001.011.010",null,"30162","NOVA","Caixa de VAV 6A+AT(1000x800mm), vazão:24.346m3/h,  com atenuador de ruído, medidor de vazão de ar (tubo de \nPitot) e motor-atuador de 24 Vac do tipo proporcional com sinal de 0-10 Vdc","cj",{"v":1,"d":"1.00"},null,null,"I3",null,"C"]
["10.01.001.011.011",null,"30163","NOVA","Caixa de VAV 6B+AT(800x800mm), vazão:20.050m3/h,  com atenuador de ruído, medidor de vazão de ar (tubo de \nPitot) e motor-atuador de 24 Vac do tipo proporcional com sinal de 0-10 Vdc","cj",{"v":1,"d":"1.00"},null,null,"I3",null,"C"]
["10.01.001.011.012",null,"30164","NOVA","Caixa de VAV 7A+AT(1000x800mm), vazão:25.380m3/h,  com atenuador de ruído, medidor de vazão de ar (tubo de \nPitot) e motor-atuador de 24 Vac do tipo proporcional com sinal de 0-10 Vdc","cj",{"v":1,"d":"1.00"},null,null,"I3",null,"C"]
["10.01.001.011.013",null,"30165","NOVA","Caixa de VAV 7B+AT(700x400mm), vazão:8.624m3/h,  com atenuador de ruído, medidor de vazão de ar (tubo de \nPitot) e motor-atuador de 24 Vac do tipo proporcional com sinal de 0-10 Vdc","cj",{"v":1,"d":"1.00"},null,null,"I3",null,"C"]
["10.01.001.011.014",null,"30166","NOVA","Caixa de VAV 8A+AT(800x600mm), vazão:13.032m3/h,  com atenuador de ruído, medidor de vazão de ar (tubo de \nPitot) e motor-atuador de 24 Vac do tipo proporcional com sinal de 0-10 Vdc","cj",{"v":1,"d":"1.00"},null,null,"I3",null,"C"]
["10.01.001.011.015",null,"30167","NOVA","Caixa de VAV 8B+AT(800x600mm), vazão:13.504m3/h,  com atenuador de ruído, medidor de vazão de ar (tubo de \nPitot) e motor-atuador de 24 Vac do tipo proporcional com sinal de 0-10 Vdc","cj",{"v":1,"d":"1.00"},null,null,"I3",null,"C"]
["10.01.001.011.016",null,"30168","NOVA","Caixa de VAV 9A+AT(800x600mm), vazão:14.900m3/h,  com atenuador de ruído, medidor de vazão de ar (tubo de \nPitot) e motor-atuador de 24 Vac do tipo proporcional com sinal de 0-10 Vdc","cj",{"v":1,"d":"1.00"},null,null,"I3",null,"C"]
["10.01.001.011.017",null,"30169","NOVA","Caixa de VAV 9B+AT(400x300mm), vazão:3.377m3/h,  com atenuador de ruído, medidor de vazão de ar (tubo de \nPitot) e motor-atuador de 24 Vac do tipo proporcional com sinal de 0-10 Vdc","cj",{"v":1,"d":"1.00"},null,null,"I3",null,"C"]
["10.01.001.011.018",null,"ARC165","NOVA","Caixa de VAV 10A+AT(1000x600mm), vazão:4.957m3/h,  com atenuador de ruído, medidor de vazão de ar (tubo de \nPitot) e motor-atuador de 24 Vac do tipo proporcional com sinal de 0-10 Vdc","cj",{"v":1,"d":"1.00"},null,null,"I3",null,"C"]
["10.01.001.011.019",null,"ARC166","NOVA","Caixa de VAV 10B+AT(900x800mm), vazão14.244m3/h,  com atenuador de ruído, medidor de vazão de ar (tubo de \nPitot) e motor-atuador de 24 Vac do tipo proporcional com sinal de 0-10 Vdc","cj",{"v":1,"d":"1.00"},null,null,"I3",null,"C"]
["10.01.001.011.045",null,"30178","NOVA","Caixa de VAV 25B+AT(1000x600mm), vazão:20.998m3/h,  com atenuador de ruído, medidor de vazão de ar (tubo de \nPitot) e motor-atuador de 24 Vac do tipo proporcional com sinal de 0-10 Vdc","cj",{"v":1,"d":"1.00"},null,null,"I3",null,"C"]
["10.01.001.011.046",null,"30179","NOVA","Caixa de VAV 26A+AT(1000x800mm), vazão:23.455m3/h,  com atenuador de ruído, medidor de vazão de ar (tubo de \nPitot) e motor-atuador de 24 Vac do tipo proporcional com sinal de 0-10 Vdc","cj",{"v":1,"d":"1.00"},null,null,"I3",null,"C"]
["10.01.001.011.047",null,"30180","NOVA","Caixa de VAV 26B+AT(1000x800mm), vazão:23.455m3/h,  com atenuador de ruído, medidor de vazão de ar (tubo de \nPitot) e motor-atuador de 24 Vac do tipo proporcional com sinal de 0-10 Vdc","cj",{"v":1,"d":"1.00"},null,null,"I3",null,"C"]
["10.01.001.011.048",null,"30181","NOVA","Caixa de VAV 27A+AT(1000x1000mm), vazão:29.792m3/h,  com atenuador de ruído, medidor de vazão de ar (tubo de \nPitot) e motor-atuador de 24 Vac do tipo proporcional com sinal de 0-10 Vdc","cj",{"v":1,"d":"1.00"},null,null,"I3",null,"C"]
["10.01.001.011.049",null,"30182","NOVA","Caixa de VAV 28A+AT(1000x1000mm), vazão:28.950m3/h,  com atenuador de ruído, medidor de vazão de ar (tubo de \nPitot) e motor-atuador de 24 Vac do tipo proporcional com sinal de 0-10 Vdc","cj",{"v":1,"d":"1.00"},null,null,"I3",null,"C"]
["10.01.001.011.050",null,"30183","NOVA","Caixa de VAV 29A+AT(1000x1000mm), vazão:29.856m3/h,  com atenuador de ruído, medidor de vazão de ar (tubo de \nPitot) e motor-atuador de 24 Vac do tipo proporcional com sinal de 0-10 Vdc","cj",{"v":1,"d":"1.00"},null,null,"I3",null,"C"]
["10.01.001.011.051",null,"30184","NOVA","Caixa de VAV 30A+AT(1000x800mm), vazão:25.610m3/h,  com atenuador de ruído, medidor de vazão de ar (tubo de \nPitot) e motor-atuador de 24 Vac do tipo proporcional com sinal de 0-10 Vdc","cj",{"v":1,"d":"1.00"},null,null,"I3",null,"C"]
["10.01.001.011.087",null,"ARC167","NOVA","Caixa de VAV 47A+AT(1000x600mm), vazão:20.775m3/h,  com atenuador de ruído, medidor de vazão de ar (tubo de \nPitot) e motor-atuador de 24 Vac do tipo proporcional com sinal de 0-10 Vdc","cj",{"v":1,"d":"1.00"},null,null,"I3",null,"C"]
["10.01.001.011.088",null,"ARC168","NOVA","Caixa de VAV 10C+AT(900x800mm), vazão:17.805m3/h,  com atenuador de ruído, medidor de vazão de ar (tubo de \nPitot) e motor-atuador de 24 Vac do tipo proporcional com sinal de 0-10 Vdc","cj",{"v":1,"d":"1.00"},null,null,"I3",null,"C"]
[]
["10.01.001.012",{"$nulls":3},"FANCOLETES HIDRÔNICOS"]
["10.01.001.012.001",null,"30197","NOVA","Unidade climatizadora tipo cassete 4 vias, hidronica, condições ambientes TBS:24ºC, UR:50%, não controlada, capacidade total efetiva: 5,75KW","cj",{"v":7,"d":"7.00"},null,null,"I3",null,"C"]
["10.01.001.012.002",null,"30199","NOVA","Unidade climatizadora tipo cassete 4 vias, hidronica, condições ambientes TBS:24ºC, UR:50%, não controlada, capacidade total efetiva: 9,8KW","cj",{"v":1,"d":"1.00"},null,null,"I3",null,"C"]
["10.01.001.012.003",null,"ARC172","NOVA","Unidade climatizadora tipo cassete 4 vias, hidronica, condições ambientes TBS:24ºC, UR:50%, não controlada, capacidade total efetiva: 10,5KW","cj",{"v":2,"d":"2.00"},null,null,"I3",null,"C"]
["10.01.001.012.006",null,"60082","NOVA","Unidade climatizadora tipo HiWall, hidronica, condições ambientes TBS:24ºC, UR:50%, não controlada, capacidade total efetiva: 3,50KW","cj",{"v":6,"d":"6.00"},null,null,"I3",null,"C"]
["10.01.001.012.007",null,"ARC173","NOVA","Unidade climatizadora tipo HiWall, hidronica, condições ambientes TBS:24ºC, UR:50%, não controlada, capacidade total efetiva: 4,20KW","cj",{"v":2,"d":"2.00"},null,null,"I3",null,"C"]
["10.01.001.012.008",null,"ARC174","NOVA","Unidade climatizadora tipo Under Celling, hidronica, condições ambientes TBS:24ºC, UR:50%, não controlada, capacidade total efetiva: 4,20KW","cj",{"v":6,"d":"6.00"},null,null,"I3",null,"C"]
["10.01.001.012.011",null,"60084","NOVA","Unidade climatizadora tipo Under Celling, hidronica, condições ambientes TBS:24ºC, UR:50%, não controlada, capacidade total efetiva: 5,75KW","cj",{"v":12,"d":"12.00"},null,null,"I3",null,"C"]
[]
["10.01.001.013",{"$nulls":3},"RECUPERADORES DE CALOR (RC)"]
["10.01.001.013.004",null,"30202","NOVA","Recuperador de Calor RC-02, 03 para atender a AHU-02, 03","cj",{"v":1,"d":"1.00"},null,null,"I3",null,"C"]
["10.01.001.013.005",null,"30203","NOVA","Recuperador de Calor RC-04, 05 para atender a AHU-04, 05","cj",{"v":1,"d":"1.00"},null,null,"I3",null,"C"]
["10.01.001.013.006",null,"30204","NOVA","Recuperador de Calor RC-06, 07, 08 para atender a AHU-06, 07, 08","cj",{"v":1,"d":"1.00"},null,null,"I3",null,"C"]
["10.01.001.013.007",null,"30205","NOVA","Recuperador de Calor RC-09, 10, 11 para atender a AHU-09, 10, 11","cj",{"v":1,"d":"1.00"},null,null,"I3",null,"C"]
["10.01.001.013.010",null,"30206","NOVA","Recuperador de Calor RC-23 para atender a UTA 23","cj",{"v":1,"d":"1.00"},null,null,"I3",null,"C"]
["10.01.001.013.011",null,"30207","NOVA","Recuperador de Calor RC-24 para atender a UTA 24","cj",{"v":1,"d":"1.00"},null,null,"I3",null,"C"]
["10.01.001.013.012",null,"30208","NOVA","Recuperador de Calor RC-25 para atender a UTA 25","cj",{"v":1,"d":"1.00"},null,null,"I3",null,"C"]
["10.01.001.013.013",null,"30209","NOVA","Recuperador de Calor RC-26 para atender a UTA 26","cj",{"v":1,"d":"1.00"},null,null,"I3",null,"C"]
["10.01.001.013.014",null,"30210","NOVA","Recuperador de Calor RC-27 para atender a UTA 27","cj",{"v":1,"d":"1.00"},null,null,"I3",null,"C"]
["10.01.001.013.015",null,"30211","NOVA","Recuperador de Calor RC-28 para atender a UTA 28","cj",{"v":1,"d":"1.00"},null,null,"I3",null,"C"]
["10.01.001.013.016",null,"30212","NOVA","Recuperador de Calor RC-29 para atender a UTA 29","cj",{"v":1,"d":"1.00"},null,null,"I3",null,"C"]
["10.01.001.013.017",null,"30213","NOVA","Recuperador de Calor RC-30 para atender a UTA 30","cj",{"v":1,"d":"1.00"},null,null,"I3",null,"C"]
["10.01.001.013.023",null,"30214","NOVA","Recuperador de Calor RC-36 para atender a UTA-36","cj",{"v":1,"d":"1.00"},null,null,"I3",null,"C"]
["10.01.001.013.024",null,"30215","NOVA","Recuperador de Calor RC-37 para atender a UTA-37","cj",{"v":1,"d":"1.00"},null,null,"I3",null,"C"]
["10.01.001.013.025",null,"30216","NOVA","Recuperador de Calor RC-38 para atender a UTA-38","cj",{"v":1,"d":"1.00"},null,null,"I3",null,"C"]
["10.01.001.013.026",null,"30217","NOVA","Recuperador de Calor RC-39 para atender a UTA-39","cj",{"v":1,"d":"1.00"},null,null,"I3",null,"C"]
["10.01.001.013.027",null,"30218","NOVA","Recuperador de Calor RC-40 para atender a UTA-40","cj",{"v":1,"d":"1.00"},null,null,"I3",null,"C"]
["10.01.001.013.029",null,"30219","NOVA","Recuperador de Calor RC-42 para atender a UTA-42","cj",{"v":1,"d":"1.00"},null,null,"I3",null,"C"]
["10.01.001.013.030",null,"60087","NOVA","Recuperador de Calor RC-43 para atender a UTA-43","cj",{"v":1,"d":"1.00"},null,null,"I3",null,"C"]
["10.01.001.013.034",null,"30220","NOVA","Recuperador de Calor RC-47 para atender a UTA-47","cj",{"v":1,"d":"1.00"},null,null,"I3",null,"C"]
[]
["10.01.001.014",{"$nulls":3},"BOMBA CENTRÍFUGA DE INTERFACEAMENTO DOS TANQUES DE TERMOACUMULAÇÃO (BIN)"]
["10.01.001.014.002",null,"30221","NOVA","Bomba de água, tipo booster, ao interfaceamento dos tanques de termoacumulação com o sistema de distribuição de água gelada, vazão 446m3/h.","cj",{"v":1,"d":"1.00"},null,null,"I3",null,"C"]
[]
["10.01.001.015",{"$nulls":3},"TANQUE DE TERMOACUMULAÇÃO "]
["10.01.001.015.001",null,"30222","NOVA","Fornecimento e instalação de todos os acessorios para o tanque de acumulação térmica existente,  isolado externamente e chapeado com chapa galvanizada 18#,  com uma capacidade de 3900 TR.h. Tipo de labirinto, com quatro células, com um volume de água útil de 1170 m3, e um volume total interno de até à linha de água de 1.560 m3","cj",{"v":1,"d":"1.00"},null,null,"I3",null,"C"]
[]
["10.01.001.016",{"$nulls":3},"TANQUE DE EXPANSÃO FECHADO, VERTICAL"]
["10.01.001.016.001",null,"30223","NOVA","Tanque metalico cilindrico de expansão, vertical, capacidade de 200lt com diafragma e carregado com nitrogênio.","cj",{"v":1,"d":"1.00"},null,null,"I3",null,"C"]
[]
["10.01.001.017",{"$nulls":3},"UNIDADES CONDICIONADORAS TIPO SPLIT"]
["10.01.001.017.001",null,"ARC169","NOVA","Condicionadores divididos (split), tipo expansão direta, composto de unidade evaporadora e unidade condensadora","cj",{"v":15,"d":"15.00"},null,null,"I3",null,"I"]
[]
["10.01.002",{"$nulls":3},"REDES DE DUTOS"]
[]
["10.01.002.001",{"$nulls":3},"SERVIÇOS DE DUTOS RETANGULARES OU QUADRADOS EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO , FLANGEADOS E ISOLADOS TERMICAMENTE, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS ESPECÌFICAS, RISCADA, DOBRADA E MONTADA."]
["10.01.002.001.001",null,"08286 ","ORSE","Serviços de dutos retangulares ou quadrados em chapa de aço galvanizado , flangeados e isolados termicamente - chapa de aço galvanizado #18","Kg",{"v":3256,"d":"3,256.00"},null,null,"I3",null,"C"]
["10.01.002.001.002",null,"08286 ","ORSE","Serviços de dutos retangulares ou quadrados em chapa de aço galvanizado , flangeados e isolados termicamente - chapa de aço galvanizado #20","Kg",{"v":21388,"d":"21,388.00"},null,null,"I3",null,"C"]
["10.01.002.001.003",null,"08286 ","ORSE","Serviços de dutos retangulares ou quadrados em chapa de aço galvanizado , flangeados e isolados termicamente - chapa de aço galvanizado #22","Kg",{"v":22721,"d":"22,721.00"},null,null,"I3",null,"C"]
["10.01.002.001.004",null,"08286 ","ORSE","Serviços de dutos retangulares ou quadrados em chapa de aço galvanizado , flangeados e isolados termicamente - Chapa de aço galvanizado #24","Kg",{"v":17179,"d":"17,179.00"},null,null,"I3",null,"C"]
["10.01.002.001.005",null,"08286","ORSE","Serviços de dutos retangulares ou quadrados em chapa de aço galvanizado , flangeados e isolados termicamente - Chapa de aço galvanizado #26","Kg",{"v":21207,"d":"21,207.00"},null,null,"I3",null,"C"]
[]
["10.01.002.002",{"$nulls":3},"DUTOS RETANGULARES OU QUADRADOS EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, FLANGEADOS, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS ESPECÌFICAS"]
["10.01.002.002.002",null,"08286 ","ORSE","Dutos retangulares ou quadrados em chapa de aço galvanizado , flangeados - Chapa de aço galvanizado #20","Kg",{"v":1827,"d":"1,827.00"},null,null,"I3",null,"C"]
["10.01.002.002.004",null,"08286 ","ORSE","Dutos retangulares ou quadrados em chapa de aço galvanizado , flangeados - Chapa de aço galvanizado #24","Kg",{"v":1786,"d":"1,786.00"},null,null,"I3",null,"C"]
["10.01.002.002.005",null,"08286","ORSE","Dutos retangulares ou quadrados em chapa de aço galvanizado , flangeados - Chapa de aço galvanizado #26","Kg",{"v":4830,"d":"4,830.00"},null,null,"I3",null,"C"]
[]
["10.01.002.006",{"$nulls":3},"DUTOS CIRCULAR OU GIROVAL EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, FABRICAÇÃO ESPIRAL, SEM ISOLAMENTO E PINTADO COM DUAS DEMÃOS DE CROMATO DE ZINCO E DUAS DEMÃOS DE TINTA ESMALTE SINTÉTICO NA COR DETERMINADA PELO CLIENTE, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS ESPECÌFICAS"]
["10.01.002.006.001",null,"17001.8.1.2","TCPO","Duto tipo giroval  dimensao ¢ = 500mm, espessura 0,88 mm","m",{"v":250,"d":"250.00"},null,null,"I3",null,"C"]
[]
["10.01.003",{"$nulls":3},"DISTRIBUIÇÃO DE AR "]
[]
["10.01.003.001",{"$nulls":3},"FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO COM ACESSÓRIOS DE MONTAGEM, SUPORTAÇÃO/FIXAÇÃO, TESTES DE AJUSTES E BALANCEAMENTO DE DIFUSORES QUADRADO PARA INSUFLAMENTO/RETORNO, FABRICADOS EM PERFIL DE ALUMINIO EXTRUDADO E ANODIZADO, COM CAIXA PLENUM E REGISTRO DE REGULAGEM DE VAZÃO"]
["10.01.003.001.001",null,"17007.8.2.1","TCPO","Difusor Referencia ADLQ-AG-S-tam 6 ( 498x498mm aba a aba) TROX ou equivalete técnico ","pç",{"v":10,"d":"10.00"},null,null,"I3",null,"C"]
["10.01.003.001.002",null,"17007.8.2.1","TCPO","Difusor Referencia ADLQ-AG-S-tam 7 ( 598x598mm aba a aba) TROX ou equivalete técnico ","pç",{"v":15,"d":"15.00"},null,null,"I3",null,"C"]
["10.01.003.001.003",null,"17007.8.2.1","TCPO","Difusor Referencia ADLQ-AG-S-tam 4 ( 412x412mm aba a aba) TROX ou equivalete técnico ","pç",{"v":36,"d":"36.00"},null,null,"I3",null,"C"]
["10.01.003.001.004",null,"17007.8.2.1","TCPO","Difusor Referencia ADLQ-AG-S-tam 5 ( 468x468mm aba a aba) TROX ou equivalete técnico ","pç",{"v":16,"d":"16.00"},null,null,"I3",null,"C"]
[]
["10.01.003.002",{"$nulls":3},"FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO COM ACESSÓRIOS DE MONTAGEM, SUPORTAÇÃO/FIXAÇÃO, TESTES DE AJUSTES E BALANCEAMENTO DE DIFUSOR DE ALTA INDUÇÃO, AJUSTÁVEL, QUADRADO PARA INSUFLAMENTO, FABRICADOS EM PERFIL DE ALUMINIO EXTRUDADO E ANODIZADO, COM CAIXA PLENUM CONEXÃO LATERAL, REGISTRO DE REGULAGEM DE VAZÃO e PLACA DE DIFUSÃO DE AR"]
["10.01.003.002.001",null,"17007.8.2.1","TCPO","Difusor Referencia VD-H-K-425 ( 425x425mm), conexão diametro 250mm TROX ou equivalete técnico ","pç",{"v":356,"d":"356.00"},null,null,"I3",null,"C"]
["10.01.003.002.002",null,"17007.8.2.1","TCPO","Difusor Referencia VD-H-K-600 ( 600x600mm), conexão diametro 300mm TROX ou equivalete técnico ","pç",{"v":132,"d":"132.00"},null,null,"I3",null,"C"]
["10.01.003.002.003",null,"17007.8.2.1","TCPO","Difusor Referencia VD-H-K-725 (725x725mm),  TROX ou equivalete técnico ","pç",{"v":4,"d":"4.00"},null,null,"I3",null,"C"]
[]
["10.01.003.003",{"$nulls":3},"FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO COM ACESSÓRIOS DE MONTAGEM, SUPORTAÇÃO/FIXAÇÃO, TESTES DE AJUSTES E BALANCEAMENTO DE DIFUSOR DE JATO DE AR DE INSUFLAÇÃO DE LONGO ALCANCE,  GIRATORIO E ORIENTAVEL, COM BOCA DE CONEXÃO PARA DUTOS RETANGULARES OU QUADRADOS, FLANGES EM AÇO GALVANIZADO, DIFUSOR E ANEL DE MONTAGEM FABRICADOS EM ALUMINIO"]
["10.01.003.003.001",null,"17007.8.2.1","TCPO","Difusor de Jato Referencia DUE-V-K-400 S1, TROX ou equivalete técnico ","pç",{"v":106,"d":"106.00"},null,null,"I3",null,"C"]
["10.01.003.003.002",null,"17007.8.2.1","TCPO","Difusor de Jato Referencia DUE-V-K-315 S1, TROX ou equivalete técnico ","pç",{"v":22,"d":"22.00"},null,null,"I3",null,"C"]
[]
["10.01.003.004",{"$nulls":3},"FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO COM ACESSÓRIOS DE MONTAGEM, SUPORTAÇÃO/FIXAÇÃO, TESTES DE AJUSTES E BALANCEAMENTO DE GRELHA DE INSUFLAMENTO,  COM FIXAÇÃO INVISÍVEL, ALETAS VERTICAIS, AJUSTÁVEIS INDIVIDUALMENTE, EM PERFIS DE ALUMINIO EXTRUDADO E ANODIZADO NA COR NATURAL E PARTES POSTERIORES EM CHAPAS DE AÇO ESMALTADAS NA COR PRETO FOSCO, COM REGISTRO E DUPLA DEFLEXÃO"]
["10.01.003.004.001",null,"17007.8.4.2","TCPO","Grelha de Insuflação referencia VAT-DG 325x165 mm TROX ou equivalente tecnico","pç",{"v":65,"d":"65.00"},null,null,"I3",null,"C"]
["10.01.003.004.002",null,"17007.8.4.3","TCPO","Grelha de Insuflação referencia VAT-DG 825x325 mm TROX ou equivalente tecnico","pç",{"v":5,"d":"5.00"},null,null,"I3",null,"C"]
[]
["10.01.003.005",{"$nulls":3},"FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO COM ACESSÓRIOS DE MONTAGEM, SUPORTAÇÃO/FIXAÇÃO, TESTES DE AJUSTES E BALANCEAMENTO DE BOCA DE AR REDONDA PARA EXAUSTÃO, COM DISCO REGULÁVEL , VAZÃO CONTROLÁVEL, FABRICADO EM PLÁSTICO ABS DEVENDO SER CONECTADO DIRETAMENTE NO DUTO FLEXÍVEL"]
["10.01.003.005.001",null,"17007.8.4.2","TCPO","Boca de Ar DVK-R 150 MULTIVAC ou equivalente técnico","pç",{"v":245,"d":"245.00"},null,null,"I3",null,"C"]
[]
["10.01.003.006",{"$nulls":3},"FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO COM ACESSÓRIOS DE MONTAGEM, SUPORTAÇÃO/FIXAÇÃO, TESTES DE AJUSTES E BALANCEAMENTO DE VENEZIANA DE RETORNO OU DE DESCARGA DE AR, FABRICADA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, EIXOS EM MANCAIS REFORÇADOS DE NYLON, PERFIS EXTRUDADOS DE ALUMINIO, ANODIZADOS NA COR NATURAL, TELA PROTETORA DE PLASTICO , ALETAS FIXAS INCLINADAS."]
["10.01.003.006.001",null,"17007.8.3.1","TCPO","Veneziana referencia AWG 1385x330mm TROX ou equivalente tecnico","pç",{"v":4,"d":"4.00"},null,null,"I3",null,"C"]
["10.01.003.006.003",null,"17007.8.3.1","TCPO","Veneziana referencia AWG 1585x330mm TROX ou equivalente tecnico","pç",{"v":1,"d":"1.00"},null,null,"I3",null,"C"]
["10.01.003.006.005",null,"17007.8.3.1","TCPO","Veneziana 6000x95mm, TROX ou equivalente técnico","pç",{"v":1,"d":"1.00"},null,null,"I3",null,"C"]
["10.01.003.006.006",null,"17007.8.3.1","TCPO","Veneziana referencia AWG 1985x990mm TROX ou equivalente tecnico","pç",{"v":1,"d":"1.00"},null,null,"I3",null,"C"]
["10.01.003.006.007",null,"17007.8.3.2","TCPO","Veneziana referencia AWG 785x660mm TROX ou equivalente tecnico","pç",{"v":1,"d":"1.00"},null,null,"I3",null,"C"]
["10.01.003.006.008",null,"17007.8.3.1","TCPO","Veneziana referencia AWG 1185x1650mm TROX ou equivalente tecnico","pç",{"v":3,"d":"3.00"},null,null,"I3",null,"C"]
["10.01.003.006.009",null,"17007.8.3.1","TCPO","Veneziana referencia AWG 1585x825mm TROX ou equivalente tecnico","pç",{"v":3,"d":"3.00"},null,null,"I3",null,"C"]
[]
["10.01.003.008",{"$nulls":3},"FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO COM ACESSÓRIOS DE MONTAGEM, SUPORTAÇÃO/FIXAÇÃO, TESTES DE AJUSTES E BALANCEAMENTO DE GRELHA DE RETORNO,  ALETAS FIXAS E INCLINADAS, EM PERFIS DE ALUMINIO EXTRUDADO E ANODIZADO NA COR NATURAL E PARTES POSTERIORES EM CHAPAS DE AÇO ESMALTADAS NA COR PRETO FOSCO, COM REGISTRO "]
["10.01.003.008.001",null,"17007.8.4.4","TCPO","Grelha de Retorno referencia AR-AG 1025x525 mm TROX ou equivalente tecnico","pç",{"v":36,"d":"36.00"},null,null,"I3",null,"C"]
["10.01.003.008.002",null,"17007.8.4.4","TCPO","Grelha de Retorno referencia AR-AG 825x325 mm TROX ou equivalente tecnico","pç",{"v":11,"d":"11.00"},null,null,"I3",null,"C"]
[]
["10.01.003.009",{"$nulls":3},"FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO COM ACESSÓRIOS DE MONTAGEM, SUPORTAÇÃO/FIXAÇÃO, TESTES DE AJUSTES E BALANCEAMENTO DE MINI BOCAS DE INJEÇÃO DE AR A JATO "]
["10.01.003.009.001",null,"17007.8.4.2","TCPO","Boca de insulflação de ar de longo alcance, espaçamento 25cm","pç",{"v":2365,"d":"2,365.00"},null,null,"I3",null,"C"]
[]
["10.01.003.010",{"$nulls":3},"FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO COM ACESSÓRIOS DE MONTAGEM, SUPORTAÇÃO/FIXAÇÃO, TESTES DE AJUSTES E BALANCEAMENTO DE REGISTRO DE VAZÃO, EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, LAMINAS COM ORIENTAÇÃO CONVERGENTE E AERODINAMICAS"]
["10.01.003.010.001",null,"74175/1","SINAPI","Registro de Vazão 1000x1000mm, TROX ou equivalente tecnico","pç",{"v":2,"d":"2.00"},null,null,"I3",null,"C"]
["10.01.003.010.002",null,"74175/1","SINAPI","Registro de Vazão 800x400mm, TROX ou equivalente tecnico","pç",{"v":2,"d":"2.00"},null,null,"I3",null,"C"]
["10.01.003.010.003",null,"74175/1","SINAPI","Registro de Vazão 800x700mm, TROX ou equivalente tecnico","pç",{"v":1,"d":"1.00"},null,null,"I3",null,"C"]
["10.01.003.010.004",null,"74175/1","SINAPI","Registro de Vazão 800x800mm, TROX ou equivalente tecnico","pç",{"v":3,"d":"3.00"},null,null,"I3",null,"C"]
["10.01.003.010.005",null,"74175/1","SINAPI","Registro de Vazão 1000x800mm, TROX ou equivalente tecnico","pç",{"v":3,"d":"3.00"},null,null,"I3",null,"C"]
["10.01.003.010.006",null,"74175/1","SINAPI","Registro de Vazão 1100x1000mm, TROX ou equivalente tecnico","pç",{"v":5,"d":"5.00"},null,null,"I3",null,"C"]
["10.01.003.010.007",null,"74175/1","SINAPI","Registro de Vazão 1000x650mm, TROX ou equivalente tecnico","pç",{"v":1,"d":"1.00"},null,null,"I3",null,"C"]
["10.01.003.010.008",null,"74175/1","SINAPI","Registro de Vazão 600x500mm, TROX ou equivalente tecnico","pç",{"v":2,"d":"2.00"},null,null,"I3",null,"C"]
["10.01.003.010.009",null,"74175/1","SINAPI","Registro de Vazão 600x600mm, TROX ou equivalente tecnico","pç",{"v":2,"d":"2.00"},null,null,"I3",null,"C"]
["10.01.003.010.010",null,"74175/1","SINAPI","Registro de Vazão 1000x600mm, TROX ou equivalente tecnico","pç",{"v":3,"d":"3.00"},null,null,"I3",null,"C"]
["10.01.003.010.011",null,"74175/1","SINAPI","Registro de Vazão 1200x800mm, TROX ou equivalente tecnico","pç",{"v":1,"d":"1.00"},null,null,"I3",null,"C"]
["10.01.003.010.012",null,"74175/1","SINAPI","Registro de Vazão 1000x400mm, TROX ou equivalente tecnico","pç",{"v":1,"d":"1.00"},null,null,"I3",null,"C"]
["10.01.003.010.013",null,"74175/1","SINAPI","Registro de Vazão 600x300mm, TROX ou equivalente tecnico","pç",{"v":1,"d":"1.00"},null,null,"I3",null,"C"]
[]
["10.01.003.011",{"$nulls":3},"FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO COM ACESSÓRIOS DE MONTAGEM, SUPORTAÇÃO/FIXAÇÃO, TESTES DE AJUSTES E BALANCEAMENTO DE DAMPER CORTA FOGO, COM DISPARO PARA FUSIVEL TERMICO DE 72ºC, JUNTA DE ESTANQUEIDADE COM MATERIAL NÃO INFLAMAVEL, CARCAÇA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, LAMINA EM MATERIAL MINERAL SEM AMIANTO, ESPESSURA DA ALETA 40 m/m. ALETA DE CONSTRUÇÃO TIPO SANDUICHE, REVESTIDA COM CHAPA DE AÇO, AMBOS OS LADOS."]
["10.01.003.011.001",null,"17007.8.1.1","TCPO","Damper Corta fogo modelo FK-A- 1600x1100mm, TROX ou equivalente tecnico","pç",{"v":1,"d":"1.00"},null,null,"I3",null,"C"]
["10.01.003.011.002",null,"17007.8.1.1","TCPO","Damper Corta fogo modelo FK-A- 800x800mm, TROX ou equivalente tecnico","pç",{"v":11,"d":"11.00"},null,null,"I3",null,"C"]
[]
["10.01.004",{"$nulls":3},"REDE HIDRAULICA"]
[{"$nulls":4},"FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO COM ACESSÓRIOS DE MONTAGEM, SUPORTAÇÃO/FIXAÇÃO, TESTES DE AJUSTES E BALANCEAMENTO DE TUBULAÇÃO DE ÁGUA GELADA E ACESSORIOS ISOLADO COM ESPUMA DE BORRACHA POLIMERIZADA - vide caracteristicas desta unidade no Memorial Descritivo e especificações técnicas especificas"]
[]
["10.01.004.001",{"$nulls":3},"Tubo de aço carbono Galvanizado sem costura ASTM-A-120 com pontas rosqueadas BSP"]
["10.01.004.001.001",null,"73786/6 ","SINAPI","Tubo de aço carbono Galvanizado sem costura ASTM-A-120 com pontas rosqueadas BSP - D=2 1/2\"","m",{"v":144,"d":"144.00"},null,null,"I3",null,"C"]
["10.01.004.001.002",null,"73786/5 ","SINAPI","Tubo de aço carbono Galvanizado sem costura ASTM-A-120 com pontas rosqueadas BSP - D=2\"","m",{"v":818,"d":"818.00"},null,null,"I3",null,"C"]
["10.01.004.001.003",null,"73786/4 ","SINAPI","Tubo de aço carbono Galvanizado sem costura ASTM-A-120 com pontas rosqueadas BSP - D=1 1/2\"","m",{"v":276,"d":"276.00"},null,null,"I3",null,"C"]
["10.01.004.001.004",null,"73786/3 ","SINAPI","Tubo de aço carbono Galvanizado sem costura ASTM-A-120 com pontas rosqueadas BSP - D=1 1/4\"","m",{"v":524,"d":"524.00"},null,null,"I3",null,"C"]
["10.01.004.001.005",null,"73786/2 ","SINAPI","Tubo de aço carbono Galvanizado sem costura ASTM-A-120 com pontas rosqueadas BSP - D=1\"","m",{"v":1256,"d":"1,256.00"},null,null,"I3",null,"C"]
["10.01.004.001.006",null,"73786/1 ","SINAPI","Tubo de aço carbono Galvanizado sem costura ASTM-A-120 com pontas rosqueadas BSP - D=3/4\"","m",{"v":300,"d":"300.00"},null,null,"I3",null,"C"]
[]
["10.01.004.002",{"$nulls":3},"Tubulação em aço carbono, s/c, ASTM A-53 grau B SCH -40"]
["10.01.004.002.001",null," 75027/5","SINAPI","Tubulação em aço carbono, s/c, ASTM A-53 grau B SCH -40 - D=12\"","m",{"v":338,"d":"338.00"},null,null,"I3",null,"C"]
["10.01.004.002.002",null," 75027/5","SINAPI","Tubulação em aço carbono, s/c, ASTM A-53 grau B SCH -40 - D=10\"","m",{"v":66,"d":"66.00"},null,null,"I3",null,"C"]
["10.01.004.002.005",null," 75027/5","SINAPI","Tubulação em aço carbono, s/c, ASTM A-53 grau B SCH -40 - D=5\"","m",{"v":4,"d":"4.00"},null,null,"I3",null,"C"]
["10.01.004.002.006",null," 75027/4","SINAPI","Tubulação em aço carbono, s/c, ASTM A-53 grau B SCH -40 - D=4\"","m",{"v":232,"d":"232.00"},null,null,"I3",null,"C"]
["10.01.004.002.007",null," 75027/3","SINAPI","Tubulação em aço carbono, s/c, ASTM A-53 grau B SCH -40 - D=3\"","m",{"v":506,"d":"506.00"},null,null,"I3",null,"C"]
["10.01.004.002.008",null," 75027/5","SINAPI","Tubulação em aço carbono, s/c, ASTM A-53 grau B SCH -40 - D=14\"","m",{"v":26,"d":"26.00"},null,null,"I3",null,"C"]
[]
["10.01.004.004",{"$nulls":3},"Conjunto de Valvula Esfera  nas condições registradas no Memorial Descritivo FZ.06/432.75/04974/00, e especificações técnicas FL.06/432.92/04978/00"]
["10.01.004.004.001",null,"73870/2 ","SINAPI","Conjunto de Valvula Esfera D=3/4\"","pç",{"v":17,"d":"17.00"},null,null,"I3",null,"C"]
["10.01.004.004.002",null,"73870/3 ","SINAPI","Conjunto de Valvula Esfera D=1\"","pç",{"v":73,"d":"73.00"},null,null,"I3",null,"C"]
["10.01.004.004.003",null,"73870/6 ","SINAPI","Conjunto de Valvula Esfera D=2\"","pç",{"v":2,"d":"2.00"},null,null,"I3",null,"C"]
["10.01.004.004.004",null,"73870/6 ","SINAPI","Conjunto de Valvula Esfera D=2 1/2\"","pç",{"v":25,"d":"25.00"},null,null,"I3",null,"C"]
[]
["10.01.004.005",{"$nulls":3},"Conjunto de Valvula de Balanceamento nas condições registradas no Memorial Descritivo FZ.06/432.75/04974/00, e especificações técnicas FL.06/432.92/04978/00"]
["10.01.004.005.001",null,"73870/2 ","SINAPI","Conjunto de Valvula de Balanceamento D=3/4\"","pç",{"v":17,"d":"17.00"},null,null,"I3",null,"C"]
["10.01.004.005.002",null,"73870/3 ","SINAPI","Conjunto de Valvula de Balanceamento D=1\"","pç",{"v":73,"d":"73.00"},null,null,"I3",null,"C"]
["10.01.004.005.003",null,"73870/6 ","SINAPI","Conjunto de Valvula de Balanceamento D=2\"","pç",{"v":2,"d":"2.00"},null,null,"I3",null,"C"]
["10.01.004.005.004",null,"73870/6 ","SINAPI","Conjunto de Valvula de Balanceamento D=2 1/2\"","pç",{"v":25,"d":"25.00"},null,null,"I3",null,"C"]
[]
["10.01.004.032",{"$nulls":3},"VALVULA REGULADORA DE VAZÃO E REDUTORA E SUSTENTADORA DE PRESSÃO ø=10, COM ACIONAMENTO ELETRICO, nas condições registradas no Memorial Descritivo FZ.06/432.75/04974/00, e especificações técnicas FL.06/432.92/04978/00"]
["10.01.004.032.001",null,"30377","NOVA","VALVULA REGULADORA DE VAZÃO E REDUTORA E SUSTENTADORA DE PRESSÃO ø=10, COM ACIONAMENTO ELETRICO","un",{"v":2,"d":"2.00"},null,null,"I3",null,"C"]
[]
["10.01.004.033",{"$nulls":3},"VALVULA MOTORIZADA DO TIPO ON-OFF ø=10,nas condições registradas no Memorial Descritivo FZ.06/432.75/04974/00, e especificações técnicas FL.06/432.92/04978/00"]
["10.01.004.033.001",null,"30378","NOVA","VALVULA MOTORIZADA DO TIPO ON-OFF ø=10","un",{"v":4,"d":"4.00"},null,null,"I3",null,"C"]
[]
["10.01.004.034",{"$nulls":3},"VALVULA DE PREVENÇÃO DE POLUIÇÃO DA REDE DE ÁGUA POTÁVEL ø=1 1/2\", nas condições registradas no Memorial Descritivo FZ.06/432.75/04974/00, e especificações técnicas FL.06/432.92/04978/00"]
["10.01.004.034.001",null,"30379","NOVA","VALVULA DE PREVENÇÃO DE POLUIÇÃO DA REDE DE ÁGUA POTÁVEL ø=1 1/2\"","un",{"v":4,"d":"4.00"},null,null,"I3",null,"C"]
[]
["10.01.004.035",{"$nulls":3},"VALVULA DE DE ENCHIMENTO RÁPIDO DE ø=2 1/2\", nas condições registradas no Memorial Descritivo FZ.06/43275/04974/00 e especificações técnicas FZ.06/43292/04978/00, "]
["10.01.004.035.001",null,"30380","NOVA","VALVULA DE DE ENCHIMENTO RÁPIDO DE ø=2 1/2\"","un",{"v":4,"d":"4.00"},null,null,"I3",null,"C"]
[]
["10.01.004.036",{"$nulls":3},"VALVULA DE BOIA ø=1 1/2\", nas condições registradas no Memorial Descritivo FZ.06/43275/04974/00 e especificações técnicas FZ.06/43292/04978/00, "]
["10.01.004.036.001",null,"30381","NOVA","VALVULA DE BOIA ø=1 1/2\"","un",{"v":4,"d":"4.00"},null,null,"I3",null,"C"]
[]
["10.01.004.037",{"$nulls":3},"PURGADOR AUTOMATICO ø=1\", nas condições registradas no Memorial Descritivo FZ.06/43275/04974/00 e especificações técnicas FZ.06/43292/04978/00, "]
["10.01.004.037.001",null,"30382","NOVA","PURGADOR AUTOMATICO ø=1\"","un",{"v":12,"d":"12.00"},null,null,"I3",null,"C"]
[]
["10.01.004.038",{"$nulls":3},"VALVULA SOLENOIDE COM ROSCA ø=1 1/2\" nas condições registradas no Memorial Descritivo FZ.06/43275/04974/00 e especificações técnicas FZ.06/43292/04978/00, "]
["10.01.004.038.001",null,"30383","NOVA","VALVULA SOLENOIDE COM ROSCA ø=1 1/2\"","un",{"v":1,"d":"1.00"},null,null,"I3",null,"C"]
[]
["10.01.004.039",{"$nulls":3},"VALVULA DE SEGURANÇA PARA 0,5KG/CM2 PARA TANQUE DE EXPANSÃO DE MEMBRANA,  FECHADO E CARREGADO COM NITROGENIO/ÁGUA ø=1/2\", PARA PREVENÇÃO DE POLUIÇÃO DE REDE DE ÁGUA POTÁVEL,  nas condições registradas no Memorial Descritivo FZ.06/43275/04974/00 e especificações técnicas FZ.06/43292/04978/00, "]
["10.01.004.039.001",null,"30384","NOVA","VALVULA DE SEGURANÇA PARA 0,5KG/CM2 PARA TANQUE DE EXPANSÃO DE MEMBRANA,  FECHADO E CARREGADO COM NITROGENIO/ÁGUA ø=1/2\", PARA PREVENÇÃO DE POLUIÇÃO DE REDE DE ÁGUA POTÁVEL","un",{"v":1,"d":"1.00"},null,null,"I3",null,"C"]
[]
["10.01.004.040",{"$nulls":3},"VALVULA DE PURGA PARA TANQUE DE EXPANSÃO DE MEMBRANA,  FECHADO E CARREGADO COM NITROGENIO/ÁGUA ø=1/2\", PARA PREVENÇÃO DE POLUIÇÃO DE REDE DE ÁGUA POTÁVEL nas condições registradas no Memorial Descritivo FZ.06/43275/04974/00 e especificações técnicas FZ.06/43292/04978/00, "]
["10.01.004.040.001",null,"30385","NOVA","VALVULA DE PURGA PARA TANQUE DE EXPANSÃO DE MEMBRANA,  FECHADO E CARREGADO COM NITROGENIO/ÁGUA ø=1/2\", PARA PREVENÇÃO DE POLUIÇÃO DE REDE DE ÁGUA POTÁVEL","un",{"v":1,"d":"1.00"},null,null,"I3",null,"C"]
[]
["10.01.004.041",{"$nulls":3},"VALVULA DE CARREGAMENTO DE NITROGÊNIO PARA TANQUE DE EXPANSÃO DE MEMBRANA,  FECHADO E CARREGADO COM NITROGENIO/ÁGUA ø=1/2\", PARA PREVENÇÃO DE POLUIÇÃO DE REDE DE ÁGUA POTÁVEL nas condições registradas no Memorial Descritivo FZ.06/43275/04974/00 e especificações técnicas FZ.06/43292/04978/00, "]
["10.01.004.041.001",null,"30386","NOVA","VALVULA DE CARREGAMENTO DE NITROGÊNIO PARA TANQUE DE EXPANSÃO DE MEMBRANA,  FECHADO E CARREGADO COM NITROGENIO/ÁGUA ø=1/2\", PARA PREVENÇÃO DE POLUIÇÃO DE REDE DE ÁGUA POTÁVEL","un",{"v":1,"d":"1.00"},null,null,"I3",null,"C"]
[]
["10.01.005",{"$nulls":3},"REDE DE ELETRICA"]
[]
["10.01.005.001",{"$nulls":3},"Quadros Elétricos"]
["10.01.005.001.006",null,"30423A","NOVA","FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO COM ACESSÓRIOS DE MONTAGEM, SUPORTAÇÃO/FIXAÇÃO, TESTES DE AJUSTES E BALANCEAMENTO DO QUADRO ELETRICO DE FORÇA E COMANDO, BEM COMO, TODO CABEAMENTO E INFRAESTRUTURA ATÉ OS EQUIPAMENTOS E PERIFERICOS PERTINENTES. QE- EX-06-T, Vide as caracteristicas técnicas e os parâmetros de seleção nas Especificações técnicas Específicas para a Caixa de Exaustão, EX-06-T","un",{"v":1,"d":"1.00"},null,null,"I3",null,"C"]
["10.01.005.001.007",null,"30424A","NOVA","FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO COM ACESSÓRIOS DE MONTAGEM, SUPORTAÇÃO/FIXAÇÃO, TESTES DE AJUSTES E BALANCEAMENTO DO QUADRO ELETRICO DE FORÇA E COMANDO, BEM COMO, TODO CABEAMENTO E INFRAESTRUTURA ATÉ OS EQUIPAMENTOS E PERIFERICOS PERTINENTES. QE- EX-07-T, Vide as caracteristicas técnicas e os parâmetros de seleção nas Especificações técnicas Específicas para a Caixa de Exaustão, EX-07-T","un",{"v":1,"d":"1.00"},null,null,"I3",null,"C"]
["10.01.005.001.008",null,"30425A","NOVA","FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO COM ACESSÓRIOS DE MONTAGEM, SUPORTAÇÃO/FIXAÇÃO, TESTES DE AJUSTES E BALANCEAMENTO DO QUADRO ELETRICO DE FORÇA E COMANDO, BEM COMO, TODO CABEAMENTO E INFRAESTRUTURA ATÉ OS EQUIPAMENTOS E PERIFERICOS PERTINENTES. QE- EX-08-T, Vide as caracteristicas técnicas e os parâmetros de seleção nas Especificações técnicas Específicas para a Caixa de Exaustão, EX-08-T","un",{"v":1,"d":"1.00"},null,null,"I3",null,"C"]
["10.01.005.001.009",null,"30426A","NOVA","FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO COM ACESSÓRIOS DE MONTAGEM, SUPORTAÇÃO/FIXAÇÃO, TESTES DE AJUSTES E BALANCEAMENTO DO QUADRO ELETRICO DE FORÇA E COMANDO, BEM COMO, TODO CABEAMENTO E INFRAESTRUTURA  ATÉ OS EQUIPAMENTOS E PERIFERICOS PERTINENTES. QE- EX-09-T, Vide as caracteristicas técnicas e os parâmetros de seleção nas Especificações técnicas Específicas para a Caixa de Exaustão, EX-09-T","un",{"v":1,"d":"1.00"},null,null,"I3",null,"C"]
["10.01.005.001.010",null,"30427A","NOVA","FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO COM ACESSÓRIOS DE MONTAGEM, SUPORTAÇÃO/FIXAÇÃO, TESTES DE AJUSTES E BALANCEAMENTO DO QUADRO ELETRICO DE FORÇA E COMANDO, BEM COMO, TODO CABEAMENTO E INFRAESTRUTURA  ATÉ OS EQUIPAMENTOS E PERIFERICOS PERTINENTES. QE- EX-10-T, Vide as caracteristicas técnicas e os parâmetros de seleção nas Especificações técnicas Específicas para a Caixa de Exaustão, EX-10-T","un",{"v":1,"d":"1.00"},null,null,"I3",null,"C"]
["10.01.005.001.016",null,"30420","NOVA","FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO COM ACESSÓRIOS DE MONTAGEM, SUPORTAÇÃO/FIXAÇÃO, TESTES DE AJUSTES E BALANCEAMENTO DO QUADRO ELETRICO DE FORÇA E COMANDO, BEM COMO, TODO CABEAMENTO E INFRAESTRUTURA ATÉ OS EQUIPAMENTOS E PERIFERICOS PERTINENTES. QE-EX-03-SS, Vide as caracteristicas técnicas e os parâmetros de seleção nas Especificações técnicas Específicas para a Caixa de Exaustão, EX-03-SS","un",{"v":1,"d":"1.00"},null,null,"I3",null,"C"]
["10.01.005.001.017",null,"30421","NOVA","FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO COM ACESSÓRIOS DE MONTAGEM, SUPORTAÇÃO/FIXAÇÃO, TESTES DE AJUSTES E BALANCEAMENTO DO QUADRO ELETRICO DE FORÇA E COMANDO, BEM COMO, TODO CABEAMENTO E INFRAESTRUTURA ATÉ OS EQUIPAMENTOS E PERIFERICOS PERTINENTES. QE-EX-04-SS, Vide as caracteristicas técnicas e os parâmetros de seleção nas Especificações técnicas Específicas para a Caixa de Exaustão, EX-04-SS","un",{"v":1,"d":"1.00"},null,null,"I3",null,"C"]
["10.01.005.001.018",null,"30422","NOVA","FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO COM ACESSÓRIOS DE MONTAGEM, SUPORTAÇÃO/FIXAÇÃO, TESTES DE AJUSTES E BALANCEAMENTO DO QUADRO ELETRICO DE FORÇA E COMANDO, BEM COMO, TODO CABEAMENTO E INFRAESTRUTURA ATÉ OS EQUIPAMENTOS E PERIFERICOS PERTINENTES. QE-EX-05-SS, Vide as caracteristicas técnicas e os parâmetros de seleção nas Especificações técnicas Específicas para a Caixa de Exaustão, EX-05-SS","un",{"v":1,"d":"1.00"},null,null,"I3",null,"C"]
["10.01.005.001.019",null,"30423","NOVA","FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO COM ACESSÓRIOS DE MONTAGEM, SUPORTAÇÃO/FIXAÇÃO, TESTES DE AJUSTES E BALANCEAMENTO DO QUADRO ELETRICO DE FORÇA E COMANDO, BEM COMO, TODO CABEAMENTO E INFRAESTRUTURA ATÉ OS EQUIPAMENTOS E PERIFERICOS PERTINENTES. QE-EX-06-SS, Vide as caracteristicas técnicas e os parâmetros de seleção nas Especificações técnicas Específicas para a Caixa de Exaustão, EX-06-SS","un",{"v":1,"d":"1.00"},null,null,"I3",null,"C"]
["10.01.005.001.020",null,"30424","NOVA","FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO COM ACESSÓRIOS DE MONTAGEM, SUPORTAÇÃO/FIXAÇÃO, TESTES DE AJUSTES E BALANCEAMENTO DO QUADRO ELETRICO DE FORÇA E COMANDO, BEM COMO, TODO CABEAMENTO E INFRAESTRUTURA ATÉ OS EQUIPAMENTOS E PERIFERICOS PERTINENTES. QE-EX-07-SS, Vide as caracteristicas técnicas e os parâmetros de seleção nas Especificações técnicas Específicas para a Caixa de Exaustão, EX-07-SS","un",{"v":1,"d":"1.00"},null,null,"I3",null,"C"]
["10.01.005.001.021",null,"30425","NOVA","FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO COM ACESSÓRIOS DE MONTAGEM, SUPORTAÇÃO/FIXAÇÃO, TESTES DE AJUSTES E BALANCEAMENTO DO QUADRO ELETRICO DE FORÇA E COMANDO, BEM COMO, TODO CABEAMENTO E INFRAESTRUTURA ATÉ OS EQUIPAMENTOS E PERIFERICOS PERTINENTES. QE-EX-08-SS, Vide as caracteristicas técnicas e os parâmetros de seleção nas Especificações técnicas Específicas para a Caixa de Exaustão, EX-08-SS","un",{"v":1,"d":"1.00"},null,null,"I3",null,"C"]
["10.01.005.001.022",null,"30426","NOVA","FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO COM ACESSÓRIOS DE MONTAGEM, SUPORTAÇÃO/FIXAÇÃO, TESTES DE AJUSTES E BALANCEAMENTO DO QUADRO ELETRICO DE FORÇA E COMANDO, BEM COMO, TODO CABEAMENTO E INFRAESTRUTURA ATÉ OS EQUIPAMENTOS E PERIFERICOS PERTINENTES. QE-EX-09-SS, Vide as caracteristicas técnicas e os parâmetros de seleção nas Especificações técnicas Específicas para a Caixa de Exaustão, EX-09-SS","un",{"v":1,"d":"1.00"},null,null,"I3",null,"C"]
["10.01.005.001.023",null,"30427","NOVA","FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO COM ACESSÓRIOS DE MONTAGEM, SUPORTAÇÃO/FIXAÇÃO, TESTES DE AJUSTES E BALANCEAMENTO DO QUADRO ELETRICO DE FORÇA E COMANDO, BEM COMO, TODO CABEAMENTO E INFRAESTRUTURA ATÉ OS EQUIPAMENTOS E PERIFERICOS PERTINENTES. QE-EX-10-SS, Vide as caracteristicas técnicas e os parâmetros de seleção nas Especificações técnicas Específicas para a Caixa de Exaustão, EX-10-SS","un",{"v":1,"d":"1.00"},null,null,"I3",null,"C"]
["10.01.005.001.024",null,"30428","NOVA","FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO COM ACESSÓRIOS DE MONTAGEM, SUPORTAÇÃO/FIXAÇÃO, TESTES DE AJUSTES E BALANCEAMENTO DO QUADRO ELETRICO DE FORÇA E COMANDO, BEM COMO, TODO CABEAMENTO E INFRAESTRUTURA ATÉ OS EQUIPAMENTOS E PERIFERICOS PERTINENTES. QE-EX-11-SS, Vide as caracteristicas técnicas e os parâmetros de seleção nas Especificações técnicas Específicas para a Caixa de Exaustão, EX-11-SS","un",{"v":1,"d":"1.00"},null,null,"I3",null,"C"]
["10.01.005.001.041",null,"30387","NOVA","FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO COM ACESSÓRIOS DE MONTAGEM, SUPORTAÇÃO/FIXAÇÃO, TESTES DE AJUSTES E BALANCEAMENTO DO QUADRO ELETRICO DE FORÇA E COMANDO, BEM COMO, TODO CABEAMENTO E INFRAESTRUTURA ATÉ OS EQUIPAMENTOS E PERIFERICOS PERTINENTES. QE-AC-02, Vide as características técnicas e os parâmetros de seleção nas peças desenhadas e nas Especificações técnicas Especificas para unidade de tratamento de ar - UTA 02","un",{"v":1,"d":"1.00"},null,null,"I3",null,"C"]
["10.01.005.001.042",null,"30388","NOVA","FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO COM ACESSÓRIOS DE MONTAGEM, SUPORTAÇÃO/FIXAÇÃO, TESTES DE AJUSTES E BALANCEAMENTO DO QUADRO ELETRICO DE FORÇA E COMANDO, BEM COMO, TODO CABEAMENTO E INFRAESTRUTURA ATÉ OS EQUIPAMENTOS E PERIFERICOS PERTINENTES. QE-AC-03, Vide as características técnicas e os parâmetros de seleção nas peças desenhadas e nas Especificações técnicas Especificas para unidade de tratamento de ar - UTA 03","un",{"v":1,"d":"1.00"},null,null,"I3",null,"C"]
["10.01.005.001.043",null,"30389","NOVA","FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO COM ACESSÓRIOS DE MONTAGEM, SUPORTAÇÃO/FIXAÇÃO, TESTES DE AJUSTES E BALANCEAMENTO DO QUADRO ELETRICO DE FORÇA E COMANDO, BEM COMO, TODO CABEAMENTO E INFRAESTRUTURA ATÉ OS EQUIPAMENTOS E PERIFERICOS PERTINENTES. QE-AC-04, Vide as características técnicas e os parâmetros de seleção nas peças desenhadas e nas Especificações técnicas Especificas para unidade de tratamento de ar - UTA 04","un",{"v":1,"d":"1.00"},null,null,"I3",null,"C"]
["10.01.005.001.044",null,"30390","NOVA","FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO COM ACESSÓRIOS DE MONTAGEM, SUPORTAÇÃO/FIXAÇÃO, TESTES DE AJUSTES E BALANCEAMENTO DO QUADRO ELETRICO DE FORÇA E COMANDO, BEM COMO, TODO CABEAMENTO E INFRAESTRUTURA ATÉ OS EQUIPAMENTOS E PERIFERICOS PERTINENTES. QE-AC-05, Vide as características técnicas e os parâmetros de seleção nas peças desenhadas e nas Especificações técnicas Especificas para unidade de tratamento de ar - UTA 05","un",{"v":1,"d":"1.00"},null,null,"I3",null,"C"]
["10.01.005.001.045",null,"30391","NOVA","FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO COM ACESSÓRIOS DE MONTAGEM, SUPORTAÇÃO/FIXAÇÃO, TESTES DE AJUSTES E BALANCEAMENTO DO QUADRO ELETRICO DE FORÇA E COMANDO, BEM COMO, TODO CABEAMENTO E INFRAESTRUTURA ATÉ OS EQUIPAMENTOS E PERIFERICOS PERTINENTES. QE-AC-06, Vide as características técnicas e os parâmetros de seleção nas peças desenhadas e nas Especificações técnicas Especificas para unidade de tratamento de ar - UTA 06","un",{"v":1,"d":"1.00"},null,null,"I3",null,"C"]
["10.01.005.001.046",null,"30392","NOVA","FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO COM ACESSÓRIOS DE MONTAGEM, SUPORTAÇÃO/FIXAÇÃO, TESTES DE AJUSTES E BALANCEAMENTO DO QUADRO ELETRICO DE FORÇA E COMANDO, BEM COMO, TODO CABEAMENTO E INFRAESTRUTURA ATÉ OS EQUIPAMENTOS E PERIFERICOS PERTINENTES. QE-AC-07, Vide as características técnicas e os parâmetros de seleção nas peças desenhadas e nas Especificações técnicas Especificas para unidade de tratamento de ar - UTA 07","un",{"v":1,"d":"1.00"},null,null,"I3",null,"C"]
["10.01.005.001.047",null,"30393","NOVA","FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO COM ACESSÓRIOS DE MONTAGEM, SUPORTAÇÃO/FIXAÇÃO, TESTES DE AJUSTES E BALANCEAMENTO DO QUADRO ELETRICO DE FORÇA E COMANDO, BEM COMO, TODO CABEAMENTO E INFRAESTRUTURA ATÉ OS EQUIPAMENTOS E PERIFERICOS PERTINENTES. QE-AC-08, Vide as características técnicas e os parâmetros de seleção nas peças desenhadas e nas Especificações técnicas Especificas para unidade de tratamento de ar - UTA 08","un",{"v":1,"d":"1.00"},null,null,"I3",null,"C"]
["10.01.005.001.048",null,"30394","NOVA","FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO COM ACESSÓRIOS DE MONTAGEM, SUPORTAÇÃO/FIXAÇÃO, TESTES DE AJUSTES E BALANCEAMENTO DO QUADRO ELETRICO DE FORÇA E COMANDO, BEM COMO, TODO CABEAMENTO E INFRAESTRUTURA ATÉ OS EQUIPAMENTOS E PERIFERICOS PERTINENTES. QE-AC-09, Vide as características técnicas e os parâmetros de seleção nas peças desenhadas e nas Especificações técnicas Especificas para unidade de tratamento de ar - UTA 09","un",{"v":1,"d":"1.00"},null,null,"I3",null,"C"]
["10.01.005.001.049",null,"30395","NOVA","FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO COM ACESSÓRIOS DE MONTAGEM, SUPORTAÇÃO/FIXAÇÃO, TESTES DE AJUSTES E BALANCEAMENTO DO QUADRO ELETRICO DE FORÇA E COMANDO, BEM COMO, TODO CABEAMENTO E INFRAESTRUTURA ATÉ OS EQUIPAMENTOS E PERIFERICOS PERTINENTES. QE-AC-10, Vide as características técnicas e os parâmetros de seleção nas peças desenhadas e nas Especificações técnicas Especificas para unidade de tratamento de ar - UTA 10","un",{"v":1,"d":"1.00"},null,null,"I3",null,"C"]
["10.01.005.001.062",null,"30396","NOVA","FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO COM ACESSÓRIOS DE MONTAGEM, SUPORTAÇÃO/FIXAÇÃO, TESTES DE AJUSTES E BALANCEAMENTO DO QUADRO ELETRICO DE FORÇA E COMANDO, BEM COMO, TODO CABEAMENTO E INFRAESTRUTURA ATÉ OS EQUIPAMENTOS E PERIFERICOS PERTINENTES. QE-AC-23  Vide as características técnicas e os parâmetros de seleção nas peças desenhadas e nas Especificações técnicas Especificas para unidade de tratamento de ar - UTA 23","un",{"v":1,"d":"1.00"},null,null,"I3",null,"C"]
["10.01.005.001.063",null,"30397","NOVA","FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO COM ACESSÓRIOS DE MONTAGEM, SUPORTAÇÃO/FIXAÇÃO, TESTES DE AJUSTES E BALANCEAMENTO DO QUADRO ELETRICO DE FORÇA E COMANDO, BEM COMO, TODO CABEAMENTO E INFRAESTRUTURA ATÉ OS EQUIPAMENTOS E PERIFERICOS PERTINENTES. QE-AC-24, Vide as características técnicas e os parâmetros de seleção nas peças desenhadas e nas Especificações técnicas Especificas para unidade de tratamento de ar - UTA 24","un",{"v":1,"d":"1.00"},null,null,"I3",null,"C"]
["10.01.005.001.064",null,"30398","NOVA","FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO COM ACESSÓRIOS DE MONTAGEM, SUPORTAÇÃO/FIXAÇÃO, TESTES DE AJUSTES E BALANCEAMENTO DO QUADRO ELETRICO DE FORÇA E COMANDO, BEM COMO, TODO CABEAMENTO E INFRAESTRUTURA ATÉ OS EQUIPAMENTOS E PERIFERICOS PERTINENTES. QE-AC-25  Vide as características técnicas e os parâmetros de seleção nas peças desenhadas e nas Especificações técnicas Especificas para unidade de tratamento de ar - UTA 25","un",{"v":1,"d":"1.00"},null,null,"I3",null,"C"]
["10.01.005.001.065",null,"30399","NOVA","FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO COM ACESSÓRIOS DE MONTAGEM, SUPORTAÇÃO/FIXAÇÃO, TESTES DE AJUSTES E BALANCEAMENTO DO QUADRO ELETRICO DE FORÇA E COMANDO, BEM COMO, TODO CABEAMENTO E INFRAESTRUTURA ATÉ OS EQUIPAMENTOS E PERIFERICOS PERTINENTES. QE-AC-26  Vide as características técnicas e os parâmetros de seleção nas peças desenhadas e nas Especificações técnicas Especificas para unidade de tratamento de ar - UTA 26","un",{"v":1,"d":"1.00"},null,null,"I3",null,"C"]
["10.01.005.001.066",null,"30400","NOVA","FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO COM ACESSÓRIOS DE MONTAGEM, SUPORTAÇÃO/FIXAÇÃO, TESTES DE AJUSTES E BALANCEAMENTO DO QUADRO ELETRICO DE FORÇA E COMANDO, BEM COMO, TODO CABEAMENTO E INFRAESTRUTURA ATÉ OS EQUIPAMENTOS E PERIFERICOS PERTINENTES. QE-AC-27  Vide as características técnicas e os parâmetros de seleção nas peças desenhadas e nas Especificações técnicas Especificas para unidade de tratamento de ar - UTA 27","un",{"v":1,"d":"1.00"},null,null,"I3",null,"C"]
["10.01.005.001.067",null,"30401","NOVA","FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO COM ACESSÓRIOS DE MONTAGEM, SUPORTAÇÃO/FIXAÇÃO, TESTES DE AJUSTES E BALANCEAMENTO DO QUADRO ELETRICO DE FORÇA E COMANDO, BEM COMO, TODO CABEAMENTO E INFRAESTRUTURA ATÉ OS EQUIPAMENTOS E PERIFERICOS PERTINENTES. QE-AC-28  Vide as características técnicas e os parâmetros de seleção nas peças desenhadas e nas Especificações técnicas Especificas para unidade de tratamento de ar - UTA 28","un",{"v":1,"d":"1.00"},null,null,"I3",null,"C"]
["10.01.005.001.068",null,"30402","NOVA","FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO COM ACESSÓRIOS DE MONTAGEM, SUPORTAÇÃO/FIXAÇÃO, TESTES DE AJUSTES E BALANCEAMENTO DO QUADRO ELETRICO DE FORÇA E COMANDO, BEM COMO, TODO CABEAMENTO E INFRAESTRUTURA ATÉ OS EQUIPAMENTOS E PERIFERICOS PERTINENTES. QE-AC-29  Vide as características técnicas e os parâmetros de seleção nas peças desenhadas e nas Especificações técnicas Especificas para unidade de tratamento de ar - UTA 29","un",{"v":1,"d":"1.00"},null,null,"I3",null,"C"]
["10.01.005.001.069",null,"30403","NOVA","FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO COM ACESSÓRIOS DE MONTAGEM, SUPORTAÇÃO/FIXAÇÃO, TESTES DE AJUSTES E BALANCEAMENTO DO QUADRO ELETRICO DE FORÇA E COMANDO, BEM COMO, TODO CABEAMENTO E INFRAESTRUTURA ATÉ OS EQUIPAMENTOS E PERIFERICOS PERTINENTES. QE-AC-30  Vide as características técnicas e os parâmetros de seleção nas peças desenhadas e nas Especificações técnicas Especificas para unidade de tratamento de ar - UTA 30","un",{"v":1,"d":"1.00"},null,null,"I3",null,"C"]
["10.01.005.001.075",null,"30404","NOVA","FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO COM ACESSÓRIOS DE MONTAGEM, SUPORTAÇÃO/FIXAÇÃO, TESTES DE AJUSTES E BALANCEAMENTO DO QUADRO ELETRICO DE FORÇA E COMANDO, BEM COMO, TODO CABEAMENTO E INFRAESTRUTURA ATÉ OS EQUIPAMENTOS E PERIFERICOS PERTINENTES. QE-AC-36  Vide as características técnicas e os parâmetros de seleção nas peças desenhadas e nas Especificações técnicas Especificas para unidade de tratamento de ar - UTA 36","un",{"v":1,"d":"1.00"},null,null,"I3",null,"C"]
["10.01.005.001.076",null,"30405","NOVA","FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO COM ACESSÓRIOS DE MONTAGEM, SUPORTAÇÃO/FIXAÇÃO, TESTES DE AJUSTES E BALANCEAMENTO DO QUADRO ELETRICO DE FORÇA E COMANDO, BEM COMO, TODO CABEAMENTO E INFRAESTRUTURA ATÉ OS EQUIPAMENTOS E PERIFERICOS PERTINENTES. QE-AC-37  Vide as características técnicas e os parâmetros de seleção nas peças desenhadas e nas Especificações técnicas Especificas para unidade de tratamento de ar - UTA 37","un",{"v":1,"d":"1.00"},null,null,"I3",null,"C"]
["10.01.005.001.077",null,"30406","NOVA","FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO COM ACESSÓRIOS DE MONTAGEM, SUPORTAÇÃO/FIXAÇÃO, TESTES DE AJUSTES E BALANCEAMENTO DO QUADRO ELETRICO DE FORÇA E COMANDO, BEM COMO, TODO CABEAMENTO E INFRAESTRUTURA ATÉ OS EQUIPAMENTOS E PERIFERICOS PERTINENTES. QE-AC-38  Vide as características técnicas e os parâmetros de seleção nas peças desenhadas e nas Especificações técnicas Especificas para unidade de tratamento de ar - UTA 38","un",{"v":1,"d":"1.00"},null,null,"I3",null,"C"]
["10.01.005.001.078",null,"30407","NOVA","FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO COM ACESSÓRIOS DE MONTAGEM, SUPORTAÇÃO/FIXAÇÃO, TESTES DE AJUSTES E BALANCEAMENTO DO QUADRO ELETRICO DE FORÇA E COMANDO, BEM COMO, TODO CABEAMENTO E INFRAESTRUTURA ATÉ OS EQUIPAMENTOS E PERIFERICOS PERTINENTES. QE-AC-39  Vide as características técnicas e os parâmetros de seleção nas peças desenhadas e nas Especificações técnicas Especificas para unidade de tratamento de ar - UTA 39","un",{"v":1,"d":"1.00"},null,null,"I3",null,"C"]
["10.01.005.001.079",null,"60131","NOVA","FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO COM ACESSÓRIOS DE MONTAGEM, SUPORTAÇÃO/FIXAÇÃO, TESTES DE AJUSTES E BALANCEAMENTO DO QUADRO ELETRICO DE FORÇA E COMANDO, BEM COMO, TODO CABEAMENTO E INFRAESTRUTURA ATÉ OS EQUIPAMENTOS E PERIFERICOS PERTINENTES. QE-AC-40  Vide as características técnicas e os parâmetros de seleção nas peças desenhadas e nas Especificações técnicas Especificas para unidade de tratamento de ar - UTA 40","un",{"v":1,"d":"1.00"},null,null,"I3",null,"C"]
["10.01.005.001.081",null,"30408","NOVA","FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO COM ACESSÓRIOS DE MONTAGEM, SUPORTAÇÃO/FIXAÇÃO, TESTES DE AJUSTES E BALANCEAMENTO DO QUADRO ELETRICO DE FORÇA E COMANDO, BEM COMO, TODO CABEAMENTO E INFRAESTRUTURA ATÉ OS EQUIPAMENTOS E PERIFERICOS PERTINENTES. QE-AC-42  Vide as características técnicas e os parâmetros de seleção nas peças desenhadas e nas Especificações técnicas Especificas para unidade de tratamento de ar - UTA 42","un",{"v":1,"d":"1.00"},null,null,"I3",null,"C"]
["10.01.005.001.082",null,"30409","NOVA","FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO COM ACESSÓRIOS DE MONTAGEM, SUPORTAÇÃO/FIXAÇÃO, TESTES DE AJUSTES E BALANCEAMENTO DO QUADRO ELETRICO DE FORÇA E COMANDO, BEM COMO, TODO CABEAMENTO E INFRAESTRUTURA ATÉ OS EQUIPAMENTOS E PERIFERICOS PERTINENTES. QE-AC-43  Vide as características técnicas e os parâmetros de seleção nas peças desenhadas e nas Especificações técnicas Especificas para unidade de tratamento de ar - UTA 43","un",{"v":1,"d":"1.00"},null,null,"I3",null,"C"]
["10.01.005.001.086",null,"30410","NOVA","FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO COM ACESSÓRIOS DE MONTAGEM, SUPORTAÇÃO/FIXAÇÃO, TESTES DE AJUSTES E BALANCEAMENTO DO QUADRO ELETRICO DE FORÇA E COMANDO, BEM COMO, TODO CABEAMENTO E INFRAESTRUTURA ATÉ OS EQUIPAMENTOS E PERIFERICOS PERTINENTES. QE-AC-47  Vide as características técnicas e os parâmetros de seleção nas peças desenhadas e nas Especificações técnicas Especificas para unidade de tratamento de ar - UTA 47","un",{"v":1,"d":"1.00"},null,null,"I3",null,"C"]
["10.01.005.001.090",null,"60132","NOVA","FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO COM ACESSÓRIOS DE MONTAGEM, SUPORTAÇÃO/FIXAÇÃO, TESTES DE AJUSTES E BALANCEAMENTO DO QUADRO ELETRICO DE FORÇA E COMANDO, BEM COMO, TODO CABEAMENTO E INFRAESTRUTURA ATÉ OS EQUIPAMENTOS E PERIFERICOS PERTINENTES. QE-RC-02, 03-SS -Vide as características técnicas e os parâmetros de seleção nas peças desenhadas e nas Especificações técnicas Especificas o recuperador de calor - RC-02, 03","un",{"v":1,"d":"1.00"},null,null,"I3",null,"C"]
["10.01.005.001.091",null,"60133","NOVA","FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO COM ACESSÓRIOS DE MONTAGEM, SUPORTAÇÃO/FIXAÇÃO, TESTES DE AJUSTES E BALANCEAMENTO DO QUADRO ELETRICO DE FORÇA E COMANDO, BEM COMO, TODO CABEAMENTO E INFRAESTRUTURA ATÉ OS EQUIPAMENTOS E PERIFERICOS PERTINENTES. QE-RC-04, 05-SS -Vide as características técnicas e os parâmetros de seleção nas peças desenhadas e nas Especificações técnicas Especificas o recuperador de calor - RC-04,05","un",{"v":1,"d":"1.00"},null,null,"I3",null,"C"]
["10.01.005.001.092",null,"60134","NOVA","FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO COM ACESSÓRIOS DE MONTAGEM, SUPORTAÇÃO/FIXAÇÃO, TESTES DE AJUSTES E BALANCEAMENTO DO QUADRO ELETRICO DE FORÇA E COMANDO, BEM COMO, TODO CABEAMENTO E INFRAESTRUTURA ATÉ OS EQUIPAMENTOS E PERIFERICOS PERTINENTES. QE-RC-06, 07, 08-SS -Vide as características técnicas e os parâmetros de seleção nas peças desenhadas e nas Especificações técnicas Especificas o recuperador de calor - RC-06, 07, 08","un",{"v":1,"d":"1.00"},null,null,"I3",null,"C"]
["10.01.005.001.093",null,"60135","NOVA","FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO COM ACESSÓRIOS DE MONTAGEM, SUPORTAÇÃO/FIXAÇÃO, TESTES DE AJUSTES E BALANCEAMENTO DO QUADRO ELETRICO DE FORÇA E COMANDO, BEM COMO, TODO CABEAMENTO E INFRAESTRUTURA ATÉ OS EQUIPAMENTOS E PERIFERICOS PERTINENTES. QE-RC-09, 10, 11-SS -Vide as características técnicas e os parâmetros de seleção nas peças desenhadas e nas Especificações técnicas Especificas o recuperador de calor - RC-09, 10, 11","un",{"v":1,"d":"1.00"},null,null,"I3",null,"C"]
["10.01.005.001.101",null,"30412","NOVA","FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO COM ACESSÓRIOS DE MONTAGEM, SUPORTAÇÃO/FIXAÇÃO, TESTES DE AJUSTES E BALANCEAMENTO DO QUADRO ELETRICO DE FORÇA E COMANDO, BEM COMO, TODO CABEAMENTO E INFRAESTRUTURA ATÉ OS EQUIPAMENTOS E PERIFERICOS PERTINENTES. QE-VE-01-SS, Vide as caracteristicas técnicas e os parâmetros de seleção nas Especificações técnicas Específicas para Caixa de ventilação, VE-01-SS","un",{"v":1,"d":"1.00"},null,null,"I3",null,"C"]
["10.01.005.001.107",null,"ARC178","NOVA","FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO COM ACESSÓRIOS DE MONTAGEM, SUPORTAÇÃO/FIXAÇÃO, TESTES DE AJUSTES E BALANCEAMENTO DO QUADRO ELETRICO DE FORÇA E COMANDO, BEM COMO, TODO CABEAMENTO E INFRAESTRUTURA ATÉ OS EQUIPAMENTOS E PERIFERICOS PERTINENTES. Vide as caracteristicas técnicas e os parâmetros de seleção nas Especificações técnicas Específicas para Quadro elétrico para Força e comando do FC-24T e SPL-24T","un",{"v":1,"d":"1.00"},null,null,"I3",null,"C"]
["10.01.005.001.108",null,"ARC179","NOVA","FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO COM ACESSÓRIOS DE MONTAGEM, SUPORTAÇÃO/FIXAÇÃO, TESTES DE AJUSTES E BALANCEAMENTO DO QUADRO ELETRICO DE FORÇA E COMANDO, BEM COMO, TODO CABEAMENTO E INFRAESTRUTURA ATÉ OS EQUIPAMENTOS E PERIFERICOS PERTINENTES. Vide as caracteristicas técnicas e os parâmetros de seleção nas Especificações técnicas Específicas para Quadro elétrico para Força e comando do FC-6T e SPL-6T","un",{"v":1,"d":"1.00"},null,null,"I3",null,"C"]
["10.01.005.001.109",null,"ARC180","NOVA","FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO COM ACESSÓRIOS DE MONTAGEM, SUPORTAÇÃO/FIXAÇÃO, TESTES DE AJUSTES E BALANCEAMENTO DO QUADRO ELETRICO DE FORÇA E COMANDO, BEM COMO, TODO CABEAMENTO E INFRAESTRUTURA ATÉ OS EQUIPAMENTOS E PERIFERICOS PERTINENTES. Vide as caracteristicas técnicas e os parâmetros de seleção nas Especificações técnicas Específicas para Quadro elétrico para Força e comando do FC-7T e SPL-7T","un",{"v":1,"d":"1.00"},null,null,"I3",null,"C"]
["10.01.005.001.110",null,"ARC181","NOVA","FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO COM ACESSÓRIOS DE MONTAGEM, SUPORTAÇÃO/FIXAÇÃO, TESTES DE AJUSTES E BALANCEAMENTO DO QUADRO ELETRICO DE FORÇA E COMANDO, BEM COMO, TODO CABEAMENTO E INFRAESTRUTURA ATÉ OS EQUIPAMENTOS E PERIFERICOS PERTINENTES. Vide as caracteristicas técnicas e os parâmetros de seleção nas Especificações técnicas Específicas para Quadro elétrico para Força e comando do FC-11T e SPL-11T","un",{"v":1,"d":"1.00"},null,null,"I3",null,"C"]
["10.01.005.001.111",null,"ARC182","NOVA","FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO COM ACESSÓRIOS DE MONTAGEM, SUPORTAÇÃO/FIXAÇÃO, TESTES DE AJUSTES E BALANCEAMENTO DO QUADRO ELETRICO DE FORÇA E COMANDO, BEM COMO, TODO CABEAMENTO E INFRAESTRUTURA ATÉ OS EQUIPAMENTOS E PERIFERICOS PERTINENTES. Vide as caracteristicas técnicas e os parâmetros de seleção nas Especificações técnicas Específicas para Quadro elétrico para Força e comando do FC-13T e SPL-13T","un",{"v":1,"d":"1.00"},null,null,"I3",null,"C"]
["10.01.005.001.116",null,"ARC183","NOVA","FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO COM ACESSÓRIOS DE MONTAGEM, SUPORTAÇÃO/FIXAÇÃO, TESTES DE AJUSTES E BALANCEAMENTO DO QUADRO ELETRICO DE FORÇA E COMANDO, BEM COMO, TODO CABEAMENTO E INFRAESTRUTURA ATÉ OS EQUIPAMENTOS E PERIFERICOS PERTINENTES. Vide as caracteristicas técnicas e os parâmetros de seleção nas Especificações técnicas Específicas para Quadro elétrico para Força e comando do FC-24-2P e SPL-24-2P","un",{"v":1,"d":"1.00"},null,null,"I3",null,"C"]
["10.01.005.001.117",null,"ARC184","NOVA","FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO COM ACESSÓRIOS DE MONTAGEM, SUPORTAÇÃO/FIXAÇÃO, TESTES DE AJUSTES E BALANCEAMENTO DO QUADRO ELETRICO DE FORÇA E COMANDO, BEM COMO, TODO CABEAMENTO E INFRAESTRUTURA ATÉ OS EQUIPAMENTOS E PERIFERICOS PERTINENTES. Vide as caracteristicas técnicas e os parâmetros de seleção nas Especificações técnicas Específicas para Quadro elétrico para Força e comando do FC-26-1P e SPL-26-1P","un",{"v":1,"d":"1.00"},null,null,"I3",null,"C"]
["10.01.005.001.118",null,"ARC185","NOVA","FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO COM ACESSÓRIOS DE MONTAGEM, SUPORTAÇÃO/FIXAÇÃO, TESTES DE AJUSTES E BALANCEAMENTO DO QUADRO ELETRICO DE FORÇA E COMANDO, BEM COMO, TODO CABEAMENTO E INFRAESTRUTURA ATÉ OS EQUIPAMENTOS E PERIFERICOS PERTINENTES. Vide as caracteristicas técnicas e os parâmetros de seleção nas Especificações técnicas Específicas para Quadro elétrico para Força e comando do FC-27-1P e SPL-27-1P","un",{"v":1,"d":"1.00"},null,null,"I3",null,"C"]
["10.01.005.001.119",null,"ARC186","NOVA","FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO COM ACESSÓRIOS DE MONTAGEM, SUPORTAÇÃO/FIXAÇÃO, TESTES DE AJUSTES E BALANCEAMENTO DO QUADRO ELETRICO DE FORÇA E COMANDO, BEM COMO, TODO CABEAMENTO E INFRAESTRUTURA ATÉ OS EQUIPAMENTOS E PERIFERICOS PERTINENTES. Vide as caracteristicas técnicas e os parâmetros de seleção nas Especificações técnicas Específicas para Quadro elétrico para Força e comando do FC-28-1P e SPL-28-1P","un",{"v":1,"d":"1.00"},null,null,"I3",null,"C"]
["10.01.005.001.124",null,"ARC187","NOVA","FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO COM ACESSÓRIOS DE MONTAGEM, SUPORTAÇÃO/FIXAÇÃO, TESTES DE AJUSTES E BALANCEAMENTO DO QUADRO ELETRICO DE FORÇA E COMANDO, BEM COMO, TODO CABEAMENTO E INFRAESTRUTURA ATÉ OS EQUIPAMENTOS E PERIFERICOS PERTINENTES. Vide as caracteristicas técnicas e os parâmetros de seleção nas Especificações técnicas Específicas para Quadro elétrico para Força e comando do FC-32-1P e SPL-32-1P","un",{"v":1,"d":"1.00"},null,null,"I3",null,"C"]
["10.01.005.001.125",null,"ARC188","NOVA","FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO COM ACESSÓRIOS DE MONTAGEM, SUPORTAÇÃO/FIXAÇÃO, TESTES DE AJUSTES E BALANCEAMENTO DO QUADRO ELETRICO DE FORÇA E COMANDO, BEM COMO, TODO CABEAMENTO E INFRAESTRUTURA ATÉ OS EQUIPAMENTOS E PERIFERICOS PERTINENTES. Vide as caracteristicas técnicas e os parâmetros de seleção nas Especificações técnicas Específicas para Quadro elétrico para Força e comando do FC-31-1P e SPL-31-1P","un",{"v":1,"d":"1.00"},null,null,"I3",null,"C"]
["10.01.005.001.126",null,"ARC189","NOVA","FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO COM ACESSÓRIOS DE MONTAGEM, SUPORTAÇÃO/FIXAÇÃO, TESTES DE AJUSTES E BALANCEAMENTO DO QUADRO ELETRICO DE FORÇA E COMANDO, BEM COMO, TODO CABEAMENTO E INFRAESTRUTURA ATÉ OS EQUIPAMENTOS E PERIFERICOS PERTINENTES. Vide as caracteristicas técnicas e os parâmetros de seleção nas Especificações técnicas Específicas para Quadro elétrico para Força e comando do SPL-4/5S","un",{"v":1,"d":"1.00"},null,null,"I3",null,"C"]
["10.01.005.001.130",null,"60357","NOVA","FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO COM ACESSÓRIOS DE MONTAGEM, SUPORTAÇÃO/FIXAÇÃO, TESTES DE AJUSTES E BALANCEAMENTO DO QUADRO ELETRICO DE FORÇA E COMANDO, BEM COMO, TODO CABEAMENTO E INFRAESTRUTURA ATÉ OS EQUIPAMENTOS E PERIFERICOS PERTINENTES. QE-EX-50-SS, Vide as caracteristicas técnicas e os parâmetros de seleção nas Especificações técnicas Específicas para Caixa de ventilação, EX-45-SS","un",{"v":1,"d":"1.00"},null,null,"I3",null,"C"]
["10.01.005.001.131",null,"60358","NOVA","FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO COM ACESSÓRIOS DE MONTAGEM, SUPORTAÇÃO/FIXAÇÃO, TESTES DE AJUSTES E BALANCEAMENTO DO QUADRO ELETRICO DE FORÇA E COMANDO, BEM COMO, TODO CABEAMENTO E INFRAESTRUTURA ATÉ OS EQUIPAMENTOS E PERIFERICOS PERTINENTES. QE-EX-47-SS, Vide as caracteristicas técnicas e os parâmetros de seleção nas Especificações técnicas Específicas para Caixa de ventilação, EX-47-SS","un",{"v":2,"d":"2.00"},null,null,"I3",null,"C"]
["10.01.005.001.138",null,"ARC190","NOVA","FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO COM ACESSÓRIOS DE MONTAGEM, SUPORTAÇÃO/FIXAÇÃO, TESTES DE AJUSTES E BALANCEAMENTO DO QUADRO ELETRICO DE FORÇA E COMANDO, BEM COMO, TODO CABEAMENTO E INFRAESTRUTURA ATÉ OS EQUIPAMENTOS E PERIFERICOS PERTINENTES. Vide as caracteristicas técnicas e os parâmetros de seleção nas Especificações técnicas Específicas para Quadro elétrico para Força e comando do FC-9S SPL-8/9S","un",{"v":1,"d":"1.00"},null,null,"I3",null,"C"]
[]
["10.01.006",{"$nulls":3},"Periféricos"]
[]
["10.01.006.001",{"$nulls":3},"Sensores"]
["10.01.006.001.001",null,"30446","NOVA","Detector de fumaça, nas condições registradas no memorial descritivo e especificações técnicas","pç",{"v":26,"d":"26.00"},null,null,"I3",null,"C"]
["10.01.006.001.002",null,"30447","NOVA","Pressostato diferencial de ar para caixa de ventilador e caixa de exaustão","pç",{"v":66,"d":"66.00"},null,null,"I3",null,"C"]
["10.01.006.001.003",null,"30448","NOVA","Transdutor de pressão diferencial de ar, nas condições registradas no memorial descritivo e especificações técnicas","pç",{"v":26,"d":"26.00"},null,null,"I3",null,"C"]
["10.01.006.001.004",null,"30449","NOVA","Fluxostato de ar, nas condições registradas no memorial descritivo e especificações técnicas","pç",{"v":27,"d":"27.00"},null,null,"I3",null,"C"]
["10.01.006.001.005",null,"60359","NOVA","Transmissor de pressão estatitica do duto de ar externo após recuperador de calor","pç",{"v":20,"d":"20.00"},null,null,"I3",null,"C"]
["10.01.006.001.006",null,"30451","NOVA","Transmissor de pressão estatitica do duto de insulflação de ar","pç",{"v":26,"d":"26.00"},null,null,"I3",null,"C"]
["10.01.006.001.007",null,"30454","NOVA","Sensor de temperatura do retorno de ar, nas condições registradas no memorial descritivo e especificações técnicas","pç",{"v":26,"d":"26.00"},null,null,"I3",null,"C"]
["10.01.006.001.008",null,"30453","NOVA","Sensor de tempetura de insulflação de ar, nas condições registradas no memorial descritivo e especificações técnicas","pç",{"v":26,"d":"26.00"},null,null,"I3",null,"C"]
["10.01.006.001.009",null,"30454","NOVA","Sensor de temperatura do retorno de ar, nas condições registradas no memorial descritivo e especificações técnicas","pç",{"v":26,"d":"26.00"},null,null,"I3",null,"C"]
["10.01.006.001.010",null,"30455","NOVA","Sensor de imersão de temperatura de água gelada, nas condições registradas no memorial descritivo e especificações técnicas","pç",{"v":78,"d":"78.00"},null,null,"I3",null,"C"]
["10.01.006.001.011",null,"30456","NOVA","Sensor de CO2,  nas condições registradas no memorial descritivo e especificações técnicas","pç",{"v":26,"d":"26.00"},null,null,"I3",null,"C"]
["10.01.006.001.012",null,"30457","NOVA","Sensor de umidade relativa do ar ambiente, , nas condições registradas no memorial descritivo e especificações técnicas","pç",{"v":1,"d":"1.00"},null,null,"I3",null,"C"]
["10.01.006.001.013",null,"30458","NOVA","Moto-atuador on off proporcional para válvula de 02 vias, com sinal de 0-10V, nas condições registradas no memorial descritivo e especificações técnicas","pç",{"v":26,"d":"26.00"},null,null,"I3",null,"C"]
["10.01.006.001.014",null,"ARC170","NOVA","Valvula de 2 vias, com ação On-Off","pç",{"v":26,"d":"26.00"},null,null,"I3",null,"C"]
["10.01.006.001.015",null,"30460","NOVA","Pressostato diferencial para água das URL's, nas condições registradas no memorial descritivo e especificações técnicas","pç",{"v":3,"d":"3.00"},null,null,"I3",null,"C"]
["10.01.006.001.016",null,"30461","NOVA","Pressostato diferencial para água das Bombas de água, nas condições registradas no memorial descritivo e especificações técnicas","pç",{"v":3,"d":"3.00"},null,null,"I3",null,"C"]
["10.01.006.001.017",null,"30462","NOVA","Sensor de temperatura de imersão para água para CAG, , nas condições registradas no memorial descritivo e especificações técnicas","pç",{"v":3,"d":"3.00"},null,null,"I3",null,"C"]
["10.01.006.001.018",null,"30463","NOVA","Sensor de temperatura de imersão para água para Tanques de termoacumulação, nas condições registradas no memorial descritivo e especificações técnicas","pç",{"v":4,"d":"4.00"},null,null,"I3",null,"C"]
["10.01.006.001.019",null,"60300","NOVA","Damper motorizado com moto atuador proporcional","pç",{"v":6,"d":"6.00"},null,null,"I3",null,"C"]
["10.01.006.001.020",null,"60301","NOVA","Medidor de vazão de ar exterior","pç",{"v":26,"d":"26.00"},null,null,"I3",null,"C"]
["10.01.006.001.021",null,"30447","NOVA","Pressostato diferencial de ar para caixa de ventilador e caixa de exaustão","pç",{"v":3,"d":"3.00"},null,null,"I3",null,"C"]
["10.01.006.001.022",null,"30467","NOVA","Interruptor manual para acionamento dos ventiladores/exautores da CAG, nas condições registradas no memorial descritivo e especificações técnicas","pç",{"v":3,"d":"3.00"},null,null,"I3",null,"C"]
["10.01.006.001.023",null,"30468","NOVA","Detector de presença de refrigerante halogenado 5 a 10ppm, nas condições registradas no memorial descritivo e especificações técnicas","pç",{"v":3,"d":"3.00"},null,null,"I3",null,"C"]
["10.01.006.001.024",null,"30469","NOVA","Sirene com alimenação de 24V, nas condições registradas no memorial descritivo e especificações técnicas","pç",{"v":1,"d":"1.00"},null,null,"I3",null,"C"]
["10.01.006.001.025",null,"30470","NOVA","Lâmpada Giroscopica, nas condições registradas no memorial descritivo e especificações técnicas","un",{"v":1,"d":"1.00"},null,null,"I3",null,"C"]
["10.01.006.001.026",null,"30471","NOVA","Transmissor de pressão diferencial para água gelada, nas condições registradas no memorial descritivo e especificações técnicas","pç",{"v":1,"d":"1.00"},null,null,"I3",null,"C"]
["10.01.006.001.027",null,"30472","NOVA","Sensor de nivel dos tanques de 02 posições, nas condições registradas no memorial descritivo e especificações técnicas","pç",{"v":8,"d":"8.00"},null,null,"I3",null,"C"]
["10.01.006.001.028",null,"30473","NOVA","Sensor de nivel para torres de arrefecimento, nas condições registradas no memorial descritivo e especificações técnicas","pç",{"v":4,"d":"4.00"},null,null,"I3",null,"C"]
["10.01.006.001.029",null,"60136","NOVA","Sensor de temperatura ambiente para controle das VAV´s 0-10V","pç",{"v":25,"d":"25.00"},null,null,"I3",null,"C"]
[]
["10.01.006.002",{"$nulls":3},"Estações de trabalho"]
["10.01.006.002.001",null,"30474","NOVA","Servidor para supervisão local da automação do sistema ar condicionando com monitor de alta definição de 42\", com impressora laser colorida, nas condições registradas no memorial descritivo e especificações técnicas","cj",{"v":1,"d":"1.00"},null,null,"I3",null,"C"]
["10.01.006.002.002",null,"30475","NOVA","Computador para supervisão das URL's com monitor de 26\", fornecido com Windows 7, e última edição MSOffice, nas condições registradas no memorial descritivo e especificações técnicas","cj",{"v":1,"d":"1.00"},null,null,"I3",null,"C"]
["10.01.006.002.003",null,"30476","NOVA","Computador para supervisão das ar condicionado com monitor de 21\", fornecido com Windows 7, e última edição MSOffice, nas condições registradas no memorial descritivo e especificações técnicas","cj",{"v":1,"d":"1.00"},null,null,"I3",null,"C"]
[]
["10.01.006.003",{"$nulls":3},"Software"]
["10.01.006.003.001",null,"30477","NOVA","Software do fabricante para automação e controle das URL's","cj",{"v":1,"d":"1.00"},null,null,"I3",null,"C"]
[]
["10.01.006.004",{"$nulls":3},"Controle do sistema de tratamento de água condensada"]
["10.01.006.004.001",null,"30478","NOVA","Controle do sistema de tratamento de água condensada","cj",{"v":1,"d":"1.00"},null,null,"I3",null,"C"]
[]
["10.01.007.001",{"$nulls":3},"Porta Acústica de Aço"]
["10.01.007.001.001",null,"60137","NOVA","Porta acustica de aço para separação de recintos e locais climatizados, instalada de maneira sobrepressão","cj",{"v":4,"d":"4.00"},null,null,"I3",null,"C"]
[]
["10.01.007.005",{"$nulls":3},"Itens construção civil "]
["10.01.007.005.001",null,"60138","NOVA","Fresta para retorno de ar","cj",{"v":25,"d":"25.00"},null,null,"I3",null,"C"]
["10.01.007.005.002",null,"08286","ORSE","FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO COM ACESSÓRIOS DE MONTAGEM, SUPORTAÇÃO/FIXAÇÃO do septo em chapa em aço galvanizado # 26 para garantir a setorização / direcionamento / estanqueidade do ar de retorno ao seus respectivos shaft's e aberturas. ","kg",{"v":29435,"d":"29,435.00"},null,null,"I3",null,"C"]
[]
["10.01.007.006",{"$nulls":3},"Itens construção civil "]
["10.01.007.006.001",null,"60139","NOVA","Desabilitação do sistema antigo, incluindo desmontagem da tubulacao hidraúlica e acessórios, remoção do material desmontado, limpeza do setor, transporte e armazenamento do material e locação no local indicado pela Infraero.","m",{"v":3699,"d":"3,699.00"},null,null,"I3",null,"C"]
["10.01.007.006.002",null,"ARC079","NOVA","Desabilitação do sistema antigo, incluindo desmontagem da rede de dutos e acessorios, remoção do material desmontado, limpeza do setor, transporte e armazenamento do material e locação no local indicado pela Infraero.","kg",{"v":119710,"d":"119,710.00"},null,null,"I3",null,"C"]
["10.01.007.006.003",null,"ARC080","NOVA","Desabilitação do sistema antigo, incluindo desmontagem de equipamentos de climatização e seus componentes eletricos, remoção do material desmontado, limpeza do setor, transporte e armazenamento do material e locação no local indicado pela Infraero.","cj",{"v":16,"d":"16.00"},null,null,"I3",null,"C"]
[]
["10.01.008.001",{"$nulls":3},"Teste de ajuste e balanceamento do sistema de ar condicionado e ventilaçao mecanica"]
["10.01.008.001.001",null,"ARC081","NOVA","Teste de ajuste e balanceamento na rede de dutos do ar condicionado e ventilaçao mecanica nas condições registradas nas especificações técnicas especificas","cj",{"v":48,"d":"48.00"},null,null,"I3",null,"C"]
["10.01.008.001.002",null,"ARC082","NOVA","Teste de ajuste e balanceamento na rede hidraulica do sistema de ar condicionado nas condições registradas nas especificações técnicas especificas","cj",{"v":25,"d":"25.00"},null,null,"I3",null,"C"]
["10.01.008.001.003",null,"ARC083","NOVA","Teste de ajuste e balanceamento na rede eletrica do sistema de ar condicionado nas condições registradas nas especificações técnicas especificas","cj",{"v":48,"d":"48.00"},null,null,"I3",null,"C"]
[]
["10.01.009.001",{"$nulls":3},"Reforma das torres existentes"]
["10.01.009.001.001",null,"ARC084","NOVA","Reforma das torres existentes com fornecimento, instalação de acessorios de montagem, suportação/fixação, Teste de ajuste e balanceamento ","cj",{"v":4,"d":"4.00"},null,null,"I3",null,"C"]
[]
[{"$nulls":4},"EQUIPAMENTOS EXISTENTES"]
[]
["10.03.000",{"$nulls":3},"ELEVADORES"]
[]
["10.03.100",{"$nulls":3},"Desativação, desmontagem, desinstalação, remoção, catalogação, armazenagem  dentro do sítio aeroportuário de Elevadores de passageiros"]
["10.03.100.01",null,"0256","NOVA","Desativação, desmontagem, desinstalação, remoção, catalogação, armazenagem  dentro do sítio aeroportuário - E-03, E-04, E-05, E-06, E-07 e E-09 -  fabricante ThyssenSur (modelo OMICRON), com casas de máquinas na posição superior e capacidade de transporte de 20 passageiros.","un",{"v":6,"d":"6.00"},null,null,"I3",null,"I"]
[]
["10.04.000",{"$nulls":3},"ESTEIRAS TRANSPORTADORAS DE BAGAGEM"]
[]
["10.04.300",{"$nulls":3},"Desativação, desmontagem, desinstalação, remoção, catalogação, armazenagem  dentro do sítio aeroportuário de Esterias Transportadoras de Bagagens"]
["10.04.300.01",null,"0264A","NOVA","Desativação, desmontagem, desinstalação, remoção, catalogação, armazenagem  dentro do sítio aeroportuário - EA21 a EA30 - Esteiras Alimentadoras com balança + etiquetagem, Rapistan DEMAG ou equivalente técnico, comp. 2500 mm","cj",{"v":10,"d":"10.00"},null,null,"I3",null,"C"]
[]
["10.05.000",{"$nulls":3},"ESCADAS ROLANTES"]
[]
["10.05.100",{"$nulls":3},"Desativação, desmontagem, desinstalação, remoção, catalogação, armazenagem  dentro do sítio aeroportuário de Escadas Rolantes"]
["10.05.100.02",null,"0023","NOVA","Desativação, desmontagem, desinstalação, remoção, catalogação, armazenagem  dentro do sítio aeroportuário - Escadas  montadas em outra posição, com capacidade para 9.000 pessoas/hora, desnível de 5,575 m, ângulo de inclinação de 35° modelo OTIS - ER-07 e ER-08.","cj",{"v":2,"d":"2.00"},null,null,"I3",null,"C"]
[]
["10.05.200",{"$nulls":3},"Desativação, desmontagem, desinstalação, remoção, catalogação, armazenagem  dentro do sítio aeroportuário de Escadas Rolantes"]
["10.05.200.01",null,"0019","NOVA","Desativação, desmontagem, desinstalação, remoção, catalogação, armazenagem  dentro do sítio aeroportuário - Escadas desativadas, com capacidade para 9.000 pessoas/hora, com desnível de 5,425 m, ângulo de inclinação de 35°, modelo OTIS -  ER 01 - ER - 02 - ER 03 - ER-04, ER-05 e ER-06","cj",{"v":6,"d":"6.00"},null,null,"I3",null,"C"]
[]
[{"$nulls":4},"TOTAL ITEM 10.00.000"]
[]
["11.00.000",{"$nulls":3},"SERVIÇOS COMPLEMENTARES"]
[]
["11.01.000",{"$nulls":3},"Limpeza de Obra"]
["11.01.001",null,9537,"SINAPI","Limpeza de obra","m²",{"v":55337.42,"d":"55,337.42"},null,null,"I1",null,"C"]
[]
[{"$nulls":4},"TOTAL ITEM 11.00.000"]
[]
["LOTE 2",{"$nulls":3},"AMPLIAÇÃO DO TERMINAL DE PASSAGEIROS"]
[]
["01.00.000",{"$nulls":3},"SERVIÇOS TÉCNICOS",{"$nulls":6},"OUTRAS REFERÊNCIAS"]
[]
["01.02.000",{"$nulls":3},"LOCAÇÃO DE OBRAS"]
["01.02.100.01",null,"74077/3","SINAPI","Locação de Obras De Edificações - TPS","m²",{"v":33365,"d":"33,365.00"},null,null,"I1",null,"C"]
["01.02.100.02",null,"74077/3","SINAPI","Locação de Obras De Edificações - VIAS DE ACESSO/VIAS DE SERVIÇO/DESVIO/PÁTIO/EQUIPAMENTO DE RAMPA","m²",{"v":43707,"d":"43,707.00"},null,null,"I1",null,"C"]
[]
[null,null,"","","TOTAL ITEM 01.00.000"]
[]
["02.00.000",{"$nulls":3},"SERVIÇOS PRELIMINARES"]
[]
["02.01.100",{"$nulls":3},"Instalações Provisórias"]
[]
["02.01.100.01",{"$nulls":3},"Tapume em Placa Pré-Moldada de Concreto"]
["02.01.100.01.01",null,"16.01.11","FDE","Tapume - Placas pré-moldadas de concreto, estruturadas em pilares pré-moldados de concreto (0,15x0,20m, com encaixes). Bloco cilíndrico (Ø 30 cm) pré-moldado de concreto para ancoragem do pilar. Painel na parte inferior em tela metálica 2x2” em requadro de cantoneira “L” de 3/4” x 3/16”, acabamento em pintura com tinta anticorrosiva. Serão executados na área externa onde indicado em projeto.","m²",{"v":3894.426,"d":"3,894.43"},null,null,"I1",null,"C"]
[]
["02.01.100.02",{"$nulls":3},"Tapume de Obra em Chapa de Madeira Compensada "]
["02.01.100.02.01",null,"74220/1","SINAPI","Tapume de Obra - Chapas de madeira compensada resinada com 6 mm de espessura, nas dimensões de 110x220cm, estruturadas em sarrafos de 1x4” e barrotes de 3x3”, ambos em madeira mista. Serão executados na área externa conforme indicado em projeto.","m²",{"v":7490.956000000002,"d":"7,490.96"},null,null,"I1",null,"C"]
[]
["02.01.100.03",{"$nulls":3},"Divisória de Painéis revestidos com Chapa de Eucalipto"]
["02.01.100.03.01",null,"73862/3","SINAPI","Divisória de Painéis - Composto de painéis de 35mm de espessura, 1.202mm de largura e 2.110mm de altura, revestidos com chapa dura de eucalipto prensadas, oriundas de madeiras certificadas de reflorestamento, com acabamento em resina melamínica de baixa pressão. Referência: Eucatex, Divilux 35 na cor Areia Jundiaí ou equivalente técnico. ","m²",{"v":245.09759999999997,"d":"245.10"},null,null,"I1",null,"C"]
[]
["02.01.100.04",{"$nulls":3},"Sinalização Viária Noturna"]
["02.01.100.04.01",null,"74221/1","SINAPI","Sinalização Noturna composta fio rígido de 2,5mm², isolação em PVC 450/750Vde balde vermelho para sinalização para lâmpada incandescente de até 40W, conforme descrição na tabela Sinapi.","m",{"v":2724.081892,"d":"2,724.08"},null,null,"I1",null,"C"]
[]
["02.01.100.05",{"$nulls":3},"Tela de Isolamento tipo Cerquite"]
["02.01.100.05.01",null,"73804/1","SINAPI","Tela de polietileno com tratamento contra raios solares (UV) na cor laranja com largura de 1,20m e comprimento de 50m e malha de 100x40mm, confeccionada com reforço na parte superior e inferior para fixação. Padrão Telbras ou equivalente técnico.","m",{"v":1077.035084,"d":"1,077.04"},null,null,"I1",null,"C"]
[]
["02.01.200",{"$nulls":3},"CANTEIRO GERAL"]
[]
["02.01.210",{"$nulls":3},"EDIFICAÇÃO"]
["02.01.210.01",null,"74242/1","SINAPI","Barracão de obra em chapa de madeira compensada com banheiro, cobertura em fibrocimento 4mm, incluso instalações hidro-sanitárias, ar condicionado, eletricas e mobiliário (Escritório Construtora / Refeitório / Guarita / Vestiário / Departamento Médico / Departamento Pessoal / Auditório)","m²",{"v":3577.75,"d":"3,577.75"},null,null,"I1",null,"C"]
["02.01.210.02",null,"73803/1","SINAPI","Galpão Aberto Provisório em Madeira, Cobertura em Telha de Fibrocimento 6mm, Incluso Preparo do Terreno","m²",{"v":2023.98,"d":"2,023.98"},null,null,"I1",null,"C"]
[]
["02.01.220",{"$nulls":3},"INFRAESTRUTURA"]
[]
["02.01.220.01",{"$nulls":3},"TERRAPLENAGEM"]
[]
["02.01.220.01.01",{"$nulls":3},"Limpeza e Preparo da Área"]
["02.01.220.01.01.01",null,"73859/1","SINAPI","Limpeza do terreno, inclusive camada vegetal até 0.20 m de profundidade","m²",{"v":17036,"d":"17,036.00"},null,null,"I1",null,"C"]
["02.01.220.01.01.02",null,"74140/2","SINAPI","Carga de Material de limpeza                                                                                                                                                                ","m³",{"v":3407.2000000000003,"d":"3,407.20"},null,null,"I1",null,"C"]
["02.01.220.01.01.03",null,"1 A 00 001 05","DNIT","Bota-fora de material escavado e de limpeza","m³",{"v":3407.2000000000003,"d":"3,407.20"},null,null,"I1",null,"C"]
[]
["02.01.220.01.02",{"$nulls":3},"Cortes "]
["02.01.220.01.02.01",null,"2 S 01 100 22 ","DNIT","Escavação, carga e descarga de material de 1ª e 2ª cat. - compensação local","m³",{"v":8639,"d":"8,639.00"},null,null,"I1",null,"C"]
["02.01.220.01.02.02",null,"2 S 01 100 22 ","DNIT","Escavação, carga e descarga de material de 1ª e 2ª cat. - empréstimo (incluso transporte)","m³",{"v":7752,"d":"7,752.00"},null,null,"I1",null,"C"]
[]
["02.01.220.01.03",{"$nulls":3},"Aterro Compactado "]
["02.01.220.01.03.01",null,"2 S 01 511 00","DNIT","Aterro Compactado, GC ≥ 100%  Proctor Normal","m³",{"v":13113,"d":"13,113.00"},null,null,"I1",null,"C"]
[]
["02.01.220.01.04",{"$nulls":3},"Transporte e Lançamento de Material"]
["02.01.220.01.04.01",null,"1 A 00 001 05","DNIT","Transporte de Material de 1ª e 2ª cat até de 1 km - compensação local","m³xkm",{"v":9502.900000000001,"d":"9,502.90"},null,null,"I1",null,"C"]
["02.01.220.01.04.02",null,"1 A 00 001 05","DNIT","Transporte de material de limpeza e excedente de escavação para bota-fora - 14 km","m³xkm",{"v":52470.880000000005,"d":"52,470.88"},null,null,"I1",null,"C"]
[]
["02.01.220.02",{"$nulls":3},"PAVIMENTAÇÃO"]
[]
["02.01.220.02.01",{"$nulls":3},"Regularização do Subleito (Fornecimento e Execução)"]
["02.01.220.02.01.01",null,"72961","SINAPI","Regularização do Subleito","m²",{"v":6307,"d":"6,307.00"},null,null,"I1",null,"C"]
[]
["02.01.220.02.02",{"$nulls":3},"Sub-Bases e Bases (Fornecimento e Execução)"]
["02.01.220.02.02.01",null,"2 S 02 230 50 / 1 A 01 395 51","DNIT","Fornecimento e Aplicação de Brita Graduada Simples - BGS ","m³",{"v":1135.26,"d":"1,135.26"},null,null,"I1",null,"C"]
[]
["02.01.220.02.03",{"$nulls":3},"Imprimações (Fornecimento e Execução)"]
["02.01.220.02.03.01",null,"72945","SINAPI","Imprimadura Impermeabilizante","m²",{"v":6307,"d":"6,307.00"},null,null,"I1",null,"C"]
["02.01.220.02.03.02",null,"72942","SINAPI","Pintura Ligante","m²",{"v":12614,"d":"12,614.00"},null,null,"I1",null,"C"]
[]
["02.01.220.02.04",{"$nulls":3},"Revestimentos"]
["02.01.220.02.04.01",null,"2 S 02 540 01","DNIT","Concreto Betuminoso Usinado à Quente  (CAPA)","m³",{"v":221,"d":"221.00"},null,null,"I1",null,"C"]
["02.01.220.02.04.02",null,"2 S 02 540 52","DNIT","Concreto Betuminoso Usinado à Quente  (BINDER)","m³",{"v":252,"d":"252.00"},null,null,"I1",null,"C"]
[]
["02.01.220.02.05",{"$nulls":3},"Guias (Fornecimento e Execução)"]
["02.01.220.02.05.01",null,"72967","SINAPI","Fornecimento e Assentamento de Guias de Concreto, inclusive escoras de concreto.","m",{"v":804,"d":"804.00"},null,null,"I1",null,"C"]
[]
["02.01.220.02.06",{"$nulls":3},"Sarjetas (Fornecimento e Execução)"]
["02.01.220.02.06.01",null,"74138/4","SINAPI","Fornecimento e Aplicação de Concreto fck = 30 MPa","m³",{"v":55,"d":"55.00"},null,null,"I1",null,"C"]
[]
["02.01.220.03",{"$nulls":3},"DRENAGEM"]
[]
["02.01.220.03.01",{"$nulls":3},"Boca de Lobo"]
["02.01.220.03.01.01",null," 2 S 04 960 51","DNIT","Boca de Lobo Simples","un",{"v":23,"d":"23.00"},null,null,"I1",null,"C"]
[]
["02.01.220.03.02",{"$nulls":3},"Poço de Visita - PV"]
["02.01.220.03.02.01",null,"74214-1","SINAPI","Poço de Visita em Alvenaria - PVA h ≤ 2,30 m","un",{"v":23,"d":"23.00"},null,null,"I1",null,"C"]
[]
["02.01.220.03.03",{"$nulls":3},"Bueiros Tubulares de Concreto Assentados em Berço de Brita"]
["02.01.220.03.03.01",null,"2 S 04 100 01","DNIT","Bueiros Tubulares de Concreto BSTC Ø 0,50 - PA2","m",{"v":75,"d":"75.00"},null,null,"I1",null,"C"]
["02.01.220.03.03.02",null,"2 S 04 100 51","DNIT","Bueiros Tubulares de Concreto BSTC Ø 0,60 - PA2","m",{"v":261.5,"d":"261.50"},null,null,"I1",null,"C"]
["02.01.220.03.03.03",null,"2 S 04 100 02","DNIT","Bueiros Tubulares de Concreto BSTC Ø 0,80 - PA2","m",{"v":79,"d":"79.00"},null,null,"I1",null,"C"]
[]
["02.01.220.03.04",{"$nulls":3},"Boca de Saída para Bueiros"]
["02.01.220.03.04.01",null,"73856/3","SINAPI","Boca de Saída para Bueiros Ø0,80","un",{"v":1,"d":"1.00"},null,null,"I1",null,"C"]
[]
["02.01.220.03.05",{"$nulls":3},"Dispositivo de Amortecimento para Valetas"]
["02.01.220.03.05.01",null,"2S 04 950 24","DNIT","DAB - Dispositivo de Amortecimento para Bueiros Ø0,80","un",{"v":1,"d":"1.00"},null,null,"I1",null,"C"]
[]
["02.01.230",{"$nulls":3},"INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS - REDES EXTERNAS"]
[]
["02.01.230.01",{"$nulls":3},"ÁGUA FRIA"]
[]
["02.01.230.01.01",{"$nulls":3},"Tubulações e Conexões de PVC - Referência Tigre ou equivalente (Fornecimento, Instalações, Testes e Comissionamento)  - Conforme Especificação Técnica"]
["02.01.230.01.01.01",null,"15142.8.22.9","TCPO","Tubulação em PVC rígido, soldável, na cor marrom, classe 15, Ø110 mm","m",{"v":400,"d":"400.00"},null,null,"I1",null,"C"]
["02.01.230.01.01.02",null,"50138","NOVA","Reservatório metálico com capacidade para 60 m³ - Conforme Especificação Técnica","pç",{"v":1,"d":"1.00"},null,null,"I1",null,"C"]
["02.01.230.01.01.03",null,"73798-1","SINAPI","Tubulações e Conexões de Polietileno de Alta Densidade - PEAD - Ø40 mm","m",{"v":215,"d":"215.00"},null,null,"I1",null,"C"]
[]
["02.01.230.04",{"$nulls":3},"ESGOTO"]
[]
["02.01.230.04.01",{"$nulls":3},"Tubulações e conexões de PVC Rígido  (Fornecimento, Instalações, Testes e Comissionamento) "]
["02.01.230.04.01.01",null,"74165/4 ","SINAPI","Tubulação  de PVC Rígido Branco  Ø100, inclusive conexões (Fornecimento, Instalações, Testes e Comissionamento)                             ","m",{"v":116,"d":"116.00"},null,null,"I1",null,"C"]
["02.01.230.04.01.02",null,"74165/4 ","SINAPI","Tubulação  de PVC Rígido tipo \"Vinilfort\"  Ø200, inclusive conexões (Fornecimento, Instalações, Testes e Comissionamento)                             ","m",{"v":507,"d":"507.00"},null,null,"I1",null,"C"]
[]
["02.01.230.04.02",{"$nulls":3},"Caixa de gordura, caixa/poço de inspeção e caixa/poço de visita (fornecimento, instalação, testes e comissionamento)"]
[]
["02.01.230.04.02.01",{"$nulls":3},"Caixa de Gordura  (Fornecimento, Instalações, Testes e Comissionamento) - Conforme Especificação Técnica  "]
["02.01.230.04.02.01.01",null,"74225-1 ","SINAPI","Caixa de Gordura  Ø100 X Ø50 X Ø75 (Fornecimento, Instalações, Testes e Comissionamento)                       ","pç",{"v":1,"d":"1.00"},null,null,"I1",null,"C"]
[]
["02.01.230.04.02.02",{"$nulls":3},"Caixa/Poço de Inspeção (Fornecimento, Instalações, Testes e Comissionamento) - Conforme Especificação Técnica  "]
["02.01.230.04.02.02.01",null,"74104-1","SINAPI","Caixa de Inspeção 60 x 60 cm (Fornecimento, Instalações, Testes e Comissionamento)                       ","pç",{"v":11,"d":"11.00"},null,null,"I1",null,"C"]
["02.01.230.04.02.02.02",null,"72289","SINAPI","Caixade Inspeção 80 x 80 cm (Fornecimento, Instalações, Testes e Comissionamento)                       ","pç",{"v":5,"d":"5.00"},null,null,"I1",null,"C"]
["02.01.230.04.02.02.03",null,72290,"SINAPI","Caixa de Inspeção 100 x 100 cm (Fornecimento, Instalações, Testes e Comissionamento)                       ","pç",{"v":2,"d":"2.00"},null,null,"I1",null,"C"]
[]
["02.01.230.04.02.03",{"$nulls":3},"Poço de Visita (Fornecimento, Instalações, Testes e Comissionamento) - Conforme Especificação Técnica  "]
["02.01.230.04.02.03.01",null,"74214-1","SINAPI","Poço de Visita em Alvenaria - PVA h ≤ 2,30 m","un",{"v":12,"d":"12.00"},null,null,"I1",null,"C"]
[]
["02.01.230.05",{"$nulls":3},"COMBATE À INCÊNDIO"]
[]
["02.01.230.05.01",{"$nulls":3},"Extintor de Incêndio Portátil (Fornecimento, Instalações, Testes e Comissionamento) - Conforme Especificação Técnica  "]
["02.01.230.05.01.01",null," 73775/1","SINAPI","Extintor de Incêndio Portátil de Pó Químico Tipo ABC (Fornecimento, Instalações, Testes e Comissionamento)                             ","un",{"v":6,"d":"6.00"},null,null,"I1",null,"C"]
[]
["02.01.230.05.02",{"$nulls":3},"Luminária de Balizamento (Fornecimento, Instalações, Testes e Comissionamento) - Conforme Especificação Técnica  "]
["02.01.230.05.02.01",null,"0190","NOVA","Luminária de Balizamento para Saída de Emergência (Fornecimento, Instalações, Testes e Comissionamento)                             ","un",{"v":7,"d":"7.00"},null,null,"I1",null,"C"]
[]
["02.01.230.06",{"$nulls":3},"DRENAGEM DE COBERTURA"]
[]
["02.01.230.06.01",{"$nulls":3},"Tubulações e conexões de PVC"]
[]
["02.01.230.06.01.01",{"$nulls":3},"Tubulações e Conexões em PVC rígido reforçado. Referência: TIGRE ou equivalente (inclui conexões)"]
["02.01.230.06.01.01.01",null,"75030/6","SINAPI","Tubulação em PVC rígido, soldável - inclusive conexões  - Tubo Ø75 mm","m",{"v":48,"d":"48.00"},null,null,"I1",null,"C"]
["02.01.230.06.01.01.02",null,"15142.8.22.9","TCPO","Tubulação em PVC rígido, soldável - inclusive conexões  - Tubo Ø100 mm","m",{"v":355,"d":"355.00"},null,null,"I1",null,"C"]
["02.01.230.06.01.01.03",null,"15142.8.22.9","TCPO","Tubulação em PVC rígido, soldável - inclusive conexões  - Tubo Ø150 mm","m",{"v":114,"d":"114.00"},null,null,"I1",null,"C"]
[]
["02.01.230.06.01.02",{"$nulls":3},"Tubulações e Conexões em PVC rígido reforçado, junta elástica integrada, com ponta e bolsa com virola, de vedação em anel de borracha. Referência: Vinilfort TIGRE ou equivalente (fornecimento e instalação)"]
["02.01.230.06.01.02.01",null,"74165/4 ","SINAPI","Tubo em PVC rígido, junta elástica integrada, com ponta e bolsa com virola - Tubo Ø200 mm","m",{"v":172,"d":"172.00"},null,null,"I1",null,"C"]
["02.01.230.06.01.02.02",null,"74165/4 ","SINAPI","Tubo em PVC rígido, junta elástica integrada, com ponta e bolsa com virola - Tubo Ø250 mm","m",{"v":78,"d":"78.00"},null,null,"I1",null,"C"]
["02.01.230.06.01.02.03",null,"74165/4 ","SINAPI","Tubo em PVC rígido, junta elástica integrada, com ponta e bolsa com virola - Tubo Ø300 mm","m",{"v":72,"d":"72.00"},null,null,"I1",null,"C"]
["02.01.230.06.01.02.04",null,"74165/4 ","SINAPI","Tubo em PVC rígido, junta elástica integrada, com ponta e bolsa com virola - Tubo Ø350 mm","m",{"v":13,"d":"13.00"},null,null,"I1",null,"C"]
["02.01.230.06.01.02.05",null,"74165/4 ","SINAPI","Tubo em PVC rígido, junta elástica integrada, com ponta e bolsa com virola - Tubo Ø400 mm","m",{"v":105,"d":"105.00"},null,null,"I1",null,"C"]
[]
["02.01.230.06.02",{"$nulls":3},"Tubulação em concreto armado, com ponta e bolsa "]
["02.01.230.06.02.01",null,"73879/3 ","SINAPI","Tubo em concreto armado, com ponta e bolsa - Tubo Ø500 mm","m",{"v":169,"d":"169.00"},null,null,"I1",null,"C"]
["02.01.230.06.02.02",null,"73879/4 ","SINAPI","Tubo em concreto armado, com ponta e bolsa - Tubo Ø600 mm","m",{"v":25,"d":"25.00"},null,null,"I1",null,"C"]
[]
["02.01.230.06.03",{"$nulls":3},"Caixa de areia e poço de visita"]
[]
["02.01.230.06.03.01",{"$nulls":3},"Caixa de Areia para Águas Pluviais (fornecimento e execução)"]
["02.01.230.06.03.01.01",null,"72286","SINAPI","Caixa de areia em alvenaria revestida, com dimensões 60 cm x 60cm","pç",{"v":16,"d":"16.00"},null,null,"I1",null,"C"]
["02.01.230.06.03.01.02",null,"72289","SINAPI","Caixa de areia em alvenaria revestida, com dimensões 80 cm x 80cm","un",{"v":10,"d":"10.00"},null,null,"I1",null,"C"]
[]
["02.01.230.06.03.02",{"$nulls":3},"Poço de visita executado em aneis circulares de concreto armado, com chaminé de acesso Ø interno 600mm e tampão de ferro dúctil articulado Ø600mm, classe D 400, para tráfego intenso. Referência tampão SAINT-GOBAIN ou equivalente (fornecimento e execução)"]
["02.01.230.06.03.02.01",null,"73963/36","SINAPI","Poço de visita executado em aneis circulares de concreto armado, Ø interno = 900mm, com chaminé de acesso Ø int. 600mm e tampão de ferro dúctil articulado Ø600mm, classe D 400, para tráfego intenso,  Ref. Saint Gobain ou equivalente Profundidade até 2300mm","cj",{"v":9,"d":"9.00"},null,null,"I1",null,"C"]
[]
["02.01.240",{"$nulls":3},"ELÉTRICA - REDES EXTERNAS"]
[]
["02.01.240.01",{"$nulls":3},"Entrada de Energia"]
["02.01.240.01.01",null,"50142A","NOVA","Transformador trifásico, potência nominal  500 kVA isolação a óleo, instalação externa, ligação triângulo no primário e estrela no secundário, classe 15kV, relação de tensão 13,8 kV - 380/ 220 V, Referência: Siemens, ABB ou Equivalente.","un",{"v":1,"d":"1.00"},null,null,"I1",null,"C"]
["02.01.240.01.02",null,"50142B","NOVA","Poste de concreto tipo Duplo T - 10 m de comprimento para distribuição em baixa tensão, inclusive cruzetas, isoladores e suportes.","un",{"v":2,"d":"2.00"},null,null,"I1",null,"C"]
["02.01.240.01.03",null,"50142C","NOVA","Caixa de Proteção Secundária do Transformador fabricada em chapa de aço 18 ou alumínio 14, porta e teto em chapa de aço 16 e alumínio 14, Pintura eletrostática a pó a base de epóxi-poliester na cor cinza N-6,5. Padrão COELCE. Referência: CPST da Inelsa ou Equivalente.","un",{"v":1,"d":"1.00"},null,null,"I1",null,"C"]
["02.01.240.01.04",null,"50142D","NOVA","Caixa de Medição em chapa de aço (Nº 16) ou alumínio (Nº 14), com tampa de policarbonato transparente, janela de acesso ao disjuntor e orifício roscado para parafuso de segurança. Acabamento: Pintura eletrostática a pó a base de epóxi-poliester na cor cinza N-6.5. Padrão COELCE. Referência CMM/ CMP da Inelsa ou Equivalente.","un",{"v":1,"d":"1.00"},null,null,"I1",null,"C"]
[]
["02.01.240.02",{"$nulls":3},"Aterramento e SPDA"]
["02.01.240.02.01",null,"72255","SINAPI","Cabo de cobre nú, especificação NBR-6524, meio duro, 7 fios, secção do condutor 70mm². Referência: Prysmian ou Equivalente.","m",{"v":1600,"d":"1,600.00"},null,null,"I1",null,"C"]
["02.01.240.02.02",null,"72253","SINAPI","Cabo de cobre nú, especificação NBR-6524, meio duro, 7 fios, secção do condutor 35mm². Referência: Prysmian ou Equivalente.","m",{"v":2000,"d":"2,000.00"},null,null,"I1",null,"C"]
["02.01.240.02.03",null,"72252","SINAPI","Cabo de cobre nú, especificação NBR-6524, meio duro, 7 fios, secção do condutor 25mm². Referência: Prysmian ou Equivalente.","m",{"v":1200,"d":"1,200.00"},null,null,"I1",null,"C"]
["02.01.240.02.04",null,"68069","SINAPI","Haste de aterramento tipo copperweld Ø3/4\" x 3000mm, núcleo de aço \"SAE 1010/1020\" revestido com uma camada de cobre eletrolítico de 0,254mm. Referência: GCWR19L30 da FCI ou Equivalente.","un",{"v":70,"d":"70.00"},null,null,"I1",null,"C"]
["02.01.240.02.05",null,"50142F","NOVA","Poço de inspeção 200 x 600 mm","un",{"v":20,"d":"20.00"},null,null,"I1",null,"C"]
["02.01.240.02.06",null,"9-11-05","SIURB","Para-raio tipo Franklin com 4 pontas, em aço inixidavel.. TERMOTÉCNICA ou equivalente técnico.","pç",{"v":4,"d":"4.00"},null,null,"I1",null,"C"]
[]
["02.01.240.03",{"$nulls":3},"Iluminação Viária"]
["02.01.240.03.01",null,"50142G","NOVA","Painel para distribuição de iluminação viária 380/ 220 V com contatores, disjuntores e acionamento por foto-célula","un",{"v":1,"d":"1.00"},null,null,"I1",null,"C"]
["02.01.240.03.02",null,"73769/2","SINAPI","Poste metálico, galvanizado a fogo tipo curvo simples, com janela de inspeção, altura 10,5 m com base e chumbadores. Referência: Conipost ou Equivalente.","pç",{"v":50,"d":"50.00"},null,null,"I1",null,"C"]
["02.01.240.03.03",null,"73953/6","SINAPI","Luminária para uso externo com corpo em alumínio injetado e pintura eletrostática cinza, adaptável em postes, refletor em alumínio e vidro temperado transparente, fornecido com equipamento auxíliar, para 1 lâmpada vapor de sódio 400 W - 220 V. Referência OPTAL2 da Sylvânia ou Equivalente.","cj",{"v":50,"d":"50.00"},null,null,"I1",null,"C"]
["02.01.240.03.04",null,"73831/9","SINAPI","Lâmpada de descarga a vapor de sódio de alta pressão, potência 400W, 220V, bulbo tubular, base E-40, Referência: NAV-T-400 da Osram ou equivalente.","un",{"v":50,"d":"50.00"},null,null,"I1",null,"C"]
["02.01.240.03.05",null,"73860/1","SINAPI","cabo elétrico de força de baixa tensão 450/ 750v, unipolar, fio de cobre nu, tempera mole, encordoamento classe 5, isolação em composto termofixo em dupla camada de borracha hepr, capa externa em termoplástico com base poliolefínica não halogenada na cor preta, temperatura 70°c, fabricado conforme norma nbr 13248 e nbr 13570/1996, seção nominal 1/c #6mm². referência: cabo afumex 450/ 750v da prysmian ou equivalente aprovado","m",{"v":1500,"d":"1,500.00"},null,null,"I1",null,"C"]
["02.01.240.03.06",null,"73860-10","SINAPI","cabo elétrico de força de baixa tensão 0,6/1kv, unipolar, fio de cobre nu, tempera mole, encordoamento classe 5, isolação em composto termofixo em dupla camada de borracha hepr, capa externa em termoplástico com base poliolefínica não halogenada na cor preta, temperatura 90°c, fabricado conforme norma nbr 13248 e nbr 13570/1996, seção nominal 1/c #6mm². referência: cabo afumex 0,6/1kv da prysmian ou equivalente aprovado","m",{"v":1000,"d":"1,000.00"},null,null,"I1",null,"C"]
["02.01.240.03.07",null,"73798/3","SINAPI","Duto flexível tipo Kanalex em PEAD (Polietileno de alta densidade), corrugado na cor preta para proteção de cabos subterrâneos de energia, bitola 4\", Referência Kanaflex ou equivalente.","m",{"v":1000,"d":"1,000.00"},null,null,"I1",null,"C"]
["02.01.240.03.08",null,"72308 ","SINAPI","Eletroduto rígido de aço galvanizado sem costura, fornecido em barras de 3 m de comprimento, com uma luva em uma das extremidades, Diâmetro 3/4\", Referência Elecon ou equivalente.","br",{"v":50,"d":"50.00"},null,null,"I1",null,"C"]
["02.01.240.03.09",null,"73860/17","SINAPI","cabo elétrico de força de baixa tensão 0,6/ 1 kv, unipolar, fio de cobre nu, tempera mole, encordoamento classe 2, isolação em composto termofixo polietileno reticulado (xlpe), com espessura reforçada na cor verde, temperatura 90°c, fabricado conforme norma br 7285, seção nominal 1/c #  120,0mm². referência: cabo voltalene 0,6/1kv da prysmian ou equivalente aprovado","m",{"v":1500,"d":"1,500.00"},null,null,"I1",null,"C"]
[]
["02.01.240.04",{"$nulls":3},"Distribuição de Força"]
["02.01.240.04.01",null,"72316","SINAPI","Eletroduto rígido de aço galvanizado sem costura, fornecido em barras de 3 m de comprimento, com uma luva em uma das extremidades, Diâmetro 4\", Referência Elecon ou Equivalente Técnico.","br",{"v":10,"d":"10.00"},null,null,"I1",null,"C"]
["02.01.240.04.02",null,"73798/3","SINAPI","Duto flexível tipo Kanalex em PEAD (Polietileno de alta densidade), corrugado na cor preta para proteção de cabos subterrâneos de energia, bitola 4\", Referência Kanaflex ou equivalente.","m",{"v":1500,"d":"1,500.00"},null,null,"I1",null,"C"]
["02.01.240.04.03",null,"50142I","NOVA","Quadro de distribuição, 380 V/ 220 V, trifásico, 60 Hz, com supressor de surto trifásico + neutro, sobrepor, instalação interna, grau de proteção IP-32, entrada e saídas para cabos na parte superior. Barramento Principal: 100 A, Corrente de curto-circuito: 10 kA. Disjuntor geral de entrada: 1 un, 50 A, 10 kA, tripolar. Disjuntores de saída: 14 un., 16 A, 10 kA, monopolar.       Disjuntores de saída: 14 un., 16 A, 10 kA, monopolar.","un",{"v":1,"d":"1.00"},null,null,"I1",null,"C"]
["02.01.240.04.04",null,"16136.8.3.2","TCPO","Caixa de medição e inspeção do aterramento para embutir no solo, com corpo de PVC, Ø300mm, e tampa de ferro fundido, ref. TEL-550 da \"TERMOTÉCNICA\" ou equivalente.","un",{"v":20,"d":"20.00"},null,null,"I1",null,"C"]
["02.01.240.04.05",null,"16132.8.14.2","TCPO","Caixa de embutir em alvenaria, chapa galvanizada nº 22, dimensão 20x20x10 cm, com tampa parafusada. Referência: Cemar ou Equivalente.","pç",{"v":10,"d":"10.00"},null,null,"I1",null,"C"]
[]
["02.01.250",{"$nulls":3},"REDE TELEMÁTICA (interna nos Edifícios Contratada / Fiscalizações)"]
[]
["02.01.250.01",{"$nulls":3},"Equipamentos e Acessórios "]
["02.01.250.01.01",null,"34109","NOVA","Fornecimento e Instalação de Patch Panel do tipo blindado, padrão de 19\", dotado de 24 portas RJ-45, categoria 6A, com guia para cabos","un",{"v":27,"d":"27.00"},null,null,"I1",null,"C"]
["02.01.250.01.02",null,"34110","NOVA","Fornecimento e Instalação de Distribuidor ótico - DGO para a STS, para cabo de fibras ópticas tipo monomodo, com 24 portas tipo LC, para instalação em rack padrão de 19\"","cj",{"v":4,"d":"4.00"},null,null,"I1",null,"C"]
["02.01.250.01.03",null,"34111","NOVA","Fornecimento e Instalação  de Bastidores, rack metálico, padrão de 19\" com 44 unidades padrão de altura, com porta frontal com fechadura e acessórios de conexão elétrica e montagem","cj",{"v":4,"d":"4.00"},null,null,"I1",null,"C"]
["02.01.250.01.04",{"$nulls":3},"Fornecimento e Instalação de Espelhos e tampas para tomadas de comunicações, para as seguintes utilizações:"]
["02.01.250.01.04.01",null,"73861/3","SINAPI","Fornecimento e Instalação de Tampa para condulete de alumínio Ø 3/4\", para até 02 tomadas RJ-45","un",{"v":67,"d":"67.00"},null,null,"I1",null,"C"]
["02.01.250.01.04.02",null,"73917/2","SINAPI","Fornecimento e Instalação de Espelho para caixa estampada 4\"x4\" para até 06 tomadas RJ-45","un",{"v":40,"d":"40.00"},null,null,"I1",null,"C"]
["02.01.250.01.05",null,"73917/2","SINAPI","Fornecimento e Instalação de Tomada fêmea para comunicações, tipo RJ-45, categoria 6A, tipo blindada","un",{"v":374,"d":"374.00"},null,null,"I1",null,"C"]
["02.01.250.01.06",null,"TEL008","NOVA","Fornecimento, Instalação, Configuração e Testes de Switch de acesso de 48 portas, para dados com 02 interfaces ópticas no padrão 1000BASE-LX e 48 interfaces UTP-RJ45 no padrão 1000BASE-T 10/100/1000 Mbp","un",{"v":6,"d":"6.00"},null,null,"I1",null,"C"]
["02.01.250.01.07",null,"TEL019","NOVA","Fornecimento, Instalação e Testes de Distribuidor Intermediário, para 200 pares de entrada e 200 pares de saída, montado em Quadro metálico para instalação aparente em parede, confeccionado em chapa de aço galvanizado SAE 1008/1010/1020 de espessura 1,98 mm (14 MSG), com porta com dobradiça e fechadura, com prancha de madeira de compensado naval de 20 mm de espessura fixada no fundo para fixação dos suportes das 02 barras verticais de perfil para 30 blocos cada, com acessórios para fixação de cabos e fios jumpers e barra de aterramento, contendo: com 20 Blocos de engate rápido de 10 pares, com proteção de sobretensão e sobrecorrente, o 20 Blocos de engate rápido de 10 pares, de corte, para interligaçãp interna","cj",{"v":1,"d":"1.00"},null,null,"I1",null,"I"]
["02.01.250.01.08",null,"PRE066","NOVA","Fornecimento de Central Telefônica com tecnologia temporal, com 15 troncos, 160 ramais analógicos, com duas mesas de telefonista, fonte de alimentação e demais acessórios","un",{"v":1,"d":"1.00"},null,null,"I1",null,"I"]
[]
["02.01.250.02",{"$nulls":3},"Cabos e Fios                                                                                                                                                                    "]
["02.01.250.02.01",null,"34119","NOVA","Fornecimento, Instalação e testes de Cabo para instalação em rede interna, F/UTP, categoria 6A com 4 pares # 23 AWG","m",{"v":15100,"d":"15,100.00"},null,null,"I1",null,"C"]
["02.01.250.02.02",null,"34120","NOVA","Fornecimento, Instalação e testes de Cabo telefônico para instalação em rede externa, tipo CTP-APL-50-50 com 50 pares de condutores # 24 AWG","m",{"v":1126,"d":"1,126.00"},null,null,"I1",null,"C"]
["02.01.250.02.03",null,"34121","NOVA","Fornecimento, Instalação e testes de Cabo telefônico para instalação em rede externa, tipo CTP-APL-50-100 com 100 pares de condutores # 24 AWG","m",{"v":186,"d":"186.00"},null,null,"I1",null,"C"]
["02.01.250.02.04",null,"34122","NOVA","Fornecimento, Instalação e testes de Cabo de Fibra óptica monomodo com 12 fibras,  indice gradual, 10 x 125 µm, 1000 base-sx, 850/1310 nm, para instalação interna/externa","m",{"v":1300,"d":"1,300.00"},null,null,"I1",null,"C"]
["02.01.250.02.05",null,"34123","NOVA","Fornecimento de Patch Cord flexível, tipo UTP, categoria 6A com 4 pares # 23 AWG, capa de proteção na cor amarelo, de 1,00 metro de comprimento com 01 conector macho tipo RJ-45 em cada extremidade","un",{"v":75,"d":"75.00"},null,null,"I1",null,"C"]
["02.01.250.02.06",null,"34124","NOVA","Fornecimento de Patch Cord flexível, tipo UTP, categoria 6A com 4 pares # 23 AWG, capa de proteção na cor amarelo, de 1,50 metro de comprimento com 01 conector macho tipo RJ-45 em cada extremidade","un",{"v":75,"d":"75.00"},null,null,"I1",null,"C"]
["02.01.250.02.07",null,"34126","NOVA","Fornecimento de Patch Cord flexível, tipo UTP, categoria 6A com 4 pares # 23 AWG, capa de proteção na cor azul de 1,00 metro de comprimento com 01 conector macho tipo RJ-45 em cada extremidade","un",{"v":113,"d":"113.00"},null,null,"I1",null,"C"]
["02.01.250.02.08",null,"34127","NOVA","Fornecimento de Patch Cord flexível, tipo UTP, categoria 6A com 4 pares # 23 AWG, capa de proteção na cor azul de 1,50 metro de comprimento com 01 conector macho tipo RJ-45 em cada extremidade","un",{"v":113,"d":"113.00"},null,null,"I1",null,"C"]
["02.01.250.02.09",null,"34129","NOVA","Fornecimento de Patch Cord flexível, de cabo óptico, monomodo , com 02 fibras de 1,50 metros de comprimento com 01 conector duplo tipo  óptico LC-LC ou LX em cada extremidade","un",{"v":12,"d":"12.00"},null,null,"I1",null,"C"]
[]
["02.01.250.03",{"$nulls":3},"Eletrodutos e acessórios"]
["02.01.250.03.01",null,"34052","NOVA","Fornecimento e Instalação de Eletroduto de ferro galvanizado a fogo, semi pesado, Ø 3/4\",  em barras de 3 metros, com acessórios de suportação, fixação, conexão e montagem","m",{"v":280,"d":"280.00"},null,null,"I1",null,"C"]
["02.01.250.03.02",null,"72309","SINAPI","Fornecimento e Instalação de Eletroduto de ferro galvanizado a fogo, semi pesado, Ø 1\",  em barras de 3 metros, com acessórios de suportação, fixação, conexão e montagem, Ref. THOMEU ou equivalente técnico","m",{"v":158,"d":"158.00"},null,null,"I1",null,"C"]
["02.01.250.03.03",null,72310,"SINAPI","Fornecimento e instalação de Eletroduto de ferro galvanizado a fogo, semi pesado, Ø 1.1/2\", fornecido em barras de 3.0 m com acessórios de conexão, fixação e montagem","m",{"v":203,"d":"203.00"},null,null,"I1",null,"C"]
["02.01.250.03.04",null,"60042","NOVA","Fornecimento e Instalação de Eletroduto de ferro galvanizado a fogo, semi pesado, Ø 2\",  em barras de 3 metros, com acessórios de suportação, fixação, conexão e montagem","m",{"v":175,"d":"175.00"},null,null,"I1",null,"C"]
[]
["02.01.250.04",{"$nulls":3},"Eletrocalhas "]
["02.01.250.04.01",null,72308,"SINAPI","Fornecimento, Instalação e Identificação de Eletrocalha do tipo perfurada, em chapa de aço 16, tratada e galvanizada a fogo por imersão, com dimensões de 100 x 50 mm em barras de 3m, incluindo todos os acessórios para suportações, fixações, derivações, curvas, conexões e montagens","m",{"v":95,"d":"95.00"},null,null,"I1",null,"C"]
["02.01.250.04.02",null,"16134.8.5.1","TCPO","Fornecimento, Instalação e Identificação de Eletrocalha do tipo perfurada, em chapa de aço 16, tratada e galvanizada a fogo por imersão, com dimensões de 200 x 50 mm em barras de 3m, incluindo todos os acessórios para suportações, fixações, derivações, curvas, conexões e montagens","m",{"v":33,"d":"33.00"},null,null,"I1",null,"C"]
["02.01.250.04.03",null,"16134.8.5.1","TCPO","Fornecimento, Instalação e Identificação de Eletrocalha do tipo perfurada, em chapa de aço 16, tratada e galvanizada a fogo por imersão, com dimensões de 300 x 50 mm em barras de 3m, incluindo todos os acessórios para suportações, fixações, derivações, curvas, conexões e montagens","m",{"v":20,"d":"20.00"},null,null,"I1",null,"C"]
["02.01.250.04.04",null,"16134.8.5.1","TCPO","Fornecimento, Instalação e Identificação de Eletrocalha do tipo perfurada, em chapa de aço 16, tratada e galvanizada a fogo por imersão, com dimensões de 500 x 50 mm em barras de 3m, incluindo todos os acessórios para suportações, fixações, derivações, curvas, conexões e montagens","m",{"v":8,"d":"8.00"},null,null,"I1",null,"C"]
[]
["02.01.250.05",{"$nulls":3},"Caixas   "]
["02.01.250.05.01",null,"60222","NOVA","Fornecimento e Instalação de Caixa de ligação para embutir em PVC 4\"x4\"X2\"","un",{"v":40,"d":"40.00"},null,null,"I1",null,"C"]
["02.01.250.05.02",null,"60223","NOVA","Fornecimento e Instalação de Caixa de ligação/passagem condulete, em alumínio para eletroduto de diâmetro de  Ø 3/4\"","un",{"v":84,"d":"84.00"},null,null,"I1",null,"C"]
["02.01.250.05.03",null,"1017","NOVA","Fornecimento e Instalação de Caixa de ligação/passagem condulete, em alumínio para eletroduto de diâmetro de  Ø 1\"","un",{"v":18,"d":"18.00"},null,null,"I1",null,"C"]
["02.01.250.05.04",null,"60043","NOVA","Fornecimento e Instalação de Caixa de ligação/passagem condulete, em alumínio para eletroduto de diâmetro de Ø1.1/2\"","un",{"v":14,"d":"14.00"},null,null,"I1",null,"C"]
["02.01.250.05.05",null,"73918-1","SINAPI","Fornecimento e Instalação de Caixa de passagem para embutir em alvenaria de 200x200x120mm, com tampa aparafusada","un",{"v":13,"d":"13.00"},null,null,"I1",null,"C"]
[]
["02.01.250.06",{"$nulls":3},"Rede de Dutos Subterrânea Envelopada e Acessórios                                                                                                                                                            "]
["02.01.250.06.01",{"$nulls":3},"Execução de banco de dutos envelopados em concreto de fck> 15 MPa, com dutos de PVC tipo corrugado (mod. Kanalex da Kanaflex ou similar), incluindo regularização da vala, fornecimento do concreto, lançamento do fio guia, colocação dos tampões de vedação dos dutos nas caixas,  nas seguintes caracteristicas:"]
["02.01.250.06..01.01",null,"73798/3 - 72253","SINAPI","Execução de banco de dutos envelopados em concreto de fck> 15 MPa,com dutos de PVC tipo corrugado (mod. Kanalex da Kanaflex ou similar), incluindo regularização da cava, fornecimento do concreto,lançamento do fio guia, colocação dos tampões de vedação dos dutos nas caixas 04 duto   Ø=100 mm;","m",{"v":478,"d":"478.00"},null,null,"I1",null,"C"]
[]
["02.01.250.07",{"$nulls":3},"Caixas de Passagem Subterrânea em Alvenaria Armada                                                                                                                                                  "]
["02.01.250.07.01",null,"72289","SINAPI","Fornecimento dos materiais e contrução de caixa subterrânea em alvenaria armada revestida,  com tampa de concreto armado para tráfego leve, nas dimensões de 800X800X1200mm, para passagemn de cabos de eletrônica","un",{"v":26,"d":"26.00"},null,null,"I1",null,"C"]
[]
["02.01.260",{"$nulls":3},"SISTEMAS ELETROMECÂNICOS (interna nos Edifícios Contratada / Fiscalizações)"]
[]
["02.01.260.01",{"$nulls":3},"AR CONDICIONADO"]
[]
["02.01.260.01.01",{"$nulls":3},"SPLIT"]
["02.01.260.01.01.01",null,"17010.8.1.14","TCPO","Split - SP-01-G A/D- modelo Underceiling - Capac. Nominal Refrig. por equipamento 60.000BTU/h - com tensão/fase/ freq. (220V /3f / 60) - localização aparente, estão inclusos : Kit Filtro G1,  Controle Remoto Sem Fio e Kit receptor sinal, Tubulação de Cobre Linha de Sucção de 3/4, Tubulação de Cobre Linha de Líquido de 3/8 e Tubulação de PVC Isolada para dreno de 3/4. Potência em KW de 5,9, com instalação.","un",{"v":4,"d":"4.00"},null,null,"I1",null,"C"]
["02.01.260.01.01.02",null,"17010.8.1.12","TCPO","Split - SP-02-G - modelo Hi Wall - Capac. Nominal Refrig. por equipamento 24.000BTU/h - com tensão/fase/ freq. (220V /1f / 60) - localização aparente, estão inclusos : Kit Filtro G1,  Controle Remoto Sem Fio e Kit receptor sinal, Tubulação de Cobre Linha de Sucção de 5/8, Tubulação de Cobre Linha de Líquido de 1/4 e Tubulação de PVC Isolada para dreno de 1/2. Potência em KW de 2,14, com instalação.","un",{"v":1,"d":"1.00"},null,null,"I1",null,"C"]
["02.01.260.01.01.03",null,"17010.8.1.12","TCPO","Split - SP-03-G - modelo Hi Wall - Capac. Nominal Refrig. por equipamento 12.000BTU/h - com tensão/fase/ freq. (220V /1f / 60) - localização aparente, estão inclusos : Kit Filtro G1,  Controle Remoto Sem Fio e Kit receptor sinal, Tubulação de Cobre Linha de Sucção de 3/8, Tubulação de Cobre Linha de Líquido de 1/4 e Tubulação de PVC Isolada para dreno de 1/2. Potência em KW de 0,90, com instalação.","un",{"v":1,"d":"1.00"},null,null,"I1",null,"C"]
["02.01.260.01.01.04",null,"17010.8.1.12","TCPO","Split - SP-04-G - modelo Hi Wall - Capac. Nominal Refrig. por equipamento 24.000BTU/h - com tensão/fase/ freq. (220V /1f / 60) - localização aparente, estão inclusos : Kit Filtro G1,  Controle Remoto Sem Fio e Kit receptor sinal, Tubulação de Cobre Linha de Sucção de 5/8, Tubulação de Cobre Linha de Líquido de 1/4 e Tubulação de PVC Isolada para dreno de 1/2. Potência em KW de 1,76 com instalação.","un",{"v":1,"d":"1.00"},null,null,"I1",null,"C"]
["02.01.260.01.01.05",null,"17010.8.1.12","TCPO","Split - SP-05-G - modelo Hi Wall - Capac. Nominal Refrig. por equipamento 24.000BTU/h - com tensão/fase/ freq. (220V /1f / 60) - localização aparente, estão inclusos : Kit Filtro G1,  Controle Remoto Sem Fio e Kit receptor sinal, Tubulação de Cobre Linha de Sucção de 5/8, Tubulação de Cobre Linha de Líquido de 1/4 e Tubulação de PVC Isolada para dreno de 1/2. Potência em KW de 1,76 com instalação.","un",{"v":1,"d":"1.00"},null,null,"I1",null,"C"]
["02.01.260.01.01.06",null,"17010.8.1.12","TCPO","Split - SP-06-G - modelo Hi Wall - Capac. Nominal Refrig. por equipamento 24.000BTU/h - com tensão/fase/ freq. (220V /1f / 60) - localização aparente, estão inclusos : Kit Filtro G1,  Controle Remoto Sem Fio e Kit receptor sinal, Tubulação de Cobre Linha de Sucção de 5/8, Tubulação de Cobre Linha de Líquido de 1/4 e Tubulação de PVC Isolada para dreno de 1/2. Potência em KW de 2,14, com instalação.","un",{"v":1,"d":"1.00"},null,null,"I1",null,"C"]
["02.01.260.01.01.07",null,"17010.8.1.12","TCPO","Split - SP-07-G - modelo Hi Wall - Capac. Nominal Refrig. por equipamento 12.000BTU/h - com tensão/fase/ freq. (220V /1f / 60) - localização aparente, estão inclusos : Kit Filtro G1,  Controle Remoto Sem Fio e Kit receptor sinal, Tubulação de Cobre Linha de Sucção de 3/8, Tubulação de Cobre Linha de Líquido de 1/4 e Tubulação de PVC Isolada para dreno de 1/2. Potência em KW de 0,90, com instalação.","un",{"v":1,"d":"1.00"},null,null,"I1",null,"C"]
["02.01.260.01.01.08",null,"17010.8.1.14","TCPO","Split - SP-08-G - modelo Underceiling - Capac. Nominal Refrig. por equipamento 36.000BTU/h - com tensão/fase/ freq. (220V /1f / 60) - localização aparente, estão inclusos : Kit Filtro G1,  Controle Remoto Sem Fio e Kit receptor sinal, Tubulação de Cobre Linha de Sucção de 3/4, Tubulação de Cobre Linha de Líquido de 3/8 e Tubulação de PVC Isolada para dreno de 3/4. Potência em KW de 3,49, com instalação.","un",{"v":1,"d":"1.00"},null,null,"I1",null,"C"]
["02.01.260.01.01.09",null,"17010.8.1.14","TCPO","Split - SP-09-G - modelo Underceiling - Capac. Nominal Refrig. por equipamento 36.000BTU/h - com tensão/fase/ freq. (220V /1f / 60) - localização aparente, estão inclusos : Kit Filtro G1,  Controle Remoto Sem Fio e Kit receptor sinal, Tubulação de Cobre Linha de Sucção de 3/4, Tubulação de Cobre Linha de Líquido de 3/8 e Tubulação de PVC Isolada para dreno de 3/4. Potência em KW de 3,49, com instalação.","un",{"v":1,"d":"1.00"},null,null,"I1",null,"C"]
["02.01.260.01.01.10",null,"17010.8.1.14","TCPO","Split - SP-10-G AeB- modelo Underceiling - Capac. Nominal Refrig. por equipamento 36.000BTU/h - com tensão/fase/ freq. (220V /1f / 60) - localização aparente, estão inclusos : Kit Filtro G1,  Controle Remoto Sem Fio e Kit receptor sinal, Tubulação de Cobre Linha de Sucção de 3/4, Tubulação de Cobre Linha de Líquido de 3/8 e Tubulação de PVC Isolada para dreno de 3/4. Potência em KW de 3,49, com instalação.","un",{"v":2,"d":"2.00"},null,null,"I1",null,"C"]
["02.01.260.01.01.11",null,"17010.8.1.12","TCPO","Split - SP-11-G - modelo Hi Wall - Capac. Nominal Refrig. por equipamento 24.000BTU/h - com tensão/fase/ freq. (220V /1f / 60) - localização aparente, estão inclusos : Kit Filtro G1,  Controle Remoto Sem Fio e Kit receptor sinal, Tubulação de Cobre Linha de Sucção de 3/8, Tubulação de Cobre Linha de Líquido de 1/4 e Tubulação de PVC Isolada para dreno de 1/2. Potência em KW de 2,14, com instalação.","un",{"v":1,"d":"1.00"},null,null,"I1",null,"C"]
["02.01.260.01.01.12",null,"17010.8.1.12","TCPO","Split - SP-12-G - modelo Hi Wall - Capac. Nominal Refrig. por equipamento 24.000BTU/h - com tensão/fase/ freq. (220V /1f / 60) - localização aparente, estão inclusos : Kit Filtro G1,  Controle Remoto Sem Fio e Kit receptor sinal, Tubulação de Cobre Linha de Sucção de 5/8, Tubulação de Cobre Linha de Líquido de 1/4 e Tubulação de PVC Isolada para dreno de 1/2. Potência em KW de 1,76 com instalação.","un",{"v":1,"d":"1.00"},null,null,"I1",null,"C"]
["02.01.260.01.01.13",null,"17010.8.1.12","TCPO","Split - SP-13-G - modelo Hi Wall - Capac. Nominal Refrig. por equipamento 24.000BTU/h - com tensão/fase/ freq. (220V /1f / 60) - localização aparente, estão inclusos : Kit Filtro G1,  Controle Remoto Sem Fio e Kit receptor sinal, Tubulação de Cobre Linha de Sucção de 5/8, Tubulação de Cobre Linha de Líquido de 1/4 e Tubulação de PVC Isolada para dreno de 1/2. Potência em KW de 1,76 com instalação.","un",{"v":1,"d":"1.00"},null,null,"I1",null,"C"]
["02.01.260.01.01.14",null,"17010.8.1.12","TCPO","Split - SP-14-G - modelo Hi Wall - Capac. Nominal Refrig. por equipamento 18.000BTU/h - com tensão/fase/ freq. (220V /1f / 60) - localização aparente, estão inclusos : Kit Filtro G1,  Controle Remoto Sem Fio e Kit receptor sinal, Tubulação de Cobre Linha de Sucção de 5/8, Tubulação de Cobre Linha de Líquido de 1/4 e Tubulação de PVC Isolada para dreno de 1/2. Potência em KW de 1,76, com instalação.","un",{"v":1,"d":"1.00"},null,null,"I1",null,"C"]
["02.01.260.01.01.15",null,"17010.8.1.12","TCPO","Split - SP-15-G - modelo Hi Wall - Capac. Nominal Refrig. por equipamento 24.000BTU/h - com tensão/fase/ freq. (220V /1f / 60) - localização aparente, estão inclusos : Kit Filtro G1,  Controle Remoto Sem Fio e Kit receptor sinal, Tubulação de Cobre Linha de Sucção de 5/8, Tubulação de Cobre Linha de Líquido de 1/4 e Tubulação de PVC Isolada para dreno de 1/2. Potência em KW de 2,14, com instalação.","un",{"v":1,"d":"1.00"},null,null,"I1",null,"C"]
["02.01.260.01.01.16",null,"17010.8.1.12","TCPO","Split - SP-16-G - modelo Hi Wall - Capac. Nominal Refrig. por equipamento 18.000BTU/h - com tensão/fase/ freq. (220V /1f / 60) - localização aparente, estão inclusos : Kit Filtro G1,  Controle Remoto Sem Fio e Kit receptor sinal, Tubulação de Cobre Linha de Sucção de 5/8, Tubulação de Cobre Linha de Líquido de 1/4 e Tubulação de PVC Isolada para dreno de 1/2. Potência em KW de 1,54, com instalação.","un",{"v":1,"d":"1.00"},null,null,"I1",null,"C"]
["02.01.260.01.01.17",null,"17010.8.1.12","TCPO","Split - SP-17-G A e B - modelo Hi Wall - Capac. Nominal Refrig. por equipamento 30.000BTU/h - com tensão/fase/ freq. (220V /1f / 60) - localização aparente, estão inclusos : Kit Filtro G1,  Controle Remoto Sem Fio e Kit receptor sinal, Tubulação de Cobre Linha de Sucção de 5/8, Tubulação de Cobre Linha de Líquido de 1/4 e Tubulação de PVC Isolada para dreno de 1/2. Potência em KW de 2,76, com instalação.","un",{"v":2,"d":"2.00"},null,null,"I1",null,"C"]
["02.01.260.01.01.18",null,"17010.8.1.12","TCPO","Split - SP-18-G - modelo Hi Wall - Capac. Nominal Refrig. por equipamento 18.000BTU/h - com tensão/fase/ freq. (220V /1f / 60) - localização aparente, estão inclusos : Kit Filtro G1,  Controle Remoto Sem Fio e Kit receptor sinal, Tubulação de Cobre Linha de Sucção de 5/8, Tubulação de Cobre Linha de Líquido de 1/4 e Tubulação de PVC Isolada para dreno de 1/2. Potência em KW de 1,76 com instalação.","un",{"v":1,"d":"1.00"},null,null,"I1",null,"C"]
["02.01.260.01.01.19",null,"17010.8.1.12","TCPO","Split - SP-19-G - modelo Hi Wall - Capac. Nominal Refrig. por equipamento 7.500BTU/h - com tensão/fase/ freq. (220V /1f / 60) - localização aparente, estão inclusos : Kit Filtro G1,  Controle Remoto Sem Fio e Kit receptor sinal, Tubulação de Cobre Linha de Sucção de 3/8, Tubulação de Cobre Linha de Líquido de 1/4 e Tubulação de PVC Isolada para dreno de 1/2. Potência em KW de 0,65, com instalação.","un",{"v":1,"d":"1.00"},null,null,"I1",null,"C"]
["02.01.260.01.01.20",null,"17010.8.1.12","TCPO","Split - SP-20-G - modelo Hi Wall - Capac. Nominal Refrig. por equipamento 18.000BTU/h - com tensão/fase/ freq. (220V /1f / 60) - localização aparente, estão inclusos : Kit Filtro G1,  Controle Remoto Sem Fio e Kit receptor sinal, Tubulação de Cobre Linha de Sucção de 5/8, Tubulação de Cobre Linha de Líquido de 1/4 e Tubulação de PVC Isolada para dreno de 1/2. Potência em KW de 1,76, com instalação.","un",{"v":1,"d":"1.00"},null,null,"I1",null,"C"]
["02.01.260.01.01.21",null,"17010.8.1.12","TCPO","Split - SP-21-G A e B- modelo Hi Wall - Capac. Nominal Refrig. por equipamento 18.000BTU/h - com tensão/fase/ freq. (220V /1f / 60) - localização aparente, estão inclusos : Kit Filtro G1,  Controle Remoto Sem Fio e Kit receptor sinal, Tubulação de Cobre Linha de Sucção de 3/8, Tubulação de Cobre Linha de Líquido de 1/4 e Tubulação de PVC Isolada para dreno de 1/2. Potência em KW de 1,68, com instalação.","un",{"v":2,"d":"2.00"},null,null,"I1",null,"C"]
["02.01.260.01.01.22",null,"17010.8.1.12","TCPO","Split - SP-22-G - modelo Hi Wall - Capac. Nominal Refrig. por equipamento 18.000BTU/h - com tensão/fase/ freq. (220V /1f / 60) - localização aparente, estão inclusos : Kit Filtro G1,  Controle Remoto Sem Fio e Kit receptor sinal, Tubulação de Cobre Linha de Sucção de 5/8, Tubulação de Cobre Linha de Líquido de 1/4 e Tubulação de PVC Isolada para dreno de 1/2. Potência em KW de 1,76, com instalação.","un",{"v":1,"d":"1.00"},null,null,"I1",null,"C"]
["02.01.260.01.01.23",null,"17010.8.1.12","TCPO","Split - SP-23-G - modelo Hi Wall - Capac. Nominal Refrig. por equipamento 24.000BTU/h - com tensão/fase/ freq. (220V /1f / 60) - localização aparente, estão inclusos : Kit Filtro G1,  Controle Remoto Sem Fio e Kit receptor sinal, Tubulação de Cobre Linha de Sucção de 5/8, Tubulação de Cobre Linha de Líquido de 1/4 e Tubulação de PVC Isolada para dreno de 1/2. Potência em KW de 2,14, com instalação.","un",{"v":1,"d":"1.00"},null,null,"I1",null,"C"]
["02.01.260.01.01.24",null,"17010.8.1.12","TCPO","Split - SP-24-G - modelo Hi Wall - Capac. Nominal Refrig. por equipamento 18.000BTU/h - com tensão/fase/ freq. (220V /1f / 60) - localização aparente, estão inclusos : Kit Filtro G1,  Controle Remoto Sem Fio e Kit receptor sinal, Tubulação de Cobre Linha de Sucção de 5/8, Tubulação de Cobre Linha de Líquido de 1/4 e Tubulação de PVC Isolada para dreno de 1/2. Potência em KW de 1,54, com instalação.","un",{"v":1,"d":"1.00"},null,null,"I1",null,"C"]
["02.01.260.01.01.25",null,"17010.8.1.12","TCPO","Split - SP-25-G - modelo Hi Wall - Capac. Nominal Refrig. por equipamento 24.000BTU/h - com tensão/fase/ freq. (220V /1f / 60) - localização aparente, estão inclusos : Kit Filtro G1,  Controle Remoto Sem Fio e Kit receptor sinal, Tubulação de Cobre Linha de Sucção de 5/8, Tubulação de Cobre Linha de Líquido de 1/4 e Tubulação de PVC Isolada para dreno de 1/2. Potência em KW de 2,14, com instalação.","un",{"v":1,"d":"1.00"},null,null,"I1",null,"C"]
["02.01.260.01.01.26",null,"17010.8.1.14","TCPO","Split - SP-26-G A a D- modelo Hi Wall - Capac. Nominal Refrig. por equipamento 48.000BTU/h - com tensão/fase/ freq. (220V /1f / 60) - localização aparente, estão inclusos : Kit Filtro G1,  Controle Remoto Sem Fio e Kit receptor sinal, Tubulação de Cobre Linha de Sucção de 3/4, Tubulação de Cobre Linha de Líquido de 3/8 e Tubulação de PVC Isolada para dreno de 3/4. Potência em KW de 5,61, com instalação.","un",{"v":4,"d":"4.00"},null,null,"I1",null,"C"]
["02.01.260.01.01.27",null,"17010.8.1.12","TCPO","Split - SP-27-G - modelo Hi Wall - Capac. Nominal Refrig. por equipamento 30.000BTU/h - com tensão/fase/ freq. (220V /1f / 60) - localização aparente, estão inclusos : Kit Filtro G1,  Controle Remoto Sem Fio e Kit receptor sinal, Tubulação de Cobre Linha de Sucção de 5/8, Tubulação de Cobre Linha de Líquido de 3/8 e Tubulação de PVC Isolada para dreno de 3/4. Potência em KW de 3,17, com instalação.","un",{"v":1,"d":"1.00"},null,null,"I1",null,"C"]
["02.01.260.01.01.28",null,"17010.8.1.12","TCPO","Split - SP-28-G - modelo Hi Wall - Capac. Nominal Refrig. por equipamento 12.000BTU/h - com tensão/fase/ freq. (220V /1f / 60) - localização aparente, estão inclusos : Kit Filtro G1,  Controle Remoto Sem Fio e Kit receptor sinal, Tubulação de Cobre Linha de Sucção de 1/2, Tubulação de Cobre Linha de Líquido de 1/4 e Tubulação de PVC Isolada para dreno de 1/2. Potência em KW de 1,32, com instalação.","un",{"v":1,"d":"1.00"},null,null,"I1",null,"C"]
["02.01.260.01.01.29",null,"17010.8.1.12","TCPO","Split - SP-29-G - modelo Hi Wall - Capac. Nominal Refrig. por equipamento 12.000BTU/h - com tensão/fase/ freq. (220V /1f / 60) - localização aparente, estão inclusos : Kit Filtro G1,  Controle Remoto Sem Fio e Kit receptor sinal, Tubulação de Cobre Linha de Sucção de 1/2, Tubulação de Cobre Linha de Líquido de 1/4 e Tubulação de PVC Isolada para dreno de 1/2. Potência em KW de 1,32, com instalação.","un",{"v":1,"d":"1.00"},null,null,"I1",null,"C"]
["02.01.260.01.01.30",null,"17010.8.1.12","TCPO","Split - SP-30-G - modelo Hi Wall - Capac. Nominal Refrig. por equipamento 12.000BTU/h - com tensão/fase/ freq. (220V /1f / 60) - localização aparente, estão inclusos : Kit Filtro G1,  Controle Remoto Sem Fio e Kit receptor sinal, Tubulação de Cobre Linha de Sucção de 1/2, Tubulação de Cobre Linha de Líquido de 1/4 e Tubulação de PVC Isolada para dreno de 1/2. Potência em KW de 1,32, com instalação.","un",{"v":1,"d":"1.00"},null,null,"I1",null,"C"]
["02.01.260.01.01.31",null,"17010.8.1.12","TCPO","Split - SP-31-G - modelo Hi Wall - Capac. Nominal Refrig. por equipamento 18.000BTU/h - com tensão/fase/ freq. (220V /1f / 60) - localização aparente, estão inclusos : Kit Filtro G1,  Controle Remoto Sem Fio e Kit receptor sinal, Tubulação de Cobre Linha de Sucção de 5/8, Tubulação de Cobre Linha de Líquido de 1/4 e Tubulação de PVC Isolada para dreno de 3/4. Potência em KW de 1,78, com instalação.","un",{"v":1,"d":"1.00"},null,null,"I1",null,"C"]
["02.01.260.01.01.32",null,"17010.8.1.12","TCPO","Split - SP-32-G - modelo Hi Wall - Capac. Nominal Refrig. por equipamento 12.000BTU/h - com tensão/fase/ freq. (220V /1f / 60) - localização aparente, estão inclusos : Kit Filtro G1,  Controle Remoto Sem Fio e Kit receptor sinal, Tubulação de Cobre Linha de Sucção de 1/2, Tubulação de Cobre Linha de Líquido de 1/4 e Tubulação de PVC Isolada para dreno de 1/2. Potência em KW de 1,32, com instalação.","un",{"v":1,"d":"1.00"},null,null,"I1",null,"C"]
[]
["02.01.260.01.02",{"$nulls":3},"QUADRO ELÉTRICO DE DISTRIBUIÇÃO"]
["02.01.260.01.02.01",null,"74131/3","SINAPI","Quadro de força QE-AC-01G - para Split - SP-01-G até SP-11-G","un",{"v":1,"d":"1.00"},null,null,"I1",null,"I"]
["02.01.260.01.02.02",null,"74131/3","SINAPI","Quadro de força QE-AC-02G - para Split - SP-12-G até SP-25-G","un",{"v":1,"d":"1.00"},null,null,"I1",null,"I"]
["02.01.260.01.02.03",null,"74131/3","SINAPI","Quadro de força QE-AC-03G - para Split - SP-26-G","un",{"v":1,"d":"1.00"},null,null,"I1",null,"I"]
["02.01.260.01.02.04",null,"74131/3","SINAPI","Quadro de força QE-AC-04G - para Split - SP-27-G até SP-32-G","un",{"v":1,"d":"1.00"},null,null,"I1",null,"I"]
["02.01.260.01.02.05",null,"PRE067","NOVA","Quadro de distribuição 380 V / 220 V, trifásico, 60 Hz, com supressor de surto trifásico + neutro, autoportante, instalação interna, grau de proteção IP-32, entrada e saídas para cabos na parte superior. Barramento principal: 500 A, corrente de curto circuito: 15 kA. Disjuntor geral de entrada: 1 un, 175 A, 15 kA, tripolar. Disjuntores de saída: 2 un, 40 A, 15 kA, monopolar. Disjuntores de saída: 16 un, 16 A, 15 kA, monopolar. Disjuntores de saída: 9 un, 10A, 15 kA, monopolar. Disjuntores de saída: 3 un, 25 A, 15 kA, monopolar. Disjuntores de saída: 2 un, 20 A, 15 kA, monopolar.","un",{"v":1,"d":"1.00"},null,null,"I1",null,"I"]
[]
["02.01.260.01.03",{"$nulls":3},"CABOS ELÉTRICOS"]
["02.01.260.01.03.01",null,"73860/8","SINAPI","Cabo elétrico de força de baixa tensão 450/750V, unipolar, fio de cobre nu, tempera mole, encordoamento Classe 5, isolação em composto termofixo em dupla camada de borracha HEPR, capa externa em termoplástico com base poliolefínica não halogenada na cor preta, temperatura 70°C, fabricado conforme norma NBR 13248 e NBR 13570/1996, seção nominal 1/c #2,5 mm². Referência: CABO AFUMEX 450 / 750V da PRYSMIAN ou equivalente técnico aprovado.","m",{"v":450,"d":"450.00"},null,null,"I1",null,"C"]
["02.01.260.01.03.02",null,"73860/1","SINAPI","Cabo elétrico de força de baixa tensão 450/750V, unipolar, fio de cobre nu, tempera mole, encordoamento Classe 5, isolação em composto termofixo em dupla camada de borracha HEPR, capa externa em termoplástico com base poliolefínica não halogenada na cor preta, temperatura 70°C, fabricado conforme norma NBR 13248 e NBR 13570/1996, seção nominal 1/c #6 mm². Referência: CABO AFUMEX 450 / 750V da PRYSMIAN ou equivalente técnico aprovado.","m",{"v":675,"d":"675.00"},null,null,"I1",null,"C"]
["02.01.260.01.03.03",null,"73860/1","SINAPI","Cabo elétrico de força de baixa tensão 450/750V, unipolar, fio de cobre nu, tempera mole, encordoamento Classe 5, isolação em composto termofixo em dupla camada de borracha HEPR, capa externa em termoplástico com base poliolefínica não halogenada na cor preta, temperatura 70°C, fabricado conforme norma NBR 13248 e NBR 13570/1996, seção nominal 1/c #10 mm². Referência: CABO AFUMEX 450 / 750V da PRYSMIAN ou equivalente técnico aprovado.","m",{"v":315,"d":"315.00"},null,null,"I1",null,"C"]
["02.01.260.01.03.04",null,"73860/12","SINAPI","Cabo elétrico de força de baixa tensão 450/750V, unipolar, fio de cobre nu, tempera mole, encordoamento Classe 5, isolação em composto termofixo em dupla camada de borracha HEPR, capa externa em termoplástico com base poliolefínica não halogenada na cor preta, temperatura 70°C, fabricado conforme norma NBR 13248 e NBR 13570/1996, seção nominal 1/c #16 mm². Referência: CABO AFUMEX 450 / 750V da PRYSMIAN ou equivalente técnico aprovado.","m",{"v":120,"d":"120.00"},null,null,"I1",null,"I"]
["02.01.260.01.03.05",null,"73860/13","SINAPI","Cabo elétrico de força de baixa tensão 450/750V, unipolar, fio de cobre nu, tempera mole, encordoamento Classe 5, isolação em composto termofixo em dupla camada de borracha HEPR, capa externa em termoplástico com base poliolefínica não halogenada na cor preta, temperatura 70°C, fabricado conforme norma NBR 13248 e NBR 13570/1996, seção nominal 1/c #25 mm². Referência: CABO AFUMEX 450 / 750V da PRYSMIAN ou equivalente técnico aprovado.","m",{"v":240,"d":"240.00"},null,null,"I1",null,"I"]
["02.01.260.01.03.06",null,"73860-14","SINAPI","Cabo elétrico de força de baixa tensão 0,6/ 1 KV, unipolar, fio de cobre nu, tempera mole, encordoamento classe 2, isolação em composto termofixo polietileno reticulado (XLPE), com espessura reforçada na cor verde, temperatura 90°C, fabricado conforme norma NBR 7285, seção nominal 1/c #50,0 mm². Referência: CABO VOLTALENE 0,6/1KV da PRYSMIAN ou equivalente técnico aprovado.","m",{"v":50,"d":"50.00"},null,null,"I1",null,"C"]
["02.01.260.01.03.07",null,"73860-16","SINAPI","Cabo elétrico de força de baixa tensão 0,6/ 1 KV, unipolar, fio de cobre nu, tempera mole, encordoamento classe 2, isolação em composto termofixo polietileno reticulado (XLPE), com espessura reforçada na cor verde, temperatura 90°C, fabricado conforme norma NBR 7285, seção nominal 1/c #95,0 mm². Referência: CABO VOLTALENE 0,6/1KV da PRYSMIAN ou equivalente técnico aprovado.","m",{"v":200,"d":"200.00"},null,null,"I1",null,"C"]
[]
["02.01.260.01.04",{"$nulls":3},"ELETRODUTOS"]
["02.01.260.01.04.01",null,"73613","SINAPI","Eletroduto em PVC rígido, fornecido em barras de 3 m de comprimento, com uma luva em uma das extremidades, Diâmetro 3/4\", Referência Elecon ou equivalente.","br",{"v":50,"d":"50.00"},null,null,"I1",null,"C"]
["02.01.260.01.04.02",null,"72309","SINAPI","Eletroduto em PVC rígido, fornecido em barras de 3 m de comprimento, com uma luva em uma das extremidades, Diâmetro 1\", Referência Elecon ou equivalente.","br",{"v":110,"d":"110.00"},null,null,"I1",null,"C"]
["02.01.260.01.04.03",null,55865,"SINAPI","Eletroduto em PVC rígido, fornecido em barras de 3 m de comprimento, com uma luva em uma das extremidades, Diâmetro 1 1/2\", Referência Elecon ou Equivalente Técnico.","br",{"v":80,"d":"80.00"},null,null,"I1",null,"C"]
[]
["02.01.270",{"$nulls":3},"URBANISMO"]
[]
["02.01.270.01",{"$nulls":3},"Forrações"]
["02.01.270.01.01",null,"73967/2 ","SINAPI","Zoysia japonica,Grama esmeralda,  porte: - , cova (m): 0,30, dist. Plant:-","m²",{"v":2800.7100000000005,"d":"2,800.71"},null,null,"I1",null,"C"]
[]
["02.01.270.02",{"$nulls":3},"Revestimento de Piso"]
["02.01.270.02.01",null,"73974/1","SINAPI","Cimento com acabamento áspero","m²",{"v":4025.5,"d":"4,025.50"},null,null,"I1",null,"C"]
[]
["02.01.280",{"$nulls":3},"PROTEÇÕES E SINALIZAÇÕES"]
[]
["02.01.280.01",{"$nulls":3},"Cercamento"]
["02.01.280.01.01",null,"74142/4","SINAPI","Mourões de concreto. Tela galvanizada com 2,00 m de altura, com malha de 2' x 2', com fio nº 10 e com 3 fios de arame farpado.","m",{"v":766.085,"d":"766.09"},null,null,"I1",null,"C"]
[]
["02.01.280.02",{"$nulls":3},"Portões"]
["02.01.280.02.01",null,"PRE047","NOVA","Portão em gradil eletrofundido composto por malhas retangulares 65 x 132 mm, sendo barras chatas verticais e arames redondos horizontais, com moldura eletrofundida reforçada, na cor branca, fixado a pilaretes de concreto, referência Metalgrade Artis portão 5,00 x 2,11 m ou equivalente técnico.","un",{"v":3,"d":"3.00"},null,null,"I1",null,"C"]
[]
["02.01.280.03",{"$nulls":3},"Placa de Obra"]
["02.01.280.03.01",null,"74209/1 ; 5652","SINAPI","Placa de Obra ","m²",{"v":6,"d":"6.00"},null,null,"I1",null,"C"]
[]
["02.01.300",{"$nulls":3},"Remanejamento Provisório Rede Elétrica de 15 kV"]
["02.01.300.01",null,"73860/16","SINAPI","Cabo singelo isolação 15 kV em EPR bitola 95 mm² ","m",{"v":1200,"d":"1,200.00"},null,null,"I1",null,"I"]
["02.01.300.02",null,"73860/13","SINAPI","Cabo singelo isolação 15 kV em EPR bitola 25 mm² ","m",{"v":1600,"d":"1,600.00"},null,null,"I1",null,"I"]
["02.01.300.03",null,"74248/1","SINAPI","Caixas de passagem em alvenaria (0,8 X 0,8 X 1,0) m, inclusive escavação de solo, reaterro compactado, tampa de ferro redonda, suportes e identificações de cabos","un",{"v":11,"d":"11.00"},null,null,"I1",null,"C"]
["02.01.300.04",null,"72253 / 73798/2","SINAPI","Rede de dutos PEAD (2 x 4\") envelopada em areia, inclusive escavação de solo, reaterro compactado e fornecimento de cabo de aterramento de 50 mm² em toda sua extensão","m",{"v":187,"d":"187.00"},null,null,"I1",null,"C"]
["02.01.300.05",null,"72254 / 73798/2","SINAPI","Rede de dutos PEAD (1 x 4\") envelopada em areia, inclusive escavação de solo, reaterro compactado e fornecimento de cabo de aterramento de 50 mm² em toda sua extensão","m",{"v":336,"d":"336.00"},null,null,"I1",null,"C"]
["02.01.300.06",null,68069,"SINAPI","Hastes de aterramento cooperweld de ¾”X 3,00m","un",{"v":3,"d":"3.00"},null,null,"I1",null,"C"]
["02.01.300.07",null,72265,"SINAPI","Terminação interna retrátil para cabos de #95 mm² 15 kV ","un",{"v":6,"d":"6.00"},null,null,"I1",null,"C"]
["02.01.300.08",null,72261,"SINAPI","Terminação interna retrátil para cabos de #25 mm² 15 kV ","un",{"v":6,"d":"6.00"},null,null,"I1",null,"C"]
[]
["02.01.400",{"$nulls":3},"Demolições e Remoções"]
["02.01.400.017",null,"74140/1","SINAPI","Carga mecanizada de entulhos","m³",{"v":1196,"d":"1,196.00"},null,null,"I1",null,"C"]
["02.01.400.020",null,"72178 e 74220/1","SINAPI","Desmontagem, Montagem e Remoção de Tapumes","m²",{"v":7490.96,"d":"7,490.96"},null,null,"I1",null,"C"]
["02.01.400.023",null,"1 A 00 001 05","DNIT","Transporte mecanizado de entulhos, DMT 14,0km","m³xkm",{"v":16744,"d":"16,744.00"},null,null,"I1",null,"C"]
[]
["02.01.500",{"$nulls":3},"REDE TELEMÁTICA - PÁTIO","      "]
[]
["02.01.500.400",{"$nulls":3},"Equipamentos e Acessórios "]
["02.01.500.400.01",null,"34110","NOVA","Fornecimento e Instalação de Distribuidor ótico - DGO para a STS, para cabo de fibras ópticas tipo monomodo, com 24 portas tipo LC, para instalação em rack padrão de 19\"","cj",{"v":11,"d":"11.00"},null,null,"I3",null,"C"]
["02.01.500.400.02",null,"TEL017","NOVA","Fornecimento, Instalação e Testes de Distribuidor Geral, (DG-EXT), montado em Quadro metálico para instalação aparente em parede, confeccionado em chapa de aço galvanizado SAE 1008/1010/1020 de espessura 1,98 mm (14 MSG), com porta com dobradiça e fechadura, com prancha de madeira de compensado naval de 20 mm de espessura fixada no fundo para fixação dos suportes das 06 barras verticais de perfil para 40 blocos cada, com acessórios para fixação de cabos e fios jumpers e barra de aterramento, contendo também 50 Blocos de engate rápido de 10 pares, com proteção de sobretensão e sobrecorrente, o 100 Blocos de engate rápido de 10 pares, de corte, para interligaçãp com DG atual e DG-2P","cj",{"v":1,"d":"1.00"},null,null,"I3",null,"I"]
["02.01.500.400.03",null,0,"NOVA","Fornecimento e Instalação  de Bastidores, rack metálico, padrão de 19\" com 44 unidades padrão de altura, com porta frontal com fechadura e acessórios de conexão elétrica e montagem","cj",{"v":1,"d":"1.00"},null,null,"I3",null,"C"]
["02.01.500.400.04",null,"TEL018","NOVA","Fornecimento, Instalação e Testes de Distribuidor Intermediário, para 100 pares de entrada e 100 pares de saída, montado em Quadro metálico para instalação aparente em parede, confeccionado em chapa de aço galvanizado SAE 1008/1010/1020 de espessura 1,98 mm (14 MSG), com porta com dobradiça e fechadura, com prancha de madeira de compensado naval de 20 mm de espessura fixada no fundo para fixação dos suportes das 02 barras verticais de perfil para 20 blocos cada, com acessórios para fixação de cabos e fios jumpers e barra de aterramento, contendo: com 10 Blocos de engate rápido de 10 pares, com proteção de sobretensão e sobrecorrente e 10 Blocos de engate rápido de 10 pares, de corte, para interligaçãp interna","cj",{"v":3,"d":"3.00"},null,null,"I3",null,"I"]
["02.01.500.400.05",null,"TEL019","NOVA","Fornecimento, Instalação e Testes de Distribuidor Intermediário, para 200 pares de entrada e 200 pares de saída, montado em Quadro metálico para instalação aparente em parede, confeccionado em chapa de aço galvanizado SAE 1008/1010/1020 de espessura 1,98 mm (14 MSG), com porta com dobradiça e fechadura, com prancha de madeira de compensado naval de 20 mm de espessura fixada no fundo para fixação dos suportes das 02 barras verticais de perfil para 30 blocos cada, com acessórios para fixação de cabos e fios jumpers e barra de aterramento, contendo: com 20 Blocos de engate rápido de 10 pares, com proteção de sobretensão e sobrecorrente, o 20 Blocos de engate rápido de 10 pares, de corte, para interligaçãp interna","cj",{"v":1,"d":"1.00"},null,null,"I3",null,"I"]
[]
["02.01.500.410",{"$nulls":3},"Cabos e Fios                                                                                                                                                                    "]
["02.01.500.410.01",null,0,"NOVA","Fornecimento, Instalação e testes de Cabo telefônico para instalação em rede externa, tipo CTP-APL-50-100 com 100 pares de condutores # 24 AWG","m",{"v":5260,"d":"5,260.00"},null,null,"I3",null,"C"]
["02.01.500.410.02",null,"TEL020","NOVA","Fornecimento, Instalação e testes de Cabo telefônico para instalação em rede externa, tipo CTP-APL-G-50-200 com 200 pares de condutores # 24 AWG","m",{"v":1000,"d":"1,000.00"},null,null,"I3",null,"C"]
["02.01.500.410.03",null,0,"NOVA","Fornecimento, Instalação e testes de Cabo de Fibra óptica monomodo com 12 fibras,  indice gradual, 10 x 125 µm, 1000 base-sx, 850/1310 nm, para instalação interna/externa","m",{"v":11260,"d":"11,260.00"},null,null,"I3",null,"C"]
[]
["02.01.500.420",{"$nulls":3},"Rede de Dutos Subterrânea Envelopada e Acessórios                                                                                                                                                            ","      "]
[]
["02.01.500.420.01",{"$nulls":3},"Execução de banco de dutos envelopados em concreto de fck> 15 MPa, com dutos de PVC tipo corrugado (mod. Kanalex da Kanaflex ou similar), incluindo regularização da vala, fornecimento do concreto, lançamento do fio guia, colocação dos tampões de vedação dos dutos nas caixas,  nas seguintes caracteristicas:, conforme item 5.10 da  ET de nº FZ.01/494.92/05463"]
["02.01.500.420.01.01",null,"73798/2 - 72253","SINAPI","Execução de banco de dutos envelopados em concreto de fck> 15 MPa, com dutos de PVC tipo corrugado (mod. Kanalex da Kanaflex ou similar), incluindo regularização da vala, fornecimento do concreto, lançamento do fio guia, colocação dos tampões de vedação dos dutos nas caixas: 02 duto   Ø=50 mm;","m",{"v":10,"d":"10.00"},null,null,"I3",null,"C"]
["02.01.500.420.01.02",null,"73798/3 - 72253","SINAPI","Execução de banco de dutos envelopados em concreto de fck> 15 MPa, com dutos de PVC tipo corrugado (mod. Kanalex da Kanaflex ou similar), incluindo regularização da vala, fornecimento do concreto, lançamento do fio guia, colocação dos tampões de vedação dos dutos nas caixas: 04 dutos   Ø=100 mm;","m",{"v":89,"d":"89.00"},null,null,"I3",null,"C"]
["02.01.500.420.01.03",null,"73798/3 - 72253","SINAPI","Execução de banco de dutos envelopados em concreto de fck> 15 MPa, com dutos de PVC tipo corrugado (mod. Kanalex da Kanaflex ou similar), incluindo regularização da vala, fornecimento do concreto, lançamento do fio guia, colocação dos tampões de vedação dos dutos nas caixas: 06 dutos   Ø=100 mm","m",{"v":160,"d":"160.00"},null,null,"I3",null,"C"]
["02.01.500.420.01.04",null,"73798/3 - 72253","SINAPI","Execução de banco de dutos envelopados em concreto de fck> 15 MPa, com dutos de PVC tipo corrugado (mod. Kanalex da Kanaflex ou similar), incluindo regularização da vala, fornecimento do concreto, lançamento do fio guia, colocação dos tampões de vedação dos dutos nas caixas: 08 dutos   Ø=100 mm","m",{"v":59,"d":"59.00"},null,null,"I3",null,"C"]
[]
["02.01.500.421",{"$nulls":3},"Rede de Dutos Subterrânea Assentados em Areia e Acessórios                                                                                                                                                            ","      "]
[]
["02.01.500.421.01",{"$nulls":3},"Execução de banco de dutos envelopados em areia e testemunho em concreto, com dutos de PVC tipo corrugado (mod. Kanalex da Kanaflex ou equivalente), incluindo regularização  da vala, fornecimento de areia, lançamento do fio guia e colocação dos berços espaçadores a cada 3m nas seguintes caracteristicas: , conforme item 5.1.7 da Especificação Técnica SN.01/490.92/01362,  conforme item 5.11 da  ET de nº FZ.01/494.92/05463"]
["02.01.500.421.01.01",null,"73798/3 - 72253","SINAPI","Execução de banco de dutos envelopados em areia e testemunho em concreto, com dutos de PVC tipo corrugado (mod. Kanalex da Kanaflex ou equivalente), incluindo regularização  da vala, fornecimento de areia, lançamento do fio guia e colocação dos berços espaçadores a cada 3m: 06 dutos   Ø=100 mm","m",{"v":184,"d":"184.00"},null,null,"I3",null,"C"]
[]
["02.01.500.422",{"$nulls":3},"Rede de Dutos Subterrânea Médoto Não Destrutível e Acessórios                                                                                                                                                            ","      "]
[]
["02.01.500.422.01",{"$nulls":3},"Execução de banco de dutos, com método não destrutível, com dutos de PVC tipo corrugado (mod. Kanalex da Kanaflex ou similar), conforme item 5.12 da  ET de nº FZ.01/494.92/05463"]
["02.01.500.422.01.01",null,"TEL021","NOVA","Execução de banco de dutos, com método não destrutível, com dutos de PVC tipo corrugado (mod. Kanalex da Kanaflex ou similar): 06 dutos   Ø=100 mm","m",{"v":58,"d":"58.00"},null,null,"I3",null,"C"]
[]
[]
["02.01.500.430",{"$nulls":3},"Caixas de Passagem Subterrânea em Concreto                                                                                                                                                    "]
["02.01.500.430.01",null,"73918/3","SINAPI","Fornecimento de material e construção de caixas de passagem em concreto pré-mold.,  de concreto armado fck> 20 MPa,tampão de \"Ferro  Ductil\", Ref. TDA - 600, Barbará , octogonal de 1500 mm internos por 1700 mm de altura","un",{"v":17,"d":"17.00"},null,null,"I3",null,"I"]
[]
["02.01.500.431",{"$nulls":3},"Caixas de Passagem Subterrânea em Alvenaria Armada                                                                                                                                                  "]
["02.01.500.431.01",null,"72289","SINAPI","Fornecimento de material e construção de caixas de passagem em alvenaria armada revestida, nas dimensões de 1400X1400X2500mm, para passagemn de cabos de eletrônica, tampão de \"Ferro  Ductil\", Ref. TDA - 600, Barbará","un",{"v":5,"d":"5.00"},null,null,"I3",null,"C"]
[]
["02.01.600",{"$nulls":3},"SISTEMAS ELETRÔNICOS - RECONSTITUIÇÃO DOS CABOS DAS CÂMERAS EXISTENTES - STVV - SISTEMA DE TELEVISÃO DE VIGILÂNCIA","      "]
[]
["02.01.600.01",{"$nulls":3},"Equipamentos acessórios     "]
["02.01.600.01.02",null,"PRE050","NOVA","Fornecimento, instalação e comissionamento de Subrack para 16 Tranceiver´s Ópticos com fonte de alimentação, para instalação em rack padrão de 19\"","cj",{"v":1,"d":"1.00"},null,null,"I1",null,"I"]
["02.01.600.01.03",null,"PRE051","NOVA","Fornecimento, instalação, configuração e comissionamento de Encoder para conversão dos sinais de transmissão e vídeo","un",{"v":5,"d":"5.00"},null,null,"I1",null,"C"]
["02.01.600.01.04",null,"34110","NOVA","Fornecimento e Instalação de Distribuidor ótico - DGO para a STS, para cabo de fibras ópticas tipo multimodo, com 24 portas tipo LC, para instalação em rack padrão de 19\"","cj",{"v":2,"d":"2.00"},null,null,"I1",null,"C"]
[]
["02.01.600.03",{"$nulls":3},"Cabos Óticos                                                                                                                                                                   ","      "]
["02.01.600.03.02",null,"PRE054","NOVA","Fornecimento, Instalação e testes de Cabo de fibra óptica multimodo para uso na rede externa, com 08 fibras,  indice gradual, 62,5 x 125 µm, modelo CFOT-MM-MF ou equivalente técnico","m",{"v":3250,"d":"3,250.00"},null,null,"I1",null,"I"]
["02.01.600.03.03",null,"PRE055","NOVA","Fornecimento, Instalação e testes de Cabo de fibra óptica multimodo para uso na rede externa, com 12 fibras,  indice gradual, 62,5 x 125 µm, modelo CFOT-MM-MF ou equivalente técnico","m",{"v":110,"d":"110.00"},null,null,"I1",null,"I"]
[]
["02.01.600.04",{"$nulls":3},"Diversos                                                                                                                                                                                      ","      "]
["02.01.600.04.01",{"$nulls":3},"Fornecimento de Sobressalentes, conforme item 2.4.2 da Especificação Técnica da ET FZ.01/461.92/05437, sendo:                                                              "]
["02.01.600.04.01.02",null,"PRE051","NOVA","Encoder para conversão dos sinais de transmissão e vídeo","un",{"v":1,"d":"1.00"},null,null,"I1",null,"C"]
[]
[null,null,"","","TOTAL ITEM 02.00.000"]
[]
["03.00.000",{"$nulls":3},"ARQUITETURA E URBANISMO"]
[]
["03.01.100",{"$nulls":3},"Paredes "]
[]
["03.01.110",{"$nulls":3},"Alvenaria de bloco de concreto (Fornecimento e execução)"]
["03.01.110.01",null,"73998/1","SINAPI","Alvenaria de bloco de concreto 09cm x 19 cm x 39cm","m²",314.28,null,null,"I1",null,"C"]
["03.01.110.02",null,"73998/9","SINAPI","Alvenaria de bloco de concreto 14cm X 19cm X 39cm","m²",{"v":17915.85,"d":"17,915.85"},null,null,"I1",null,"C"]
["03.01.110.03",null,"73998/7","SINAPI","Alvenaria de bloco de concreto 19cm X 19cm X 39cm","m²",{"v":16680.01,"d":"16,680.01"},null,null,"I1",null,"C"]
[]
["03.01.120",{"$nulls":3},"Divisórias (Fornecimento e Execução)"]
[]
["03.01.120.01",{"$nulls":3},"Divisórias em Painéis de Alumínio Anodizado  (Fornecimento e execução)"]
["03.01.120.01.01",null,"73862/13","SINAPI","Painel divisório com espessura de 100 mm. Tipo piso-teto. Acessórios: porta simples e porta dupla.\nEstrutura interna composta por perfis de aço composto por travessas horizontais e montantes tubulares verticais para o travamento estrutural. Estrutura externa em perfis de alumínio extrudado composto por guias superiores e inferiores de acabamento (aparente) em alumínio pintado por processo eletrostático na cor branca.","m²",{"v":2162.74,"d":"2,162.74"},null,null,"I1",null,"C"]
[]
["03.01.120.02",{"$nulls":3},"Divisória de Painéis revestidos com Chapa de Eucalipto  (Fornecimento e execução)"]
["03.01.120.02.01",null,"73862-10","NOVA","Composto de painéis de 35mm de espessura, 1.202mm de largura e 2.110mm de altura, revestidos com chapa dura de eucalipto prensadas, oriundas de madeiras certificadas de reflorestamento, com acabamento em resina melamínica de baixa pressão. Referência: Eucatex, Divilux 35 na cor Areia Jundiaí ou equivalente técnico.","m²",{"v":1026.07,"d":"1,026.07"},null,null,"I1",null,"C"]
[]
["03.01.120.03",{"$nulls":3},"Divisórias em Drywall (Fornecimento e execução)"]
["03.01.120.03.01",null,"30001","NOVA","Divisória em drywall constituída por uma estrutura de perfis de aço galvanizado, chapas de gesso para drywall com espessura de 15 mm e altura de 2800mm, parafusadas em ambos os lados. Referência: Knauf Standard ou equivalente técnico. Conforme especificação Técnica. ","m²",604.58,null,null,"I1",null,"C"]
[]
["03.01.120.04",{"$nulls":3},"Divisórias em placas de Laminado – Sanitários (Fornecimento e execução)"]
["03.01.120.04.01",null,"30002","NOVA","Os painéis das divisórias dos banheiros públicos e dos funcionários serão constituídos de placas de laminado do tipo TS com espessura de 10mm, alturas variáveis e portas do mesmo material, conforme indicação de projeto. Referência: Neocom ou equivalente técnico","m²",{"v":1022.2399999999999,"d":"1,022.24"},null,null,"I1",null,"C"]
["03.01.120.04.02",null,7100,"SINAPI","Portas em laminado melamínico estrutural TIPO TS-10mm, com acabamento texturizado dupla face, cor cinza claro, 0,60x1,90m, perfil batente em alumínio natural para aplicação em sanitários. Referência NEOCOM ou equivalente técnico.","un",{"v":275,"d":"275.00"},null,null,"I1",null,"C"]
[]
["03.01.120.05",{"$nulls":3},"Divisórias em Vidro Laminado (Fornecimento e execução)"]
["03.01.120.05.01",null,"73866/1 ; 08520.8.1.3","SINAPI / TCPO","Divisória em vidro laminado não encaixilhado, fixado diretamente sobre o piso através de cantoneira de abas desiguais em aço galvanizado, nas dimensões de 3,5x6cm e esp. de 3mm, soldada em barra chata corrida, esp. de ¼” e largura de 10cm chumbada no piso com chumbador tipo parabolt, o vidro será fixado com silicone estrutural.","m",11.55,null,null,"I1",null,"C"]
[]
["03.01.200",{"$nulls":3},"Esquadrias"]
[]
["03.01.210",{"$nulls":3},"Porta corta fogo de abrir em aço galvanizado com batentes fabricados em chapa de aço galvanizado natural, com reforço para dobradiças, núcleo em material isolante e tratamento a base de primer epóxi com pintura em tinta esmalte na cor branca. Barra anti-pânico, ferragens, guarnições e dobradiças inclusas no fornecimento das portas. Resistência mínima as chamadas de 90 minutos. Corforme especificação Técnica.  "]
["03.01.210.01",null,"73632","SINAPI","PC01 - Porta corta Fogo - 0,90 x 2,10m com barra anti-pânico.","un",{"v":14,"d":"14.00"},null,null,"I1",null,"C"]
["03.01.210.02",null,"73632 ","SINAPI","PC02 - Porta corta Fogo - 0,90 x 2,50m com barra anti-pânico.","un",{"v":4,"d":"4.00"},null,null,"I1",null,"C"]
["03.01.210.03",null,"73632 ","SINAPI","PC03 - Porta corta Fogo - 1,60 x 2,10m com barra anti-pânico.","un",{"v":1,"d":"1.00"},null,null,"I1",null,"C"]
["03.01.210.04",null,73632,"SINAPI","PC04 - Porta corta Fogo - 1,80 x 2,10m com barra anti-pânico.","un",{"v":4,"d":"4.00"},null,null,"I1",null,"C"]
[]
["03.01.220",{"$nulls":3},"Fornecimento e instalação de portas de madeira, com folha de compensado naval, revestida com laminado melaminico texturizado, exp=3,5cm. Inclusive batentes, guarnições e ferragens. Conforme especificação Técnica."]
["03.01.220.02",null,"73910/3","SINAPI","PM02 - Porta de madeira de abrir - 0,70 x 2,10 m, com bandeira fixa de 0,70 x 0,40 m.","un",{"v":62,"d":"62.00"},null,null,"I1",null,"C"]
["03.01.220.03",null,"73910/5","SINAPI","PM03 - Porta de madeira de abrir - 0,80 x 2,10 m, com bandeira fixa de 0,80 x 0,40 m.","un",{"v":162,"d":"162.00"},null,null,"I1",null,"C"]
["03.01.220.04",null,"73910/10","SINAPI","PM04 - Porta de madeira de abrir - 0,90 x 2,10 m, com bandeira fixa de 0,90 x 0,40 m.","un",{"v":52,"d":"52.00"},null,null,"I1",null,"C"]
["03.01.220.06",null,"73910/11","SINAPI","PM06 - Porta de madeira de abrir - 1,60 x 2,10 m (duas folhas de 0,80 m cada), com bandeira fixa de 1,60 x 0,40 m.","un",{"v":8,"d":"8.00"},null,null,"I1",null,"C"]
["03.01.220.07",null,"73910/11","SINAPI","PM07 - Porta de madeira de abrir - 1,80 x 2,10 m (duas folhas de 0,90 m cada), com bandeira fixa de 1,80 x 0,40 m.","un",{"v":2,"d":"2.00"},null,null,"I1",null,"C"]
["03.01.220.08",null,"73910-11","SINAPI","PM08 - Porta de madeira de abrir - 2,00 x 2,10 m (duas folhas de 1,00 m cada), com bandeira fixa de 2,00 x 1,00 m.","un",{"v":3,"d":"3.00"},null,null,"I1",null,"C"]
["03.01.220.09",null,"73910-11","SINAPI","PM09 - Porta de madeira de abrir - 2,00 x 2,10 m (duas folhas de 1,00 m cada).","un",{"v":3,"d":"3.00"},null,null,"I1",null,"C"]
["03.01.220.10",null,"73910-11","SINAPI","PM10 - Porta de madeira de abrir - 2,00 x 2,10 m (duas folhas de 1,00 m cada), com bandeira fixa de 2,00 x 0,40 m.","un",{"v":5,"d":"5.00"},null,null,"I1",null,"C"]
[]
["03.01.230",{"$nulls":3},"Os conjuntos de portas deverão ser construídos em alumínio anodizado, na cor preta, com camadas anódicas de 21 (micra), linha Gold. Ferragens, guarnições e dobradiças inclusas. Referência: ALCOA ou equivalente técnico."]
["03.01.230.01",null,"08520.8.2.6 ","TCPO","PL01 - Porta de Alumínio - 0,80x2,10 m","un",{"v":1,"d":"1.00"},null,null,"I1",null,"C"]
["03.01.230.03",null,"08520.8.2.6 ","TCPO","PL03 - Porta de Aluminio - 2,00x2,10 m","un",{"v":11,"d":"11.00"},null,null,"I1",null,"C"]
["03.01.230.04",null,"74071/1","SINAPI","PL04 - Porta de Aluminio - 2,00x1,00 m (instalada a 0,30m, do chão, em alumínio).","un",{"v":1,"d":"1.00"},null,null,"I1",null,"C"]
["03.01.230.06",null,"74071/1","SINAPI","PL07 - Porta de Aluminio - 1,50x2,10 m, com bandeira fixa de 1,50x0,40m, em alumínio e vidro","un",{"v":4,"d":"4.00"},null,null,"I1",null,"C"]
["03.01.230.07",null,"74071/1","SINAPI","PL08 - Porta de Aluminio - 1,60x2,10 m, com bandeira fixa de 1,60 x 0,40 m.","un",{"v":5,"d":"5.00"},null,null,"I1",null,"C"]
[]
["03.01.240",{"$nulls":3},"Portas de aço"]
["03.01.240.01",null,"74136/3 - 6067","SINAPI","PA01 - Porta de enrolar para vão de 2,65x4,50m em aço galvanizado de espessura 0,95mm (#20) em perfis meia cana fechados com pintura em tinta esmalte na cor branca. Referência: Nex Brasil ou equivalente técnico.","un",{"v":2,"d":"2.00"},null,null,"I1",null,"C"]
["03.01.240.02",null,"74136/3 - 6067","SINAPI","PA02 - Porta de enrolar para vão de 3,00x4,50m em aço galvanizado de espessura 0,95mm (#20) em perfis meia cana fechados com pintura em tinta esmalte na cor branca. Referência: Nex Brasil ou equivalente técnico.","un",{"v":18,"d":"18.00"},null,null,"I1",null,"C"]
["03.01.240.03",null,"74136/3 - 6067","SINAPI","PA03 - Porta de enrolar para vão de 5,00x4,50m em aço galvanizado de espessura 0,95mm (#20) em perfis meia cana fechados com pintura em tinta esmalte na cor branca. Referência: Nex Brasil ou equivalente técnico.","un",{"v":4,"d":"4.00"},null,null,"I1",null,"C"]
["03.01.240.04",null,"74136/3 - 6067","SINAPI","PA04 - Porta de enrolar para vão de 2,90x2,90m em aço galvanizado de espessura 0,95mm (#20) em perfis meia cana fechados com pintura em tinta esmalte na cor branca. Referência: Nex Brasil ou equivalente técnico.","un",{"v":2,"d":"2.00"},null,null,"I1",null,"C"]
["03.01.240.05",null,"74136/3 - 6067","SINAPI","PA05 - Porta de enrolar para vão de 4,20x2,90m em aço galvanizado de espessura 0,95mm (#20) em perfis meia cana fechados com pintura em tinta esmalte na cor branca. Referência: Nex Brasil ou equivalente técnico.","un",{"v":1,"d":"1.00"},null,null,"I1",null,"C"]
["03.01.240.06",null,"73933/4 - 6067","SINAPI","PA06 - Porta dupla de abrir de 2,00x2,10m em chapa de aço de espessura mínima de USG n° 16 (1,5mm), os batentes serão em chapa de aço de no mínimo USG n° 14 e todo o conjunto receberá pintura em tinta esmalte na cor branca.","un",{"v":9,"d":"9.00"},null,null,"I1",null,"C"]
[]
["03.01.250",{"$nulls":3},"Porta Termoisolante"]
["03.01.250.01",null,"80006","NOVA","PT01 - Porta dupla de abrir semi-embutida de 2,00x2,20m (com duas folhas de 1,00m cada), com folhas e batentes com revestimento em chapa de aço zincado 0,5mm, pré-pintado na cor branca RAL 9003, com núcleo isolante PUR (poliuretano), com retardante a chama classe R1, de massa específica aparente mínima moldada de 38 kg/m³, tendo coeficiente de condutividade térmica abaixo de 0,023 W/m².k. Chapa interna e externa da folha unidas por perfil de PVC para quebra da ponte de frio e alojamento da gaxeta de vedação. Ferragens em aço carbono zincadas a fogo, com pintura epóxi a pó. Parafusos e arruelas para fixação dos acessórios em aço inox AISI 304, vedação em borracha elastômero EPDM, sistema de aquecimento no batente e soleira coberta por perfil de alumínio. Conjunto dotado de maçanetas e blocos de fechamento em alumínio fundido com pintura epóxi a pó, dobradiças “turn-up” em nylon com regulagem de altura e corpo em alumínio, com pintura epóxi a pó. Referência: Dânica – EC2 ou equivalente técnico.","un",{"v":1,"d":"1.00"},null,null,"I1",null,"C"]
[]
["03.01.260",{"$nulls":3},"Grade em chapa de aço galvanizado e fechamento em tela ondulada de abertura 2” e fio 10, pintura eletrostática na cor grafite, medidas detalhadas em projeto. Referência: Teciam ou equivalente técnico. Conforme especificação Técnica."]
["03.01.260.04",null,73631,"SINAPI","G004 - Grades Metálicas - 3,26 x 2,50","un",{"v":1,"d":"1.00"},null,null,"I1",null,"C"]
[]
["03.01.270",{"$nulls":3},"Structural Glazing - VIDRO / POLIURETANO / VENEZIANA"]
["03.01.270.01",{"$nulls":3},"Sistema de fechamento vertical tipo pele de vidro que consiste em um conjunto composto de perfis internos de alumínio com acabamento anodizado na cor branca, que suportam a fixação de vidros laminados duplos colados com silicone estrutural na face externa, instalado onde indicado em projeto. Referência: ALCOA ou equivalente técnico. Conforme especificação Técnica ."]
["03.01.270.01.01",null,"73866/1 ; 08520.8.1.3","SINAPI / TCPO","Structural Glazing - C004, C006, C007, C027, C028, C029, C103, C126, C135, C136, C137, C138, C139, C140, C141, C142, C143, C144, C145 e 146, SHED, ELEVADORES e FACHADA LADO TERRA.","m²",{"v":8469.54,"d":"8,469.54"},null,null,"I1",null,"C"]
[]
["03.01.270.02",{"$nulls":3},"Sistema de fechamento vertical tipo pele de vidro que consiste em um conjunto composto de perfis internos de alumínio com acabamento anodizado na cor preta, que suportam a fixação de vidros laminados duplos colados com silicone estrutural na face externa, instalado onde indicado em projeto. Referência: ALCOA ou equivalente técnico. Conforme especificação Técnica FZ.01/201.92/04435."]
["03.01.270.02.01",null,"73866/1 ; 08520.8.1.3","SINAPI / TCPO","Structural Glazing - C107 e C108","m²",283.88,null,null,"I1",null,"C"]
[]
["03.01.270.03",{"$nulls":3},"Sistema de fechamento vertical tipo pele de vidro que consiste em um conjunto composto de perfis internos de alumínio preenchidos com poliuretano, com acabamento anodizado na cor branca, que suportam a fixação de vidros laminados duplos colados com silicone estrutural na face externa, instalado onde indicado em projeto. Referência: ALCOA ou equivalente técnico. (Ver item 6.VIDROS para especificação dos vidros referentes aos fechamentos verticais). Conforme especificação Técnica FZ.01/201.92/04435."]
["03.01.270.03.01",null,"73866/1 ; 08520.8.1.3","SINAPI / TCPO","Structural Glazing - C114, C115 e C116","m²",{"v":233.82600000000002,"d":"233.83"},null,null,"I1",null,"C"]
[]
["03.01.270.04",{"$nulls":3},"Sistema de fechamento vertical tipo veneziana que consiste em um conjunto composto de perfis internos de alumínio preenchidos com poliuretano, com acabamento anodizado na cor branca, que suportam a fixação de vidros laminados duplos colados com silicone estrutural na face externa, instalado onde indicado em projeto. Referência: ALCOA ou equivalente técnico. "]
["03.01.270.04.01",null,"73866/1 ; 08520.8.1.3","SINAPI / TCPO","Structural Glazing - C117","m²",539.38,null,null,"I1",null,"C"]
[]
["03.01.280",{"$nulls":3},"Fachada Cortina"]
["03.01.280.01",{"$nulls":3},"Sistema de fechamento vertical tipo fachada-cortina que consiste em um conjunto composto de perfis de alumínio com acabamento anodizado seguindo padrão existente e vidro. Referência: Alcoa ou equivalente técnico. Conforme especificação Técnica FZ.01/201.92/04435."]
["03.01.280.01.01",null,"73866/1 ; 08520.8.1.3","SINAPI / TCPO","Fachada Cortina - C003, C011, C012, C013, C015, C017, C025, C034 a C037, C041 a C069, C075 a C085, C088, C089, C097 a C101, C110, C111, C113, C118, C122, C124, C125, C127, C128, C129 ,C130 e C147.","m²",{"v":3655.32,"d":"3,655.32"},null,null,"I1",null,"C"]
[]
["03.01.290",{"$nulls":3},"Caixilhos Fixos "]
["03.01.290.01",{"$nulls":3},"Vidro - Caixilho fixo em alumínio anodizado na cor preta com camadas anódicas de 21µ (micra), linha Gold. Referência: Alcoa ou equivalente técnico.  Conforme especificação Técnica."]
["03.01.290.01.01",null,"73866/1 ; 08520.8.1.3","SINAPI / TCPO","Caixilhos Fixos - C109 - 0,80x1,40","m²",6.72,null,null,"I1",null,"C"]
[]
["03.01.290.02",{"$nulls":3},"Veneziana - Caixilho fixo em alumínio anodizado na cor preta com camadas anódicas de 21µ (micra), linha Gold. Referência: Alcoa ou equivalente técnico.Conforme especificação Técnica."]
["03.01.290.02.01",null,"73866/1 ; 08520.8.1.3","SINAPI / TCPO","Veneziana - C123 - 4,50X0,71m","m²",{"v":3.2,"d":"3.20"},null,null,"I1",null,"C"]
[]
["03.01.300",{"$nulls":3},"Caixilhos Maxim-ar"]
["03.01.300.01",{"$nulls":3},"Caixilho em alumínio anodizado na cor preta com camadas anódicas de 21µ (micra), linha Gold, com sistema de abertura maxim-ar. Referência: Alcoa ou equivalente técnico.Conforme especificação Técnica FZ.01/201.92/04435."]
["03.01.310.01.01",null,"73866/1 ; 08520.8.1.3","SINAPI / TCPO","Caixilhos Maxim-ar - C000, C001, C014, C018 e C019","m²",41.55,null,null,"I1",null,"C"]
[]
["03.01.310",{"$nulls":3},"Portas automáticas  "]
["03.01.310.01",{"$nulls":3},"Portas automáticas anti-pânico - Conjunto composto por quatro folhas anti-pânico, sendo as duas folhas centrais automáticas deslizantes em alumínio anodizado e complemento em caixilhos fixos de fechamento em alumínio anodizado, cor e  dimensões conforme projeto. Referência: Dorma ou equivalente técnico. Conforme especificação Técnica FZ.01/201.92/04435."]
["03.01.310.01.01",null,"ARQ024","NOVA","Portas automáticas anti pânico  - C004 / C006 / C007 / C027 / C028 e C126","m²",177.99,null,null,"I1",null,"C"]
[]
["03.01.310.02",{"$nulls":3},"Portas automáticas - Conjunto composto por duas folhas automáticas deslizantes em alumínio anodizado, cor e dimensões conforme projeto.Referência: Dorma ou equivalente técnico. Conforme especificação Técnica FZ.01/201.92/04435."]
["03.01.310.02.01",null,"ARQ025","NOVA","Portas automáticas C003 / C034 / C036 / C037 e C099","m²",{"v":55.1,"d":"55.10"},null,null,"I1",null,"C"]
[]
["03.01.320",{"$nulls":3},"VIDROS"]
["03.01.320.01",null,"50009","NOVA","VL1 - Vidro laminado refletivo incolor, espessura 8 mm. Referência: Cebrace - Reflecta Float ou equivalente técnico. ","m²",{"v":2471.32,"d":"2,471.32"},null,null,"I1",null,"C"]
["03.01.320.02",null,"50010","NOVA","VL2 - Vidro laminado refletivo incolor, espessura 12 mm, dois vidros de 6 mm cada, aderidos entre si por um filme de polivinil butiral - PVB - com propriedades de proteção solar e de calor. Referência: Cebrace - Reflecta Float incolor ou equivalente técnico.","m²",{"v":2339.92,"d":"2,339.92"},null,null,"I1",null,"C"]
["03.01.320.03",null,"50011","NOVA","VL3 – Vidro laminado incolor, espessura 20mm, dois vidros de 10mm cada, aderidos entre si por uma película interna de PVB – película polivinil butiral incolor. Referência do Vidro: Cebrace – Laminado ou equivalente técnico. Referência da Película: Llumar ou equivalente técnico.Cebrace – Ecolite incolor. Referência da Película: Llumar.","m²",{"v":569.022,"d":"569.02"},null,null,"I1",null,"C"]
["03.01.320.04",null,"50110","NOVA","VL4 - Vidro laminado incolor, espessura 12 mm, dois vidros de 6 mm cada, aderidos entre si por um filme de polivinil butiral incolor - PVB, com aplicação interna de película decorativa cor branco jateado. Referência do vidro: Cebrace Cool Lite KNT ou equivalente técnico. Referência da película de PVB: Llumar ou equivalente técnico.","m²",{"v":3378.41986,"d":"3,378.42"},null,null,"I1",null,"C"]
["03.01.320.05",null,"50111","NOVA","VL5 - Vidro comum, tipo float, espessura 4 mm, com tratamento em pintura especial, em alto brilho, na cor branca. Referência: Cebrace Coverglass ou equivalente técnico.","m²",{"v":1177.6706399999998,"d":"1,177.67"},null,null,"I1",null,"C"]
["03.01.320.06",null,"50013","NOVA","VL6 - Vidro laminado incolor, espessura 8 mm, com dois vidros de 4 mm, aderidos entre si por uma película interna de PVB - película polivinil butiral branca. Referência: Cebrace - Reflexta Float ou equivalente técnico. Referência da película: Llumar ou equivalente técnico.","m²",163.16,null,null,"I1",null,"C"]
["03.01.320.07",null,"50112","NOVA","VL7 – Vidro laminado refletivo, espessura 12mm, dois vidros de 6mm cada, aderidos entre si por um filme de polivinil butiral incolor – PVB,. Referência do vidro: Cebrace Cool Lite ou equivalente técnico. Referência da película de PVB: Llumar ou equivalente técnico.","m²",{"v":326.1,"d":"326.10"},null,null,"I1",null,"C"]
["03.01.320.08",null,"50113","NOVA","VL8 – Vidro laminado incolor refletivo, espessura 16mm, dois vidros de 8mm cada, aderidos entre si por um filme de polivinil butiral incolor – PVB. Referência do vidro: Cebrace- Laminado ou equivalente técnico. Referência da película de PVB: Llumar ou equivalente técnico.","m²",233.79,null,null,"I1",null,"C"]
[]
["03.01.330",{"$nulls":3},"Vidros Temperados"]
["03.01.330.01",null,72120,"SINAPI","Vidro temperado jateado, espessura 10 mm. Referência: Santa Marina Vitrage ou equivalente técnico.","m²",5.64,null,null,"I1",null,"C"]
[]
["03.01.340",{"$nulls":3},"Espelho"]
["03.01.340.01",null,"74125/002","SINAPI","Espelho de cristal incolor, na espessura 4mm, conforme medidas indicadas no projeto. Ref. \"Guardian\" ou equivalente técnico normatizado. Conforme especificação Técnica.","m²",183.25,null,null,"I1",null,"C"]
["03.01.340.02",null,"74125/002","SINAPI","Espelho com acabamento cromado, nas dimensões 0,65 x 0,95m, colocado a 1,05m de altura em relação ao piso, colado sobre a caixa mdf e com 10º de inclinação em relação a parede, conforme projeto (Para sanitários de portadores de necessidades especiais) Ref. \"Guardian\" ou equivalente Técnico normatizado.Conforme especificação Técnica.","m²",26.84,null,null,"I1",null,"C"]
["03.01.340.03",null,"74125/002","SINAPI","Espelho com acabamento cromado, nas dimensões 1,00 x 1,05m, bordas bisotadas, colocado a 1,05m de altura em relação ao piso, colado sobre caixa em MDF, e com 10º de inclinação em relação a parede, conforme projeto. Referência: Guardian ou equivalente técnico (para sanitário família). ","m²",7.35,null,null,"I1",null,"C"]
[]
["03.01.350",{"$nulls":3},"Guarda Corpo (Fornecimento e instação)"]
["03.01.350.01",null,"07967","ORSE","Guarda-corpo em vidro laminado não encaixilhado, fixado diretamente sobre o piso através de cantoneira de abas desiguais em aço galvanizado, nas dimensões de 3,5x6cm e esp. de 3mm, soldada em barra chata corrida, esp. de ¼” e largura de 10cm chumbada no piso com chumbador tipo parabolt, o vidro será fixado com silicone estrutural e receberá corrimão em aço inox escovado.","m",496.71,null,null,"I1",null,"C"]
["03.01.350.02",null,73631,"SINAPI","Guarda-corpo em tubo de aço galvanizado com diâmetro de 3”, espessura de parede de 2mm soldados a um tubo vertical com diâmetro de 1½” espessura de parede de 2mm, com distância máxima de 100cm, que por sua vez estará soldado em base metálica, 10x10cm, espessura de ¼”, chumbada no piso com chumbador tipo parabolt, entre os tubos verticais, paralelos ao tubo de 3”, serão soldados ferros chatos em aço galvanizado, nas dimensões de 1¼”x1/4”, conforme detalhes de projeto. Serão instalados corrimãos em aço galvanizado (conforme item 11.CORRIMÃO). O guarda corpo receberá pintura esmalte sintético acetinado na cor branca (conforme item 7. PINTURAS).","m",{"v":66.3,"d":"66.30"},null,null,"I1",null,"C"]
[]
["03.01.400",{"$nulls":3},"Cobertura"]
[]
["03.01.410",{"$nulls":3},"Telhas Metálicas (Fornecimento e instalação)"]
["03.01.410.01",null,0,"NOVA","Cobertura de telha zipada simples em alumínio, com acabamento em pintura a pó, eletrostática, anti-reflexiva na cor branca (RAL 9003), com painel (bandeja perfilada). Referência: Bemo do Brasil ou equivalente técnico. Conforme especificação Técnica.","m²",{"v":17815.76,"d":"17,815.76"},null,null,"I1",null,"C"]
["03.01.410.02",null,0,"NOVA","Cobertura em telhas termoisolante , lã de isolamento e painel (bandeja perfilada) Ref. Bemo do Brasil ou equivalente técnico, conforme especificação técnica.","m²",{"v":8369.36,"d":"8,369.36"},null,null,"I1",null,"C"]
[]
["03.01.420",{"$nulls":3},"Rufos (Fornecimento e instalação)"]
["03.01.420.01",null,72109,"SINAPI","Rufo chapéu em painel de alumínio composto (ACM) na cor cinza escovado L=0,43","m²",274.66,null,null,"I1",null,"C"]
["03.01.420.02",null,72109,"SINAPI","Rufo chapéu em painel de alumínio composto (ACM) na cor cinza escovado L=0,38","m²",58.01,null,null,"I1",null,"C"]
["03.01.420.03",null,72108,"SINAPI","Rufo chapéu em painel de alumínio composto (ACM) na cor cinza escovado (medidas diversas)","m²",388.26,null,null,"I1",null,"C"]
["03.01.420.04",null,72108,"SINAPI","Rufo em alumínio pintado, nas dimensões de 30cm de largura e comprimento variável, espessura mínima de 1mm, na cor branca. Ref. Bemo do Brasil ou equivalente técnico, conforme especificação técnica.","m",944.46,null,null,"I1",null,"C"]
[]
["03.01.430",{"$nulls":3},"Calhas de aluminio (fFornecimento e instalação)"]
["03.01.430.01",null,72108,"SINAPI","Calhas em alumínio em dimensões variáveis,  na espessura de 1,50mm, com acabamento em pintura eletrostática branca (RAL 9003). Referência: Bemo do Brasil ou equivalente técnico. Conforme especificação Técnica.","m²",{"v":1871.24,"d":"1,871.24"},null,null,"I1",null,"C"]
[]
["03.01.440",{"$nulls":3},"Elemento Vazado de Concreto"]
["03.01.440.01",null,"73937/5","SINAPI","Elemento vazado de concreto, tipo veneziana, dimensões de 39 x 39 x 8cm. Referência: Neo Rex – Ref. 62B8 ou equivalente técnico. Conforme especificação Técnica.","m²",{"v":1432.48,"d":"1,432.48"},null,null,"I1",null,"C"]
[]
["03.01.450",{"$nulls":3},"Passarela de Manutenção e Linha de Vida"]
["03.01.450.01",null,50016,"NOVA","Passarela para manutenção em aço estrutural com piso em chapa expandida galvanizadas à fogo, L=700mm. Em toda a extensão da cobertura com “shed”. Referência para ambos : Bemo do Brasil ou equivalente técnico. Conforme especificação Técnica.","m²",{"v":86.8,"d":"86.80"},null,null,"I1",null,"C"]
["03.01.450.02",null,"ARQ030","NOVA","Linha de vida entre os eixos C/C1 próximas as calhas e da passarela, modelo Travflex constituído de pilaretes em aço inox, tensores e cordoalhas, posicionados a cada 5m em toda a extensão do telhado conforme descrito acima. Referência: SpanSet ou equivalente técnico","un",{"v":25,"d":"25.00"},null,null,"I1",null,"I"]
[]
["03.01.500",{"$nulls":3},"Revestimento"]
[]
["03.01.510",{"$nulls":3},"Pisos"]
[]
["03.01.510.01",{"$nulls":3},"Lastro de Concreto, Contrapiso e regularização da base ( Fornecimento e Execução)"]
["03.01.510.01.01",null,"73907/7","SINAPI","Lastro de Concreto ","m²",{"v":27388.16,"d":"27,388.16"},null,null,"I1",null,"C"]
["03.01.510.01.02",null,"73977","SINAPI","Contrapiso Desempenado","m²",{"v":7357.589999999999,"d":"7,357.59"},null,null,"I1",null,"C"]
["03.01.510.01.03",null,6051,"SINAPI","Regularização da Base","m²",327.38,null,null,"I1",null,"C"]
[]
["03.01.510.02",{"$nulls":3},"Pisos em Granito (Fornecimento e Execução)"]
["03.01.510.02.01",null,"72138 ","SINAPI","Granito Rosa Iracema, placas de 45 x 45cm, acabamento polido  e espessura igual a 2cm ou equivalente técnico, com rejunte composto por cimento, agregados minerais, pigmentos inorgânicos, polímeros e aditivos químicos, espessura de 7mm,cor cinza. Referência: Quartzolit ou equivalente técnico. Conforme especificação Técnica","m²",{"v":12360.310000000001,"d":"12,360.31"},null,null,"I1",null,"C"]
["03.01.510.02.02",null,72138,"SINAPI","Granito Branco Marfim polido, placas de 45 x 45cm, acabamento polido e espessura igual a 2cm ou equivalente técnico, com rejunte composto por cimento, agregados minerais, pigmentos inorgânicos, polímeros e aditivos químicos, espessura de 7mm,cor cinza. Referência: Quartzolit ou equivalente técnico. Conforme especificação Técnica","m²",{"v":17415.62,"d":"17,415.62"},null,null,"I1",null,"C"]
["03.01.510.02.03",null,72138,"SINAPI","Granito Branco Marfim levigado, em peças inteiras na medida dos degraus e com 2cm de espessura ou equivalente técnico, com rejunte composto por cimento, agregados minerais, pigmentos inorgânicos, polímeros e aditivos químicos, espessura de 1,5mm,cor cinza ou equivalente técnico.Referência: Quartzolit ou equivalente técnico .  Nos patamares as peças deverão ser levigadas e manter a modulação 40x40cm com tabeira em granito no perímetro. Conforme especificação Técnica","m²",703.24,null,null,"I1",null,"C"]
["03.01.510.02.04",null,"72138 ","SINAPI","Granito Rosa Iracema levigado, em peças inteiras na medida dos degraus e com 2cm de espessura ou equivalente técnico, com rejunte composto por cimento, agregados minerais, pigmentos inorgânicos, polímeros e aditivos químicos, espessura de 1,5mm,cor cinza ou equivalente técnico.Referência: Quartzolit ou equivalente técnico .  Nos patamares as peças deverão ser levigadas e manter a modulação 40x40cm com tabeira em granito no perímetro. Conforme especificação Técnica","m²",{"v":726.3590399999999,"d":"726.36"},null,null,"I1",null,"C"]
[]
["03.01.510.03",{"$nulls":3},"Revestimento de Piso em Borracha (Fornecimento e execução)"]
["03.01.510.03.01",null,"72188","SINAPI","Piso de borracha, com acabamento liso, em placas de 50 x 50 cm e espessura de 7mm na cor cinza claro, colado sobre contrapiso regularizado. Referência Daud código DL 0320 ou equivalente técnico. Conforme especificação Técnica.","m²",{"v":2996.72,"d":"2,996.72"},null,null,"I1",null,"C"]
[]
["03.01.510.04",{"$nulls":3},"Porcelanato 60x60cm (Fornecimento e execução)"]
["03.01.510.04.01",null,"73829/1","SINAPI","Piso porcelanato nas dimensões 60x60cm e rejunte de 2mm de espessura. Referência: Portobello – Linha Marmi, Carrara Bianco ANT ou equivalente técnico. Conforme especificação Técnica.","m²",{"v":1732.81,"d":"1,732.81"},null,null,"I1",null,"C"]
[]
["03.01.510.05",{"$nulls":3},"Piso Elevado com Acabamento em Borracha (Fornecimento e execução)"]
["03.01.510.05.01",null,"72188","NOVA","Piso elevado em placas de 60x60cm em chapa metálica e placas de cimento leve. Referência Piso AG ou equivalente técnico.  Sobre o piso metálico revestimento em piso de borracha, com acabamento liso, em placas de 60x60cm e espessura de 4mm, na cor cinza. Referencia Daud ou equivalente técnico. Conforme especificação Técnica.","m²",811.03,null,null,"I1",null,"C"]
[]
["03.01.510.06",{"$nulls":3},"Piso Cerâmico de alta Resistência(Fornecimento e execução)"]
["03.01.510.06.01",null,"73829/1","SINAPI","Piso cerâmico de 45 x 45cm, esmaltado extra de primeira qualidade PEI-5 alto padrão na cor branca. Referência: Eliane - Cargo Plus White ou equivalente técnico. Conforme especificação Técnica.","m²",522.15,null,null,"I1",null,"C"]
[]
["03.01.510.07",{"$nulls":3},"Piso de Alta Resistência(Fornecimento e execução)"]
["03.01.510.07.01",null,"72136","SINAPI","Piso em agregados rochosos de alta resistência tipo KORODUR WH ou equivalente técnico, cor cinza, moldado in loco, com acabamento polido, em painéis de 50 x 50 cm referência MONTANA ou equivalente técnico. ","m²",{"v":18828.76,"d":"18,828.76"},null,null,"I1",null,"C"]
[]
["03.01.510.08",{"$nulls":3},"Piso em Grade Eletrofundida"]
["03.01.510.08.01",null,50020,"NOVA","Pisos em grade eletrofundida com malha 30x100mm h=30mm, referencia Metalgrade mod. E30C com acabamento em pintura epóxi poliéster sobre superfície previamente galvanizada.","m²",245.32,null,null,"I1",null,"C"]
[]
["03.01.510.09",{"$nulls":3},"Sinalização Tátil Alerta (Fornecimento e execução)"]
["03.01.510.09.01",null,72188,"SINAPI","Placa de borracha alto tráfego, antiderrapante, em superfície com relevos tronco-cônico, cor amarelo, placas nas dimensões 250x250x7mm. Referência: Plurigoma ou equivalente técnico. Conforme especificação Técnica.","m²",77.21,null,null,"I1",null,"C"]
[]
["03.01.510.10",{"$nulls":3},"Piso Carpete (Fornecimento e execução)"]
["03.01.510.10.01",null,"0491","NOVA","Carpete em nylon e=5mm – anti-chamas, anti-estático, textura bouclê. Referência: Tabacow ou equivalente técnico, cor composta nos tons cinza e verde. Conforme especificação Técnica.","m²",294.49,null,null,"I1",null,"C"]
[]
["03.01.510.11",{"$nulls":3},"Rodapé"]
["03.01.510.11.01",null,"73742/1 ","SINAPI","Rodapé em Granito Rosa Iracema com espessura de 2cm e altura de 10cm ou equivalente técnico","m",{"v":1757.7699999999998,"d":"1,757.77"},null,null,"I1",null,"C"]
["03.01.510.11.02",null,"73742/1","SINAPI","Rodapé Granito Branco Marfim com espessura de 2cm e altura de 10cm ou equivalente técnico","m",{"v":3357.96,"d":"3,357.96"},null,null,"I1",null,"C"]
["03.01.510.11.03",null,"72190 ","SINAPI","Rodapé em Borracha com 10cm de altura e espessura de 3mm. Referência Daud ou equivalente técnico, Conforme especificação Técnica.","m",{"v":261.03999999999996,"d":"261.04"},null,null,"I1",null,"C"]
["03.01.510.11.04",null,"73808/1","SINAPI","Rodapé em Argamassa de Alta Resistência com altura de 10cm moldado in loco. Referência Montana Korodur WH ou equivalente técnico, Conforme especificação Técnica.","m",387.98,null,null,"I1",null,"C"]
["03.01.510.11.05",null,"0492","NOVA","Rodapé em cordão para carpete ","m",65.36,null,null,"I1",null,"C"]
[]
["03.01.510.12",{"$nulls":3},"Soleira"]
[]
["03.01.510.12.01",{"$nulls":3},"Granito Rosa Iracema Polido"]
["03.01.510.12.01.01",null,"74111/1","SINAPI","Granito Rosa Iracema Polido - Espessura igual a 2cm, largura de 19cm ou equivalente técnico (para paredes de blocos de 14cm) e comprimento variável conforme aplicação no projeto. Deverão ser assentadas e rejuntadas em argamassa industrializada. Referência: Quartzolit ou equivalente técnico.","m",148.53,null,null,"I1",null,"C"]
["03.01.510.12.01.02",null,"74111/1","SINAPI","Granito Rosa Iracema Polido - Espessura igual a 2cm, largura de 24cm ou equivalente técnico (para paredes de blocos de 19cm) e comprimento variável conforme aplicação no projeto. Deverão ser assentadas e rejuntadas em argamassa industrializada. Referência: Quartzolit ou equivalente técnico.","m",59.41,null,null,"I1",null,"C"]
[]
["03.01.510.12.02",{"$nulls":3},"Granito Branco Marfim Polido "]
["03.01.510.12.02.01",null,"74111/1","SINAPI","Granito Branco Marfim Polido - Espessura igual a 2cm ou equivalente técnico, largura de 19cm (para paredes de blocos de 14cm) e comprimento variável conforme aplicação no projeto. Deverão ser assentadas e rejuntadas em argamassa industrializada. Referência: Quartzolit ou equivalente técnico.","m",{"v":215.31000000000003,"d":"215.31"},null,null,"I1",null,"C"]
["03.01.510.12.02.02",null,"74111/1","SINAPI","Granito Branco Marfim Polido - Espessura igual a 2cm ou equivalente técnico, largura de 24cm (para paredes de blocos de 19cm) e comprimento variável conforme aplicação no projeto. Deverão ser assentadas e rejuntadas em argamassa industrializada. Referência: Quartzolit ou equivalente técnico.","m",{"v":28.279999999999998,"d":"28.28"},null,null,"I1",null,"C"]
[]
["03.01.520",{"$nulls":3},"Revestimento de Paredes"]
[]
["03.01.520.01",{"$nulls":3},"Chapisco / Emboço/ Reboco (Fornecimento e Execução)"]
["03.01.520.01.01",null,"74161/1","SINAPI","Chapisco","m²",{"v":31021.91,"d":"31,021.91"},null,null,"I1",null,"C"]
["03.01.520.01.02",null,"73927/7 + 73545","SINAPI","Emboço","m²",{"v":31021.91,"d":"31,021.91"},null,null,"I1",null,"C"]
["03.01.520.01.03",null,"5995 + 6036","SINAPI","Reboco","m²",{"v":18336.42,"d":"18,336.42"},null,null,"I1",null,"C"]
[]
["03.01.520.02",{"$nulls":3},"Revestimento Cerâmica / Pastilhas / Porcelanato"]
["03.01.520.02.01",null,"73667 ","SINAPI","TIPO 4 - Pastilha cerâmica 9,5x9,5cm acetinada cor neve . Referência: Portobello - Linha Arquiteto Design ARQ NEVE, Portobello ou equivalente técnico, mais composição com filete de cerâmica 1,5 x 30 cm, cor branco. Referência Portobello- linha White Home, código 35602E. (PASTILHA) ou equivalente técnico","m²",{"v":4071.69,"d":"4,071.69"},null,null,"I1",null,"C"]
["03.01.520.02.01.01",null,"73667 ","SINAPI","TIPO 4 - Pastilha cerâmica 9,5x9,5cm acetinada cor neve . Referência: Portobello - Linha Arquiteto Design ARQ NEVE, Portobello ou equivalente técnico, mais composição com filete de cerâmica 1,5 x 30 cm, cor branco. Referência Portobello- linha White Home, código 35602E. (FILETE) ou equivalente técnico","m",{"v":1850.77,"d":"1,850.77"},null,null,"I1",null,"C"]
["03.01.520.02.02",null,"73667 ","SINAPI","TIPO 6 - Pastilha cerâmica 9,5x9,5cm acetinada cor neve . Referência: Portobello - Linha Arquiteto Design ARQ NEVE, Portobello ou equivalente técnico. ","m²",{"v":1502.17,"d":"1,502.17"},null,null,"I1",null,"C"]
["03.01.520.02.03",null,"73912/2","SINAPI","Cerâmica 20x20cm brilhante cor branca. Referência: Eliane - Linha Forma Slim Branco Br Mp ou equivalente técnico. Conforme especificação Técnica.","m²",{"v":2820.49,"d":"2,820.49"},null,null,"I1",null,"C"]
["03.01.520.02.04",null,"73912/2","SINAPI","Porcelanato 60x120cm cor branco. Referência Portobello – Linha Progetto, Simplesmente Branco Natural ou equivalente técnico. Conforme especificação Técnica","m²",{"v":2559.22,"d":"2,559.22"},null,null,"I1",null,"C"]
[]
["03.01.520.03",{"$nulls":3},"Revestimento Metálico - Alumínio Composto - tipos 9 e 10 (Fornecimento e instalação)"]
["03.01.520.03.01",null,50021,"NOVA","Placas compostas por duas chapas de cobertura em alumínio na cor cinza metálico, com um núcleo de plástico e pintura PVDF 500 (tipo 9), com dimensões variáveis conforme especificado em projeto. Referência Alucobond – cor Silver Metallic 500 ou equivalente técnico","m²",{"v":7308.93,"d":"7,308.93"},null,null,"I1",null,"C"]
["03.01.520.03.02",null,50022,"NOVA","Placas compostas por duas chapas de cobertura de alumínio na cor branco, com um núcleo de plástico e pintura PVDF 500 (tipo 10), com dimensões variáveis conforme especificado em projeto. Referência Alucobond – cor 101 White 16 ou equivalente técnico","m²",{"v":3765.75,"d":"3,765.75"},null,null,"I1",null,"C"]
[]
["03.01.520.05",{"$nulls":3},"Granito Branco Marfim polido (Fornecimento e Execução)"]
["03.01.520.05.01",null,72138,"SINAPI","Granito Branco Marfim polido, placas de 45x 45cm, acabamento polido e espessura igual a 2cm ou equivalente técnico com rejunte composto por cimento, agregados minerais, pigmentos inorgânicos, polímeros e aditivos químicos, espessura de 7mm,cor cinza. Referência: Quartzolit ou equivalente técnico .  Conforme especificação Técnica. ","m²",{"v":1524.394,"d":"1,524.39"},null,null,"I1",null,"C"]
[]
["03.01.520.06",{"$nulls":3},"Granito Rosa Iracema (Fornecimento e Execução)"]
["03.01.520.06.01",null,"72138 ","SINAPI","Granito Rosa Iracema, placas de 45x 45cm, acabamento polido e espessura igual a 2cm ou equivalente técnico, com rejunte composto por cimento, agregados minerais, pigmentos inorgânicos, polímeros e aditivos químicos, espessura de 7mm,cor cinza. Referência: Quartzolit ou equivalente técnico. ","m²",{"v":1670.653,"d":"1,670.65"},null,null,"I1",null,"C"]
[]
["03.01.520.07",{"$nulls":3},"Painéis Acústicos "]
["03.01.520.07.01",null,"ARQ100","NOVA","Tipo 13 - Painel em lã de vidro aglomerado com resina sintética, revestido em tecido bege na face aparente e laterais, dimensões de 60x60cm, espessura 25 mm e densidade de 80 kg/m². Referência: – Decorsound da Isover ou equivalente técnico.","m²",{"v":48.3,"d":"48.30"},null,null,"I1",null,"I"]
[]
["03.01.530",{"$nulls":3},"Revestimento de Forro (Fornecimento e execução)"]
["03.01.530.01",null,"0483","NOVA","TIPO 1 - Forro metálico vazado em alumínio, em placas de 625 x 625 mm com modulação das células de 62 x 62 mm, atirantado, acabamento na cor branca, com painéis de lã de vidro sem revestimento sobre o forro, nas dimensões de 1250 x 625 mm, espessura de 50 mm e densidade de 30 kg/m³ com coeficiente de absorção acústica (NRC) 0,90. Referência do forro: Hunter Douglas - Cell T15 ou equivalente técnico. Referência da lã de vidro: Heme Isolantes ou equivalente técnico.","m²",{"v":20676.82,"d":"20,676.82"},null,null,"I1",null,"C"]
["03.01.530.02",null,50025,"NOVA","TIPO 2 - Forro modular removível em placas de gesso e perfis metálicos na dimensão de 625 x 625 mm, sistema de suspensão constituído de perfis de alumínio tipo \"T\" invertido. Referência: Knauf - Tchniforro, acabamento liso ou equivalente técnico.","m²",{"v":5201.33,"d":"5,201.33"},null,null,"I1",null,"C"]
["03.01.530.03",null,"0484","NOVA","TIPO 3 - Placas em fibra mineral com compostos naturais de 625 x 625x 15 mm cor branco, livre de formaldeído, resistente a fungos e bactérias, com pintura acrílica de ação bacteriostática. Referência: Hunter Douglas - Navi com borda Lay - In ou equivalente técnico.","m²",{"v":1593.9099999999999,"d":"1,593.91"},null,null,"I1",null,"C"]
["03.01.530.04",null,"0485","NOVA","TIPO 4 - Placas em fibra mineral com compostos naturais de 1250 x 625x 15 mm cor branco, livre de formaldeído, resistente a fungos e bactérias, com pintura acrílica de ação bacteriostática. Referência: Hunter Douglas - Navi com borda Lay - In ou equivalente técnico.","m²",{"v":3792.13,"d":"3,792.13"},null,null,"I1",null,"C"]
["03.01.530.05",null,"73986/1","SINAPI","TIPO 7 - Moldura de gesso, com largura de 30 cm e comprimentos variáveis, composto por chapa Gypsum BR 12,5 mm, modelo FGA com fixação através de arames galvanizados nº18. Referência: Lafarge - Forro Gypsum Aramado FGA ou equivalente técnico.","m²",418.93,null,null,"I1",null,"C"]
["03.01.530.06",null,50026,"NOVA","TIPO 8 - Forro vertical de alumínio liso, suspenso, removível, composto por painéis com alma dupla, com altura nominal de 100 mm, espaçadas a cada 300 mm, cor Blanco C.White (ref.0280 - interiores) e cor Blanco Porcelana (ref.7200 - exteriores). Referência Hunter Douglas - Baffle ou equivalente técnico.","m²",601.09,null,null,"I1",null,"C"]
["03.01.530.07",null,50027,"NOVA","TIPO 9 - Telas translúcidas tensionadas de PVC e perfis de alumínio. Referência: Tensoflex ou equivalente técnico.","m²",146.48,null,null,"I1",null,"C"]
["03.01.530.08",null,50028,"NOVA","TIPO 10 - Forro removível e rebaixado em módulos de 610 x 610 mm, composto por fibra têxtil (fibra de vidro e poliéster), fixado em perfil ocluso (não aparente). Referência: Hunter Douglas - Forro Techstyle ou equivalente técnico.","m²",{"v":525,"d":"525.00"},null,null,"I1",null,"C"]
["03.01.530.10",null,"ARQ026","NOVA","TIPO 13 - Forro metálico formado por painéis em alumínio quadrados de 625 x 625 mm perfurados, com área aberta de 20%, apoiados sobre perfis de aço galvanizado instalados sob forro modular mineral (tipo 3). Referência: Hunter Douglas - Tile Tegular Padrão (#) 103 ou equivalente técnico.","m²",{"v":949.1000000000001,"d":"949.10"},null,null,"I1",null,"C"]
["03.01.530.11",null,50030,"NOVA","TIPO 14 - Forro metálico formado por painéis em alumínio de 625 x 625 mm, bandejas lisas apoiadas sobre perfis de aço galvanizado. Referência: Hunter Douglas - Plank Hook On ou equivalente técnico.","m²",{"v":3228.9666,"d":"3,228.97"},null,null,"I1",null,"C"]
["03.01.530.12",null,50022,"NOVA","Placas compostas por duas chapas de cobertura de alumínio na cor branco, com um núcleo de plástico e pintura PVDF 500 (tipo 10), com dimensões variáveis conforme especificado em projeto. Referência Alucobond – cor 101 White 16 ou equivalente técnico","m²",149.61,null,null,"I1",null,"C"]
["03.01.530.13",null,"80008","NOVA","TIPO 17 - Forro modular removível constituído de duas placas de gesso acartonado, manta geotêxtil (tipo bidim, espessura 5 mm) entre as placas, perfis metálicos na dimensão de 625 x 625 mm, sistema de suspensão constituído de perfis de alumínio tipo \"T\" invertido. Referência do forro de gesso: Knauf - Standard, acabamento liso ou equivalente técnico. Referência manta geotêxtil: Bidim ou equivalente técnico.","m²",292.75,null,null,"I1",null,"I"]
[]
["03.01.600",{"$nulls":3},"Pinturas (Fornecimento e Execução)"]
["03.01.600.01",null,"73954/2 E 74134/2 E 73751","SINAPI","Pintura acrílica semi-brilho para áreas internas, fabricação Suvinil linha Premium ou equivalente técnico, em no mínimo duas demãos, sobre superfície previamente preparada, na cor branca. Conforme especificação Técnica.","m²",{"v":27462.25,"d":"27,462.25"},null,null,"I1",null,"C"]
["03.01.600.02",null,"73954/2 E 74134/2 E 73751","SINAPI","Pintura acrílica para fachada, fabricação Suvinil linha Fachadas ou equivalente técnico, em no mínimo duas demãos, sobre superfície previamente preparada, na cor branca. Conforme especificação Técnica.","m²",{"v":5442.36,"d":"5,442.36"},null,null,"I1",null,"C"]
["03.01.600.03",null,50030,"NOVA","Pintura intumescente, composta por primer epóxi poliamida de alto desempenho, tinta intumescente a base de água ou solvente e tinta de acabamento top coat na cor branca. Conforme especificação Técnica.","m²",{"v":10692.67,"d":"10,692.67"},null,null,"I1",null,"C"]
["03.01.600.04",null,"73954/2 E 74134/2 E 73751","SINAPI","Pintura acrílica acetinada para áreas internas, fabricação Suvinil linha Premium ou equivalente técnico, em no mínimo duas demãos, sobre superfície previamente preparada, na cor branca. Conforme especificação Técnica.","m²",{"v":3670.3,"d":"3,670.30"},null,null,"I1",null,"C"]
["03.01.600.05",null,"73924/3","SINAPI","Tinta esmalte sintético fosco para superfícies metálicas, na cor branca. Referência Suvinil Esmalte Sintético Fosco ou equivalente técnico","m²",{"v":1109.44,"d":"1,109.44"},null,null,"I1",null,"C"]
["03.01.600.06",null,"73924/3","SINAPI","Tinta esmalte sintético fosco para superfícies metálicas, na cor grafite escuro. Referência Suvinil Esmalte Sintético Fosco ou equivalente técnico, em no mínimo duas demãos, sobre superfície previamente preparada, aplicação nas grades metálicas internas e externas ","m²",{"v":8.149999999999999,"d":"8.15"},null,null,"I1",null,"C"]
["03.01.600.07",null,"73978/1","SINAPI","Verniz Hidrofugante à base de silicone, Acqüella da Otto Baumgart ou equivalente técnico, à razão de 3 a 4 m²/litro. Conforme especificação Técnica.","m²",{"v":1449.0799999999997,"d":"1,449.08"},null,null,"I1",null,"C"]
[]
["03.01.700",{"$nulls":3},"Louças Sanitárias, Metais e acessórios"]
[]
["03.01.710",{"$nulls":3},"Louças Sanitárias ( Fornecimento e instalação)"]
["03.01.710.01",null,"15410.8.3.2","TCPO","Bacia sanitária convencional na cor branca e tubo de ligação cromado. Referência: Deca - Linha Targa, código P1 cor GE17 (bacia) e código 1968C (tubo) ou equivalente técnico ","un",{"v":232,"d":"232.00"},null,null,"I1",null,"C"]
["03.01.710.02",null,"15410.8.2.1","TCPO","Bacia sanitária na cor branca para portadores de necessidades especiais (PNE), sem abertura frontal e tubo de ligação cromado. Referência: Deca - Linha Conforto, cód P.510, cor GE17 (bacia) e código 1968C (tubo) ou equivalente técnico ","un",{"v":54,"d":"54.00"},null,null,"I1",null,"C"]
["03.01.710.03",null,"74234-1","SINAPI","Mictório de louça branco com sifão integrado. Referência: Deca - linha M712, cor GE17 ou equivalente técnico normatizado. Conforme especificação Técnica.","un",{"v":39,"d":"39.00"},null,null,"I1",null,"C"]
["03.01.710.04",null,"73947/1","SINAPI","Lavatório com coluna suspensa branco e sifão cromado para lavatórios. Referência: Deca - linha Vogue Plus L51/CS1, cor GE17 (lavatório) e código 1684.C112 (sifão) ou equivalente técnico ","un",{"v":76,"d":"76.00"},null,null,"I1",null,"C"]
["03.01.710.05",null,"73540 ","SINAPI","Cuba de embutir oval na cor branca e sifão cromado para lavatórios. Referência: Deca - L37, cor GE17 (cuba) e código 1684.C112 (sifão) ou equivalente técnico ","un",{"v":247,"d":"247.00"},null,null,"I1",null,"C"]
["03.01.710.06",null,"74146/1 ","SINAPI","Tanque branco com coluna na cor branca e sifão cromado para tanques. Referência: Deca - TQ25/ CT2, cor GE17 (tanque) e código 1680.C112 (sifão) ou equivalente técnico ","un",{"v":28,"d":"28.00"},null,null,"I1",null,"C"]
["03.01.710.07",null,"73540 ","SINAPI","Cuba de embutir oval pequena na cor branca e sifão cromado para lavatórios.. Referência: Deca – L59, cor GE17 (cuba) e código 1684.C112 (sifão)  ou equivalente técnico ","un",{"v":7,"d":"7.00"},null,null,"I1",null,"C"]
["03.01.710.08",null,"15410.8.2.1","TCPO","Bacia infantil na cor branco gelo e tubo de ligação cromado. Referência: Celite – cód. 08254 (bacia) e código 1968C (tubo) ou equivalente técnico ","un",{"v":7,"d":"7.00"},null,null,"I1",null,"C"]
["03.01.710.09",null,"73911/1","SINAPI","Cuba em aço inox, dimensões 40 x 34 x 17 cm. Referência: Tramontina ou equivalente técnico normatizado. Conforme especificação Técnica.","un",{"v":20,"d":"20.00"},null,null,"I1",null,"C"]
["03.01.710.10",null,"15410.8.2.1","TCPO","Banheira para bebê em chapa de aço inoxidável tipo AISI-304 (liga 18/8), chapa 18, solda utilizada de argônio, acabamento polido fosco, nas dimensões de 70x45x20/23 cm. Referência: Hidronox ou equivalente técnico normatizado. Conforme especificação Técnica.","un",{"v":6,"d":"6.00"},null,null,"I1",null,"C"]
[]
["03.01.720",{"$nulls":3},"Metais sanitários (Fornecimento e instalação)"]
["03.01.720.01",null,"73949-7 ","SINAPI","Torneira para lavatório de mesa com sensor de movimento para sanitários. Referência: DOCOL – Docol Eletric Zenit cód. 00464806, acabamento cromado ou equivalente técnico. Conforme especificação Técnica.","un",{"v":224,"d":"224.00"},null,null,"I1",null,"C"]
["03.01.720.02",null,"73949-7 ","SINAPI","Torneira de mesa para Copa, acabamento cromado. Referência: Deca - linha Targa, 1167 C40 ou equivalente técnico normatizado. Conforme especificação Técnica.","un",{"v":20,"d":"20.00"},null,null,"I1",null,"C"]
["03.01.720.03",null," 73949/1","SINAPI","Torneira de uso geral (para tanque), acabamento cromado Referência:  DECA -  linha Standard, 1152 C39 ou equivalente técnico normatizado. Conforme especificação Técnica.","un",{"v":28,"d":"28.00"},null,null,"I1",null,"C"]
["03.01.720.04",null,"73795-7","SINAPI","Acabamento e base para válvula de descarga para mictório. Referência: Deca – Decamatic Eco, código 2573 C ou equivalente técnico. Conforme especificação Técnica.","un",{"v":39,"d":"39.00"},null,null,"I1",null,"C"]
["03.01.720.05",null,"73795-7","SINAPI","Acabamento e base para válvula de descarga para bacias sanitárias. Referência: Deca – Hydra Duo, código 2545.C.112 ou equivalente técnico.  Conforme especificação Técnica.","un",{"v":239,"d":"239.00"},null,null,"I1",null,"C"]
["03.01.720.06",null,"73795-7","SINAPI","Acabamento para válvula de descarga para bacias sanitárias para portadores de deficiência (P.N.E). Referência Docol Pressmatic Benefit, código 00184906 ou equivalente técnico.","un",{"v":54,"d":"54.00"},null,null,"I1",null,"C"]
["03.01.720.07",null," 9535","SINAPI","Chuveiro elétrico, com ducha manual, potência de 5500W, tensão de 220V, com 4 temperaturas de aquecimento, acabamento na cor branca. Referência: LORENZETTI Lorenducha ou equivalente técnico. Conforme especificação Técnica.","un",{"v":76,"d":"76.00"},null,null,"I1",null,"C"]
["03.01.720.08",null,9535,"SINAPI","Ducha higiênica 3T, com ducha manual, potência de 4000W, tensão de 220V, com 3 temperaturas de aquecimento, acabamento na cor branca. Referência Lorenzetti ou equivalente técnico. Conforme especificação Técnica.","un",{"v":6,"d":"6.00"},null,null,"I1",null,"C"]
["03.01.720.09",null,"73797-1","SINAPI","Acabamento para registro de pressão para chuveiro, acabamento cromado. Referência: Deca - linha Targa, código 4900.C40.PQ.CR ou equivalente técnico. Conforme especificação Técnica.","un",{"v":76,"d":"76.00"},null,null,"I1",null,"C"]
["03.01.720.10",null,"73795-7","SINAPI","Válvula de escoamento para tanque. Referência: Deca – código 1605.C114 ou equivalente técnico normatizado. Conforme especificação Técnica.","un",{"v":28,"d":"28.00"},null,null,"I1",null,"C"]
["03.01.720.11",null,"73795/1","SINAPI"," Válvula de escoamento para lavatórios. Referência: Deca – código 1601C ou equivalente técnico. Conforme especificação Técnica.","un",{"v":330,"d":"330.00"},null,null,"I1",null,"C"]
["03.01.720.12",null,"73795/1","SINAPI"," Válvula de escoamento para cubas de cozinha. Referência: Deca – código 1623C ou equivalente técnico.  Conforme especificação Técnica.","un",{"v":20,"d":"20.00"},null,null,"I1",null,"C"]
["03.01.720.13",null,"73949-7 ","SINAPI","Torneira para lavatório de mesa com sensor Pressmatic De Luxe. Referência: DOCOL – Linha Pressmatic cód. 17160006, acabamento cromado ou equivalente técnico. Conforme especificação Técnica.","un",{"v":104,"d":"104.00"},null,null,"I1",null,"C"]
[]
["03.01.730",{"$nulls":3},"Acessórios sanitários"]
["03.01.730.01",null,"15007.8.1.1","TCPO","Barra de apoio reta (horizontal) em tubo de aço inox, diâmetro de 1 ½”, com comprimento de 80cm. Referência: Teckinox, código TK 900–09 ou equivalente técnico.","un",{"v":122,"d":"122.00"},null,null,"I1",null,"C"]
["03.01.730.02",null,"15007.8.1.1","TCPO","Barra de apoio em \"U\" para o lavatório de coluna Deca, em tubo de aço inox, diâmetro de 1 ½”. Referência: Teckinox, código TK 970–09 ou equivalente técnico. ","un",{"v":47,"d":"47.00"},null,null,"I1",null,"C"]
["03.01.730.03",null,"15007.8.1.1","TCPO(PINI) ","Banco articulável para chuveiro com base em tubo de aço inox, diâmetro de 1½”, e assento em chapa de aço inox, AISI 304, tipo 18.8 perfurado, nas medidas de 50x45cm. Referência: Teckinox, código TK 900–09 ou equivalente técnico. ","un",{"v":3,"d":"3.00"},null,null,"I1",null,"C"]
["03.01.730.04",null,"74113/1","SINAPI","Assento plástico para bacia Sanitária convencional na cor branca. Referência: Deca - linha Targa, cód. AP01, cor GE17, ou equivalente técnico normatizado. Conforme especificação Técnica.","un",{"v":232,"d":"232.00"},null,null,"I1",null,"C"]
["03.01.730.05",null,"74113/1","SINAPI","Assento plástico para bacia Sanitária para portadores de deficiência. Referência: Deca -cód.AP.510 , cor GE17, ou equivalente técnico normatizado. Conforme especificação Técnica.","un",{"v":54,"d":"54.00"},null,null,"I1",null,"C"]
["03.01.730.06",null,"74113/1","SINAPI","Assento para bacia infantil. Referência: Celite – cód. 08987 ou equivalente técnico normatizado. Conforme especificação Técnica.","un",{"v":7,"d":"7.00"},null,null,"I1",null,"C"]
["03.01.730.07",null,"15007.8.1.1 ","TCPO","Barra de apoio para chuveiro em tubo de aço inox, diâmetro de 1 ½”, nas dimensões de 80x80cm. Referência: Teckinox, código TK 950–09 ou equivalente técnico. ","un",{"v":3,"d":"3.00"},null,null,"I1",null,"C"]
[]
["03.01.800",{"$nulls":3},"ACABAMENTOS E ARREMATES"]
[]
["03.01.800.01",null,"74049/1","SINAPI","Bancada em granito Branco Marfim polido com espessura de 2cm ou equivalente técnico, sua largura será de 63cm, as placas deverão ser uniformes, com faces planas e lisas e dimensões em conformidade com o projeto. Conforme especificação Técnica. ","m²",200.32,null,null,"I1",null,"C"]
[]
["03.01.800.03",{"$nulls":3},"Mão Francesa"]
["03.01.800.03.01",null,"15007.8.1.1","TCPO","Mão francesa, com espaçamento máximo de 1,00m, em aço inox, AISI 304, com acabamento escovado, perfil 30x10mm, nas dimensões de 30x20cm, chumbado na alvenaria com parafusos e buchas. Referência Feaferragens ou equivalente técnico. Conforme especificação Técnica. ","un",{"v":256,"d":"256.00"},null,null,"I1",null,"C"]
[]
["03.01.800.04",null,"10-14-73","SIURB","Saia em granito Branco Marfim polido com espessura de 2cm e altura de 20cm ou equivalente técnico. Conforme especificação Técnica. (SANITÁRIOS, COPAS E FRALDÁRIOS).","m²",332.69,null,null,"I1",null,"C"]
["03.01.800.05",null,"10-14-73","SIURB","Frontão em granito Branco Marfim polido com espessura de 2cm e altura de 20cm ou equivalente técnico. Conforme especificação Técnica. (SANITÁRIOS, FRALDÁRIOS, COPAS).","m²",351.82,null,null,"I1",null,"C"]
[]
["03.01.800.06",{"$nulls":3},"Prateleiras"]
["03.01.800.06.01",null,"74049/4","SINAPI","Prateleiras em granito polido Branco Marfim com espessura de 2 cm ou equivalente técnico, largura igual a 25 cm e comprimento de 60cm, conforme indicado em projeto. As prateleiras deverão ser uniformes, com faces planas e lisas. Conforme especificação Técnica.","m²",35.85,null,null,"I1",null,"C"]
["03.01.800.06.02",null,"74049/1","SINAPI","Prateleiras em granito Branco Marfim polido com espessura de 3cm, larguras de 45cm ou equivalente técnico. Conforme especificação Técnica.","m²",90.34,null,null,"I1",null,"C"]
[]
["03.01.800.07",null,50037,"NOVA","Bebedouro para 300 pessoas com gabinete e tampo em aço inox escovado com estrutura própria para fixação em parede, com depósito de água em aço inox, serpentina de cobre, 2 torneiras de tato em plástico injetado com protetor bocal, acionamento elétrico através de botões com sistema braille, filtro e pré-filtro internos e de fácil acesso. Referência IBBL BDF 300 ou equivalente técnico. Conforme especificação Técnica.","un",{"v":32,"d":"32.00"},null,null,"I1",null,"C"]
["03.01.800.08",null,50018,"NOVA","Batedores para carrinhos de bagagem serão em aço inox escovado diâmetro 2\", espessura da parede de 1,65mm, soldado em chapa de aço inox escovado, AISI 304, USG nº 3 (e=6,35mm), que por sua vez, será soldada em base metálica em chapa de aço inox, USG nº 3, nas dimensões de 10x10cm, chumbada no piso com chumbador tipo Parabolt. Conforme especificação Técnica.","m",{"v":637.7,"d":"637.70"},null,null,"I1",null,"C"]
["03.01.800.09",null,50017,"NOVA","Defensas metálicas serão em aço inox escovado diâmetro 3\", espessura da parede de 2,11mm, rebitadas em tubos de diâmetro 3½” do mesmo material, este por sua vez, será soldado em base metálica em chapa de aço inox, AISI 304, USG nº 3 (e=6,35mm), nas dimensões de 15x15cm, chumbada no piso com chumbador tipo Parabolt.","m",{"v":277.4,"d":"277.40"},null,null,"I1",null,"C"]
["03.01.800.10",null,50019,"NOVA","Divisores de fluxos compostos com cassete: (em plástico especial de alta resistência, com sistema de alto-encaixe), tubo (perfil em alumínio com estrias em toda sua extensão, para recepção de fita), base (massa composta com ferro fundido granulado – Cobertura PEAD: Polietileno de alta densidade), calota (estampada em alumínio), com fita cor preta. Referência: Easyline - linha Elegance cromado semi-brilho ou equivalente técnico. Conforme especificação Técnica.","un",{"v":346,"d":"346.00"},null,null,"I1",null,"C"]
["03.01.800.11",null,"74072/2","SINAPI","Corrimãos em perfis tubulares de aço galvanizado, com secção de 2”, pintado na cor branca, fixados na alvenaria por meio de apoios em chapa de aço SAC 41 e=3mm. Conforme especificação técnica. (ESCADAS ENCLAUSURADAS E GUARDA-CORPO). ","m",991.05,null,null,"I1",null,"C"]
["03.01.800.12",null,"74072/3","SINAPI","Os corrimãos das escadas abertas e dos guarda corpos em vidro serão executados em perfis tubulares de aço inox, AISI 304, com diâmetro de 1 ½”, espessura da parede de 1,65mm, com acabamento escovado, fixados nos guarda corpos em vidro laminado, com suporte de fixação de corrimãos em aço inox, padrão Walmetal ou equivalente técnico, conforme indicado em projeto. (ESCADAS ABERTAS).","m",{"v":1192.8899999999999,"d":"1,192.89"},null,null,"I1",null,"C"]
[]
["03.01.800.13",{"$nulls":3},"Arremate para alvenaria em placas compostas por duas chapas de cobertura em alumínio na cor branco."]
["03.01.800.13.01",null,"ARQ010","NOVA","Arremate para alvenaria em placas compostas por duas chapas de cobertura em alumínio na cor branco, com um núcleo de plástico e pintura PVDF 500, largura de 20cm para arremate de alvenarias revestidas em porcelanato, conforme detalhes em projeto, referência Alucobond – cor 101 White 16 ou equivalente técnico. Conforme especificação Técnica.","m²",134.33,null,null,"I1",null,"C"]
["03.01.800.13.02",null,"ARQ051","NOVA","Arremate para alvenaria em placas compostas por duas chapas de cobertura em alumínio na cor branco, com um núcleo de plástico e pintura PVDF 500, largura de 25cm para arremate de alvenarias revestidas em porcelanato, conforme detalhes em projeto, referência Alucobond – cor 101 White 16 ou equivalente técnico. Conforme especificação Técnica.","m²",{"v":30.1,"d":"30.10"},null,null,"I1",null,"C"]
[]
["03.01.800.14",null,"73908/1","SINAPI","Cantoneiras de abas iguais em aço inox escovado, AISI 304, dimensões de 2\"x2\"x1/4\", fixadas nas alvenarias com parafusos e buchas.","m",{"v":499.5,"d":"499.50"},null,null,"I1",null,"C"]
["03.01.800.15",null,"74073/2","SINAPI","Alçapão metálico nas dimensões de 220x110cm com perfis metálicos em “T” e “L” de 1 ¼” na estrutura da folha e barras chatas de 1 ¼” em eventuais travessas de reforço interno e chapa nº 14 nas almofadas.  Conforme especificação Técnica.","un",{"v":1,"d":"1.00"},null,null,"I1",null,"I"]
["03.01.800.16",null,"ARQ029","NOVA","Painéis duplos perfurados em aluzinc, cor azul-escuro, fixados sobre suportes de alumínio inseridos em tubos de alumínio extrudado. Referência “Aeroscreen duplo”, manual, com placas perfuradas padrão 103, cor 7019, Hunter Douglas, ou equivalente técnico normatizado. Conforme especificação técnica.","m²",{"v":65.7,"d":"65.70"},null,null,"I1",null,"I"]
["03.01.800.17",null,"ARQ011","NOVA","Fechamento dos pilares H em placas compostas por duas chapas de cobertura em alumínio na cor branco, com um núcleo de plástico e pintura PVDF 500, largura de 20cm para fechamento dos pilares, conforme detalhes em projeto, referência Alucobond – cor 101 White 16 ou equivalente técnico. As placas serão fixadas em cantoneiras de abas iguais em aço galvanizado, nas dimensões de 1”x1”x1/8”, chumbadas nos pilares com parafusos e buchas. Conforme especificação Técnica.","m²",188.03,null,null,"I1",null,"C"]
["03.01.800.18",null,"73933/3","SINAPI","Chapa em aço inox escovado, AISI 304, USG nº 14 (e=1,98mm), nas dimensões de 2000x1000mm, rebitadas na estrutura das escadas rolantes para vedação dos fundos ou rebitadas na estrutura do conector formando assim os portais nos acessos das salas de embarque ao conector, conforme indicado em projeto. Referência da chapa Coppermetal ou equivalente técnico. Conforme especificação Técnica.","m²",118.45,null,null,"I1",null,"C"]
["03.01.800.19",null,"80032","NOVA","Chapa em alumínio anodizado na cor natural, chapa lisa com espessura de 2,7mm, nas dimensões conforme modulação das esquadrias indicadas em projeto, rebitada no sistema de fechamento vertical tipo fachada-cortina para vedação das alvenarias. Referência da chapa Incometal ou equivalente técnico.  Conforme especificação Técnica.","m²",760.71,null,null,"I1",null,"C"]
["03.01.800.20",null,"73986/1","SINAPI","Fechamento em gesso composto por chapa Gypsum BR 12,5mm, modelo FGA com fixação através de arames galvanizados nº 18, com dimensões, alturas e ângulos variáveis, conforme indicado em projeto. Referência: Lafarge - Forro Gypsum Aramado FGA ou equivalente técnico. Conforme especificação Técnica.","m²",51.59,null,null,"I1",null,"C"]
[]
["03.01.800.21",{"$nulls":3},"Enchimento de EPS "]
["03.01.800.21.02",null,"ARQ012","NOVA","Placas de espuma de poliestireno (EPS) nas dimensões de 500x500mm e comprimento de 2000mm, para uso no enchimento","m²",{"v":103.33500000000001,"d":"103.34"},null,null,"I1",null,"C"]
[]
["03.01.800.22",{"$nulls":3},"Passagem sobre dutos"]
["03.01.800.22.01",null,"ARQ035","NOVA","A passagem sobre dutos será confeccionada em perfil de aço galvanizado, tipo “U”, nas dimensões de 6” e com comprimentos variáveis, chumbada no piso com chumbador tipo parabolt. Os perfis serão soldados e nas suas laterais serão instalados os degraus metálicos tipo DS 30/3, malha 25x100mm, h=45mm e L=800mm, no patamar superior será instalada grade metálica, tipo GS B4-404, malha 25x100mm, h=40mm e L=800mm, ambas serão padrão Selmec ou equivalente técnico, conforme detalhes de projeto. Serão instalados guarda corpo em tubo de aço galvanizado com diâmetro de 1½”, espessura de parede de 2mm soldados no perfil “U”. A passagem receberá pintura esmalte sintético fosco na cor grafite escuro (conforme item 7. PINTURAS).","un",{"v":39,"d":"39.00"},null,null,"I1",null,"C"]
[]
["03.01.800.23",{"$nulls":3},"Revestimento para caixa de Hidrante"]
["03.01.800.23.01",null,"80030","NOVA","Caixa metálica nas dimensões de 180x30x200cm, formada por perfis metálicos com dimensões variadas, com fechamento em compensados de madeira com espessura de 8mm, revestidos com chapa de aço inox, Na parte frontal serão instalados 02 portas de abrir em vidro laminado, espessura de 8mm, incolor, com aplicação de película jateada incolor, 02 puxadores em aço inox escovado, AISI 304, modelo retangular, perfil 20x10mm e altura de 30cm, padrão FeaFerragens ou equivalente técnico, conforme detalhes em projeto.","un",{"v":61,"d":"61.00"},null,null,"I1",null,"I"]
[]
["03.01.800.24",{"$nulls":3},"Montantes em Alumínio"]
["03.01.800.24.01",null,"ARQ036","NOVA","Tubo em alumínio anodizado na cor preta, nas dimensões de 50x25x1,5mm, altura de 650mm, rebitado na viga metálica para sustentação dos corrimãos em aço inox nas pontes de embarque, conforme indicado em projeto. Referência Alcoa ou equivalente técnico. ","un",{"v":126,"d":"126.00"},null,null,"I1",null,"I"]
[]
["03.01.900",{"$nulls":3},"Impermeabilização  "]
["03.01.900.01",null,"73971/1","SINAPI","Manta asfáltica elastomérica - Para a impermeabilização das lajes descobertas, calhas e áreas molhadas será utilizada manta asfáltica Betumanta da Betumat ou equivalente técnico, com 4 mm de espessura. Conforme especificação Técnica.","m²",{"v":2705.57,"d":"2,705.57"},null,null,"I1",null,"C"]
["03.01.900.02",null,5968,"SINAPI","Argamassa polimérica à base de cimentos especiais, aditivos minerais e resina acrílica para poço dos elevadores. Referência: VIAPLUS 1000 da \"VIAPOL\" ou equivalente técnico, incluindo regularização. Conforme especificação Técnica.","m²",97.21,null,null,"I1",null,"C"]
[]
["03.02.000",{"$nulls":3},"PAISAGISMO "]
[]
["03.02.100",{"$nulls":3},"Preparo do Solo para Plantio (Fornecimento e Execução)"]
[]
["03.02.100.01",{"$nulls":3},"Terra vegetal"]
["03.02.100.01.01",null,"02915.8.1.1 ","TCPO","Terra para plantio","m³",{"v":303.2,"d":"303.20"},null,null,"I1",null,"C"]
["03.02.100.01.02",null,"73883-1","SINAPI","Argila fina","m³",6.19,null,null,"I1",null,"C"]
[]
["03.02.200",{"$nulls":3},"Vegetação (Fornecimento e Execução)"]
[]
["03.02.200.01",{"$nulls":3},"Árvores e arbustos"]
["03.02.200.01.01",null,"73967/1","SINAPI","Chamaedora erumpens,Palmeirinha - Bambu, porte :1,50","un",{"v":91,"d":"91.00"},null,null,"I1",null,"C"]
["03.02.200.01.02",null,"73967/2 ","SINAPI","Copernicia prunifera,Carnaúba,  porte: 8,00","un",{"v":36,"d":"36.00"},null,null,"I1",null,"C"]
["03.02.200.01.03",null,"73967/2 ","SINAPI","Senna Spectabilis,São João, porte: 4,00","un",{"v":54,"d":"54.00"},null,null,"I1",null,"C"]
["03.02.200.01.04",null,"73967/2 ","SINAPI","Attalea speciosa,Babaçu, porte: 8,00","un",{"v":27,"d":"27.00"},null,null,"I1",null,"C"]
["03.02.200.01.05",null,"73967/2 ","SINAPI","Chorisia Glaziovii,Paineira Branca, porte: 6,00","un",{"v":4,"d":"4.00"},null,null,"I1",null,"C"]
["03.02.200.01.06",null,"73967/2 ","SINAPI","Cocos nucifera,Coco da Bahia, porte: 8,00","un",{"v":34,"d":"34.00"},null,null,"I1",null,"C"]
["03.02.200.01.07",null,"73967/1","SINAPI","Triplaris Brasiliana,Pau Formiga, porte: 5,00","un",{"v":9,"d":"9.00"},null,null,"I1",null,"C"]
["03.02.200.01.08",null,"73967/1","SINAPI","Tabebuia Caraiba,Ipê amarelo do cerrado,porte: 4,00","un",{"v":8,"d":"8.00"},null,null,"I1",null,"C"]
["03.02.200.01.13",null,"73967/1","SINAPI","Clusia fluminensis,Clúsia,porte:1,00","un",{"v":455,"d":"455.00"},null,null,"I1",null,"C"]
["03.02.200.01.14",null,"73967/1","SINAPI","Russelia Equistetiformis,Russélia Vermelha, porte: 0,60","un",{"v":313,"d":"313.00"},null,null,"I1",null,"C"]
["03.02.200.01.15",null,"73967/1","SINAPI","Asparagus densiflorus,Aspargo-Pendente, porte : 0,60","un",{"v":258,"d":"258.00"},null,null,"I1",null,"C"]
["03.02.200.01.19",null,"73967/1","SINAPI"," Anthurim affine,Antúrio de Pedra, porte : 0,60","un",{"v":66,"d":"66.00"},null,null,"I1",null,"C"]
["03.02.200.01.20",null,"73967/1","SINAPI"," Alocasia x amazonica,Punhal Malaio,porte: 0,60","un",{"v":84,"d":"84.00"},null,null,"I1",null,"C"]
["03.02.200.01.21",null,"73967/1","SINAPI","Philodendron bipinnatifidum \"nana\", Mini-guaimbê,porte: 0,40","un",{"v":70,"d":"70.00"},null,null,"I1",null,"C"]
["03.02.200.01.22",null,"73967/1","SINAPI","Acacia seyal,Árvore da goma arábica,  porte: 3","un",{"v":60,"d":"60.00"},null,null,"I1",null,"C"]
["03.02.200.01.23",null,"73967/1","SINAPI","Cycas circinalis,Cicas,  porte : 1,5","un",{"v":65,"d":"65.00"},null,null,"I1",null,"C"]
["03.02.200.01.24",null,"73967/1","SINAPI","Cycas revoluta,Cicas,  porte: 1","un",{"v":78,"d":"78.00"},null,null,"I1",null,"C"]
["03.02.200.01.25",null,"73967/1","SINAPI","Pandanus utilis,Pândano, porte: 4","un",{"v":44,"d":"44.00"},null,null,"I1",null,"C"]
["03.02.200.01.26",null,"73967/1","SINAPI","Allamanda Polyantha,Alamanda amarela, porte :0,80","un",{"v":1215,"d":"1,215.00"},null,null,"I1",null,"C"]
["03.02.200.01.27",null,"73967/1","SINAPI","Zâmia Pumila,Zâmia, porte: 0,60","un",{"v":70,"d":"70.00"},null,null,"I1",null,"C"]
[]
["03.02.200.02",{"$nulls":3},"FORRAÇÕES"]
["03.02.200.02.01",null,"73967/2 ","SINAPI","Zoysia japonica,Grama esmeralda,  porte: - , cova (m): 0,30, dist. Plant:-","m²",{"v":16480,"d":"16,480.00"},null,null,"I1",null,"C"]
["03.02.200.02.02",null,"73967/2 ","SINAPI","Circuligo capitulata,Circuligo,  porte: 0,50","un",{"v":1650,"d":"1,650.00"},null,null,"I1",null,"C"]
["03.02.200.02.03",null,"73967/2 ","SINAPI","Maranta Leuconeura \"Erythroneura\", Barriga de sapo rajada,porte: 0,15","un",{"v":4843,"d":"4,843.00"},null,null,"I1",null,"C"]
["03.02.200.02.04",null,"73967/2 ","SINAPI","Maranta Leuconeura \"Kerchoveana\",Barriga de sapo verde, porte: 0,15","un",{"v":6642,"d":"6,642.00"},null,null,"I1",null,"C"]
["03.02.200.02.05",null,"73967/2 ","SINAPI","Arachis repens,Amendoim rasteiro, porte: 0,15","un",{"v":235334,"d":"235,334.00"},null,null,"I1",null,"C"]
["03.02.200.02.06",null,"73967/2 ","SINAPI","Tradescantia zebrina purpusii,Lambari roxo, porte: 0,15","un",{"v":96133,"d":"96,133.00"},null,null,"I1",null,"C"]
["03.02.200.02.07",null,"73967/2 ","SINAPI","Hemerocallis Flava,Lirio amarelo, porte: 0,3","un",{"v":19674,"d":"19,674.00"},null,null,"I1",null,"C"]
["03.02.200.02.08",null,"73967/2 ","SINAPI","Aechmea Blanchetiana,Bromélia, porte: 0,4","un",{"v":3733,"d":"3,733.00"},null,null,"I1",null,"C"]
["03.02.200.02.09",null,"73967/2 ","SINAPI","Tradescantia spathacea,Abacaxi roxo, porte: 0,3","un",{"v":9150,"d":"9,150.00"},null,null,"I1",null,"C"]
[]
["03.02.300",{"$nulls":3},"DIVERSOS"]
["03.02.300.02",null,"02915.8.1.1","TCPO","Esterco de curral curtido","m³",46.75,null,null,"I1",null,"C"]
["03.02.300.03",null,"02915.8.1.1","TCPO","Calcário","kg",420.75,null,null,"I1",null,"C"]
["03.02.300.04",null,"02915.8.1.1","TCPO","Farinha de osso","kg",420.75,null,null,"I1",null,"C"]
["03.02.300.05",null,"02915.8.1.1","TCPO","NPK","kg",42.23,null,null,"I1",null,"C"]
["03.02.300.06",null,"ARQ052","NOVA","Transplantio de árvores","un",{"v":78,"d":"78.00"},null,null,"I1",null,"C"]
[]
["03.03.000",{"$nulls":3},"COMUNICAÇÃO VISUAL"]
[]
["03.03.100",{"$nulls":3},"Aplicações e Equipamentos "]
[]
["03.03.110",{"$nulls":3},"Totens (Fornecimento e Instalação)"]
[]
["03.03.110.01",{"$nulls":3},"Totem pequeno                                                                                                                                                                                                 "]
["03.03.110.01.01",null,"0445","NOVA","Totens Pequeno tipo TP-1, em chapa de aço galvanizado,  0,60x2,30m  com 01 placa retangular dupla face de 0,40x1,90m (Tipo 13)","un",{"v":23,"d":"23.00"},null,null,"I1",null,"C"]
[]
["03.03.120.02",{"$nulls":3},"Placas locacionais "]
["03.03.120.01.02",null,"VIS001","NOVA","Placa Locacional  Grande em chapa de aço galvanizado, 2,90 x 0,45m, com estrutura em tubo de aço galvanizado, 6x6cm (Tipo 05)","un",{"v":12,"d":"12.00"},null,null,"I1",null,"I"]
["03.03.120.02.01",null,"VIS002","NOVA","Placa Locacional  Pequena em chapa de aço galvanizado, 1,00 x 0,30m , com estrutura em tubo de aço galvanizado, 6x6cm (Tipo 06) ","un",{"v":57,"d":"57.00"},null,null,"I1",null,"I"]
["03.03.120.02.02",null,"VIS003","NOVA","Placa Locacional de Porta em chapa de aço galvanizado, 0,385 x 0,110 m, com estrutura em tubo de aço galvanizado,seção quadrada 2x2cm (Tipo 07) ","un",{"v":168,"d":"168.00"},null,null,"I1",null,"I"]
["03.03.120.02.03",null,"VIS004","NOVA","Placa Locacional Quadrada em chapa de aço galvanizado, 0,210 x 0,26m, com estrutura em tubo de aço galvanizado,seção quadrada 2x2cm (Tipo 08) ","un",{"v":140,"d":"140.00"},null,null,"I1",null,"I"]
["03.03.120.02.04",null,"VIS005","NOVA","Placa Locacional Bandeira Grande em chapa de aço galvanizado, 0,56 x 0,56m, com estrutura em tubo de aço galvanizado,seção quadrada 6x6cm (Tipo 10) ","un",{"v":58,"d":"58.00"},null,null,"I1",null,"I"]
[]
["03.03.120.03",{"$nulls":3},"Placas Direcionais"]
["03.03.120.03.01",null,"VIS006","NOVA","Placa Direcional Vertical em chapa de aço galvanizado, 2,00 x 0,96m, com estrutura em tubo de aço galvanizado,seção 8x8cm (Tipo 1) ","un",{"v":4,"d":"4.00"},null,null,"I1",null,"I"]
["03.03.120.03.02",null,"VIS007","NOVA","Placa Direcional Vertical Pequena em chapa de aço galvanizado, 1,16 x 0,30m, com estrutura em tubo de aço galvanizado,seção 6x6cm (Tipo 2) ","un",{"v":35,"d":"35.00"},null,null,"I1",null,"I"]
["03.03.120.03.03",null,"VIS008","NOVA","Placa Direcional Horizontal com 3 Réguas em chapa de aço galvanizado, 1,16 x 0,30m, com estrutura em tubo de aço galvanizado,seção 6x6cm (Tipo 3) ","un",{"v":16,"d":"16.00"},null,null,"I1",null,"I"]
["03.03.120.03.04",null,"VIS009","NOVA","Placa Direcional Horizontal com 2 Réguas em chapa de aço galvanizado, 1,16 x 0,30m, com estrutura em tubo de aço galvanizado,seção 6x6cm (Tipo 4) ","un",{"v":23,"d":"23.00"},null,null,"I1",null,"I"]
[]
["03.03.130",{"$nulls":3},"Placa de Elevador "]
["03.03.130.01",null,"VIS010","NOVA","Placa de Elevador em chapa de aço galvanizado, 0,30 x 0,25m, com estrutura em chapa de aço galvanizado 3mm (tipo 9)   ","un",{"v":26,"d":"26.00"},null,null,"I1",null,"I"]
[]
["03.03.130.02",{"$nulls":3},"Placa de Segurança "]
["03.03.130.02.01",null,"VIS011","NOVA","Placa de Segurança em chapa de aço galvanizado, 0,60 x 0,20m (Tipo 11) \n","un",{"v":46,"d":"46.00"},null,null,"I1",null,"I"]
[]
["03.03.140",{"$nulls":3},"Adesivo de Segurança"]
["03.03.140.01",null,"VIS012","NOVA","Adesivo de Segurança ( em caso de aplicação em vidro) (Tipo 12)","un",{"v":80,"d":"80.00"},null,null,"I1",null,"C"]
[]
["03.04.000",{"$nulls":3},"MOBILIÁRIO OPERACIONAL"]
[]
["03.04.110",{"$nulls":3},"Fornecimento e instalações de Balcões"]
["03.04.110.01",null,"0400","NOVA","Portinhola de abrir(Mo1),módulo de 80 cm de largura para uso entre balcões ou entre balcão e divisória. Produzido em MDF ou MDP de 20 mm de espessura revestidas, conforme detalhe de projeto ","un",{"v":49,"d":"49.00"},null,null,"I1",null,"C"]
["03.04.110.02",null,"0401","NOVA","Balcão Esquerdo BVRI /Gates / Apoio /Check in /ANVISA / Ministério Agrícola (Mo2): em tipo MDF com 20mm de espessura revestidas, conforme detalhe de projeto","un",{"v":112,"d":"112.00"},null,null,"I1",null,"C"]
["03.04.110.03",null,"0402","NOVA","Balcão Direito BVRI / Gates / Apoio / Check in / ANVISA / Ministério Agrícola (Mo3),em tipo MDF ou MDP com 20mm de espessura revestidas, conforme detalhe de projeto","un",{"v":106,"d":"106.00"},null,null,"I1",null,"C"]
["03.04.110.04",null,"80036A","NOVA","Cabine de Inspeção (I01), 1,50 x 1,50 m, em MDF ou MDP de 40 mm de espessura revestidas, conforme detalhe de projeto","un",{"v":3,"d":"3.00"},null,null,"I1",null,"I"]
[]
["03.05.000",{"$nulls":3},"URBANISMO"]
[]
["03.05.100.00",{"$nulls":3},"Alvenaria de Blocos Concreto"]
["03.05.100.01",null,"73998/6","SINAPI","Alvenaria de 19x19x39","m²",{"v":236.40400000000005,"d":"236.40"},null,null,"I1",null,"C"]
[]
["03.05.200",{"$nulls":3},"Revestimento de Piso"]
["03.05.200.01",null,"4 S 06 100 22 / 31","DNIT","Tinta bicomponente a base de resina acrílica pura modificada e catalisada, com micro esferas de vidro, na cor Branca (onde indicado no projeto), respeitando os padrões e tolerâncias do código de cores “MUNSELL”. Produto marca Hot Line ou equivalente técnico.","m²",{"v":1550.03,"d":"1,550.03"},null,null,"I1",null,"C"]
["03.05.200.02",null,72138,"SINAPI","Granito Verde Light Apicoado, placas de 45,7 x 45,7cm, acabamento polido e espessura igual a 2cm ou equivalente técnico, com rejunte composto por cimento, agregados minerais, pigmentos inorgânicos, polímeros e aditivos quiímicos, espessura de 7mm,cor cinza. Referência: Quartzolit ou equivalente técnico . Conforme especificação Técnica ","m²",{"v":3443.16,"d":"3,443.16"},null,null,"I1",null,"C"]
["03.05.200.03",null,"72136","SINAPI","Piso em agregados rochosos de alta resistência tipo KORODUR WH ou equivalente técnico, cor cinza, moldado in loco, com acabamento polido, em painéis de 50 x 50 cm referência MONTANA ou equivalente técnico. ","m²",566.99,null,null,"I1",null,"C"]
["03.05.200.04",null,"73808/1","SINAPI","Rodapé em Argamassa de Alta Resistência com altura de 10cm moldado in loco. Referência Montana Korodur WH ou equivalente técnico, Conforme especificação Técnica.","m",{"v":77.5,"d":"77.50"},null,null,"I1",null,"C"]
["03.05.200.05",null,73977,"SINAPI","Cimentado com acabamento áspero.","m²",{"v":2055.14,"d":"2,055.14"},null,null,"I1",null,"C"]
["03.05.200.06",null,72188,"SINAPI","Placa de borracha alto tráfego, antiderrapante, em superfície com relevos tronco-cônico, cor amarelo, placas nas dimensões 250x250x7mm. Referência: Plurigoma ou equivalente técnico. Conforme especificação Técnica.","m²",84.55,null,null,"I1",null,"C"]
["03.05.200.08",null,"73907/7","SINAPI","Lastro de Concreto","m²",72.01,null,null,"I1",null,"C"]
["03.05.200.09",null,"73977","SINAPI","Contrapiso Desempenado","m²",146.59,null,null,"I1",null,"C"]
["03.05.200.10",null,6051,"SINAPI","Regularização de Base","m²",146.59,null,null,"I1",null,"C"]
[]
["03.05.300.00",{"$nulls":3},"Revestimento de Parede"]
[]
["03.05.300.01",{"$nulls":3},"Chapisco"]
["03.05.300.01.01",null,"74161/1","SINAPI","Chapisco","m²",{"v":387.21760000000006,"d":"387.22"},null,null,"I1",null,"C"]
[]
["03.05.300.02",{"$nulls":3},"Emboço"]
["03.05.300.02.01",null,"73927/7 + 73545","SINAPI","Emboço","m²",{"v":387.21760000000006,"d":"387.22"},null,null,"I1",null,"C"]
[]
["03.05.300.03",{"$nulls":3},"Reboco"]
["03.05.300.03.01",null,"5995 + 6036","SINAPI","Reboco","m²",{"v":387.21760000000006,"d":"387.22"},null,null,"I1",null,"C"]
[]
["03.05.300.04",{"$nulls":3},"Pintura Acrílica Interiores e Exteriores"]
["03.05.300.04.01",null,"73954/2 E 74134/2 E 73751","SINAPI","Pintura acrílica semi-brilho para áreas internas, fabricação Suvinil linha Premium ou equivalente técnico, em no mínimo duas demãos, sobre superfície previamente preparada, na cor branca. Conforme especificação Técnica.","m²",{"v":193.34000000000003,"d":"193.34"},null,null,"I1",null,"C"]
["03.05.300.04.02",null,"73954/2 E 74134/2 E 73751","SINAPI","Pintura acrílica para fachada, fabricação Suvinil linha Fachadas ou equivalente técnico, em no mínimo duas demãos, sobre superfície previamente preparada, na cor branca. Conforme especificação Técnica.","m²",{"v":154.9288,"d":"154.93"},null,null,"I1",null,"C"]
[]
["03.05.300.05",{"$nulls":3},"Pintura Esmalte Sintético Fosco"]
["03.05.300.05.01",null,"73924/3","SINAPI","Tinta esmalte sintético fosco para superfícies metálicas, na cor grafite escuro. Referência Suvinil Esmalte Sintético Fosco ou equivalente técnico, em no mínimo duas demãos, sobre superfície previamente preparada, aplicação nas grades metálicas internas e externas ","m²",{"v":24.288,"d":"24.29"},null,null,"I1",null,"C"]
[]
["03.05.300.06",{"$nulls":3},"Verniz Hidrofugante"]
["03.05.300.06.01",null,"73978/1","SINAPI","Verniz Hidrofugante à base de silicone, Acqüella da Otto Baumgart ou equivalente técnico, à razão de 3 a 4 m²/litro. Conforme especificação Técnica.","m²",118.91,null,null,"I1",null,"C"]
[]
["03.05.400",{"$nulls":3},"Esquadrias"]
[]
["03.05.400.01",{"$nulls":3},"Portão duplo de abrir"]
["03.05.400.01.01",null,0,"NOVA","Tela galvanizada de malha quadrada 1”x1”. Fios de aço, bitola BWG 10 (3,4 mm) galvanizado com mínimo de 240 gramas de zinco por m². Poste de sustentação do portão externo: perfil quadrado 10x10 cm em chapa de aço dobrada, espessura 4 mm. Acabamento: primer óxido de chumbo. Requadro dos portões: Perfil retangular de 8x4 cm em chapa de aço dobrada, espessura 3 mm, zincado a fogo. Perfil “L” de chapa dobrada de 30x10x3 mm. Barra chata de 1’’ x 1’’ x 1/8’’ para fixação da tela sobre o perfil “L”. Tirantes com cabos de aço tensionados. Acabamento: galvanização e pintura em esmalte sintético, na cor cinza claro. 3 dobradiças em aço para cada folha do portão. Trinco: Tipo forcado ou êmbolo para permitir operação por ambos com olhal para cadeado. ","un",{"v":2,"d":"2.00"},null,null,"I1",null,"I"]
[]
["03.05.400.02",{"$nulls":3},"Grade Metálica"]
["03.05.400.02.01",null,73631,"SINAPI","Grade em chapa de aço galvanizado e fechamento em tela ondulada de abertura 2\" e fio 10, pintura esmalte sintético na cor grafite (G001). Ref.: Tecian ou equivalente técnico","m²",{"v":10.080000000000002,"d":"10.08"},null,null,"I1",null,"C"]
["03.05.400.02.02",null,73631,"SINAPI","Grade em chapa de aço galvanizado e fechamento em tela ondulada de abertura 2\" e fio 10, pintura esmalte sintético na cor grafite (G005). Ref.: Tecian ou equivalente técnico","m²",{"v":17.568,"d":"17.57"},null,null,"I1",null,"C"]
[]
["03.05.400.03",{"$nulls":3},"Gradil"]
["03.05.400.03.01",null,0,"NOVA","Malhas retangulares 65x132mm. Estruturalmente composto por barras chatas verticais 25x3mm e arames redondos horizontais Ø 4.80mm. 3.9.1.3 - Moldura em perfil chato de aço galvanizado 30x4.80mm. Pilares de fixação em ferro chato laminado 76x8mm. Acabamento em pintura eletrostática em poliéster na cor verde. Referência: Metalgrade Artis ( módulos de 1,72x2,17 m ) ou equivalente técnico.","m²",288.92,null,null,"I1",null,"C"]
[]
["03.05.400.04",{"$nulls":3},"Alambrado"]
["03.05.400.04.01",null,"73787-1","SINAPI","Tela galvanizada, Calha quadrangular 2\"x2\", fio 10, fixados em montantes tubular de ferro 3\". Os montantes (módulos de 2,60x2,60cm) serão envoltos por arame galvanizado, fio 10. Na parte superior serão instalados 3 fios de arame farpados e=1,60mm, torção alternada, sustentados, por tubo de ferro galvanizado 1/2\"","m²",373.01,null,null,"I1",null,"C"]
[]
["03.05.500",{"$nulls":3},"Acessórios"]
[]
["03.05.500.01",{"$nulls":3},"Batedor de Carrinhos"]
["03.05.500.01.01",null,50018,"NOVA","Batedores para carrinhos de bagagem serão em aço inox escovado diâmetro 2\", espessura da parede de 1,65mm, soldado em chapa de aço inox escovado, AISI 304, USG nº 3 (e=6,35mm), que por sua vez, será soldada em base metálica em chapa de aço inox, USG nº 3, nas dimensões de 10x10cm, chumbada no piso com chumbador tipo Parabolt. Conforme especificação Técnica.","m",212.48,null,null,"I1",null,"C"]
[]
["03.05.500.02",{"$nulls":3},"Corrimão "]
["03.05.500.02.01",null,"74072/2","SINAPI","Aço inox escovado diâmetro 2\", espessura da parede de 1,65mm, parafusadas em tubos de diâmetro 2 ½” do mesmo material, este por sua vez, será soldado em base metálica em chapa de aço inox, AISI 304, USG nº 3 (e=6,35mm), nas dimensões de 15x15cm, chumbada no piso com chumbador tipo Parabolt. (PNE)","m",49.77,null,null,"I1",null,"I"]
[]
["03.05.500.03",{"$nulls":3},"Guarda-corpo "]
["03.05.500.03.01",null,73631,"SINAPI","Perfis tubulares de aço inox, AISI 304, com diâmetro de 2” com espessura da parede de 1,65mm e 3” com espessura da parede de 2,11mm, com acabamento escovado, soldados em chapa de aço inox escovado, AISI 304, USG nº 3 (e=6,35mm) com dimensões variáveis posicionados a cada 1,50m, que por sua vez será soldada em base metálica em chapa de aço inox, USG nº 3, nas dimensões de 15x15cm, chumbada no piso com chumbador tipo Parabolt, conforme indicado em projeto.","m",285.37,null,null,"I1",null,"C"]
[]
["03.05.500.04",{"$nulls":3},"Bancos"]
["03.05.500.04.01",null,"AUXILIARES","SINAPI","Concreto fck15, malha de 10x10cm, com ferros de 3/16” e espessura de 10cm apoiados sobre alvenaria de blocos de concreto de 14x19x30cm após sua cura receberá pintura em verniz hidrofugante, referência Acqüella da Otto Baumgart ou equivalente técnico.","m²",{"v":38.112,"d":"38.11"},null,null,"I1",null,"C"]
[]
["03.05.500.05",{"$nulls":3},"Floreiras"]
["03.05.500.05.01",null,"73998/1","SINAPI","Bloco de concreto, nas dimensões de 9cmx19cmx39cm, revestidos em pastilha cerâmica 9,5x 9,5cm acetinada cor neve. Referência: Portobello - Linha Arquiteto Design ARQ NEVE, Portobello ou equivalente técnico.","m²",{"v":205.15599999999998,"d":"205.16"},null,null,"I1",null,"C"]
["03.05.500.05.02",null,"73667 ","SINAPI","Pastilha cerâmica 9,5x9,5cm acetinada cor branca. Referência: Portobello - Linha Arquiteto Design ARQ NEVE, Portobello ou equivalente técnico . Conforme especificação Técnica.","m²",{"v":231.5174,"d":"231.52"},null,null,"I1",null,"C"]
[]
["03.05.500.06",{"$nulls":3},"Lixeira"]
["03.05.500.06.01",null,"URB002","NOVA","Polietileno, com proteção UV, na cor vermelha, suspensa por perfil tubular de aço carbono, com pintura epóxi, podendo ser parafusada a superfície. Referência: Artplan ou equivalente técnico.","un",{"v":6,"d":"6.00"},null,null,"I1",null,"C"]
[]
["03.05.500.07",{"$nulls":3},"Impermeabilização"]
["03.05.500.07.01",null,"73971/1","SINAPI","Manta asfáltica elastomérica - Para a impermeabilização das lajes descobertas, calhas e áreas molhadas será utilizada manta asfáltica Betumanta da Betumat ou equivalente técnico, com 4 mm de espessura. Conforme especificação Técnica.","m²",278.73,null,null,"I1",null,"C"]
[]
["03.05.600.00",{"$nulls":3},"Cobertura"]
[]
["03.05.600.01",{"$nulls":3},"Telhas"]
["03.05.600.01.01",null,0,"NOVA","Cobertura de telha zipada simples em alumínio, com acabamento em pintura a pó, eletrostática, anti-reflexiva na cor branca (RAL 9003), com painel (bandeja perfilada). Referência: Bemo do Brasil ou equivalente técnico. Conforme especificação Técnica.","m²",{"v":37.4312,"d":"37.43"},null,null,"I1",null,"C"]
[]
["03.05.600.02",{"$nulls":3},"Elemento Vazado de concreto "]
["03.05.600.02.01",null,"73937/5","SINAPI","Elemento vazado de concreto, tipo veneziana, dimensões de 39 x 39 x 8cm. Referência: Neo Rex – Ref. 62B8 ou equivalente técnico. Conforme especificação Técnica.","m²",{"v":108.8,"d":"108.80"},null,null,"I1",null,"C"]
[]
["03.05.600.03",{"$nulls":3},"Rufos em alumínio"]
["03.05.600.03.01",null,72108,"SINAPI","Rufo em alumínio pintado, nas dimensões de 30cm de largura e comprimento variável, espessura mínima de 1mm, na cor branca. Ref. Bemo do Brasil ou equivalente técnico, conforme especificação técnica.","m",{"v":7.268000000000001,"d":"7.27"},null,null,"I1",null,"C"]
[]
["03.05.600.04",{"$nulls":3},"Rufos Chapéus"]
["03.05.600.04.01",null,72109,"SINAPI","Rufo chapéu em painel de alumínio composto (ACM) na cor cinza escovado L=0,38","m²",{"v":13.8092,"d":"13.81"},null,null,"I1",null,"C"]
[]
[{"$nulls":4},"TOTAL ITEM 03.00.000"]
[]
["04.00.000",{"$nulls":3},"FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS"]
[]
["04.01.000",{"$nulls":3},"FUNDAÇÕES"]
[]
["04.01.100",{"$nulls":3},"Escavação de Valas - Itens 2 e 3 da FZ.01/304.92/04582"]
["04.01.100.02",null," 3062","SINAPI","Escavação Mecanizada","m³",{"v":25544,"d":"25,544.00"},null,null,"I6",null,"C"]
["04.01.100.03",null," 74016/1","SINAPI","Regularização e Apiloamento de fundo de vala","m²",{"v":5716,"d":"5,716.00"},null,null,"I1",null,"C"]
["04.01.100.04",null," 74015","SINAPI","Reaterro Compactado","m³",{"v":19494,"d":"19,494.00"},null,null,"I1",null,"C"]
[]
["04.02.000",{"$nulls":3},"FUNDAÇÕES PROFUNDAS"]
[]
["04.02.100",{"$nulls":3},"Estacas Moldadas no Local - Itens 4 e 5 da ET: FZ.01/304.92/04582"]
[]
["04.02.160",{"$nulls":3},"Estaca Tipo \"Micro Estaca Injetada\", inclui mobilização de mão de obra e equipamentos, perfuração, fornecimento e aplicação de materiais (concreto e aço) - Item 6 da ET: FZ.01/304.92/04582"]
["04.02.160.01",null,"0001","NOVA","Micro Estaca Injetada com diâmetro de 100 mm, conforme especificado (CONTENÇÃO)","m",{"v":5240,"d":"5,240.00"},null,null,"I1",null,"C"]
["04.02.160.02",null,"0002","NOVA","Micro Estaca Injetada com diâmetro de 150 mm, conforme especificado (CONTENÇÃO)","m",{"v":3930,"d":"3,930.00"},null,null,"I1",null,"C"]
[]
["04.02.120",{"$nulls":3},"Preparo de cabeças de estaca, inclusive arrasamento - Itens 4.4, 5.4 e 6.4 da ET: FZ.01/304.92/04582"]
["04.02.120.03",null,"72820","SINAPI","Preparo de Cabeças de Micro Estacas com diâmetro de 100 mm (CONTENÇÃO)","un",{"v":524,"d":"524.00"},null,null,"I1",null,"C"]
["04.02.120.04",null,"72820","SINAPI","Preparo de Cabeças de Micro Estacas com diâmetro de 150 mm (CONTENÇÃO)","un",{"v":524,"d":"524.00"},null,null,"I1",null,"C"]
["04.02.120.05",null,"72820","SINAPI","Preparo de Cabeças de Estacas com diâmetro de 300 mm","un",{"v":494,"d":"494.00"},null,null,"I1",null,"C"]
["04.02.120.06",null,"72820","SINAPI","Preparo de Cabeças de Estacas com diâmetro de 400 mm","un",{"v":364,"d":"364.00"},null,null,"I1",null,"C"]
["04.02.120.07",null,"72820","SINAPI","Preparo de Cabeças de Estacas com diâmetro de 400 mm (CONTENÇÃO)","un",{"v":444,"d":"444.00"},null,null,"I1",null,"C"]
["04.02.120.08",null,"72820","SINAPI","Preparo de Cabeças de Estacas com diâmetro de 500 mm","un",{"v":96,"d":"96.00"},null,null,"I1",null,"C"]
["04.02.120.09",null,"72820","SINAPI","Preparo de Cabeças de Estacas com diâmetro de 800 mm","un",{"v":457,"d":"457.00"},null,null,"I1",null,"C"]
["04.02.120.10",null,"72820","SINAPI","Preparo de Cabeças de Estacas Raiz com diâmetro de 410 mm","un",{"v":73,"d":"73.00"},null,null,"I1",null,"C"]
[]
["04.02.130",{"$nulls":3},"Prova de carga estática - Anexo A da ET: FZ.01/304.92/04582"]
["04.02.130.03",null,"0003","NOVA","Prova de Carga Estática p/ Micro Estaca Injetada c/ diâmetro de 100 mm (CONTENÇÃO)","un",{"v":1,"d":"1.00"},null,null,"I1",null,"C"]
["04.02.130.04",null,"0004","NOVA","Prova de Carga Estática p/ Micro Estaca Injetada c/ diâmetro de 150 mm (CONTENÇÃO)","un",{"v":1,"d":"1.00"},null,null,"I1",null,"C"]
["04.02.130.05",null,"0005","NOVA","Prova de Carga Estática p/ Estaca Hélice Contínua c/ diâmetro de 300 mm","un",{"v":1,"d":"1.00"},null,null,"I1",null,"C"]
["04.02.130.06",null,"0006","NOVA","Prova de Carga Estática p/ Estaca Hélice Contínua c/ diâmetro de 400 mm (FUNDAÇÃO)","un",{"v":1,"d":"1.00"},null,null,"I1",null,"C"]
["04.02.130.07",null,"0006","NOVA","Prova de Carga Estática p/ Estaca Hélice Contínua c/ diâmetro de 400 mm (CONTENÇÃO)","un",{"v":1,"d":"1.00"},null,null,"I1",null,"C"]
["04.02.130.08",null,"0007","NOVA","Prova de Carga Estática p/ Estaca Hélice Contínua c/ diâmetro de 500 mm","un",{"v":1,"d":"1.00"},null,null,"I1",null,"C"]
["04.02.130.09",null,"0008","NOVA","Prova de Carga Estática p/ Estaca Hélice Contínua c/ diâmetro de 800 mm","un",{"v":1,"d":"1.00"},null,null,"I1",null,"C"]
["04.02.130.10",null,"80033","NOVA","Prova de Carga Estática p/ Estaca Raiz c/ diâmetro de 410 mm","un",{"v":1,"d":"1.00"},null,null,"I1",null,"C"]
[]
["04.02.150",{"$nulls":3},"Teste de Integridade da estaca (PIT) - Anexo B da ET: FZ.01/304.92/04582"]
["04.02.150.02",null,"0009","NOVA","Teste de Integridade para Micro Estaca Injetada (PIT) (CONTENÇÃO)","un",{"v":105,"d":"105.00"},null,null,"I1",null,"C"]
["04.02.150.03",null,"0010","NOVA","Teste de Integridade para Estaca Hélice Contínua (PIT) (CONTENÇÃO)","un",{"v":44,"d":"44.00"},null,null,"I1",null,"C"]
["04.02.150.04",null,"0010","NOVA","Teste de Integridade para Estaca Hélice Contínua (PIT)","un",{"v":141,"d":"141.00"},null,null,"I1",null,"C"]
["04.02.150.05",null,"80034","NOVA","Teste de Integridade para Estaca Raiz (PIT) (CONTENÇÃO)","un",{"v":7,"d":"7.00"},null,null,"I1",null,"C"]
[]
["04.02.170",{"$nulls":3},"Estaca Tipo \"Hélice Contínua\", inclui mobilização de mão de obra e equipamentos, perfuração, fornecimento e aplicação de materiais (concreto e aço) - Item 4 da ET: FZ.01/304.92/04582"]
["04.02.170.01",null,"0011","NOVA","Estaca Hélice Contínua com diâmetro de 300 mm para 35tf, conforme especificado","m",{"v":7410,"d":"7,410.00"},null,null,"I1",null,"C"]
["04.02.170.02",null,"0012","NOVA","Estaca Hélice Contínua com diâmetro de 400 mm para 60tf, conforme especificado ","m",{"v":6686,"d":"6,686.00"},null,null,"I1",null,"C"]
["04.02.170.03",null,"0012A","NOVA","Estaca Hélice Contínua com diâmetro de 400 mm para 5,4tf, conforme especificado (CONTENÇÃO)","m",{"v":3374,"d":"3,374.00"},null,null,"I1",null,"C"]
["04.02.170.04",null,"0013","NOVA","Estaca Hélice Contínua com diâmetro de 500 mm para 95tf, conforme especificado","m",{"v":1728,"d":"1,728.00"},null,null,"I1",null,"C"]
["04.02.170.05",null,"0014","NOVA","Estaca Hélice Contínua com diâmetro de 800 mm para 250tf, conforme especificado","m",{"v":10054,"d":"10,054.00"},null,null,"I1",null,"C"]
[]
["04.02.180",{"$nulls":3},"Estaca Tipo \"Raiz\", inclui mobilização de mão de obra e equipamentos, perfuração, fornecimento e aplicação de materiais (concreto e aço) - Item 5 da ET: FZ.01/304.92/04582"]
["04.02.180.01",null,"80035A","NOVA","Estaca Raiz com diâmetro de 410 mm para 5,4tf, conforme especificado (CONTENÇÃO)","m",{"v":555,"d":"555.00"},null,null,"I1",null,"C"]
[]
["04.02.210",{"$nulls":3},"Lastro (Fornecimento e Execução) - Item 3.10 da ET: FZ.01/302.92/04619"]
["04.02.210.01",null,"ensaios d","SINAPI","Fornecimento, transporte, lançamento, adensamento, acabamento e cura - Lastro de Concreto  (fck=10MPa)","m³",{"v":320,"d":"320.00"},null,null,"I1",null,"C"]
[]
["04.02.220",{"$nulls":3},"Formas (Fornecimento e Execução) - Itens 3.3, 3.8 e 3.11 da ET: FZ.01/302.92/04619"]
["04.02.220.01",null,"74007/1","SINAPI","Forma plana comum p/ fundações","m²",{"v":25395,"d":"25,395.00"},null,null,"I1",null,"C"]
[]
["04.02.230",{"$nulls":3},"Armadura (Fornecimento e Execução) - Itens 3.2 e 3.9 da ET: FZ.01/302.92/04619"]
["04.02.230.01",null," 74254/1","SINAPI","Fornecimento, Corte,  Dobra e Montagem de Aço CA-50","kg",{"v":597028,"d":"597,028.00"},null,null,"I1",null,"C"]
[]
["04.02.240",{"$nulls":3},"Concreto (Fornecimento e Execução) - Item 3.10 da ET: FZ.01/302.92/04619"]
["04.02.240.02",null,"saios de concreto S","SINAPI","Fornecimento e Aplicação de Concreto (fck=35MPa)","m³",{"v":7601,"d":"7,601.00"},null,null,"I1",null,"C"]
[]
["04.02.250",{"$nulls":3},"Concreto Projetado (Fornecimento e Execução) - Item 7 da ET: FZ.01/304.92/04582"]
["04.02.250.01",null,"ado ensai","SINAPI","Concreto projetado para contenção/paramento (fck=20MPa)","m³",{"v":170,"d":"170.00"},null,null,"I1",null,"C"]
[]
["04.03.000",{"$nulls":3},"ESTRUTURAS DE CONCRETO"]
[]
["04.03.100",{"$nulls":3},"Concreto Armado "]
[]
["04.03.110",{"$nulls":3},"Formas (Fornecimento e Execução) - Itens 3.3, 3.8 e 3.11 da ET: FZ.01/302.92/04619"]
["04.03.110.01",null,72830,"SINAPI","Forma plana para estruturas de concreto, fornecimento e aplicação","m²",{"v":67332,"d":"67,332.00"},null,null,"I1",null,"C"]
[]
["04.03.120",{"$nulls":3},"Armadura (Fornecimento e Execução) - Itens 3.2 e 3.9 da ET: FZ.01/302.92/04619"]
["04.03.120.01",null," 74254/1","SINAPI","Fornecimento, Corte,  Dobra e Montagem de Aço CA-50","kg",{"v":1463241,"d":"1,463,241.00"},null,null,"I1",null,"C"]
[]
["04.03.130",{"$nulls":3},"Concreto (Fornecimento e Execução) - Item 3.10 da ET: FZ.01/302.92/04619"]
["04.03.130.02",null,"saios de concreto S","SINAPI","Fornecimento e Aplicação de Concreto (fck=35MPa)","m³",{"v":16677,"d":"16,677.00"},null,null,"I1",null,"C"]
[]
["04.03.200",{"$nulls":3},"Concreto Protendido "]
[]
["04.03.210",{"$nulls":3},"Armadura de Protensão (Fornecimento e Execução) - Itens 3.2 e 3.16 da ET: FZ.01/302.92/04619"]
["04.03.210.01",null,"2 S 03 990 04","DNIT","Fornecimento e Aplicação Armadura de aço protendido CP-190 RB","kg",{"v":333194,"d":"333,194.00"},null,null,"I1",null,"C"]
["04.03.210.03",null," 2 S 03 999 04 ","DNIT","Ancoragens p/ peças protendidas (12 f 12,7mm)                                                                                                                                                               ","un",{"v":1296,"d":"1,296.00"},null,null,"I1",null,"C"]
[]
["04.03.300",{"$nulls":3},"Diversos "]
[]
["04.03.310",{"$nulls":3},"Juntas de Dilatação (Fornecimento e Execução) - Item 3.14 da ET: FZ.01/302.92/04619"]
["04.03.310.04",null,"74121","SINAPI","Mastique elástico, espessura 20mm, conforme especificacão","m",{"v":1486,"d":"1,486.00"},null,null,"I1",null,"C"]
[]
["04.03.320",{"$nulls":3},"Lajes pré-moldadas (Fornecimento e Execução) - Item 3.12 da ET: FZ.01/302.92/04619"]
["04.03.320.01",null,"03415.8.1.3","TCPO","Painel treliçado h=16cm com EPS (3cm pré-laje + 9cm EPS + 4cm capa), pp=225kg/m², S/C=600kg/m²","m²",{"v":43305,"d":"43,305.00"},null,null,"I1",null,"C"]
[]
["04.03.330",{"$nulls":3},"Concreto Magro (Fornecimento e Execução) - Item 3.10 da ET: FZ.01/302.92/04619"]
["04.03.330.01",{"$nulls":3},"Fornecimento, transporte, lançamento, adensamento, acabamento e cura - lastro de concreto  Fck = 10 Mpa","m³",{"v":70,"d":"70.00"},null,null,"I1",null,"C"]
[]
["04.03.310",{"$nulls":3},"Juntas Tipo Jeene ou equivalente técnico - Item 3.14 da ET: FZ.01/302.92/04619"]
["04.03.310.01",null,"0307","NOVA","Junta Jeene JJ 2030 FW ou equivalente técnico","m",{"v":458,"d":"458.00"},null,null,"I1",null,"C"]
[]
["04.04.000",{"$nulls":3},"ESTRUTURAS METÁLICAS - LOTE 2 - TPS"]
[]
["04.04.100",{"$nulls":3},"Estrutura Metálica Completa - TPS (Fornecimento e Instalação)"]
["04.04.100.01",null,"0285A","NOVA","Estrutura Metálica Completa (Perfis tubulares, Perfis, Laminados, Chapas) em Aço Galvanizado sem pintura, conforme especificação técnica, incluindo fabricação, armazenagem, montagem, inspeção e fiscalização e Estrutura auxiliar para fechamentos, conforme especificação técnica.","kg",{"v":510767,"d":"510,767.00"},null,null,"I1",null,"C"]
["04.04.100.02",null,"0285","NOVA","Estrutura Metálica Completa (Perfis tubulares, Perfis, Laminados, Chapas) em Aço Galvanizado com pintura de acabamento conforme especificação técnica, incluindo fabricação, armazenagem, montagem, inspeção e fiscalização e Estrutura auxiliar para fechamentos, conforme especificação técnica.","kg",{"v":845275,"d":"845,275.00"},null,null,"I1",null,"C"]
[]
[{"$nulls":4},"TOTAL ITEM 04.00.000"]
[]
["05.00.000",{"$nulls":3},"INFRAESTRUTURA"]
[]
["05.01.000",{"$nulls":3},"TERRAPLENAGEM"]
[]
[{"$nulls":4},"LADO AR"]
[{"$nulls":4},"AMPLIAÇÃO DO PÁTIO DE AERONAVES E VIA DE SERVIÇO DO TPS"]
[]
["05.01.100",{"$nulls":3},"Limpeza e Preparo da Área"]
["05.01.100.01",null,"73859/1","SINAPI","Limpeza do terreno, inclusive camada vegetal até 0.20 m de profundidade","m²",{"v":12224,"d":"12,224.00"},null,null,"I6",null,"C"]
["05.01.100.02",null,"74140/2","SINAPI","Carga de Material de limpeza                                                                                                                                                                ","m³",{"v":2445,"d":"2,445.00"},null,null,"I6",null,"C"]
[]
["05.01.100.03",{"$nulls":3},"Demolição de Pavimento "]
["05.01.100.03.01",null,72949,"SINAPI","Demolição de pavimento asfáltico","m³",{"v":293,"d":"293.00"},null,null,"I1",null,"C"]
["05.01.100.03.02",null,"5 S 04 999 08","DNIT","Demolição de concreto armado","m³",{"v":124,"d":"124.00"},null,null,"I1",null,"C"]
["05.01.100.03.03",null,"3S 02 902 00","DNIT","Escavação de camada granular","m³",{"v":1053,"d":"1,053.00"},null,null,"I1",null,"C"]
["05.01.100.03.04",null,"73801-1","SINAPI","Escavação/Demolição de camada cimentada","m³",{"v":49,"d":"49.00"},null,null,"I1",null,"C"]
[]
["05.01.100.04",{"$nulls":3},"Bota-fora"]
["05.01.100.04.01",null,"1 A 00 001 05","DNIT","Bota-fora de material escavado e de limpeza","m³",{"v":45452,"d":"45,452.00"},null,null,"I6",null,"C"]
["05.01.100.04.02",null,"74207/1","SINAPI","Bota-fora de material de demolição de pavimentos","m³",{"v":1519,"d":"1,519.00"},null,null,"I1",null,"C"]
[]
["05.01.100.05",{"$nulls":3},"Regularização do Subleito (Fornecimento e Execução)"]
["05.01.100.05.01",null,"72961","SINAPI","Regularização do Subleito","m²",{"v":5941.87,"d":"5,941.87"},null,null,"I6",null,"C"]
[]
["05.01.200",{"$nulls":3},"Cortes "]
["05.01.200.01",null,"2 S 01 100 22 ","DNIT","Escavação, carga e descarga de material de 1ª e 2ª cat.","m³",{"v":84729,"d":"84,729.00"},null,null,"I6",null,"C"]
[]
["05.01.300",{"$nulls":3},"Aterro Compactado "]
["05.01.300.01",null,"2 S 01 510 00","DNIT","Aterro Compactado, GC >= 95%  Proctor Modificado","m³",{"v":39919,"d":"39,919.00"},null,null,"I6",null,"C"]
[]
["05.01.400",{"$nulls":3},"Transporte e Lançamento de Material"]
["05.01.400.01",null,"1 A 00 001 05","DNIT","Transporte de Material de 1ª e 2ª cat até de 1 km - compensação dentro dos lotes 2 e 4","m³xkm",{"v":43910.9,"d":"43,910.90"},null,null,"I6",null,"C"]
["05.01.400.02",null,"1 A 00 001 05","DNIT","Transporte de material de limpeza e excedente de escavação para bota-fora - 14 km","m³xkm",{"v":636328,"d":"636,328.00"},null,null,"I6",null,"C"]
["05.01.400.03",null,"1 A 00 001 05","DNIT","Transporte do material de demolição e fresagem, para área de bota-fora. (DMT = 15 km)","m³xkm",{"v":22785,"d":"22,785.00"},null,null,"I1",null,"C"]
[]
[{"$nulls":4},"ÁREA DE EQUIPAMENTOS DE RAMPA"]
[]
["05.01.100",{"$nulls":3},"Limpeza e Preparo da Área"]
["05.01.100.01",null,"73859/1","SINAPI","Limpeza do terreno, inclusive camada vegetal até 0.20 m de profundidade","m²",{"v":4717,"d":"4,717.00"},null,null,"I6",null,"C"]
["05.01.100.02",null,"74140/2","SINAPI","Carga de Material de limpeza                                                                                                                                                                ","m³",{"v":943,"d":"943.00"},null,null,"I6",null,"C"]
[]
["05.01.100.03",{"$nulls":3},"Demolição de Pavimento "]
["05.01.100.03.02",null,"5 S 04 999 08","DNIT","Demolição de concreto armado","m³",{"v":279,"d":"279.00"},null,null,"I1",null,"C"]
["05.01.100.03.08",null,"73801-1","SINAPI","Demolição de piso cimentado","m³",{"v":174,"d":"174.00"},null,null,"I1",null,"C"]
[]
["05.01.100.04",{"$nulls":3},"Bota-fora"]
["05.01.100.04.01",null,"1 A 00 001 05","DNIT","Bota-fora de material escavado e de limpeza","m³",{"v":979,"d":"979.00"},null,null,"I6",null,"C"]
["05.01.100.04.02",null,"74207/1","SINAPI","Bota-fora de material de demolição de pavimentos","m³",{"v":453,"d":"453.00"},null,null,"I1",null,"C"]
[]
["05.01.100.05",{"$nulls":3},"Regularização do Subleito (Fornecimento e Execução)"]
["05.01.100.05.01",null,"72961","SINAPI","Regularização do Subleito","m²",{"v":1405.39,"d":"1,405.39"},null,null,"I6",null,"C"]
[]
["05.01.200",{"$nulls":3},"Cortes "]
["05.01.200.01",null,"2 S 01 100 22 ","DNIT","Escavação, carga e descarga de material de 1ª e 2ª cat.","m³",{"v":706,"d":"706.00"},null,null,"I6",null,"C"]
[]
["05.01.300",{"$nulls":3},"Aterro Compactado "]
["05.01.300.01",null,"2 S 01 510 00","DNIT","Aterro Compactado, GC ≥ 95%  Proctor Modificado","m³",{"v":670,"d":"670.00"},null,null,"I6",null,"C"]
[]
["05.01.400",{"$nulls":3},"Transporte e Lançamento de Material"]
["05.01.400.01",null,"1 A 00 001 05","DNIT","Transporte de Material de 1ª e 2ª cat até de 1 km - compensação dentro dos lotes 2 e 4","m³xkm",{"v":737.0000000000001,"d":"737.00"},null,null,"I6",null,"C"]
["05.01.400.02",null,"1 A 00 001 05","DNIT","Transporte de material de limpeza e excedente de escavação para bota-fora - 14 km","m³xkm",{"v":13706,"d":"13,706.00"},null,null,"I6",null,"C"]
["05.01.400.03",null,"1 A 00 001 05","DNIT","Transporte do material de demolição e fresagem, para área de bota-fora. (DMT = 15 km)","m³xkm",{"v":6795,"d":"6,795.00"},null,null,"I1",null,"C"]
[]
[{"$nulls":4},"LADO TERRA"]
[{"$nulls":4},"SISTEMA VIÁRIO - ACESSOS"]
[]
["05.01.100",{"$nulls":3},"Limpeza e Preparo da Área"]
["05.01.100.01",null,"73859/1","SINAPI","Limpeza do terreno, inclusive camada vegetal até 0.20 m de profundidade","m²",{"v":56123,"d":"56,123.00"},null,null,"I6",null,"C"]
["05.01.100.02",null,"74140/2","SINAPI","Carga de Material de limpeza                                                                                                                                                                ","m³",{"v":11225,"d":"11,225.00"},null,null,"I6",null,"C"]
[]
["05.01.100.03",{"$nulls":3},"Demolição de Pavimento "]
["05.01.100.03.01",null,72949,"SINAPI","Demolição de pavimento asfáltico","m³",{"v":2456,"d":"2,456.00"},null,null,"I1",null,"C"]
["05.01.100.03.04",null,"5 S 04 999 07","DNIT","Demolição de guia","m³",{"v":256,"d":"256.00"},null,null,"I1",null,"C"]
["05.01.100.03.05",null,"5 S 04 999 07","DNIT","Demolição de sarjeta","m³",{"v":393,"d":"393.00"},null,null,"I1",null,"C"]
["05.01.100.03.06",null,"5 S 04 999 07","DNIT","Demolição de calçada","m³",{"v":662,"d":"662.00"},null,null,"I1",null,"C"]
[]
["05.01.100.04",{"$nulls":3},"Bota-fora"]
["05.01.100.04.01",null,"1 A 00 001 05","DNIT","Bota-fora de material escavado e de limpeza","m³",{"v":11225,"d":"11,225.00"},null,null,"I6",null,"C"]
["05.01.100.04.02",null,"74207/1","SINAPI","Bota-fora de material de demolição de pavimentos","m³",{"v":8427,"d":"8,427.00"},null,null,"I1",null,"C"]
[]
["05.01.100.05",{"$nulls":3},"Regularização do Subleito (Fornecimento e Execução)"]
["05.01.100.05.01",null,"72961","SINAPI","Regularização do Subleito","m²",{"v":13219.31,"d":"13,219.31"},null,null,"I6",null,"C"]
[]
["05.01.200",{"$nulls":3},"Cortes "]
["05.01.200.01",null,"2 S 01 100 22 ","DNIT","Escavação, carga e descarga de material de 1ª e 2ª cat.","m³",{"v":27983,"d":"27,983.00"},null,null,"I6",null,"C"]
[]
["05.01.300",{"$nulls":3},"Aterro Compactado "]
["05.01.300.02",null,"2 S 01 511 00","DNIT","Aterro Compactado, GC ≥ 100%  Proctor Normal","m³",{"v":42186,"d":"42,186.00"},null,null,"I6",null,"C"]
[]
["05.01.400",{"$nulls":3},"Transporte e Lançamento de Material"]
["05.01.400.01",null,"1 A 00 001 05","DNIT","Transporte de Material de 1ª e 2ª cat até de 1 km - compensação dentro dos lotes 2 e 4","m³xkm",{"v":46404.6,"d":"46,404.60"},null,null,"I6",null,"C"]
["05.01.400.02",null,"1 A 00 001 05","DNIT","Transporte de material de limpeza e excedente de escavação para bota-fora - 14 km","m³xkm",{"v":157150,"d":"157,150.00"},null,null,"I6",null,"C"]
["05.01.400.03",null,"1 A 00 001 05","DNIT","Transporte do material de demolição e fresagem, para área de bota-fora. (DMT = 15 km)","m³xkm",{"v":126405,"d":"126,405.00"},null,null,"I1",null,"C"]
[]
[{"$nulls":4},"DESVIO PROVISÓRIO DE TRÁFEGO"]
[]
["05.01.100",{"$nulls":3},"Limpeza e Preparo da Área"]
["05.01.100.01",null,"73859/1","SINAPI","Limpeza do terreno, inclusive camada vegetal até 0.20 m de profundidade","m²",{"v":7505,"d":"7,505.00"},null,null,"I6",null,"C"]
["05.01.100.02",null,"74140/2","SINAPI","Carga de Material de limpeza                                                                                                                                                                ","m³",{"v":1501,"d":"1,501.00"},null,null,"I6",null,"C"]
[]
["05.01.100.03",{"$nulls":3},"Demolição de Pavimento "]
["05.01.100.03.01",null,72949,"SINAPI","Demolição de pavimento asfáltico","m³",{"v":146,"d":"146.00"},null,null,"I1",null,"C"]
["05.01.100.03.07",null,"3S 02 902 00","DNIT","Escavação de camada granular","m³",{"v":625,"d":"625.00"},null,null,"I6",null,"C"]
[]
["05.01.100.04",{"$nulls":3},"Bota-fora"]
["05.01.100.04.01",null,"1 A 00 001 05","DNIT","Bota-fora de material escavado e de limpeza","m³",{"v":1501,"d":"1,501.00"},null,null,"I6",null,"C"]
["05.01.100.04.02",null,"74207/1","SINAPI","Bota-fora de material de demolição de pavimentos","m³",{"v":771,"d":"771.00"},null,null,"I1",null,"C"]
[]
["05.01.100.05",{"$nulls":3},"Regularização do Subleito (Fornecimento e Execução)"]
["05.01.100.05.01",null,"72961","SINAPI","Regularização do Subleito","m²",{"v":2109.11,"d":"2,109.11"},null,null,"I6",null,"C"]
[]
["05.01.200",{"$nulls":3},"Cortes "]
["05.01.200.01",null,"2 S 01 100 22 ","DNIT","Escavação, carga e descarga de material de 1ª e 2ª cat.","m³",{"v":1891,"d":"1,891.00"},null,null,"I6",null,"C"]
[]
["05.01.300",{"$nulls":3},"Aterro Compactado "]
["05.01.300.02",null,"2 S 01 511 00","DNIT","Aterro Compactado, GC ≥ 100%  Proctor Normal","m³",{"v":4555,"d":"4,555.00"},null,null,"I6",null,"C"]
[]
["05.01.400",{"$nulls":3},"Transporte e Lançamento de Material"]
["05.01.400.01",null,"1 A 00 001 05","DNIT","Transporte de Material de 1ª e 2ª cat até de 1 km - compensação dentro dos lotes 2 e 4","m³xkm",{"v":5010.5,"d":"5,010.50"},null,null,"I6",null,"C"]
["05.01.400.02",null,"1 A 00 001 05","DNIT","Transporte de material de limpeza e excedente de escavação para bota-fora - 14 km","m³xkm",{"v":21014,"d":"21,014.00"},null,null,"I6",null,"C"]
["05.01.400.03",null,"1 A 00 001 05","DNIT","Transporte do material de demolição e fresagem, para área de bota-fora. (DMT = 15 km)","m³xkm",{"v":11565,"d":"11,565.00"},null,null,"I1",null,"C"]
[]
["05.02.000",{"$nulls":3},"PAVIMENTAÇÃO"]
[]
[{"$nulls":4},"LADO AR"]
[{"$nulls":4},"AMPLIAÇÃO DO PÁTIO DE AERONAVES E VIA DE SERVIÇO DO TPS"]
[]
["05.02.100",{"$nulls":3},"Serviços Preliminares "]
[]
["05.02.100.01",{"$nulls":3},"Regularização do Subleito (Fornecimento e Execução)"]
["05.02.100.01.01",null,"72961","SINAPI","Regularização do Subleito","m²",{"v":15805,"d":"15,805.00"},null,null,"I6",null,"C"]
[]
["05.02.100.05",{"$nulls":3},"Reforço do Subleito (Fornecimento e Execução)"]
["05.02.100.05.01",null,"2S 02 100 00","DNIT","Reforço do Subleito com CBR ≥ 20%, expansão ≤ 1% e compactação 95% PM","m³",{"v":2553,"d":"2,553.00"},null,null,"I6",null,"C"]
[]
["05.02.100.06",{"$nulls":3},"Sub-Bases e Bases (Fornecimento e Execução)"]
["05.02.100.06.01",null,"2 S 02 230 50 / 1 A 01 395 51","DNIT","Fornecimento e Aplicação de Brita Graduada Simples - BGS ","m³",{"v":3686,"d":"3,686.00"},null,null,"I5",null,"C"]
["05.02.100.06.02",null,"2 S 02 230 50 / 1 A 01 395 51","DNIT","Fornecimento e Aplicação de Brita Graduada Tratada com Cimento conforme especificação técnica","m³",{"v":720,"d":"720.00"},null,null,"I5",null,"C"]
[]
["05.02.100.07",{"$nulls":3},"Imprimações (Fornecimento e Execução)"]
["05.02.100.07.01",null,"72945","SINAPI","Imprimadura Impermeabilizante","m²",{"v":6382,"d":"6,382.00"},null,null,"I11",null,"C"]
["05.02.100.07.02",null,"72942","SINAPI","Pintura Ligante","m²",{"v":12764,"d":"12,764.00"},null,null,"I11",null,"C"]
[]
["05.02.200",{"$nulls":3},"Revestimentos"]
[]
["05.02.200.01",{"$nulls":3},"Camada de Rolamento (Fornecimento e Execução)"]
[]
["05.02.200.01.01",{"$nulls":3},"Sistema Rodoviário"]
["05.02.200.01.01.01",null,"2 S 02 540 52","DNIT","Concreto Betuminoso Usinado à Quente (BINDER)","m³",{"v":383,"d":"383.00"},null,null,"I11",null,"C"]
["05.02.200.01.01.02",null,"2 S 02 540 01","DNIT","Concreto Betuminoso Usinado à Quente  (CAPA)","m³",{"v":255,"d":"255.00"},null,null,"I11",null,"C"]
[]
["05.02.300",{"$nulls":3},"Pavimento Rígido de Concreto (Fornecimento e Execução)"]
[]
["05.02.300.01",{"$nulls":3},"Aços "]
["05.02.300.01.01",null,"73942/1","SINAPI","Barras de transferência Aço CA-25 - f = 32 mm","kg",{"v":9650,"d":"9,650.00"},null,null,"I9",null,"C"]
["05.02.300.01.02",null,"73942/1","SINAPI","Barras de transferência Aço CA-25 - f = 25 mm","kg",{"v":6651,"d":"6,651.00"},null,null,"I9",null,"C"]
["05.02.300.01.03",null,"73994/1","SINAPI","Tela soldada Q-246","kg",{"v":2478,"d":"2,478.00"},null,null,"I9",null,"C"]
["05.02.300.01.04",null,"73942/2","SINAPI","Aço p/ Apoio das Barras - CA-50 - f = 6,3 mm","kg",{"v":5687,"d":"5,687.00"},null,null,"I9",null,"C"]
[]
["05.02.300.02",{"$nulls":3},"Concreto "]
["05.02.300.02.01",null,0,"encarregado considerado na ADM da obra","Fornecimento e Aplicação de Concreto fctm ≥ 5,0 MPa, para execução de pavimento em placas de concreto, inclusive cura  ","m³",{"v":3118,"d":"3,118.00"},null,null,"I9",null,"C"]
[]
["05.02.300.03",{"$nulls":3},"Manta de Polietileno"]
["05.02.300.03.01",null,"74031/1","SINAPI","Fornecimento e Aplicação de Manta de Polietileno","m²",{"v":9423,"d":"9,423.00"},null,null,"I9",null,"C"]
[]
["05.02.300.04",{"$nulls":3},"Juntas "]
["05.02.300.04.01",null,"2S0260700","DNIT","Serragem com serra circular diamantada com espessura de 3,0 mm e profundidade de 110 mm, incluindo limpeza da junta com remoção da nata decorrente da serragem","m",{"v":646,"d":"646.00"},null,null,"I9",null,"C"]
["05.02.300.04.02",null,"2S0260700","DNIT","Serragem com serra circular diamantada com espessura de 3,0 mm e profundidade de 140 mm, incluindo limpeza da junta com remoção da nata decorrente da serragem","m",{"v":750,"d":"750.00"},null,null,"I9",null,"C"]
["05.02.300.04.03",null,"2S0260700","DNIT","Serragem com serra circular diamantada com espessura de 10,0 mm e profundidade de 32 mm, incluindo limpeza da junta com remoção da nata decorrente da serragem","m",{"v":3020,"d":"3,020.00"},null,null,"I9",null,"C"]
["05.02.300.04.04",null,"2S0270200","DNIT","Selagem de juntas de pavimento com espessura de 10 mm, conforme projeto                                                                                                                                                                         ","m",{"v":3020,"d":"3,020.00"},null,null,"I9",null,"C"]
["05.02.300.04.05",null,"2S0270200","DNIT","Selagem de juntas de pavimento com espessura de 15 mm, conforme projeto                                                                                                                                                                         ","m",243.13,null,null,"I9",null,"C"]
[]
[{"$nulls":4},"LADO TERRA"]
[{"$nulls":4},"SISTEMA VIÁRIO"]
[]
["05.02.100",{"$nulls":3},"Serviços Preliminares "]
[]
["05.02.100.01",{"$nulls":3},"Regularização do Subleito (Fornecimento e Execução)"]
["05.02.100.01.01",null,"72961","SINAPI","Regularização do Subleito","m²",{"v":10028,"d":"10,028.00"},null,null,"I6",null,"C"]
[]
["05.02.100.02",{"$nulls":3},"Guias (Fornecimento e Execução)"]
["05.02.100.02.01",null,"72967","SINAPI","Fornecimento e Assentamento de Guias de Concreto, inclusive escoras de concreto.","m",{"v":6371,"d":"6,371.00"},null,null,"I1",null,"C"]
[]
["05.02.100.03",{"$nulls":3},"Sarjetas (Fornecimento e Execução)"]
["05.02.100.03.01",null,"74138/4","SINAPI","Fornecimento e Aplicação de Concreto fck = 30 MPa","m³",{"v":440,"d":"440.00"},null,null,"I1",null,"C"]
[]
["05.02.100.04",{"$nulls":3},"Calçadas (Fornecimento e Execução)"]
["05.02.100.04.01",null,"73892/2 ; 73358","SINAPI","Execução de passeio em concreto fck = 20 MPa, com juntas secas a cada 1,50 m","m³",{"v":889,"d":"889.00"},null,null,"I1",null,"C"]
["05.02.100.04.02",null,"74164/4","SINAPI","Brita para passeio","m³",{"v":635,"d":"635.00"},null,null,"I1",null,"C"]
[]
["05.02.100.05",{"$nulls":3},"Reforço do Subleito (Fornecimento e Execução)"]
["05.02.100.05.01",null,"2S 02 100 00","DNIT","Reforço do Subleito com CBR ≥ 20%, expansão ≤ 1% e compactação 95% PM","m³",{"v":3719,"d":"3,719.00"},null,null,"I6",null,"C"]
[]
["05.02.100.06",{"$nulls":3},"Sub-Bases e Bases (Fornecimento e Execução)"]
["05.02.100.06.03",null,"2 S 02 220 50  e  1 A 01 395 52 (aberta nesta CPU)","DNIT","Fornecimento e Aplicação Solo Brita","m³",{"v":2325,"d":"2,325.00"},null,null,"I5",null,"C"]
["05.02.100.06.04",null,"2 S 02 231 50","DNIT","Fornecimento e Aplicação de Macadame Hidráulico","m³",{"v":3719,"d":"3,719.00"},null,null,"I5",null,"C"]
[]
["05.02.100.07",{"$nulls":3},"Imprimações (Fornecimento e Execução)"]
["05.02.100.07.01",null,"72945","SINAPI","Imprimadura Impermeabilizante","m²",{"v":23247,"d":"23,247.00"},null,null,"I11",null,"C"]
["05.02.100.07.02",null,"72942","SINAPI","Pintura Ligante","m²",{"v":23681,"d":"23,681.00"},null,null,"I11",null,"C"]
[]
["05.02.200",{"$nulls":3},"Revestimentos"]
[]
["05.02.200.01",{"$nulls":3},"Camada de Rolamento (Fornecimento e Execução)"]
["05.02.200.01.01",{"$nulls":3},"Sistema Rodoviário"]
["05.02.200.01.01.02",null,"2 S 02 540 01","DNIT","Concreto Betuminoso Usinado à Quente  (CAPA)","m³",{"v":1184,"d":"1,184.00"},null,null,"I11",null,"C"]
[]
["05.02.200.02",{"$nulls":3},"Fresagem de Pavimento Asfáltico"]
["05.02.200.02.01",null,"5 S 02 990 11","DNIT","Execução de fresagem de pavimento asfáltico na espessura de 5 cm","m²",{"v":434,"d":"434.00"},null,null,"I5",null,"C"]
[]
[{"$nulls":4},"DESVIO DE TRÁFEGO"]
[]
["05.02.100",{"$nulls":3},"Serviços Preliminares "]
[]
["05.02.100.01",{"$nulls":3},"Regularização do Subleito (Fornecimento e Execução)"]
["05.02.100.01.01",null,"72961","SINAPI","Regularização do Subleito","m²",{"v":2059,"d":"2,059.00"},null,null,"I6",null,"C"]
[]
["05.02.100.06",{"$nulls":3},"Sub-Bases e Bases (Fornecimento e Execução)"]
["05.02.100.06.05",null,"2 S 02 231 50","DNIT","Fornecimento e Aplicação de Macadame Seco","m³",{"v":625,"d":"625.00"},null,null,"I5",null,"C"]
[]
["05.02.100.07",{"$nulls":3},"Imprimações (Fornecimento e Execução)"]
["05.02.100.07.01",null,"72945","SINAPI","Imprimadura Impermeabilizante","m²",{"v":4168,"d":"4,168.00"},null,null,"I11",null,"C"]
["05.02.100.07.02",null,"72942","SINAPI","Pintura Ligante","m²",{"v":4168,"d":"4,168.00"},null,null,"I11",null,"C"]
[]
["05.02.200",{"$nulls":3},"Revestimentos"]
[]
["05.02.200.01",{"$nulls":3},"Camada de Rolamento (Fornecimento e Execução)"]
[]
["05.02.200.01.01",{"$nulls":3},"Sistema Rodoviário"]
["05.02.200.01.01.02",null,"2 S 02 540 01","DNIT","Concreto Betuminoso Usinado à Quente  (CAPA)","m³",{"v":146,"d":"146.00"},null,null,"I11",null,"C"]
[]
["05.03.000",{"$nulls":3},"SINALIZAÇÃO VIÁRIA"]
[]
["05.03.100",{"$nulls":3},"Sinalização Horizontal"]
["05.03.100.01",null,"4 S 06 110 01","DNIT","Fornecimento e execução de pintura  de faixas e linhas de sinalização na cor branca, termoplástica aplicada por aspersão, conforme especificação, inclusive preparo da superfície, pré-marcação e alinhamento de acordo com o código de cores Munsell N 9,5","m²",{"v":1450.5,"d":"1,450.50"},null,null,"I8",null,"C"]
["05.03.100.02",null,"4 S 06 110 01","DNIT","Fornecimento e execução de pintura  de faixas e linhas de sinalização na cor amarela, termoplástica aplicada por aspersão, conforme especificação, inclusive preparo da superfície, pré-marcação e alinhamento de acordo com o código de cores Munsell 10 YR 7,5/14","m²",{"v":34.5,"d":"34.50"},null,null,"I8",null,"C"]
["05.03.100.03",null,"4 S 06 110 03","DNIT","Fornecimento e execução de pintura de setas, zebrados e símbolos de sinalização na cor branca, termoplástica aplicada por extrusão, conforme especificação, inclusive preparo da superfície, pré-marcação e alinhamento de acordo com o código de cores Munsell N 9,5","m²",{"v":1851.6,"d":"1,851.60"},null,null,"I8",null,"C"]
["05.03.100.04",null,"4 S 06 110 03","DNIT","Fornecimento e execução de pintura setas, zebrados e símbolos de sinalização na cor amarela, termoplástica aplicada por extrusão, conforme especificação, inclusive preparo da superfície, pré-marcação e alinhamento de acordo com o código de cores Munsell 10 YR 7,5/14","m²",{"v":50,"d":"50.00"},null,null,"I8",null,"C"]
["05.03.100.05",null,"4 S 06 100 11","DNIT","Fornecimento e execução de pintura na cor azul, resina acrílica à base de água aplicada por aspersão, conforme especificação, inclusive preparo da superfície, pré-marcação e alinhamento de acordo com o código de cores Munsell 5 PB 2/8.","m²",{"v":2572.6,"d":"2,572.60"},null,null,"I8",null,"C"]
["05.03.100.06",null,"4 S 06 100 11","DNIT","Fornecimento e execução de pintura de contraste na cor preta, resina acrílica à base de água aplicada por aspersão, conforme especificação, inclusive preparo da superfície, pré-marcação e alinhamento de acordo com o código de cores Munsell N 0,5.","m²",313.41,null,null,"I8",null,"C"]
[]
["05.03.200",{"$nulls":3},"Sinalização Vertical"]
[]
["05.03.200.01",{"$nulls":3},"Placas de Sinalização"]
["05.03.200.01.01",null,"4 S 06 202 11","DNIT","Confecção de placa de sinalização totalmente refletiva em chapa de aço zincado, na espessura de 1,25mm, conforme especificação.                   ","m²",70.65,null,null,"I8",null,"C"]
["05.03.200.01.02",null,"4 S 06 200 02","DNIT","Fornecimento e implantação de placa de sinalização totalmente refletiva em chapa de aço zincado, na espessura de 1,25mm, conforme especificação.     ","m²",70.65,null,null,"I8",null,"C"]
["05.03.200.01.03",null,"4 S 06 202 11","DNIT","Confecção de placa de sinalização totalmente refletiva utilizar chapas de alumínio de 2,0mm, planas, do tipo AA-5052 e têmpera H-38, conforme especificação.       ","m²",{"v":122.8,"d":"122.80"},null,null,"I8",null,"C"]
["05.03.200.01.04",null,"4 S 06 200 02","DNIT","Fornecimento de placa de sinalização totalmente refletiva utilizar chapas de alumínio de 2,0mm, planas, do tipo AA-5052 e têmpera H-38, conforme especificação.","m²",{"v":122.8,"d":"122.80"},null,null,"I8",null,"C"]
[]
["05.03.200.02",{"$nulls":3},"Suportes para Placas de Sinalização"]
["05.03.200.02.01",null,"0064","NOVA","Confecção, fornecimento e implantação de suporte metálico Ø 2 ½'' e travessa para placa de sinalização, conforme especificação.              ","pç",{"v":218,"d":"218.00"},null,null,"I8",null,"I"]
["05.03.200.02.02",null,"0065","NOVA","Confecção, fornecimento e implantação de suporte metálico Ø 4'' e travessa para placa de sinalização, conforme especificação.              ","pç",{"v":13,"d":"13.00"},null,null,"I8",null,"I"]
["05.03.200.02.03",null,"0066","NOVA","Confecção, fornecimento e implantação de suporte metálico Ø 4'' com braço projetado Ø 3'' e travessa para placa de sinalização, conforme especificação.","pç",{"v":12,"d":"12.00"},null,null,"I8",null,"I"]
["05.03.200.02.04",null,"0067","NOVA","Confecção, fornecimento e implantação de semipórtico com treliça de 8,60m, conforme especificação.","pç",{"v":3,"d":"3.00"},null,null,"I8",null,"C"]
["05.03.200.02.05",null,"0067A","NOVA","Confecção, fornecimento e implantação de semipórtico com treliça de 10,00m, conforme especificação.","pç",{"v":1,"d":"1.00"},null,null,"I8",null,"C"]
[]
["05.03.300",{"$nulls":3},"Dispositivos Auxiliares"]
[]
["05.03.300.01",{"$nulls":3},"Tachas Monodirecionais"]
["05.03.300.01",null,"4 S 06 120 01","DNIT","Fornecimento e implantação, conforme especificação, de tacha branca com refletivo branco monodirecional.     ","pç",{"v":1704,"d":"1,704.00"},null,null,"I8",null,"C"]
["05.03.300.02",null,"4 S 06 120 01","DNIT","Fornecimento e implantação, conforme especificação, de tacha amarela com refletivo amarelo bididirecional.     ","pç",{"v":14,"d":"14.00"},null,null,"I8",null,"C"]
["05.03.300.03",null,"4 S 06 120 11","DNIT","Fornecimento e implantação, conforme especificação, de tachão amarelo com refletivo branco ou refletivo amarelo monodirecional.","pç",{"v":354,"d":"354.00"},null,null,"I8",null,"C"]
[]
["05.03.400  ",{"$nulls":3},"Dispositivos de proteção contínua"]
["05.03.400.01",null,"4 S 06 010 01","DNIT","Fornecimento e implantação, conforme especificação, de defensa metálica simples semimaleável","m",{"v":68,"d":"68.00"},null,null,"I8",null,"C"]
["05.03.400.02",null,"4 S 06 010 02","DNIT","Fornecimento e implantação, conforme especificação, de ancoragem de defensa metálica simples semimaleável","m",{"v":48,"d":"48.00"},null,null,"I8",null,"C"]
["05.03.400.03",null,"28.04.01 ","DER","Fornecimento e implantação, conforme especificação, de elemento catadióptrico para defensa metálica.","pç",{"v":8,"d":"8.00"},null,null,"I8",null,"C"]
[]
["05.03.500",{"$nulls":3},"Sinalização Horizontal"]
["05.03.500.01",null,"4 S 06 100 11","DNIT","Tinta bicomponente a base de resina acrílica pura modificada e catalisada, com micro esferas de vidro, na cor Amarela 10YR7,5/14 (onde indicado no projeto), respeitando os padrões e tolerâncias do código de cores “MUNSELL”. Produto marca Hot Line ou equivalente técnico.","m²",649.48,null,null,"I8",null,"C"]
["05.03.500.02",null,"4 S 06 100 11","DNIT","Fornecimento e execução de pintura de sinalização na cor vermelha, a base de resina acrílica emulsionada em água, conforme especificação, inclusive preparo da superfície, pré-marcação e alinhamento de acordo com o código de cores  MUNSELL 5 R 4/14 e suas tolerâncias. ","m²",{"v":5260.28,"d":"5,260.28"},null,null,"I8",null,"C"]
["05.03.500.03",null,"4 S 06 100 11","DNIT","Fornecimento e execução de pintura sinalização na cor BRANCA, a base de resina acrílica emulsionada em água, conforme especificação, inclusive preparo da superfície, pré-marcação e alinhamento de acordo com o código de cores Munsell N 9,5/ e suas tolerâncias.","m²",{"v":143,"d":"143.00"},null,null,"I8",null,"C"]
["05.03.500.04",null,"3 S 08 400 00","DNIT","Serviço de remoção da demarcação (pintura) por processo de microfresagem, da sinalização demarcatória existente, conforme especificação técnica.  Faz parte do fornecimento equipamentos ,  ferramentas e  materiais de consumo, necessários à sua execução. Contemplando nos serviços a limpeza das áreas onde ocorrerem os serviços.","m²",{"v":1600.5,"d":"1,600.50"},null,null,"I8",null,"C"]
[]
["05.04.000",{"$nulls":3},"DRENAGEM"]
[]
["05.04.100.01",{"$nulls":3},"Demolições e Remoções"]
["05.04.100.01.01",null,"5 S 04 999 07","DNIT","Demolição de dispositivos","m³",{"v":239.38599999999997,"d":"239.39"},null,null,"I1",null,"C"]
["05.04.100.01.02",null,"06-01-00","SIURB","Remoção de dispositivos","m",{"v":2003.5,"d":"2,003.50"},null,null,"I1",null,"C"]
["05.04.100.01.03",null,"2 S 01 101 20","DNIT","Carga, transporte e espalhamento de material proveniente de demolições e remoções (dmt = 15,00km)","m³",{"v":239.38599999999997,"d":"239.39"},null,null,"I1",null,"C"]
[]
["05.04.200",{"$nulls":3},"Valetas de Concreto"]
[]
["05.04.200.01",{"$nulls":3},"Valetas Retangulares de Concreto - VRC"]
["05.04.200.01.01",null,"2 S 04 901 21","DNIT","Valetas Retangulares de Concreto VRC-1","m",{"v":35,"d":"35.00"},null,null,"I7",null,"C"]
[]
["05.04.200.02",{"$nulls":3},"Valetas Trapezoidais de Concreto - VTC"]
["05.04.200.02.01",null,"2 S 04 901 01","DNIT","Valetas Trapezoidais de Concreto  - VTC-1","m",{"v":4.5,"d":"4.50"},null,null,"I7",null,"C"]
["05.04.200.02.02",null,"2 S 04 901 02","DNIT","Valetas Trapezoidais de Concreto  - VTC-2","m",{"v":140.5,"d":"140.50"},null,null,"I7",null,"C"]
[]
["05.04.300.01",{"$nulls":3},"Boca de Lobo e Boca de Leão"]
["05.04.300.01.02",null," 2 S 04 961 01","DNIT","Boca de Lobo Dupla - BLD","un",{"v":85,"d":"85.00"},null,null,"I7",null,"C"]
[]
["05.04.400",{"$nulls":3},"Caixa Coletora - CCO"]
["05.04.400.02",null," 2 S 04 930 03","DNIT","Caixa Coletora - CCO-B","un",{"v":1,"d":"1.00"},null,null,"I7",null,"C"]
[]
["05.04.500",{"$nulls":3},"Poço de Visita - PV"]
["05.04.500.01",null,"74214-1","SINAPI","Poço de Visita em Alvenaria - PVA h ≤ 2,30 m","un",{"v":16,"d":"16.00"},null,null,"I7",null,"C"]
["05.04.500.02",null,"2 S 04 963 04","DNIT","Poço de Visita em Concreto - PVB","un",{"v":6,"d":"6.00"},null,null,"I7",null,"C"]
[]
["05.04.600",{"$nulls":3},"Bueiros Tubulares de Concreto e Metálico"]
[]
["05.04.600.01",{"$nulls":3},"Bueiros Tubulares de Concreto Assentados em Berço de Brita"]
["05.04.600.01.02",null,"2 S 04 100 01","DNIT","Bueiros Tubulares de Concreto BSTC Ø 0,40 - PA2","m",{"v":55,"d":"55.00"},null,null,"I7",null,"C"]
["05.04.600.01.03",null,"2 S 04 100 01","DNIT","Bueiros Tubulares de Concreto BSTC Ø 0,50 - PA2","m",{"v":937,"d":"937.00"},null,null,"I7",null,"C"]
["05.04.600.01.04",null,"2 S 04 100 01","DNIT","Bueiros Tubulares de Concreto BSTC Ø 0,50 - PA3","m",{"v":44,"d":"44.00"},null,null,"I7",null,"C"]
["05.04.600.01.05",null,"2 S 04 100 51","DNIT","Bueiros Tubulares de Concreto BSTC Ø 0,60 - PA2","m",{"v":909,"d":"909.00"},null,null,"I7",null,"C"]
["05.04.600.01.07",null,"2 S 04 100 02","DNIT","Bueiros Tubulares de Concreto BSTC Ø 0,80 - PA2","m",{"v":55,"d":"55.00"},null,null,"I7",null,"C"]
[]
["05.04.600.04",{"$nulls":3},"Bueiro Tubular Metálico"]
["05.04.600.04.01",null,"2 S 04 300 20","DNIT","Bueiro Tubular Metálico BSTM Ø 2,40","m",{"v":91,"d":"91.00"},null,null,"I7",null,"C"]
[]
["05.04.600.05",{"$nulls":3},"Boca de Bueiro Simples "]
["05.04.600.05.01",null,"2 S 04 960 03","DNIT","Boca de Bueiro Simples Tubular em Alvenaria para Ø 0,60","un",{"v":1,"d":"1.00"},null,null,"I7",null,"C"]
["05.04.600.05.03",null,"2 S 04 300 20","DNIT","Boca de Bueiro Tubular Metálico Ø 2,40","un",{"v":1,"d":"1.00"},null,null,"I7",null,"C"]
[]
["05.04.700",{"$nulls":3},"Galerias"]
[]
["05.04.700.01",{"$nulls":3},"Galeria Subterrânea em Concreto Armado"]
["05.04.700.01.03",null,"6089 ; 74138/4 ; 74254/2 ; 3062 ; 74015 ; 74204/1 ; 5626; 5651","SINAPI","Galeria Subterrânea seção 1,50 x1,40","m",{"v":8,"d":"8.00"},null,null,"I7",null,"C"]
["05.04.700.01.04",null,"6089 ; 74138/4 ; 74254/2 ; 3062 ; 74015 ; 74204/1 ; 5626; 5651","SINAPI","Galeria Subterrânea seção 2,00 x 1,80","m",571.25,null,null,"I7",null,"C"]
["05.04.700.01.05",null,"6089 ; 74138/4 ; 74254/2 ; 3062 ; 74015 ; 74204/1 ; 5626; 5651","SINAPI","Galeria Subterrânea seção 2,00 x 2,00","m",{"v":176,"d":"176.00"},null,null,"I7",null,"C"]
[]
["05.04.700.03",{"$nulls":3},"Muro de Ala para Galeria"]
["05.04.700.03.01",null,"50183","SINAPI 6089 - 741383 - 5651 - 742542","Muro de Ala para Galeria 1,50 x 1,40","un",{"v":1,"d":"1.00"},null,null,"I7",null,"C"]
[]
["05.04.1000",{"$nulls":3},"Descida em Aterro tipo Rápido - DAR"]
["05.04.1000.01",null,"2 S 04 940 51","DNIT","Descida em Aterro tipo Rápido DAR-A","m",{"v":4,"d":"4.00"},null,null,"I7",null,"C"]
[]
["05.04.1100",{"$nulls":3},"Drenos"]
[]
["05.04.1100.01",{"$nulls":3},"Drenos Longitudinais Rasos"]
["05.04.1100.01.01",null," 2S 04.500.02 ","DNIT","Drenos Longitudinais Rasos DLR-1","m",{"v":854.5,"d":"854.50"},null,null,"I7",null,"C"]
["05.04.1100.01.02",null," 2S 04.500.02 ","DNIT","Drenos Longitudinais Rasos DLR-2","m",{"v":180,"d":"180.00"},null,null,"I7",null,"C"]
[]
["05.04.1100.03",{"$nulls":3},"Boca de Saída para dreno"]
["05.04.1100.03.01",null,"2 S 04 511 51","DNIT","Boca de Saída para dreno BSD","un",{"v":1,"d":"1.00"},null,null,"I7",null,"C"]
[]
["05.04.1100.04",{"$nulls":3},"Tubo de PVC Ø 0,10"]
["05.04.1100.04.01",null,"74165/4","SINAPI","Tubo de PVC Ø 0,10","m",{"v":4,"d":"4.00"},null,null,"I7",null,"C"]
[]
["05.04.1100.05",{"$nulls":3},"Caixa de Passagem para dreno"]
["05.04.1100.05.01",null," 2 S 04 962 52","DNIT","Caixa de Passagem ","un",{"v":1,"d":"1.00"},null,null,"I7",null,"C"]
[]
["05.04.1200",{"$nulls":3},"Gárgula Simples - GS"]
["05.04.1200.01",null," 2 S 04 962 52","DNIT","Gárgula Simples GS","un",{"v":4,"d":"4.00"},null,null,"I7",null,"C"]
[]
["05.04.1300",{"$nulls":3},"Dispositivo de Amortecimento para Valetas"]
["05.04.1300.01",null,"73611","SINAPI","Dispositivo de Amortecimento para Valetas DAV","un",{"v":4,"d":"4.00"},null,null,"I7",null,"C"]
["05.04.1300.02",null,"2 S 04 950 21","DNIT","Dispositivo de Amortecimento para Bueiros DAB","un",{"v":1,"d":"1.00"},null,null,"I7",null,"C"]
[]
["05.04.1400",{"$nulls":3},"Canaleta com grelha"]
["05.04.1400.01",null,"73882/2 ; 73799/1","SINAPI","Canaleta com grelha","m",26.52,null,null,"I7",null,"C"]
[]
[{"$nulls":4},"TOTAL ITEM 05.00.000"]
[]
["06.00.000",{"$nulls":3},"INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS"]
[]
["06.01.000",{"$nulls":3},"ÁGUA FRIA"]
[]
["06.01.100",{"$nulls":3},"Tubulações e Conexões de PVC - Referência Tigre ou equivalente (Fornecimento, Instalações, Testes e Comissionamento)  - Conforme Especificação Técnica"]
[]
["06.01.110",{"$nulls":3},"Tubulação em PVC rígido, soldável, na cor marrom, classe 15, Tigre ou equivalente (inclusive conexões)                                                                                                                          "]
["06.01.110.01",null,"75030/1","SINAPI","Tubulação em PVC rígido, soldável, na cor marrom, classe 15, Ø25 mm","m",{"v":1383.64,"d":"1,383.64"},null,null,"I3",null,"C"]
["06.01.110.02",null,"75030/2","SINAPI","Tubulação em PVC rígido, soldável, na cor marrom, classe 15, Ø32 mm","m",974.46,null,null,"I3",null,"C"]
["06.01.110.03",null,"75030/3","SINAPI","Tubulação em PVC rígido, soldável, na cor marrom, classe 15, Ø40 mm","m",446.43,null,null,"I3",null,"C"]
["06.01.110.04",null,"75030/4","SINAPI","Tubulação em PVC rígido, soldável, na cor marrom, classe 15, Ø50 mm","m",978.39,null,null,"I3",105.03,"C"]
["06.01.110.05",null,"75030/5","SINAPI","Tubulação em PVC rígido, soldável, na cor marrom, classe 15, Ø60 mm","m",586.75,null,null,"I3",172.23,"C"]
["06.01.110.06",null,"75030/6","SINAPI","Tubulação em PVC rígido, soldável, na cor marrom, classe 15, Ø75 mm","m",458.74,null,null,"I3",null,"C"]
["06.01.110.07",null,"75030/7","SINAPI","Tubulação em PVC rígido, soldável, na cor marrom, classe 15, Ø85 mm","m",254.67,null,null,"I3",null,"C"]
["06.01.110.08",null,"15142.8.22.9","TCPO","Tubulação em PVC rígido, soldável, na cor marrom, classe 15, Ø110 mm","m",122.48,null,null,"I3",null,"C"]
[{"$nulls":10},183.74]
["06.01.200",{"$nulls":3},"Tubulações e conexões de aço carbono - Referência CONFORJA ou equivalente  (Fornecimento, Instalações, Testes e Comissionamento)  - Conforme Especificação Técnica"]
[]
["06.01.210",{"$nulls":3},"Tubulação de aço carbono ASTM A-53/1987, extremos retos (inclusive conexões) "]
["06.01.210.01",null,"73976/11","SINAPI","Tubo de Aço-Carbono  Ø6\" - L=6m             ","pç",{"v":176,"d":"176.00"},null,null,"I3",null,"C"]
["06.01.210.02",null,"73976/11","SINAPI","Tubo de Aço-Carbono  Ø8\" - L=6m            ","pç",{"v":117,"d":"117.00"},null,null,"I3",null,"C"]
[]
["06.01.220",{"$nulls":3},"Tubulação de aço carbono ASTM A-53/1987, extremos biselados para solda (inclusive conexões) "]
["06.01.220.01",null,"73976/11","SINAPI","Tubo de Aço-Carbono  Ø6\" - L=6m","pç",{"v":1,"d":"1.00"},null,null,"I3",null,"C"]
[]
["06.01.240",{"$nulls":3},"Tubulações e conexões de aço carbono zincado, sem costura (Fornecimento, Instalações, Testes e Comissionamento)  - Conforme Especificação Técnica"]
["06.01.240.01",null,"73976/10","SINAPI","Tubulações de aço carbono zincado, sem costura, extremos com rosca BSP, Ø4\" - L = 6000mm","pç",{"v":8,"d":"8.00"},null,null,"I3",null,"C"]
[]
["06.01.360",{"$nulls":3},"Registro de Gaveta flangeado (Fornecimento e Instalação)"]
["06.01.360.01",null,"73884/5","SINAPI","Registro de Gaveta flangeado Ø8\"","pç",{"v":1,"d":"1.00"},null,null,"I3",null,"C"]
[]
["06.01.600/700",{"$nulls":3},"Aparelhos e Acessórios Sanitários (Fornecimento e Instalação)"]
[]
["06.01.610",{"$nulls":3},"Torneira - Referência DECA, DOCOL ou equivalente (Fornecimento e Instalação)"]
["06.01.610.01",null,"73949/1","SINAPI","Fornecimento e instalação de torneira de jardim em bronze  Ø 3/4\"","pç",{"v":17,"d":"17.00"},null,null,"I3",51.17,"C"]
["06.01.610.02",null,"73949/8","SINAPI","Fornecimento e instalação de torneira de lavagem em bronze  Ø 3/4\"","pç",{"v":130,"d":"130.00"},null,null,"I3",29.49,"C"]
[]
["06.01.620",{"$nulls":3},"Registro de Pressão - Referência DECA, DOCOL ou equivalente (Fornecimento e Instalação)"]
["06.01.620.01",null,"73975/1","SINAPI","Registro de Pressão em bronze com canopla, D=25mm (3/4\"), para água fria ou quente, conforme Especificação Técnica","pç",{"v":69,"d":"69.00"},null,null,"I3",null,"C"]
[{"$nulls":10},6.72]
["06.01.630",{"$nulls":3},"Registro de Gaveta com canopla - Referência DECA, DOCOL ou equivalente (Fornecimento e Instalação)"]
["06.01.630.01",null,"74176/1","SINAPI","Registro de Gaveta em bronze com canopla, Ø25mm (3/4\"), para água fria ou quente, conforme Especificação Técnica","pç",{"v":160,"d":"160.00"},null,null,"I3",46.89,"C"]
["06.01.630.02",null,"74175/1","SINAPI","Registro de Gaveta em bronze com canopla, Ø32mm (1\"), para água fria ou quente, conforme Especificação Técnica ","pç",{"v":75,"d":"75.00"},null,null,"I3",31.28,"C"]
["06.01.630.03",null,"74183/1","SINAPI","Registro de Gaveta em bronze com canopla, Ø40mm (1.1/4\"), para água fria ou quente, conforme Especificação Técnica","pç",{"v":21,"d":"21.00"},null,null,"I3",27.85,"C"]
["06.01.630.04",null,"74174/1","SINAPI","Registro de Gaveta em bronze com canopla, Ø50mm (1.1/2\"), para água fria ou quente, conforme Especificação Técnica","pç",{"v":80,"d":"80.00"},null,null,"I3",null,"C"]
["06.01.630.05",null,"74181/1","SINAPI","Registro de Gaveta em bronze com canopla, Ø60mm (2\"), para água fria ou quente, conforme Especificação Técnica","pç",{"v":79,"d":"79.00"},null,null,"I3",null,"C"]
[]
["06.01.640",{"$nulls":3},"Registro de Gaveta com haste não ascendente - Referência NIAGARA ou equivalente (Fornecimento e Instalação)",{"$nulls":5},{"v":41.5,"d":"41.50"}]
["06.01.640.01",null,"74178/1","SINAPI","Registro de Gaveta, corpo em bronze, com haste não ascendente, Ø4\"","pç",{"v":2,"d":"2.00"},null,null,"I3",null,"C"]
[]
["06.01.650",{"$nulls":3},"Registro de Gaveta, acabamento bruto - Referência DECA, DOCOL ou equivalente  (Fornecimento e Instalação)"]
["06.01.650.01",null,"74181/1","SINAPI","Registro de Gaveta em bronze, acabamento bruto, Ø50mm (1.1/2\"), para água fria ou quente, conforme Especificação Técnica","pç",{"v":1,"d":"1.00"},null,null,"I3",null,"C"]
["06.01.650.02",null,"74180/1","SINAPI","Registro de Gaveta em bronze, acabamento bruto, Ø75mm (2.1/2\"), para água fria ou quente, conforme Especificação Técnica","pç",{"v":3,"d":"3.00"},null,null,"I3",null,"C"]
["06.01.650.03",null,"74179/1","SINAPI","Registro de Gaveta em bronze, acabamento bruto, Ø85mm (3\"), para água fria ou quente, conforme Especificação Técnica","pç",{"v":1,"d":"1.00"},null,null,"I3",null,"C"]
["06.01.650.04",null,"74178/1","SINAPI","Registro de Gaveta em bronze, acabamento bruto,  Ø110mm (4\"), para água fria ou quente, conforme Especificação Técnica","pç",{"v":1,"d":"1.00"},null,null,"I3",null,"C"]
[]
["06.01.690",{"$nulls":3},"Válvula de Descarga - Referência HYDRA ou equivalente (Fornecimento e Instalação)"]
["06.01.690.01",null,"40729","SINAPI","Válvula de descarga em latão ou bronze  1.1/2\", acabamento cromado liso, conforme Especificação Técnica","pç",{"v":269,"d":"269.00"},null,null,"I3",{"v":148.82312061044618,"d":"148.82"},"C"]
[]
["06.01.720",{"$nulls":3},"Torneira de bóia (Fornecimento e Instalação)"]
["06.01.720.01",null,"74058/4","SINAPI","Torneira de bóia, Ø4\", destinada a utilização de água potável, conforme Especificação Técnica","pç",{"v":2,"d":"2.00"},null,null,"I3",null,"C"]
[{"$nulls":10},140.32]
["06.01.800",{"$nulls":3},"Equipamentos (Fornecimento, Instalações, Testes e Comissionamento)  - Conforme Especificação Técnica"]
[]
["06.01.810",{"$nulls":3},"Hidrômetro - Referência LAO ou equivalente (Fornecimento e Instalação)"]
["06.01.810.01",null,"74217/2","SINAPI","Hidrômetro magnético com saída de sinal, Ø2\", para vazão máxima de 30 m³/h. Conforme Especificação Técnica.","pç",{"v":1,"d":"1.00"},null,null,"I3",null,"C"]
["06.01.810.02",null,"74217/2","SINAPI","Hidrômetro magnético com saída de sinal, Ø2.1/2\", para vazão máxima de 50 m³/h. Conforme Especificação Técnica.","pç",{"v":3,"d":"3.00"},null,null,"I3",null,"C"]
["06.01.810.03",null,"74217/2","SINAPI","Hidrômetro magnético com saída de sinal, Ø3\", para vazão máxima de 80 m³/h. Conforme Especificação Técnica.","pç",{"v":1,"d":"1.00"},null,null,"I3",null,"C"]
["06.01.810.04",null,"74217/2","SINAPI","Hidrômetro magnético com saída de sinal, Ø4\", para vazão máxima de 120 m³/h. Conforme Especificação Técnica.","pç",{"v":1,"d":"1.00"},null,null,"I3",null,"C"]
["06.01.810.05",null,"74217/2","SINAPI","Hidrômetro magnético com saída de sinal, Ø8\", para vazão máxima de 250 m³/h. Conforme Especificação Técnica.","pç",{"v":1,"d":"1.00"},null,null,"I3",null,"C"]
[]
["06.02.000",{"$nulls":3},"ESGOTO SANITÁRIO"]
[]
["06.02.100",{"$nulls":3},"Tubulações e conexões de PVC Rígido  (Fornecimento, Instalações, Testes e Comissionamento) "]
[]
["06.02.110",{"$nulls":3},"Tubulações e Conexões de PVC Rígido Branco  (Fornecimento, Instalações, Testes e Comissionamento)  - Conforme Especificação Técnica                                                                                                                                                             "]
["06.02.110.01",null,"74165/1","SINAPI","Tubulação de PVC Rígido Branco  Ø40, inclusive conexões (Fornecimento, Instalações, Testes e Comissionamento)                             ","m",{"v":4222.08,"d":"4,222.08"},null,null,"I3",null,"C"]
["06.02.110.02",null,"74165/2","SINAPI","Tubulação  de PVC Rígido Branco  Ø50, inclusive conexões (Fornecimento, Instalações, Testes e Comissionamento)                             ","m",936.49,null,null,"I3",null,"C"]
["06.02.110.03",null,"74165/3","SINAPI","Tubulação  de PVC Rígido Branco  Ø75, inclusive conexões (Fornecimento, Instalações, Testes e Comissionamento)                             ","m",{"v":1452.4,"d":"1,452.40"},null,null,"I3",null,"C"]
["06.02.110.04",null,"74165/4 ","SINAPI","Tubulação  de PVC Rígido Branco  Ø100, inclusive conexões (Fornecimento, Instalações, Testes e Comissionamento)                             ","m",{"v":1235.05,"d":"1,235.05"},null,null,"I3",null,"C"]
["06.02.110.05",null,"74165/4 ","SINAPI","Tubulação  de PVC Rígido Branco  Ø150, inclusive conexões (Fornecimento, Instalações, Testes e Comissionamento)                             ","m",{"v":1097.06,"d":"1,097.06"},null,null,"I3",null,"C"]
[]
["06.02.120",{"$nulls":3},"Tubulações e Conexões de PVC Rígido Reforçado  (Fornecimento, Instalações, Testes e Comissionamento)  - Conforme Especificação Técnica                                                                                                                                                             "]
["06.02.120.01",null,"74165/4 ","SINAPI","Tubulação  de PVC Rígido tipo \"Vinilfort\"  Ø200, inclusive conexões (Fornecimento, Instalações, Testes e Comissionamento)                             ","m",743.23,null,null,"I3",null,"C"]
["06.02.120.02",null,"74165/4 ","SINAPI","Tubulação  de PVC Rígido tipo \"Vinilfort\"  Ø250, inclusive conexões (Fornecimento, Instalações, Testes e Comissionamento)                             ","m",74.83,null,null,"I3",null,"C"]
[]
["06.02.200",{"$nulls":3},"Caixas e Ralos  (Fornecimento, Instalações, Testes e Comissionamento) "]
[]
["06.02.210",{"$nulls":3},"Ralo (Fornecimento, Instalações, Testes e Comissionamento) - Conforme Especificação Técnica  "]
[]
["06.02.210",{"$nulls":3},"Ralo Seco (Fornecimento, Instalações, Testes e Comissionamento) - Conforme Especificação Técnica  "]
["06.02.210.01",null,"72684","SINAPI","Ralo Seco 100 mm x Ø40 mm (Fornecimento, Instalações, Testes e Comissionamento)                             ","pç",{"v":27,"d":"27.00"},null,null,"I3",null,"C"]
[]
["06.02.220",{"$nulls":3},"Caixa Sifonada  (Fornecimento, Instalações, Testes e Comissionamento) - Conforme Especificação Técnica  "]
["06.02.220.01",null,"72292","SINAPI","Caixa Sifonada de Ø100 X Ø100 X Ø50 (Fornecimento, Instalações, Testes e Comissionamento)                             ","pç",{"v":169,"d":"169.00"},null,null,"I3",null,"C"]
["06.02.220.02",null,"72292 ","SINAPI","Caixa Sifonada de Ø100 X Ø150 X Ø50 (Fornecimento, Instalações, Testes e Comissionamento)                             ","pç",{"v":1,"d":"1.00"},null,null,"I3",null,"C"]
["06.02.220.03",null,"72292","SINAPI","Caixa Sifonada de Ø150 X Ø150 X Ø50 (Fornecimento, Instalações, Testes e Comissionamento)                             ","pç",{"v":61,"d":"61.00"},null,null,"I3",null,"C"]
["06.02.220.04",null,"72291","SINAPI","Caixa Sifonada de Ø150 X Ø185 X Ø75 (Fornecimento, Instalações, Testes e Comissionamento)                             ","pç",{"v":48,"d":"48.00"},null,null,"I3",null,"C"]
[]
["06.02.300",{"$nulls":3},"Caixa de Gordura, Caixa/Poço de Inspeção e Caixa/Poço de Visita (Fornecimento, Instalações, Testes e Comissionamento)"]
[]
["06.02.310",{"$nulls":3},"Caixa de Gordura  (Fornecimento, Instalações, Testes e Comissionamento) - Conforme Especificação Técnica  "]
["06.02.310.01",null,"74225-1 ","SINAPI","Caixa de Gordura  Ø100 X Ø50 X Ø75 (Fornecimento, Instalações, Testes e Comissionamento)                       ","pç",{"v":16,"d":"16.00"},null,null,"I3",null,"C"]
[]
["06.02.320",{"$nulls":3},"Caixa/Poço de Inspeção (Fornecimento, Instalações, Testes e Comissionamento) - Conforme Especificação Técnica  "]
["06.02.320.01",null,"74104-1","SINAPI","Caixa de Inspeção 60 x 60 cm (Fornecimento, Instalações, Testes e Comissionamento)                       ","pç",{"v":16,"d":"16.00"},null,null,"I3",null,"C"]
["06.02.320.02",null,"72289","SINAPI","Caixade Inspeção 80 x 80 cm (Fornecimento, Instalações, Testes e Comissionamento)                       ","pç",{"v":8,"d":"8.00"},null,null,"I3",null,"C"]
[]
["06.02.330",{"$nulls":3},"Poço de Visita (Fornecimento, Instalações, Testes e Comissionamento) - Conforme Especificação Técnica  "]
["06.02.330.01",null,"74214-1","SINAPI","Poço de Visita em Alvenaria - PVA h ≤ 2,30 m","un",{"v":24,"d":"24.00"},null,null,"I3",null,"C"]
["06.02.330.02",null,"74214-2","SINAPI","Poço de Visita com altura h > 2,30 m","un",{"v":2,"d":"2.00"},null,null,"I3",null,"C"]
[]
["06.02.500",{"$nulls":3},"Estação Elevatória de Esgoto"]
["06.02.500.01",null,"73834/1","SINAPI","Bomba submersível, destinada ao recalque de efluentes, inclui acessórios de montagem, com guias para remoção, montada completa. Q=59,33m³/h, pot.=10cv e Hman=27,52m.","pç",{"v":2,"d":"2.00"},null,null,"I3",null,"C"]
["06.02.500.02",null,"HID041","NOVA","Grade removível, para retenção de sólidos, com dimensões de 1200mmx600mm, executada a partir de cantoneiras e vergalhões em fibra de vidro, incluindo fornecimento e montagem.","pç",{"v":1,"d":"1.00"},null,null,"I3",null,"I"]
["06.02.500.03",null,"HID042","NOVA","Módulo de escada em fibra de vidro, altura 1450mm, com acessórios de fixação em aço inox AISI 304, incluindo fornecimento e montagem.","pç",{"v":1,"d":"1.00"},null,null,"I3",null,"I"]
["06.02.500.04",null,"HID043","NOVA","Comporta com sentido duplo de fluxo, dimensões de 600mmx600mm, em ferro fundido, com pedestal de manobra simples, haste de prolongamento e acessórios para fixação, incluindo fornecimento e montagem.","pç",{"v":1,"d":"1.00"},null,null,"I3",null,"I"]
["06.02.500.05",null,"HID044","NOVA","Grelha em fibra de vidro, com malha de 50mmx50mm, dimensões de 600mmx600mm, inclui moldura de apoio e acessórios para fixação. Incluindo fornecimento e montagem.","pç",{"v":1,"d":"1.00"},null,null,"I3",null,"I"]
["06.02.500.06",null,"73887/1 ","SINAPI","Tubo de ferro fundido, classe K7, extremos com pontas, Incluindo conexão.","m",{"v":2.5,"d":"2.50"},null,null,"I3",null,"I"]
[]
["06.03.000",{"$nulls":3},"ÁGUAS PLUVIAIS"]
[]
["06.03.001",{"$nulls":3},"Tubulações e Conexões de PVC Rígido"]
[]
["06.03.002",{"$nulls":3},"Tubulação em PVC rígido reforçado, soldável, na cor marrom. Referência: Tigre ou equivalente (inclui conexões)                                                                                                                          "]
["06.03.002.01",null,"75030/6","SINAPI","Tubulação em PVC rígido, soldável, na cor marrom, classe 15, Ø75 mm","m",{"v":1506.2,"d":"1,506.20"},null,null,"I3",null,"C"]
["06.03.002.02",null,"15142.8.22.9","TCPO","Tubulação em PVC rígido, soldável, na cor marrom, classe 15, Ø100 mm","m",{"v":560.3,"d":"560.30"},null,null,"I3",null,"C"]
["06.03.002.04",null,"15142.8.22.9","TCPO","Tubulação em PVC rígido, soldável, na cor marrom, classe 15, Ø150 mm","m",{"v":7.1,"d":"7.10"},null,null,"I3",null,"C"]
[]
["06.03.003",{"$nulls":3},"Tubulação em PVC rígido, junta elástica integrada, com ponta e bolsa com virola, de vedação em anel de borracha. Referência: Vinilfort TIGRE ou equivalente (Fornecimento e Instalação)"]
["06.03.003.01",null,"74165/4 ","SINAPI","Tubo em PVC rígido, junta elástica integrada, com ponta e bolsa com virola - Tubo Ø200 mm","m",{"v":91.1,"d":"91.10"},null,null,"I3",null,"C"]
["06.03.003.02",null,"74165/4 ","SINAPI","Tubo em PVC rígido, junta elástica integrada, com ponta e bolsa com virola - Tubo Ø250 mm","m",{"v":11.7,"d":"11.70"},null,null,"I3",null,"C"]
["06.03.003.03",null,"74165/4 ","SINAPI","Tubo em PVC rígido, junta elástica integrada, com ponta e bolsa com virola - Tubo Ø300 mm","m",{"v":137.2,"d":"137.20"},null,null,"I3",null,"C"]
["06.03.003.04",null,"74165/4 ","SINAPI","Tubo em PVC rígido, junta elástica integrada, com ponta e bolsa com virola - Tubo Ø350 mm","m",{"v":14.3,"d":"14.30"},null,null,"I3",null,"C"]
["06.03.003.05",null,"74165/4 ","SINAPI","Tubo em PVC rígido, junta elástica integrada, com ponta e bolsa com virola - Tubo Ø400 mm","m",{"v":70.9,"d":"70.90"},null,null,"I3",null,"C"]
[]
["06.03.004",{"$nulls":3},"Tubulações e Conexões em Concreto Armado"]
[]
["06.03.005",{"$nulls":3},"Tubulação em concreto armado, com ponta e bolsa (Fornecimento e Instalação)"]
["06.03.005.02",null,"73879/4 ","SINAPI","Tubo em concreto armado, com ponta e bolsa - Tubo Ø600 mm","m",{"v":70.7,"d":"70.70"},null,null,"I3",null,"C"]
["06.03.005.03",null,"73879/5 ","SINAPI","Tubo em concreto armado, com ponta e bolsa - Tubo Ø700 mm","m",{"v":60,"d":"60.00"},null,null,"I3",null,"C"]
["06.03.005.05",null,"73879/6","SINAPI","Tubo em concreto armado, com ponta e bolsa - Tubo Ø800 mm","m",{"v":87.7,"d":"87.70"},null,null,"I3",null,"C"]
["06.03.005.06",null,"73879/8 ","SINAPI","Tubo em concreto armado, com ponta e bolsa - Tubo Ø1000 mm","m",{"v":106.6,"d":"106.60"},null,null,"I3",null,"C"]
[]
["06.03.006",{"$nulls":3},"Grelhas"]
[]
["06.03.007",{"$nulls":3},"Grelha hemisférica tipo \"abacaxi\" em Ferro Fundido. Referência CAST IRON ou equivalente"]
["06.03.007.01",null,"07725.8.1.1","TCPO","Grelha hemisférica tipo \"abacaxi\" em Ferro Fundido, diam. 75mm","pç",{"v":109,"d":"109.00"},null,null,"I3",null,"C"]
["06.03.007.02",null,"07725.8.1.2","TCPO","Grelha hemisférica tipo \"abacaxi\" em Ferro Fundido, diam. 100mm","pç",{"v":16,"d":"16.00"},null,null,"I3",null,"C"]
[]
["06.03.008",{"$nulls":3},"Poço de Visita (Fornecimento e Execução)"]
[]
["06.03.009",{"$nulls":3},"Poço de visita executado em aneis circulares de concreto armado, com chaminé de acesso Ø interno 600mm e tampão de ferro dúctil articulado Ø600mm, classe D 400, para tráfego intenso. Referência tampão SAINT-GOBAIN ou equivalente       "]
["06.03.009.01",null,"73963/36","SINAPI","Poço de visita executado em aneis circulares de concreto armado, Ø interno = 900mm, com chaminé de acesso Ø int. 600mm e tampão de ferro dúctil articulado Ø600mm, classe D 400, para tráfego intenso,  Ref. Saint Gobain ou equivalente Profundidade até 2300mm","cj",{"v":13,"d":"13.00"},null,null,"I3",null,"C"]
["06.03.009.02",null,"73963/36","SINAPI","Poço de visita executado em aneis circulares de concreto armado, Ø interno = 1200mm, com chaminé de acesso Ø int. 600mm e tampão de ferro dúctil articulado Ø600mm, classe D 400, para tráfego intenso,  Ref. Saint Gobain ou equivalente Profundidade acima de 2300mm","cj",{"v":6,"d":"6.00"},null,null,"I3",null,"C"]
[]
["06.03.010",{"$nulls":3},"Caixa de Areia para Águas Pluviais (fornecimento e execução)"]
["06.03.010.01",null,"72286","SINAPI","Caixa de areia em alvenaria revestida, com dimensões 60 cm x 60cm","pç",{"v":11,"d":"11.00"},null,null,"I3",null,"C"]
["06.03.010.02",null,"72286","SINAPI","Caixa de areia em alvenaria revestida, com dimensões 60 cm x 150cm","pç",{"v":12,"d":"12.00"},null,null,"I3",null,"C"]
["06.03.010.03",null,"72291 ","SINAPI","Caixa de areia em PVC, com dimensões Ø300 mm x 348 mm x 100 mm, referência TIGRE ou equivalente","pç",{"v":6,"d":"6.00"},null,null,"I3",null,"C"]
[]
["06.03.011",{"$nulls":3},"Sistema de Drenagem de Águas Pluviais - Sistema Anti-Vórtice"]
[]
["06.03.012",{"$nulls":3},"Captador em chapa de aço inoxidável diâmetro 75 mm"]
["06.03.012.01",null,"74179/1","SINAPI","Captador em chapa de aço inoxidável diâmetro 75 mm, referência SAINT-GOBAIN ou equivalente","pç",{"v":62,"d":"62.00"},null,null,"I3",null,"C"]
[]
["06.03.013",{"$nulls":3},"Tubo com ponta e ponta de ferro fundido, referência Linha SMU SAINT-GOBAIN  ou equivalente"]
["06.03.013.01",null,"73887/2 ","SINAPI","Tubo com ponta e ponta de ferro fundido, referência Linha SMU 50 mm","m",{"v":19.1,"d":"19.10"},null,null,"I3",null,"C"]
["06.03.013.02",null,"73887/1 ","SINAPI","Tubo com ponta e ponta de ferro fundido, referência Linha SMU 75 mm","m",{"v":34.2,"d":"34.20"},null,null,"I3",null,"C"]
["06.03.013.03",null,"73887/2 ","SINAPI","Tubo com ponta e ponta de ferro fundido, referência Linha SMU 100 mm","m",{"v":482.6,"d":"482.60"},null,null,"I3",null,"C"]
["06.03.013.04",null,"73887/3 ","SINAPI","Tubo com ponta e ponta de ferro fundido, referência Linha SMU 125 mm","m",{"v":86.9,"d":"86.90"},null,null,"I3",null,"C"]
["06.03.013.05",null,"73887/3 ","SINAPI","Tubo com ponta e ponta de ferro fundido, referência Linha SMU 150 mm","m",{"v":433.6,"d":"433.60"},null,null,"I3",null,"C"]
["06.03.013.06",null,"73887/5 ","SINAPI","Tubo com ponta e ponta de ferro fundido, referência Linha SMU 200 mm","m",{"v":260.5,"d":"260.50"},null,null,"I3",null,"C"]
["06.03.013.07",null,"73887/5 ","SINAPI","Tubo com ponta e ponta de ferro fundido, referência Linha SMU 250 mm","m",{"v":51.5,"d":"51.50"},null,null,"I3",null,"C"]
[]
["06.05.000",{"$nulls":3},"CONTRA INCÊNDIO"]
[]
["06.05.100",{"$nulls":3},"Tubos de Aço-Carbono Inclusive Conexões  (Fornecimento, Instalações, Testes e Comissionamento)  - Conforme Especificação Técnica                                                                                                                                                             "]
["06.05.100.01",null,"73976/4","SINAPI","Tubo de Aço-Carbono  Ø25, inclusive conexões (Fornecimento, Instalações, Testes e Comissionamento)                             ","m",{"v":14770,"d":"14,770.00"},null,null,"I3",220.37,"C"]
["06.05.100.02",null,"73976/5","SINAPI","Tubo de Aço-Carbono  Ø32, inclusive conexões (Fornecimento, Instalações, Testes e Comissionamento)                             ","m",{"v":355,"d":"355.00"},null,null,"I3",256.77,"C"]
["06.05.100.03",null,"73976/6","SINAPI","Tubo de Aço-Carbono  Ø40, inclusive conexões (Fornecimento, Instalações, Testes e Comissionamento)                             ","m",{"v":565,"d":"565.00"},null,null,"I3",{"v":346.27941559574344,"d":"346.28"},"C"]
["06.05.100.04",null,"73976/7","SINAPI","Tubo de Aço-Carbono  Ø50, inclusive conexões (Fornecimento, Instalações, Testes e Comissionamento)                             ","m",{"v":951,"d":"951.00"},null,null,"I3",null,"C"]
["06.05.100.05",null,"73976/8","SINAPI","Tubo de Aço-Carbono  Ø65, inclusive conexões (Fornecimento, Instalações, Testes e Comissionamento)                             ","m",{"v":396,"d":"396.00"},null,null,"I3",null,"C"]
["06.05.100.06",null,"73976/9","SINAPI","Tubo de Aço-Carbono  Ø80, inclusive conexões (Fornecimento, Instalações, Testes e Comissionamento)                             ","m",{"v":1996,"d":"1,996.00"},null,null,"I3",null,"C"]
["06.05.100.07",null,"73976/10","SINAPI","Tubo de Aço-Carbono  Ø100, inclusive conexões (Fornecimento, Instalações, Testes e Comissionamento)                             ","m",{"v":4903,"d":"4,903.00"},null,null,"I3",551.57,"C"]
["06.05.100.08",null,"73976/10","SINAPI","Tubo de Aço-Carbono  Ø125, inclusive conexões (Fornecimento, Instalações, Testes e Comissionamento)                             ","m",{"v":34,"d":"34.00"},null,null,"I3",null,"C"]
["06.05.100.09",null,"73976/11","SINAPI","Tubo de Aço-Carbono  Ø150, inclusive conexões (Fornecimento, Instalações, Testes e Comissionamento)                             ","m",{"v":921,"d":"921.00"},null,null,"I3",null,"C"]
[]
["06.05.200",{"$nulls":3},"Tubos de Ferro-fundido Inclusive Conexões  (Fornecimento, Instalações, Testes e Comissionamento) - Conforme Especificação Técnica  "]
["06.05.200.02",null,"73887/2 ","SINAPI","Tubo de Ferro-fundido  Ø100, inclusive conexões (Fornecimento, Instalações, Testes e Comissionamento)                             ","m",{"v":30,"d":"30.00"},null,null,"I3",{"v":10568.46,"d":"10,568.46"},"C"]
["06.05.200.03",null,"73887/3 ","SINAPI","Tubo de Ferro-fundido  Ø150, inclusive conexões (Fornecimento, Instalações, Testes e Comissionamento)                             ","m",{"v":238,"d":"238.00"},null,null,"I3",null,"C"]
[]
["06.05.300",{"$nulls":3},"Equipamento e Acessórios  (Fornecimento, Instalações, Testes e Comissionamento) - Conforme Especificação Técnica  "]
[]
["06.05.310",{"$nulls":3},"Válvula de Gaveta (Fornecimento, Instalações, Testes e Comissionamento) - Conforme Especificação Técnica  "]
["06.05.310.01",null,"73870/5","SINAPI","Válvula de Gaveta de Bronze Ø40 (Fornecimento, Instalações, Testes e Comissionamento)                             ","pç",{"v":6,"d":"6.00"},null,null,"I3",null,"C"]
["06.05.310.02",null,"73884/1","SINAPI","Válvula de Gaveta de Aço-Carbono Ø50 (Fornecimento, Instalações, Testes e Comissionamento)                             ","pç",{"v":22,"d":"22.00"},null,null,"I3",null,"C"]
["06.05.310.03",null,"0169","NOVA","Válvula de Gaveta de Aço-Carbono Ø65 (Fornecimento, Instalações, Testes e Comissionamento)                             ","pç",{"v":3,"d":"3.00"},null,null,"I3",null,"C"]
["06.05.310.05",null,"0171","NOVA","Válvula de Gaveta de Aço-Carbono Ø100 (Fornecimento, Instalações, Testes e Comissionamento)                             ","pç",{"v":13,"d":"13.00"},null,null,"I3",null,"C"]
["06.05.310.06",null,"0172","NOVA","Válvula de Gaveta de Aço-Carbono Ø150 (Fornecimento, Instalações, Testes e Comissionamento)                             ","pç",{"v":5,"d":"5.00"},null,null,"I3",null,"C"]
[]
["06.05.311",{"$nulls":3},"Válvula de Governo e Alarme  (Fornecimento, Instalações, Testes e Comissionamento) - Conforme Especificação Técnica  "]
["06.05.311.01",null,"0174","NOVA","Válvula de Governo e Alarme Ø150 (Fornecimento, Instalações, Testes e Comissionamento)                             ","pç",{"v":6,"d":"6.00"},null,null,"I3",null,"C"]
[]
["06.05.320",{"$nulls":3},"Chave de Fluxo  (Fornecimento, Instalações, Testes e Comissionamento) - Conforme Especificação Técnica  "]
["06.05.320.01",null,"0177","NOVA","Chave de Fluxo (Fornecimento, Instalações, Testes e Comissionamento)                             ","pç",{"v":15,"d":"15.00"},null,null,"I3",null,"C"]
[]
["06.05.330",{"$nulls":3},"Bicos de Chuveiro Automático  (Fornecimento, Instalações, Testes e Comissionamento) - Conforme Especificação Técnica  "]
["06.05.330.01",null,"01493","ORSE","Bicos de Chuveiro Automático Ø15 Tipo Pendente (Fornecimento, Instalações, Testes e Comissionamento)                             ","pç",{"v":4106,"d":"4,106.00"},null,null,"I3",null,"C"]
["06.05.330.02",null,"01493","ORSE","Bicos de Chuveiro Automático Ø15 Tipo Upright (Fornecimento, Instalações, Testes e Comissionamento)                             ","pç",{"v":1713,"d":"1,713.00"},null,null,"I3",null,"C"]
[]
["06.05.340",{"$nulls":3},"Extintor de Incêndio Portátil (Fornecimento, Instalações, Testes e Comissionamento) - Conforme Especificação Técnica  "]
["06.05.340.01",null," 73775/1","SINAPI","Extintor de Incêndio Portátil de Pó Químico Tipo ABC (Fornecimento, Instalações, Testes e Comissionamento)                             ","un",{"v":411,"d":"411.00"},null,null,"I3",null,"C"]
["06.05.340.02",null,"73775/1","SINAPI","Extintor de Incêndio Portátil de Pó Químico Tipo BC (Fornecimento, Instalações, Testes e Comissionamento)                             ","pç",{"v":2,"d":"2.00"},null,null,"I3",null,"C"]
["06.05.340.03",null," 72554 ","SINAPI","Extintor de Incêndio Portátil de Dióxido de Carbono Tipo BC (Fornecimento, Instalações, Testes e Comissionamento)                             ","pç",{"v":13,"d":"13.00"},null,null,"I3",null,"C"]
[]
["06.05.341",{"$nulls":3},"Extintor de Incêndio Sobre-rodas (Fornecimento, Instalações, Testes e Comissionamento) - Conforme Especificação Técnica  "]
["06.05.341.01",null,"73775/1","SINAPI","Extintor de Incêndio Sobre-Rodas de Pó Químico Tipo BC (Fornecimento, Instalações, Testes e Comissionamento)                             ","pç",{"v":1,"d":"1.00"},null,null,"I3",null,"C"]
["06.05.341.02",null," 72554 ","SINAPI","Extintor de Incêndio Portátil Sobre-rodas de Dióxido de Carbono Tipo BC (Fornecimento, Instalações, Testes e Comissionamento)","pç",{"v":2,"d":"2.00"},null,null,"I3",null,"C"]
[]
["06.05.350",{"$nulls":3},"Hidrante de Incêndio (Fornecimento, Instalações, Testes e Comissionamento) - Conforme Especificação Técnica  "]
["06.05.350.01",null,72284,"SINAPI","Hidrante de Incêndio de Dupla Expedição com Mangotinho (Fornecimento, Instalações, Testes e Comissionamento)                             ","pç",{"v":132,"d":"132.00"},null,null,"I3",null,"C"]
["06.05.350.02",null,72284,"SINAPI","Hidrante de Incêndio Externo de Dupla Expedição (Fornecimento, Instalações, Testes e Comissionamento)                             ","pç",{"v":1,"d":"1.00"},null,null,"I3",null,"I"]
["06.05.350.03",null,"72284","SINAPI","Hidrante de Incêndio de Dupla Expedição para Recalque (Fornecimento, Instalações, Testes e Comissionamento)                             ","pç",{"v":5,"d":"5.00"},null,null,"I3",null,"C"]
[]
["06.05.360",{"$nulls":3},"Abrigo de Incêndio (Fornecimento, Instalações, Testes e Comissionamento) - Conforme Especificação Técnica  "]
["06.05.360.01",null,"01519","ORSE","Abrigo de Incêndio para Hidrante Dupla Expedição (Fornecimento, Instalações, Testes e Comissionamento)                             ","pç",{"v":133,"d":"133.00"},null,null,"I3",null,"C"]
["06.05.360.02",null,"72284","SINAPI","Abrigo de Incêndio para Mangotinho (Fornecimento, Instalações, Testes e Comissionamento)                             ","pç",{"v":132,"d":"132.00"},null,null,"I3",null,"C"]
[]
[{"$nulls":4},"TOTAL ITEM 06.00.000"]
[]
["07.00.000",{"$nulls":3},"INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - TPS"]
[]
["007.01.000",{"$nulls":3},"INSTALAÇÕES ELÉTRICAS",{"$nulls":5},{"v":93798.97200000001,"d":"93,798.97"}]
[]
["07.01.000",{"$nulls":3},"EQUIPAMENTOS DE MÉDIA E BAIXA TENSÃO"]
["07.01.100",{"$nulls":3},"TRANSFORMADORES (Fornecimento, Instalação, Testes e Comissionamento)"]
["07.01.110",{"$nulls":3},"TRANSFORMADORES DE POTÊNCIA"]
["07.01.110.01",null,"33000","NOVA","Transformador trifásico, potência nominal  1500 kVA seco, com encapsulamento em resina, instalação interna, grade de proteção, ligação triângulo no primário e estrela no secundário, classe 15kV, relação de tensão 13,8 kV - 380/ 220 V, com sensor de temperatura tipo PT100, com indicação de temperatura das três bobinas, com dois contatos 1 para alarme 140ºC e um para desligamento 150ºC graus. Referência: Geafol da Siemens ou Equivalente Técnico.","un",{"v":2,"d":"2.00"},null,null,"I3",null,"C"]
["07.01.110.02",null,"33001","NOVA","Transformador trifásico, potência nominal  2000 kVA seco, com encapsulamento em resina, instalação interna, grade de proteção, ligação triângulo no primário e estrela no secundário, classe 15kV, relação de tensão 13,8 kV - 380/ 220 V, com sensor de temperatura tipo PT100, com indicação de temperatura das três bobinas, com dois contatos 1 para alarme 140ºC e um para desligamento 150ºC graus. Referência: Geafol da Siemens ou Equivalente Técnico.","un",{"v":4,"d":"4.00"},null,null,"I3",null,"C"]
["07.01.110.07",null,"ELT001","NOVA","Transformador trifásico, potência nominal  500 kVA seco, com encapsulamento em resina, instalação interna, grade de proteção, ligação triângulo no primário e estrela no secundário, classe 15kV, relação de tensão 13,8 kV - 380/ 220 V, com sensor de temperatura tipo PT100, com indicação de temperatura das três bobinas, com dois contatos 1 para alarme 140ºC e um para desligamento 150ºC graus. Referência: Geafol da Siemens ou Equivalente Técnico.","un",{"v":1,"d":"1.00"},null,null,"I3",null,"C"]
[]
["07.01.200",{"$nulls":3},"DUTO DE BARRAMENTO E DISTRIBUIÇÃO TIPO \"BUS-WAY\" (Fornec., Inst., Testes e Comissionamento)"]
[]
["07.01.210",{"$nulls":3},"DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA TIPO \"BUS-WAY\""]
["07.01.210.04",null,"33002","NOVA","Sistema de distribuição de energia elétrica tipo barramento blindado de cobre pré-fabricado, fornecido completo com trechos retos, curvas e derivações, e materiais de fixação em lajes e paredes, possuindo as seguintes características: Isolamento para  750 V; Frequência 60Hz; 3 Fases + Neutro; grau de proteção IP-54, corrente nominal 550 A, capacidade de curto-circuito trifásico 34 kA. Referência: \"BEGHIM\", \"TELEMECANIQUE\" ou Equivalente Técnico.","m",{"v":590,"d":"590.00"},null,null,"I3",null,"C"]
["07.01.210.05",null,"33003","NOVA","Sistema de distribuição de energia elétrica tipo barramento blindado de cobre pré-fabricado, fornecido completo com trechos retos, curvas e derivações, e materiais de fixação em lajes e paredes, possuindo as seguintes características: Isolamento para  750 V; Frequência 60Hz; 3 Fases + Neutro; grau de proteção IP-54, corrente nominal 700 A, capacidade de curto-circuito trifásico 35 kA. Referência: \"BEGHIM\", \"TELEMECANIQUE\" ou Equivalente Técnico.","m",{"v":30,"d":"30.00"},null,null,"I3",null,"C"]
["07.01.210.07",null,"33004","NOVA","Sistema de distribuição de energia elétrica tipo barramento blindado de cobre pré-fabricado, fornecido completo com trechos retos, curvas e derivações, e materiais de fixação em lajes e paredes, possuindo as seguintes características: Isolamento para  1200 V; Frequência 60Hz; 3 Fases + Neutro; grau de proteção IP-54, corrente nominal 1000 A, capacidade de curto-circuito trifásico 52 kA. Referência: \"BEGHIM\", \"TELEMECANIQUE\" ou Equivalente Técnico.","m",{"v":150,"d":"150.00"},null,null,"I3",null,"C"]
["07.01.210.08",null,"33005","NOVA","Sistema de distribuição de energia elétrica tipo barramento blindado de cobre pré-fabricado, fornecido completo com trechos retos, curvas e derivações, e materiais de fixação em lajes e paredes, possuindo as seguintes características: Isolamento para  1200 V; Frequência 60Hz; 3 Fases + Neutro; grau de proteção IP-54, corrente nominal 1250 A, capacidade de curto-circuito trifásico 63 kA. Referência: \"BEGHIM\", \"TELEMECANIQUE\" ou Equivalente Técnico.","m",{"v":500,"d":"500.00"},null,null,"I3",null,"C"]
["07.01.210.09",null,"33006","NOVA","Sistema de distribuição de energia elétrica tipo barramento blindado de cobre pré-fabricado, fornecido completo com trechos retos, curvas e derivações, e materiais de fixação em lajes e paredes, possuindo as seguintes características: Isolamento para  1200 V; Frequência 60Hz; 3 Fases + Neutro; grau de proteção IP-54, corrente nominal 1400 A, capacidade de curto-circuito trifásico 65 kA. Referência: \"BEGHIM\", \"TELEMECANIQUE\" ou Equivalente Técnico.","m",{"v":900,"d":"900.00"},null,null,"I3",null,"C"]
["07.01.210.12",null,"33007","NOVA","Sistema de distribuição de energia elétrica tipo barramento blindado de cobre pré-fabricado, fornecido completo com trechos retos, curvas e derivações, e materiais de fixação em lajes e paredes, possuindo as seguintes características: Isolamento para  1200 V; Frequência 60Hz; 3 Fases + Neutro; grau de proteção IP-54, corrente nominal 2000 A, capacidade de curto-circuito trifásico 80 kA. Referência: \"BEGHIM\", \"TELEMECANIQUE\" ou Equivalente Técnico.","m",{"v":140,"d":"140.00"},null,null,"I3",null,"C"]
["07.01.210.13",null,"33008","NOVA","Sistema de distribuição de energia elétrica tipo barramento blindado de cobre pré-fabricado, fornecido completo com trechos retos, curvas e derivações, e materiais de fixação em lajes e paredes, possuindo as seguintes características: Isolamento para  1200 V; Frequência 60Hz; 3 Fases + Neutro; grau de proteção IP-54, corrente nominal 3100 A, capacidade de curto-circuito trifásico 100 kA. Referência: \"BEGHIM\", \"TELEMECANIQUE\" ou Equivalente Técnico.","m",{"v":140,"d":"140.00"},null,null,"I3",null,"C"]
["07.01.210.14",null,"33009","NOVA","Sistema de distribuição de energia elétrica tipo barramento blindado de cobre pré-fabricado, fornecido completo com trechos retos, curvas e derivações, e materiais de fixação em lajes e paredes, possuindo as seguintes características: Isolamento para  1200 V; Frequência 60Hz; 3 Fases + Neutro; grau de proteção IP-54, corrente nominal 4000 A, capacidade de curto-circuito trifásico 110 kA. Referência: \"BEGHIM\", \"TELEMECANIQUE\" ou Equivalente Técnico.","m",{"v":80,"d":"80.00"},null,null,"I3",null,"C"]
[]
["07.01.220",{"$nulls":3},"COFRES DE DERIVAÇÃO TIPO PLUG-IN"]
["07.01.220.06",null,"ELT033","NOVA","Cofre de derivação do tipo plug-in, para acoplamento em bus way trifásico + neutro, equipado com disjuntor tripolar de capacidade até 40 A, a ser conectado no bus way, grau de proteção IP-54. Referência: Beghim ou Equivalente Técnico.","un",{"v":1,"d":"1.00"},null,null,"I3",null,"C"]
["07.01.220.07",null,"33010","NOVA","Cofre de derivação do tipo plug-in, para acoplamento em bus way trifásico + neutro, equipado com disjuntor tripolar de capacidade  50 A, a ser conectado no bus way, grau de proteção IP-54. Referência: Beghim ou Equivalente Técnico.","un",{"v":1,"d":"1.00"},null,null,"I3",null,"C"]
["07.01.220.08",null,"ELT032","NOVA","Cofre de derivação do tipo plug-in, para acoplamento em bus way trifásico + neutro, equipado com disjuntor tripolar de capacidade até 63 A, a ser conectado no bus way, grau de proteção IP-54. Referência: Beghim ou Equivalente Técnico.","un",{"v":1,"d":"1.00"},null,null,"I3",null,"C"]
["07.01.220.09",null,"33011","NOVA","Cofre de derivação do tipo plug-in, para acoplamento em bus way trifásico + neutro, equipado com disjuntor tripolar de capacidade  80 A, a ser conectado no bus way, grau de proteção IP-54. Referência: Beghim ou Equivalente Técnico.","un",{"v":2,"d":"2.00"},null,null,"I3",null,"C"]
["07.01.220.10",null,"33012","NOVA","Cofre de derivação do tipo plug-in, para acoplamento em bus way trifásico + neutro, equipado com disjuntor tripolar de capacidade até 100 A, a ser conectado no bus way, grau de proteção IP-54. Referência: Beghim ou Equivalente Técnico.","un",{"v":2,"d":"2.00"},null,null,"I3",null,"C"]
["07.01.220.11",null,"33013","NOVA","Cofre de derivação do tipo plug-in, para acoplamento em bus way trifásico + neutro, equipado com disjuntor tripolar de capacidade  125 A, a ser conectado no bus way, grau de proteção IP-54. Referência: Beghim ou Equivalente Técnico.","un",{"v":2,"d":"2.00"},null,null,"I3",null,"C"]
["07.01.220.12",null,"33014","NOVA","Cofre de derivação do tipo plug-in, para acoplamento em bus way trifásico + neutro, equipado com disjuntor tripolar de capacidade  150 A, a ser conectado no bus way, grau de proteção IP-54. Referência: Beghim ou Equivalente Técnico.","un",{"v":1,"d":"1.00"},null,null,"I3",null,"C"]
["07.01.220.13",null,"ELT031","NOVA","Cofre de derivação do tipo plug-in, para acoplamento em bus way trifásico + neutro, equipado com disjuntor tripolar de capacidade até 175 A, a ser conectado no bus way, grau de proteção IP-54. Referência: Beghim ou Equivalente Técnico.","un",{"v":3,"d":"3.00"},null,null,"I3",null,"C"]
["07.01.220.14",null,"33015","NOVA","Cofre de derivação do tipo plug-in, para acoplamento em bus way trifásico + neutro, equipado com disjuntor tripolar de capacidade  200 A, a ser conectado no bus way, grau de proteção IP-54. Referência: Beghim ou Equivalente Técnico.","un",{"v":2,"d":"2.00"},null,null,"I3",null,"C"]
["07.01.220.15",null,"ELT030","NOVA","Cofre de derivação do tipo plug-in, para acoplamento em bus way trifásico + neutro, equipado com disjuntor tripolar de capacidade até 225 A, a ser conectado no bus way, grau de proteção IP-54. Referência: Beghim ou Equivalente Técnico.","un",{"v":1,"d":"1.00"},null,null,"I3",null,"C"]
["07.01.220.16",null,"33016","NOVA","Cofre de derivação do tipo plug-in, para acoplamento em bus way trifásico + neutro, equipado com disjuntor tripolar de capacidade  250 A, a ser conectado no bus way, grau de proteção IP-54. Referência: Beghim ou Equivalente Técnico.","un",{"v":1,"d":"1.00"},null,null,"I3",null,"C"]
["07.01.220.17",null,"ELT029","NOVA","Cofre de derivação do tipo plug-in, para acoplamento em bus way trifásico + neutro, equipado com disjuntor tripolar de capacidade até 300 A, a ser conectado no bus way, grau de proteção IP-54. Referência: Beghim ou Equivalente Técnico.","un",{"v":9,"d":"9.00"},null,null,"I3",null,"C"]
["07.01.220.18",null,"ELT028","NOVA","Cofre de derivação do tipo plug-in, para acoplamento em bus way trifásico + neutro, equipado com disjuntor tripolar de capacidade  350 A, a ser conectado no bus way, grau de proteção IP-54. Referência: Beghim ou Equivalente Técnico.","un",{"v":5,"d":"5.00"},null,null,"I3",null,"C"]
["07.01.220.19",null,"ELT027","NOVA","Cofre de derivação do tipo plug-in, para acoplamento em bus way trifásico + neutro, equipado com disjuntor tripolar de capacidade  500 A, a ser conectado no bus way, grau de proteção IP-54. Referência: Beghim ou Equivalente Técnico.","un",{"v":1,"d":"1.00"},null,null,"I3",null,"C"]
["07.01.220.20",null,"ELT026","NOVA","Cofre de derivação do tipo plug-in, para acoplamento em bus way trifásico + neutro, equipado com disjuntor tripolar de capacidade até 800 A, a ser conectado no bus way, grau de proteção IP-54. Referência: Beghim ou Equivalente Técnico.","un",{"v":3,"d":"3.00"},null,null,"I3",null,"C"]
["07.01.220.21",null,"33017","NOVA","Cofre de derivação do tipo plug-in, para acoplamento em bus way trifásico + neutro, equipado com disjuntor tripolar de capacidade até 400 A, a ser conectado no bus way, grau de proteção IP-54. Referência: Beghim ou Equivalente Técnico.","un",{"v":3,"d":"3.00"},null,null,"I3",null,"C"]
["07.01.220.22",null,"ELT025","NOVA","Cofre de derivação do tipo plug-in, para acoplamento em bus way trifásico + neutro, equipado com disjuntor tripolar de capacidade até 450 A, a ser conectado no bus way, grau de proteção IP-54. Referência: Beghim ou Equivalente Técnico.","un",{"v":1,"d":"1.00"},null,null,"I3",null,"C"]
["07.01.220.23",null,"33018","NOVA","Cofre de derivação do tipo plug-in, para acoplamento em bus way trifásico + neutro, equipado com disjuntor tripolar de capacidade até 630 A, a ser conectado no bus way, grau de proteção IP-54. Referência: Beghim ou Equivalente Técnico.","un",{"v":1,"d":"1.00"},null,null,"I3",null,"C"]
[]
["07.01.300",{"$nulls":3},"PAINEL DE MÉDIA E BAIXA TENSÃO (Fornecimento, Instalação, Testes e Comissionamento)"]
[]
["07.01.310",{"$nulls":3},"PAINEL DE MÉDIA TENSÃO"]
["07.01.310.04",null,"33020","NOVA","Painel em média tensão, Tensão de operação: 13.800 V, Tensão nominal:15 kV, trifásico 60 Hz, Para quantidade e características dos componentes internos ao painel ver diagrama unifilar referenciado. FZ.06/403.23/04952 (PMT-TPS-SE2) Referência: ABB ou Equivalente Técnico.","cj",{"v":1,"d":"1.00"},null,null,"I3",null,"C"]
[]
["07.01.320",{"$nulls":3},"PAINEL DE BAIXA TENSÃO"]
["07.01.320.04",null,"ELT040","NOVA","Centro de Proteção Geral  (CPG) em baixa tensão, 380/ 220 V, trifásico 60 Hz.  Conforme padrão da concessionária norma DT-117 da Coelce. Para quantidade e características dos componentes internos ao painel ver diagrama unifilar referênciado. FZ.06/409.23/04173 (CPG-02). Referência: Inelsa ou Equivalente Técnico.","cj",{"v":1,"d":"1.00"},null,null,"I3",null,"C"]
["07.01.320.05",null,"33022","NOVA","Centro de Medição  (CM-02-01) em baixa tensão, 380/ 220 V, trifásico 60 Hz. Conforme padrão da concessionária norma DT-117 da Coelce. Para quantidade e características dos componentes internos ao painel ver diagrama unifilar referenciado. FZ.06/409.23/04173 (CM-02-01). Referência: Inelsa ou Equivalente Técnico.","cj",{"v":1,"d":"1.00"},null,null,"I3",null,"C"]
["07.01.320.06",null,"ELT041","NOVA","Centro de Medição  (CM-02-02) em baixa tensão, 380/ 220 V, trifásico 60 Hz. Para quantidade e características dos componentes internos ao painel ver diagrama unifilar referenciado. FZ.06/409.23/04900 (CM-02-02). Conforme padrão da concessionária norma DT-117 da Coelce. Referência: Inelsa ou Equivalente Técnico.","cj",{"v":1,"d":"1.00"},null,null,"I3",null,"C"]
["07.01.320.07",null,"33024","NOVA","Centro de Medição  (CM-02-03) em baixa tensão, 380/ 220 V, trifásico 60 Hz. Para quantidade e características dos componentes internos ao painel ver diagrama unifilar referenciado. FZ.06/409.23/04900 (CM-02-03). Conforme padrão da concessionária norma DT-117 da Coelce. Referência: Inelsa ou Equivalente Técnico.","cj",{"v":1,"d":"1.00"},null,null,"I3",null,"C"]
["07.01.320.08",null,"33025","NOVA","(QGBT1-TPS) Painel em baixa tensão, 380/ 220 V, trifásico 60 Hz,Para quantidade e características dos componentes internos ao painel ver diagrama unifilar referenciado. FZ.06/403.23/04953 (QGBT1-TPS). Referência: ABB ou Equivalente Técnico.","cj",{"v":1,"d":"1.00"},null,null,"I3",null,"C"]
["07.01.320.09",null,"33026","NOVA","(QGBT2-TPS) Painel em baixa tensão, 380/ 220 V, trifásico 60 Hz, Para quantidade e características dos componentes internos ao painel ver diagrama unifilar referenciado. FZ.06/403.23/04954 (QGBT2-TPS). Referência: ABB ou Equivalente Técnico.","cj",{"v":1,"d":"1.00"},null,null,"I3",null,"C"]
["07.01.320.10",null,"ELT060","NOVA","(QGBT-SS) Painel em baixa tensão, 380/ 220 V, trifásico 60 Hz. Para quantidade e características dos componentes internos ao painel ver diagrama unifilar referenciado.  FZ.06/403.23/04955 (QGBT-SS). Referência: ABB ou Equivalente Técnico.","cj",{"v":1,"d":"1.00"},null,null,"I3",null,"C"]
["07.01.320.11",null,34180,"NOVA","Centro de Medição  (CM-02-04) em baixa tensão, 380/ 220 V, trifásico 60 Hz. Conforme padrão da concessionária norma DT-117 da Coelce. Para quantidade e caracteristicas dos componentes internos ao painel ver diagrama unifilar referenciado. FZ.06/409.23/04900 (CM-02-04). Referência: Inelsa ou Equivalente Técnico.","cj",{"v":1,"d":"1.00"},null,null,"I3",null,"C"]
[]
["07.01.400",{"$nulls":3},"QUADROS DE FORÇA, ILUMINAÇÃO, NO-BREAK, ECT. (Fornec., Instalação, Testes e Comissionamento)"]
[]
["07.01.410",{"$nulls":3},"QUADROS DE ILUMINAÇÃO E TOMADAS NORMAL"]
["07.01.410.01",null,"74131/3","SINAPI ","Quadro de distribuição, 380 V/ 220 V, trifásico, 60 Hz, sobrepor, instalação interna, grau de proteção IP-32, entrada e saídas para cabos na parte superior.\nPara quantidade e características dos componentes internos ao quadro ver diagrama unifilar referenciado. Referência: Waltec, Plus Automação ou Equivalente Técnico.\nFZ.06/409.23/04933 (QL5-SS)","un",{"v":1,"d":"1.00"},null,null,"I3",null,"C"]
["07.01.410.02",null,"74131/3","SINAPI ","Quadro de distribuição, 380 V/ 220 V, trifásico, 60 Hz, sobrepor, instalação interna, grau de proteção IP-32, entrada e saídas para cabos na parte superior.\nPara quantidade e características dos componentes internos ao quadro ver diagrama unifilar referenciado. Referência: Waltec, Plus Automação ou Equivalente Técnico.\nFZ.06/409.23/04933 (QL6-SS)","un",{"v":1,"d":"1.00"},null,null,"I3",null,"C"]
["07.01.410.03",null,"74131/3","SINAPI ","Quadro de distribuição, 380 V/ 220 V, trifásico, 60 Hz, sobrepor, instalação interna, grau de proteção IP-32, entrada e saídas para cabos na parte superior.\nPara quantidade e características dos componentes internos ao quadro ver diagrama unifilar referenciado. Referência: Waltec, Plus Automação ou Equivalente Técnico.\nFZ.06/409.23/04933 (QL7-SS)","un",{"v":1,"d":"1.00"},null,null,"I3",null,"C"]
["07.01.410.04",null,"74131/3","SINAPI ","Quadro de distribuição, 380 V/ 220 V, trifásico, 60 Hz, sobrepor, instalação interna, grau de proteção IP-32, entrada e saídas para cabos na parte superior.\nPara quantidade e características dos componentes internos ao quadro ver diagrama unifilar referenciado. Referência: Waltec, Plus Automação ou Equivalente Técnico.\nFZ.06/409.23/04933 (QL8-SS)","un",{"v":1,"d":"1.00"},null,null,"I3",null,"C"]
["07.01.410.05",null,"74131/3","SINAPI ","Quadro de distribuição, 380 V/ 220 V, trifásico, 60 Hz, sobrepor, instalação interna, grau de proteção IP-32, entrada e saídas para cabos na parte superior.\nPara quantidade e características dos componentes internos ao quadro ver diagrama unifilar referenciado. Referência: Waltec, Plus Automação ou Equivalente Técnico.\nFZ.06/409.23/04933 (QL9-SS)","un",{"v":1,"d":"1.00"},null,null,"I3",null,"C"]
["07.01.410.06",null,"74131/3","SINAPI ","Quadro de distribuição, 380 V/ 220 V, trifásico, 60 Hz, sobrepor, instalação interna, grau de proteção IP-32, entrada e saídas para cabos na parte superior.\nPara quantidade e características dos componentes internos ao quadro ver diagrama unifilar referenciado. Referência: Waltec, Plus Automação ou Equivalente Técnico.\nFZ.06/409.23/04934 (QL5-T)","un",{"v":1,"d":"1.00"},null,null,"I3",null,"C"]
["07.01.410.07",null,"74131/3","SINAPI ","Quadro de distribuição, 380 V/ 220 V, trifásico, 60 Hz, sobrepor, instalação interna, grau de proteção IP-32, entrada e saídas para cabos na parte superior.\nPara quantidade e características dos componentes internos ao quadro ver diagrama unifilar referenciado. Referência: Waltec, Plus Automação ou Equivalente Técnico.\nFZ.06/409.23/04934 (QL6-T)","un",{"v":1,"d":"1.00"},null,null,"I3",null,"C"]
["07.01.410.08",null,"74131/3","SINAPI ","Quadro de distribuição, 380 V/ 220 V, trifásico, 60 Hz, sobrepor, instalação interna, grau de proteção IP-32, entrada e saídas para cabos na parte superior.\nPara quantidade e características dos componentes internos ao quadro ver diagrama unifilar referenciado. Referência: Waltec, Plus Automação ou Equivalente Técnico.\nFZ.06/409.23/04934 (QL7-T)","un",{"v":1,"d":"1.00"},null,null,"I3",null,"C"]
["07.01.410.09",null,"74131/3","SINAPI ","Quadro de distribuição, 380 V/ 220 V, trifásico, 60 Hz, sobrepor, instalação interna, grau de proteção IP-32, entrada e saídas para cabos na parte superior.\nPara quantidade e características dos componentes internos ao quadro ver diagrama unifilar referenciado. Referência: Waltec, Plus Automação ou Equivalente Técnico (QL1-T","un",{"v":1,"d":"1.00"},null,null,"I3",null,"C"]
["07.01.410.10",null,"74131/3","SINAPI ","Quadro de distribuição, 380 V/ 220 V, trifásico, 60 Hz, sobrepor, instalação interna, grau de proteção IP-32, entrada e saídas para cabos na parte superior.\nPara quantidade e características dos componentes internos ao quadro ver diagrama unifilar referenciado. Referência: Waltec, Plus Automação ou Equivalente Técnico.\nFZ.06/409.23/04935 (QL8-T)","un",{"v":1,"d":"1.00"},null,null,"I3",null,"C"]
["07.01.410.11",null,"74131/3","SINAPI ","Quadro de distribuição, 380 V/ 220 V, trifásico, 60 Hz, sobrepor, instalação interna, grau de proteção IP-32, entrada e saídas para cabos na parte superior.\nPara quantidade e características dos componentes internos ao quadro ver diagrama unifilar referenciado. Referência: Waltec, Plus Automação ou Equivalente Técnico (QL9-T)","un",{"v":1,"d":"1.00"},null,null,"I3",null,"C"]
["07.01.410.12",null,"74131/3","SINAPI ","Quadro de distribuição, 380 V/ 220 V, trifásico, 60 Hz, sobrepor, instalação interna, grau de proteção IP-32, entrada e saídas para cabos na parte superior.\nPara quantidade e características dos componentes internos ao quadro ver diagrama unifilar referenciado. Referência: Waltec, Plus Automação ou Equivalente Técnico (QL1-1P)","un",{"v":1,"d":"1.00"},null,null,"I3",null,"C"]
["07.01.410.13",null,"74131/3","SINAPI ","Quadro de distribuição, 380 V/ 220 V, trifásico, 60 Hz, sobrepor, instalação interna, grau de proteção IP-32, entrada e saídas para cabos na parte superior.\nPara quantidade e características dos componentes internos ao quadro ver diagrama unifilar referenciado. Referência: Waltec, Plus Automação ou Equivalente Técnico.\nFZ.06/409.23/04936 (QL5-1P)","un",{"v":1,"d":"1.00"},null,null,"I3",null,"C"]
["07.01.410.14",null,"74131/3","SINAPI ","Quadro de distribuição, 380 V/ 220 V, trifásico, 60 Hz, sobrepor, instalação interna, grau de proteção IP-32, entrada e saídas para cabos na parte superior.\nPara quantidade e características dos componentes internos ao quadro ver diagrama unifilar referenciado. Referência: Waltec, Plus Automação ou Equivalente Técnico.\nFZ.06/409.23/04936 (QL6-1P)","un",{"v":1,"d":"1.00"},null,null,"I3",null,"C"]
["07.01.410.15",null,"74131/3","SINAPI ","Quadro de distribuição, 380 V/ 220 V, trifásico, 60 Hz, sobrepor, instalação interna, grau de proteção IP-32, entrada e saídas para cabos na parte superior.\nPara quantidade e características dos componentes internos ao quadro ver diagrama unifilar referenciado. Referência: Waltec, Plus Automação ou Equivalente Técnico.\nFZ.06/409.23/04936 (QL7-1P)","un",{"v":1,"d":"1.00"},null,null,"I3",null,"C"]
["07.01.410.16",null,"74131/3","SINAPI ","Quadro de distribuição, 380 V/ 220 V, trifásico, 60 Hz, sobrepor, instalação interna, grau de proteção IP-32, entrada e saídas para cabos na parte superior.\nPara quantidade e características dos componentes internos ao quadro ver diagrama unifilar referenciado. Referência: Waltec, Plus Automação ou Equivalente Técnico.\nFZ.06/409.23/04936 (QL8-1P).","un",{"v":1,"d":"1.00"},null,null,"I3",null,"C"]
["07.01.410.18",null,"74131/3","SINAPI ","Quadro de distribuição, 380 V/ 220 V, trifásico, 60 Hz, sobrepor, instalação interna, grau de proteção IP-32, entrada e saídas para cabos na parte superior.\nPara quantidade e características dos componentes internos ao quadro ver diagrama unifilar referenciado. Referência: Waltec, Plus Automação ou Equivalente Técnico.\nFZ.06/409.23/04938 (QL2-2P).","un",{"v":1,"d":"1.00"},null,null,"I3",null,"C"]
["07.01.410.19",null,"74131/3","SINAPI ","Quadro de distribuição, 380 V/ 220 V, trifásico, 60 Hz, sobrepor, instalação interna, grau de proteção IP-32, entrada e saídas para cabos na parte superior.\nPara quantidade e características dos componentes internos ao quadro ver diagrama unifilar referenciado. Referência: Waltec, Plus Automação ou Equivalente Técnico.\nFZ.06/409.23/04939 (QL-TI-01)","un",{"v":1,"d":"1.00"},null,null,"I3",null,"C"]
["07.01.410.20",null,"74131/3","SINAPI ","Quadro de distribuição, 380 V/ 220 V, trifásico, 60 Hz, sobrepor, instalação interna, grau de proteção IP-32, entrada e saídas para cabos na parte superior.\nPara quantidade e características dos componentes internos ao quadro ver diagrama unifilar referenciado. Referência: Waltec, Plus Automação ou Equivalente Técnico.\nFZ.06/409.23/04939 (QL-TI-02)","un",{"v":1,"d":"1.00"},null,null,"I3",null,"C"]
["07.01.410.21",null,"74131/3","SINAPI ","Quadro de distribuição, 380 V/ 220 V, trifásico, 60 Hz, sobrepor, instalação interna, grau de proteção IP-32, entrada e saídas para cabos na parte superior.\nPara quantidade e características dos componentes internos ao quadro ver diagrama unifilar referenciado. Referência: Waltec, Plus Automação ou Equivalente Técnico.\nFZ.06/409.23/04940 (QL-TI-03)","un",{"v":1,"d":"1.00"},null,null,"I3",null,"C"]
["07.01.410.22",null,"74131/3","SINAPI ","Quadro de distribuição, 380 V/ 220 V, trifásico, 60 Hz, sobrepor, instalação interna, grau de proteção IP-32, entrada e saídas para cabos na parte superior.\nPara quantidade e características dos componentes internos ao quadro ver diagrama unifilar referenciado. Referência: Waltec, Plus Automação ou Equivalente Técnico.\nFZ.06/409.23/04941 (QL10-EXT-10S).","un",{"v":1,"d":"1.00"},null,null,"I3",null,"C"]
["07.01.410.23",null,"74131/3","SINAPI ","Quadro de distribuição, 380 V/ 220 V, trifásico, 60 Hz, sobrepor, instalação interna, grau de proteção IP-32, entrada e saídas para cabos na parte superior.\nPara quantidade e características dos componentes internos ao quadro ver diagrama unifilar referenciado. Referência: Waltec, Plus Automação ou Equivalente Técnico.\nFZ.06/409.23/04943 (QTN5-SS)","un",{"v":1,"d":"1.00"},null,null,"I3",null,"C"]
["07.01.410.24",null,"74131/3","SINAPI ","Quadro de distribuição, 380 V/ 220 V, trifásico, 60 Hz, sobrepor, instalação interna, grau de proteção IP-32, entrada e saídas para cabos na parte superior.\nPara quantidade e características dos componentes internos ao quadro ver diagrama unifilar referenciado. Referência: Waltec, Plus Automação ou Equivalente Técnico.\nFZ.06/409.23/04943 (QTN6-SS)","un",{"v":1,"d":"1.00"},null,null,"I3",null,"C"]
["07.01.410.25",null,"74131/3","SINAPI ","Quadro de distribuição, 380 V/ 220 V, trifásico, 60 Hz, sobrepor, instalação interna, grau de proteção IP-32, entrada e saídas para cabos na parte superior.\nPara quantidade e características dos componentes internos ao quadro ver diagrama unifilar referenciado. Referência: Waltec, Plus Automação ou Equivalente Técnico.\nFZ.06/409.23/04943 (QTN7-SS)","un",{"v":1,"d":"1.00"},null,null,"I3",null,"C"]
["07.01.410.26",null,"74131/3","SINAPI ","Quadro de distribuição, 380 V/ 220 V, trifásico, 60 Hz, sobrepor, instalação interna, grau de proteção IP-32, entrada e saídas para cabos na parte superior.\nPara quantidade e características dos componentes internos ao quadro ver diagrama unifilar referenciado. Referência: Waltec, Plus Automação ou Equivalente Técnico.\nFZ.06/409.23/04943 (QTN8-SS)","un",{"v":1,"d":"1.00"},null,null,"I3",null,"C"]
["07.01.410.27",null,"74131/3","SINAPI ","Quadro de distribuição, 380 V/ 220 V, trifásico, 60 Hz, sobrepor, instalação interna, grau de proteção IP-32, entrada e saídas para cabos na parte superior.\nPara quantidade e características dos componentes internos ao quadro ver diagrama unifilar referenciado. Referência: Waltec, Plus Automação ou Equivalente Técnico.\nFZ.06/409.23/04943 (QTN9-SS)","un",{"v":1,"d":"1.00"},null,null,"I3",null,"C"]
["07.01.410.28",null,"74131/3","SINAPI ","Quadro de distribuição, 380 V/ 220 V, trifásico, 60 Hz, sobrepor, instalação interna, grau de proteção IP-32, entrada e saídas para cabos na parte superior.\nPara quantidade e características dos componentes internos ao quadro ver diagrama unifilar referenciado. Referência: Waltec, Plus Automação ou Equivalente Técnico.\nFZ.06/409.23/04944 (QTN6-T)","un",{"v":1,"d":"1.00"},null,null,"I3",null,"C"]
["07.01.410.29",null,"74131/3","SINAPI ","Quadro de distribuição, 380 V/ 220 V, trifásico, 60 Hz, sobrepor, instalação interna, grau de proteção IP-32, entrada e saídas para cabos na parte superior.\nPara quantidade e características dos componentes internos ao quadro ver diagrama unifilar referenciado. Referência: Waltec, Plus Automação ou Equivalente Técnico.\nFZ.06/409.23/04944 (QTN7-T)","un",{"v":1,"d":"1.00"},null,null,"I3",null,"C"]
["07.01.410.30",null,"74131/3","SINAPI ","Quadro de distribuição, 380 V/ 220 V, trifásico, 60 Hz, sobrepor, instalação interna, grau de proteção IP-32, entrada e saídas para cabos na parte superior.\nPara quantidade e características dos componentes internos ao quadro ver diagrama unifilar referenciado. Referência: Waltec, Plus Automação ou Equivalente Técnico.\nFZ.06/409.23/04944 (QTN8-T)","un",{"v":1,"d":"1.00"},null,null,"I3",null,"C"]
["07.01.410.31",null,"74131/3","SINAPI ","Quadro de distribuição, 380 V/ 220 V, trifásico, 60 Hz, sobrepor, instalação interna, grau de proteção IP-32, entrada e saídas para cabos na parte superior.\nPara quantidade e características dos componentes internos ao quadro ver diagrama unifilar referenciado. Referência: Waltec, Plus Automação ou Equivalente Técnico.\nFZ.06/409.23/04945 (QTN5-1P)","un",{"v":1,"d":"1.00"},null,null,"I3",null,"C"]
["07.01.410.32",null,"74131/3","SINAPI ","Quadro de distribuição, 380 V/ 220 V, trifásico, 60 Hz, sobrepor, instalação interna, grau de proteção IP-32, entrada e saídas para cabos na parte superior.\nPara quantidade e características dos componentes internos ao quadro ver diagrama unifilar referenciado. Referência: Waltec, Plus Automação ou Equivalente Técnico.\nFZ.06/409.23/04945 (QTN6-1P)","un",{"v":1,"d":"1.00"},null,null,"I3",null,"C"]
["07.01.410.33",null,"74131/3","SINAPI ","Quadro de distribuição, 380 V/ 220 V, trifásico, 60 Hz, sobrepor, instalação interna, grau de proteção IP-32, entrada e saídas para cabos na parte superior.\nPara quantidade e características dos componentes internos ao quadro ver diagrama unifilar referenciado. Referência: Waltec, Plus Automação ou Equivalente Técnico.\nFZ.06/409.23/04945 (QTN7-1P)","un",{"v":1,"d":"1.00"},null,null,"I3",null,"C"]
["07.01.410.34",null,"74131/3","SINAPI ","Quadro de distribuição, 380 V/ 220 V, trifásico, 60 Hz, sobrepor, instalação interna, grau de proteção IP-32, entrada e saídas para cabos na parte superior.\nPara quantidade e características dos componentes internos ao quadro ver diagrama unifilar referenciado. Referência: Waltec, Plus Automação ou Equivalente Técnico.\nFZ.06/409.23/04945 (QTN8-1P)","un",{"v":1,"d":"1.00"},null,null,"I3",null,"C"]
["07.01.410.35",null,"74131/3","SINAPI ","Quadro de distribuição, 380 V/ 220 V, trifásico, 60 Hz, sobrepor, instalação interna, grau de proteção IP-32, entrada e saídas para cabos na parte superior.\nPara quantidade e características dos componentes internos ao quadro ver diagrama unifilar referenciado. Referência: Waltec, Plus Automação ou Equivalente Técnico.\nFZ.06/409.23/04946 (QTN2-2P).","un",{"v":1,"d":"1.00"},null,null,"I3",null,"C"]
[]
["07.01.420",{"$nulls":3},"QUADROS DE ILUMINAÇÃO E TOMADAS DE EMERGÊNCIA"]
["07.01.420.01",null,"74131/3","SINAPI ","Quadro de distribuição, 380 V/ 220 V, trifásico, 60 Hz, sobrepor, instalação interna, grau de proteção IP-32, entrada e saídas para cabos na parte superior.\nPara quantidade e características dos componentes internos ao quadro ver diagrama unifilar referenciado. Referência: Waltec, Plus Automação ou Equivalente Técnico.\nFZ.06/409.23/04933 (QLE5-SS)","un",{"v":1,"d":"1.00"},null,null,"I3",null,"C"]
["07.01.420.02",null,"74131/3","SINAPI ","Quadro de distribuição, 380 V/ 220 V, trifásico, 60 Hz, sobrepor, instalação interna, grau de proteção IP-32, entrada e saídas para cabos na parte superior.\nPara quantidade e características dos componentes internos ao quadro ver diagrama unifilar referenciado. Referência: Waltec, Plus Automação ou Equivalente Técnico.\nFZ.06/409.23/04933 (QLE6-SS)","un",{"v":1,"d":"1.00"},null,null,"I3",null,"C"]
["07.01.420.03",null,"74131/3","SINAPI ","Quadro de distribuição, 380 V/ 220 V, trifásico, 60 Hz, sobrepor, instalação interna, grau de proteção IP-32, entrada e saídas para cabos na parte superior.\nPara quantidade e características dos componentes internos ao quadro ver diagrama unifilar referenciado. Referência: Waltec, Plus Automação ou Equivalente Técnico.\nFZ.06/409.23/04933 (QLE7-SS)","un",{"v":1,"d":"1.00"},null,null,"I3",null,"C"]
["07.01.420.04",null,"74131/3","SINAPI ","Quadro de distribuição, 380 V/ 220 V, trifásico, 60 Hz, sobrepor, instalação interna, grau de proteção IP-32, entrada e saídas para cabos na parte superior.\nPara quantidade e características dos componentes internos ao quadro ver diagrama unifilar referenciado. Referência: Waltec, Plus Automação ou Equivalente Técnico.\nFZ.06/409.23/04933 (QLE8-SS)","un",{"v":1,"d":"1.00"},null,null,"I3",null,"C"]
["07.01.420.05",null,"74131/3","SINAPI ","Quadro de distribuição, 380 V/ 220 V, trifásico, 60 Hz, sobrepor, instalação interna, grau de proteção IP-32, entrada e saídas para cabos na parte superior.\nPara quantidade e características dos componentes internos ao quadro ver diagrama unifilar referenciado. Referência: Waltec, Plus Automação ou Equivalente Técnico.\nFZ.06/409.23/04933 (QLE9-SS)","un",{"v":1,"d":"1.00"},null,null,"I3",null,"C"]
["07.01.420.06",null,"74131/3","SINAPI ","Quadro de distribuição, 380 V/ 220 V, trifásico, 60 Hz, sobrepor, instalação interna, grau de proteção IP-32, entrada e saídas para cabos na parte superior.\nPara quantidade e características dos componentes internos ao quadro ver diagrama unifilar referenciado. Referência: Waltec, Plus Automação ou Equivalente Técnico.\nFZ.06/409.23/04934 (QLE5-T)","un",{"v":1,"d":"1.00"},null,null,"I3",null,"C"]
["07.01.420.07",null,"74131/3","SINAPI ","Quadro de distribuição, 380 V/ 220 V, trifásico, 60 Hz, sobrepor, instalação interna, grau de proteção IP-32, entrada e saídas para cabos na parte superior.\nPara quantidade e características dos componentes internos ao quadro ver diagrama unifilar referenciado. Referência: Waltec, Plus Automação ou Equivalente Técnico.\nFZ.06/409.23/04934 (QLE6-T)","un",{"v":1,"d":"1.00"},null,null,"I3",null,"C"]
["07.01.420.08",null,"74131/3","SINAPI ","Quadro de distribuição, 380 V/ 220 V, trifásico, 60 Hz, sobrepor, instalação interna, grau de proteção IP-32, entrada e saídas para cabos na parte superior.\nPara quantidade e características dos componentes internos ao quadro ver diagrama unifilar referenciado. Referência: Waltec, Plus Automação ou Equivalente Técnico.\nFZ.06/409.23/04934 (QLE7-T)","un",{"v":1,"d":"1.00"},null,null,"I3",null,"C"]
["07.01.420.09",null,"74131/3","SINAPI ","Quadro de distribuição, 380 V/ 220 V, trifásico, 60 Hz, sobrepor, instalação interna, grau de proteção IP-32, entrada e saídas para cabos na parte superior.\nPara quantidade e características dos componentes internos ao quadro ver diagrama unifilar referenciado. Referência: Waltec, Plus Automação ou Equivalente Técnico (QLE1-T)","un",{"v":1,"d":"1.00"},null,null,"I3",null,"C"]
["07.01.420.10",null,"74131/3","SINAPI ","Quadro de distribuição, 380 V/ 220 V, trifásico, 60 Hz, sobrepor, instalação interna, grau de proteção IP-32, entrada e saídas para cabos na parte superior.\nPara quantidade e características dos componentes internos ao quadro ver diagrama unifilar referenciado. Referência: Waltec, Plus Automação ou Equivalente Técnico.\nFZ.06/409.23/04935 (QLE8-T)","un",{"v":1,"d":"1.00"},null,null,"I3",null,"C"]
["07.01.420.11",null,"74131/3","SINAPI ","Quadro de distribuição, 380 V/ 220 V, trifásico, 60 Hz, sobrepor, instalação interna, grau de proteção IP-32, entrada e saídas para cabos na parte superior.\nPara quantidade e características dos componentes internos ao quadro ver diagrama unifilar referenciado. Referência: Waltec, Plus Automação ou Equivalente Técnico.\nFZ.06/409.23/04935 (QLE9-T)","un",{"v":1,"d":"1.00"},null,null,"I3",null,"C"]
["07.01.420.12",null,"74131/3","SINAPI ","Quadro de distribuição, 380 V/ 220 V, trifásico, 60 Hz, sobrepor, instalação interna, grau de proteção IP-32, entrada e saídas para cabos na parte superior.\nPara quantidade e características dos componentes internos ao quadro ver diagrama unifilar referenciado. Referência: Waltec, Plus Automação ou Equivalente Técnico.\nFZ.06/409.23/04936 (QLE1-1P)","un",{"v":1,"d":"1.00"},null,null,"I3",null,"C"]
["07.01.420.13",null,"74131/3","SINAPI ","Quadro de distribuição, 380 V/ 220 V, trifásico, 60 Hz, sobrepor, instalação interna, grau de proteção IP-32, entrada e saídas para cabos na parte superior.\nPara quantidade e características dos componentes internos ao quadro ver diagrama unifilar referenciado. Referência: Waltec, Plus Automação ou Equivalente Técnico.\nFZ.06/409.23/04936 (QLE5-1P)","un",{"v":1,"d":"1.00"},null,null,"I3",null,"C"]
["07.01.420.14",null,"74131/3","SINAPI ","Quadro de distribuição, 380 V/ 220 V, trifásico, 60 Hz, sobrepor, instalação interna, grau de proteção IP-32, entrada e saídas para cabos na parte superior.\nPara quantidade e características dos componentes internos ao quadro ver diagrama unifilar referenciado. Referência: Waltec, Plus Automação ou Equivalente Técnico.\nFZ.06/409.23/04936 (QLE6-1P)","un",{"v":1,"d":"1.00"},null,null,"I3",null,"C"]
["07.01.420.15",null,"74131/3","SINAPI ","Quadro de distribuição, 380 V/ 220 V, trifásico, 60 Hz, sobrepor, instalação interna, grau de proteção IP-32, entrada e saídas para cabos na parte superior.\nPara quantidade e características dos componentes internos ao quadro ver diagrama unifilar referenciado. Referência: Waltec, Plus Automação ou Equivalente Técnico.\nFZ.06/409.23/04936 (QLE7-1P)","un",{"v":1,"d":"1.00"},null,null,"I3",null,"C"]
["07.01.420.16",null,"74131/3","SINAPI ","Quadro de distribuição, 380 V/ 220 V, trifásico, 60 Hz, sobrepor, instalação interna, grau de proteção IP-32, entrada e saídas para cabos na parte superior.\nPara quantidade e características dos componentes internos ao quadro ver diagrama unifilar referenciado. Referência: Waltec, Plus Automação ou Equivalente Técnico.\nFZ.06/409.23/04936 (QLE8-1P)","un",{"v":1,"d":"1.00"},null,null,"I3",null,"C"]
["07.01.420.17",null,"74131/3","SINAPI ","Quadro de distribuição, 380 V/ 220 V, trifásico, 60 Hz, sobrepor, instalação interna, grau de proteção IP-32, entrada e saídas para cabos na parte superior.\nPara quantidade e características dos componentes internos ao quadro ver diagrama unifilar referenciado. Referência: Waltec, Plus Automação ou Equivalente Técnico.\nFZ.06/409.23/04936 (QLE8-2P)","un",{"v":1,"d":"1.00"},null,null,"I3",null,"C"]
["07.01.420.18",null,"74131/3","SINAPI ","Quadro de distribuição, 380 V/ 220 V, trifásico, 60 Hz, sobrepor, instalação interna, grau de proteção IP-32, entrada e saídas para cabos na parte superior.\nPara quantidade e características dos componentes internos ao quadro ver diagrama unifilar referenciado. Referência: Waltec, Plus Automação ou Equivalente Técnico.\nFZ.06/409.23/04938 (QLE2-2P).","un",{"v":1,"d":"1.00"},null,null,"I3",null,"C"]
["07.01.420.19",null,"74131/3","SINAPI ","Quadro de distribuição, 380 V/ 220 V, trifásico, 60 Hz, sobrepor, instalação interna, grau de proteção IP-32, entrada e saídas para cabos na parte superior.\nPara quantidade e características dos componentes internos ao quadro ver diagrama unifilar referenciado. Referência: Waltec, Plus Automação ou Equivalente Técnico.\nFZ.06/409.23/04942 (QLE10-EXT-S).","un",{"v":1,"d":"1.00"},null,null,"I3",null,"C"]
["07.01.420.20",null,"74131/3","SINAPI ","Quadro de distribuição, 380 V/ 220 V, trifásico, 60 Hz, sobrepor, instalação interna, grau de proteção IP-32, entrada e saídas para cabos na parte superior.\nPara quantidade e características dos componentes internos ao quadro ver diagrama unifilar referenciado. Referência: Waltec, Plus Automação ou Equivalente Técnico.\nFZ.06/409.23/04943 (QTE5-SS)","un",{"v":1,"d":"1.00"},null,null,"I3",null,"C"]
["07.01.420.21",null,"74131/3","SINAPI ","Quadro de distribuição, 380 V/ 220 V, trifásico, 60 Hz, sobrepor, instalação interna, grau de proteção IP-32, entrada e saídas para cabos na parte superior.\nPara quantidade e características dos componentes internos ao quadro ver diagrama unifilar referenciado. Referência: Waltec, Plus Automação ou Equivalente Técnico.\nFZ.06/409.23/04943 (QTE6-SS)","un",{"v":1,"d":"1.00"},null,null,"I3",null,"C"]
["07.01.420.22",null,"74131/3","SINAPI ","Quadro de distribuição, 380 V/ 220 V, trifásico, 60 Hz, sobrepor, instalação interna, grau de proteção IP-32, entrada e saídas para cabos na parte superior.\nPara quantidade e características dos componentes internos ao quadro ver diagrama unifilar referenciado. Referência: Waltec, Plus Automação ou Equivalente Técnico.\nFZ.06/409.23/04943 (QTE8-SS)","un",{"v":1,"d":"1.00"},null,null,"I3",null,"C"]
["07.01.420.23",null,"74131/3","SINAPI ","Quadro de distribuição, 380 V/ 220 V, trifásico, 60 Hz, sobrepor, instalação interna, grau de proteção IP-32, entrada e saídas para cabos na parte superior.\nPara quantidade e características dos componentes internos ao quadro ver diagrama unifilar referenciado. Referência: Waltec, Plus Automação ou Equivalente Técnico.\nFZ.06/409.23/04943 (QTE9-SS)","un",{"v":1,"d":"1.00"},null,null,"I3",null,"C"]
["07.01.420.24",null,"74131/3","SINAPI ","Quadro de distribuição, 380 V/ 220 V, trifásico, 60 Hz, sobrepor, instalação interna, grau de proteção IP-32, entrada e saídas para cabos na parte superior.\nPara quantidade e características dos componentes internos ao quadro ver diagrama unifilar referenciado. Referência: Waltec, Plus Automação ou Equivalente Técnico.\nFZ.06/409.23/04944 (QTE6-T)","un",{"v":1,"d":"1.00"},null,null,"I3",null,"C"]
["07.01.420.25",null,"74131/3","SINAPI ","Quadro de distribuição, 380 V/ 220 V, trifásico, 60 Hz, sobrepor, instalação interna, grau de proteção IP-32, entrada e saídas para cabos na parte superior.\nPara quantidade e características dos componentes internos ao quadro ver diagrama unifilar referenciado. Referência: Waltec, Plus Automação ou Equivalente Técnico.\nFZ.06/409.23/04944 (QTE7-T)","un",{"v":1,"d":"1.00"},null,null,"I3",null,"C"]
["07.01.420.26",null,"74131/3","SINAPI ","Quadro de distribuição, 380 V/ 220 V, trifásico, 60 Hz, sobrepor, instalação interna, grau de proteção IP-32, entrada e saídas para cabos na parte superior.\nPara quantidade e características dos componentes internos ao quadro ver diagrama unifilar referenciado. Referência: Waltec, Plus Automação ou Equivalente Técnico.\nFZ.06/409.23/04944 (QTE8-T)","un",{"v":1,"d":"1.00"},null,null,"I3",null,"C"]
["07.01.420.27",null,"74131/3","SINAPI ","Quadro de distribuição, 380 V/ 220 V, trifásico, 60 Hz, sobrepor, instalação interna, grau de proteção IP-32, entrada e saídas para cabos na parte superior.\nPara quantidade e características dos componentes internos ao quadro ver diagrama unifilar referenciado. Referência: Waltec, Plus Automação ou Equivalente Técnico.\nFZ.06/409.23/04945 (QTE5-1P)","un",{"v":1,"d":"1.00"},null,null,"I3",null,"C"]
["07.01.420.28",null,"74131/3","SINAPI ","Quadro de distribuição, 380 V/ 220 V, trifásico, 60 Hz, sobrepor, instalação interna, grau de proteção IP-32, entrada e saídas para cabos na parte superior.\nPara quantidade e características dos componentes internos ao quadro ver diagrama unifilar referenciado. Referência: Waltec, Plus Automação ou Equivalente Técnico.\nFZ.06/409.23/04945 (QTE6-1P).","un",{"v":1,"d":"1.00"},null,null,"I3",null,"C"]
["07.01.420.29",null,"74131/3","SINAPI ","Quadro de distribuição, 380 V/ 220 V, trifásico, 60 Hz, sobrepor, instalação interna, grau de proteção IP-32, entrada e saídas para cabos na parte superior.\nPara quantidade e características dos componentes internos ao quadro ver diagrama unifilar referenciado. Referência: Waltec, Plus Automação ou Equivalente Técnico.\nFZ.06/409.23/04945 (QTE7-1P)","un",{"v":1,"d":"1.00"},null,null,"I3",null,"C"]
["07.01.420.30",null,"74131/3","SINAPI ","Quadro de distribuição, 380 V/ 220 V, trifásico, 60 Hz, sobrepor, instalação interna, grau de proteção IP-32, entrada e saídas para cabos na parte superior.\nPara quantidade e características dos componentes internos ao quadro ver diagrama unifilar referenciado. Referência: Waltec, Plus Automação ou Equivalente Técnico.\nFZ.06/409.23/04945 (QTE8-1P)","un",{"v":1,"d":"1.00"},null,null,"I3",null,"C"]
["07.01.420.31",null,"74131/3","SINAPI ","Quadro de distribuição, 380 V/ 220 V, trifásico, 60 Hz, sobrepor, instalação interna, grau de proteção IP-32, entrada e saídas para cabos na parte superior.\nPara quantidade e características dos componentes internos ao quadro ver diagrama unifilar referenciado. Referência: Waltec, Plus Automação ou Equivalente Técnico.\nFZ.06/409.23/04946 (QTE2-2P).","un",{"v":1,"d":"1.00"},null,null,"I3",null,"C"]
[]
["07.01.430",{"$nulls":3},"QUADROS DE FORÇA NORMAL"]
["07.01.430.01",null,"73860-22","SINAPI","Quadro de distribuição, 380 V/ 220 V, trifásico, 60 Hz, sobrepor, instalação interna, grau de proteção IP-32, entrada e saídas para cabos na parte superior.\nPara quantidade e características dos componentes internos ao quadro ver diagrama unifilar referenciado. Referência: Waltec, Plus Automação ou Equivalente Técnico.\nFZ.06/409.23/04947 (QF5-SS)","un",{"v":1,"d":"1.00"},null,null,"I3",null,"C"]
["07.01.430.02",null,"74131/3","SINAPI ","Quadro de distribuição, 380 V/ 220 V, trifásico, 60 Hz, sobrepor, instalação interna, grau de proteção IP-32, entrada e saídas para cabos na parte superior.\nPara quantidade e características dos componentes internos ao quadro ver diagrama unifilar referenciado. Referência: Waltec, Plus Automação ou Equivalente Técnico.\nFZ.06/409.23/04947 (QF6-SS)","un",{"v":1,"d":"1.00"},null,null,"I3",null,"C"]
["07.01.430.03",null,"74131/3","SINAPI ","Quadro de distribuição, 380 V/ 220 V, trifásico, 60 Hz, sobrepor, instalação interna, grau de proteção IP-32, entrada e saídas para cabos na parte superior.\nPara quantidade e características dos componentes internos ao quadro ver diagrama unifilar referenciado. Referência: Waltec, Plus Automação ou Equivalente Técnico.\nFZ.06/409.23/04947 (QF7-SS)","un",{"v":1,"d":"1.00"},null,null,"I3",null,"C"]
["07.01.430.04",null,"74131/3","SINAPI ","Quadro de distribuição, 380 V/ 220 V, trifásico, 60 Hz, sobrepor, instalação interna, grau de proteção IP-32, entrada e saídas para cabos na parte superior.\nPara quantidade e características dos componentes internos ao quadro ver diagrama unifilar referenciado. Referência: Waltec, Plus Automação ou Equivalente Técnico.\nFZ.06/409.23/04947 (QF8-SS)","un",{"v":1,"d":"1.00"},null,null,"I3",null,"C"]
["07.01.430.05",null,"74131/3","SINAPI ","Quadro de distribuição, 380 V/ 220 V, trifásico, 60 Hz, sobrepor, instalação interna, grau de proteção IP-32, entrada e saídas para cabos na parte superior.\nPara quantidade e características dos componentes internos ao quadro ver diagrama unifilar referenciado. Referência: Waltec, Plus Automação ou Equivalente Técnico.\nFZ.06/409.23/04948 (QF5-T)","un",{"v":1,"d":"1.00"},null,null,"I3",null,"C"]
["07.01.430.06",null,"74131/3","SINAPI ","Quadro de distribuição, 380 V/ 220 V, trifásico, 60 Hz, sobrepor, instalação interna, grau de proteção IP-32, entrada e saídas para cabos na parte superior.\nPara quantidade e características dos componentes internos ao quadro ver diagrama unifilar referenciado. Referência: Waltec, Plus Automação ou Equivalente Técnico.\nFZ.06/409.23/04948 (QF6-T)","un",{"v":1,"d":"1.00"},null,null,"I3",null,"C"]
["07.01.430.07",null,"74131/3","SINAPI ","Quadro de distribuição, 380 V/ 220 V, trifásico, 60 Hz, sobrepor, instalação interna, grau de proteção IP-32, entrada e saídas para cabos na parte superior.\nPara quantidade e características dos componentes internos ao quadro ver diagrama unifilar referenciado. Referência: Waltec, Plus Automação ou Equivalente Técnico.\nFZ.06/409.23/04948 (QF7-T)","un",{"v":1,"d":"1.00"},null,null,"I3",null,"C"]
["07.01.430.08",null,"74131/3","SINAPI ","Quadro de distribuição, 380 V/ 220 V, trifásico, 60 Hz, sobrepor, instalação interna, grau de proteção IP-32, entrada e saídas para cabos na parte superior.\nPara quantidade e características dos componentes internos ao quadro ver diagrama unifilar referenciado. Referência: Waltec, Plus Automação ou Equivalente Técnico.\nFZ.06/409.23/04948 (QF8T)","un",{"v":1,"d":"1.00"},null,null,"I3",null,"C"]
["07.01.430.09",null,"74131/3","SINAPI ","Quadro de distribuição, 380 V/ 220 V, trifásico, 60 Hz, sobrepor, instalação interna, grau de proteção IP-32, entrada e saídas para cabos na parte superior.\nPara quantidade e características dos componentes internos ao quadro ver diagrama unifilar referenciado. Referência: Waltec, Plus Automação ou Equivalente Técnico.\nFZ.06/409.23/04949 (QF5-1P/2P)","un",{"v":1,"d":"1.00"},null,null,"I3",null,"C"]
["07.01.430.11",null,"74131/3","SINAPI ","Quadro de distribuição, 380 V/ 220 V, trifásico, 60 Hz, sobrepor, instalação interna, grau de proteção IP-32, entrada e saídas para cabos na parte superior.\nPara quantidade e características dos componentes internos ao quadro ver diagrama unifilar referenciado. Referência: Waltec, Plus Automação ou Equivalente Técnico.\nFZ.06/409.23/04949 (QF6-1P/2P)","un",{"v":1,"d":"1.00"},null,null,"I3",null,"C"]
["07.01.430.13",null,"74131/3","SINAPI ","Quadro de distribuição, 380 V/ 220 V, trifásico, 60 Hz, sobrepor, instalação interna, grau de proteção IP-32, entrada e saídas para cabos na parte superior.\nPara quantidade e características dos componentes internos ao quadro ver diagrama unifilar referenciado. Referência: Waltec, Plus Automação ou Equivalente Técnico.\nFZ.06/409.23/04949 (QF7-1P/2P)","un",{"v":1,"d":"1.00"},null,null,"I3",null,"C"]
["07.01.430.15",null,"74131/3","SINAPI ","Quadro de distribuição, 380 V/ 220 V, trifásico, 60 Hz, sobrepor, instalação interna, grau de proteção IP-32, entrada e saídas para cabos na parte superior.\nPara quantidade e características dos componentes internos ao quadro ver diagrama unifilar referenciado. Referência: Waltec, Plus Automação ou Equivalente Técnico.\nFZ.06/409.23/04949 (QF8-1P/2P)","un",{"v":1,"d":"1.00"},null,null,"I3",null,"C"]
["07.01.430.17",null,"74131/3","SINAPI ","Quadro de distribuição, 380 V/ 220 V, trifásico, 60 Hz, sobrepor, instalação interna, grau de proteção IP-32, entrada e saídas para cabos na parte superior.\nPara quantidade e características dos componentes internos ao quadro ver diagrama unifilar referenciado. Referência: Waltec, Plus Automação ou Equivalente Técnico.\nFZ.01/405.23/04950 (QF2-2P).","un",{"v":1,"d":"1.00"},null,null,"I3",null,"C"]
[]
["07.01.440",{"$nulls":3},"QUADROS DE FORÇA EMERGÊNCIA"]
["07.01.440.02",null,"73860-20","SINAPI","Quadro de distribuição, 380 V/ 220 V, trifásico, 60 Hz, sobrepor, instalação interna, grau de proteção IP-32, entrada e saídas para cabos na parte superior.\nPara quantidade e características dos componentes internos ao quadro ver diagrama unifilar referenciado. Referência: Waltec, Plus Automação ou Equivalente Técnico.\nFZ.06/409.23/04947 (QFE5-SS)","un",{"v":1,"d":"1.00"},null,null,"I3",null,"C"]
["07.01.440.03",null,"74131/3","SINAPI ","Quadro de distribuição, 380 V/ 220 V, trifásico, 60 Hz, sobrepor, instalação interna, grau de proteção IP-32, entrada e saídas para cabos na parte superior.\nPara quantidade e características dos componentes internos ao quadro ver diagrama unifilar referenciado. Referência: Waltec, Plus Automação ou Equivalente Técnico.\nFZ.06/409.23/04947 (QFE6-SS)","un",{"v":1,"d":"1.00"},null,null,"I3",null,"C"]
["07.01.440.04",null,"74131/3","SINAPI ","Quadro de distribuição, 380 V/ 220 V, trifásico, 60 Hz, sobrepor, instalação interna, grau de proteção IP-32, entrada e saídas para cabos na parte superior.\nPara quantidade e características dos componentes internos ao quadro ver diagrama unifilar referenciado. Referência: Waltec, Plus Automação ou Equivalente Técnico.\nFZ.06/409.23/04947 (QFE7-SS)","un",{"v":1,"d":"1.00"},null,null,"I3",null,"C"]
["07.01.440.05",null,"74131/3","SINAPI ","Quadro de distribuição, 380 V/ 220 V, trifásico, 60 Hz, sobrepor, instalação interna, grau de proteção IP-32, entrada e saídas para cabos na parte superior.\nPara quantidade e características dos componentes internos ao quadro ver diagrama unifilar referenciado. Referência: Waltec, Plus Automação ou Equivalente Técnico.\nFZ.06/409.23/04947 (QFE8-SS)","un",{"v":1,"d":"1.00"},null,null,"I3",null,"C"]
["07.01.440.06",null,"74131/3","SINAPI ","Quadro de distribuição, 380 V/ 220 V, trifásico, 60 Hz, sobrepor, instalação interna, grau de proteção IP-32, entrada e saídas para cabos na parte superior.\nPara quantidade e características dos componentes internos ao quadro ver diagrama unifilar referenciado. Referência: Waltec, Plus Automação ou Equivalente Técnico.\nFZ.06/409.23/04948 (QFE5-T)","un",{"v":1,"d":"1.00"},null,null,"I3",null,"C"]
["07.01.440.07",null,"74131/3","SINAPI ","Quadro de distribuição, 380 V/ 220 V, trifásico, 60 Hz, sobrepor, instalação interna, grau de proteção IP-32, entrada e saídas para cabos na parte superior.\nPara quantidade e características dos componentes internos ao quadro ver diagrama unifilar referenciado. Referência: Waltec, Plus Automação ou Equivalente Técnico.\nFZ.06/409.23/04948 (QFE6-T)","un",{"v":1,"d":"1.00"},null,null,"I3",null,"C"]
["07.01.440.08",null,"74131/3","SINAPI ","Quadro de distribuição, 380 V/ 220 V, trifásico, 60 Hz, sobrepor, instalação interna, grau de proteção IP-32, entrada e saídas para cabos na parte superior.\nPara quantidade e características dos componentes internos ao quadro ver diagrama unifilar referenciado. Referência: Waltec, Plus Automação ou Equivalente Técnico.\nFZ.06/409.23/04948 (QFE7-T)","un",{"v":1,"d":"1.00"},null,null,"I3",null,"C"]
["07.01.440.09",null,"74131/3","SINAPI ","Quadro de distribuição, 380 V/ 220 V, trifásico, 60 Hz, sobrepor, instalação interna, grau de proteção IP-32, entrada e saídas para cabos na parte superior.\nPara quantidade e características dos componentes internos ao quadro ver diagrama unifilar referenciado. Referência: Waltec, Plus Automação ou Equivalente Técnico.\nFZ.06/409.23/04948 (QFE8-T)","un",{"v":1,"d":"1.00"},null,null,"I3",null,"C"]
["07.01.440.10",null,"74131/3","SINAPI ","Quadro de distribuição, 380 V/ 220 V, trifásico, 60 Hz, sobrepor, instalação interna, grau de proteção IP-32, entrada e saídas para cabos na parte superior.\nPara quantidade e características dos componentes internos ao quadro ver diagrama unifilar referenciado. Referência: Waltec, Plus Automação ou Equivalente Técnico (QFE5-1P/2P)","un",{"v":1,"d":"1.00"},null,null,"I3",null,"C"]
["07.01.440.12",null,"74131/3","SINAPI ","Quadro de distribuição, 380 V/ 220 V, trifásico, 60 Hz, sobrepor, instalação interna, grau de proteção IP-32, entrada e saídas para cabos na parte superior.\nPara quantidade e características dos componentes internos ao quadro ver diagrama unifilar referenciado. Referência: Waltec, Plus Automação ou Equivalente Técnico.\nFZ.06/409.23/04949 (QFE6-1P/2P)","un",{"v":1,"d":"1.00"},null,null,"I3",null,"C"]
["07.01.440.14",null,"74131/3","SINAPI ","Quadro de distribuição, 380 V/ 220 V, trifásico, 60 Hz, sobrepor, instalação interna, grau de proteção IP-32, entrada e saídas para cabos na parte superior.\nPara quantidade e características dos componentes internos ao quadro ver diagrama unifilar referenciado. Referência: Waltec, Plus Automação ou Equivalente Técnico.\nFZ.06/409.23/04949 (QFE7-1P/2P)","un",{"v":1,"d":"1.00"},null,null,"I3",null,"C"]
["07.01.440.16",null,"74131/3","SINAPI ","Quadro de distribuição, 380 V/ 220 V, trifásico, 60 Hz, sobrepor, instalação interna, grau de proteção IP-32, entrada e saídas para cabos na parte superior.\nPara quantidade e características dos componentes internos ao quadro ver diagrama unifilar referenciado. Referência: Waltec, Plus Automação ou Equivalente Técnico.\nFZ.06/409.23/04949 (QFE8-1P/2P)","un",{"v":1,"d":"1.00"},null,null,"I3",null,"C"]
["07.01.440.18",null,"74131/3","SINAPI ","Quadro de distribuição, 380 V/ 220 V, trifásico, 60 Hz, sobrepor, instalação interna, grau de proteção IP-32, entrada e saídas para cabos na parte superior.\nPara quantidade e características dos componentes internos ao quadro ver diagrama unifilar referenciado. Referência: Waltec, Plus Automação ou Equivalente Técnico.\nFZ.01/405.23/04950 (QFE2-2P).","un",{"v":1,"d":"1.00"},null,null,"I3",null,"C"]
[]
["07.01.460",{"$nulls":3},"QUADROS DE NO-BREAK"]
["07.01.460.31",null,"74131/3","SINAPI ","Quadro de distribuição, 380 V/ 220 V, trifásico, 60 Hz, sobrepor, instalação interna, grau de proteção IP-32, entrada e saídas para cabos na parte superior.\nPara quantidade e características dos componentes internos ao quadro ver diagrama unifilar referenciado. Referência: Waltec, Plus Automação ou Equivalente Técnico (QDNB-SS)","un",{"v":1,"d":"1.00"},null,null,"I3",null,"C"]
["07.01.460.32",null,"74131/3","SINAPI ","Quadro de distribuição, 380 V/ 220 V, trifásico, 60 Hz, sobrepor, instalação interna, grau de proteção IP-32, entrada e saídas para cabos na parte superior.\nPara quantidade e características dos componentes internos ao quadro ver diagrama unifilar referenciado. Referência: Waltec, Plus Automação ou Equivalente Técnico (QDNB1-SS)","un",{"v":1,"d":"1.00"},null,null,"I3",null,"C"]
["07.01.460.33",null,"74131/3","SINAPI ","Quadro de distribuição, 380 V/ 220 V, trifásico, 60 Hz, sobrepor, instalação interna, grau de proteção IP-32, entrada e saídas para cabos na parte superior.\nPara quantidade e características dos componentes internos ao quadro ver diagrama unifilar referenciado. Referência: Waltec, Plus Automação ou Equivalente Técnico. (QDNB2-SS)","un",{"v":1,"d":"1.00"},null,null,"I3",null,"C"]
["07.01.460.34",null,"74131/3","SINAPI ","Quadro de distribuição, 380 V/ 220 V, trifásico, 60 Hz, sobrepor, instalação interna, grau de proteção IP-32, entrada e saídas para cabos na parte superior.\nPara quantidade e características dos componentes internos ao quadro ver diagrama unifilar referenciado. Referência: Waltec, Plus Automação ou Equivalente Técnico. (QDNB2-2P)","un",{"v":1,"d":"1.00"},null,null,"I3",null,"C"]
[]
["07.01.480",{"$nulls":3},"QUADROS DE NO-BREAK 220 V MONOFÁSICO"]
["07.01.480.01",null,"74131/3","SINAPI ","Quadro de distribuição, 220 V, monofásico, 60 Hz, sobrepor, instalação interna, grau de proteção IP-32, entrada e saídas para cabos na parte inferior.\nPara quantidade e características dos componentes internos ao quadro ver diagrama unifilar referenciado. Referência: Waltec, Plus Automação ou Equivalente Técnico.FZ.06/409.23/04933 (QNBL5-SS/T)","un",{"v":1,"d":"1.00"},null,null,"I3",null,"C"]
["07.01.480.03",null,"74131/3","SINAPI ","Quadro de distribuição, 220 V, monofásico, 60 Hz, sobrepor, instalação interna, grau de proteção IP-32, entrada e saídas para cabos na parte inferior.\nPara quantidade e características dos componentes internos ao quadro ver diagrama unifilar referenciado. Referência: Waltec, Plus Automação ou Equivalente Técnico.FZ.06/409.23/04933 (QNBL6-SS/T)","un",{"v":1,"d":"1.00"},null,null,"I3",null,"C"]
["07.01.480.05",null,"74131/3","SINAPI ","Quadro de distribuição, 220 V, monofásico, 60 Hz, sobrepor, instalação interna, grau de proteção IP-32, entrada e saídas para cabos na parte inferior.\nPara quantidade e características dos componentes internos ao quadro ver diagrama unifilar referenciado. Referência: Waltec, Plus Automação ou Equivalente Técnico.FZ.06/409.23/04933 (QNBL7-SS/T)","un",{"v":1,"d":"1.00"},null,null,"I3",null,"C"]
["07.01.480.07",null,"74131/3","SINAPI ","Quadro de distribuição, 220 V, monofásico, 60 Hz, sobrepor, instalação interna, grau de proteção IP-32, entrada e saídas para cabos na parte inferior.\nPara quantidade e características dos componentes internos ao quadro ver diagrama unifilar referenciado. Referência: Waltec, Plus Automação ou Equivalente Técnico.FZ.06/409.23/04933 (QNBL8-SS/T)","un",{"v":1,"d":"1.00"},null,null,"I3",null,"C"]
["07.01.480.09",null,"74131/3","SINAPI ","Quadro de distribuição, 220 V, monofásico, 60 Hz, sobrepor, instalação interna, grau de proteção IP-32, entrada e saídas para cabos na parte inferior.\nPara quantidade e características dos componentes internos ao quadro ver diagrama unifilar referenciado. Referência: Waltec, Plus Automação ou Equivalente Técnico.FZ.06/409.23/04935 (QNBL1-SS/T)","un",{"v":1,"d":"1.00"},null,null,"I3",null,"C"]
["07.01.480.11",null,"74131/3","SINAPI ","Quadro de distribuição, 220 V, monofásico, 60 Hz, sobrepor, instalação interna, grau de proteção IP-32, entrada e saídas para cabos na parte inferior.\nPara quantidade e características dos componentes internos ao quadro ver diagrama unifilar referenciado. Referência: Waltec, Plus Automação ou Equivalente Técnico.FZ.06/409.23/04937 (QNBL1-1P)","un",{"v":1,"d":"1.00"},null,null,"I3",null,"C"]
["07.01.480.12",null,"74131/3","SINAPI ","Quadro de distribuição, 220 V, monofásico, 60 Hz, sobrepor, instalação interna, grau de proteção IP-32, entrada e saídas para cabos na parte inferior.\nPara quantidade e características dos componentes internos ao quadro ver diagrama unifilar referenciado. Referência: Waltec, Plus Automação ou Equivalente Técnico.FZ.06/409.23/04937 (QNBL5-1P/2P)","un",{"v":1,"d":"1.00"},null,null,"I3",null,"C"]
["07.01.480.14",null,"74131/3","SINAPI ","Quadro de distribuição, 220 V, monofásico, 60 Hz, sobrepor, instalação interna, grau de proteção IP-32, entrada e saídas para cabos na parte inferior.\nPara quantidade e características dos componentes internos ao quadro ver diagrama unifilar referenciado. Referência: Waltec, Plus Automação ou Equivalente Técnico.FZ.06/409.23/04937 (QNBL6-1P)","un",{"v":1,"d":"1.00"},null,null,"I3",null,"C"]
["07.01.480.15",null,"74131/3","SINAPI ","Quadro de distribuição, 220 V, monofásico, 60 Hz, sobrepor, instalação interna, grau de proteção IP-32, entrada e saídas para cabos na parte inferior.\nPara quantidade e características dos componentes internos ao quadro ver diagrama unifilar referenciado. Referência: Waltec, Plus Automação ou Equivalente Técnico.FZ.06/409.23/04937 (QNBL7-1P)","un",{"v":1,"d":"1.00"},null,null,"I3",null,"C"]
["07.01.480.16",null,"74131/3","SINAPI ","Quadro de distribuição, 220 V, monofásico, 60 Hz, sobrepor, instalação interna, grau de proteção IP-32, entrada e saídas para cabos na parte inferior.\nPara quantidade e características dos componentes internos ao quadro ver diagrama unifilar referenciado. Referência: Waltec, Plus Automação ou Equivalente Técnico.FZ.06/409.23/04937 (QNBL8-1P/2P)","un",{"v":1,"d":"1.00"},null,null,"I3",null,"C"]
[]
["07.01.500",{"$nulls":3},"CARREGADORES DE BATERIA, UPS E BATERIAS (Fornecimento, Instalação, Testes e Comissionamento)"]
["07.01.520",{"$nulls":3},"UPS PARA SISTEMAS ELETRÔNICOS (Fornecimento, Instalação, Testes e Comissionamento)"]
["07.01.520.03",null,"ELT022","NOVA","UPS modular (n+1), em rack, alimentação de entrada em 380 V trifásico, frequencia 60 Hz, potência nominal (100 kVA + 50 kVA), saída 380/220V, 60 Hz, interface de comunicação através de protocolo aberto, sistema de amarzenamento em memória para recuperação das parametrizações, registros de eventos, fornecido com baterias seladas com sensor de temperatura e autonomia de 30 minutos. Referência: DPA-250 da Leistung ou Equivalente Técnico.","un",{"v":1,"d":"1.00"},null,null,"I3",null,"C"]
["07.01.520.04",null,"ELT023","NOVA","UPS modular (n+1), em rack, alimentação de entrada em 380 V trifásico, frequencia 60 Hz, potência nominal (150 kVA + 50 kVA), saída 380/220V, 60 Hz, interface de comunicação através de protocolo aberto, sistema de amarzenamento em memória para recuperação das parametrizações, registros de eventos, fornecido com baterias seladas com sensor de temperatura e autonomia de 30 minutos. Referência: DPA-250 da Leistung ou Equivalente Técnico.","un",{"v":1,"d":"1.00"},null,null,"I3",null,"C"]
[]
["07.01.530",{"$nulls":3},"UPS PARA ILUMINAÇÃO"]
["07.01.530.01",null,"ELT003","NOVA","UPS estacionária, em gabinete metálico, alimentação de entrada em 220 V monofásico, frequencia 60 Hz, potência nominal 2,5 kVA, saída 220V monofásico, 60 Hz, com by-pass estático e manutenção, fornecido com baterias seladas com sensor de temperatura e autonomia de 30 minutos. Referência: UPS Série 200M da FSE ou Equivalente Técnico.","un",{"v":5,"d":"5.00"},null,null,"I3",null,"C"]
["07.01.530.02",null,"ELT004","NOVA","UPS estacionária, em gabinete metálico, alimentação de entrada em 220 V monofásico, frequencia 60 Hz, potência nominal 5,0 kVA, saída 220V monofásico, 60 Hz, com by-pass estático e manutenção, fornecido com baterias seladas com sensor de temperatura e autonomia de 30 minutos. Referência: UPS Série 200M da FSE ou Equivalente Técnico.","un",{"v":5,"d":"5.00"},null,null,"I3",null,"C"]
[]
["07.01.600",{"$nulls":3},"DISJUNTORES DE MÉDIA E BAIXA TENSÃO (Fornecimento Completo, Instalação, Testes e Comissionamento)"]
[]
["07.01.650",{"$nulls":3},"DISJUNTORES DE MÉDIA TENSÃO PVO (Pequeno Volume de Óleo)"]
["07.01.650.01",null,"73781/5","SINAPI ","Disjuntor tripolar de média tensão a pequeno volume de óleo (PVO), tensão nominal 17,5 kV, frequencia nominal 60 Hz, corrente nominal 630 A, corrente de interrupção 22 kA, acionamento frontal manual através de manivela, botão liga/ desliga. Conforme NR10 e NBR IEC 62271-100. Referência PVO 15 da Beghim ou Equivalente técnico.","un",{"v":5,"d":"5.00"},null,null,"I3",null,"C"]
[]
["07.01.800",{"$nulls":3},"GERADORES DE EMERGÊNCIA (Fornecimento, Instalação, Testes e Comissionamento)"]
[]
["07.01.810",{"$nulls":3},"GERADOR DE EMERGÊNCIA"]
["07.01.810.02",null,"33038","NOVA","Grupo Gerador a Diesel, potência nominal 750 kVA, 60 Hz. trifásico, cosf 0,8, tensão 380 V/ 220 V com painéis de Unidade de Supervisão de Corrente Alternada (USCA) e Quadro de Sincronismo. Referência: VTA28-G5 STEMAC ou Equivalente.","un",{"v":4,"d":"4.00"},null,null,"I3",null,"C"]
[]
["07.01.1000",{"$nulls":3},"SECCIONADORAS DE MÉDIA TENSÃO (Fornecimento Completo, Instalação, Testes e Comissionamento)"]
[]
["07.01.1010",{"$nulls":3},"SECCIONADORA"]
["07.01.1010.01",null,72326,"SINAPI ","Chave seccionadora tripolar de média tensão para uso interno, manobra sem carga fornecido com punho de manobra (NR10) e prolongador do eixo. Tensão nominal 17,5 kV, corrente nominal 630 A. Referêncoa HAL da Beghim ou Equivalente Técnico.","un",{"v":5,"d":"5.00"},null,null,"I3",null,"C"]
[]
["07.01.1020",{"$nulls":3},"SECCIONADORA C/ BASE PARA FUSÍVEL HH"]
["07.01.1020.01",null,72326,"SINAPI ","Chave seccionadora tripolar de média tensão com base para fusivel limitador de corrente, para uso interno, manobra sem carga fornecido com punho de manobra (NR10), prolongador do eixo e FUSÍVEL HH corrente nominal 6,3 A. Tensão nominal 17,5 kV, corrente nominal 630 A. Referêncoa HBTAL da Beghim ou Equivalente Técnico.","un",{"v":2,"d":"2.00"},null,null,"I3",null,"C"]
["07.01.1020.02",null,72326,"SINAPI ","Chave seccionadora tripolar de média tensão com base para fusivel limitador de corrente, para uso interno, manobra sem carga fornecido com punho de manobra (NR10), prolongador do eixo e FUSÍVEL HH corrente nominal 25 A. Tensão nominal 17,5 kV, corrente nominal 630 A. Referêncoa HBTAL da Beghim ou Equivalente Técnico.","un",{"v":1,"d":"1.00"},null,null,"I3",null,"C"]
[]
["07.01.1030",{"$nulls":3},"GERENCIADORES E MEDIDORES DE ENERGIA ELÉTRICA"]
["07.01.1030.02",null,"ELT034","NOVA","Medidor de consumo de energia ativa (Wh) e reativa (Varh) em sistema de corrente alternada, para instalação em fundo de painel, com interface serial RS-485 protocolo aberto. Entrada de tensão (medição) 220 V monofásico e 380 V trifásico, Entrada de corrente (medição) 1 A fornecido com TCs. Tensão auxiliar de alimentação 220 Vca. Referência TKE-01 da Kron ou Equivalente Técnico.","un",{"v":100,"d":"100.00"},null,null,"I3",null,"C"]
[]
["07.01.1100",{"$nulls":3},"BANCO DE CAPACITORES (Fornecimento Completo, Instalação, Testes e Comissionamento)"]
[]
["07.01.1110",{"$nulls":3},"BANCOS DE CAPACITORES EM BAIXA TENSÃO"]
["07.01.1110.01",null,"ELT042","NOVA","Banco de capacitores para correção do fator de potência. Potência nominal 100 kVar (4 estágios), tensão nominal 380 V, trifásico, 60 Hz, corrente de curto-circuito 40 kA, corrente nominal do barramento 4000 A. Painel para instalação interna IP-21, entrada e saida para cabos na parte inferior com contatores tensão nomial 380 V e com medidor e controlador do fator de potência com comunicação RS-485.  Referência Waltec ou Equivalente Técnico. ","cj",{"v":2,"d":"2.00"},null,null,"I3",null,"I"]
["07.01.1110.02",null,"ELT043","NOVA","Banco de capacitores para correção do fator de potência. Potência nominal 150 kVar (6 estágios), tensão nominal 380 V, trifásico, 60 Hz, corrente de curto-circuito 40 kA, corrente nominal do barramento 4000 A. Painel para instalação interna IP-21, entrada e saida para cabos na parte inferior com contatores tensão nomial 380 V e com medidor e controlador do fator de potência com comunicação RS-485.  Referência Waltec ou Equivalente Técnico. ","cj",{"v":4,"d":"4.00"},null,null,"I3",null,"I"]
[]
["07.02.000",{"$nulls":3},"MATERIAIS ELÉTRICOS - INFRAESTRUTURA"]
[]
["07.02.100",{"$nulls":3},"CAIXAS E CONDULETES (Fornecimento Completo com todos acessórios)"]
[]
["07.02.110",{"$nulls":3},"CONDULETES"]
["07.02.110.02",null,"73861/5","SINAPI","Condulete em alumínio, a prova de TGVP, tipo: C, Diâmetro 3/4\", Referência Wetzel ou Equivalente","un",{"v":2147,"d":"2,147.00"},null,null,"I3",null,"C"]
["07.02.110.03",null,"73861/8","SINAPI","Condulete em alumínio, a prova de TGVP, tipo: E, Diâmetro 3/4\", Referência Wetzel ou Equivalente","un",{"v":559,"d":"559.00"},null,null,"I3",null,"C"]
["07.02.110.04",null,"73861/14","SINAPI","Condulete em alumínio, a prova de TGVP, tipo: LL, Diâmetro 3/4\", Referência Wetzel ou Equivalente","un",{"v":265,"d":"265.00"},null,null,"I3",null,"C"]
["07.02.110.05",null,"73861/14","SINAPI","Condulete em alumínio, a prova de TGVP, tipo: LR, Diâmetro 3/4\", Referência Wetzel ou Equivalente","un",{"v":307,"d":"307.00"},null,null,"I3",null,"C"]
["07.02.110.06",null,"73861/20","SINAPI","Condulete em alumínio, a prova de TGVP, tipo: T, Diâmetro 3/4\", Referência Wetzel ou Equivalente","un",{"v":840,"d":"840.00"},null,null,"I3",null,"C"]
["07.02.110.07",null,"73861/17","SINAPI","Condulete em alumínio, a prova de TGVP, tipo: X, Diâmetro 3/4\", Referência Wetzel ou Equivalente","un",{"v":22,"d":"22.00"},null,null,"I3",null,"C"]
["07.02.110.09",null,"73861/15","SINAPI","Condulete em alumínio, a prova de TGVP, tipo: LL, Diâmetro 1\", Referência Wetzel ou Equivalente","un",{"v":94,"d":"94.00"},null,null,"I3",null,"C"]
["07.02.110.10",null,"73861/21","SINAPI","Condulete em alumínio, a prova de TGVP, tipo: T, Diâmetro 1\", Referência Wetzel ou Equivalente","un",{"v":129,"d":"129.00"},null,null,"I3",null,"C"]
["07.02.110.13",null,"73861/21","SINAPI","Condulete em alumínio, a prova de TGVP, tipo: LL, Diâmetro 1 1/2\", Referência Wetzel ou Equivalente","un",{"v":78,"d":"78.00"},null,null,"I3",null,"C"]
["07.02.110.14",null,"73861/21","SINAPI","Condulete em alumínio, a prova de TGVP, tipo: T, Diâmetro 1 1/2\", Referência Wetzel ou Equivalente","un",{"v":92,"d":"92.00"},null,null,"I3",null,"C"]
["07.02.110.16",null,"73861/21","SINAPI","Condulete em alumínio, a prova de TGVP, tipo: LL, Diâmetro 2\", Referência Wetzel ou Equivalente","un",{"v":1,"d":"1.00"},null,null,"I3",null,"C"]
["07.02.110.17",null,"73861/21","SINAPI","Condulete em alumínio, a prova de TGVP, tipo: T, Diâmetro 2\",  Referência Wetzel ou Equivalente","un",{"v":2,"d":"2.00"},null,null,"I3",null,"C"]
["07.02.110.18",null,"73861/14","SINAPI","Condulete em alumínio, a prova de TGVP, tipo: MULTIPLO, Diâmetro 3/4\",  Referência Dailet Multilpo (DM) da Daisa  ou Equivalente","un",{"v":418,"d":"418.00"},null,null,"I3",null,"C"]
["07.02.110.20",null,"73861/3","SINAPI","Condulete em alumínio, a prova de TGVP, tipo: LL, Diâmetro 3\", Referência Wetzel ou Equivalente","un",{"v":68,"d":"68.00"},null,null,"I3",null,"C"]
[]
["07.02.111",{"$nulls":3},"PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA CONDULETES"]
["07.02.111.01",null,"72331 ","SINAPI","Interruptor monopolar simples vertical, fornecido completo com parafusos e placa, fabricada em termoplástico isolante para montagem em caixa de 4\"x2\"","cj",{"v":9,"d":"9.00"},null,null,"I3",null,"C"]
["07.02.111.04",null,"72339 ","SINAPI","Tomada 2P+T padrão brasileiro, 20 A, com tampa fabricado em alumínio, fornecido completo com parafusos, acabamento em epóxi-poliéster na cor cinza. conforme NBR 14136. Referência: TC-4 05 da Wetzel ou Equivalente Técnico.","cj",{"v":5469,"d":"5,469.00"},null,null,"I3",null,"C"]
[]
["07.02.200",{"$nulls":3},"ELETRODUTOS E CONEXÕES (Fornecimento Completo com todos acessórios)"]
[]
["07.02.210",{"$nulls":3},"ELETRODUTOS AÇO GALVANIZADO"]
["07.02.210.01",null,"72308 ","SINAPI","Eletroduto rígido de aço galvanizado sem costura, fornecido em barras de 3 m de comprimento, com uma luva em uma das extremidades, Diâmetro 3/4\", Referência Elecon ou Equivalente Técnico.","br",{"v":6706,"d":"6,706.00"},null,null,"I3",null,"C"]
["07.02.210.02",null,"72309","SINAPI","Eletroduto rígido de aço galvanizado sem costura, fornecido em barras de 3 m de comprimento, com uma luva em uma das extremidades, Diâmetro 1\", Referência Elecon ou equivalente.","br",{"v":1030,"d":"1,030.00"},null,null,"I3",null,"C"]
["07.02.210.03",null,"72310","SINAPI","Eletroduto rígido de aço galvanizado sem costura, fornecido em barras de 3 m de comprimento, com uma luva em uma das extremidades, Diâmetro 1 1/2'\", Referência Elecon ou equivalente.","br",{"v":965,"d":"965.00"},null,null,"I3",null,"C"]
["07.02.210.04",null,"72311","SINAPI","Eletroduto rígido de aço galvanizado sem costura, fornecido em barras de 3 m de comprimento, com uma luva em uma das extremidades, Diâmetro 2'\", Referência Elecon ou equivalente.","br",{"v":86,"d":"86.00"},null,null,"I3",null,"C"]
["07.02.210.05",null,"72312","SINAPI","Eletroduto rígido de aço galvanizado sem costura, fornecido em barras de 3 m de comprimento, com uma luva em uma das extremidades, Diâmetro 2 1/2\", Referência Elecon ou equivalente.","br",{"v":210,"d":"210.00"},null,null,"I3",null,"C"]
["07.02.210.06",null,"72316","SINAPI","Eletroduto rígido de aço galvanizado sem costura, fornecido em barras de 3 m de comprimento, com uma luva em uma das extremidades, Diâmetro 3\", Referência Elecon ou equivalente.","br",{"v":39,"d":"39.00"},null,null,"I3",null,"C"]
["07.02.210.07",null,"72316","SINAPI","Eletroduto rígido de aço galvanizado sem costura, fornecido em barras de 3 m de comprimento, com uma luva em uma das extremidades, Diâmetro 4\", Referência Elecon ou Equivalente Técnico.","br",{"v":40,"d":"40.00"},null,null,"I3",null,"C"]
["07.02.210.08",null,"72316","SINAPI","Eletroduto rígido de aço galvanizado sem costura, fornecido em barras de 3 m de comprimento, com uma luva em uma das extremidades, Diâmetro 3 1/2\", Referência Elecon ou Equivalente Técnico.","br",{"v":14,"d":"14.00"},null,null,"I3",null,"C"]
[]
["07.02.211",{"$nulls":3},"ELETRODUTOS PVC RÍGIDO"]
["07.02.211.01",null,"73613","SINAPI","Eletroduto em PVC rígido, fornecido em barras de 3 m de comprimento, com uma luva em uma das extremidades, Diâmetro 3/4\", Referência Elecon ou equivalente.","br",{"v":1891,"d":"1,891.00"},null,null,"I3",null,"C"]
["07.02.211.02",null,"72309","SINAPI","Eletroduto em PVC rígido, fornecido em barras de 3 m de comprimento, com uma luva em uma das extremidades, Diâmetro 1\", Referência Elecon ou Equivalente Técnico.","br",{"v":23,"d":"23.00"},null,null,"I3",null,"C"]
["07.02.211.03",null,"73798/1","SINAPI","Duto flexível tipo Kanalex em PEAD (Polietileno de alta densidade), corrugado na cor preta para proteção de cabos subterrâneos de energia, bitola 2\", Referência Kanaflex ou equivalente.","m",{"v":5500,"d":"5,500.00"},null,null,"I3",null,"C"]
["07.02.211.05",null,"55868","SINAPI","Eletroduto em PVC rígido, fornecido em barras de 3 m de comprimento, com uma luva em uma das extremidades, Diâmetro 4\", Referência Elecon ou Equivalente Técnico.","m",{"v":1988,"d":"1,988.00"},null,null,"I3",null,"C"]
["07.02.211.07",null,"73798/3","SINAPI","Duto flexível tipo Kanalex em PEAD (Polietileno de alta densidade), corrugado na cor preta para proteção de cabos subterrâneos de energia, bitola 4\", Referência Kanaflex ou Equivalente Técnico.","m",{"v":13600,"d":"13,600.00"},null,null,"I3",null,"C"]
[]
["07.02.212",{"$nulls":3},"CURVA"]
["07.02.212.01",null,"16131.8.2.11","TCPO","Curva 90° para eletroduto rígido de aço galvanizado a fogo, Diâmetro: 3/4\". Referência Elecon ou Equivalente.","pç",{"v":315,"d":"315.00"},null,null,"I3",null,"C"]
["07.02.212.02",null,"16131.8.2.12","TCPO","Curva 90° para eletroduto rígido de aço galvanizado a fogo, Diâmetro: 1\". Referência Elecon ou Equivalente.","pç",{"v":2,"d":"2.00"},null,null,"I3",null,"C"]
["07.02.212.03",null,"16131.8.2.5","TCPO","Curva 90° para eletroduto rígido de aço galvanizado a fogo, Diâmetro: 1 1/2\"\". Referência Elecon ou Equivalente Técnico.","pç",{"v":75,"d":"75.00"},null,null,"I3",null,"C"]
["07.02.212.04",null,"16131.8.2.15","TCPO","Curva 90° para eletroduto rígido de aço galvanizado a fogo, Diâmetro: 2\". Referência Elecon ou Equivalente Técnico.","pç",{"v":68,"d":"68.00"},null,null,"I3",null,"C"]
["07.02.212.05",null,"16132.8.9.2","TCPO","Curva 90° para eletroduto de PVC rígido, Diâmetro: 3/4\". Referência Elecon ou Equivalente.","pç",{"v":568,"d":"568.00"},null,null,"I3",null,"C"]
["07.02.212.06",null,"16131.8.2.9","TCPO","Curva 90° para eletroduto rígido de aço galvanizado a fogo, Diâmetro: 4\". Referência Elecon ou Equivalente Técnico.","pç",{"v":13,"d":"13.00"},null,null,"I3",null,"C"]
["07.02.212.07",null,"16131.8.2.8","TCPO","Curva 90° para eletroduto rígido de aço galvanizado a fogo, Diâmetro: 3 1/2\". Referência Elecon ou Equivalente Técnico.","pç",{"v":13,"d":"13.00"},null,null,"I3",null,"C"]
["07.02.212.08",null,"16131.8.2.8","TCPO","Curva 90° para eletroduto rígido de aço galvanizado a fogo, Diâmetro: 3\". Referência Elecon ou Equivalente Técnico.","pç",{"v":39,"d":"39.00"},null,null,"I3",null,"C"]
["07.02.212.09",null,"16131.8.2.16","TCPO","Curva 90° para eletroduto rígido de aço galvanizado a fogo, Diâmetro: 2 1/2\". Referência Elecon ou Equivalente Técnico.","pç",{"v":25,"d":"25.00"},null,null,"I3",null,"C"]
[]
["07.02.300",{"$nulls":3},"ELETROCALHAS E COMPONENTES (Fornecimento Completo com todos acessórios)"]
[]
["07.02.310",{"$nulls":3},"ELETROCALHAS"]
["07.02.310.01",null,"72308 ","SINAPI","Eletrocalha lisa dobra tipo \"C\", com abas, em aço galvanizado, Dimensões: LxA: 100x100mm. Comprimento: 3000mm. Referência: Mopa ou Equivalente.","pç",{"v":141,"d":"141.00"},null,null,"I3",null,"C"]
["07.02.310.03",null,"72308 ","SINAPI","Eletrocalha lisa dobra tipo \"C\", com abas, em aço galvanizado, Dimensões: LxA: 200x100mm. Comprimento: 3000mm. Referência: Mopa ou Equivalente.","pç",{"v":792,"d":"792.00"},null,null,"I3",null,"C"]
["07.02.310.04",null,"72310 ","SINAPI","Eletrocalha lisa dobra tipo \"C\", com abas, em aço galvanizado, Dimensões: LxA: 300x100mm. Comprimento: 3000mm. Referência: Mopa ou Equivalente.","pç",{"v":506,"d":"506.00"},null,null,"I3",null,"C"]
["07.02.310.05",null,"72310 ","SINAPI","Eletrocalha perfurada dobra tipo \"C\", com abas, em aço galvanizado, Dimensões: LxA: 300x100mm. Comprimento: 3000mm. Referência: Mopa ou Equivalente.","pç",{"v":648,"d":"648.00"},null,null,"I3",null,"C"]
[]
["07.02.311",{"$nulls":3},"TAMPA DE ENCAIXE PARA ELETROCALHAS"]
["07.02.311.01",null,"72308 ","SINAPI","Tampa de Encaixe para eletrocalha  dobra tipo \"C\", em aço galvanizado, Dimensões: L= 100mm. Comprimento: 3000mm. Referência: Mopa ou Equivalente.","pç",{"v":282,"d":"282.00"},null,null,"I3",null,"C"]
["07.02.311.02",null,"72308 ","SINAPI","Tampa de Encaixe para eletrocalha  dobra tipo \"C\", em aço galvanizado, Dimensões: L= 200mm. Comprimento: 3000mm. Referência: Mopa ou Equivalente.","pç",{"v":54,"d":"54.00"},null,null,"I3",null,"C"]
["07.02.311.03",null,"72308 ","SINAPI","Tampa de Encaixe para eletrocalha  dobra tipo \"C\", em aço galvanizado, Dimensões: L= 300mm. Comprimento: 3000mm. Referência: Mopa ou Equivalente.","pç",{"v":1038,"d":"1,038.00"},null,null,"I3",null,"C"]
[]
["07.02.312",{"$nulls":3},"CURVA HORIZONTAL 90°"]
["07.02.312.01",null,"16131.8.2.15","TCPO","Curva horizontal 90º para eletrocalha  dobra tipo \"C\", em aço galvanizado,com tampa Dimensão: L= 100mm.Referência: Mopa ou Equivalente Técnico.","pç",{"v":6,"d":"6.00"},null,null,"I3",null,"C"]
["07.02.312.03",null,"16131.8.2.15","TCPO","Curva horizontal 90º para eletrocalha  dobra tipo \"C\", em aço galvanizado,com tampa Dimensão: L= 300mm.Referência: Mopa ou Equivalente.","pç",{"v":23,"d":"23.00"},null,null,"I3",null,"C"]
[]
["07.02.313",{"$nulls":3},"CURVA HORIZONTAL 45°"]
["07.02.313.02",null,"16131.8.2.15","TCPO","Curva horizontal 45º para eletrocalha  dobra tipo \"C\", em aço galvanizado,com tampa Dimensão: L= 300mm.Referência: Mopa ou Equivalente.","pç",{"v":4,"d":"4.00"},null,null,"I3",null,"C"]
[]
["07.02.315",{"$nulls":3},"CURVA DE INVERSÃO"]
["07.02.315.02",null,"16131.8.2.14","TCPO","Curva de Inversão para eletrocalha  dobra tipo \"C\", em aço galvanizado,com tampa Dimensão: L= 200mm.Referência: Mopa ou Equivalente.","pç",{"v":38,"d":"38.00"},null,null,"I3",null,"C"]
["07.02.315.03",null,"16131.8.2.15","TCPO","Curva de Inversão para eletrocalha  dobra tipo \"C\", em aço galvanizado,com tampa Dimensão: L= 300mm.Referência: Mopa ou Equivalente.","pç",{"v":26,"d":"26.00"},null,null,"I3",null,"C"]
[]
["07.02.316",{"$nulls":3},"\"T\" HORIZONTAL 90 º"]
["07.02.316.01",null,"16131.8.2.15","TCPO","\"T\" horizontal 90° para eletrocalha  dobra tipo \"C\", em aço galvanizado,com tampa Dimensão: L= 100mm.Referência: Mopa ou Equivalente.","pç",{"v":2,"d":"2.00"},null,null,"I3",null,"C"]
["07.02.316.02",null,"16131.8.2.14","TCPO","\"T\" horizontal 90° para eletrocalha  dobra tipo \"C\", em aço galvanizado,com tampa Dimensão: L= 200mm.Referência: Mopa ou Equivalente.","pç",{"v":9,"d":"9.00"},null,null,"I3",null,"C"]
["07.02.316.03",null,"16131.8.2.15","TCPO","\"T\" horizontal 90° para eletrocalha  dobra tipo \"C\", em aço galvanizado,com tampa Dimensão: L= 300mm.Referência: Mopa ou Equivalente.","pç",{"v":115,"d":"115.00"},null,null,"I3",null,"C"]
[]
["07.02.318",{"$nulls":3},"CRUZETA HORIZONTAL 90 °"]
["07.02.318.03",null,"16131.8.2.15","TCPO","CRUZETA HORIZONTAL 90° para eletrocalha  dobra tipo \"C\", em aço galvanizado,com tampa Dimensão: L= 300mm.Referência: Mopa ou Equivalente.","pç",{"v":3,"d":"3.00"},null,null,"I3",null,"C"]
[]
["07.02.320",{"$nulls":3},"EMENDA INTERNA"]
["07.02.320.01",null,"16131.8.2.11","TCPO","Emenda interna para eletrocalha Dimensão: L=300x100mm. Referência: Mopa ou Equivalente.","pç",{"v":896,"d":"896.00"},null,null,"I3",null,"C"]
["07.02.320.02",null,"16131.8.2.14","TCPO","Emenda interna para eletrocalha Dimensão: L=200x100mm. Referência: Mopa ou Equivalente.","pç",{"v":60,"d":"60.00"},null,null,"I3",null,"C"]
["07.02.320.03",null,"16131.8.2.15","TCPO","Emenda interna para eletrocalha Dimensão: L=100x100mm. Referência: Mopa ou Equivalente.","pç",{"v":120,"d":"120.00"},null,null,"I3",null,"C"]
[]
["07.02.321",{"$nulls":3},"DIVISOR \"L\" PERFURADO"]
["07.02.321.01",null,"16131.8.2.15","TCPO","Divisor L perfurado para eletrocalha dobra \"C\" em aço galvanizado, dimensão =100mm.x3000mm; Ref. Mopa ou Equivalente Técnico.","pç",{"v":355,"d":"355.00"},null,null,"I3",null,"C"]
[]
["07.02.400",{"$nulls":3},"LEITOS E COMPONENTES (Fornecimento Completo com todos acessórios)"]
[{"$nulls":4},19.68503937007874]
["07.02.410",{"$nulls":3},"LEITO PESADO 100mm"]
["07.02.410.01",null,"55862","SINAPI","Leitos para cabos tipo Pesado, em aço galvanizado à fogo, comprimento 3000mm, largura 500 mm, altura da aba 100mm, abas internas, longarinas em chapa de espessura Equivalente Técnico a #12MSG e travessas em chapa de espessura Equivalente Técnico a #14MSG, distanciadas a cada 250mm. Referência: Mopa ou Equivalente Técnico.","pç",{"v":330,"d":"330.00"},null,null,"I3",null,"C"]
["07.02.410.02",null,"55862","SINAPI","Leitos para cabos tipo Pesado, em aço galvanizado à fogo, comprimento 3000mm, largura 300 mm, altura da aba 100mm, abas internas, longarinas em chapa de espessura Equivalente Técnico a #12MSG e travessas em chapa de espessura Equivalente Técnico a #14MSG, distanciadas a cada 250mm. Referência: Mopa ou Equivalente Técnico.","pç",{"v":60,"d":"60.00"},null,null,"I3",null,"C"]
[]
["07.02.420",{"$nulls":3},"CURVA HORIZONTAL 90 ° TIPO PESADO ABAS DE 100mm  RAIO 645 mm"]
["07.02.420.01",null,"16131.8.2.15","TCPO","Curva horizontal 90 ° para leitos de cabos, em aço galvanizado à fogo. Largura 300 mm, longarinas em chapa de espessura Equivalente Técnico a #12MSG e travessas em chapa de espessura Equivalente Técnico a #14MSG. Referência: Mopa ou Equivalente Técnico.","pç",{"v":4,"d":"4.00"},null,null,"I3",null,"C"]
["07.02.420.02",null,"16131.8.2.15","TCPO","Curva horizontal 90 ° para leitos de cabos, em aço galvanizado à fogo. Largura 500 mm, longarinas em chapa de espessura Equivalente Técnico a #12MSG e travessas em chapa de espessura Equivalente Técnico a #14MSG. Referência: Mopa ou Equivalente Técnico.","pç",{"v":4,"d":"4.00"},null,null,"I3",null,"I"]
[]
["07.02.421",{"$nulls":3},"\"T\" HORIZONTAL TIPO PESADO ABAS DE 100mm"]
["07.02.421.01",null,"16131.8.2.16","TCPO","\"T\" horizontal 90° para eletrocalha  dobra tipo \"C\", em aço galvanizado,com tampa Dimensão: L= 500mm.Referência: Mopa ou Equivalente.","pç",{"v":4,"d":"4.00"},null,null,"I3",null,"C"]
[]
["07.02.422",{"$nulls":3},"CONJUNTO P/ CURVA VERTICAL INTERNA OU EXTERNA TIPO PESADO ABAS DE 100 mm (KIT)"]
["07.02.422.02",null," 16131.8.2.1","TCPO","Conjunto p/ curva vertical interna ou externa para leitos de cabos, em aço galvanizado à fogo. Largura 300 mm, longarinas em chapa de espessura Equivalente Técnico a #12MSG e travessas em chapa de espessura Equivalente Técnico a #14MSG. Referência: Mopa ou Equivalente Técnico.","pç",{"v":2,"d":"2.00"},null,null,"I3",null,"I"]
[]
["07.02.423",{"$nulls":3},"TALA PARA LEITO "]
["07.02.423.01",null," 16131.8.2.1","TCPO","Tala para leito com acessórios para fixação - Aba 100mm. Referência: Mopa ou Equivalente Técnico.","pç",{"v":388,"d":"388.00"},null,null,"I3",null,"I"]
[]
["07.02.500",{"$nulls":3},"PERFILADOS E COMPONENTES (Fornecimento Completo com todos acessórios)"]
[]
["07.02.510",{"$nulls":3},"PERFILADOS"]
["07.02.510.01",null,"16134.8.1.2 ","TCPO","Perfilado liso, em aço galvanizado à fogo, comprimento 6000mm, Largura 38 mm, Altura 38 mm, chapa de espessura equivalente a #18MSG. Referência: Mopa ou Equivalente.","pç",{"v":1837,"d":"1,837.00"},null,null,"I3",null,"C"]
["07.02.510.03",null,"16134.8.1.2 ","TCPO","Perfilado conjugado, em aço galvanizado à fogo, comprimento 6000mm, Largura 76 mm, Altura 38 mm, chapa de espessura equivalente a #18MSG. Referência: Mopa ou Equivalente.","pç",{"v":1422,"d":"1,422.00"},null,null,"I3",null,"C"]
["07.02.510.04",null,"73918/2 ","SINAPI","Caixa de derivação \"T\" para perfilado conjugado na horizontal, de 76 mm. x 38 mm, em alumínio fundido. Referência: Valemam ou Equivalente.","pç",{"v":346,"d":"346.00"},null,null,"I3",null,"C"]
["07.02.510.05",null,"73918/2 ","SINAPI","Caixa de derivação \"X\" para perfilado conjugado na horizontal, de 76 mm. x 38 mm, em alumínio fundido. Referência: Valemam ou Equivalente.","pç",{"v":95,"d":"95.00"},null,null,"I3",null,"C"]
["07.02.510.06",null,"73918/2 ","SINAPI","Caixa de derivação \"L\" para perfilado conjugado na horizontal, de 76 mm. x 38 mm, em alumínio fundido. Referência: Valemam ou Equivalente.","pç",{"v":92,"d":"92.00"},null,null,"I3",null,"C"]
[]
["07.02.600",{"$nulls":3},"ELEMENTOS DE FIXAÇÃO (Fornecimento Completo com todos acessórios)"]
[]
["07.02.620",{"$nulls":3},"VERGALHÃO ROSCA TOTAL"]
["07.02.620.01",null,"16134.8.15.1","TCPO","Vergalhão rosca total Ø1/4\" comprimento 3000mmm, em aço galvanizado à fogo. Referência: Mopa ou Equivalente.","pç",{"v":808,"d":"808.00"},null,null,"I3",null,"C"]
["07.02.620.03",null,"16134.8.15.1","TCPO","Vergalhão rosca total Ø3/8\" comprimento 3000mmm, em aço galvanizado à fogo. Referência: Mopa ou Equivalente.","pç",{"v":5497,"d":"5,497.00"},null,null,"I3",null,"C"]
[]
["07.02.700",{"$nulls":3},"ATERRAMENTO E SPDA (Fornecimento Completo com todos acessórios)"]
[]
["07.02.710",{"$nulls":3},"ATERRAMENTO"]
["07.02.710.01",null,"72253","SINAPI","Cabo de cobre nú, especificação NBR-6524, meio duro, 7 fios, secção do condutor 35mm². Referência: Prysmian ou Equivalente Técnico.","m",{"v":3255,"d":"3,255.00"},null,null,"I3",null,"C"]
["07.02.710.02",null,"72255","SINAPI","Cabo de cobre nú, especificação NBR-6524, meio duro, 7 fios, secção do condutor 70mm². Referência: Prysmian ou Equivalente Técnico.","m",{"v":7241,"d":"7,241.00"},null,null,"I3",null,"C"]
["07.02.710.03",null,"72252","SINAPI","Cabo de cobre nú, especificação NBR-6524, meio duro, 7 fios, secção do condutor 25mm². Referência: Prysmian ou Equivalente Técnico.","m",{"v":3520,"d":"3,520.00"},null,null,"I3",null,"C"]
["07.02.710.04",null,"68069","SINAPI","Haste de aterramento tipo copperweld Ø3/4\" x 3000mm, núcleo de aço \"SAE 1010/1020\" revestido com uma camada de cobre eletrolítico de 0,254mm. Referência: GCWR19L30 da FCI ou Equivalente Técnico.","un",{"v":171,"d":"171.00"},null,null,"I3",null,"C"]
["07.02.710.05",null,"72927","SINAPI","Cabo de cobre nú, especificação NBR-6524, meio duro, 7 fios, secção do condutor 10mm². Referência: Prysmian ou Equivalente.","m",{"v":84,"d":"84.00"},null,null,"I3",null,"C"]
["07.02.710.06",null,"0192","NOVA","Solda exotérmica entre haste de aterramento Ø3/4\" e cabo de cobre nu #35mm², ref. \"CADWELD\", ou Equivalente Técnico.","un",{"v":77,"d":"77.00"},null,null,"I3",null,"C"]
["07.02.710.07",null,"0193","NOVA","Solda exotérmica entre haste de aterramento Ø3/4\" e cabo de cobre nu #70mm², ref. \"CADWELD\", ou Equivalente Técnico.","un",{"v":160,"d":"160.00"},null,null,"I3",null,"C"]
["07.02.710.08",null,"0195","NOVA","Solda exotérmica tipo \"T\" entre cabos de cobre nu #70mm², ref. \"CADWELD\", ou Equivalente Técnico.","un",{"v":475,"d":"475.00"},null,null,"I3",null,"C"]
["07.02.710.09",null,"72263","SINAPI","Conector para cabo de cobre nu a haste de aterramento, cabo # 16mm² a 70mm² x haste de aterramento Ø 3/4\" ref. TEL-581 da \"TERMOTÉCNICA\" ou Equivalente Técnico.","pç",{"v":118,"d":"118.00"},null,null,"I3",null,"C"]
["07.02.710.10",null,"73782/2","SINAPI","Barra de cobre para aterramento (equalização), dim. 4\" x 1/4\" x 16\", ref. \"TERMOTÉCNICA\" ou Equivalente Técnico.","pç",{"v":17,"d":"17.00"},null,null,"I3",null,"C"]
["07.02.710.11",null,"16136.8.3.2","TCPO","Caixa de medição e inspeção do aterramento para embutir no solo, com corpo de PVC, Ø300mm, e tampa de ferro fundido, ref. TEL-550 da \"TERMOTÉCNICA\" ou Equivalente Técnico.","un",{"v":39,"d":"39.00"},null,null,"I3",null,"C"]
["07.02.710.12",null,"72264","SINAPI","Conector estanhado para cabo de cobre nu a barra, cabo # 70mm² x barra de aterramento Ø 4\" x 1/4\" x 16\" TERMOTÉCNICA ou Equivalente Técnico.","pç",{"v":32,"d":"32.00"},null,null,"I3",null,"C"]
["07.02.710.13",null,"0194","NOVA","Solda exotérmica tipo \"T\" entre cabos de cobre nu #35mm², ref. \"CADWELD\", ou Equivalente Técnico.","un",{"v":348,"d":"348.00"},null,null,"I3",null,"C"]
["07.02.710.14",null,"0196","NOVA","Solda exotérmica tipo \"X\" entre cabos de cobre nu #70mm², ref. \"CADWELD\", ou Equivalente Técnico.","un",{"v":9,"d":"9.00"},null,null,"I3",null,"C"]
["07.02.710.15",null,"72262","SINAPI","Conector estanhado para cabo de cobre nu a barra, cabo # 35mm² x barra de aterramento Ø 4\" x 1/4\" x 16\" TERMOTÉCNICA ou Equivalente Técnico.","pç",{"v":271,"d":"271.00"},null,null,"I3",null,"C"]
["07.02.710.16",null,"0197","NOVA","Placa para aterramento, 4 furos, para conexão com cabo 70 mm². TERMOTÉCNICA ou Equivalente Técnico.","pç",{"v":24,"d":"24.00"},null,null,"I3",null,"C"]
["07.02.710.25",null,"ELT014","NOVA","cartucho para conexão exotérmica, disco metálico, mistura homogênea de óxido de cobre e alumínio em pó e pólvora acondicionada no fundo do cartucho. referência: cartucho com tampa clara nº 90 da erico ou equivalente técnico aprovado","pç",{"v":11,"d":"11.00"},null,null,"I3",null,"C"]
["07.02.710.26",null,"ELT015","NOVA","cartucho para conexão exotérmica, disco metálico, mistura homogênea de óxido de cobre e alumínio em pó e pólvora acondicionada no fundo do cartucho. referência: cartucho com tampa clara nº 115 da erico ou equivalente técnico aprovado","pç",{"v":16,"d":"16.00"},null,null,"I3",null,"C"]
[]
["07.02.720",{"$nulls":3},"SPDA - PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS"]
["07.02.720.03",null,"40802 ","SINAPI","Mastro  Ø2\" x 2 m. TERMOTÉCNICA ou Equivalente Técnico.","pç",{"v":9,"d":"9.00"},null,null,"I3",null,"C"]
["07.02.720.04",null,"40802 ","SINAPI","Suporte-guia para cabo, instalação em tubo  Ø2\". TERMOTÉCNICA ou Equivalente Técnico.","pç",{"v":18,"d":"18.00"},null,null,"I3",null,"C"]
["07.02.720.05",null,"9-11-05","SIURB","Para-raio tipo Franklin com 4 pontas, em aço inixidavel.. TERMOTÉCNICA ou equivalente técnico.","pç",{"v":20,"d":"20.00"},null,null,"I3",null,"C"]
["07.02.720.17",null,"73782/2","SINAPI ","Terminal de compressão estanhado 1 furo e 1 compressão - 35mm². Referência Burndy ou Equivalente Técnico.","pç",{"v":11,"d":"11.00"},null,null,"I3",null,"C"]
["07.02.720.24",null,"74254/2","SINAPI","Vergalhão de aço galvanizado a fogo 3/8\" x 3000mm RE-BAR . Referencia Termotécnica ou Equivalente Técnico.","pç",{"v":2415,"d":"2,415.00"},null,null,"I3",null,"C"]
[]
["07.02.800",{"$nulls":3},"PLUGS, INTERRUPTORES, SENSORES, TOMADAS , CAIXAS DE EMBUTIR E CONDUITES (Fornecimento Completo com todos acessórios)"]
[]
["07.02.810",{"$nulls":3},"INTERRUPTORES"]
["07.02.810.01",null,"72331 ","SINAPI","Interruptor monopolar simples vertical, fornecido completo com parafusos e placa, fabricada em termoplástico isolante para montagem em caixa de 4\"x2\"","cj",{"v":159,"d":"159.00"},null,null,"I3",null,"C"]
["07.02.810.03",null,"72332","SINAPI","Dois Interruptores monopolares simples horizontal, fornecido completo com parafusos e placa na cor branca, fabricada em termoplástico isolante para montagem em caixa de 4\"x2\". Referência: 612100 da Pial Legrand ou Equivalente Técnico.","cj",{"v":189,"d":"189.00"},null,null,"I3",null,"C"]
["07.02.810.05",null,"72332 ","SINAPI","Três Interruptores monopolares simples horizontal, fornecido completo com parafusos e placa na cor branca, fabricada em termoplástico isolante para montagem em caixa de 4\"x2\". Referência: 613100 da Pial Legrand ou Equivalente Técnico.","cj",{"v":5,"d":"5.00"},null,null,"I3",null,"C"]
[]
["07.02.820",{"$nulls":3},"TOMADAS"]
["07.02.820.01",null,"72339 ","SINAPI","Tomada 2P+T padrão brasileiro, 20 A, com tampa fabricado em alumínio, fornecido completo com parafusos, acabamento em epóxi-poliéster na cor cinza. conforme NBR 14136. Referência: TC-4 05 da Wetzel ou Equivalente Técnico.","cj",{"v":2106,"d":"2,106.00"},null,null,"I3",null,"C"]
["07.02.820.02",null,"72332 ","SINAPI","Tomadas 2P+T padrão brasileiro horizontal, em caixa de alumínio fundido 150x150x100, embutido no piso. ","cj",{"v":429,"d":"429.00"},null,null,"I3",null,"C"]
["07.02.820.03",null,"72332 ","SINAPI","Tomada 3P+T , 380 V, fornecido completo com parafusos, instalação aparente.  ","cj",{"v":381,"d":"381.00"},null,null,"I3",null,"C"]
["07.02.820.04",null," 16134.8.8.1","TCPO","Caixa tipo encaixe rápido para perfilado 50x80 mm, com uma tomada 2P+T, 10A, 250 V, conforme norma NBR 14136. Referência: 114-67 da Mopa ou Equivalente Técnico","cj",{"v":5723,"d":"5,723.00"},null,null,"I3",null,"C"]
["07.02.820.05",null,"72339 ","SINAPI","Plugue saída axial 2P+T, 250V, padrão brasileiro,em linha, com prensa cabo. Referência: 510 24 da Pial Legrand","cj",{"v":8467,"d":"8,467.00"},null,null,"I3",null,"C"]
["07.02.820.07",null," 72339","SINAPI","Tomadas 2P+T padrão brasileiro horizontal conforme norma NBR 14136, em caixa de alumínio fundido 100x100x45 mm, embutido no piso fornecido com tampa, tomadas e acessórios. Referência B4-1/15 da Wetzel ou Equivalente Técnico. ","cj",{"v":116,"d":"116.00"},null,null,"I3",null,"C"]
[]
["07.02.830",{"$nulls":3},"CAIXAS DE EMBUTIR"]
["07.02.830.01",null," 16132.8.6.1","TCPO","Caixa de embutir em alvenaria, alta resistência mecânica, dimensão 4\"x2\". Referência: 689014 da Pial Legrand ou Equivalente.","pç",{"v":867,"d":"867.00"},null,null,"I3",null,"C"]
["07.02.830.02",null,"16132.8.14.2","TCPO","Caixa de embutir em alvenaria, alta resistência mecânica, dimensão 4\"x4\". Referência: 689015 da Pial Legrand ou Equivalente.","pç",{"v":15,"d":"15.00"},null,null,"I3",null,"C"]
["07.02.830.03",null,"16132.8.14.2","TCPO","Caixa de embutir em alvenaria, chapa galvanizada nº 22, dimensão 20x20x10 cm, com tampa parafusada. Referência: Cemar ou Equivalente.","pç",{"v":86,"d":"86.00"},null,null,"I3",null,"C"]
[]
["07.02.840",{"$nulls":3},"SENSOR DE PRESENÇA"]
["07.02.840.01",null,"73953/6","SINAPI","Sensor de presença, com regulagem de tempo após ausência de movimento e regulagem conforme nível de iluminação ambiente, fixação de sobrepor ou em caixa 4\"x2\", raio de detecção 10 m, 220 V, potência 600VA. Referência: 64245 da Pial Legrand ou Equivalente Técnico.","pç",{"v":100,"d":"100.00"},null,null,"I3",null,"C"]
[]
["07.02.850",{"$nulls":3},"ELETRODUTO FLEXÍVEL"]
["07.02.850.01",null,72308,"SINAPI","Eletroduto flexível corrugado em PVC antichama, cor amarela, bitola 3/4\". Referência: 14.21.020.2 da Tigre ou Equivalente Técnico.","m",{"v":1850,"d":"1,850.00"},null,null,"I3",null,"C"]
[]
["07.02.900",{"$nulls":3},"TOMADAS,CAIXAS, DUTOS PARA PISO E DUTOS, CANALETAS, ELETROCALHAS E ACESSÓRIOS PARA INSTALAÇÃO APARENTE"]
[]
["07.02.910",{"$nulls":3},"DUTOS PISO"]
["07.02.910.01",null," 16133.8.1.1","TCPO","Duto em chapa pré zincada à fogo, perfil \"U\", resistência mecânica, dimensão 25x70mm, comprimento 4000mm. Referência: 140-1/070 da Mopa ou Equivalente.","pç",{"v":84,"d":"84.00"},null,null,"I3",null,"C"]
[]
["07.02.911",{"$nulls":3},"CURVA VERTICAL 90°"]
["07.02.911.01",null," 16133.8.3.2","TCPO","Curva vertical 90° em chapa pré zincada à fogo, para perfil \"U\", dimensão 25x140mm, comprimento 4000mm.Referência: 142-08-1-140 da Mopa ou Equivalente.","pç",{"v":12,"d":"12.00"},null,null,"I3",null,"C"]
[]
["07.02.912",{"$nulls":3},"CAIXAS DE TOMADA PARA CONTRAPISO"]
["07.02.912.01",null," 16133.8.11.1","TCPO","Caixa de tomada para contrapiso, fabricada em chapa pré galvanizada à fogo, fornecida completa com suportes para tomadas tampa com  rebaixo para acabamento e quadros em alumínio, dimensão altura 73mm, largura 2x70mm. Referência 145-11-PR da Mopa ou Equivalente.","cj",{"v":281,"d":"281.00"},null,null,"I3",null,"C"]
[]
["07.02.913",{"$nulls":3},"CAIXAS DE PASSAGEM PARA CONTRAPISO"]
["07.02.913.01",null," 16133.8.11.1","TCPO","Caixa de  passagem para contrapiso, fabricada em chapa pré galvanizada à fogo, fornecida completa com  tampa definitiva, dimensão altura 76mm, largura 2x70mm. Referência 145-104 da Mopa ou Equivalente.","cj",{"v":30,"d":"30.00"},null,null,"I3",null,"C"]
[]
["07.03.000",{"$nulls":3},"LÂMPADAS, LUMINÁRIAS, PROJETORES E REFLETORES (Fornecimento, Instalação, Testes e Comissionamento)"]
[]
["07.03.100",{"$nulls":3},"LÂMPADAS"]
[]
["07.03.110",{"$nulls":3},"LÂMPADAS FLUORESCENTES"]
["07.03.110.01",null,"73953/6","SINAPI","Lâmpada fluorescente, bulbo tubular, tipo FH-T5, potência 14W, base bipino, Referência: FH 14W/21-840, da Osram ou equivalente.","un",{"v":14052,"d":"14,052.00"},null,null,"I3",null,"C"]
["07.03.110.02",null,"73953/6","SINAPI","Lâmpada fluorescente, bulbo tubular, tipo FH-T5, potência 28W, base bipino, Referência: FH 28W/21-840, da Osram ou equivalente.","un",{"v":3742,"d":"3,742.00"},null,null,"I3",null,"C"]
["07.03.110.03",null,"73953/6","SINAPI","Lâmpada fluorescente, bulbo tubular, tipo FQ-T5, potência 54W, base bipino, Referência: FQ 54W/21-840, da Osram ou equivalente.","un",{"v":100,"d":"100.00"},null,null,"I3",null,"C"]
["07.03.110.04",null,"73953/6","SINAPI","Lâmpada fluorescente compacta, tipo LYNX-DE 4 pinos 26W/4000K, Referência: F51069-RI, da Sylvania ou equivalente.","un",{"v":1442,"d":"1,442.00"},null,null,"I3",null,"C"]
["07.03.110.05",null,"73953/6","SINAPI","Lâmpada fluorescente compacta, tipo LYNX-DE 4 pinos 26W/2700K, Referência: F5G064-RI, da Sylvania ou equivalente.","un",{"v":2994,"d":"2,994.00"},null,null,"I3",null,"C"]
[]
["07.03.120",{"$nulls":3},"LÂMPADAS DE DESCARGA"]
["07.03.120.03",null,"73831/9","SINAPI","Lâmpada de descarga a vapor de sódio de alta pressão, potência 250W/ 2000K, 220V, bulbo tubular, base E-40, Referência: NAV-T-250 da Osram ou Equivalente Técnico.","un",{"v":60,"d":"60.00"},null,null,"I3",null,"C"]
["07.03.120.04",null,"73831/9","SINAPI","Lâmpada de descarga a vapor de sódio de alta pressão, potência 400W/ 2000K, 220V, bulbo tubular, base E-40, Referência: NAV-T-400 da Osram ou Equivalente Técnico.","un",{"v":42,"d":"42.00"},null,null,"I3",null,"C"]
["07.03.120.05",null," 73831-9","SINAPI","Lâmpada de descarga a vapor de sódio de alta pressão stand-by, potência 600W, 220V, bulbo tubular, base E-40, Referência: NAV-T-600 Super da Osram ou equivalente.","un",{"v":128,"d":"128.00"},null,null,"I3",null,"C"]
["07.03.120.06",null,"73831/9","SINAPI","Lâmpada de descarga de multi vapores metálicos, potência 150W, 220V, duplo contato, Referência: HQI-T 150/WDL PRO da Osram ou equivalente.","un",{"v":188,"d":"188.00"},null,null,"I3",null,"C"]
["07.03.120.07",null," 73831-9","SINAPI","Lâmpada de descarga de multi vapores metálicos, potência 400W/ 4200K, 220V, duplo contato, Referência: HQI-T 400/WDL PRO da Osram ou Equivalente Técnico.","un",{"v":52,"d":"52.00"},null,null,"I3",null,"C"]
["07.03.120.08",null," 73831-9","SINAPI","Lâmpada de descarga de multi vapores metálicos, potência 70W/ 3000K, 220V, duplo contato, Referência: HQI-T70/WDL PRO da Osram ou Equivalente Técnico.","un",{"v":141,"d":"141.00"},null,null,"I3",null,"C"]
[]
["07.03.130",{"$nulls":3},"LÂMPADAS HALÓGENAS"]
["07.03.130.01",null,"73831/9","SINAPI","Lâmpada Halógena refletora, tipo PAR 30, potência 75W, 220V. Referência: 145416 da Sylvania ou Equivalente Técnico.","un",{"v":107,"d":"107.00"},null,null,"I3",null,"C"]
["07.03.130.03",null," 73831-9","SINAPI","Lâmpada Halógena refletora, tipo PAR 38, potência 100W, 3000K, 220V. Referência: 145518 da Sylvania ou Equivalente Técnico.","un",{"v":39,"d":"39.00"},null,null,"I3",null,"C"]
[]
["07.03.140",{"$nulls":3},"LÂMPADAS LED"]
["07.03.140.01",null,"73953/6","SINAPI ","Lâmpada LED, tipo PAR 30, potência 9W, 3000K, 220V - . Referência: P33862 da Sylvania ou Equivalente Técnico.","pç",{"v":99,"d":"99.00"},null,null,"I3",null,"I"]
[]
["07.03.200",{"$nulls":3},"LUMINÁRIAS"]
[]
["07.03.210",{"$nulls":3},"LUMINÁRIAS PENDENTE OU SOBREPOR"]
["07.03.210.02",null,"73953/6","SINAPI","Luminária hermética IP65, pendente ou para sobrepor, para 2 lâmpadas fluorescente tubulares T5 de 28W, com corpo em ABS de alta resistência mecânica, na cor cinza, com prensa cabo PG 13.5 e acessórios para fixação, refletor em chapa de aço tratada e fosfatizada, pintura eletrostática na cor branca, difusor em policarbonato transparente texturizado translúcido de alta transmitância luminosa, vedação de gel de silicone com 8 fechos altamente resistentes em aço inoxidável,porta-lâmpada G5 em policarbonato, com rotor de segurança, sistema anti-vibratório e proteção contra altas temperaturas, fornecida com rabicho e reator (2x28 W - 220 V). Referência: LFT-730228 da Sylvania ou Equivalente.","cj",{"v":1326,"d":"1,326.00"},null,null,"I3",null,"C"]
["07.03.210.06",null,"73953/6","SINAPI","Arandela chanfrada retangular de sobrepor, com corpo em chapa de aço tratada e fosfatizada, refletor assimétrico parabólico em alumínio especular anodizado brilhante de alta pureza e refletância com altíssimo desempenho, acabamento em pintura eletrostática na cor branca e difusor em acrílico plano leitoso, para 2 lâmpadas Fluorescentes tubulares T5 de 54W - Possui alojamento dos reatores no próprio corpo, fornecida com rabicho e reator (2x54W-220V). Referência: AS-8000-CH da Sylvania ou Equivalente Técnico.","cj",{"v":28,"d":"28.00"},null,null,"I3",null,"I"]
["07.03.210.08",null,"73953/6","SINAPI","Luminária comercial retangular de sobrepor, com corpo em chapa de aço tratada e fosfatizada, acabamento em pintura eletrostática na cor branca, refletor parabólico em alumínio anodizado brilhante de alta pureza e refletância, de alta performance, para controle de ofuscamento e conforto visual, com borracha de vedação, para 2 lâmpadas Fluorescentes tubulares T5 de 28W - Possui alojamento dos reatores no próprio corpo, fornecida com rabicho e reator (2x28W-220V). Referência: LCSPV 228 da Sylvania ou Equivalente.","cj",{"v":39,"d":"39.00"},null,null,"I3",null,"C"]
["07.03.210.09",null,"73953/6","SINAPI","Luminária decorativa de sobrepor, cilíndrica, com corpo em alumínio repuxado, refletor metalizado de alta performance, com respiro na parte central para dissipação de calor, vidro recuado plano temperado jateado e acabamento em pintura eletrostática na cor preta ou branca, para 1 lâmpada Vapor Metálico Duplo Contato 70W - Com alojamento\nseparado, acoplado ao corpo, para os equipamentos auxiliares, fornecida com rabicho e reator (1x150W-220V). Referência: LVM-071 da Sylvania ou Equivalente.\n","cj",{"v":156,"d":"156.00"},null,null,"I3",null,"C"]
[]
["07.03.220",{"$nulls":3},"LUMINÁRIAS DE EMBUTIR"]
["07.03.220.02",null,"73953/6","SINAPI","Luminária decorativa de embutir circular,com corpo em alumínio repuxado, refletor e aletas parabólicas metalizados de alta performance, com nove células, vidro plano temperado transparente, para controle de ofuscamento e conforto visual e acabamento em pintura eletrostática na cor branca para 2 lâmpadas Fluorescente. Compacta 26W - 4 pinos - fornecida com máscara para forro, rabicho e reator (2x26W - 220 V). Referência: LFC-052 da Sylvania ou Equivalente.\n","cj",{"v":1497,"d":"1,497.00"},null,null,"I3",null,"C"]
["07.03.220.03",null,"73953/6","SINAPI","Luminária decorativa de embutir circular,com corpo em alumínio repuxado, refletor metalizado de alta performance, difusor em vidro recuado plano temperado jateado, para controle de ofuscamento e conforto visual e acabamento em pintura eletrostática na cor branca para 2 lâmpadas Fluorescentes. Compacta 26W - 4 pinos, fornecida com rabicho e reator (2x26W-220V). Referência: LFC-032 da Sylvania ou Equivalente.","cj",{"v":476,"d":"476.00"},null,null,"I3",null,"C"]
["07.03.220.05",null,"73953/6","SINAPI","Luminária decorativa de embutir quadrada,com corpo em alumínio repuxado, refletor metalizado de alta performance, difusor em vidro recuado plano temperado transparente, para controle de ofuscamento e conforto visual e acabamento em pintura eletrostática na cor branca para 2 lâmpadas Fluorescentes. Compacta 26W - 4 pinos, fornecida com rabicho e reator (2x26W-220V). Referência: LFC-073 da Sylvania ou Equivalente.","cj",{"v":189,"d":"189.00"},null,null,"I3",null,"C"]
["07.03.220.07",null,"73953/6","SINAPI","Luminária comercial quadrada de embutir, com corpo em chapa de aço tratada e fosfatizada, refletor e aletas parabólicas em alumínio especular anodizado brilhante de alta pureza e refletância com altíssimo desempenho, para controle de ofuscamento e conforto visual, possui painel central em chapa de aço na cor branca, acabamento em pintura eletrostática na cor branca, para 4 lâmpadas Fluorescentes tubulares T5 de 14W - Possui alojamento dos reatores no próprio corpo, fornecida com rabicho e reator (4x14W-220V). Referência: LCEPL 414 da Sylvania ou Equivalente.","cj",{"v":3114,"d":"3,114.00"},null,null,"I3",null,"C"]
["07.03.220.08",null,"73953/6","SINAPI","Luminária comercial retangular de embutir, com corpo em chapa de aço tratada e fosfatizada, refletor e aletas parabólicas em alumínio especular anodizado brilhante de alta pureza e refletância com altíssimo desempenho, para controle de ofuscamento e conforto visual, possui painel central em chapa de aço na cor branca, acabamento em pintura eletrostática na cor branca, para 2 lâmpadas Fluorescentes tubulares T5 de 28W - Possui alojamento dos reatores no próprio corpo, fornecida com rabicho e reator (2x28W-220V). Referência: LCEPP 255 da Sylvania ou Equivalente.","cj",{"v":347,"d":"347.00"},null,null,"I3",null,"C"]
["07.03.220.12",null,"73953/6","SINAPI","Luminária comercial retangular de embutir, com corpo em chapa de aço tratada e fosfatizada, acabamento em pintura eletrostática na cor branca, refletor parabólico em alumínio anodizado brilhante de alta pureza e refletância, de alta performance, para controle de ofuscamento e conforto visual, com borracha de vedação, para 2 lâmpadas Fluorescentes tubulares T5 de 14W - Possui alojamento dos reatores no próprio corpo, fornecida com rabicho e reator (2x14W-220V). Referência: LCEPV 214 da Sylvania ou Equivalente.","cj",{"v":60,"d":"60.00"},null,null,"I3",null,"C"]
["07.03.220.13",null,"73953/6","SINAPI","Luminária comercial retangular de embutir, com corpo em chapa de aço tratada e fosfatizada, acabamento em pintura eletrostática na cor branca, refletor parabólico em alumínio anodizado brilhante de alta pureza e refletância, de alta performance, para controle de ofuscamento e conforto visual, com borracha de vedação, para 1 lâmpadas Fluorescentes tubulares T5 de 54W - Possui alojamento dos reatores no próprio corpo, fornecida com rabicho e reator (1x54W-220V). Referência: LCEPV 154 da Sylvania ou Equivalente.","cj",{"v":48,"d":"48.00"},null,null,"I3",null,"C"]
["07.03.220.15",null,"73953/6","SINAPI","Luminária comercial quadrada de embutir, com corpo em chapa de aço tratada e fosfatizada, refletor e aletas parabólicas em alumínio especular anodizado brilhante de alta pureza e refletância com altíssimo desempenho, para controle de ofuscamento e conforto visual, possui painel central em chapa de aço na cor branca, acabamento em pintura eletrostática na cor branca, para 4 lâmpadas Fluorescentes tubulares T5 de 14W - Possui alojamento dos reatores no próprio corpo, fornecida com rabicho e reator (4x14W-220V). Referência: 2003 da Itaim ou Equivalente.","cj",{"v":340,"d":"340.00"},null,null,"I3",null,"C"]
["07.03.220.16",null,"73953/6","SINAPI","Luminária comercial retangular de embutir, com corpo em chapa de aço tratada e fosfatizada, acabamento em pintura eletrostática na cor branca, refletor parabólico em alumínio anodizado brilhante de alta pureza e refletância, de alta performance, para controle de ofuscamento e conforto visual, com borracha de vedação, para 2 lâmpadas Fluorescentes tubulares T5 de 28W - Possui alojamento dos reatores no próprio corpo, fornecida com rabicho e reator (2x28W-220V). Referência: LCEPV 228 da Sylvania ou Equivalente.","cj",{"v":174,"d":"174.00"},null,null,"I3",null,"C"]
["07.03.220.17",null,"73953/6","SINAPI","Luminária comercial retangular de embutir, com 3 embutidos orientáveis redondos acoplados ao módulo, com corpo em chapa de aço tratada e fosfatizada, acabamento em pintura eletrostática na cor branca,  possui cobre-soquete, alta performance, para 3 lâmpadas halógenas PAR 30 de 75 W, fornecida com rabicho. Referência: LEPR 375 da Sylvania ou Equivalente.","cj",{"v":53,"d":"53.00"},null,null,"I3",null,"C"]
["07.03.220.18",null,"73953/6","SINAPI","Luminária decorativa de embutir circular,com corpo em alumínio repuxado, refletor metalizado de alta performance, difusor em vidro recuado plano temperado jateado, para controle de ofuscamento e conforto visual e acabamento em pintura eletrostática na cor branca para 1 lâmpada Fluorescente. Compacta 26W - 4 pinos, fornecida com rabicho e reator (1x26W-220V). Referência: LFC-032 da Sylvania ou Equivalente.","cj",{"v":641,"d":"641.00"},null,null,"I3",null,"C"]
["07.03.220.20",null,"73953/6 ","SINAPI","Luminária cilindrica de embutir no piso/solo- IP65, corpo em alumínio e acabamento em pintura eletrostática  na cor branca ou preta, difusor em vidro plano temperado transparente p/ 1 lâmpada Halógena HI SPOT PAR30 - 75W, fornecido com rabicho e reato. Referência : ESAV175 da Sylvânia ou Equivalente","cj",{"v":47,"d":"47.00"},null,null,"I3",null,"C"]
["07.03.220.21",null,"73953/6 ","SINAPI","Luminária cilindrica de embutir no piso/solo- IP65, corpo em alumínio e acabamento em pintura eletrostática  na cor branca ou preta, difusor em vidro plano temperado transparente p/ 1 lâmpada Vapor Metálico HSI TD  - 150W, fornecido com rabicho e reato. Referência : ESAV1150 da Sylvânia ou Equivalente","cj",{"v":173,"d":"173.00"},null,null,"I3",null,"C"]
[]
["07.03.230",{"$nulls":3},"PROJETORES"]
["07.03.230.02",null,"74082/1 ","SINAPI","Projetor orientável, para lâmpada vapor metálico 250 W,com corpo em alumínio injetado , com dissipador de calor na parte posterior para resfriamento , refletor simétrico de alumínio martelado anodizado brilhante de alta pureza e refletância, possui tampa com vidro frontal temperado de 4 mm serigrafado na cor preta e ganchos de fixação em aço inoxidável e acabamento em pintura eletrostática na cor preta - Com suporte de fixação - Possui local p/ alojar os equipamentos auxiliares - IP 65, fornecido com rabicho e reator (1x250W-220V). Referência: JETA 6 da Sylvania ou Equivalente.","cj",{"v":11,"d":"11.00"},null,null,"I3",null,"C"]
["07.03.230.07",null,"74082/1","SINAPI","Projetor orientável, para lâmpada vapor metálico 150 W,com corpo em alumínio injetado , com dissipador de calor na parte posterior para resfriamento , refletor simétrico de alumínio martelado anodizado brilhante de alta pureza e refletância, possui tampa com vidro frontal temperado de 4 mm serigrafado na cor preta e ganchos de fixação em aço inoxidável e acabamento em pintura eletrostática na cor preta - Com suporte de fixação - Possui local p/ alojar os equipamentos auxiliares - IP 65, fornecido com rabicho e reator (1x400W-220V). Referência: JETA 6 da Sylvania ou Equivalente.","cj",{"v":80,"d":"80.00"},null,null,"I3",null,"C"]
[]
["07.03.240",{"$nulls":3},"ILUMINAÇÃO VIÁRIA E PÁTIO DE AERONAVES"]
["07.03.240.01",null,"73953/6","SINAPI","Luminária para uso externo com corpo em alumínio injetado e pintura eletrostática cinza, adaptável em postes, refletor em alumínio e vidro temperado transparente, fornecido com equipamento auxíliar, para 1 lâmpada vapor de sódio 400 W - 220 V. Referência OPTAL2 da Sylvânia ou Equivalente Técnico.","cj",{"v":49,"d":"49.00"},null,null,"I3",null,"C"]
["07.03.240.02",null,"73769/2","SINAPI","Poste metálico, galvanizado a fogo tipo curvo simples, com janela de inspeção, altura 10,5 m com base e chumbadores. Referência: Conipost ou Equivalente Técnico.","pç",{"v":41,"d":"41.00"},null,null,"I3",null,"C"]
["07.03.240.03",null,"73953/6 ","SINAPI","Luminária pública com alojamento para equipamento auxiliar, corpo em poliéster reforçado com fibra de vidro, refletores em alumínio brilhante e vidro plano temperado, para montagem em suporte ZGP 404 para 4 lâmpadas de 400 W/ 220 V fornecido com reator e rabicho. Referência SRC612-400LT da Philips ou Equivalente Técnico.","cj",{"v":20,"d":"20.00"},null,null,"I3",null,"C"]
["07.03.240.04",null,"73783/1","SINAPI","Poste de concreto altura 14 m engastado. Referência:  Itaposte ou Equivalente Técnico.","pç",{"v":4,"d":"4.00"},null,null,"I3",null,"C"]
["07.03.240.05",null,"73769/3 ","SINAPI","Poste de aço, cônico contínuo reto, com secção poligonal , com fixação flangeada e chumbadores. Dimensionado para resistir a uma carga horizontal ocasionada pela ação do vento a velocidade de no mínimo  55 m/s, em uma área representada pelos projetores e em sua própria estrutura; bem como para uma carga vertical ocasionada pelo peso destes mesmos elementos. Fabricado em chapa de aço carbono estrutural em segmentos, para serem unidos por sistema telescópico de simples pressão (Slip-Joint). Dotado de janela para inspeção com tampa e em seu interior equipado com uma caixa com uma tomada, chave comutadora e fusível. Altura útil 31,5 m, Diâmetro no topo 300 mm, Diâmetro na base 850 mm, Diâmetro na flange 1070 mm, para 04 projetores em disposição frontal. Fornecido completo com conjunto elavatório composto de uma unidade fixa e uma unidade móvel e acessórios. Referência: modelo CONILUX-16032.04.F.1200.UCM/BJG da CONIPOST ou Equivalente.","pç",{"v":9,"d":"9.00"},null,null,"I3",null,"C"]
["07.03.240.06",null,"74082/1 ","SINAPI","Projetor para  02 lâmpadas tubulares  de 600 W, composto por um corpo em alumínio pintado, um refletor em alumínio polido quimicamente e anodisado. Corpo fechado por um vidro sodocálcico temperado termicamente de 6 mm de espessura, selado por uma junta de silicone. Caixa de ligações fixa nas costas do corpo do projetor. Dois obturadores laterais, com junta de silicone, grau de estanquicidade IP 66, permitindo o acesso às lâmpadas.Pintura poliéster pelo sistema electroestático. Referência Projetor Alisios Refletor interno 1521 ou Equivalente. ","cj",{"v":52,"d":"52.00"},null,null,"I3",null,"C"]
["07.03.240.07",null,"73769/3 ","SINAPI","Poste de aço, cônico contínuo reto, com secção poligonal , com fixação flangeada e chumbadores. Dimensionado para resistir a uma carga horizontal ocasionada pela ação do vento a velocidade de no mínimo  55 m/s, em uma área representada pelos projetores e em sua própria estrutura; bem como para uma carga vertical ocasionada pelo peso destes mesmos elementos. Fabricado em chapa de aço carbono estrutural em segmentos, para serem unidos por sistema telescópico de simples pressão (Slip-Joint). Dotado de janela para inspeção com tampa e em seu interior equipado com uma caixa com uma tomada, chave comutadora e fusível. Altura útil 21 m, Diâmetro no topo 300 mm, Diâmetro na base 675 mm, Diâmetro na flange 960 mm, para 06 projetores em disposição circular. Fornecido completo com conjunto elavatório composto de uma unidade fixa e uma unidade móvel e acessórios. Fornecido com base de concreto e curva eletroduto galvanizado 2\". Referência: modelo CONILUX-16021.06.C.812.UCM/BJG da CONIPOST ou Equivalente Técnico.","pç",{"v":2,"d":"2.00"},null,null,"I3",null,"C"]
["07.03.240.08",null,"74082/1 ","SINAPI","Projetor para  02 lâmpadas tubulares  de 600 W, composto por um corpo em alumínio pintado, um refletor em alumínio polido quimicamente e anodisado. Corpo fechado por um vidro sodocálcico temperado termicamente de 6 mm de espessura, selado por uma junta de silicone. Caixa de ligações fixa nas costas do corpo do projetor. Dois obturadores laterais, com junta de silicone, grau de estanquicidade IP 66, permitindo o acesso às lâmpadas foornecido com reator e rabicho .Pintura poliéster pelo sistema electroestático. Referência Projetor Alisios Refletor interno 1462 ou Equivalente Técnico. ","cj",{"v":12,"d":"12.00"},null,null,"I3",null,"C"]
["07.03.240.09",null,"74082/1 ","SINAPI","Projetor externo com foco orientável - IP66, corpo em alumínio e acabamento em pintura eletrostática na cor branca ou preta , difusor em vidro plano temperado transparente - fixação através de espeto em alumínio, p/ 1 lâmpada halógena HI SPOT PAR20 - 100 W - 220V , fornecido com reator e rabicho. Referência:  PEAV100 da Sylvânia ou Equivalente Técnico.","cj",{"v":39,"d":"39.00"},null,null,"I3",null,"C"]
["07.03.240.12",null,"ELT072","NOVA","Unidade elétrica portátil, montada sobre chassis com rodas, provida de um motorredutor, equipada com freio eletromagnético e comando à distância, com tensão de 220V-60Hz. Fornecido, também, cabo de aço com capacidade de elevação adequada e caixa para equipamentos elétricos, contendo chave magnética de reversão, transformador de 24V, fusível de proteção e botoeira para comando à distância com 24V. Capacidade de 250 a 1500kg. O motor é do tipo fechado, com proteção IP55, de acordo com a norma DIN 40050. Quadro de comando  à prova de tempo. Referência Conipost.","un",{"v":1,"d":"1.00"},null,null,"I3",null,"C"]
[]
["07.03.250",{"$nulls":3},"LUMINÁRIAS AUTÔNOMAS"]
["07.03.250.02",null,"73953/6","SINAPI","Bloco autônomo para iluminação de saída de emergência, equipado com uma lâmpada PL 11W, autonomia de 1 hora, base branca em ABS, refletor em poliestireno branco ou metalizado,grau de proteção IP-52 ou superior, bivolt, 127/220 V - 60 Hz, Referência: 615 25 da Pial Legrand ou Equivalente.","cj",{"v":176,"d":"176.00"},null,null,"I3",null,"C"]
["07.03.250.03",null,"73953/6","SINAPI","Bloco autônomo para iluminação de saída de emergência, equipado com 2 projetores com lâmpadas halógenas de 55 W, autonomia de 4 horas, Referência: BPF da Unitron ou Eqivalente.","cj",{"v":11,"d":"11.00"},null,null,"I3",null,"C"]
[]
["07.04.000",{"$nulls":3},"CABOS"]
[]
["07.04.100",{"$nulls":3},"CABOS DE FORÇA"]
[]
["07.04.110",{"$nulls":3},"CABOS DE FORÇA ISOLAÇÃO EPR/ PVC - 8,7/ 15 kV - UNIPOLAR"]
["07.04.110.01",null,"73860-14","SINAPI","cabo elétrico de força de média tensão 8,7/15kv, unipolar, fio de cobre nu, tempera mole, encordoamento classe 2, isolação em composto termofixo de borracha epr, temperatura 105°c, capa externa em termoplástico de pvc flexível sem chumbo, blindado, na cor preta, fabricado conforme norma nbr 7286, seção nominal #50mm². referência: eprotenax compact 105 8,7/15kv da prysmian ou equivalente aprovado","m",{"v":6300,"d":"6,300.00"},null,null,"I3",null,"C"]
["07.04.110.04",null,"73860-18","SINAPI","cabo elétrico de força de média tensão 8,7/15kv, unipolar, fio de cobre nu, tempera mole, encordoamento classe 2, isolação em composto termofixo de borracha epr, temperatura 105°c, capa externa em termoplástico de pvc flexível sem chumbo, blindado, na cor preta, fabricado conforme norma nbr 7286, seção nominal #150mm². referência: eprotenax compact 105 8,7/15kv da prysmian ou equivalente aprovado","m",{"v":7500,"d":"7,500.00"},null,null,"I3",null,"C"]
["07.04.110.07",null,"73860-22","SINAPI","cabo elétrico de força de média tensão 8,7/15kv, unipolar, fio de cobre nu, tempera mole, encordoamento classe 2, isolação em composto termofixo de borracha epr, temperatura 105°c, capa externa em termoplástico de pvc flexível sem chumbo, blindado, na cor preta, fabricado conforme norma nbr 7286, seção nominal #35mm². referência: eprotenax compact 105 8,7/15kv da prysmian ou equivalente aprovado","m",{"v":2400,"d":"2,400.00"},null,null,"I3",null,"I"]
[]
["07.04.120",{"$nulls":3},"CABOS DE FORÇA BAIXA EMISSÃO DE FUMAÇA - 0,6/ 1 kV - UNIPOLAR"]
["07.04.120.01",null,"73860-9 ","SINAPI","cabo elétrico de força de baixa tensão 0,6/1kv, unipolar, fio de cobre nu, tempera mole, encordoamento classe 5, isolação em composto termofixo em dupla camada de borracha hepr, capa externa em termoplástico com base poliolefínica não halogenada na cor preta, temperatura 90°c, fabricado conforme norma nbr 13248 e nbr 13570/1996, seção nominal 1/c #4mm². referência: cabo afumex 0,6/1kv da prysmian ou equivalente aprovado","m",{"v":54361,"d":"54,361.00"},null,null,"I3",null,"C"]
["07.04.120.02",null,"73860-11","SINAPI","cabo elétrico de força de baixa tensão 0,6/1kv, unipolar, fio de cobre nu, tempera mole, encordoamento classe 5, isolação em composto termofixo em dupla camada de borracha hepr, capa externa em termoplástico com base poliolefínica não halogenada na cor preta, temperatura 90°c, fabricado conforme norma nbr 13248 e nbr 13570/1996, seção nominal 1/c #10mm². referência: cabo afumex 0,6/1kv da prysmian ou equivalente aprovado","m",{"v":15024,"d":"15,024.00"},null,null,"I3",null,"C"]
["07.04.120.03",null,"73860-12","SINAPI","cabo elétrico de força de baixa tensão 0,6/1kv, unipolar, fio de cobre nu, tempera mole, encordoamento classe 5, isolação em composto termofixo em dupla camada de borracha hepr, capa externa em termoplástico com base poliolefínica não halogenada na cor preta, temperatura 90°c, fabricado conforme norma nbr 13248 e nbr 13570/1996, seção nominal 1/c #16mm². referência: cabo afumex 0,6/1kv da prysmian ou equivalente aprovado","m",{"v":11541,"d":"11,541.00"},null,null,"I3",null,"C"]
["07.04.120.04",null,"73860-13","SINAPI","cabo elétrico de força de baixa tensão 0,6/1kv, unipolar, fio de cobre nu, tempera mole, encordoamento classe 5, isolação em composto termofixo em dupla camada de borracha hepr, capa externa em termoplástico com base poliolefínica não halogenada na cor preta, temperatura 90°c, fabricado conforme norma nbr 13248 e nbr 13570/1996, seção nominal 1/c #25mm². referência: cabo afumex 0,6/1kv da prysmian ou equivalente aprovado","m",{"v":6959,"d":"6,959.00"},null,null,"I3",null,"C"]
["07.04.120.05",null,"73860-15","SINAPI","cabo elétrico de força de baixa tensão 0,6/1kv, unipolar, fio de cobre nu, tempera mole, encordoamento classe 5, isolação em composto termofixo em dupla camada de borracha hepr, capa externa em termoplástico com base poliolefínica não halogenada na cor preta, temperatura 90°c, fabricado conforme norma nbr 13248 e nbr 13570/1996, seção nominal 1/c #70mm². referência: cabo afumex 0,6/1kv da prysmian ou equivalente aprovado","m",{"v":1675,"d":"1,675.00"},null,null,"I3",null,"C"]
["07.04.120.06",null,"73860-16","SINAPI","cabo elétrico de força de baixa tensão 0,6/1kv, unipolar, fio de cobre nu, tempera mole, encordoamento classe 5, isolação em composto termofixo em dupla camada de borracha hepr, capa externa em termoplástico com base poliolefínica não halogenada na cor preta, temperatura 90°c, fabricado conforme norma nbr 13248 e nbr 13570/1996, seção nominal 1/c #95mm². referência: cabo afumex 0,6/1kv da prysmian ou equivalente aprovado","m",{"v":1186,"d":"1,186.00"},null,null,"I3",null,"C"]
["07.04.120.08",null,"73860-10","SINAPI","cabo elétrico de força de baixa tensão 0,6/1kv, unipolar, fio de cobre nu, tempera mole, encordoamento classe 5, isolação em composto termofixo em dupla camada de borracha hepr, capa externa em termoplástico com base poliolefínica não halogenada na cor preta, temperatura 90°c, fabricado conforme norma nbr 13248 e nbr 13570/1996, seção nominal 1/c #6mm². referência: cabo afumex 0,6/1kv da prysmian ou equivalente aprovado","m",{"v":12584,"d":"12,584.00"},null,null,"I3",null,"C"]
["07.04.120.09",null,"73860-22","SINAPI","cabo elétrico de força de baixa tensão 0,6/1kv, unipolar, fio de cobre nu, tempera mole, encordoamento classe 5, isolação em composto termofixo em dupla camada de borracha hepr, capa externa em termoplástico com base poliolefínica não halogenada na cor preta, temperatura 90°c, fabricado conforme norma nbr 13248 e nbr 13570/1996, seção nominal 1/c #35mm². referência: cabo afumex 0,6/1kv da prysmian ou equivalente aprovado","m",{"v":2953,"d":"2,953.00"},null,null,"I3",null,"C"]
["07.04.120.10",null,"73860-14","SINAPI","cabo elétrico de força de baixa tensão 0,6/1kv, unipolar, fio de cobre nu, tempera mole, encordoamento classe 5, isolação em composto termofixo em dupla camada de borracha hepr, capa externa em termoplástico com base poliolefínica não halogenada na cor preta, temperatura 90°c, fabricado conforme norma nbr 13248 e nbr 13570/1996, seção nominal 1/c #50mm². referência: cabo afumex 0,6/1kv da prysmian ou equivalente aprovado","m",{"v":1688,"d":"1,688.00"},null,null,"I3",null,"C"]
["07.04.120.11",null,"73860-8 ","SINAPI","cabo elétrico de força de baixa tensão 0,6/1kv, unipolar, fio de cobre nu, tempera mole, encordoamento classe 5, isolação em composto termofixo em dupla camada de borracha hepr, capa externa em termoplástico com base poliolefínica não halogenada na cor preta, temperatura 90°c, fabricado conforme norma nbr 13248 e nbr 13570/1996, seção nominal 1/c #2,5mm². referência: cabo afumex 0,6/1kv da prysmian ou equivalente aprovado","m",{"v":180,"d":"180.00"},null,null,"I3",null,"C"]
["07.04.120.12",null,"73860-20","SINAPI","cabo elétrico de força de baixa tensão 0,6/1kv, unipolar, fio de cobre nu, tempera mole, encordoamento classe 5, isolação em composto termofixo em dupla camada de borracha hepr, capa externa em termoplástico com base poliolefínica não halogenada na cor preta, temperatura 90°c, fabricado conforme norma nbr 13248 e nbr 13570/1996, seção nominal 1/c #240mm². referência: cabo afumex 0,6/1kv da prysmian ou equivalente aprovado","m",{"v":220,"d":"220.00"},null,null,"I3",null,"I"]
[]
["07.04.130",{"$nulls":3},"CABOS DE FORÇA BAIXA EMISSÃO DE FUMAÇA - 0,6/ 1 kV - MULTIPOLAR"]
["07.04.130.03",null,"73860-10","SINAPI","cabo elétrico de força de baixa tensão 0,6/1kv, multipolar, fio de cobre nu, tempera mole, encordoamento classe 5, isolação em composto termofixo em dupla camada de borracha hepr, nas cores preta, azul-claro e verde, capa externa em termoplástico com base poliolefínica não halogenada na cor preta, temperatura 90°c, fabricado conforme norma nbr 13248 e nbr 13570/1996, seção nominal 1x3/c #6mm². referência: cabo afumex 0,6/1kv da prysmian ou equivalente técnico aprovado","m",{"v":4500,"d":"4,500.00"},null,null,"I3",null,"C"]
["07.04.130.09",null,"73860-11","SINAPI","cabo elétrico de força de baixa tensão 0,6/1kv, multipolar, fio de cobre nu, tempera mole, encordoamento classe 5, isolação em composto termofixo em dupla camada de borracha hepr, nas cores preta, azul-claro e verde, capa externa em termoplástico com base poliolefínica não halogenada na cor preta, temperatura 90°c, fabricado conforme norma nbr 13248 e nbr 13570/1996, seção nominal 1x4/c #10mm². referência: cabo afumex 0,6/1kv da prysmian ou equivalente técnico aprovado","m",{"v":8900,"d":"8,900.00"},null,null,"I3",null,"C"]
[]
["07.04.140",{"$nulls":3},"CABOS DE ILUMINAÇÃO E TOMADAS BAIXA EMISSÃO DE FUMAÇA -450/ 750 V - UNIPOLAR"]
["07.04.140.01",null,"73860/8","SINAPI","cabo elétrico de força de baixa tensão 450/ 750v, unipolar, fio de cobre nu, tempera mole, encordoamento classe 5, isolação em composto termofixo em dupla camada de borracha hepr, capa externa em termoplástico com base poliolefínica não halogenada na cor preta, temperatura 70°c, fabricado conforme norma nbr 13248 e nbr 13570/1996, seção nominal 1/c #2,5mm². referência: cabo afumex 450/ 750v da prysmian ou equivalente aprovado","m",{"v":45900,"d":"45,900.00"},null,null,"I3",null,"C"]
["07.04.140.02",null,"73860/9","SINAPI","cabo elétrico de força de baixa tensão 450/ 750v, unipolar, fio de cobre nu, tempera mole, encordoamento classe 5, isolação em composto termofixo em dupla camada de borracha hepr, capa externa em termoplástico com base poliolefínica não halogenada na cor preta, temperatura 70°c, fabricado conforme norma nbr 13248 e nbr 13570/1996, seção nominal 1/c #4mm². referência: cabo afumex 450/ 750v da prysmian ou equivalente aprovado","m",{"v":77835,"d":"77,835.00"},null,null,"I3",null,"C"]
["07.04.140.03",null,"73860/1","SINAPI","cabo elétrico de força de baixa tensão 450/ 750v, unipolar, fio de cobre nu, tempera mole, encordoamento classe 5, isolação em composto termofixo em dupla camada de borracha hepr, capa externa em termoplástico com base poliolefínica não halogenada na cor preta,  temperatura 70°c, fabricado conforme norma nbr 13248 e nbr 13570/1996, seção nominal 1/c #6mm². referência: cabo afumex 450/ 750v da prysmian ou equivalente aprovado","m",{"v":26500,"d":"26,500.00"},null,null,"I3",null,"C"]
["07.04.140.04",null,"73860/1","SINAPI","cabo elétrico de força de baixa tensão 450/ 750v, unipolar, fio de cobre nu, tempera mole, encordoamento classe 5, isolação em composto termofixo em dupla camada de borracha hepr, capa externa em termoplástico com base poliolefínica não halogenada na cor preta, temperatura 70°c, fabricado conforme norma nbr 13248 e nbr 13570/1996, seção nominal 1/c #10mm². referência: cabo afumex 450/ 750v da prysmian ou equivalente aprovado","m",{"v":15300,"d":"15,300.00"},null,null,"I3",null,"C"]
["07.04.140.10",null,"73860-15","SINAPI","cabo elétrico de força de baixa tensão 450/ 750v, unipolar, fio de cobre nu, tempera mole, encordoamento classe 5, isolação em composto termofixo em dupla camada de borracha hepr, capa externa em termoplástico com base poliolefínica não halogenada na cor verde, temperatura 70°c, fabricado conforme norma nbr 13248 e nbr 13570/1996, seção nominal 1/c #70mm². referência: cabo afumex 450/ 750v da prysmian ou equivalente aprovado","m",{"v":30,"d":"30.00"},null,null,"I3",null,"C"]
[]
["07.04.150",{"$nulls":3},"CABOS DE FORÇA PARA ALIMENTAÇÃO DE QUADROS - 0,6/ 1 kV - UNIPOLAR"]
["07.04.150.02",null,"73860-10","SINAPI","cabo elétrico de força de baixa tensão 0,6/ 1 kv, unipolar, fio de cobre nu, tempera mole, encordoamento classe 2, isolação em composto termofixo polietileno reticulado (xlpe), com espessura reforçada na cor preta, temperatura 90°c, fabricado conforme norma nbr 7285, seção nominal 1/c # 6,0mm². referência: cabo voltalene 0,6/1kv da prysmian ou  equivalente aprovado","m",{"v":1689,"d":"1,689.00"},null,null,"I3",null,"C"]
["07.04.150.03",null,"73860-12","SINAPI","cabo elétrico de força de baixa tensão 0,6/ 1 kv, unipolar, fio de cobre nu, tempera mole, encordoamento classe 2, isolação em composto termofixo polietileno reticulado (xlpe), com espessura reforçada na cor preta, temperatura 90°c, fabricado conforme norma nbr 7285, seção nominal 1/c # 16,0mm². referência: cabo voltalene 0,6/1kv da prysmian ou equivalente técnico aprovado","m",{"v":8050,"d":"8,050.00"},null,null,"I3",null,"C"]
["07.04.150.12",null,"73860-12","SINAPI","cabo elétrico de força de baixa tensão 0,6/ 1 kv, unipolar, fio de cobre nu, tempera mole, encordoamento classe 2, isolação em composto termofixo polietileno reticulado (xlpe), com espessura reforçada na cor verde, temperatura 90°c, fabricado conforme norma nbr 7285, seção nominal 1/c # 16,0mm². referência: cabo voltalene 0,6/1kv da prysmian ou equivalente técnico aprovado","m",{"v":315,"d":"315.00"},null,null,"I3",null,"C"]
["07.04.150.13",null,"73860-13","SINAPI","cabo elétrico de força de baixa tensão 0,6/ 1 kv, unipolar, fio de cobre nu, tempera mole, encordoamento classe 2, isolação em composto termofixo polietileno reticulado (xlpe), com espessura reforçada na cor verde, temperatura 90°c, fabricado conforme norma nbr 7285, seção nominal 1/c # 25,0mm². referência: cabo voltalene 0,6/1kv da prysmian ou equivalente técnico aprovado","m",{"v":440,"d":"440.00"},null,null,"I3",null,"C"]
["07.04.150.14",null,"73860-22","SINAPI","cabo elétrico de força de baixa tensão 0,6/ 1 kv, unipolar, fio de cobre nu, tempera mole, encordoamento classe 2, isolação em composto termofixo polietileno reticulado (xlpe), com espessura reforçada na cor verde, temperatura 90°c, fabricado conforme norma nbr 7285, seção nominal 1/c # 35,0mm². referência: cabo voltalene 0,6/1kv da prysmian ou equivalente técnico aprovado","m",{"v":218,"d":"218.00"},null,null,"I3",null,"C"]
["07.04.150.15",null,"73860-14","SINAPI","cabo elétrico de força de baixa tensão 0,6/ 1 kv, unipolar, fio de cobre nu, tempera mole, encordoamento classe 2, isolação em composto termofixo polietileno reticulado (xlpe), com espessura reforçada na cor verde, temperatura 90°c, fabricado conforme norma nbr 7285, seção nominal 1/c # 50,0mm². referência: cabo voltalene 0,6/1kv da prysmian ou equivalente técnico aprovado","m",{"v":980,"d":"980.00"},null,null,"I3",null,"C"]
["07.04.150.16",null,"73860-15","SINAPI","cabo elétrico de força de baixa tensão 0,6/ 1 kv, unipolar, fio de cobre nu, tempera mole, encordoamento classe 2, isolação em composto termofixo polietileno reticulado (xlpe), com espessura reforçada na cor verde, temperatura 90°c, fabricado conforme norma nbr 7285, seção nominal 1/c # 70,0mm². referência: cabo voltalene 0,6/1kv da prysmian ou equivalente técnico aprovado","m",{"v":320,"d":"320.00"},null,null,"I3",null,"C"]
["07.04.150.17",null,"73860-16","SINAPI","cabo elétrico de força de baixa tensão 0,6/ 1 kv, unipolar, fio de cobre nu, tempera mole, encordoamento classe 2, isolação em composto termofixo polietileno reticulado (xlpe), com espessura reforçada na cor verde, temperatura 90°c, fabricado conforme norma nbr 7285, seção nominal 1/c # 95,0mm². referência: cabo voltalene 0,6/1kv da prysmian ou equivalente técnico aprovado","m",{"v":415,"d":"415.00"},null,null,"I3",null,"C"]
["07.04.150.18",null,"73860-17","SINAPI","cabo elétrico de força de baixa tensão 0,6/ 1 kv, unipolar, fio de cobre nu, tempera mole, encordoamento classe 2, isolação em composto termofixo polietileno reticulado (xlpe), com espessura reforçada na cor verde, temperatura 90°c, fabricado conforme norma nbr 7285, seção nominal 1/c #  120,0mm². referência: cabo voltalene 0,6/1kv da prysmian ou equivalente técnico aprovado","m",{"v":145,"d":"145.00"},null,null,"I3",null,"C"]
["07.04.150.20",null,"73860-11","SINAPI","cabo elétrico de força de baixa tensão 0,6/ 1 kv, unipolar, fio de cobre nu, tempera mole, encordoamento classe 2, isolação em composto termofixo polietileno reticulado (xlpe), com espessura reforçada na cor verde, temperatura 90°c, fabricado conforme norma nbr 7285, seção nominal 1/c #  10,0mm². referência: cabo voltalene 0,6/1kv da prysmian ou equivalente técnico aprovado","m",{"v":820,"d":"820.00"},null,null,"I3",null,"C"]
[]
["7.05.200",{"$nulls":3},"CERTIFICAÇÃO E DECLARAÇÃO"]
["7.05.210",{"$nulls":3},"(ACREDITAÇÃO DE ORGANISMOS)"]
["7.05.210.01",null,"ELT075A","NOVA","Acreditação de Organismos de Certificação e Acreditação de Organismos de Inspeção segundo os requisitos estabelecidos na norma ABNT NBR ISO/IEC 17020:2006.","cj",{"v":1,"d":"1.00"},null,null,"I3",null,"C"]
[]
["07.06.000",{"$nulls":3},"REDES DE DUTOS E CAIXAS DE PASSAGEM (Fornecimento, Instalação, Testes e Comissionamento)"]
[]
["07.06.100",{"$nulls":3},"ENVELOPES (Fornecimento, Instalação, Testes e Comissionamento)"]
[]
["07.06.110",{"$nulls":3},"ENVELOPES DE CONCRETO"]
["07.06.110.05",null,"72316 - 72253","SINAPI","Construção de rede de dutos com 4 eletrodutos em aço galvanizado de 4\" (100 mm), envelopados em concreto.Incluindo fita de aviso perigo energia, arame guia, e terminais de aterramento nas caixas de passagem.","m",{"v":150,"d":"150.00"},null,null,"I3",null,"C"]
["07.06.110.06",null,"72316 - 72253","SINAPI","Construção de rede de dutos com 6 eletrodutos em aço galvanizado de 4\" (100 mm), envelopados em concreto.Incluindo fita de aviso perigo energia, arame guia, e terminais de aterramento nas caixas de passagem.","m",{"v":350,"d":"350.00"},null,null,"I3",null,"C"]
["07.06.110.07",null,"72316 - 72253","SINAPI","Construção de rede de dutos com 8 eletrodutos em aço galvanizado de 4\" (100 mm), envelopados em concreto.Incluindo fita de aviso perigo energia, arame guia, e terminais de aterramento nas caixas de passagem.","m",{"v":30,"d":"30.00"},null,null,"I3",null,"C"]
["07.06.110.08",null,"72316 - 72253","SINAPI","Construção de rede de dutos com 10 eletrodutos em aço galvanizado de 4\" (100 mm), envelopados em concreto.Incluindo fita de aviso perigo energia, arame guia, e terminais de aterramento nas caixas de passagem.","m",{"v":40,"d":"40.00"},null,null,"I3",null,"C"]
["07.06.110.09",null,"72316 - 72253","SINAPI","Construção de rede de dutos com 12 eletrodutos em aço galvanizado de 4\" (100 mm), envelopados em concreto.Incluindo fita de aviso perigo energia, arame guia, e terminais de aterramento nas caixas de passagem.","m",{"v":120,"d":"120.00"},null,null,"I3",null,"C"]
[]
["07.06.111",{"$nulls":3},"ENVELOPES DE AREIA"]
["07.06.111.01",null,"72316 - 72253","SINAPI","Construção de rede de dutos com 12 tubos de 4\" (100 mm), PEAD (Polietileno de Alta Densidade), corrugado helicoidal, envelopados em areia. Incluindo (tampões/ terminais em cada trecho, fita de aviso perigo energia e arame guia) e sobressalentes conexão I de união de tubos PEAD, Kit de vedação composto de mastique e 1 rolo de filme de PVC.","m",{"v":476,"d":"476.00"},null,null,"I3",null,"C"]
["07.06.111.02",null,"72316 - 72253","SINAPI","Construção de rede de dutos com 6 tubos de 4\" (100 mm), PEAD (Polietileno de Alta Densidade), corrugado helicoidal, envelopados em areia. Incluindo (tampões/ terminais em cada trecho, fita de aviso perigo energia e arame guia) e sobressalentes conexão I de união de tubos PEAD, Kit de vedação composto de mastique e 1 rolo de filme de PVC.","m",{"v":660,"d":"660.00"},null,null,"I3",null,"C"]
["07.06.111.03",null,"72316 - 72253","SINAPI","Construção de rede de dutos com 4 tubos de 4\" (100 mm), PEAD (Polietileno de Alta Densidade), corrugado helicoidal, envelopados em areia. Incluindo (tampões/ terminais em cada trecho, fita de aviso perigo energia e arame guia) e sobressalentes conexão I de união de tubos PEAD, Kit de vedação composto de mastique e 1 rolo de filme de PVC.","m",{"v":589,"d":"589.00"},null,null,"I3",null,"C"]
["07.06.111.04",null,"72798/3 - 72253","SINAPI","Construção de rede de dutos com 2 tubos de 4\" (100 mm), PEAD (Polietileno de Alta Densidade), corrugado helicoidal, envelopados em concreto. Incluindo (tampões/ terminais em cada trecho, fita de aviso perigo energia e arame guia) e sobressalentes conexão I de união de tubos PEAD, Kit de vedação composto de mastique e 1 rolo de filme de PVC.","m",{"v":296,"d":"296.00"},null,null,"I3",null,"C"]
["07.06.111.05",null,"72316 - 72253","SINAPI","Construção de rede de dutos com 3 tubos de 4\" (100 mm), PEAD (Polietileno de Alta Densidade), corrugado helicoidal, envelopados em areia. Incluindo (tampões/ terminais em cada trecho, fita de aviso perigo energia e arame guia) e sobressalentes conexão I de união de tubos PEAD, Kit de vedação composto de mastique e 1 rolo de filme de PVC.","m",{"v":167,"d":"167.00"},null,null,"I3",null,"C"]
["07.06.111.06",null,"72316 - 72253","SINAPI","Construção de rede de dutos com 8 tubos de 4\" (100 mm), PEAD (Polietileno de Alta Densidade), corrugado helicoidal, envelopados em areia. Incluindo (tampões/ terminais em cada trecho, fita de aviso perigo energia e arame guia) e sobressalentes conexão I de união de tubos PEAD, Kit de vedação composto de mastique e 1 rolo de filme de PVC.","m",{"v":531,"d":"531.00"},null,null,"I3",null,"C"]
["07.06.111.08",null,"72316 - 72253","SINAPI","Construção de rede de dutos com 15 tubos de 4\" (100 mm), PEAD (Polietileno de Alta Densidade), corrugado helicoidal, envelopados em areia. Incluindo (tampões/ terminais em cada trecho, fita de aviso perigo energia e arame guia) e sobressalentes conexão I de união de tubos PEAD, Kit de vedação composto de mastique e 1 rolo de filme de PVC.","m",{"v":200,"d":"200.00"},null,null,"I3",null,"C"]
["07.06.111.09",null,"72316 - 72253","SINAPI","Construção de rede de dutos com 20 tubos de 4\" (100 mm), PEAD (Polietileno de Alta Densidade), corrugado helicoidal, envelopados em areia. Incluindo (tampões/ terminais em cada trecho, fita de aviso perigo energia e arame guia) e sobressalentes conexão I de união de tubos PEAD, Kit de vedação composto de mastique e 1 rolo de filme de PVC.","m",{"v":170,"d":"170.00"},null,null,"I3",null,"C"]
[]
["07.06.212",{"$nulls":3},"CAIXAS DE PASSAGEM TIPO 3A/ 3B/ 3C"]
["07.06.212.01",null,"ELT012B","SINAPI","Fornecimento de materiais e execução de caixa de passagem, em pré-moldados de concreto armado, incluindo execução de lastro de concreto, com regularização do fundo em argamassa de cimento e areia traço 1:3 - dimensões da caixa: 1700 x 1700 x 2410 mm.","cj",{"v":9,"d":"9.00"},null,null,"I3",null,"C"]
[]
["07.06.215",{"$nulls":3},"CAIXAS DE PASSAGEM TIPO 4A"]
["07.06.215.01",null,"ELT012A","SINAPI","Fornecimento de materiais e execução de caixa de passagem, em pré-moldados de concreto armado, incluindo execução de lastro de concreto, com regularização do fundo em argamassa de cimento e areia traço 1:3 - dimensões da caixa: 1000 x 1000 x 1000 mm.","cj",{"v":13,"d":"13.00"},null,null,"I3",null,"C"]
[]
["07.06.216",{"$nulls":3},"CAIXAS DE PASSAGEM"]
["07.06.216.03",null,"ELT012C","SINAPI","Fornecimento de materiais e execução de caixa de passagem, em pré-moldados de concreto armado, incluindo execução de lastro de concreto, com regularização do fundo em argamassa de cimento e areia traço 1:3 - dimensões da caixa: 1000 x 1000 x 1700 mm.","cj",{"v":49,"d":"49.00"},null,null,"I3",null,"C"]
["07.06.216.04",null,"ELT057","SINAPI","Fornecimento de materiais e execução de caixa de passagem, em pré-moldados de concreto armado, incluindo execução de lastro de concreto, com regularização do fundo em argamassa de cimento e areia traço 1:3 - dimensões da caixa: 1800 x 1800 x 1850 mm. (Reforçada para travessia de rua)","cj",{"v":20,"d":"20.00"},null,null,"I3",null,"C"]
["07.06.216.05",null,"ELT057","SINAPI","Fornecimento de materiais e execução de caixa de passagem, em pré-moldados de concreto armado, incluindo execução de lastro de concreto, com regularização do fundo em argamassa de cimento e areia traço 1:3 - dimensões da caixa: 1800 x 1800 x 1850 mm.","cj",{"v":34,"d":"34.00"},null,null,"I3",null,"C"]
["07.06.216.06",null,"ELT057","SINAPI","Fornecimento de materiais e execução de caixa de passagem, em pré-moldados de concreto armado, incluindo execução de lastro de concreto, com regularização do fundo em argamassa de cimento e areia traço 1:3 - dimensões da caixa: 1300 x 1300 x 1850 mm.","cj",{"v":18,"d":"18.00"},null,null,"I3",null,"C"]
[]
[{"$nulls":4},"TOTAL ITEM 07.00.000"]
[]
["10.00.000",{"$nulls":3},"SISTEMAS ELETROMECÂNICOS"]
[]
["10.01.000",{"$nulls":3},"AR CONDICIONADO"]
[]
["10.01.001",{"$nulls":3},"EQUIPAMENTOS"]
[]
["10.01.001.001",{"$nulls":3},"UNIDADE RESFRIADORA DE LÍQUIDO (URL)"]
["10.01.001.001.001",null,"30485","NOVA","Unidade Resfriadora de Líquido do tipo Centrífugo de capacidade de Refrigeração efetiva de 500 TR","cj",{"v":3,"d":"3.00"},null,null,"I3",null,"C"]
[]
["10.01.001.002",{"$nulls":3},"TORRES DE RESFRIAMENTO (TOR)"]
["10.01.001.002.001",null,"30486","NOVA","Torres de Resfriamento, para atender à centrifuga com a capacidade de 500TR´s","cj",{"v":3,"d":"3.00"},null,null,"I3",null,"C"]
[]
["10.01.001.003",{"$nulls":3},"BOMBA CENTRÍFUGA DE ÁGUA DO CIRCUITO DE CONDENSAÇÃO (BAC)"]
["10.01.001.003.001",null,"30487","NOVA","Bomba de água condensada centrifuga, vazão 354m3/h e 50 mca","cj",{"v":3,"d":"3.00"},null,null,"I3",null,"C"]
[]
["10.01.001.004",{"$nulls":3},"BOMBA CENTRÍFUGA DE ÁGUA GELADA DO CIRCUITO PRIMARIO (BAGp)"]
["10.01.001.004.001",null,"30488","NOVA","Bomba de água gelada primária,  vazão 151m3h e 12 mca","cj",{"v":4,"d":"4.00"},null,null,"I3",null,"C"]
[]
["10.01.001.005",{"$nulls":3},"BOMBA CENTRÍFUGA DE ÁGUA GELADA DO CIRCUITO SECUNDÁRIO (BAGs)"]
["10.01.001.005.001",null,"30489","NOVA","Bomba de água gelada secundária, vazão 469m3/h e 50 mca","cj",{"v":2,"d":"2.00"},null,null,"I3",null,"C"]
[]
["10.01.001.006",{"$nulls":3},"CONVERSORES DE FREQUENCIA (VDF)"]
["10.01.001.006.001",null,"30490","NOVA","Conversor de Frequencia para as Torres de Resfriamento água de condensação","cj",{"v":3,"d":"3.00"},null,null,"I3",null,"C"]
["10.01.001.006.002",null,"30491","NOVA","Conversor de Frequencia para Motobomba de agua gelada secundária","cj",{"v":2,"d":"2.00"},null,null,"I3",null,"C"]
["10.01.001.006.003",null,"30492","NOVA","Conversor de Frequencia para Motobomba de agua gelada de interface dos tanques de termoacumulação.","cj",{"v":1,"d":"1.00"},null,null,"I3",null,"C"]
["10.01.001.006.067",null,"ARC100","NOVA","Conversor de Frequencia para ventilador de insuflação, UTA-01 - 20,0 CV","cj",{"v":1,"d":"1.00"},null,null,"I3",null,"C"]
["10.01.001.006.068",null,"ARC101","NOVA","Conversor de Frequencia para ventilador de retorno, UTA-01 - 5,0CV","cj",{"v":1,"d":"1.00"},null,null,"I3",null,"C"]
["10.01.001.006.069",null,"ARC102","NOVA","Conversor de Frequencia para ventilador tomada de ar exterior, UTA-01 - 5,0CV","cj",{"v":1,"d":"1.00"},null,null,"I3",null,"C"]
["10.01.001.006.070",null,"ARC103","NOVA","Conversor de Frequencia para ventilador de insuflação, UTA-11 - 30,0 CV","cj",{"v":1,"d":"1.00"},null,null,"I3",null,"C"]
["10.01.001.006.071",null,"ARC104","NOVA","Conversor de Frequencia para ventilador de insuflação, UTA-12 - 20,0 CV","cj",{"v":1,"d":"1.00"},null,null,"I3",null,"C"]
["10.01.001.006.072",null,"ARC105","NOVA","Conversor de Frequencia para ventilador de retorno, UTA-12 - 7,5CV","cj",{"v":1,"d":"1.00"},null,null,"I3",null,"C"]
["10.01.001.006.073",null,"ARC106","NOVA","Conversor de Frequencia para ventilador tomada de ar exterior, UTA-12 - 7,5 CV","cj",{"v":1,"d":"1.00"},null,null,"I3",null,"C"]
["10.01.001.006.074",null,"ARC107","NOVA","Conversor de Frequencia para ventilador de insuflação, UTA-13 - 20,0 CV","cj",{"v":1,"d":"1.00"},null,null,"I3",null,"C"]
["10.01.001.006.075",null,"ARC108","NOVA","Conversor de Frequencia para ventilador de insuflação, UTA-14 - 20,0 CV","cj",{"v":1,"d":"1.00"},null,null,"I3",null,"C"]
["10.01.001.006.076",null,"ARC109","NOVA","Conversor de Frequencia para ventilador de retorno, UTA-14 - 5,0CV","cj",{"v":1,"d":"1.00"},null,null,"I3",null,"C"]
["10.01.001.006.077",null,"ARC110","NOVA","Conversor de Frequencia para ventilador tomada de ar exterior, UTA-14 - 5,0CV","cj",{"v":1,"d":"1.00"},null,null,"I3",null,"C"]
["10.01.001.006.078",null,"ARC111","NOVA","Conversor de Frequencia para ventilador de insuflação, UTA-15 - 15,0 CV","cj",{"v":1,"d":"1.00"},null,null,"I3",null,"C"]
["10.01.001.006.079",null,"ARC112","NOVA","Conversor de Frequencia para ventilador de insuflação, UTA-16 - 20,0 CV","cj",{"v":1,"d":"1.00"},null,null,"I3",null,"C"]
["10.01.001.006.080",null,"ARC113","NOVA","Conversor de Frequencia para ventilador de insuflação, UTA-17 - 25,0 CV","cj",{"v":1,"d":"1.00"},null,null,"I3",null,"C"]
["10.01.001.006.081",null,"ARC114","NOVA","Conversor de Frequencia para ventilador de insuflação, UTA-18 - 20,0 CV","cj",{"v":1,"d":"1.00"},null,null,"I3",null,"C"]
["10.01.001.006.082",null,"ARC115","NOVA","Conversor de Frequencia para ventilador de insuflação, UTA-19 - 20,0 CV","cj",{"v":1,"d":"1.00"},null,null,"I3",null,"C"]
["10.01.001.006.083",null,"ARC116","NOVA","Conversor de Frequencia para ventilador de retorno, UTA-19 - 7,5CV","cj",{"v":1,"d":"1.00"},null,null,"I3",null,"C"]
["10.01.001.006.084",null,"ARC117","NOVA","Conversor de Frequencia para ventilador tomada de ar exterior, UTA-19 - 7,5 CV","cj",{"v":1,"d":"1.00"},null,null,"I3",null,"C"]
["10.01.001.006.085",null,"ARC118","NOVA","Conversor de Frequencia para ventilador de insuflação, UTA-20 - 25,0 CV","cj",{"v":1,"d":"1.00"},null,null,"I3",null,"C"]
["10.01.001.006.086",null,"ARC119","NOVA","Conversor de Frequencia para ventilador de insuflação, UTA-21 - 30,0 CV","cj",{"v":1,"d":"1.00"},null,null,"I3",null,"C"]
["10.01.001.006.087",null,"ARC120","NOVA","Conversor de Frequencia para ventilador de insuflação, UTA-22 - 30,0 CV","cj",{"v":1,"d":"1.00"},null,null,"I3",null,"C"]
["10.01.001.006.088",null,"ARC121","NOVA","Conversor de Frequencia para ventilador de retorno, UTA-22 - 5,0CV","cj",{"v":1,"d":"1.00"},null,null,"I3",null,"C"]
["10.01.001.006.089",null,"ARC122","NOVA","Conversor de Frequencia para ventilador tomada de ar exterior, UTA-22 - 5,0CV","cj",{"v":1,"d":"1.00"},null,null,"I3",null,"C"]
["10.01.001.006.090",null,"ARC123","NOVA","Conversor de Frequencia para ventilador de insuflação, UTA-31 - 25,0 CV","cj",{"v":1,"d":"1.00"},null,null,"I3",null,"C"]
["10.01.001.006.091",null,"ARC124","NOVA","Conversor de Frequencia para ventilador de retorno, UTA-31 - 7,5CV","cj",{"v":1,"d":"1.00"},null,null,"I3",null,"C"]
["10.01.001.006.092",null,"ARC125","NOVA","Conversor de Frequencia para ventilador tomada de ar exterior, UTA-31 - 7,5 CV","cj",{"v":1,"d":"1.00"},null,null,"I3",null,"C"]
["10.01.001.006.093",null,"ARC126","NOVA","Conversor de Frequencia para ventilador de insuflação, UTA-32 - 25,0 CV","cj",{"v":1,"d":"1.00"},null,null,"I3",null,"C"]
["10.01.001.006.094",null,"ARC127","NOVA","Conversor de Frequencia para ventilador de retorno, UTA-32 - 7,5CV","cj",{"v":1,"d":"1.00"},null,null,"I3",null,"C"]
["10.01.001.006.095",null,"ARC128","NOVA","Conversor de Frequencia para ventilador tomada de ar exterior, UTA-32 - 7,5 CV","cj",{"v":1,"d":"1.00"},null,null,"I3",null,"C"]
["10.01.001.006.096",null,"ARC129","NOVA","Conversor de Frequencia para ventilador de insuflação, UTA-33 - 25,0 CV","cj",{"v":1,"d":"1.00"},null,null,"I3",null,"C"]
["10.01.001.006.097",null,"ARC130","NOVA","Conversor de Frequencia para ventilador de retorno, UTA-33 - 7,5CV","cj",{"v":1,"d":"1.00"},null,null,"I3",null,"C"]
["10.01.001.006.098",null,"ARC131","NOVA","Conversor de Frequencia para ventilador tomada de ar exterior, UTA-33 - 7,5 CV","cj",{"v":1,"d":"1.00"},null,null,"I3",null,"C"]
["10.01.001.006.099",null,"ARC132","NOVA","Conversor de Frequencia para ventilador de insuflação, UTA-34 - 25,0 CV","cj",{"v":1,"d":"1.00"},null,null,"I3",null,"C"]
["10.01.001.006.100",null,"ARC133","NOVA","Conversor de Frequencia para ventilador de retorno, UTA-34 - 7,5CV","cj",{"v":1,"d":"1.00"},null,null,"I3",null,"C"]
["10.01.001.006.101",null,"ARC134","NOVA","Conversor de Frequencia para ventilador tomada de ar exterior, UTA-34 - 7,5 CV","cj",{"v":1,"d":"1.00"},null,null,"I3",null,"C"]
["10.01.001.006.102",null,"ARC135","NOVA","Conversor de Frequencia para ventilador de insuflação, UTA-35 - 30,0 CV","cj",{"v":1,"d":"1.00"},null,null,"I3",null,"C"]
["10.01.001.006.103",null,"ARC136","NOVA","Conversor de Frequencia para ventilador de retorno, UTA-35 - 7,5CV","cj",{"v":1,"d":"1.00"},null,null,"I3",null,"C"]
["10.01.001.006.104",null,"ARC137","NOVA","Conversor de Frequencia para ventilador tomada de ar exterior, UTA-35 - 7,5 CV","cj",{"v":1,"d":"1.00"},null,null,"I3",null,"C"]
["10.01.001.006.105",null,"ARC138","NOVA","Conversor de Frequencia para ventilador de insuflação, UTA-41 - 20,0 CV","cj",{"v":1,"d":"1.00"},null,null,"I3",null,"C"]
["10.01.001.006.106",null,"ARC139","NOVA","Conversor de Frequencia para ventilador de retorno, UTA-41 - 3,0CV","cj",{"v":1,"d":"1.00"},null,null,"I3",null,"C"]
["10.01.001.006.107",null,"ARC140","NOVA","Conversor de Frequencia para ventilador tomada de ar exterior, UTA-41 - 3,0 CV","cj",{"v":1,"d":"1.00"},null,null,"I3",null,"C"]
["10.01.001.006.108",null,"ARC141","NOVA","Conversor de Frequencia para ventilador de insuflação, UTA-44 - 20,0 CV","cj",{"v":1,"d":"1.00"},null,null,"I3",null,"C"]
["10.01.001.006.109",null,"ARC142","NOVA","Conversor de Frequencia para ventilador de retorno, UTA-44 - 3,0CV","cj",{"v":1,"d":"1.00"},null,null,"I3",null,"C"]
["10.01.001.006.110",null,"ARC143","NOVA","Conversor de Frequencia para ventilador tomada de ar exterior, UTA-44 - 3,0 CV","cj",{"v":1,"d":"1.00"},null,null,"I3",null,"C"]
["10.01.001.006.111",null,"ARC144","NOVA","Conversor de Frequencia para ventilador de insuflação, UTA-45 - 20,0 CV","cj",{"v":1,"d":"1.00"},null,null,"I3",null,"C"]
["10.01.001.006.112",null,"ARC145","NOVA","Conversor de Frequencia para ventilador de retorno, UTA-45 - 3,0CV","cj",{"v":1,"d":"1.00"},null,null,"I3",null,"C"]
["10.01.001.006.113",null,"ARC146","NOVA","Conversor de Frequencia para ventilador tomada de ar exterior, UTA-45 - 3,0 CV","cj",{"v":1,"d":"1.00"},null,null,"I3",null,"C"]
["10.01.001.006.114",null,"ARC147","NOVA","Conversor de Frequencia para ventilador de insuflação, UTA-46 - 20,0 CV","cj",{"v":1,"d":"1.00"},null,null,"I3",null,"C"]
["10.01.001.006.115",null,"ARC148","NOVA","Conversor de Frequencia para ventilador de retorno, UTA-46 - 3,0CV","cj",{"v":1,"d":"1.00"},null,null,"I3",null,"C"]
["10.01.001.006.116",null,"ARC149","NOVA","Conversor de Frequencia para ventilador tomada de ar exterior, UTA-46 - 3,0 CV","cj",{"v":1,"d":"1.00"},null,null,"I3",null,"C"]
["10.01.001.006.117",null,"ARC150","NOVA","Conversor de Frequencia para ventilador de insuflação, UTA-48 - 7,5 CV","cj",{"v":1,"d":"1.00"},null,null,"I3",null,"C"]
["10.01.001.006.118",null,"ARC151","NOVA","Conversor de Frequencia para ventilador de retorno, UTA-48 - 4,0CV","cj",{"v":1,"d":"1.00"},null,null,"I3",null,"C"]
["10.01.001.006.119",null,"ARC152","NOVA","Conversor de Frequencia para ventilador tomada de ar exterior, UTA-48 - 4,0 CV","cj",{"v":1,"d":"1.00"},null,null,"I3",null,"C"]
["10.01.001.006.120",null,"ARC153","NOVA","Conversor de Frequencia para ventilador de insuflação, UTA-49 - 12,5 CV","cj",{"v":1,"d":"1.00"},null,null,"I3",null,"C"]
["10.01.001.006.121",null,"ARC154","NOVA","Conversor de Frequencia para ventilador de retorno, UTA-49 - 3,0CV","cj",{"v":1,"d":"1.00"},null,null,"I3",null,"C"]
["10.01.001.006.122",null,"ARC155","NOVA","Conversor de Frequencia para ventilador tomada de ar exterior, UTA-49 - 3,0 CV","cj",{"v":1,"d":"1.00"},null,null,"I3",null,"C"]
[]
["10.01.001.007",{"$nulls":3},"UNIDADES DE TRATAMENTO DE AR (UTA's)"]
["10.01.001.007.001",null,"30493","NOVA","Unidade de Tratamento de Ar - UTA-01","cj",{"v":1,"d":"1.00"},null,null,"I3",null,"C"]
["10.01.001.007.002",null,"30494","NOVA","Unidade de Tratamento de Ar - UTA-11","cj",{"v":1,"d":"1.00"},null,null,"I3",null,"C"]
["10.01.001.007.003",null,"30495","NOVA","Unidade de Tratamento de Ar - UTA-12","cj",{"v":1,"d":"1.00"},null,null,"I3",null,"C"]
["10.01.001.007.004",null,"30496","NOVA","Unidade de Tratamento de Ar - UTA-13","cj",{"v":1,"d":"1.00"},null,null,"I3",null,"C"]
["10.01.001.007.005",null,"30497","NOVA","Unidade de Tratamento de Ar - UTA-14","cj",{"v":1,"d":"1.00"},null,null,"I3",null,"C"]
["10.01.001.007.006",null,"30498","NOVA","Unidade de Tratamento de Ar - UTA-15","cj",{"v":1,"d":"1.00"},null,null,"I3",null,"C"]
["10.01.001.007.007",null,"30499","NOVA","Unidade de Tratamento de Ar - UTA-16","cj",{"v":1,"d":"1.00"},null,null,"I3",null,"C"]
["10.01.001.007.008",null,"30500","NOVA","Unidade de Tratamento de Ar - UTA-17","cj",{"v":1,"d":"1.00"},null,null,"I3",null,"C"]
["10.01.001.007.009",null,"30501","NOVA","Unidade de Tratamento de Ar - UTA-18","cj",{"v":1,"d":"1.00"},null,null,"I3",null,"C"]
["10.01.001.007.010",null,"30502","NOVA","Unidade de Tratamento de Ar - UTA-19","cj",{"v":1,"d":"1.00"},null,null,"I3",null,"C"]
["10.01.001.007.011",null,"30503","NOVA","Unidade de Tratamento de Ar - UTA-20","cj",{"v":1,"d":"1.00"},null,null,"I3",null,"C"]
["10.01.001.007.012",null,"30504","NOVA","Unidade de Tratamento de Ar - UTA-21","cj",{"v":1,"d":"1.00"},null,null,"I3",null,"C"]
["10.01.001.007.013",null,"30505","NOVA","Unidade de Tratamento de Ar - UTA-22","cj",{"v":1,"d":"1.00"},null,null,"I3",null,"C"]
["10.01.001.007.014",null,"30506","NOVA","Unidade de Tratamento de Ar - UTA-31","cj",{"v":1,"d":"1.00"},null,null,"I3",null,"C"]
["10.01.001.007.015",null,"30507","NOVA","Unidade de Tratamento de Ar - UTA-32","cj",{"v":1,"d":"1.00"},null,null,"I3",null,"C"]
["10.01.001.007.016",null,"30508","NOVA","Unidade de Tratamento de Ar - UTA-33","cj",{"v":1,"d":"1.00"},null,null,"I3",null,"C"]
["10.01.001.007.017",null,"30509","NOVA","Unidade de Tratamento de Ar - UTA-34","cj",{"v":1,"d":"1.00"},null,null,"I3",null,"C"]
["10.01.001.007.018",null,"30510","NOVA","Unidade de Tratamento de Ar - UTA-35","cj",{"v":1,"d":"1.00"},null,null,"I3",null,"C"]
["10.01.001.007.019",null,"30511","NOVA","Unidade de Tratamento de Ar - UTA-41","cj",{"v":1,"d":"1.00"},null,null,"I3",null,"C"]
["10.01.001.007.020",null,"30512","NOVA","Unidade de Tratamento de Ar - UTA-44","cj",{"v":1,"d":"1.00"},null,null,"I3",null,"C"]
["10.01.001.007.021",null,"30513","NOVA","Unidade de Tratamento de Ar - UTA-45","cj",{"v":1,"d":"1.00"},null,null,"I3",null,"C"]
["10.01.001.007.022",null,"30514","NOVA","Unidade de Tratamento de Ar - UTA-46","cj",{"v":1,"d":"1.00"},null,null,"I3",null,"C"]
["10.01.001.007.023",null,"30515","NOVA","Unidade de Tratamento de Ar - UTA-48","cj",{"v":1,"d":"1.00"},null,null,"I3",null,"C"]
["10.01.001.007.024",null,"30516","NOVA","Unidade de Tratamento de Ar - UTA-49","cj",{"v":1,"d":"1.00"},null,null,"I3",null,"C"]
[]
["10.01.001.008",{"$nulls":3},"CAIXAS DE VENTILAÇÃO E VENTILADORES (VE)"]
["10.01.001.008.001",null,"60047","NOVA","Caixa de ventilação, VE-01-TE","cj",{"v":1,"d":"1.00"},null,null,"I3",null,"C"]
["10.01.001.008.002",null,"60048","NOVA","Caixa de ventilação, VE-01-2P","cj",{"v":1,"d":"1.00"},null,null,"I3",null,"C"]
["10.01.001.008.003",null,"60049","NOVA","Caixa de ventilação, VE-02-2P","cj",{"v":1,"d":"1.00"},null,null,"I3",null,"C"]
["10.01.001.008.004",null,"ARC156","NOVA","Caixa de ventilação, VE-01-SS/TE","cj",{"v":1,"d":"1.00"},null,null,"I3",null,"C"]
["10.01.001.008.005",null,"60051","NOVA","Caixa de ventilação, VE-02-SS","cj",{"v":1,"d":"1.00"},null,null,"I3",null,"C"]
["10.01.001.008.006",null,"60052","NOVA","Caixa de ventilação, VE-03-SS","cj",{"v":1,"d":"1.00"},null,null,"I3",null,"C"]
["10.01.001.008.007",null,"60053","NOVA","Caixa de ventilação, VE-04-SS","cj",{"v":1,"d":"1.00"},null,null,"I3",null,"C"]
["10.01.001.008.008",null,"60054","NOVA","Caixa de ventilação, VE-05-SS","cj",{"v":1,"d":"1.00"},null,null,"I3",null,"C"]
[]
["10.01.001.009",{"$nulls":3},"CAIXAS DE EXAUSTÃO E EXAUSTORES"]
["10.01.001.009.001",null,"30531","NOVA","Caixa de Exaustão, EX-01-TE","cj",{"v":1,"d":"1.00"},null,null,"I3",null,"C"]
["10.01.001.009.002",null,"30532","NOVA","Caixa de Exaustão, EX-02-TE","cj",{"v":1,"d":"1.00"},null,null,"I3",null,"C"]
["10.01.001.009.003",null,"30533","NOVA","Caixa de Exaustão, EX-03-TE","cj",{"v":1,"d":"1.00"},null,null,"I3",null,"C"]
["10.01.001.009.004",null,"30534","NOVA","Caixa de Exaustão, EX-04-TE","cj",{"v":1,"d":"1.00"},null,null,"I3",null,"C"]
["10.01.001.009.005",null,"30535","NOVA","Caixa de Exaustão, EX-05-TE","cj",{"v":1,"d":"1.00"},null,null,"I3",null,"C"]
["10.01.001.009.011",null,"30541","NOVA","Caixa de Exaustão, EX-11-TE","cj",{"v":1,"d":"1.00"},null,null,"I3",null,"C"]
["10.01.001.009.012",null,"30542","NOVA","Caixa de Exaustão, EX-12-TE","cj",{"v":1,"d":"1.00"},null,null,"I3",null,"C"]
["10.01.001.009.014",null,"30523","NOVA","Caixa de Exaustão, EX-01-S","cj",{"v":1,"d":"1.00"},null,null,"I3",null,"C"]
["10.01.001.009.015",null,"30524","NOVA","Caixa de Exaustão, EX-02-S","cj",{"v":1,"d":"1.00"},null,null,"I3",null,"C"]
["10.01.001.009.018",null,"ARC171","NOVA","Caixa de Exaustão, EX-05-S","cj",{"v":1,"d":"1.00"},null,null,"I3",null,"C"]
["10.01.001.009.019",null,"ARC157","NOVA","Caixa de Exaustão, EX-10 a 41-S","cj",{"v":32,"d":"32.00"},null,null,"I3",null,"C"]
["10.01.001.009.020",null,"ARC158","NOVA","Caixa de Exaustão, EX-42-S","cj",{"v":1,"d":"1.00"},null,null,"I3",null,"C"]
["10.01.001.009.025",null,"30543","NOVA","Caixa de Exaustão, EX-01-P1","cj",{"v":1,"d":"1.00"},null,null,"I3",null,"C"]
["10.01.001.009.026",null,"30544","NOVA","Caixa de Exaustão, EX-02-P1","cj",{"v":1,"d":"1.00"},null,null,"I3",null,"C"]
["10.01.001.009.035",null,"30553","NOVA","Caixa de Exaustão, EX-11-P1","cj",{"v":1,"d":"1.00"},null,null,"I3",null,"C"]
["10.01.001.009.036",null,"30554","NOVA","Caixa de Exaustão, EX-12-P1","cj",{"v":1,"d":"1.00"},null,null,"I3",null,"C"]
["10.01.001.009.045",null,"ARC159","NOVA","Caixa de Exaustão, EX-06/07/08/09/49/50/51/52-S","cj",{"v":8,"d":"8.00"},null,null,"I3",null,"C"]
["10.01.001.009.049",null,"ARC160","NOVA","Caixa de Exaustão, EX-44-S","cj",{"v":1,"d":"1.00"},null,null,"I3",null,"C"]
[]
["10.01.001.010",{"$nulls":3},"ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA DAS TORRES DE ARREFECIMENTO"]
["10.01.001.010.001",null,"30154","NOVA","Estação de tratamento da água às Torres de Arrefecimento, com carga de aditivos para execução do primeiro tratamento quimico das tubulações de água gelada","cj",{"v":1,"d":"1.00"},null,null,"I3",null,"C"]
[]
["10.01.001.011",{"$nulls":3},"CAIXAS DE VOLUME DE AR VARIÁVEL (VAV)"]
["10.01.001.011.001",null,"30560","NOVA","Caixa de VAV 1A+AT(1000x600mm), vazão:15.102m3/h,  com atenuador de ruído, medidor de vazão de ar (tubo de \nPitot) e motor-atuador de 24 Vac do tipo proporcional com sinal de 0-10 Vdc","cj",{"v":1,"d":"1.00"},null,null,"I3",null,"C"]
["10.01.001.011.002",null,"30561","NOVA","Caixa de VAV 1B +AT(600x600mm), vazão:9.230m3/h,  com atenuador de ruído, medidor de vazão de ar (tubo de \nPitot) e motor-atuador de 24 Vac do tipo proporcional com sinal de 0-10 Vdc","cj",{"v":1,"d":"1.00"},null,null,"I3",null,"C"]
["10.01.001.011.020",null,"30562","NOVA","Caixa de VAV 11A+AT(1000x800mm), vazão:26.683m3/h,  com atenuador de ruído, medidor de vazão de ar (tubo de \nPitot) e motor-atuador de 24 Vac do tipo proporcional com sinal de 0-10 Vdc","cj",{"v":1,"d":"1.00"},null,null,"I3",null,"C"]
["10.01.001.011.021",null,"30563","NOVA","Caixa de VAV 11B+AT(800x600mm), vazão:14.184m3/h,  com atenuador de ruído, medidor de vazão de ar (tubo de \nPitot) e motor-atuador de 24 Vac do tipo proporcional com sinal de 0-10 Vdc","cj",{"v":1,"d":"1.00"},null,null,"I3",null,"C"]
["10.01.001.011.022",null,"30564","NOVA","Caixa de VAV 12A+AT(800x600mm), vazão:13.410m3/h,  com atenuador de ruído, medidor de vazão de ar (tubo de \nPitot) e motor-atuador de 24 Vac do tipo proporcional com sinal de 0-10 Vdc","cj",{"v":1,"d":"1.00"},null,null,"I3",null,"C"]
["10.01.001.011.023",null,"30565","NOVA","Caixa de VAV 12B+AT(800x600mm), vazão:15.077m3/h,  com atenuador de ruído, medidor de vazão de ar (tubo de \nPitot) e motor-atuador de 24 Vac do tipo proporcional com sinal de 0-10 Vdc","cj",{"v":1,"d":"1.00"},null,null,"I3",null,"C"]
["10.01.001.011.024",null,"30566","NOVA","Caixa de VAV 13A+AT(1000x800mm), vazão:27.943m3/h,  com atenuador de ruído, medidor de vazão de ar (tubo de \nPitot) e motor-atuador de 24 Vac do tipo proporcional com sinal de 0-10 Vdc","cj",{"v":1,"d":"1.00"},null,null,"I3",null,"C"]
["10.01.001.011.025",null,"30567","NOVA","Caixa de VAV 14A+AT(100x80mm), vazão:24.545m3/h,  com atenuador de ruído, medidor de vazão de ar (tubo de \nPitot) e motor-atuador de 24 Vac do tipo proporcional com sinal de 0-10 Vdc","cj",{"v":1,"d":"1.00"},null,null,"I3",null,"C"]
["10.01.001.011.026",null,"30568","NOVA","Caixa de VAV 15A+AT(800x600mm), vazão:12.326m3/h,  com atenuador de ruído, medidor de vazão de ar (tubo de \nPitot) e motor-atuador de 24 Vac do tipo proporcional com sinal de 0-10 Vdc","cj",{"v":1,"d":"1.00"},null,null,"I3",null,"C"]
["10.01.001.011.027",null,"30569","NOVA","Caixa de VAV 16A+AT(1000x800mm), vazão:29.650m3/h,  com atenuador de ruído, medidor de vazão de ar (tubo de \nPitot) e motor-atuador de 24 Vac do tipo proporcional com sinal de 0-10 Vdc","cj",{"v":1,"d":"1.00"},null,null,"I3",null,"C"]
["10.01.001.011.028",null,"30570","NOVA","Caixa de VAV 17A+AT(1000x1000mm), vazão:29.650m3/h,  com atenuador de ruído, medidor de vazão de ar (tubo de \nPitot) e motor-atuador de 24 Vac do tipo proporcional com sinal de 0-10 Vdc","cj",{"v":1,"d":"1.00"},null,null,"I3",null,"C"]
["10.01.001.011.029",null,"30571","NOVA","Caixa de VAV 17B+AT(600x400mm), vazão:7.049m3/h,  com atenuador de ruído, medidor de vazão de ar (tubo de \nPitot) e motor-atuador de 24 Vac do tipo proporcional com sinal de 0-10 Vdc","cj",{"v":1,"d":"1.00"},null,null,"I3",null,"C"]
["10.01.001.011.030",null,"30572","NOVA","Caixa de VAV 18A+AT(1000x1000mm), vazão:29.989m3/h,  com atenuador de ruído, medidor de vazão de ar (tubo de \nPitot) e motor-atuador de 24 Vac do tipo proporcional com sinal de 0-10 Vdc","cj",{"v":1,"d":"1.00"},null,null,"I3",null,"C"]
["10.01.001.011.031",null,"30573","NOVA","Caixa de VAV 19A+AT(1000x800mm), vazão:25.546m3/h,  com atenuador de ruído, medidor de vazão de ar (tubo de \nPitot) e motor-atuador de 24 Vac do tipo proporcional com sinal de 0-10 Vdc","cj",{"v":1,"d":"1.00"},null,null,"I3",null,"C"]
["10.01.001.011.032",null,"30574","NOVA","Caixa de VAV 20A+AT(1000x800mm), vazão:21.125m3/h,  com atenuador de ruído, medidor de vazão de ar (tubo de \nPitot) e motor-atuador de 24 Vac do tipo proporcional com sinal de 0-10 Vdc","cj",{"v":1,"d":"1.00"},null,null,"I3",null,"C"]
["10.01.001.011.033",null,"30575","NOVA","Caixa de VAV 20B+AT(1000x600mm), vazão:16.657m3/h,  com atenuador de ruído, medidor de vazão de ar (tubo de \nPitot) e motor-atuador de 24 Vac do tipo proporcional com sinal de 0-10 Vdc","cj",{"v":1,"d":"1.00"},null,null,"I3",null,"C"]
["10.01.001.011.034",null,"30576","NOVA","Caixa de VAV 21A+AT(1200x1000mm), vazão:39.902m3/h,  com atenuador de ruído, medidor de vazão de ar (tubo de \nPitot) e motor-atuador de 24 Vac do tipo proporcional com sinal de 0-10 Vdc","cj",{"v":1,"d":"1.00"},null,null,"I3",null,"C"]
["10.01.001.011.035",null,"30577","NOVA","Caixa de VAV 22A+AT(800x500mm), vazão:11.741m3/h,  com atenuador de ruído, medidor de vazão de ar (tubo de \nPitot) e motor-atuador de 24 Vac do tipo proporcional com sinal de 0-10 Vdc","cj",{"v":1,"d":"1.00"},null,null,"I3",null,"C"]
["10.01.001.011.036",null,"30578","NOVA","Caixa de VAV 22B+AT(800x500mm), vazão:11.741m3/h,  com atenuador de ruído, medidor de vazão de ar (tubo de \nPitot) e motor-atuador de 24 Vac do tipo proporcional com sinal de 0-10 Vdc","cj",{"v":1,"d":"1.00"},null,null,"I3",null,"C"]
["10.01.001.011.037",null,"30579","NOVA","Caixa de VAV 22C+AT(800x500mm), vazão:11.664m3/h,  com atenuador de ruído, medidor de vazão de ar (tubo de \nPitot) e motor-atuador de 24 Vac do tipo proporcional com sinal de 0-10 Vdc","cj",{"v":1,"d":"1.00"},null,null,"I3",null,"C"]
["10.01.001.011.038",null,"30580","NOVA","Caixa de VAV 22D+AT(800x500mm), vazão:13.878m3/h,  com atenuador de ruído, medidor de vazão de ar (tubo de \nPitot) e motor-atuador de 24 Vac do tipo proporcional com sinal de 0-10 Vdc","cj",{"v":1,"d":"1.00"},null,null,"I3",null,"C"]
["10.01.001.011.039",null,"30172","NOVA","Caixa de VAV 23A+AT(800x600mm), vazão:14.025m3/h,  com atenuador de ruído, medidor de vazão de ar (tubo de \nPitot) e motor-atuador de 24 Vac do tipo proporcional com sinal de 0-10 Vdc","cj",{"v":1,"d":"1.00"},null,null,"I3",null,"C"]
["10.01.001.011.040",null,"30173","NOVA","Caixa de VAV 23B+AT(800x600mm), vazão:13.090m3/h,  com atenuador de ruído, medidor de vazão de ar (tubo de \nPitot) e motor-atuador de 24 Vac do tipo proporcional com sinal de 0-10 Vdc","cj",{"v":1,"d":"1.00"},null,null,"I3",null,"C"]
["10.01.001.011.041",null,"30174","NOVA","Caixa de VAV 23C+AT(800x600mm), vazão:13.090m3/h,  com atenuador de ruído, medidor de vazão de ar (tubo de \nPitot) e motor-atuador de 24 Vac do tipo proporcional com sinal de 0-10 Vdc","cj",{"v":1,"d":"1.00"},null,null,"I3",null,"C"]
["10.01.001.011.042",null,"30175","NOVA","Caixa de VAV 24A+AT(700x500mm), vazão:9.888m3/h,  com atenuador de ruído, medidor de vazão de ar (tubo de \nPitot) e motor-atuador de 24 Vac do tipo proporcional com sinal de 0-10 Vdc","cj",{"v":1,"d":"1.00"},null,null,"I3",null,"C"]
["10.01.001.011.043",null,"30176","NOVA","Caixa de VAV 24B+AT(800x600mm), vazão:13.090m3/h,  com atenuador de ruído, medidor de vazão de ar (tubo de \nPitot) e motor-atuador de 24 Vac do tipo proporcional com sinal de 0-10 Vdc","cj",{"v":1,"d":"1.00"},null,null,"I3",null,"C"]
["10.01.001.011.044",null,"30177","NOVA","Caixa de VAV 25A+AT(600x600mm), vazão:9.888m3/h,  com atenuador de ruído, medidor de vazão de ar (tubo de \nPitot) e motor-atuador de 24 Vac do tipo proporcional com sinal de 0-10 Vdc","cj",{"v":1,"d":"1.00"},null,null,"I3",null,"C"]
["10.01.001.011.052",null,"30581","NOVA","Caixa de VAV 31A+AT(1000x600mm), vazão:17660m3/h,  com atenuador de ruído, medidor de vazão de ar (tubo de \nPitot) e motor-atuador de 24 Vac do tipo proporcional com sinal de 0-10 Vdc","cj",{"v":1,"d":"1.00"},null,null,"I3",null,"C"]
["10.01.001.011.053",null,"30582","NOVA","Caixa de VAV 31B+AT(1000x600mm), vazão:17.605m3/h,  com atenuador de ruído, medidor de vazão de ar (tubo de \nPitot) e motor-atuador de 24 Vac do tipo proporcional com sinal de 0-10 Vdc","cj",{"v":1,"d":"1.00"},null,null,"I3",null,"C"]
["10.01.001.011.054",null,"30583","NOVA","Caixa de VAV 32A+AT(1000x800mm), vazão:25.959m3/h,  com atenuador de ruído, medidor de vazão de ar (tubo de \nPitot) e motor-atuador de 24 Vac do tipo proporcional com sinal de 0-10 Vdc","cj",{"v":1,"d":"1.00"},null,null,"I3",null,"C"]
["10.01.001.011.055",null,"30584","NOVA","Caixa de VAV 32B+AT(700x600mm), vazão:10.465m3/h,  com atenuador de ruído, medidor de vazão de ar (tubo de \nPitot) e motor-atuador de 24 Vac do tipo proporcional com sinal de 0-10 Vdc","cj",{"v":1,"d":"1.00"},null,null,"I3",null,"C"]
["10.01.001.011.056",null,"30585","NOVA","Caixa de VAV 33A+AT(600x400mm), vazão:7.460m3/h,  com atenuador de ruído, medidor de vazão de ar (tubo de \nPitot) e motor-atuador de 24 Vac do tipo proporcional com sinal de 0-10 Vdc","cj",{"v":1,"d":"1.00"},null,null,"I3",null,"C"]
["10.01.001.011.057",null,"30586","NOVA","Caixa de VAV 33B+AT(800x500mm), vazão:10.461m3/h,  com atenuador de ruído, medidor de vazão de ar (tubo de \nPitot) e motor-atuador de 24 Vac do tipo proporcional com sinal de 0-10 Vdc","cj",{"v":1,"d":"1.00"},null,null,"I3",null,"C"]
["10.01.001.011.058",null,"60073","NOVA","Caixa de VAV 33C+AT(800x500mm), vazão:11.412m3/h,  com atenuador de ruído, medidor de vazão de ar (tubo de \nPitot) e motor-atuador de 24 Vac do tipo proporcional com sinal de 0-10 Vdc","cj",{"v":1,"d":"1.00"},null,null,"I3",null,"C"]
["10.01.001.011.059",null,"60074","NOVA","Caixa de VAV 33D+AT(500x400mm), vazão:5.960m3/h,  com atenuador de ruído, medidor de vazão de ar (tubo de \nPitot) e motor-atuador de 24 Vac do tipo proporcional com sinal de 0-10 Vdc","cj",{"v":1,"d":"1.00"},null,null,"I3",null,"C"]
["10.01.001.011.060",null,"30587","NOVA","Caixa de VAV 34A+AT(800x500mm), vazão:11.412m3/h,  com atenuador de ruído, medidor de vazão de ar (tubo de \nPitot) e motor-atuador de 24 Vac do tipo proporcional com sinal de 0-10 Vdc","cj",{"v":1,"d":"1.00"},null,null,"I3",null,"C"]
["10.01.001.011.061",null,"30588","NOVA","Caixa de VAV 34B+AT(1000x800mm), vazão:22.723m3/h,  com atenuador de ruído, medidor de vazão de ar (tubo de \nPitot) e motor-atuador de 24 Vac do tipo proporcional com sinal de 0-10 Vdc","cj",{"v":1,"d":"1.00"},null,null,"I3",null,"C"]
["10.01.001.011.062",null,"60075","NOVA","Caixa de VAV 34C+AT(800x600mm), vazão:12.612m3/h,  com atenuador de ruído, medidor de vazão de ar (tubo de \nPitot) e motor-atuador de 24 Vac do tipo proporcional com sinal de 0-10 Vdc","cj",{"v":1,"d":"1.00"},null,null,"I3",null,"C"]
["10.01.001.011.063",null,"30589","NOVA","Caixa de VAV 35A+AT(800x600mm), vazão:13.096m3/h,  com atenuador de ruído, medidor de vazão de ar (tubo de \nPitot) e motor-atuador de 24 Vac do tipo proporcional com sinal de 0-10 Vdc","cj",{"v":1,"d":"1.00"},null,null,"I3",null,"C"]
["10.01.001.011.064",null,"30590","NOVA","Caixa de VAV 35B+AT(1000x600mm), vazão:19.832m3/h,  com atenuador de ruído, medidor de vazão de ar (tubo de \nPitot) e motor-atuador de 24 Vac do tipo proporcional com sinal de 0-10 Vdc","cj",{"v":1,"d":"1.00"},null,null,"I3",null,"C"]
["10.01.001.011.065",null,"30591","NOVA","Caixa de VAV 35C+AT(800x400mm), vazão:9.339m3/h,  com atenuador de ruído, medidor de vazão de ar (tubo de \nPitot) e motor-atuador de 24 Vac do tipo proporcional com sinal de 0-10 Vdc","cj",{"v":1,"d":"1.00"},null,null,"I3",null,"C"]
["10.01.001.011.066",null,"30185","NOVA","Caixa de VAV 36A+AT(800x500mm), vazão:12.057m3/h,  com atenuador de ruído, medidor de vazão de ar (tubo de \nPitot) e motor-atuador de 24 Vac do tipo proporcional com sinal de 0-10 Vdc","cj",{"v":1,"d":"1.00"},null,null,"I3",null,"C"]
["10.01.001.011.067",null,"60076","NOVA","Caixa de VAV 36B+AT(800x500mm), vazão:8.640m3/h,  com atenuador de ruído, medidor de vazão de ar (tubo de \nPitot) e motor-atuador de 24 Vac do tipo proporcional com sinal de 0-10 Vdc","cj",{"v":1,"d":"1.00"},null,null,"I3",null,"C"]
["10.01.001.011.068",null,"30186","NOVA","Caixa de VAV 37A+AT(800x800mm), vazão:20.697m3/h,  com atenuador de ruído, medidor de vazão de ar (tubo de \nPitot) e motor-atuador de 24 Vac do tipo proporcional com sinal de 0-10 Vdc","cj",{"v":1,"d":"1.00"},null,null,"I3",null,"C"]
["10.01.001.011.069",null,"30187","NOVA","Caixa de VAV 38A+AT(800x500mm), vazão:12.057m3/h,  com atenuador de ruído, medidor de vazão de ar (tubo de \nPitot) e motor-atuador de 24 Vac do tipo proporcional com sinal de 0-10 Vdc","cj",{"v":1,"d":"1.00"},null,null,"I3",null,"C"]
["10.01.001.011.070",null,"60077","NOVA","Caixa de VAV 38B+AT(600x500mm), vazão:8.640m3/h,  com atenuador de ruído, medidor de vazão de ar (tubo de \nPitot) e motor-atuador de 24 Vac do tipo proporcional com sinal de 0-10 Vdc","cj",{"v":1,"d":"1.00"},null,null,"I3",null,"C"]
["10.01.001.011.071",null,"30188","NOVA","Caixa de VAV 39A+AT(800x800mm), vazão:17.611m3/h,  com atenuador de ruído, medidor de vazão de ar (tubo de \nPitot) e motor-atuador de 24 Vac do tipo proporcional com sinal de 0-10 Vdc","cj",{"v":1,"d":"1.00"},null,null,"I3",null,"C"]
["10.01.001.011.072",null,"30189","NOVA","Caixa de VAV 40A+AT(800x800mm), vazão:17.611m3/h,  com atenuador de ruído, medidor de vazão de ar (tubo de \nPitot) e motor-atuador de 24 Vac do tipo proporcional com sinal de 0-10 Vdc","cj",{"v":1,"d":"1.00"},null,null,"I3",null,"C"]
["10.01.001.011.073",null,"30592","NOVA","Caixa de VAV 41A+AT(800x600mm), vazão:13.212m3/h,  com atenuador de ruído, medidor de vazão de ar (tubo de \nPitot) e motor-atuador de 24 Vac do tipo proporcional com sinal de 0-10 Vdc","cj",{"v":1,"d":"1.00"},null,null,"I3",null,"C"]
["10.01.001.011.074",null,"30593","NOVA","Caixa de VAV 41B+AT(800x600mm), vazão:13.212m3/h,  com atenuador de ruído, medidor de vazão de ar (tubo de \nPitot) e motor-atuador de 24 Vac do tipo proporcional com sinal de 0-10 Vdc","cj",{"v":1,"d":"1.00"},null,null,"I3",null,"C"]
["10.01.001.011.075",null,"30594","NOVA","Caixa de VAV 41C+AT(800x600mm), vazão:13.212m3/h,  com atenuador de ruído, medidor de vazão de ar (tubo de \nPitot) e motor-atuador de 24 Vac do tipo proporcional com sinal de 0-10 Vdc","cj",{"v":1,"d":"1.00"},null,null,"I3",null,"C"]
["10.01.001.011.076",null,"60078","NOVA","Caixa de VAV 42A+AT(800x800mm), vazão:18.918m3/h,  com atenuador de ruído, medidor de vazão de ar (tubo de \nPitot) e motor-atuador de 24 Vac do tipo proporcional com sinal de 0-10 Vdc","cj",{"v":1,"d":"1.00"},null,null,"I3",null,"C"]
["10.01.001.011.077",null,"60079","NOVA","Caixa de VAV 42B+AT(800x800mm), vazão:18.918m3/h,  com atenuador de ruído, medidor de vazão de ar (tubo de \nPitot) e motor-atuador de 24 Vac do tipo proporcional com sinal de 0-10 Vdc","cj",{"v":1,"d":"1.00"},null,null,"I3",null,"C"]
["10.01.001.011.078",null,"30193","NOVA","Caixa de VAV 43A+AT(800x800mm), vazão:18.918m3/h,  com atenuador de ruído, medidor de vazão de ar (tubo de \nPitot) e motor-atuador de 24 Vac do tipo proporcional com sinal de 0-10 Vdc","cj",{"v":1,"d":"1.00"},null,null,"I3",null,"C"]
["10.01.001.011.079",null,"30194","NOVA","Caixa de VAV 43B+AT(800x800mm), vazão:18.918m3/h,  com atenuador de ruído, medidor de vazão de ar (tubo de \nPitot) e motor-atuador de 24 Vac do tipo proporcional com sinal de 0-10 Vdc","cj",{"v":1,"d":"1.00"},null,null,"I3",null,"C"]
["10.01.001.011.080",null,"30595","NOVA","Caixa de VAV 44A+AT(800x800mm), vazão:21.143m3/h,  com atenuador de ruído, medidor de vazão de ar (tubo de \nPitot) e motor-atuador de 24 Vac do tipo proporcional com sinal de 0-10 Vdc","cj",{"v":1,"d":"1.00"},null,null,"I3",null,"C"]
["10.01.001.011.081",null,"30596","NOVA","Caixa de VAV 44B+AT(800x800mm), vazão:18.744m3/h,  com atenuador de ruído, medidor de vazão de ar (tubo de \nPitot) e motor-atuador de 24 Vac do tipo proporcional com sinal de 0-10 Vdc","cj",{"v":1,"d":"1.00"},null,null,"I3",null,"C"]
["10.01.001.011.082",null,"30598","NOVA","Caixa de VAV 45A+AT(800x600mm), vazão:13.212m3/h,  com atenuador de ruído, medidor de vazão de ar (tubo de \nPitot) e motor-atuador de 24 Vac do tipo proporcional com sinal de 0-10 Vdc","cj",{"v":1,"d":"1.00"},null,null,"I3",null,"C"]
["10.01.001.011.083",null,"30599","NOVA","Caixa de VAV 45B+AT(800x600mm), vazão:13.212m3/h,  com atenuador de ruído, medidor de vazão de ar (tubo de \nPitot) e motor-atuador de 24 Vac do tipo proporcional com sinal de 0-10 Vdc","cj",{"v":1,"d":"1.00"},null,null,"I3",null,"C"]
["10.01.001.011.084",null,"30600","NOVA","Caixa de VAV 45C+AT(800x600mm), vazão:13.212m3/h,  com atenuador de ruído, medidor de vazão de ar (tubo de \nPitot) e motor-atuador de 24 Vac do tipo proporcional com sinal de 0-10 Vdc","cj",{"v":1,"d":"1.00"},null,null,"I3",null,"C"]
["10.01.001.011.085",null,"30601","NOVA","Caixa de VAV 46A+AT(800x600mm), vazão:19.818m3/h,  com atenuador de ruído, medidor de vazão de ar (tubo de \nPitot) e motor-atuador de 24 Vac do tipo proporcional com sinal de 0-10 Vdc","cj",{"v":1,"d":"1.00"},null,null,"I3",null,"C"]
["10.01.001.011.086",null,"30602","NOVA","Caixa de VAV 46B+AT(800x800mm), vazão:19.818m3/h,  com atenuador de ruído, medidor de vazão de ar (tubo de \nPitot) e motor-atuador de 24 Vac do tipo proporcional com sinal de 0-10 Vdc","cj",{"v":1,"d":"1.00"},null,null,"I3",null,"C"]
["10.01.001.011.088",null,"30604","NOVA","Caixa de VAV 48A+AT(800x600mm), vazão:12.676m3/h,  com atenuador de ruído, medidor de vazão de ar (tubo de \nPitot) e motor-atuador de 24 Vac do tipo proporcional com sinal de 0-10 Vdc","cj",{"v":1,"d":"1.00"},null,null,"I3",null,"C"]
["10.01.001.011.089",null,"30605","NOVA","Caixa de VAV 49A+AT(600x600mm), vazão:10.252m3/h,  com atenuador de ruído, medidor de vazão de ar (tubo de \nPitot) e motor-atuador de 24 Vac do tipo proporcional com sinal de 0-10 Vdc","cj",{"v":1,"d":"1.00"},null,null,"I3",null,"C"]
["10.01.001.011.090",null,"60080","NOVA","Caixa de VAV 49B+AT(800X600mm), vazão:12.038m3/h,  com atenuador de ruído, medidor de vazão de ar (tubo de \nPitot) e motor-atuador de 24 Vac do tipo proporcional com sinal de 0-10 Vdc","cj",{"v":1,"d":"1.00"},null,null,"I3",null,"C"]
[]
["10.01.001.012",{"$nulls":3},"FANCOLETES HIDRÔNICOS"]
["10.01.001.012.001",null,"30197","NOVA","Unidade climatizadora tipo cassete 4 vias, hidronica, condições ambientes TBS:24ºC, UR:50%, não controlada, capacidade total efetiva: 5,75KW","cj",{"v":20,"d":"20.00"},null,null,"I3",null,"C"]
["10.01.001.012.002",null,"30199","NOVA","Unidade climatizadora tipo cassete 4 vias, hidronica, condições ambientes TBS:24ºC, UR:50%, não controlada, capacidade total efetiva: 9,8KW","cj",{"v":14,"d":"14.00"},null,null,"I3",null,"C"]
["10.01.001.012.003",null,"ARC172","NOVA","Unidade climatizadora tipo cassete 4 vias, hidronica, condições ambientes TBS:24ºC, UR:50%, não controlada, capacidade total efetiva: 10,5KW","cj",{"v":33,"d":"33.00"},null,null,"I3",null,"C"]
["10.01.001.012.004",null,"ARC176","NOVA","Unidade climatizadora tipo cassete 4 vias, hidronica, condições ambientes TBS:24ºC, UR:50%, não controlada, capacidade total efetiva: 15,15KW","cj",{"v":33,"d":"33.00"},null,null,"I3",null,"C"]
["10.01.001.012.005",null,"ARC177","NOVA","Unidade climatizadora tipo cassete 4 vias, hidronica, condições ambientes TBS:24ºC, UR:50%, não controlada, capacidade total efetiva: 16,20KW","cj",{"v":5,"d":"5.00"},null,null,"I3",null,"C"]
["10.01.001.012.006",null,"60082","NOVA","Unidade climatizadora tipo HiWall, hidronica, condições ambientes TBS:24ºC, UR:50%, não controlada, capacidade total efetiva: 3,50KW","cj",{"v":29,"d":"29.00"},null,null,"I3",null,"C"]
["10.01.001.012.007",null,"ARC173","NOVA","Unidade climatizadora tipo HiWall, hidronica, condições ambientes TBS:24ºC, UR:50%, não controlada, capacidade total efetiva: 4,20KW","cj",{"v":10,"d":"10.00"},null,null,"I3",null,"C"]
["10.01.001.012.008",null,"ARC174","NOVA","Unidade climatizadora tipo Under Celling, hidronica, condições ambientes TBS:24ºC, UR:50%, não controlada, capacidade total efetiva: 4,20KW","cj",{"v":22,"d":"22.00"},null,null,"I3",null,"C"]
["10.01.001.012.009",null,"60084","NOVA","Unidade climatizadora tipo Under Celling, hidronica, condições ambientes TBS:24ºC, UR:50%, não controlada, capacidade total efetiva: 5,75KW","cj",{"v":2,"d":"2.00"},null,null,"I3",null,"C"]
["10.01.001.012.010",null,"ARC175","NOVA","Unidade climatizadora tipo Under Celling, hidronica, condições ambientes TBS:24ºC, UR:50%, não controlada, capacidade total efetiva: 9,28KW","cj",{"v":8,"d":"8.00"},null,null,"I3",null,"C"]
["10.01.001.012.011",null,"60084","NOVA","Unidade climatizadora tipo Under Celling, hidronica, condições ambientes TBS:24ºC, UR:50%, não controlada, capacidade total efetiva: 5,75KW","cj",{"v":18,"d":"18.00"},null,null,"I3",null,"C"]
[]
["10.01.001.013",{"$nulls":3},"RECUPERADORES DE CALOR (RC)"]
["10.01.001.013.001",null,"30606","NOVA","Recuperador de Calor RC-01 para atender a UTA-01","cj",{"v":1,"d":"1.00"},null,null,"I3",null,"C"]
["10.01.001.013.006",null,"30607","NOVA","Recuperador de Calor RC-12, 13, 17 para atender as UTA-12, 13 e 17","cj",{"v":1,"d":"1.00"},null,null,"I3",null,"C"]
["10.01.001.013.007",null,"30608","NOVA","Recuperador de Calor RC-14 ,15, 16, 18 para atender as UTA-14, 15, 16 e 18","cj",{"v":1,"d":"1.00"},null,null,"I3",null,"C"]
["10.01.001.013.008",null,"30609","NOVA","Recuperador de Calor RC-19, 20, 21 para atender as UTA-19, 20 e 21","cj",{"v":1,"d":"1.00"},null,null,"I3",null,"C"]
["10.01.001.013.009",null,"60354","NOVA","Recuperador de Calor RC-22 para atender a UTA 22","cj",{"v":1,"d":"1.00"},null,null,"I3",null,"C"]
["10.01.001.013.018",null,"30610","NOVA","Recuperador de Calor RC-31 para atender a UTA-31","cj",{"v":1,"d":"1.00"},null,null,"I3",null,"C"]
["10.01.001.013.019",null,"30611","NOVA","Recuperador de Calor RC-32 para atender a UTA-32","cj",{"v":1,"d":"1.00"},null,null,"I3",null,"C"]
["10.01.001.013.020",null,"30612","NOVA","Recuperador de Calor RC-33 para atender a UTA-33","cj",{"v":1,"d":"1.00"},null,null,"I3",null,"C"]
["10.01.001.013.021",null,"30613","NOVA","Recuperador de Calor RC-34 para atender a UTA-34","cj",{"v":1,"d":"1.00"},null,null,"I3",null,"C"]
["10.01.001.013.022",null,"30614","NOVA","Recuperador de Calor RC-35 para atender a UTA-35","cj",{"v":1,"d":"1.00"},null,null,"I3",null,"C"]
["10.01.001.013.028",null,"30615","NOVA","Recuperador de Calor RC-41 para atender a UTA-41","cj",{"v":1,"d":"1.00"},null,null,"I3",null,"C"]
["10.01.001.013.031",null,"30616","NOVA","Recuperador de Calor RC-44 para atender a UTA-44","cj",{"v":1,"d":"1.00"},null,null,"I3",null,"C"]
["10.01.001.013.032",null,"30617","NOVA","Recuperador de Calor RC-45 para atender a UTA-45","cj",{"v":1,"d":"1.00"},null,null,"I3",null,"C"]
["10.01.001.013.033",null,"30618","NOVA","Recuperador de Calor RC-46 para atender a UTA-46","cj",{"v":1,"d":"1.00"},null,null,"I3",null,"C"]
["10.01.001.013.035",null,"30619","NOVA","Recuperador de Calor RC-48 para atender a UTA-48","cj",{"v":1,"d":"1.00"},null,null,"I3",null,"C"]
["10.01.001.013.036",null,"30620","NOVA","Recuperador de Calor RC-49 para atender a UTA-49","cj",{"v":1,"d":"1.00"},null,null,"I3",null,"C"]
[]
["10.01.001.014",{"$nulls":3},"BOMBA CENTRÍFUGA DE INTERFACEAMENTO DOS TANQUES DE TERMOACUMULAÇÃO (BIN)"]
["10.01.001.014.001",null,"30221","NOVA","Bomba de água, tipo booster, ao interfaceamento dos tanques de termoacumulação com o sistema de distribuição de água gelada, vazão 446m3/h.","cj",{"v":1,"d":"1.00"},null,null,"I3",null,"C"]
[]
["10.01.001.015",{"$nulls":3},"TANQUE DE TERMOACUMULAÇÃO "]
["10.01.001.015.001",null,"30222","NOVA","Fornecimento e instalação de todos os acessorios para o tanque de acumulação térmica existente,  isolado externamente e chapeado com chapa galvanizada 18#,  com uma capacidade de 3900 TR.h. Tipo de labirinto, com quatro células, com um volume de água útil de 1170 m3, e um volume total interno de até à linha de água de 1.560 m3","cj",{"v":1,"d":"1.00"},null,null,"I3",null,"C"]
[]
["10.01.001.016",{"$nulls":3},"TANQUE DE EXPANSÃO FECHADO, VERTICAL"]
["10.01.001.016.001",null,"30223","NOVA","Tanque metalico cilindrico de expansão, vertical, capacidade de 200lt com diafragma e carregado com nitrogênio.","cj",{"v":1,"d":"1.00"},null,null,"I3",null,"C"]
[]
["10.01.001.017",{"$nulls":3},"UNIDADES CONDICIONADORAS TIPO SPLIT"]
["10.01.001.017.001",null,"ARC169","NOVA","Condicionadores divididos (split), tipo expansão direta, composto de unidade evaporadora e unidade condensadora","cj",{"v":19,"d":"19.00"},null,null,"I3",null,"I"]
[]
["10.01.002",{"$nulls":3},"REDES DE DUTOS"]
[]
["10.01.002.001",{"$nulls":3},"SERVIÇOS DE DUTOS RETANGULARES OU QUADRADOS EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO , FLANGEADOS E ISOLADOS TERMICAMENTE, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS ESPECÌFICAS, RISCADA, DOBRADA E MONTADA."]
["10.01.002.001.001",null,"08286 ","ORSE","Serviços de dutos retangulares ou quadrados em chapa de aço galvanizado , flangeados e isolados termicamente - chapa de aço galvanizado #18","Kg",{"v":3462,"d":"3,462.00"},null,null,"I3",null,"C"]
["10.01.002.001.002",null,"08286 ","ORSE","Serviços de dutos retangulares ou quadrados em chapa de aço galvanizado , flangeados e isolados termicamente - chapa de aço galvanizado #20","Kg",{"v":37575,"d":"37,575.00"},null,null,"I3",null,"C"]
["10.01.002.001.003",null,"08286","ORSE","Serviços de dutos retangulares ou quadrados em chapa de aço galvanizado , flangeados e isolados termicamente - chapa de aço galvanizado #22","Kg",{"v":29884,"d":"29,884.00"},null,null,"I3",null,"C"]
["10.01.002.001.004",null,"08286 ","ORSE","Serviços de dutos retangulares ou quadrados em chapa de aço galvanizado , flangeados e isolados termicamente - Chapa de aço galvanizado #24","Kg",{"v":20582,"d":"20,582.00"},null,null,"I3",null,"C"]
["10.01.002.001.005",null,"08286","ORSE","Serviços de dutos retangulares ou quadrados em chapa de aço galvanizado , flangeados e isolados termicamente - Chapa de aço galvanizado #26","Kg",{"v":28701,"d":"28,701.00"},null,null,"I3",null,"C"]
[]
["10.01.002.002",{"$nulls":3},"DUTOS RETANGULARES OU QUADRADOS EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, FLANGEADOS, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS ESPECÌFICAS"]
["10.01.002.002.001",null,"08286 ","ORSE","Dutos retangulares ou quadrados em chapa de aço galvanizado , flangeados - Chapa de aço galvanizado #20","Kg",{"v":92,"d":"92.00"},null,null,"I3",null,"C"]
["10.01.002.002.002",null,"08286","ORSE","Dutos retangulares ou quadrados em chapa de aço galvanizado , flangeados - Chapa de aço galvanizado #22","Kg",{"v":1783,"d":"1,783.00"},null,null,"I3",null,"C"]
["10.01.002.002.003",null,"08286 ","ORSE","Dutos retangulares ou quadrados em chapa de aço galvanizado , flangeados - Chapa de aço galvanizado #24","Kg",{"v":943,"d":"943.00"},null,null,"I3",null,"C"]
["10.01.002.002.004",null,"08286","ORSE","Dutos retangulares ou quadrados em chapa de aço galvanizado , flangeados - Chapa de aço galvanizado #26","Kg",{"v":13082,"d":"13,082.00"},null,null,"I3",null,"C"]
[]
["10.01.002.003",{"$nulls":3},"DUTOS FLEXÍVEIS COM ISOLAMENTO TERMICO 50MM DE LÃ DE VIDRO. SUPORTAR TEMPERATURA ATÉ 140ºC, VELOCIDADE ATÉ 25 M/S E PRESSÃO DE TRABALHO MÁXIMA DE 250 MMCA, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS ESPECÌFICAS"]
["10.01.002.003.001",null,"17001.8.1.1","TCPO","Duto flexivél referência ISODEC 50  ou Equivalente técnico, bitola 263 mm","m",{"v":1163,"d":"1,163.00"},null,null,"I3",null,"C"]
["10.01.002.003.002",null,"17001.8.1.1","TCPO","Duto flexivél referência ISODEC 50  ou Equivalente técnico, bitola 314 mm","m",{"v":281,"d":"281.00"},null,null,"I3",null,"C"]
[]
["10.01.002.006",{"$nulls":3},"DUTOS CIRCULAR OU GIROVAL EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, FABRICAÇÃO ESPIRAL, SEM ISOLAMENTO E PINTADO COM DUAS DEMÃOS DE CROMATO DE ZINCO E DUAS DEMÃOS DE TINTA ESMALTE SINTÉTICO NA COR DETERMINADA PELO CLIENTE, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS ESPECÌFICAS"]
["10.01.002.006.001",null,"17001.8.1.2","TCPO","Duto tipo giroval  dimensao ¢ = 500mm, espessura 0,88 mm","m",{"v":470,"d":"470.00"},null,null,"I3",null,"C"]
[]
["10.01.003",{"$nulls":3},"DISTRIBUIÇÃO DE AR "]
[]
["10.01.003.001",{"$nulls":3},"FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO COM ACESSÓRIOS DE MONTAGEM, SUPORTAÇÃO/FIXAÇÃO, TESTES DE AJUSTES E BALANCEAMENTO DE DIFUSORES QUADRADO PARA INSUFLAMENTO/RETORNO, FABRICADOS EM PERFIL DE ALUMINIO EXTRUDADO E ANODIZADO, COM CAIXA PLENUM E REGISTRO DE REGULAGEM DE VAZÃO"]
["10.01.003.001.001",null,"17007.8.2.1","TCPO","Difusor Referencia ADLQ-AG-S-tam 6 ( 498x498mm aba a aba) TROX ou equivalete técnico ","pç",{"v":10,"d":"10.00"},null,null,"I3",null,"C"]
["10.01.003.001.002",null,"17007.8.2.1","TCPO","Difusor Referencia ADLQ-AG-S-tam 7 ( 598x598mm aba a aba) TROX ou equivalete técnico ","pç",{"v":15,"d":"15.00"},null,null,"I3",null,"C"]
["10.01.003.001.003",null,"17007.8.2.1","TCPO","Difusor Referencia ADLQ-AG-S-tam 4 ( 412x412mm aba a aba) TROX ou equivalete técnico ","pç",{"v":36,"d":"36.00"},null,null,"I3",null,"C"]
["10.01.003.001.004",null,"17007.8.2.1","TCPO","Difusor Referencia ADLQ-AG-S-tam 5 ( 468x468mm aba a aba) TROX ou equivalete técnico ","pç",{"v":16,"d":"16.00"},null,null,"I3",null,"C"]
[]
["10.01.003.002",{"$nulls":3},"FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO COM ACESSÓRIOS DE MONTAGEM, SUPORTAÇÃO/FIXAÇÃO, TESTES DE AJUSTES E BALANCEAMENTO DE DIFUSOR DE ALTA INDUÇÃO, AJUSTÁVEL, QUADRADO PARA INSUFLAMENTO, FABRICADOS EM PERFIL DE ALUMINIO EXTRUDADO E ANODIZADO, COM CAIXA PLENUM CONEXÃO LATERAL, REGISTRO DE REGULAGEM DE VAZÃO e PLACA DE DIFUSÃO DE AR"]
["10.01.003.002.001",null,"17007.8.2.1","TCPO","Difusor Referencia VD-H-K-425 ( 425x425mm), conexão diametro 250mm TROX ou equivalete técnico ","pç",{"v":246,"d":"246.00"},null,null,"I3",null,"C"]
["10.01.003.002.002",null,"17007.8.2.1","TCPO","Difusor Referencia VD-H-K-600 ( 600x600mm), conexão diametro 300mm TROX ou equivalete técnico ","pç",{"v":277,"d":"277.00"},null,null,"I3",null,"C"]
["10.01.003.002.003",null,"17007.8.2.1","TCPO","Difusor Referencia VD-H-K-725 (725x725mm),  TROX ou equivalete técnico ","pç",{"v":13,"d":"13.00"},null,null,"I3",null,"C"]
[]
["10.01.003.003",{"$nulls":3},"FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO COM ACESSÓRIOS DE MONTAGEM, SUPORTAÇÃO/FIXAÇÃO, TESTES DE AJUSTES E BALANCEAMENTO DE DIFUSOR DE JATO DE AR DE INSUFLAÇÃO DE LONGO ALCANCE,  GIRATORIO E ORIENTAVEL, COM BOCA DE CONEXÃO PARA DUTOS RETANGULARES OU QUADRADOS, FLANGES EM AÇO GALVANIZADO, DIFUSOR E ANEL DE MONTAGEM FABRICADOS EM ALUMINIO"]
["10.01.003.003.001",null,"17007.8.2.1","TCPO","Difusor de Jato Referencia DUE-V-K-400 S1, TROX ou equivalete técnico ","pç",{"v":79,"d":"79.00"},null,null,"I3",null,"C"]
[]
["10.01.003.004",{"$nulls":3},"FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO COM ACESSÓRIOS DE MONTAGEM, SUPORTAÇÃO/FIXAÇÃO, TESTES DE AJUSTES E BALANCEAMENTO DE GRELHA DE INSUFLAMENTO,  COM FIXAÇÃO INVISÍVEL, ALETAS VERTICAIS, AJUSTÁVEIS INDIVIDUALMENTE, EM PERFIS DE ALUMINIO EXTRUDADO E ANODIZADO NA COR NATURAL E PARTES POSTERIORES EM CHAPAS DE AÇO ESMALTADAS NA COR PRETO FOSCO, COM REGISTRO E DUPLA DEFLEXÃO"]
["10.01.003.004.001",null,"17007.8.4.2","TCPO","Grelha de Insuflação referencia VAT-DG 325x165 mm TROX ou equivalente tecnico","pç",{"v":90,"d":"90.00"},null,null,"I3",null,"C"]
[]
["10.01.003.005",{"$nulls":3},"FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO COM ACESSÓRIOS DE MONTAGEM, SUPORTAÇÃO/FIXAÇÃO, TESTES DE AJUSTES E BALANCEAMENTO DE BOCA DE AR REDONDA PARA EXAUSTÃO, COM DISCO REGULÁVEL , VAZÃO CONTROLÁVEL, FABRICADO EM PLÁSTICO ABS DEVENDO SER CONECTADO DIRETAMENTE NO DUTO FLEXÍVEL"]
["10.01.003.005.001",null,"17007.8.4.2","TCPO","Boca de Ar DVK-R 150 MULTIVAC ou equivalente técnico","pç",{"v":465,"d":"465.00"},null,null,"I3",null,"C"]
[]
["10.01.003.006",{"$nulls":3},"FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO COM ACESSÓRIOS DE MONTAGEM, SUPORTAÇÃO/FIXAÇÃO, TESTES DE AJUSTES E BALANCEAMENTO DE VENEZIANA DE RETORNO OU DE DESCARGA DE AR, FABRICADA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, EIXOS EM MANCAIS REFORÇADOS DE NYLON, PERFIS EXTRUDADOS DE ALUMINIO, ANODIZADOS NA COR NATURAL, TELA PROTETORA DE PLASTICO , ALETAS FIXAS INCLINADAS."]
["10.01.003.006.001",null,"17007.8.3.1","TCPO","Veneziana referencia AWG 1385x330mm TROX ou equivalente tecnico","pç",{"v":4,"d":"4.00"},null,null,"I3",null,"C"]
["10.01.003.006.003",null,"17007.8.3.1","TCPO","Veneziana referencia AWG 1585x330mm TROX ou equivalente tecnico","pç",{"v":3,"d":"3.00"},null,null,"I3",null,"C"]
["10.01.003.006.005",null,"17007.8.3.1","TCPO","Veneziana 6000x95mm, TROX ou equivalente técnico","pç",{"v":1,"d":"1.00"},null,null,"I3",null,"C"]
["10.01.003.006.006",null,"17007.8.3.1","TCPO","Veneziana referencia AWG 1985x990mm TROX ou equivalente tecnico","pç",{"v":1,"d":"1.00"},null,null,"I3",null,"C"]
["10.01.003.006.007",null,"17007.8.3.2","TCPO","Veneziana referencia AWG 785x660mm TROX ou equivalente tecnico","pç",{"v":1,"d":"1.00"},null,null,"I3",null,"C"]
[]
["10.01.003.008",{"$nulls":3},"FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO COM ACESSÓRIOS DE MONTAGEM, SUPORTAÇÃO/FIXAÇÃO, TESTES DE AJUSTES E BALANCEAMENTO DE GRELHA DE RETORNO,  ALETAS FIXAS E INCLINADAS, EM PERFIS DE ALUMINIO EXTRUDADO E ANODIZADO NA COR NATURAL E PARTES POSTERIORES EM CHAPAS DE AÇO ESMALTADAS NA COR PRETO FOSCO, COM REGISTRO "]
["10.01.003.008.001",null,"17007.8.4.4","TCPO","Grelha de Retorno referencia AR-AG 1025x525 mm TROX ou equivalente tecnico","pç",{"v":39,"d":"39.00"},null,null,"I3",null,"C"]
[]
["10.01.003.009",{"$nulls":3},"FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO COM ACESSÓRIOS DE MONTAGEM, SUPORTAÇÃO/FIXAÇÃO, TESTES DE AJUSTES E BALANCEAMENTO DE MINI BOCAS DE INJEÇÃO DE AR A JATO "]
["10.01.003.009.001",null,"17007.8.4.2","TCPO","Boca de insulflação de ar de longo alcance, espaçamento 25cm","pç",{"v":4200,"d":"4,200.00"},null,null,"I3",null,"C"]
[]
["10.01.003.010",{"$nulls":3},"FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO COM ACESSÓRIOS DE MONTAGEM, SUPORTAÇÃO/FIXAÇÃO, TESTES DE AJUSTES E BALANCEAMENTO DE REGISTRO DE VAZÃO, EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, LAMINAS COM ORIENTAÇÃO CONVERGENTE E AERODINAMICAS"]
["10.01.003.010.001",null,"74175/1","SINAPI","Registro de Vazão 1000x1000mm, TROX ou equivalente tecnico","pç",{"v":4,"d":"4.00"},null,null,"I3",null,"C"]
["10.01.003.010.002",null,"74175/1","SINAPI","Registro de Vazão 800x400mm, TROX ou equivalente tecnico","pç",{"v":1,"d":"1.00"},null,null,"I3",null,"C"]
["10.01.003.010.003",null,"74175/1","SINAPI","Registro de Vazão 1200x450mm, TROX ou equivalente tecnico","pç",{"v":5,"d":"5.00"},null,null,"I3",null,"C"]
["10.01.003.010.004",null,"74175/1","SINAPI","Registro de Vazão 700x700mm, TROX ou equivalente tecnico","pç",{"v":3,"d":"3.00"},null,null,"I3",null,"C"]
["10.01.003.010.005",null,"74175/1","SINAPI","Registro de Vazão 800x700mm, TROX ou equivalente tecnico","pç",{"v":4,"d":"4.00"},null,null,"I3",null,"C"]
["10.01.003.010.006",null,"74175/1","SINAPI","Registro de Vazão 900x900mm, TROX ou equivalente tecnico","pç",{"v":1,"d":"1.00"},null,null,"I3",null,"C"]
["10.01.003.010.007",null,"74175/1","SINAPI","Registro de Vazão 700x600mm, TROX ou equivalente tecnico","pç",{"v":3,"d":"3.00"},null,null,"I3",null,"C"]
["10.01.003.010.008",null,"74175/1","SINAPI","Registro de Vazão 800x800mm, TROX ou equivalente tecnico","pç",{"v":9,"d":"9.00"},null,null,"I3",null,"C"]
["10.01.003.010.009",null,"74175/1","SINAPI","Registro de Vazão 1500x600mm, TROX ou equivalente tecnico","pç",{"v":2,"d":"2.00"},null,null,"I3",null,"C"]
["10.01.003.010.010",null,"74175/1","SINAPI","Registro de Vazão 1000x800mm, TROX ou equivalente tecnico","pç",{"v":2,"d":"2.00"},null,null,"I3",null,"C"]
["10.01.003.010.011",null,"74175/1","SINAPI","Registro de Vazão 1100x1000mm, TROX ou equivalente tecnico","pç",{"v":4,"d":"4.00"},null,null,"I3",null,"C"]
["10.01.003.010.012",null,"74175/1","SINAPI","Registro de Vazão 650x650mm, TROX ou equivalente tecnico","pç",{"v":1,"d":"1.00"},null,null,"I3",null,"C"]
["10.01.003.010.013",null,"74175/1","SINAPI","Registro de Vazão 1000x650mm, TROX ou equivalente tecnico","pç",{"v":1,"d":"1.00"},null,null,"I3",null,"C"]
["10.01.003.010.014",null,"74175/1","SINAPI","Registro de Vazão 800x500mm, TROX ou equivalente tecnico","pç",{"v":1,"d":"1.00"},null,null,"I3",null,"C"]
["10.01.003.010.015",null,"74175/1","SINAPI","Registro de Vazão 900x550mm, TROX ou equivalente tecnico","pç",{"v":1,"d":"1.00"},null,null,"I3",null,"C"]
["10.01.003.010.016",null,"74175/1","SINAPI","Registro de Vazão 500x450mm, TROX ou equivalente tecnico","pç",{"v":1,"d":"1.00"},null,null,"I3",null,"C"]
["10.01.003.010.017",null,"74175/1","SINAPI","Registro de Vazão 800x600mm, TROX ou equivalente tecnico","pç",{"v":6,"d":"6.00"},null,null,"I3",null,"C"]
["10.01.003.010.018",null,"74175/1","SINAPI","Registro de Vazão 850x850mm, TROX ou equivalente tecnico","pç",{"v":1,"d":"1.00"},null,null,"I3",null,"C"]
["10.01.003.010.019",null,"74175/1","SINAPI","Registro de Vazão 600x600mm, TROX ou equivalente tecnico","pç",{"v":4,"d":"4.00"},null,null,"I3",null,"C"]
["10.01.003.010.020",null,"74175/1","SINAPI","Registro de Vazão 1000x600mm, TROX ou equivalente tecnico","pç",{"v":3,"d":"3.00"},null,null,"I3",null,"C"]
["10.01.003.010.021",null,"74175/1","SINAPI","Registro de Vazão 1200x800mm, TROX ou equivalente tecnico","pç",{"v":1,"d":"1.00"},null,null,"I3",null,"C"]
["10.01.003.010.022",null,"74175/1","SINAPI","Registro de Vazão 1000x400mm, TROX ou equivalente tecnico","pç",{"v":1,"d":"1.00"},null,null,"I3",null,"C"]
["10.01.003.010.023",null,"74175/1","SINAPI","Registro de Vazão 600x300mm, TROX ou equivalente tecnico","pç",{"v":1,"d":"1.00"},null,null,"I3",null,"C"]
["10.01.003.010.024",null,"74175/1","SINAPI","Registro de Vazão 1200x1200mm, TROX ou equivalente tecnico","pç",{"v":3,"d":"3.00"},null,null,"I3",null,"C"]
["10.01.003.010.025",null,"74175/1","SINAPI","Registro de Vazão 1500x1500mm, TROX ou equivalente tecnico","pç",{"v":1,"d":"1.00"},null,null,"I3",null,"C"]
["10.01.003.010.026",null,"74175/1","SINAPI","Registro de Vazão 700x300mm, TROX ou equivalente tecnico","pç",{"v":1,"d":"1.00"},null,null,"I3",null,"C"]
["10.01.003.010.027",null,"74175/1","SINAPI","Registro de Vazão 1200x1000mm, TROX ou equivalente tecnico","pç",{"v":1,"d":"1.00"},null,null,"I3",null,"C"]
[]
["10.01.003.011",{"$nulls":3},"FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO COM ACESSÓRIOS DE MONTAGEM, SUPORTAÇÃO/FIXAÇÃO, TESTES DE AJUSTES E BALANCEAMENTO DE DAMPER CORTA FOGO, COM DISPARO PARA FUSIVEL TERMICO DE 72ºC, JUNTA DE ESTANQUEIDADE COM MATERIAL NÃO INFLAMAVEL, CARCAÇA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, LAMINA EM MATERIAL MINERAL SEM AMIANTO, ESPESSURA DA ALETA 40 m/m. ALETA DE CONSTRUÇÃO TIPO SANDUICHE, REVESTIDA COM CHAPA DE AÇO, AMBOS OS LADOS."]
["10.01.003.011.001",null,"17007.8.1.1","TCPO","Damper Corta fogo modelo FK-A- 1600x1100mm, TROX ou equivalente tecnico","pç",{"v":1,"d":"1.00"},null,null,"I3",null,"C"]
["10.01.003.011.002",null,"17007.8.1.1","TCPO","Damper Corta fogo modelo FK-A- 800x800mm, TROX ou equivalente tecnico","pç",{"v":11,"d":"11.00"},null,null,"I3",null,"C"]
[]
["10.01.004",{"$nulls":3},"REDE HIDRAULICA"]
[{"$nulls":4},"TUBULAÇÃO DE ÁGUA GELADA  ISOLADO COM ISOLAMENTO TIPO ARMAFLEX - vide caracteristicas desta unidade no Memorial Descritivo e especificações técnicas"]
[]
["10.01.004.001",{"$nulls":3},"Tubo de aço carbono Galvanizado sem costura ASTM-A-120 com pontas rosqueadas BSP"]
["10.01.004.001.001",null,"73786/6 ","SINAPI","Tubo de aço carbono Galvanizado sem costura ASTM-A-120 com pontas rosqueadas BSP - D=2 1/2\"","m",{"v":300,"d":"300.00"},null,null,"I3",null,"C"]
["10.01.004.001.002",null,"73786/5 ","SINAPI","Tubo de aço carbono Galvanizado sem costura ASTM-A-120 com pontas rosqueadas BSP - D=2\"","m",{"v":864,"d":"864.00"},null,null,"I3",null,"C"]
["10.01.004.001.003",null,"73786/4 ","SINAPI","Tubo de aço carbono Galvanizado sem costura ASTM-A-120 com pontas rosqueadas BSP - D=1 1/2\"","m",{"v":494,"d":"494.00"},null,null,"I3",null,"C"]
["10.01.004.001.004",null,"73786/3 ","SINAPI","Tubo de aço carbono Galvanizado sem costura ASTM-A-120 com pontas rosqueadas BSP - D=1 1/4\"","m",{"v":686,"d":"686.00"},null,null,"I3",null,"C"]
["10.01.004.001.005",null,"73786/2 ","SINAPI","Tubo de aço carbono Galvanizado sem costura ASTM-A-120 com pontas rosqueadas BSP - D=1\"","m",{"v":2842,"d":"2,842.00"},null,null,"I3",null,"C"]
["10.01.004.001.006",null,"73786/1 ","SINAPI","Tubo de aço carbono Galvanizado sem costura ASTM-A-120 com pontas rosqueadas BSP - D=3/4\"","m",{"v":706,"d":"706.00"},null,null,"I3",null,"C"]
[]
["10.01.004.002",{"$nulls":3},"Tubulação em aço carbono, s/c, ASTM A-53 grau B SCH -40"]
["10.01.004.002.001",null," 75027/5","SINAPI","Tubulação em aço carbono, s/c, ASTM A-53 grau B SCH -40 - D=12\"","m",{"v":370,"d":"370.00"},null,null,"I3",null,"C"]
["10.01.004.002.002",null," 75027/5","SINAPI","Tubulação em aço carbono, s/c, ASTM A-53 grau B SCH -40 - D=10\"","m",{"v":66,"d":"66.00"},null,null,"I3",null,"C"]
["10.01.004.002.003",null," 75027/5","SINAPI","Tubulação em aço carbono, s/c, ASTM A-53 grau B SCH -40 - D=8\"","m",{"v":646,"d":"646.00"},null,null,"I3",null,"C"]
["10.01.004.002.004",null," 75027/5","SINAPI","Tubulação em aço carbono, s/c, ASTM A-53 grau B SCH -40 - D=6\"","m",{"v":296,"d":"296.00"},null,null,"I3",null,"C"]
["10.01.004.002.005",null," 75027/5","SINAPI","Tubulação em aço carbono, s/c, ASTM A-53 grau B SCH -40 - D=5\"","m",{"v":332,"d":"332.00"},null,null,"I3",null,"C"]
["10.01.004.002.006",null," 75027/4","SINAPI","Tubulação em aço carbono, s/c, ASTM A-53 grau B SCH -40 - D=4\"","m",{"v":296,"d":"296.00"},null,null,"I3",null,"C"]
["10.01.004.002.007",null," 75027/3","SINAPI","Tubulação em aço carbono, s/c, ASTM A-53 grau B SCH -40 - D=3\"","m",{"v":672,"d":"672.00"},null,null,"I3",null,"C"]
["10.01.004.002.008",null," 75027/5","SINAPI","Tubulação em aço carbono, s/c, ASTM A-53 grau B SCH -40 - D=14\"","m",{"v":60,"d":"60.00"},null,null,"I3",null,"C"]
[]
["10.01.004.003",{"$nulls":3},"TUBULAÇÃO DE ÁGUA DE CONDENSAÇÃO EM TUBO DE AÇO CARBONO PRETO ,SCH 40 SEM COSTURA,  ABNT 5590, DECAPADA MECANICAMENTE E PINTADA COM PRIMARIO ANTICORROSSIVO E TINTA DE ACABAMENTO - vide caracteristicas desta unidade no Memorial Descritivo e especificações técnicas especifica"]
["10.01.004.003.001",null,"73786/2 ","SINAPI","TUBULAÇÃO DE ÁGUA DE CONDENSAÇÃO EM TUBO DE AÇO CARBONO PRETO ,SCH 40 SEM COSTURA D=14\"","m",{"v":60,"d":"60.00"},null,null,"I3",null,"C"]
["10.01.004.003.002",null,"73786/2 ","SINAPI","TUBULAÇÃO DE ÁGUA DE CONDENSAÇÃO EM TUBO DE AÇO CARBONO PRETO ,SCH 40 SEM COSTURA D=12\"","m",{"v":200,"d":"200.00"},null,null,"I3",null,"C"]
["10.01.004.003.003",null,"73786/2 ","SINAPI","TUBULAÇÃO DE ÁGUA DE CONDENSAÇÃO EM TUBO DE AÇO CARBONO PRETO ,SCH 40 SEM COSTURA D=10\"","m",{"v":60,"d":"60.00"},null,null,"I3",null,"C"]
["10.01.004.003.004",null,"73786/2 ","SINAPI","TUBULAÇÃO DE ÁGUA DE CONDENSAÇÃO EM TUBO DE AÇO CARBONO PRETO ,SCH 40 SEM COSTURA D=8\"","m",{"v":80,"d":"80.00"},null,null,"I3",null,"C"]
[]
["10.01.004.004",{"$nulls":3},"Conjunto de Valvula Esfera nas condições registradas no Memorial Descritivo  e especificações técnicas especificas"]
["10.01.004.004.001",null,"73870/2 ","SINAPI","Conjunto de Valvula Esfera D=3/4\"","pç",{"v":65,"d":"65.00"},null,null,"I3",null,"C"]
["10.01.004.004.002",null,"73870/3 ","SINAPI","Conjunto de Valvula Esfera D=1\"","pç",{"v":270,"d":"270.00"},null,null,"I3",null,"C"]
["10.01.004.004.003",null,"73870/6 ","SINAPI","Conjunto de Valvula Esfera D=2\"","pç",{"v":11,"d":"11.00"},null,null,"I3",null,"C"]
["10.01.004.004.004",null,"73870/6 ","SINAPI","Conjunto de Valvula Esfera D=2 1/2\"","pç",{"v":20,"d":"20.00"},null,null,"I3",null,"C"]
[]
["10.01.004.005",{"$nulls":3},"Conjunto de Valvula de Balanceamento nas condições registradas no Memorial Descritivo  e especificações técnicas especificas"]
["10.01.004.005.001",null,"73870/2 ","SINAPI","Conjunto de Valvula de Balanceamento D=3/4\"","pç",{"v":65,"d":"65.00"},null,null,"I3",null,"C"]
["10.01.004.005.002",null,"73870/3 ","SINAPI","Conjunto de Valvula de Balanceamento D=1\"","pç",{"v":270,"d":"270.00"},null,null,"I3",null,"C"]
["10.01.004.005.003",null,"73870/6 ","SINAPI","Conjunto de Valvula de Balanceamento D=2\"","pç",{"v":11,"d":"11.00"},null,null,"I3",null,"C"]
["10.01.004.005.004",null,"73870/6 ","SINAPI","Conjunto de Valvula de Balanceamento D=2 1/2\"","pç",{"v":20,"d":"20.00"},null,null,"I3",null,"C"]
[]
["10.01.004.032",{"$nulls":3},"VALVULA REGULADORA DE VAZÃO E REDUTORA E SUSTENTADORA DE PRESSÃO ø=10, COM ACIONAMENTO ELETRICO, nas condições registradas no Memorial Descritivo FZ.06/432.75/04974/00, e especificações técnicas FL.06/432.92/04978/00"]
["10.01.004.032.001",null,"30377","NOVA","valvula reguladora de vazão e redutora e sustentadora de pressão ø=10, com acionamento eletrico","un",{"v":1,"d":"1.00"},null,null,"I3",null,"C"]
[]
["10.01.004.033",{"$nulls":3},"VALVULA MOTORIZADA DO TIPO ON-OFF ø=10,nas condições registradas no Memorial Descritivo FZ.06/432.75/04974/00, e especificações técnicas FL.06/432.92/04978/00"]
["10.01.004.033.001",null,"30378","NOVA","valvula motorizada do tipo on-off ø=10","un",{"v":4,"d":"4.00"},null,null,"I3",null,"C"]
[]
["10.01.004.034",{"$nulls":3},"VALVULA DE PREVENÇÃO DE POLUIÇÃO DA REDE DE ÁGUA POTÁVEL ø=1 1/2\", nas condições registradas no Memorial Descritivo FZ.06/432.75/04974/00, e especificações técnicas FL.06/432.92/04978/00"]
["10.01.004.034.001",null,"30379","NOVA","valvula de prevenção de poluição da rede de água potável ø=1 1/2\"","un",{"v":4,"d":"4.00"},null,null,"I3",null,"C"]
[]
["10.01.004.035",{"$nulls":3},"VALVULA DE DE ENCHIMENTO RÁPIDO DE ø=2 1/2\", nas condições registradas no Memorial Descritivo FZ.06/43275/04974/00 e especificações técnicas FZ.06/43292/04978/00, "]
["10.01.004.035.001",null,"30380","NOVA","valvula de de enchimento rápido de ø=2 1/2\"","un",{"v":4,"d":"4.00"},null,null,"I3",null,"C"]
[]
["10.01.004.036",{"$nulls":3},"VALVULA DE BOIA ø=1 1/2\", nas condições registradas no Memorial Descritivo FZ.06/43275/04974/00 e especificações técnicas FZ.06/43292/04978/00, "]
["10.01.004.036.001",null,"30381","NOVA","valvula de boia ø=1 1/2\"","un",{"v":4,"d":"4.00"},null,null,"I3",null,"C"]
[]
["10.01.004.037",{"$nulls":3},"PURGADOR AUTOMATICO ø=1\", nas condições registradas no Memorial Descritivo FZ.06/43275/04974/00 e especificações técnicas FZ.06/43292/04978/00, "]
["10.01.004.037.001",null,"30382","NOVA","purgador automatico ø=1\"","un",{"v":12,"d":"12.00"},null,null,"I3",null,"C"]
[]
["10.01.004.038",{"$nulls":3},"VALVULA SOLENOIDE COM ROSCA ø=1 1/2\" nas condições registradas no Memorial Descritivo FZ.06/43275/04974/00 e especificações técnicas FZ.06/43292/04978/00, "]
["10.01.004.038.001",null,"30383","NOVA","valvula solenoide com rosca ø=1 1/2\"","un",{"v":1,"d":"1.00"},null,null,"I3",null,"C"]
[]
["10.01.004.039",{"$nulls":3},"VALVULA DE SEGURANÇA PARA 0,5KG/CM2 PARA TANQUE DE EXPANSÃO DE MEMBRANA,  FECHADO E CARREGADO COM NITROGENIO/ÁGUA ø=1/2\", PARA PREVENÇÃO DE POLUIÇÃO DE REDE DE ÁGUA POTÁVEL,  nas condições registradas no Memorial Descritivo FZ.06/43275/04974/00 e especificações técnicas FZ.06/43292/04978/00, "]
["10.01.004.039.001",null,"30384","NOVA","valvula de segurança para 0,5kg/cm2 para tanque de expansão de membrana,  fechado e carregado com nitrogenio/água ø=1/2\", para prevenção de poluição de rede de água potável","un",{"v":1,"d":"1.00"},null,null,"I3",null,"C"]
[]
["10.01.004.040",{"$nulls":3},"VALVULA DE PURGA PARA TANQUE DE EXPANSÃO DE MEMBRANA,  FECHADO E CARREGADO COM NITROGENIO/ÁGUA ø=1/2\", PARA PREVENÇÃO DE POLUIÇÃO DE REDE DE ÁGUA POTÁVEL nas condições registradas no Memorial Descritivo FZ.06/43275/04974/00 e especificações técnicas FZ.06/43292/04978/00, "]
["10.01.004.040.001",null,"30385","NOVA","valvula de purga para tanque de expansão de membrana,  fechado e carregado com nitrogenio/água ø=1/2\", para prevenção de poluição de rede de água potável","un",{"v":1,"d":"1.00"},null,null,"I3",null,"C"]
[]
["10.01.004.041",{"$nulls":3},"VALVULA DE CARREGAMENTO DE NITROGÊNIO PARA TANQUE DE EXPANSÃO DE MEMBRANA,  FECHADO E CARREGADO COM NITROGENIO/ÁGUA ø=1/2\", PARA PREVENÇÃO DE POLUIÇÃO DE REDE DE ÁGUA POTÁVEL nas condições registradas no Memorial Descritivo FZ.06/43275/04974/00 e especificações técnicas FZ.06/43292/04978/00, "]
["10.01.004.041.001",null,"30386","NOVA","valvula de carregamento de nitrogênio para tanque de expansão de membrana,  fechado e carregado com nitrogenio/água ø=1/2\", para prevenção de poluição de rede de água potável","un",{"v":1,"d":"1.00"},null,null,"I3",null,"C"]
[]
["10.01.005",{"$nulls":3},"REDE DE ELETRICA"]
[]
["10.01.005.001",{"$nulls":3},"Quadros Elétricos"]
["10.01.005.001.001",null,"30429","NOVA","FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO COM ACESSÓRIOS DE MONTAGEM, SUPORTAÇÃO/FIXAÇÃO, TESTES DE AJUSTES E BALANCEAMENTO DO QUADRO ELETRICO DE FORÇA E COMANDO, BEM COMO, TODO CABEAMENTO E INFRAESTRUTURA ATÉ OS EQUIPAMENTOS E PERIFERICOS PERTINENTES. QE-EX-01-T, Vide as caracteristicas técnicas e os parâmetros de seleção nas Especificações técnicas Específicas para a Caixa de Exaustão, EX-01-T","un",{"v":1,"d":"1.00"},null,null,"I3",null,"C"]
["10.01.005.001.002",null,"30430","NOVA","FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO COM ACESSÓRIOS DE MONTAGEM, SUPORTAÇÃO/FIXAÇÃO, TESTES DE AJUSTES E BALANCEAMENTO DO QUADRO ELETRICO DE FORÇA E COMANDO, BEM COMO, TODO CABEAMENTO E INFRAESTRUTURA ATÉ OS EQUIPAMENTOS E PERIFERICOS PERTINENTES. QE-EX-02-T, Vide as caracteristicas técnicas e os parâmetros de seleção nas Especificações técnicas Específicas para a Caixa de Exaustão, EX-02-T","un",{"v":1,"d":"1.00"},null,null,"I3",null,"C"]
["10.01.005.001.003",null,"30431","NOVA","FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO COM ACESSÓRIOS DE MONTAGEM, SUPORTAÇÃO/FIXAÇÃO, TESTES DE AJUSTES E BALANCEAMENTO DO QUADRO ELETRICO DE FORÇA E COMANDO, BEM COMO, TODO CABEAMENTO E INFRAESTRUTURA ATÉ OS EQUIPAMENTOS E PERIFERICOS PERTINENTES. QE-EX-03-T, Vide as caracteristicas técnicas e os parâmetros de seleção nas Especificações técnicas Específicas para a Caixa de Exaustão, EX-03-T","un",{"v":1,"d":"1.00"},null,null,"I3",null,"C"]
["10.01.005.001.004",null,"30432","NOVA","FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO COM ACESSÓRIOS DE MONTAGEM, SUPORTAÇÃO/FIXAÇÃO, TESTES DE AJUSTES E BALANCEAMENTO DO QUADRO ELETRICO DE FORÇA E COMANDO, BEM COMO, TODO CABEAMENTO E INFRAESTRUTURA ATÉ OS EQUIPAMENTOS E PERIFERICOS PERTINENTES. QE-EX-04-T, Vide as caracteristicas técnicas e os parâmetros de seleção nas Especificações técnicas Específicas para a Caixa de Exaustão, EX-04-T","un",{"v":1,"d":"1.00"},null,null,"I3",null,"C"]
["10.01.005.001.005",null,"30433","NOVA","FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO COM ACESSÓRIOS DE MONTAGEM, SUPORTAÇÃO/FIXAÇÃO, TESTES DE AJUSTES E BALANCEAMENTO DO QUADRO ELETRICO DE FORÇA E COMANDO, BEM COMO, TODO CABEAMENTO E INFRAESTRUTURA ATÉ OS EQUIPAMENTOS E PERIFERICOS PERTINENTES. QE- EX-05-T, Vide as caracteristicas técnicas e os parâmetros de seleção nas Especificações técnicas Específicas para a Caixa de Exaustão, EX-05-T","un",{"v":1,"d":"1.00"},null,null,"I3",null,"C"]
["10.01.005.001.011",null,"30439","NOVA","FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO COM ACESSÓRIOS DE MONTAGEM, SUPORTAÇÃO/FIXAÇÃO, TESTES DE AJUSTES E BALANCEAMENTO DO QUADRO ELETRICO DE FORÇA E COMANDO, BEM COMO, TODO CABEAMENTO E INFRAESTRUTURA ATÉ OS EQUIPAMENTOS E PERIFERICOS PERTINENTES. QE-EX-11-T,  Vide as caracteristicas técnicas e os parâmetros de seleção nas Especificações técnicas Específicas para a Caixa de Exaustão, EX-11-T","un",{"v":1,"d":"1.00"},null,null,"I3",null,"C"]
["10.01.005.001.012",null,"30440","NOVA","FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO COM ACESSÓRIOS DE MONTAGEM, SUPORTAÇÃO/FIXAÇÃO, TESTES DE AJUSTES E BALANCEAMENTO DO QUADRO ELETRICO DE FORÇA E COMANDO, BEM COMO, TODO CABEAMENTO E INFRAESTRUTURA ATÉ OS EQUIPAMENTOS E PERIFERICOS PERTINENTES. QE-EX-12-T, Vide as caracteristicas técnicas e os parâmetros de seleção nas Especificações técnicas Específicas para a Caixa de Exaustão, EX-12-T","un",{"v":1,"d":"1.00"},null,null,"I3",null,"C"]
["10.01.005.001.013",null,"30411","NOVA","FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO COM ACESSÓRIOS DE MONTAGEM, SUPORTAÇÃO/FIXAÇÃO, TESTES DE AJUSTES E BALANCEAMENTO DO QUADRO ELETRICO DE FORÇA E COMANDO, BEM COMO, TODO CABEAMENTO E INFRAESTRUTURA ATÉ OS EQUIPAMENTOS E PERIFERICOS PERTINENTES. QE-EX-CAG-02-SS, Vide as caracteristicas técnicas e os parâmetros de seleção nas Especificações técnicas Específicas para a Caixa de Exaustão, EX-CAG-02-SS","un",{"v":1,"d":"1.00"},null,null,"I3",null,"C"]
["10.01.005.001.014",null,"30418","NOVA","FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO COM ACESSÓRIOS DE MONTAGEM, SUPORTAÇÃO/FIXAÇÃO, TESTES DE AJUSTES E BALANCEAMENTO DO QUADRO ELETRICO DE FORÇA E COMANDO, BEM COMO, TODO CABEAMENTO E INFRAESTRUTURA ATÉ OS EQUIPAMENTOS E PERIFERICOS PERTINENTES. QE-EX-01-SS, Vide as caracteristicas técnicas e os parâmetros de seleção nas Especificações técnicas Específicas para a Caixa de Exaustão, EX-01-SS","un",{"v":1,"d":"1.00"},null,null,"I3",null,"C"]
["10.01.005.001.015",null,"30419","NOVA","FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO COM ACESSÓRIOS DE MONTAGEM, SUPORTAÇÃO/FIXAÇÃO, TESTES DE AJUSTES E BALANCEAMENTO DO QUADRO ELETRICO DE FORÇA E COMANDO, BEM COMO, TODO CABEAMENTO E INFRAESTRUTURA ATÉ OS EQUIPAMENTOS E PERIFERICOS PERTINENTES. QE-EX-02-SS, Vide as caracteristicas técnicas e os parâmetros de seleção nas Especificações técnicas Específicas para a Caixa de Exaustão, EX-02-SS","un",{"v":1,"d":"1.00"},null,null,"I3",null,"C"]
["10.01.005.001.025",null,"60140","NOVA","FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO COM ACESSÓRIOS DE MONTAGEM, SUPORTAÇÃO/FIXAÇÃO, TESTES DE AJUSTES E BALANCEAMENTO DO QUADRO ELETRICO DE FORÇA E COMANDO, BEM COMO, TODO CABEAMENTO E INFRAESTRUTURA ATÉ OS EQUIPAMENTOS E PERIFERICOS PERTINENTES. QE-EX-01-P1, Vide as caracteristicas técnicas e os parâmetros de seleção nas Especificações técnicas Específicas para a Caixa de Exaustão, EX-01-P1","un",{"v":1,"d":"1.00"},null,null,"I3",null,"C"]
["10.01.005.001.026",null,"60141","NOVA","FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO COM ACESSÓRIOS DE MONTAGEM, SUPORTAÇÃO/FIXAÇÃO, TESTES DE AJUSTES E BALANCEAMENTO DO QUADRO ELETRICO DE FORÇA E COMANDO, BEM COMO, TODO CABEAMENTO E INFRAESTRUTURA ATÉ OS EQUIPAMENTOS E PERIFERICOS PERTINENTES. QE-EX-02-P1, Vide as caracteristicas técnicas e os parâmetros de seleção nas Especificações técnicas Específicas para a Caixa de Exaustão, EX-02-P1","un",{"v":1,"d":"1.00"},null,null,"I3",null,"C"]
["10.01.005.001.027",null,"60142","NOVA","FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO COM ACESSÓRIOS DE MONTAGEM, SUPORTAÇÃO/FIXAÇÃO, TESTES DE AJUSTES E BALANCEAMENTO DO QUADRO ELETRICO DE FORÇA E COMANDO, BEM COMO, TODO CABEAMENTO E INFRAESTRUTURA ATÉ OS EQUIPAMENTOS E PERIFERICOS PERTINENTES. QE-EX-03-P1, Vide as caracteristicas técnicas e os parâmetros de seleção nas Especificações técnicas Específicas para a Caixa de Exaustão, EX-03-P1","un",{"v":1,"d":"1.00"},null,null,"I3",null,"C"]
["10.01.005.001.028",null,"60143","NOVA","FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO COM ACESSÓRIOS DE MONTAGEM, SUPORTAÇÃO/FIXAÇÃO, TESTES DE AJUSTES E BALANCEAMENTO DO QUADRO ELETRICO DE FORÇA E COMANDO, BEM COMO, TODO CABEAMENTO E INFRAESTRUTURA ATÉ OS EQUIPAMENTOS E PERIFERICOS PERTINENTES. QE-EX-04-P1, Vide as caracteristicas técnicas e os parâmetros de seleção nas Especificações técnicas Específicas para a Caixa de Exaustão, EX-04-P1","un",{"v":1,"d":"1.00"},null,null,"I3",null,"C"]
["10.01.005.001.029",null,"60144","NOVA","FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO COM ACESSÓRIOS DE MONTAGEM, SUPORTAÇÃO/FIXAÇÃO, TESTES DE AJUSTES E BALANCEAMENTO DO QUADRO ELETRICO DE FORÇA E COMANDO, BEM COMO, TODO CABEAMENTO E INFRAESTRUTURA ATÉ OS EQUIPAMENTOS E PERIFERICOS PERTINENTES. QE-EX-05-P1, Vide as caracteristicas técnicas e os parâmetros de seleção nas Especificações técnicas Específicas para a Caixa de Exaustão, EX-05-P1","un",{"v":1,"d":"1.00"},null,null,"I3",null,"C"]
["10.01.005.001.030",null,"60145","NOVA","FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO COM ACESSÓRIOS DE MONTAGEM, SUPORTAÇÃO/FIXAÇÃO, TESTES DE AJUSTES E BALANCEAMENTO DO QUADRO ELETRICO DE FORÇA E COMANDO, BEM COMO, TODO CABEAMENTO E INFRAESTRUTURA ATÉ OS EQUIPAMENTOS E PERIFERICOS PERTINENTES. QE-EX-06-P1, Vide as caracteristicas técnicas e os parâmetros de seleção nas Especificações técnicas Específicas para a Caixa de Exaustão, EX-06-P1","un",{"v":1,"d":"1.00"},null,null,"I3",null,"C"]
["10.01.005.001.031",null,"60146","NOVA","FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO COM ACESSÓRIOS DE MONTAGEM, SUPORTAÇÃO/FIXAÇÃO, TESTES DE AJUSTES E BALANCEAMENTO DO QUADRO ELETRICO DE FORÇA E COMANDO, BEM COMO, TODO CABEAMENTO E INFRAESTRUTURA ATÉ OS EQUIPAMENTOS E PERIFERICOS PERTINENTES. QE-EX-07-P1, Vide as caracteristicas técnicas e os parâmetros de seleção nas Especificações técnicas Específicas para a Caixa de Exaustão, EX-07-P1","un",{"v":1,"d":"1.00"},null,null,"I3",null,"C"]
["10.01.005.001.032",null,"60147","NOVA","FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO COM ACESSÓRIOS DE MONTAGEM, SUPORTAÇÃO/FIXAÇÃO, TESTES DE AJUSTES E BALANCEAMENTO DO QUADRO ELETRICO DE FORÇA E COMANDO, BEM COMO, TODO CABEAMENTO E INFRAESTRUTURA ATÉ OS EQUIPAMENTOS E PERIFERICOS PERTINENTES. QE-EX-08-P1, Vide as caracteristicas técnicas e os parâmetros de seleção nas Especificações técnicas Específicas para a Caixa de Exaustão, EX-08-P1","un",{"v":1,"d":"1.00"},null,null,"I3",null,"C"]
["10.01.005.001.033",null,"60148","NOVA","FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO COM ACESSÓRIOS DE MONTAGEM, SUPORTAÇÃO/FIXAÇÃO, TESTES DE AJUSTES E BALANCEAMENTO DO QUADRO ELETRICO DE FORÇA E COMANDO, BEM COMO, TODO CABEAMENTO E INFRAESTRUTURA ATÉ OS EQUIPAMENTOS E PERIFERICOS PERTINENTES. QE-EX-09-P1, Vide as caracteristicas técnicas e os parâmetros de seleção nas Especificações técnicas Específicas para a Caixa de Exaustão, EX-09-P1","un",{"v":1,"d":"1.00"},null,null,"I3",null,"C"]
["10.01.005.001.034",null,"60149","NOVA","FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO COM ACESSÓRIOS DE MONTAGEM, SUPORTAÇÃO/FIXAÇÃO, TESTES DE AJUSTES E BALANCEAMENTO DO QUADRO ELETRICO DE FORÇA E COMANDO, BEM COMO, TODO CABEAMENTO E INFRAESTRUTURA ATÉ OS EQUIPAMENTOS E PERIFERICOS PERTINENTES. QE-EX-010-P1, Vide as caracteristicas técnicas e os parâmetros de seleção nas Especificações técnicas Específicas para a Caixa de Exaustão, EX-010-P1","un",{"v":1,"d":"1.00"},null,null,"I3",null,"C"]
["10.01.005.001.035",null,"60150","NOVA","FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO COM ACESSÓRIOS DE MONTAGEM, SUPORTAÇÃO/FIXAÇÃO, TESTES DE AJUSTES E BALANCEAMENTO DO QUADRO ELETRICO DE FORÇA E COMANDO, BEM COMO, TODO CABEAMENTO E INFRAESTRUTURA ATÉ OS EQUIPAMENTOS E PERIFERICOS PERTINENTES. QE-EX-011-P1, Vide as caracteristicas técnicas e os parâmetros de seleção nas Especificações técnicas Específicas para a Caixa de Exaustão, EX-011-P1","un",{"v":1,"d":"1.00"},null,null,"I3",null,"C"]
["10.01.005.001.036",null,"60151","NOVA","FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO COM ACESSÓRIOS DE MONTAGEM, SUPORTAÇÃO/FIXAÇÃO, TESTES DE AJUSTES E BALANCEAMENTO DO QUADRO ELETRICO DE FORÇA E COMANDO, BEM COMO, TODO CABEAMENTO E INFRAESTRUTURA ATÉ OS EQUIPAMENTOS E PERIFERICOS PERTINENTES. QE-EX-012-P1, Vide as caracteristicas técnicas e os parâmetros de seleção nas Especificações técnicas Específicas para a Caixa de Exaustão, EX-012-P1","un",{"v":1,"d":"1.00"},null,null,"I3",null,"C"]
["10.01.005.001.037",null,"30441","NOVA","FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO COM ACESSÓRIOS DE MONTAGEM, SUPORTAÇÃO/FIXAÇÃO, TESTES DE AJUSTES E BALANCEAMENTO DO QUADRO ELETRICO DE FORÇA E COMANDO, BEM COMO, TODO CABEAMENTO E INFRAESTRUTURA ATÉ OS EQUIPAMENTOS E PERIFERICOS PERTINENTES. QE-EX-01-P2, Vide as caracteristicas técnicas e os parâmetros de seleção nas Especificações técnicas Específicas para a Caixa de Exaustão, EX-01-P2","un",{"v":1,"d":"1.00"},null,null,"I3",null,"C"]
["10.01.005.001.038",null,"30442","NOVA","FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO COM ACESSÓRIOS DE MONTAGEM, SUPORTAÇÃO/FIXAÇÃO, TESTES DE AJUSTES E BALANCEAMENTO DO QUADRO ELETRICO DE FORÇA E COMANDO, BEM COMO, TODO CABEAMENTO E INFRAESTRUTURA ATÉ OS EQUIPAMENTOS E PERIFERICOS PERTINENTES. QE-EX-02-P2, Vide as caracteristicas técnicas e os parâmetros de seleção nas Especificações técnicas Específicas para a Caixa de Exaustão, EX-02-P2","un",{"v":1,"d":"1.00"},null,null,"I3",null,"C"]
["10.01.005.001.039",null,"30443","NOVA","FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO COM ACESSÓRIOS DE MONTAGEM, SUPORTAÇÃO/FIXAÇÃO, TESTES DE AJUSTES E BALANCEAMENTO DO QUADRO ELETRICO DE FORÇA E COMANDO, BEM COMO, TODO CABEAMENTO E INFRAESTRUTURA ATÉ OS EQUIPAMENTOS E PERIFERICOS PERTINENTES. QE-EX-03-P2, Vide as caracteristicas técnicas e os parâmetros de seleção nas Especificações técnicas Específicas para a Caixa de Exaustão, EX-03-P2","un",{"v":1,"d":"1.00"},null,null,"I3",null,"C"]
["10.01.005.001.040",null,"30621","NOVA","FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO COM ACESSÓRIOS DE MONTAGEM, SUPORTAÇÃO/FIXAÇÃO, TESTES DE AJUSTES E BALANCEAMENTO DO QUADRO ELETRICO DE FORÇA E COMANDO, BEM COMO, TODO CABEAMENTO E INFRAESTRUTURA ATÉ OS EQUIPAMENTOS E PERIFERICOS PERTINENTES. QE-AC-01, Vide as características técnicas e os parâmetros de seleção nas peças desenhadas e nas Especificações técnicas Especificas para unidade de tratamento de ar - UTA 01","un",{"v":1,"d":"1.00"},null,null,"I3",null,"C"]
["10.01.005.001.050",null,"30622","NOVA","FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO COM ACESSÓRIOS DE MONTAGEM, SUPORTAÇÃO/FIXAÇÃO, TESTES DE AJUSTES E BALANCEAMENTO DO QUADRO ELETRICO DE FORÇA E COMANDO, BEM COMO, TODO CABEAMENTO E INFRAESTRUTURA ATÉ OS EQUIPAMENTOS E PERIFERICOS PERTINENTES. QE-AC-11- Vide as características técnicas e os parâmetros de seleção nas peças desenhadas e nas Especificações técnicas Especificas para unidade de tratamento de ar - UTA 11","un",{"v":1,"d":"1.00"},null,null,"I3",null,"C"]
["10.01.005.001.051",null,"30623","NOVA","FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO COM ACESSÓRIOS DE MONTAGEM, SUPORTAÇÃO/FIXAÇÃO, TESTES DE AJUSTES E BALANCEAMENTO DO QUADRO ELETRICO DE FORÇA E COMANDO, BEM COMO, TODO CABEAMENTO E INFRAESTRUTURA ATÉ OS EQUIPAMENTOS E PERIFERICOS PERTINENTES. QE-AC-12  Vide as características técnicas e os parâmetros de seleção nas peças desenhadas e nas Especificações técnicas Especificas para unidade de tratamento de ar - UTA 12","un",{"v":1,"d":"1.00"},null,null,"I3",null,"C"]
["10.01.005.001.052",null,"30624","NOVA","FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO COM ACESSÓRIOS DE MONTAGEM, SUPORTAÇÃO/FIXAÇÃO, TESTES DE AJUSTES E BALANCEAMENTO DO QUADRO ELETRICO DE FORÇA E COMANDO, BEM COMO, TODO CABEAMENTO E INFRAESTRUTURA ATÉ OS EQUIPAMENTOS E PERIFERICOS PERTINENTES. QE-AC-13- Vide as características técnicas e os parâmetros de seleção nas peças desenhadas e nas Especificações técnicas Especificas para unidade de tratamento de ar - UTA 13","un",{"v":1,"d":"1.00"},null,null,"I3",null,"C"]
["10.01.005.001.053",null,"30625","NOVA","FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO COM ACESSÓRIOS DE MONTAGEM, SUPORTAÇÃO/FIXAÇÃO, TESTES DE AJUSTES E BALANCEAMENTO DO QUADRO ELETRICO DE FORÇA E COMANDO, BEM COMO, TODO CABEAMENTO E INFRAESTRUTURA ATÉ OS EQUIPAMENTOS E PERIFERICOS PERTINENTES. QE-AC-14- Vide as características técnicas e os parâmetros de seleção nas peças desenhadas e nas Especificações técnicas Especificas para unidade de tratamento de ar - UTA 14","un",{"v":1,"d":"1.00"},null,null,"I3",null,"C"]
["10.01.005.001.054",null,"30626","NOVA","FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO COM ACESSÓRIOS DE MONTAGEM, SUPORTAÇÃO/FIXAÇÃO, TESTES DE AJUSTES E BALANCEAMENTO DO QUADRO ELETRICO DE FORÇA E COMANDO, BEM COMO, TODO CABEAMENTO E INFRAESTRUTURA ATÉ OS EQUIPAMENTOS E PERIFERICOS PERTINENTES. QE-AC-15- Vide as características técnicas e os parâmetros de seleção nas peças desenhadas e nas Especificações técnicas Especificas para unidade de tratamento de ar - UTA 15","un",{"v":1,"d":"1.00"},null,null,"I3",null,"C"]
["10.01.005.001.055",null,"30627","NOVA","FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO COM ACESSÓRIOS DE MONTAGEM, SUPORTAÇÃO/FIXAÇÃO, TESTES DE AJUSTES E BALANCEAMENTO DO QUADRO ELETRICO DE FORÇA E COMANDO, BEM COMO, TODO CABEAMENTO E INFRAESTRUTURA ATÉ OS EQUIPAMENTOS E PERIFERICOS PERTINENTES. QE-AC-16  Vide as características técnicas e os parâmetros de seleção nas peças desenhadas e nas Especificações técnicas Especificas para unidade de tratamento de ar - UTA 16","un",{"v":1,"d":"1.00"},null,null,"I3",null,"C"]
["10.01.005.001.056",null,"30628","NOVA","FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO COM ACESSÓRIOS DE MONTAGEM, SUPORTAÇÃO/FIXAÇÃO, TESTES DE AJUSTES E BALANCEAMENTO DO QUADRO ELETRICO DE FORÇA E COMANDO, BEM COMO, TODO CABEAMENTO E INFRAESTRUTURA ATÉ OS EQUIPAMENTOS E PERIFERICOS PERTINENTES. QE-AC-17- Vide as características técnicas e os parâmetros de seleção nas peças desenhadas e nas Especificações técnicas Especificas para unidade de tratamento de ar - UTA 17","un",{"v":1,"d":"1.00"},null,null,"I3",null,"C"]
["10.01.005.001.057",null,"30629","NOVA","FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO COM ACESSÓRIOS DE MONTAGEM, SUPORTAÇÃO/FIXAÇÃO, TESTES DE AJUSTES E BALANCEAMENTO DO QUADRO ELETRICO DE FORÇA E COMANDO, BEM COMO, TODO CABEAMENTO E INFRAESTRUTURA ATÉ OS EQUIPAMENTOS E PERIFERICOS PERTINENTES. QE-AC-18  Vide as características técnicas e os parâmetros de seleção nas peças desenhadas e nas Especificações técnicas Especificas para unidade de tratamento de ar - UTA 18","un",{"v":1,"d":"1.00"},null,null,"I3",null,"C"]
["10.01.005.001.058",null,"30630","NOVA","FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO COM ACESSÓRIOS DE MONTAGEM, SUPORTAÇÃO/FIXAÇÃO, TESTES DE AJUSTES E BALANCEAMENTO DO QUADRO ELETRICO DE FORÇA E COMANDO, BEM COMO, TODO CABEAMENTO E INFRAESTRUTURA ATÉ OS EQUIPAMENTOS E PERIFERICOS PERTINENTES. QE-AC-19  Vide as características técnicas e os parâmetros de seleção nas peças desenhadas e nas Especificações técnicas Especificas para unidade de tratamento de ar - UTA 19","un",{"v":1,"d":"1.00"},null,null,"I3",null,"C"]
["10.01.005.001.059",null,"30631","NOVA","FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO COM ACESSÓRIOS DE MONTAGEM, SUPORTAÇÃO/FIXAÇÃO, TESTES DE AJUSTES E BALANCEAMENTO DO QUADRO ELETRICO DE FORÇA E COMANDO, BEM COMO, TODO CABEAMENTO E INFRAESTRUTURA ATÉ OS EQUIPAMENTOS E PERIFERICOS PERTINENTES. QE-AC-20  Vide as características técnicas e os parâmetros de seleção nas peças desenhadas e nas Especificações técnicas Especificas para unidade de tratamento de ar - UTA 20","un",{"v":1,"d":"1.00"},null,null,"I3",null,"C"]
["10.01.005.001.060",null,"30632","NOVA","FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO COM ACESSÓRIOS DE MONTAGEM, SUPORTAÇÃO/FIXAÇÃO, TESTES DE AJUSTES E BALANCEAMENTO DO QUADRO ELETRICO DE FORÇA E COMANDO, BEM COMO, TODO CABEAMENTO E INFRAESTRUTURA ATÉ OS EQUIPAMENTOS E PERIFERICOS PERTINENTES. QE-AC-21  Vide as características técnicas e os parâmetros de seleção nas peças desenhadas e nas Especificações técnicas Especificas para unidade de tratamento de ar - UTA 21","un",{"v":1,"d":"1.00"},null,null,"I3",null,"C"]
["10.01.005.001.061",null,"30633","NOVA","FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO COM ACESSÓRIOS DE MONTAGEM, SUPORTAÇÃO/FIXAÇÃO, TESTES DE AJUSTES E BALANCEAMENTO DO QUADRO ELETRICO DE FORÇA E COMANDO, BEM COMO, TODO CABEAMENTO E INFRAESTRUTURA ATÉ OS EQUIPAMENTOS E PERIFERICOS PERTINENTES. QE-AC-22  Vide as características técnicas e os parâmetros de seleção nas peças desenhadas e nas Especificações técnicas Especificas para unidade de tratamento de ar - UTA 22","un",{"v":1,"d":"1.00"},null,null,"I3",null,"C"]
["10.01.005.001.070",null,"30634","NOVA","FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO COM ACESSÓRIOS DE MONTAGEM, SUPORTAÇÃO/FIXAÇÃO, TESTES DE AJUSTES E BALANCEAMENTO DO QUADRO ELETRICO DE FORÇA E COMANDO, BEM COMO, TODO CABEAMENTO E INFRAESTRUTURA ATÉ OS EQUIPAMENTOS E PERIFERICOS PERTINENTES. QE-AC-31  Vide as características técnicas e os parâmetros de seleção nas peças desenhadas e nas Especificações técnicas Especificas para unidade de tratamento de ar - UTA 31","un",{"v":1,"d":"1.00"},null,null,"I3",null,"C"]
["10.01.005.001.071",null,"30635","NOVA","FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO COM ACESSÓRIOS DE MONTAGEM, SUPORTAÇÃO/FIXAÇÃO, TESTES DE AJUSTES E BALANCEAMENTO DO QUADRO ELETRICO DE FORÇA E COMANDO, BEM COMO, TODO CABEAMENTO E INFRAESTRUTURA ATÉ OS EQUIPAMENTOS E PERIFERICOS PERTINENTES. QE-AC-32  Vide as características técnicas e os parâmetros de seleção nas peças desenhadas e nas Especificações técnicas Especificas para unidade de tratamento de ar - UTA 32","un",{"v":1,"d":"1.00"},null,null,"I3",null,"C"]
["10.01.005.001.072",null,"30636","NOVA","FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO COM ACESSÓRIOS DE MONTAGEM, SUPORTAÇÃO/FIXAÇÃO, TESTES DE AJUSTES E BALANCEAMENTO DO QUADRO ELETRICO DE FORÇA E COMANDO, BEM COMO, TODO CABEAMENTO E INFRAESTRUTURA ATÉ OS EQUIPAMENTOS E PERIFERICOS PERTINENTES. QE-AC-33  Vide as características técnicas e os parâmetros de seleção nas peças desenhadas e nas Especificações técnicas Especificas para unidade de tratamento de ar - UTA 33","un",{"v":1,"d":"1.00"},null,null,"I3",null,"C"]
["10.01.005.001.073",null,"30637","NOVA","FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO COM ACESSÓRIOS DE MONTAGEM, SUPORTAÇÃO/FIXAÇÃO, TESTES DE AJUSTES E BALANCEAMENTO DO QUADRO ELETRICO DE FORÇA E COMANDO, BEM COMO, TODO CABEAMENTO E INFRAESTRUTURA ATÉ OS EQUIPAMENTOS E PERIFERICOS PERTINENTES. QE-AC-34  Vide as características técnicas e os parâmetros de seleção nas peças desenhadas e nas Especificações técnicas Especificas para unidade de tratamento de ar - UTA 34","un",{"v":1,"d":"1.00"},null,null,"I3",null,"C"]
["10.01.005.001.074",null,"30638","NOVA","FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO COM ACESSÓRIOS DE MONTAGEM, SUPORTAÇÃO/FIXAÇÃO, TESTES DE AJUSTES E BALANCEAMENTO DO QUADRO ELETRICO DE FORÇA E COMANDO, BEM COMO, TODO CABEAMENTO E INFRAESTRUTURA ATÉ OS EQUIPAMENTOS E PERIFERICOS PERTINENTES. QE-AC-35  Vide as características técnicas e os parâmetros de seleção nas peças desenhadas e nas Especificações técnicas Especificas para unidade de tratamento de ar - UTA 35","un",{"v":1,"d":"1.00"},null,null,"I3",null,"C"]
["10.01.005.001.080",null,"30639","NOVA","FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO COM ACESSÓRIOS DE MONTAGEM, SUPORTAÇÃO/FIXAÇÃO, TESTES DE AJUSTES E BALANCEAMENTO DO QUADRO ELETRICO DE FORÇA E COMANDO, BEM COMO, TODO CABEAMENTO E INFRAESTRUTURA ATÉ OS EQUIPAMENTOS E PERIFERICOS PERTINENTES. QE-AC-41  Vide as características técnicas e os parâmetros de seleção nas peças desenhadas e nas Especificações técnicas Especificas para unidade de tratamento de ar - UTA 41","un",{"v":1,"d":"1.00"},null,null,"I3",null,"C"]
["10.01.005.001.083",null,"30640","NOVA","FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO COM ACESSÓRIOS DE MONTAGEM, SUPORTAÇÃO/FIXAÇÃO, TESTES DE AJUSTES E BALANCEAMENTO DO QUADRO ELETRICO DE FORÇA E COMANDO, BEM COMO, TODO CABEAMENTO E INFRAESTRUTURA ATÉ OS EQUIPAMENTOS E PERIFERICOS PERTINENTES. QE-AC-44  Vide as características técnicas e os parâmetros de seleção nas peças desenhadas e nas Especificações técnicas Especificas para unidade de tratamento de ar - UTA 44","un",{"v":1,"d":"1.00"},null,null,"I3",null,"C"]
["10.01.005.001.084",null,"30641","NOVA","FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO COM ACESSÓRIOS DE MONTAGEM, SUPORTAÇÃO/FIXAÇÃO, TESTES DE AJUSTES E BALANCEAMENTO DO QUADRO ELETRICO DE FORÇA E COMANDO, BEM COMO, TODO CABEAMENTO E INFRAESTRUTURA ATÉ OS EQUIPAMENTOS E PERIFERICOS PERTINENTES. QE-AC-45  Vide as características técnicas e os parâmetros de seleção nas peças desenhadas e nas Especificações técnicas Especificas para unidade de tratamento de ar - UTA 45","un",{"v":1,"d":"1.00"},null,null,"I3",null,"C"]
["10.01.005.001.085",null,"30642","NOVA","FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO COM ACESSÓRIOS DE MONTAGEM, SUPORTAÇÃO/FIXAÇÃO, TESTES DE AJUSTES E BALANCEAMENTO DO QUADRO ELETRICO DE FORÇA E COMANDO, BEM COMO, TODO CABEAMENTO E INFRAESTRUTURA ATÉ OS EQUIPAMENTOS E PERIFERICOS PERTINENTES. QE-AC-46  Vide as características técnicas e os parâmetros de seleção nas peças desenhadas e nas Especificações técnicas Especificas para unidade de tratamento de ar - UTA 46","un",{"v":1,"d":"1.00"},null,null,"I3",null,"C"]
["10.01.005.001.087",null,"30643","NOVA","FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO COM ACESSÓRIOS DE MONTAGEM, SUPORTAÇÃO/FIXAÇÃO, TESTES DE AJUSTES E BALANCEAMENTO DO QUADRO ELETRICO DE FORÇA E COMANDO, BEM COMO, TODO CABEAMENTO E INFRAESTRUTURA ATÉ OS EQUIPAMENTOS E PERIFERICOS PERTINENTES. QE-AC-48  Vide as características técnicas e os parâmetros de seleção nas peças desenhadas e nas Especificações técnicas Especificas para unidade de tratamento de ar - UTA 48","un",{"v":1,"d":"1.00"},null,null,"I3",null,"C"]
["10.01.005.001.088",null,"30644","NOVA","FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO COM ACESSÓRIOS DE MONTAGEM, SUPORTAÇÃO/FIXAÇÃO, TESTES DE AJUSTES E BALANCEAMENTO DO QUADRO ELETRICO DE FORÇA E COMANDO, BEM COMO, TODO CABEAMENTO E INFRAESTRUTURA ATÉ OS EQUIPAMENTOS E PERIFERICOS PERTINENTES. QE-AC-49  Vide as características técnicas e os parâmetros de seleção nas peças desenhadas e nas Especificações técnicas Especificas para unidade de tratamento de ar - UTA 49","un",{"v":1,"d":"1.00"},null,null,"I3",null,"C"]
["10.01.005.001.089",null,"60152","NOVA","FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO COM ACESSÓRIOS DE MONTAGEM, SUPORTAÇÃO/FIXAÇÃO, TESTES DE AJUSTES E BALANCEAMENTO DO QUADRO ELETRICO DE FORÇA E COMANDO, BEM COMO, TODO CABEAMENTO E INFRAESTRUTURA ATÉ OS EQUIPAMENTOS E PERIFERICOS PERTINENTES. QE-RC-01-SS -Vide as características técnicas e os parâmetros de seleção nas peças desenhadas e nas Especificações técnicas Especificas o recuperador de calor - RC-01","un",{"v":1,"d":"1.00"},null,null,"I3",null,"C"]
["10.01.005.001.094",null,"60153","NOVA","FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO COM ACESSÓRIOS DE MONTAGEM, SUPORTAÇÃO/FIXAÇÃO, TESTES DE AJUSTES E BALANCEAMENTO DO QUADRO ELETRICO DE FORÇA E COMANDO, BEM COMO, TODO CABEAMENTO E INFRAESTRUTURA ATÉ OS EQUIPAMENTOS E PERIFERICOS PERTINENTES. QE-RC-12, 13, 17-SS -Vide as características técnicas e os parâmetros de seleção nas peças desenhadas e nas Especificações técnicas Especificas o recuperador de calor - RC-12, 13, 17","un",{"v":1,"d":"1.00"},null,null,"I3",null,"C"]
["10.01.005.001.095",null,"60154","NOVA","FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO COM ACESSÓRIOS DE MONTAGEM, SUPORTAÇÃO/FIXAÇÃO, TESTES DE AJUSTES E BALANCEAMENTO DO QUADRO ELETRICO DE FORÇA E COMANDO, BEM COMO, TODO CABEAMENTO E INFRAESTRUTURA ATÉ OS EQUIPAMENTOS E PERIFERICOS PERTINENTES. QE-RC-14, 15, 16, 18-SS -Vide as características técnicas e os parâmetros de seleção nas peças desenhadas e nas Especificações técnicas Especificas o recuperador de calor - RC-14, 15, 16, 18","un",{"v":1,"d":"1.00"},null,null,"I3",null,"C"]
["10.01.005.001.096",null,"60155","NOVA","FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO COM ACESSÓRIOS DE MONTAGEM, SUPORTAÇÃO/FIXAÇÃO, TESTES DE AJUSTES E BALANCEAMENTO DO QUADRO ELETRICO DE FORÇA E COMANDO, BEM COMO, TODO CABEAMENTO E INFRAESTRUTURA ATÉ OS EQUIPAMENTOS E PERIFERICOS PERTINENTES. QE-RC-19, 20, 21-SS -Vide as características técnicas e os parâmetros de seleção nas peças desenhadas e nas Especificações técnicas Especificas o recuperador de calor - RC-19, 20, 21","un",{"v":1,"d":"1.00"},null,null,"I3",null,"C"]
["10.01.005.001.097",null,"60156","NOVA","FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO COM ACESSÓRIOS DE MONTAGEM, SUPORTAÇÃO/FIXAÇÃO, TESTES DE AJUSTES E BALANCEAMENTO DO QUADRO ELETRICO DE FORÇA E COMANDO, BEM COMO, TODO CABEAMENTO E INFRAESTRUTURA ATÉ OS EQUIPAMENTOS E PERIFERICOS PERTINENTES. QE-EX-12-S, Vide as caracteristicas técnicas e os parâmetros de seleção nas Especificações técnicas Específicas para a Caixa de ventilação, EX-12-S","un",{"v":1,"d":"1.00"},null,null,"I3",null,"C"]
["10.01.005.001.098",null,"60157","NOVA","FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO COM ACESSÓRIOS DE MONTAGEM, SUPORTAÇÃO/FIXAÇÃO, TESTES DE AJUSTES E BALANCEAMENTO DO QUADRO ELETRICO DE FORÇA E COMANDO, BEM COMO, TODO CABEAMENTO E INFRAESTRUTURA ATÉ OS EQUIPAMENTOS E PERIFERICOS PERTINENTES. QE-EX-13-SS, Vide as caracteristicas técnicas e os parâmetros de seleção nas Especificações técnicas Específicas para a Caixa de ventilação, EX-13-SS","un",{"v":1,"d":"1.00"},null,null,"I3",null,"C"]
["10.01.005.001.099",null,"60158","NOVA","FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO COM ACESSÓRIOS DE MONTAGEM, SUPORTAÇÃO/FIXAÇÃO, TESTES DE AJUSTES E BALANCEAMENTO DO QUADRO ELETRICO DE FORÇA E COMANDO, BEM COMO, TODO CABEAMENTO E INFRAESTRUTURA ATÉ OS EQUIPAMENTOS E PERIFERICOS PERTINENTES. QE-VE-01-P2, Vide as caracteristicas técnicas e os parâmetros de seleção nas Especificações técnicas Específicas para a Caixa de ventilação, VE-01-P2","un",{"v":1,"d":"1.00"},null,null,"I3",null,"C"]
["10.01.005.001.100",null,"60159","NOVA","FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO COM ACESSÓRIOS DE MONTAGEM, SUPORTAÇÃO/FIXAÇÃO, TESTES DE AJUSTES E BALANCEAMENTO DO QUADRO ELETRICO DE FORÇA E COMANDO, BEM COMO, TODO CABEAMENTO E INFRAESTRUTURA ATÉ OS EQUIPAMENTOS E PERIFERICOS PERTINENTES. QE-VE-02-P2, Vide as caracteristicas técnicas e os parâmetros de seleção nas Especificações técnicas Específicas para a Caixa de ventilação, VE-02-P2","un",{"v":1,"d":"1.00"},null,null,"I3",null,"C"]
["10.01.005.001.102",null,"60160","NOVA","FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO COM ACESSÓRIOS DE MONTAGEM, SUPORTAÇÃO/FIXAÇÃO, TESTES DE AJUSTES E BALANCEAMENTO DO QUADRO ELETRICO DE FORÇA E COMANDO, BEM COMO, TODO CABEAMENTO E INFRAESTRUTURA ATÉ OS EQUIPAMENTOS E PERIFERICOS PERTINENTES. QE-VE-02-SS, Vide as caracteristicas técnicas e os parâmetros de seleção nas Especificações técnicas Específicas para Caixa de ventilação, VE-02-SS","un",{"v":1,"d":"1.00"},null,null,"I3",null,"C"]
["10.01.005.001.103",null,"60161","NOVA","FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO COM ACESSÓRIOS DE MONTAGEM, SUPORTAÇÃO/FIXAÇÃO, TESTES DE AJUSTES E BALANCEAMENTO DO QUADRO ELETRICO DE FORÇA E COMANDO, BEM COMO, TODO CABEAMENTO E INFRAESTRUTURA ATÉ OS EQUIPAMENTOS E PERIFERICOS PERTINENTES. QE-VE-03-SS, Vide as caracteristicas técnicas e os parâmetros de seleção nas Especificações técnicas Específicas para a Caixa de ventilação, VE-03-SS","un",{"v":1,"d":"1.00"},null,null,"I3",null,"C"]
["10.01.005.001.104",null,"60162","NOVA","FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO COM ACESSÓRIOS DE MONTAGEM, SUPORTAÇÃO/FIXAÇÃO, TESTES DE AJUSTES E BALANCEAMENTO DO QUADRO ELETRICO DE FORÇA E COMANDO, BEM COMO, TODO CABEAMENTO E INFRAESTRUTURA ATÉ OS EQUIPAMENTOS E PERIFERICOS PERTINENTES. QE-VE-04-SS, Vide as caracteristicas técnicas e os parâmetros de seleção nas Especificações técnicas Específicas para a Caixa de ventilação, VE-04-SS","un",{"v":1,"d":"1.00"},null,null,"I3",null,"C"]
["10.01.005.001.105",null,"60163","NOVA","FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO COM ACESSÓRIOS DE MONTAGEM, SUPORTAÇÃO/FIXAÇÃO, TESTES DE AJUSTES E BALANCEAMENTO DO QUADRO ELETRICO DE FORÇA E COMANDO, BEM COMO, TODO CABEAMENTO E INFRAESTRUTURA ATÉ OS EQUIPAMENTOS E PERIFERICOS PERTINENTES. QE-VE-01-TE, Vide as caracteristicas técnicas e os parâmetros de seleção nas Especificações técnicas Específicas para a Caixa de ventilação, VE-01-TE","un",{"v":1,"d":"1.00"},null,null,"I3",null,"C"]
["10.01.005.001.106",null,"60164","NOVA","FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO COM ACESSÓRIOS DE MONTAGEM, SUPORTAÇÃO/FIXAÇÃO, TESTES DE AJUSTES E BALANCEAMENTO DO QUADRO ELETRICO DE FORÇA E COMANDO, BEM COMO, TODO CABEAMENTO E INFRAESTRUTURA ATÉ OS EQUIPAMENTOS E PERIFERICOS PERTINENTES. QE-VE-05-SS, Vide as caracteristicas técnicas e os parâmetros de seleção nas Especificações técnicas Específicas para a Caixa de ventilação, VE-05-SS","un",{"v":1,"d":"1.00"},null,null,"I3",null,"C"]
["10.01.005.001.112",null,"ARC191","NOVA","FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO COM ACESSÓRIOS DE MONTAGEM, SUPORTAÇÃO/FIXAÇÃO, TESTES DE AJUSTES E BALANCEAMENTO DO QUADRO ELETRICO DE FORÇA E COMANDO, BEM COMO, TODO CABEAMENTO E INFRAESTRUTURA ATÉ OS EQUIPAMENTOS E PERIFERICOS PERTINENTES. Vide as caracteristicas técnicas e os parâmetros de seleção nas Especificações técnicas Específicas para Quadro elétrico para Força e comando do FC-15-T e SPL-15-T","un",{"v":1,"d":"1.00"},null,null,"I3",null,"C"]
["10.01.005.001.113",null,"ARC192","NOVA","FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO COM ACESSÓRIOS DE MONTAGEM, SUPORTAÇÃO/FIXAÇÃO, TESTES DE AJUSTES E BALANCEAMENTO DO QUADRO ELETRICO DE FORÇA E COMANDO, BEM COMO, TODO CABEAMENTO E INFRAESTRUTURA ATÉ OS EQUIPAMENTOS E PERIFERICOS PERTINENTES. Vide as caracteristicas técnicas e os parâmetros de seleção nas Especificações técnicas Específicas para Quadro elétrico para Força e comando do FC-17-T e SPL-17-T","un",{"v":1,"d":"1.00"},null,null,"I3",null,"C"]
["10.01.005.001.114",null,"ARC193","NOVA","FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO COM ACESSÓRIOS DE MONTAGEM, SUPORTAÇÃO/FIXAÇÃO, TESTES DE AJUSTES E BALANCEAMENTO DO QUADRO ELETRICO DE FORÇA E COMANDO, BEM COMO, TODO CABEAMENTO E INFRAESTRUTURA ATÉ OS EQUIPAMENTOS E PERIFERICOS PERTINENTES. Vide as caracteristicas técnicas e os parâmetros de seleção nas Especificações técnicas Específicas para Quadro elétrico para Força e comando do FC-19-T e SPL-19-T","un",{"v":1,"d":"1.00"},null,null,"I3",null,"C"]
["10.01.005.001.115",null,"ARC194","NOVA","FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO COM ACESSÓRIOS DE MONTAGEM, SUPORTAÇÃO/FIXAÇÃO, TESTES DE AJUSTES E BALANCEAMENTO DO QUADRO ELETRICO DE FORÇA E COMANDO, BEM COMO, TODO CABEAMENTO E INFRAESTRUTURA ATÉ OS EQUIPAMENTOS E PERIFERICOS PERTINENTES. Vide as caracteristicas técnicas e os parâmetros de seleção nas Especificações técnicas Específicas para Quadro elétrico para Força e comando do FC-23-T e SPL-23-T","un",{"v":1,"d":"1.00"},null,null,"I3",null,"C"]
["10.01.005.001.116",null,"ARC195","NOVA","FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO COM ACESSÓRIOS DE MONTAGEM, SUPORTAÇÃO/FIXAÇÃO, TESTES DE AJUSTES E BALANCEAMENTO DO QUADRO ELETRICO DE FORÇA E COMANDO, BEM COMO, TODO CABEAMENTO E INFRAESTRUTURA ATÉ OS EQUIPAMENTOS E PERIFERICOS PERTINENTES. Vide as caracteristicas técnicas e os parâmetros de seleção nas Especificações técnicas Específicas para Quadro elétrico para Força e comando do FC-37-PT e SPL-37-PT","un",{"v":1,"d":"1.00"},null,null,"I3",null,"C"]
["10.01.005.001.121",null,"ARC196","NOVA","FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO COM ACESSÓRIOS DE MONTAGEM, SUPORTAÇÃO/FIXAÇÃO, TESTES DE AJUSTES E BALANCEAMENTO DO QUADRO ELETRICO DE FORÇA E COMANDO, BEM COMO, TODO CABEAMENTO E INFRAESTRUTURA ATÉ OS EQUIPAMENTOS E PERIFERICOS PERTINENTES. Vide as caracteristicas técnicas e os parâmetros de seleção nas Especificações técnicas Específicas para Quadro elétrico para Força e comando do FC-29-1P e SPL-29-1P","un",{"v":1,"d":"1.00"},null,null,"I3",null,"C"]
["10.01.005.001.122",null,"ARC197","NOVA","FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO COM ACESSÓRIOS DE MONTAGEM, SUPORTAÇÃO/FIXAÇÃO, TESTES DE AJUSTES E BALANCEAMENTO DO QUADRO ELETRICO DE FORÇA E COMANDO, BEM COMO, TODO CABEAMENTO E INFRAESTRUTURA ATÉ OS EQUIPAMENTOS E PERIFERICOS PERTINENTES. Vide as caracteristicas técnicas e os parâmetros de seleção nas Especificações técnicas Específicas para Quadro elétrico para Força e comando do FC-30-1P e SPL-30-1P","un",{"v":1,"d":"1.00"},null,null,"I3",null,"C"]
["10.01.005.001.123",null,"ARC198","NOVA","FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO COM ACESSÓRIOS DE MONTAGEM, SUPORTAÇÃO/FIXAÇÃO, TESTES DE AJUSTES E BALANCEAMENTO DO QUADRO ELETRICO DE FORÇA E COMANDO, BEM COMO, TODO CABEAMENTO E INFRAESTRUTURA ATÉ OS EQUIPAMENTOS E PERIFERICOS PERTINENTES. Vide as caracteristicas técnicas e os parâmetros de seleção nas Especificações técnicas Específicas para Quadro elétrico para Força e comando do FC-33-1P e SPL-33-1P","un",{"v":1,"d":"1.00"},null,null,"I3",null,"C"]
["10.01.005.001.126",null,"ARC199","NOVA","FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO COM ACESSÓRIOS DE MONTAGEM, SUPORTAÇÃO/FIXAÇÃO, TESTES DE AJUSTES E BALANCEAMENTO DO QUADRO ELETRICO DE FORÇA E COMANDO, BEM COMO, TODO CABEAMENTO E INFRAESTRUTURA ATÉ OS EQUIPAMENTOS E PERIFERICOS PERTINENTES. Vide as caracteristicas técnicas e os parâmetros de seleção nas Especificações técnicas Específicas para Quadro elétrico para Força e comando do FC-25-1P e SPL-25-1P","un",{"v":1,"d":"1.00"},null,null,"I3",null,"C"]
["10.01.005.001.129",null,"ARC196","NOVA","FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO COM ACESSÓRIOS DE MONTAGEM, SUPORTAÇÃO/FIXAÇÃO, TESTES DE AJUSTES E BALANCEAMENTO DO QUADRO ELETRICO DE FORÇA E COMANDO, BEM COMO, TODO CABEAMENTO E INFRAESTRUTURA ATÉ OS EQUIPAMENTOS E PERIFERICOS PERTINENTES. Vide as caracteristicas técnicas e os parâmetros de seleção nas Especificações técnicas Específicas para Quadro elétrico para Força e comando do FC-29-1P e SPL-29-1P","un",{"v":1,"d":"1.00"},null,null,"I3",null,"C"]
["10.01.005.001.132",null,"ARC016","NOVA","FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO COM ACESSÓRIOS DE MONTAGEM, SUPORTAÇÃO/FIXAÇÃO, TESTES DE AJUSTES E BALANCEAMENTO DO QUADRO ELETRICO DE FORÇA E COMANDO, BEM COMO, TODO CABEAMENTO E INFRAESTRUTURA ATÉ OS EQUIPAMENTOS E PERIFERICOS PERTINENTES. QE-EX-012-SS, Vide as caracteristicas técnicas e os parâmetros de seleção nas Especificações técnicas Específicas para a Caixa de Exaustão, EX-012-SS","un",{"v":1,"d":"1.00"},null,null,"I3",null,"C"]
["10.01.005.001.133",null,"ARC201","NOVA","FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO COM ACESSÓRIOS DE MONTAGEM, SUPORTAÇÃO/FIXAÇÃO, TESTES DE AJUSTES E BALANCEAMENTO DO QUADRO ELETRICO DE FORÇA E COMANDO, BEM COMO, TODO CABEAMENTO E INFRAESTRUTURA ATÉ OS EQUIPAMENTOS E PERIFERICOS PERTINENTES. Vide as caracteristicas técnicas e os parâmetros de seleção nas Especificações técnicas Específicas para Quadro elétrico para Força e comando do FC-12-S e SPL-12-S","un",{"v":1,"d":"1.00"},null,null,"I3",null,"C"]
["10.01.005.001.134",null,"ARC202","NOVA","FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO COM ACESSÓRIOS DE MONTAGEM, SUPORTAÇÃO/FIXAÇÃO, TESTES DE AJUSTES E BALANCEAMENTO DO QUADRO ELETRICO DE FORÇA E COMANDO, BEM COMO, TODO CABEAMENTO E INFRAESTRUTURA ATÉ OS EQUIPAMENTOS E PERIFERICOS PERTINENTES. Vide as caracteristicas técnicas e os parâmetros de seleção nas Especificações técnicas Específicas para Quadro elétrico para Força e comando do FC-14-S e SPL-14-S","un",{"v":1,"d":"1.00"},null,null,"I3",null,"C"]
["10.01.005.001.135",null,"ARC203","NOVA","FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO COM ACESSÓRIOS DE MONTAGEM, SUPORTAÇÃO/FIXAÇÃO, TESTES DE AJUSTES E BALANCEAMENTO DO QUADRO ELETRICO DE FORÇA E COMANDO, BEM COMO, TODO CABEAMENTO E INFRAESTRUTURA ATÉ OS EQUIPAMENTOS E PERIFERICOS PERTINENTES. Vide as caracteristicas técnicas e os parâmetros de seleção nas Especificações técnicas Específicas para Quadro elétrico para Força e comando do FC-16-S e SPL-16-S","un",{"v":1,"d":"1.00"},null,null,"I3",null,"C"]
["10.01.005.001.136",null,"ARC204","NOVA","FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO COM ACESSÓRIOS DE MONTAGEM, SUPORTAÇÃO/FIXAÇÃO, TESTES DE AJUSTES E BALANCEAMENTO DO QUADRO ELETRICO DE FORÇA E COMANDO, BEM COMO, TODO CABEAMENTO E INFRAESTRUTURA ATÉ OS EQUIPAMENTOS E PERIFERICOS PERTINENTES. Vide as caracteristicas técnicas e os parâmetros de seleção nas Especificações técnicas Específicas para Quadro elétrico para Força e comando do FC-18-S e SPL-18-S","un",{"v":1,"d":"1.00"},null,null,"I3",null,"C"]
["10.01.005.001.137",null,"ARC205","NOVA","FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO COM ACESSÓRIOS DE MONTAGEM, SUPORTAÇÃO/FIXAÇÃO, TESTES DE AJUSTES E BALANCEAMENTO DO QUADRO ELETRICO DE FORÇA E COMANDO, BEM COMO, TODO CABEAMENTO E INFRAESTRUTURA ATÉ OS EQUIPAMENTOS E PERIFERICOS PERTINENTES. Vide as caracteristicas técnicas e os parâmetros de seleção nas Especificações técnicas Específicas para Quadro elétrico para Força e comando do FC-20-S e SPL-20-S","un",{"v":1,"d":"1.00"},null,null,"I3",null,"C"]
["10.01.005.001.138",null,"ARC206","NOVA","FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO COM ACESSÓRIOS DE MONTAGEM, SUPORTAÇÃO/FIXAÇÃO, TESTES DE AJUSTES E BALANCEAMENTO DO QUADRO ELETRICO DE FORÇA E COMANDO, BEM COMO, TODO CABEAMENTO E INFRAESTRUTURA ATÉ OS EQUIPAMENTOS E PERIFERICOS PERTINENTES. Vide as caracteristicas técnicas e os parâmetros de seleção nas Especificações técnicas Específicas para Quadro elétrico para Força e comando do FC-22-S e SPL-22-S","un",{"v":1,"d":"1.00"},null,null,"I3",null,"C"]
[]
["10.01.006",{"$nulls":3},"Periféricos"]
[]
["10.01.006.001",{"$nulls":3},"Sensores"]
["10.01.006.001.001",null,"30446","NOVA","Detector de fumaça, nas condições registradas no memorial descritivo e especificações técnicas","pç",{"v":24,"d":"24.00"},null,null,"I3",null,"C"]
["10.01.006.001.002",null,"30447","NOVA","Pressostato diferencial de ar para caixa de ventilador e caixa de exaustão","pç",{"v":149,"d":"149.00"},null,null,"I3",null,"C"]
["10.01.006.001.003",null,"30448","NOVA","Transdutor de pressão diferencial de ar, nas condições registradas no memorial descritivo e especificações técnicas","pç",{"v":23,"d":"23.00"},null,null,"I3",null,"C"]
["10.01.006.001.004",null,"30449","NOVA","Fluxostato de ar, nas condições registradas no memorial descritivo e especificações técnicas","pç",{"v":76,"d":"76.00"},null,null,"I3",null,"C"]
["10.01.006.001.005",null,"60359","NOVA","Transmissor de pressão estatitica do duto de ar externo após recuperador de calor","pç",{"v":1,"d":"1.00"},null,null,"I3",null,"C"]
["10.01.006.001.006",null,"30451","NOVA","Transmissor de pressão estatitica do duto de insulflação de ar","pç",{"v":23,"d":"23.00"},null,null,"I3",null,"C"]
["10.01.006.001.007",null,"30452","NOVA","Sensor de temperatura do ar exterior, nas condições registradas no memorial descritivo e especificações técnicas","pç",{"v":34,"d":"34.00"},null,null,"I3",null,"C"]
["10.01.006.001.008",null,"30453","NOVA","Sensor de tempetura de insulflação de ar, nas condições registradas no memorial descritivo e especificações técnicas","pç",{"v":23,"d":"23.00"},null,null,"I3",null,"C"]
["10.01.006.001.009",null,"30454","NOVA","Sensor de temperatura do retorno de ar, nas condições registradas no memorial descritivo e especificações técnicas","pç",{"v":34,"d":"34.00"},null,null,"I3",null,"C"]
["10.01.006.001.010",null,"30455","NOVA","Sensor de imersão de temperatura de água gelada, nas condições registradas no memorial descritivo e especificações técnicas","pç",{"v":42,"d":"42.00"},null,null,"I3",null,"C"]
["10.01.006.001.011",null,"30456","NOVA","Sensor de CO2,  nas condições registradas no memorial descritivo e especificações técnicas","pç",{"v":23,"d":"23.00"},null,null,"I3",null,"C"]
["10.01.006.001.013",null,"30458","NOVA","Moto-atuador on off proporcional para válvula de 02 vias, com sinal de 0-10V, nas condições registradas no memorial descritivo e especificações técnicas","pç",{"v":24,"d":"24.00"},null,null,"I3",null,"C"]
["10.01.006.001.014",null,"ARC170","NOVA","Valvula de 3 vias, com ação Proporcional","pç",{"v":24,"d":"24.00"},null,null,"I3",null,"C"]
["10.01.006.001.015",null,"30460","NOVA","Pressostato diferencial para água das URL's, nas condições registradas no memorial descritivo e especificações técnicas","pç",{"v":3,"d":"3.00"},null,null,"I3",null,"C"]
["10.01.006.001.016",null,"30461","NOVA","Pressostato diferencial para água das Bombas de água, nas condições registradas no memorial descritivo e especificações técnicas","pç",{"v":3,"d":"3.00"},null,null,"I3",null,"C"]
["10.01.006.001.017",null,"30462","NOVA","Sensor de temperatura de imersão para água para CAG, , nas condições registradas no memorial descritivo e especificações técnicas","pç",{"v":3,"d":"3.00"},null,null,"I3",null,"C"]
["10.01.006.001.018",null,"30463","NOVA","Sensor de temperatura de imersão para água para Tanques de termoacumulação, nas condições registradas no memorial descritivo e especificações técnicas","pç",{"v":4,"d":"4.00"},null,null,"I3",null,"C"]
["10.01.006.001.019",null,"60300","NOVA","Damper motorizado com moto atuador proporcional","pç",{"v":7,"d":"7.00"},null,null,"I3",null,"C"]
["10.01.006.001.020",null,"60301","NOVA","Medidor de vazão de ar exterior","pç",{"v":24,"d":"24.00"},null,null,"I3",null,"C"]
["10.01.006.001.022",null,"30467","NOVA","Interruptor manual para acionamento dos ventiladores/exautores da CAG, nas condições registradas no memorial descritivo e especificações técnicas","pç",{"v":1,"d":"1.00"},null,null,"I3",null,"C"]
["10.01.006.001.023",null,"30468","NOVA","Detector de presença de refrigerante halogenado 5 a 10ppm, nas condições registradas no memorial descritivo e especificações técnicas","pç",{"v":1,"d":"1.00"},null,null,"I3",null,"C"]
["10.01.006.001.024",null,"30469","NOVA","Sirene com alimenação de 24V, nas condições registradas no memorial descritivo e especificações técnicas","pç",{"v":1,"d":"1.00"},null,null,"I3",null,"C"]
["10.01.006.001.025",null,"30470","NOVA","Lâmpada Giroscopica, nas condições registradas no memorial descritivo e especificações técnicas","un",{"v":1,"d":"1.00"},null,null,"I3",null,"C"]
["10.01.006.001.026",null,"30471","NOVA","Transmissor de pressão diferencial para água gelada, nas condições registradas no memorial descritivo e especificações técnicas","pç",{"v":4,"d":"4.00"},null,null,"I3",null,"C"]
["10.01.006.001.027",null,"30472","NOVA","Sensor de nivel dos tanques de 02 posições, nas condições registradas no memorial descritivo e especificações técnicas","pç",{"v":1,"d":"1.00"},null,null,"I3",null,"C"]
["10.01.006.001.028",null,"30473","NOVA","Sensor de nivel para torres de arrefecimento, nas condições registradas no memorial descritivo e especificações técnicas","pç",{"v":1,"d":"1.00"},null,null,"I3",null,"C"]
["10.01.006.001.029",null,"60136","NOVA","Sensor de temperatura ambiente para controle das VAV´s 0-10V","pç",{"v":42,"d":"42.00"},null,null,"I3",null,"C"]
["10.01.006.001.030",null,"ARC170","NOVA","Valvula de 2 vias, com ação On-Off","pç",{"v":194,"d":"194.00"},null,null,"I3",null,"C"]
["10.01.006.001.031",null,"30458","NOVA","Moto-atuador on off proporcional para válvula de 02 vias, com sinal de 0-10V, nas condições registradas no memorial descritivo e especificações técnicas","pç",{"v":194,"d":"194.00"},null,null,"I3",null,"C"]
[]
["10.01.006.002",{"$nulls":3},"Estações de trabalho"]
["10.01.006.002.001",null,"30474","NOVA","Servidor para supervisão local da automação do sistema ar condicionando com monitor de alta definição de 42\", com impressora laser colorida, nas condições registradas no memorial descritivo e especificações técnicas","cj",{"v":1,"d":"1.00"},null,null,"I3",null,"C"]
["10.01.006.002.002",null,"30475","NOVA","Computador para supervisão das URL's com monitor de 26\", fornecido com Windows 7, e última edição MSOffice, nas condições registradas no memorial descritivo e especificações técnicas","cj",{"v":1,"d":"1.00"},null,null,"I3",null,"C"]
["10.01.006.002.003",null,"30476","NOVA","Computador para supervisão das ar condicionado com monitor de 21\", fornecido com Windows 7, e última edição MSOffice, nas condições registradas no memorial descritivo e especificações técnicas","cj",{"v":1,"d":"1.00"},null,null,"I3",null,"C"]
[]
["10.01.006.003",{"$nulls":3},"Software"]
["10.01.006.003.001",null,"30477","NOVA","Software do fabricante para automação e controle das URL's","cj",{"v":1,"d":"1.00"},null,null,"I3",null,"C"]
[]
["10.01.006.004",{"$nulls":3},"Controle do sistema de tratamento de água condensada"]
["10.01.006.004.001",null,"30478","NOVA","Controle do sistema de tratamento de água condensada","cj",{"v":1,"d":"1.00"},null,null,"I3",null,"C"]
[]
["10.01.007.001.001",{"$nulls":3},"Porta Acústica de Aço"]
["10.01.007.001.001",null,"60137","NOVA","Porta acustica de aço para separação de recintos e locais climatizados, instalada de maneira sobrepressão","cj",{"v":4,"d":"4.00"},null,null,"I3",null,"C"]
[]
["10.01.007.005",{"$nulls":3},"Itens construção civil "]
["10.01.007.005.001",null,"60138","NOVA","Fresta para retorno de ar","cj",{"v":22,"d":"22.00"},null,null,"I3",null,"C"]
["10.01.007.005.002",null,"08286","ORSE","FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO COM ACESSÓRIOS DE MONTAGEM, SUPORTAÇÃO/FIXAÇÃO do septo em chapa em aço galvanizado # 26 para garantir a setorização / direcionamento / estanqueidade do ar de retorno ao seus respectivos shaft's e aberturas. ","kg",{"v":39016,"d":"39,016.00"},null,null,"I3",null,"C"]
[]
["10.01.008.001",{"$nulls":3},"Teste de ajuste e balanceamento do sistema de ar condicionado e ventilaçao mecanica"]
["10.01.008.001.001",null,"ARC081","NOVA","Teste de ajuste e balanceamento na rede de dutos do ar condicionado e ventilaçao mecanica nas condições registradas nas especificações técnicas especificas","cj",{"v":22,"d":"22.00"},null,null,"I3",null,"C"]
["10.01.008.001.002",null,"ARC082","NOVA","Teste de ajuste e balanceamento na rede hidraulica do sistema de ar condicionado nas condições registradas nas especificações técnicas especificas","cj",{"v":21,"d":"21.00"},null,null,"I3",null,"C"]
["10.01.008.001.003",null,"ARC083","NOVA","Teste de ajuste e balanceamento na rede eletrica do sistema de ar condicionado nas condições registradas nas especificações técnicas especificas","cj",{"v":22,"d":"22.00"},null,null,"I3",null,"C"]
[]
["10.07.000",{"$nulls":3},"ÓLEO DIESEL"]
[]
["10.07.100",{"$nulls":3},"Tubulações e Conexões em Aço Carbono (Fornecimento, Instalações, Testes e Comissionamento) "]
[]
["10.07.110",{"$nulls":3},"Tubulações e Conexões de Aço Carbono - Envelopadas em Concreto (Fornecimento, Instalações, Testes e Comissionamento) ","      "]
["10.07.110.01",null,"73786/6","SINAPI","Tubulações e Conexões de Ø65 (2.1/2\") de Aço Carbono - Envelopadas em Concreto (Fornecimento, Instalações, Testes e Comissionamento)        ","m",{"v":293,"d":"293.00"},null,null,"I3",null,"C"]
[]
["10.07.120",{"$nulls":3},"Tubulações e Conexões de Aço Carbono - Enterradas (Fornecimento, Instalações, Testes e Comissionamento)                                                                                                                                                      ","      "]
["10.07.120.01",null,"73786/6","SINAPI","Tubulações e Conexões de Ø65 (2.1/2\") de Aço Carbono - Enterradas (Fornecimento, Instalações, Testes e Comissionamento)                           ","m",{"v":141.9,"d":"141.90"},null,null,"I3",null,"C"]
["10.07.120.02",null,"73786/5","SINAPI","Tubulações e Conexões de Ø50 (2\") de Aço Carbono - Enterradas (Fornecimento, Instalações, Testes e Comissionamento)                           ","m",{"v":30,"d":"30.00"},null,null,"I3",null,"C"]
[]
["10.07.130",{"$nulls":3},"Tubulações e Conexões de Aço Carbono - Aéreas (Fornecimento, Instalações, Testes e Comissionamento)                                                                                                                                             ","      "]
["10.07.130.01",null,"73786/5","SINAPI","Tubulações e Conexões de Ø50 (2\") de Aço Carbono - Aéreas (Fornecimento, Instalações, Testes e Comissionamento)                 ","m",{"v":11.5,"d":"11.50"},null,null,"I3",null,"C"]
["10.07.130.02",null,"73786/6","SINAPI","Tubulações e Conexões de Ø65 (2.1/2\") de Aço Carbono - Aéreas (Fornecimento, Instalações, Testes e Comissionamento)          ","m",{"v":0.6,"d":"0.60"},null,null,"I3",null,"C"]
[]
["10.07.200",{"$nulls":3},"Equipamentos e Acessórios"]
[]
["10.07.210",{"$nulls":3},"Válvula de Gaveta  (Fornecimento, Instalações, Testes e Comissionamento)  - Conforme Especificação Técnica                                                                                                                                                             ","      "]
["10.07.210.01",null,"73884/1","SINAPI","Válvula de Gaveta Ø50 (2\") (Fornecimento, Instalações, Testes e Comissionamento)                             ","pç",{"v":7,"d":"7.00"},null,null,"I3",null,"C"]
["10.07.210.02",null,"73884/2","SINAPI","Válvula de Gaveta Ø65 (2.1/2\") (Fornecimento, Instalações, Testes e Comissionamento)                             ","pç",{"v":4,"d":"4.00"},null,null,"I3",null,"C"]
[]
["10.07.220",{"$nulls":3},"Tanque Horizontal (Fornecimento, Instalação, Testes e Comissionamento) - Conforme Especificação Técnica                                                                                                                                                   ","      "]
["10.07.220.01",null,"HID047","NOVA","Tanque óleo diesel V=5000L (Ø1600 x L2 500mm) (Fornecimento, Instalações, Testes e Comissionamento)                   ","cj",{"v":2,"d":"2.00"},null,null,"I3",null,"C"]
[]
["10.07.230",{"$nulls":3},"Separador de Água e Óleo (Fornecimento, Instalações, Testes e Comissionamento)- Conforme Especificação Técnica   "]
["10.07.230.01",null,"HID048","NOVA","Separador de Água e Óleo com dimensões de 1200 x 750 x 600mm e vazão máxima de 800l/h","cj",{"v":2,"d":"2.00"},null,null,"I3",null,"C"]
[]
[{"$nulls":4},"TOTAL ITEM 10.00.000"]
[]
["11.00.000",{"$nulls":3},"SERVIÇOS COMPLEMENTARES"]
[]
["11.01.000",{"$nulls":3},"Limpeza de Obra"]
["11.01.001",null,9537,"SINAPI","Limpeza de obra","m²",{"v":89880.64,"d":"89,880.64"},null,null,"I1",null,"C"]
[]
[{"$nulls":4},"TOTAL ITEM 11.00.000"]
[]
["LOTE 4",{"$nulls":3},"PÁTIO DE AERONAVES (TECA)"]
[]
["01.00.000",{"$nulls":3},"SERVIÇOS TÉCNICOS",{"$nulls":6},"COMPLETO"]
[{"$nulls":11},"OUTRAS REFERÊNCIAS"]
["01.02.000",{"$nulls":3},"LOCAÇÃO DE OBRAS"]
["01.02.100.03",null,"74077/3","SINAPI","Locação de Obras De Edificações - PÁTIO/ÁREA DE MANOBRA","m²",{"v":47021,"d":"47,021.00"},null,null,"I1",null,"C"]
[]
[{"$nulls":4},"TOTAL ITEM 01.00.000"]
[]
["05.00.000",{"$nulls":3},"INFRAESTRUTURA"]
[]
["05.01.000",{"$nulls":3},"TERRAPLENAGEM"]
[]
["05.01.100",{"$nulls":3},"Limpeza e Preparo da Área"]
["05.01.100.01",null,"73859/1","SINAPI","Limpeza do terreno, inclusive camada vegetal até 0.20 m de profundidade","m²",{"v":41810,"d":"41,810.00"},null,null,"I6",null,"C"]
["05.01.100.02",null,"74140/2","SINAPI","Carga de Material de limpeza                                                                                                                                                                ","m³",{"v":8362,"d":"8,362.00"},null,null,"I6",null,"C"]
[]
["05.01.100.03",{"$nulls":3},"Demolição de Pavimento "]
["05.01.100.03.01",null,72949,"SINAPI","Demolição de pavimento asfáltico","m³",{"v":502,"d":"502.00"},null,null,"I1",null,"C"]
["05.01.100.03.02",null,"02220.8.8.2","TCPO","Demolição de pavimento intertravado","m³",{"v":102,"d":"102.00"},null,null,"I1",null,"C"]
["05.01.100.03.03",null,"3S 02 902 00","DNIT","Escavação de camada granular","m³",{"v":3456,"d":"3,456.00"},null,null,"I1",null,"C"]
["05.01.100.03.04",null,"73801-1","SINAPI","Escavação/Demolição de camada cimentada","m³",{"v":28,"d":"28.00"},null,null,"I1",null,"C"]
[]
["05.01.100.04",{"$nulls":3},"Bota-fora"]
["05.01.100.04.01",null,"1 A 00 001 05","DNIT","Bota-fora de material escavado e de limpeza","m³",{"v":8362,"d":"8,362.00"},null,null,"I6",null,"C"]
["05.01.100.04.02",null,"74207/1","SINAPI","Bota-fora de material de demolição de pavimentos","m³",{"v":4088,"d":"4,088.00"},null,null,"I1",null,"C"]
[]
["05.01.100.05",{"$nulls":3},"Regularização do Subleito (Fornecimento e Execução)"]
["05.01.100.05.01",null,"72961","SINAPI","Regularização do Subleito","m²",{"v":12094,"d":"12,094.00"},null,null,"I6",null,"C"]
[]
["05.01.200",{"$nulls":3},"Cortes "]
["05.01.200.01",null,"2 S 01 100 22 ","DNIT","Escavação, carga e descarga de material de 1ª e 2ª cat.","m³",{"v":8275,"d":"8,275.00"},null,null,"I6",null,"C"]
[]
["05.01.300",{"$nulls":3},"Aterro Compactado "]
["05.01.300.01",null,"2 S 01 510 00","DNIT","Aterro Compactado, GC >= 95%  Proctor Modificado","m³",{"v":10078,"d":"10,078.00"},null,null,"I6",null,"C"]
[]
["05.01.400",{"$nulls":3},"Transporte e Lançamento de Material"]
["05.01.400.01",null,"1 A 00 001 05","DNIT","Transporte de Material de 1ª e 2ª cat até de 1 km - compensação dentro dos lotes 2 e 4","m³xkm",{"v":11085.800000000001,"d":"11,085.80"},null,null,"I6",null,"C"]
["05.01.400.02",null,"1 A 00 001 05","DNIT","Transporte de material de limpeza e excedente de escavação para bota-fora - 14 km","m³xkm",{"v":117068,"d":"117,068.00"},null,null,"I6",null,"C"]
["05.01.400.03",null,"1 A 00 001 05","DNIT","Transporte do material de demolição e fresagem, para área de bota-fora. (DMT = 15 km)","m³xkm",{"v":61320,"d":"61,320.00"},null,null,"I1",null,"C"]
[]
["05.02.000",{"$nulls":3},"PAVIMENTAÇÃO - COMPLEMENTAÇÃO PÁTIO"]
[]
["05.02.100",{"$nulls":3},"Serviços Preliminares "]
[]
["05.02.100.01",{"$nulls":3},"Regularização do Subleito (Fornecimento e Execução)"]
["05.02.100.01.01",null,"72961","SINAPI","Regularização do Subleito","m²",{"v":30732,"d":"30,732.00"},null,null,"I6",null,"C"]
[]
["05.02.100.05",{"$nulls":3},"Reforço do Subleito (Fornecimento e Execução)"]
["05.02.100.05.01",null,"74007/1","SINAPI","Escavação, carga e descarga de material para reforço do subleito incluindo o fornecimento de material","m³",{"v":3800,"d":"3,800.00"},null,null,"I6",null,"C"]
["05.02.100.05.03",null,"2S 02 100 00","DNIT","Reforço do Subleito com CBR ≥ 20%, expansão ≤ 1% e compactação 95% PM","m³",{"v":3800,"d":"3,800.00"},null,null,"I6",null,"C"]
[]
["05.02.100.06",{"$nulls":3},"Sub-Bases e Bases (Fornecimento e Execução)"]
["05.02.100.06.02",null,"2 S 02 230 50 / 1 A 01 395 51","DNIT","Fornecimento e Aplicação de Brita Graduada Simples - BGS ","m³",{"v":7599,"d":"7,599.00"},null,null,"I5",null,"C"]
["05.02.100.06.03",null,"2 S 02 230 50 / 1 A 01 395 51","DNIT","Fornecimento e Aplicação de Brita Graduada Tratada com Cimento conforme especificação técnica","m³",{"v":3574,"d":"3,574.00"},null,null,"I5",null,"C"]
["05.02.100.06.06",null,"2 S 02 540 01","DNIT","Fornecimento e Aplicação de Pré-Misturado a Quente (PMQ)","m³",{"v":1899.8000000000002,"d":"1,899.80"},null,null,"I5",null,"C"]
[]
["05.02.100.07",{"$nulls":3},"Imprimações (Fornecimento e Execução)"]
["05.02.100.07.01",null,"72945","SINAPI","Imprimadura Impermeabilizante","m²",{"v":18998,"d":"18,998.00"},null,null,"I11",null,"C"]
["05.02.100.07.02",null,"72942","SINAPI","Pintura Ligante","m²",{"v":99452,"d":"99,452.00"},null,null,"I11",null,"C"]
[]
["05.02.200",{"$nulls":3},"Revestimentos"]
[]
["05.02.200.01",{"$nulls":3},"Camada de Rolamento (Fornecimento e Execução)"]
[]
["05.02.200.01.01",{"$nulls":3},"Sistema Aeroportuário "]
["05.02.200.01.01.01",null,"2 S 02 540 52","DNIT","Concreto Betuminoso Usinado à Quente (BINDER)","m³",{"v":1709.82,"d":"1,709.82"},null,null,"I11",null,"C"]
["05.02.200.01.01.02",null,"2 S 02 540 01","DNIT","Concreto Betuminoso Usinado à Quente  (CAPA)","m³",{"v":1172.9,"d":"1,172.90"},null,null,"I11",null,"C"]
[]
["05.02.300",{"$nulls":3},"Pavimento Rígido de Concreto (Fornecimento e Execução)"]
[]
["05.02.300.01",{"$nulls":3},"Aços "]
["05.02.300.01.01",null,"73942/1","SINAPI","Barras de transferência Aço CA-25 - f = 32 mm","kg",{"v":82203,"d":"82,203.00"},null,null,"I9",null,"C"]
["05.02.300.01.03",null,"73994/1","SINAPI","Tela soldada Q-246","kg",{"v":18678,"d":"18,678.00"},null,null,"I9",null,"C"]
["05.02.300.01.04",null,"73942/2","SINAPI","Aço p/ Apoio das Barras CA-25 - f = 6,3mm","kg",{"v":22016,"d":"22,016.00"},null,null,"I9",null,"C"]
[]
["05.02.300.02",{"$nulls":3},"Concreto "]
["05.02.300.02.01",null,0,"encarregado considerado na ADM da obra","Fornecimento e Aplicação de Concreto fctm ≥ 5,0 MPa, para execução de pavimento em placas de concreto, inclusive cura  ","m³",{"v":9055,"d":"9,055.00"},null,null,"I9",null,"C"]
[]
["05.02.300.03",{"$nulls":3},"Manta de Polietileno"]
["05.02.300.03.01",null,"74031/1","SINAPI","Fornecimento e Aplicação de Manta de Polietileno","m²",{"v":23828,"d":"23,828.00"},null,null,"I9",null,"C"]
[]
["05.02.300.04",{"$nulls":3},"Juntas "]
["05.02.300.04.01",null,"2S0260700","DNIT","Serragem com serra circular diamantada com espessura de 3,0 mm e profundidade de140 mm, incluindo limpeza da junta com remoção da nata decorrente da serragem","m",{"v":4381,"d":"4,381.00"},null,null,"I9",null,"C"]
["05.02.300.04.02",null,"2S0260700","DNIT","Serragem com serra circular diamantada com espessura de 10,0 mm e profundidade de 32 mm, incluindo limpeza da junta com remoção da nata decorrente da serragem","m",{"v":8886.38,"d":"8,886.38"},null,null,"I9",null,"C"]
["05.02.300.04.03",null,"2S0270200","DNIT","Selagem de juntas de pavimento com espessura de 10 mm, conforme projeto                                                                                                                                                                         ","m",{"v":8886.38,"d":"8,886.38"},null,null,"I9",null,"C"]
["05.02.300.04.04",null,"2S0270200","DNIT","Selagem de juntas de pavimento com espessura de 15 mm, conforme projeto                                                                                                                                                                         ","m",390.99,null,null,"I9",null,"C"]
[]
["05.02.400",{"$nulls":3},"Fresagem/Demolição/Estriamento (Fornecimento e Execução)"]
[]
["05.02.400.01",{"$nulls":3},"Fresagem de Pavimento Asfáltico"]
["05.02.400.01.01",null,"5 S 02 990 11","DNIT","Execução de fresagem de pavimento asfáltico na espessura de 5 cm","m²",{"v":4462,"d":"4,462.00"},null,null,"I5",null,"C"]
[]
["05.03.000",{"$nulls":3},"SINALIZAÇÃO VIÁRIA"]
[]
["05.03.100",{"$nulls":3},"Sinalização Horizontal"]
["05.03.100.01",null,"4 S 06 110 01","DNIT","Fornecimento e execução de pintura  de faixas e linhas de sinalização na cor branca, termoplástica aplicada por aspersão, conforme especificação, inclusive preparo da superfície, pré-marcação e alinhamento de acordo com o código de cores Munsell N 9,5","m²",{"v":115.3,"d":"115.30"},null,null,"I8",null,"C"]
["05.03.100.02",null,"4 S 06 110 03","DNIT","Fornecimento e execução de pintura de setas, zebrados e símbolos de sinalização na cor branca, termoplástica aplicada por extrusão, conforme especificação, inclusive preparo da superfície, pré-marcação e alinhamento de acordo com o código de cores Munsell N 9,5","m²",171.69,null,null,"I8",null,"C"]
["05.03.100.03",null,"4 S 06 100 22","DNIT","Fornecimento e execução de pintura de contraste na cor preta, resina acrílica à base de água aplicada por aspersão, conforme especificação, inclusive preparo da superfície, pré-marcação e alinhamento de acordo com o código de cores Munsell N 0,5.                                                                      ","m²",547.62,null,null,"I8",null,"C"]
["05.03.100.04",null,"4 S 06 100 11","DNIT","Fornecimento e execução de pintura na cor azul, resina acrílica à base de água aplicada por aspersão, conforme especificação, inclusive preparo da superfície, pré-marcação e alinhamento de acordo com o código de cores Munsell 5 PB 2/8.","m²",{"v":95.4,"d":"95.40"},null,null,"I8",null,"C"]
[]
["05.03.000",{"$nulls":3},"SINALIZAÇÃO HORIZONTAL DE PISTAS E PÁTIOS"]
[]
["05.03.100",{"$nulls":3},"Sinalização Horizontal"]
["05.03.100.01",null,"4 S 06 100 11","DNIT","Fornecimento e execução de pintura  de sinalização na cor amarela, a base de resina acrílica emulsionada em água, conforme especificação, inclusive preparo da superfície, pré-marcação e alinhamento de acordo com o código de cores Munsell 10 YR 7,5/14 e suas tolerâncias.","m²",268.16,null,null,"I8",null,"C"]
["05.03.100.02",null,"4 S 06 100 11","DNIT","Fornecimento e execução de pintura de sinalização na cor vermelha, a base de resina acrílica emulsionada em água, conforme especificação, inclusive preparo da superfície, pré-marcação e alinhamento de acordo com o código de cores  MUNSELL 5 R 4/14 e suas tolerâncias. ","m²",184.67,null,null,"I8",null,"C"]
["05.03.100.03",null,"4 S 06 100 11","DNIT","Fornecimento e execução de pintura sinalização na cor BRANCA, a base de resina acrílica emulsionada em água, conforme especificação, inclusive preparo da superfície, pré-marcação e alinhamento de acordo com o código de cores Munsell N 9,5/ e suas tolerâncias.","m²",93.51,null,null,"I8",null,"C"]
[]
["05.04.000",{"$nulls":3},"DRENAGEM"]
[]
["05.04.100.01",{"$nulls":3},"Demolições e Remoções"]
["05.04.100.01.01",null,"5 S 04 999 07","DNIT","Demolição de dispositivos","m³",26.48,null,null,"I1",null,"C"]
["05.04.100.01.02",null,"06-01-00","SIURB","Remoção de dispositivos","m",{"v":505.9,"d":"505.90"},null,null,"I1",null,"C"]
["05.04.100.01.03",null,"2 S 01 101 20","DNIT","Carga, transporte e espalhamento de material proveniente de demolições e remoções (dmt = 15,00km)","m³",26.48,null,null,"I1",null,"C"]
[]
["05.04.400",{"$nulls":3},"Caixa de Passagem e Caixa Coletora"]
["05.04.400.01",null," 2 S 04 962 52","DNIT","Caixa de Passagem ","un",{"v":1,"d":"1.00"},null,null,"I7",null,"C"]
["05.04.400.02",null," 2 S 04 930 03","DNIT","Caixa Coletora","un",{"v":1,"d":"1.00"},null,null,"I7",null,"C"]
[]
["05.04.500",{"$nulls":3},"Poço de Visita - PV"]
["05.04.500.01",null,"74214-1","SINAPI","Poço de Visita tipo B (PVB)","un",{"v":1,"d":"1.00"},null,null,"I7",null,"C"]
["05.04.500.02",null,"74214-1","SINAPI","Poço de Visita tipo C (PVC)","un",{"v":1,"d":"1.00"},null,null,"I7",null,"C"]
["05.04.500.03",null,"74214-1","SINAPI","Poço de Visita tipo D (PVD)","un",{"v":4,"d":"4.00"},null,null,"I7",null,"C"]
[]
["05.04.600",{"$nulls":3},"Bueiros Tubulares de Concreto"]
[]
["05.04.600.01",{"$nulls":3},"Bueiros Tubulares de Concreto Assentados em Berço de Brita"]
["05.04.600.01.10",null,"2S0410003","DNIT","Bueiros Tubulares de Concreto BSTC Ø 1,00 - PA4","m",{"v":26,"d":"26.00"},null,null,"I7",null,"C"]
[]
["05.04.600.02",{"$nulls":3},"Bueiros Tubulares de Concreto Envelopados "]
["05.04.600.02.05",null,"2S0410003","DNIT","Bueiros Tubulares de Concreto Envelopados BSTC Ø 1,20 ","m",{"v":196,"d":"196.00"},null,null,"I7",null,"C"]
["05.04.600.02.08",null,"2 S 04 110 52","DNIT","Bueiros Tubulares de Concreto Envelopados BDTC Ø 1,20 ","m",{"v":246,"d":"246.00"},null,null,"I7",null,"C"]
[]
["05.04.700",{"$nulls":3},"Galerias"]
[]
["05.04.700.01",{"$nulls":3},"Galeria Subterrânea em Concreto Armado"]
["05.04.700.01.01",null,"6089 ; 74138/4 ; 74254/2 ; 3062 ; 74015 ; 74204/1 ; 5626; 5651","SINAPI","Galeria Subterrânea seção 1,20 x 0,90","m",{"v":152,"d":"152.00"},null,null,"I7",null,"C"]
["05.04.700.01.02",null,"6089 ; 74138/4 ; 74254/2 ; 3062 ; 74015 ; 74204/1 ; 5626; 5651","SINAPI","Galeria Subterrânea seção 1,50 x 1,30","m",{"v":53,"d":"53.00"},null,null,"I7",null,"C"]
["05.04.700.01.03",null,"6089 ; 74138/4 ; 74254/2 ; 3062 ; 74015 ; 74204/1 ; 5626; 5651","SINAPI","Galeria Subterrânea seção 1,50 x 1,50","m",{"v":5,"d":"5.00"},null,null,"I7",null,"C"]
["05.04.700.01.04",null,"6089 ; 74138/4 ; 74254/2 ; 3062 ; 74015 ; 74204/1 ; 5626; 5651","SINAPI","Galeria Subterrânea seção 2,00 x 1,80","m",{"v":30.8,"d":"30.80"},null,null,"I7",null,"C"]
[]
["05.04.700.02",{"$nulls":3},"Galeria em Filete em Concreto Armado"]
["05.04.700.02.01",null,"6089 ; 74138/4 ; 74254/2 ; 3062 ; 74015 ; 74204/1 ; 5626; 5651","SINAPI","Galeria em Filete seção 1,20 x 0,60","m",{"v":75,"d":"75.00"},null,null,"I7",null,"C"]
["05.04.700.02.02",null,"6089 ; 74138/4 ; 74254/2 ; 3062 ; 74015 ; 74204/1 ; 5626; 5651","SINAPI","Galeria em Filete seção 1,20 x 0,90","m",{"v":75,"d":"75.00"},null,null,"I7",null,"C"]
["05.04.700.02.03",null,"6089 ; 74138/4 ; 74254/2 ; 3062 ; 74015 ; 74204/1 ; 5626; 5651","SINAPI","Galeria em Filete seção 1,20 x 1,20","m",{"v":75,"d":"75.00"},null,null,"I7",null,"C"]
["05.04.700.02.04",null,"6089 ; 74138/4 ; 74254/2 ; 3062 ; 74015 ; 74204/1 ; 5626; 5651","SINAPI","Galeria em Filete seção 1,20 x 0,80","m",{"v":60,"d":"60.00"},null,null,"I7",null,"C"]
["05.04.700.02.05",null,"6089 ; 74138/4 ; 74254/2 ; 3062 ; 74015 ; 74204/1 ; 5626; 5651","SINAPI","Galeria em Filete seção 1,20 x 1,10","m",{"v":58,"d":"58.00"},null,null,"I7",null,"C"]
[]
["05.04.800",{"$nulls":3},"Separador de Água e Óleo - SAO"]
["05.04.800.01",null,"2000","NOVA","Unidade Separadora de Água e Óleo - SAO","un",{"v":1,"d":"1.00"},null,null,"I7",null,"C"]
[]
["05.04.1100",{"$nulls":3},"Drenos"]
[]
["05.04.1100.02",{"$nulls":3},"Drenos Profundos"]
["05.04.1100.02.01",null,"3S0459050","DNIT","Dreno Profundo","m",{"v":1010.5,"d":"1,010.50"},null,null,"I7",null,"C"]
[]
[{"$nulls":4},"TOTAL ITEM 05.00.000"]
[]
["7.00.000",{"$nulls":3},"INSTALAÇÕES ELÉTRICAS"]
[]
["7.02.000",{"$nulls":3},"MATERIAIS ELÉTRICOS - INFRAESTRUTURA"]
[]
["7.02.200",{"$nulls":3},"ELETRODUTOS E CONEXÕES"]
[]
["7.02.211",{"$nulls":3},"ELETRODUTOS PVC RÍGIDO"]
["7.02.211.03",null,"73798/1","SINAPI","Duto flexível tipo Kanalex em PEAD (Polietileno de alta densidade), corrugado na cor preta para proteção de cabos subterrâneos de energia, bitola 2\", Referência Kanaflex ou equivalente.","m",{"v":70,"d":"70.00"},null,null,"I3",null,"C"]
["7.02.211.05",null,"73798/3","SINAPI","Duto flexível tipo Kanalex em PEAD (Polietileno de alta densidade), corrugado na cor preta para proteção de cabos subterrâneos de energia, bitola 4\", Referência Kanaflex ou equivalente.","m",{"v":1580,"d":"1,580.00"},null,null,"I3",null,"C"]
[]
["7.02.700",{"$nulls":3},"ATERRAMENTO E SPDA"]
[]
["7.02.710",{"$nulls":3},"ATERRAMENTO"]
["7.02.710.02",null,"72255","SINAPI","Cabo de cobre nú, especificação NBR-6524, meio duro, 7 fios, secção do condutor 70mm². Referência: Prysmian ou Equivalente.","m",{"v":240,"d":"240.00"},null,null,"I3",null,"C"]
["7.02.710.04",null,"68069","SINAPI","Haste de aterramento tipo copperweld Ø3/4\" x 3000mm, núcleo de aço \"SAE 1010/1020\" revestido com uma camada de cobre eletrolítico de 0,254mm. Referência: GCWR19L30 da FCI ou Equivalente.","un",{"v":4,"d":"4.00"},null,null,"I3",null,"C"]
["7.02.710.07",null,"0193","NOVA","Solda exotérmica entre haste de aterramento Ø3/4\" e cabo de cobre nu #70mm², ref. \"CADWELD\", ou equivalente técnico.","un",{"v":4,"d":"4.00"},null,null,"I3",null,"C"]
["7.02.710.08",null,"0195","NOVA","Solda exotérmica tipo \"T\" entre cabos de cobre nu #70mm², ref. \"CADWELD\", ou equivalente técnico.","un",{"v":5,"d":"5.00"},null,null,"I3",null,"C"]
[]
["7.02.720",{"$nulls":3},"SPDA - PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS"]
["7.02.720.05",null,"9-11-05","SIURB","Para-raio tipo Franklin com 4 pontas, em aço inixidavel.. TERMOTÉCNICA ou equivalente técnico.","pç",{"v":4,"d":"4.00"},null,null,"I3",null,"C"]
[]
["7.03.000",{"$nulls":3},"LÂMPADAS, LUMINÁRIAS, PROJETORES E REFLETORES (Fornecimento, Instalação, Testes e Comissionamento)"]
[]
["7.03.100",{"$nulls":3},"LÂMPADAS"]
[]
["7.03.120",{"$nulls":3},"LÂMPADAS DE DESCARGA"]
["7.03.120.05",null," 73831-9","SINAPI","Lâmpada de descarga a vapor de sódio de alta pressão stand-by, potência 600W, 220V, bulbo tubular, base E-40, Referência: NAV-T-600 Super da Osram ou equivalente.","un",{"v":32,"d":"32.00"},null,null,"I3",null,"C"]
[]
["7.03.200",{"$nulls":3},"LUMINÁRIAS"]
[]
["7.03.240",{"$nulls":3},"ILUMINAÇÃO VIÁRIA E PÁTIO DE AERONAVES"]
["7.03.240.06",null,"74082/1 ","SINAPI","Projetor para  02 lâmpadas tubulares  de 600 W, composto por um corpo em alumínio pintado, um refletor em alumínio polido quimicamente e anodisado. Corpo fechado por um vidro sodocálcico temperado termicamente de 6 mm de espessura, selado por uma junta de silicone. Caixa de ligações fixa nas costas do corpo do projetor. Dois obturadores laterais, com junta de silicone, grau de estanquicidade IP 66, permitindo o acesso às lâmpadas.Pintura poliéster pelo sistema electroestático. Referência Projetor Alisios Refletor interno 1521 ou Equivalente. ","cj",{"v":16,"d":"16.00"},null,null,"I3",null,"C"]
["7.03.240.11",null,"73769/3","SINAPI","Poste de aço, cônico contínuo reto, com secção poligonal , com fixação flangeada e chumbadores. Dimensionado para resistir a uma carga horizontal ocasionada pela ação do vento a velocidade de no mínimo  55 m/s, em uma área representada pelos projetores e em sua própria estrutura; bem como para uma carga vertical ocasionada pelo peso destes mesmos elementos. Fabricado em chapa de aço carbono estrutural em segmentos, para serem unidos por sistema telescópico de simples pressão (Slip-Joint). Dotado de janela para inspeção com tampa e em seu interior equipado com uma caixa com uma tomada, chave comutadora e fusível. Altura útil 20 m, Diâmetro no topo 300 mm, Diâmetro na base 675 mm, Diâmetro na flange 960 mm, para 04 projetores em disposição circular. Fornecido completo com conjunto elavatório composto de uma unidade fixa e uma unidade móvel e acessórios. Bases de concreto, curvas e luvas aço galvanizado 2\". Referência: modelo CONILUX-16021.06.C.812.UCM/BJG da CONIPOST ou Equivalente.","pç",{"v":3,"d":"3.00"},null,null,"I3",null,"C"]
["7.03.240.12",null,"73769/3","SINAPI","Poste de aço, cônico contínuo reto, com secção poligonal , com fixação flangeada e chumbadores. Dimensionado para resistir a uma carga horizontal ocasionada pela ação do vento a velocidade de no mínimo  55 m/s, em uma área representada pelos projetores e em sua própria estrutura; bem como para uma carga vertical ocasionada pelo peso destes mesmos elementos. Fabricado em chapa de aço carbono estrutural em segmentos, para serem unidos por sistema telescópico de simples pressão (Slip-Joint). Dotado de janela para inspeção com tampa e em seu interior equipado com uma caixa com uma tomada, chave comutadora e fusível. Altura útil 17 m, Diâmetro no topo 300 mm, Diâmetro na base 675 mm, Diâmetro na flange 960 mm, para 04 projetores em disposição circular. Fornecido completo com conjunto elavatório composto de uma unidade fixa e uma unidade móvel e acessórios. Referência: modelo CONILUX-16021.06.C.812.UCM/BJG da CONIPOST ou Equivalente.","pç",{"v":1,"d":"1.00"},null,null,"I3",null,"C"]
[]
["7.03.260",{"$nulls":3},"LUMINÁRIAS INDUSTRIAIS"]
["7.03.260.03",null,"C2276","SEINFRA","Aparelho para sinalização duplo para lâmpadas incandescentes de 60W. Corpo em alumínio silício, globo em policarbonato prismático rosqueado ao corpo na cor vermelho. Entrada com rosca 3/4\" BSP. Parafusos de fixação nas entradas para garantir o alinhamento. Acabamento em epóxi-poliester na cor cinza. Referência modelo AS-2 da Wetzel ou Equivalente.","cj",{"v":4,"d":"4.00"},null,null,"I3",null,"C"]
[]
["7.04.000",{"$nulls":3},"CABOS"]
[]
["7.04.100",{"$nulls":3},"CABOS DE FORÇA"]
[]
["7.04.120",{"$nulls":3},"CABOS DE FORÇA BAIXA EMISSÃO DE FUMAÇA - 0,6/ 1 kV - UNIPOLAR"]
["7.04.120.02",null,"73860-11","SINAPI","cabo elétrico de força de baixa tensão 0,6/1kv, unipolar, fio de cobre nu, tempera mole, encordoamento classe 5, isolação em composto termofixo em dupla camada de borracha hepr, capa externa em termoplástico com base poliolefínica não halogenada na cor preta, temperatura 90°c, fabricado conforme norma nbr 13248 e nbr 13570/1996, seção nominal 1/c #10mm². referência: cabo afumex 0,6/1kv da prysmian ou equivalente aprovado","m",{"v":3316,"d":"3,316.00"},null,null,"I3",null,"C"]
[]
["7.04.130",{"$nulls":3},"CABOS DE FORÇA BAIXA EMISSÃO DE FUMAÇA - 0,6/ 1 kV - MULTIPOLAR"]
["7.04.130.03",null,"73860-10","SINAPI","cabo elétrico de força de baixa tensão 0,6/1kv, multipolar, fio de cobre nu, tempera mole, encordoamento classe 5, isolação em composto termofixo em dupla camada de borracha hepr, nas cores preta, azul-claro e verde, capa externa em termoplástico com base poliolefínica não halogenada na cor preta, temperatura 90°c, fabricado conforme norma nbr 13248 e nbr 13570/1996, seção nominal 1x3/c #6mm². referência: cabo afumex 0,6/1kv da prysmian ou equivalente técnico aprovado","m",{"v":2816,"d":"2,816.00"},null,null,"I3",null,"C"]
["7.04.130.09",null,"73860-11","SINAPI","cabo elétrico de força de baixa tensão 0,6/1kv, multipolar, fio de cobre nu, tempera mole, encordoamento classe 5, isolação em composto termofixo em dupla camada de borracha hepr, nas cores preta, azul-claro e verde, capa externa em termoplástico com base poliolefínica não halogenada na cor preta, temperatura 90°c, fabricado conforme norma nbr 13248 e nbr 13570/1996, seção nominal 1x4/c #10mm². referência: cabo afumex 0,6/1kv da prysmian ou equivalente técnico aprovado","m",{"v":3316,"d":"3,316.00"},null,null,"I3",null,"C"]
[]
["7.06.111",{"$nulls":3},"ENVELOPES DE AREIA"]
["7.06.111.01",null,"72316 - 72253","SINAPI","Construção de rede de dutos com 12 tubos de 4\" (100 mm), PEAD (Polietileno de Alta Densidade), corrugado helicoidal, envelopados em areia. Incluindo (tampões/ terminais em cada trecho, fita de aviso perigo energia e arame guia) e sobressalentes conexão I de união de tubos PEAD, Kit de vedação composto de mastique e 1 rolo de filme de PVC.","m",{"v":110,"d":"110.00"},null,null,"I3",null,"C"]
["7.06.111.03",null,"72316 - 72253","SINAPI","Construção de rede de dutos com 4 tubos de 4\" (100 mm), PEAD (Polietileno de Alta Densidade), corrugado helicoidal, envelopados em concreto. Incluindo (tampões/ terminais em cada trecho, fita de aviso perigo energia e arame guia) e sobressalentes conexão I de união de tubos PEAD, Kit de vedação composto de mastique e 1 rolo de filme de PVC.","m",{"v":55,"d":"55.00"},null,null,"I3",null,"C"]
["7.06.111.04",null,"73798/3","SINAPI","Construção de rede de dutos com 2 tubos de 2\" (50 mm), PEAD (Polietileno de Alta Densidade), corrugado helicoidal, envelopados em concreto. Incluindo (tampões/ terminais em cada trecho, fita de aviso perigo energia e arame guia) e sobressalentes conexão I de união de tubos PEAD, Kit de vedação composto de mastique e 1 rolo de filme de PVC.","m",{"v":35,"d":"35.00"},null,null,"I3",null,"C"]
[]
["7.06.212",{"$nulls":3},"CAIXAS DE PASSAGEM TIPO 3"]
["7.06.212.01",null,"ELT012B","SINAPI","Fornecimento de materiais e execução de caixa de passagem, em pré-moldados de concreto armado, incluindo execução de lastro de concreto, com regularização do fundo em argamassa de cimento e areia traço 1:3 - dimensões da caixa: 1700 x 1700 x 2410 mm.","cj",{"v":5,"d":"5.00"},null,null,"I3",null,"C"]
[]
["7.06.215",{"$nulls":3},"CAIXAS DE PASSAGEM TIPO 6"]
["7.06.215.01",null,"ELT012A","SINAPI","Fornecimento de materiais e execução de caixa de passagem, em pré-moldados de concreto armado, incluindo execução de lastro de concreto, com regularização do fundo em argamassa de cimento e areia traço 1:3 - dimensões da caixa: 1000 x 1000 x 1000 mm.","cj",{"v":4,"d":"4.00"},null,null,"I3",null,"C"]
[]
[{"$nulls":4},"TOTAL ITEM 07.00.000"]
[]
["11.00.000",{"$nulls":3},"SERVIÇOS COMPLEMENTARES"]
[]
["11.01.000",{"$nulls":3},"Limpeza de Obra"]
["11.01.001",null,9537,"SINAPI","Limpeza de obra","m²",{"v":51542,"d":"51,542.00"},null,null,"I1",null,"C"]
[]
[{"$nulls":4},"TOTAL ITEM 11.00.000"]
[]
["LOTE 5",{"$nulls":3},"SISTEMAS, EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS E REDE TELEMÁTICA, COM EXCEÇÃO DOS SISTEMAS, EQUIPAMENTOS E REDE DO LOTE 1"]
[]
["08.00.000",{"$nulls":3},"SISTEMAS ELETRÔNICOS","      "]
[{"$nulls":11},"COMPLETO"]
["08.01.000",{"$nulls":3},"SISO-BDO - SISTEMA INTEGRADO DE SOLUÇÃO OPERACIONAL E BANCO DE DADOS",{"$nulls":6},"OUTRAS REFERÊNCIAS"]
[]
["08.01.100",{"$nulls":3},"Visualizadores/Monitores e Painéis de Led´s "]
["08.01.100.01",null,"ELE025","NOVA","Fornecimento, instalação, configuração e comissionamento do Servidor de Distribuição do SISO, para Monitores e Painés de Led´s, baseado e microcomputador com Processador Quad-Core Intel Xeon, 2.13 GHz 12 M CacheTurbo, 16 GB de memória Ram, 4x4 GB, 667 MHz, 2RRDIMM, 02 discos rígidos de 512 GB Serial Ata2 de 07.200 rpm","cj",{"v":1,"d":"1.00"},null,null,"I3",null,"I"]
["08.01.100.02",null,"0834","NOVA","Fornecimento, Instalação, testes e comissionamento de Visualizadores de vídeo do SIV (Monitor e CPU), com monitor de vídeo de LED de 40 polegadas, interface HDMI, entrada de vídeo , VGA, RGB analógico, controle remoto, controle de contraste/brilho, com CPU com Processador Atom 230, Northbridge SIS 672, Soutbridge SIS 968, Memória SO-DIMM DDR2  667MHz até 2 Gb, Hard Disk SATA 2 Hard Disk 2.5', completa com todos acessórios, com caixa de acabamento, suporte para fixação no teto ou parede","cj",{"v":65,"d":"65.00"},null,null,"I3",null,"C"]
["08.01.100.03",null,"0833","NOVA","Fornecimento, Instalação, testes e comissionamento de Visualizadores de vídeo do SIV (Monitor e CPU), com monitor de vídeo de LED de 32 polegadas, interface HDMI, entrada de vídeo , VGA, RGB analógico, controle remoto, controle de contraste/brilho, com CPU com Processador Atom 230, Northbridge SIS 672, Soutbridge SIS 968, Memória SO-DIMM DDR2  667MHz até 2 Gb, Hard Disk SATA 2 Hard Disk 2.5', completa com todos acessórios, com caixa de acabamento, suporte para fixação no teto ou parede","cj",{"v":82,"d":"82.00"},null,null,"I3",null,"C"]
["08.01.100.04",null,"10002A","NOVA","Fornecimento, Instalação, testes e comissionamento de Terminal de Serviço, com Processador INTEL Duo core 2 ou superior, o Cache mínimo de 4 Mb full speed por processador, Disco rígido de 500 Gbytes e sistema operacional, completa com todos acessórios, com licença de software, interface de comunicação, Teclado , mouse, monitor Padrão SVGA Color de 21”, completa com todos acessórios","cj",{"v":21,"d":"21.00"},null,null,"I3",null,"C"]
["08.01.100.05",null,"10003","NOVA","Fornecimento, Instalação, testes e comissionamento de Painéis de LED, com Informações de Indicação do Vôo na Ponte de Embarque para funcionários da rampa, para área externa, baseado em painel de led com 01 linha de informação com 16 linhas e 128 colunas, nas dimensões aproximadas de 40 x 120 cm , com caixa de acabamento e acessórios","cj",{"v":18,"d":"18.00"},null,null,"I3",null,"C"]
[]
["08.01.110",{"$nulls":3},"Diversos                                                                                             ","      "]
["08.01.110.01",{"$nulls":3},"Fornecimento de sobressalentes"]
["08.01.110.01.01",null,"10003","NOVA","Fornecimento, Instalação, testes e comissionamento de Painéis de LED, com Informações de Indicação do Vôo na Ponte de Embarque para funcionários da rampa, para área externa, baseado em painel de led com 01 linha de informação com 16 linhas e 128 colunas, nas dimensões aproximadas de 40 x 120 cm, com caixa de acabamento e acessórios","cj",{"v":2,"d":"2.00"},null,null,"I3",null,"C"]
["08.01.110.02",null,"10007C","NOVA","Fornecimento das Apostilas de treinamento, Manuais de Operação, Manutenção  e Comissionamento","cj",{"v":1,"d":"1.00"},null,null,"I3",null,"C"]
["08.01.110.03",null,"34050C","NOVA","Aplicação do Treinamento de Manutenção SISO, para 7 funcionários da Infraero","h",{"v":8,"d":"8.00"},null,null,"I3",null,"C"]
[]
["08.02.000",{"$nulls":3},"SDH - SISTEMA DE DATA E HORA UNIVERSAIS                                                                                                                                                                  ","      "]
[]
["08.02.100",{"$nulls":3},"Relógios Secundários e acessórios (Fornecimento e Instalação)                                                                                                                                                          ","      "]
["08.02.100.01",null,"0224","NOVA","Fornecimento, Instalação, testes e comissionamento de Relógio secundário de 2 faces / visibilidade de 50 m, RFD50, completo com suportes para fixação.","cj",{"v":24,"d":"24.00"},null,null,"I3",null,"C"]
[]
["08.02.110",{"$nulls":3},"Diversos                                                                                             ","      "]
["08.02.110.01",{"$nulls":3},"Fornecimento de sobressalentes"]
["08.02.110.01.01",null,"0224","NOVA","Fornecimento, Instalação, testes e comissionamento de Relógio secundário de 2 faces / visibilidade de 50 m, RFD50, completo com suportes para fixação.","cj",{"v":2,"d":"2.00"},null,null,"I3",null,"C"]
["08.02.110.02",null,"10007","NOVA","Fornecimento das Apostilas de treinamento, Manuais de Operação, Manutenção  e Comissionamento","cj",{"v":1,"d":"1.00"},null,null,"I3",null,"C"]
["08.02.110.03",null,"34050","NOVA","Aplicação do Treinamento SDH de Manutenção, para 7 funcionários da Infraero","h",{"v":4,"d":"4.00"},null,null,"I3",null,"C"]
["08.02.110.04",null,"34051","NOVA","Supervisão e Assistência de Operação inicial assistida","dia",{"v":90,"d":"90.00"},null,null,"I3",null,"C"]
[]
["08.03.000",{"$nulls":3},"SISOM - SISTEMA DE SONORIZAÇÃO","      "]
[]
["08.03.100",{"$nulls":3},"Central de Som  (Fornecimento e Instalação)        "]
[]
["08.03.100.01",{"$nulls":3},"Fornecimento da Central do SISOM, completo, montados em mobiliário apropriado, com os seguintes elementos:"]
["08.03.100.01.01",null,34015,"NOVA","Fornecimento, Instalação, testes e comissionamento de Bastidor, baseado em rack metálico padrão de 19’ com 24 unidades","cj",{"v":1,"d":"1.00"},null,null,"I3",null,"C"]
["08.03.100.01.02",null,"60210","NOVA","Fornecimento, Instalação, testes e comissionamento de Microfones, tipo pescoço de ganso","un",{"v":2,"d":"2.00"},null,null,"I3",null,"C"]
["08.03.100.01.03",null,"60215","NOVA","Fornecimento, Instalação, testes e comissionamento de Pré-Amplificador de Áudio / Compressor / Gongo Eletrônico, com controle de equalização: nas faixas de oitavas de 65, 125, 250, 500, 1000, 2000, 4000 e 8000Hz, com controle de -15 a +15 dB, gongo bitonal, nas frequências 587 Hz e 491 Hz, com duração de 1 segundo por tom, intervalo de 500 ms e de caimento exponencia","un",{"v":1,"d":"1.00"},null,null,"I3",null,"C"]
["08.03.100.01.04",null,"60213","NOVA","Fornecimento, Instalação, testes e comissionamento de Matriz de Comutação de Emergência, com capacidade mínima de 6 saídas e 4 entrada, a qual deverá permitir a operação do SISOM mantendo as suas principais operacionalidades no caso de falha da matriz de áudio","un",{"v":1,"d":"1.00"},null,null,"I3",null,"C"]
["08.03.100.01.05",null,"60216","NOVA","Fornecimento, Instalação, testes e comissionamento de Estação de trabalho para operação do SISOM,  INTEL Duo core 2;  Memória RAM de 4GB DDR3, Disco rígido de 500 GB SATA, completa com todos acessórios, interface de comunicação, Teclado , mouse, monitor Padrão SVGA Color de 21”,  para montagem sobre mesa","cj",{"v":1,"d":"1.00"},null,null,"I3",null,"C"]
["08.03.100.01.06",null,34045,"NOVA","Fornecimento, Instalação, testes e comissionamento de  Caixa Acústica para monitoramento, com potência do alto-falante de 16 W, Sensibilidade acústica: mínimo de 90 dB SPL - A, para 1 W/ 1000 Hz","un",{"v":1,"d":"1.00"},null,null,"I3",null,"C"]
["08.03.100.01.07",null,"60218","NOVA","Fornecimento, Instalação, testes e comissionamento de  Fone de Ouvido, com sensibilidade: 103 dB SPLA 1kHz, Impedância: 32Ω, Frequência de resposta: 20Hz ~ 20kHz","un",{"v":1,"d":"1.00"},null,null,"I3",null,"C"]
[]
["08.03.110",{"$nulls":3},"Bastidores e  Equipamentos"]
["08.03.110.01",{"$nulls":3},"Fornecimento, Instalação, testes e comissionamento de Conjunto Bastidores de Potência e Processamento de áudio, completo, montados em gabinetes metálicos, com os seguintes elementos:"]
["08.03.110.01.01",null,"34015A","NOVA","Fornecimento  e Instalação de Bastidor tipo rack metálico padrão de 19’, com 44 Unidades padrão de altura","cj",{"v":8,"d":"8.00"},null,null,"I3",null,"C"]
["08.03.110.01.02",null,"ELE045","NOVA","Fornecimento, Instalação, testes e comissionamento de Módulo Processador de Áudio para montagem em rack de 19\", com 06 entradas a \"0\" dBm monitoradas","un",{"v":1,"d":"1.00"},null,null,"I3",null,"I"]
["08.03.110.01.03",null,"60212","NOVA","Fornecimento, Instalação, testes e comissionamento de Matriz de Seleção de Áreas, com capacidade mínima de 24 saídas e 12 entradas","cj",{"v":1,"d":"1.00"},null,null,"I3",null,"C"]
["08.03.110.01.04",null,"60214","NOVA","Fornecimento, Instalação, testes e comissionamento de Unidade de Chaveamento de Emergência,  com mínimo de 24 entradas ligadas a matriz principal,  06 entradas ligadas a matriz de emergência e  24 saídas programáveis da unidade","un",{"v":1,"d":"1.00"},null,null,"I3",null,"C"]
["08.03.110.01.05",null,"34017A","NOVA","Fornecimento, Instalação, testes e comissionamento de Unidade de Chaveamento de UAR ,  com 16 entradas ligadas às UAR´s e 16 saídas para distribuição","cj",{"v":2,"d":"2.00"},null,null,"I3",null,"C"]
["08.03.110.01.06",null,"ELE002","NOVA","Fornecimento, Instalação, testes e comissionamento de Adaptador Áudio-IP,  com entrada de áudio e saídas de áudio balanceados, protocolo TCP/IP","un",{"v":18,"d":"18.00"},null,null,"I3",null,"C"]
["08.03.110.01.07",null,"34019","NOVA","Fornecimento, Instalação, testes e comissionamento de Sistema de Controle Automático de Volume - CAV, para montagem em rack de 19\", com 4 entradas de sensor de ruído e 2 saídas balanceadas","un",{"v":9,"d":"9.00"},null,null,"I3",null,"C"]
["08.03.110.01.08",null,"ELE003","NOVA","Fornecimento, Instalação, testes e comissionamento de  Equalizadores, com entrada balanceada e controle automático de nível nas frequencias de máxima variação de nível: 25, 50, 100, 200, 400, 800, 1600, 3200, 6400 e 12800 Hz, saída balanceada","un",{"v":28,"d":"28.00"},null,null,"I3",null,"C"]
["08.03.110.01.09",null,"34016","NOVA","Fornecimento, Instalação, testes e comissionamento de Amplificadores de potência para montagem em rack de 19\", com 240 W RMS de saída em linha de 70,7 V","un",{"v":52,"d":"52.00"},null,null,"I3",null,"C"]
["08.03.110.01.10",null,"34017","NOVA","Fornecimento, Instalação, testes e comissionamento de Unidades de supervisão e chaveamento automático, para montagem em rack de 19\", com indicação do estado dos amplificadores e unidade de chaveamento de amplificador com defeito para amplificador reserva","cj",{"v":6,"d":"6.00"},null,null,"I3",null,"C"]
["08.03.110.02",null,"34020","NOVA","Fornecimento, Instalação, testes e comissionamento de Unidade de Acesso Remoto (UAR), para montagem no balcão,  com microfone,  pré-amplificador, unidade de controle e seleção","cj",{"v":13,"d":"13.00"},null,null,"I3",null,"C"]
["08.03.110.03",null,"34024","NOVA","Fornecimento, Instalação, testes e comissionamento de Sensores de ruído, para instalação embutida no forro","un",{"v":28,"d":"28.00"},null,null,"I3",null,"C"]
[]
["08.03.120",{"$nulls":3},"Sonofletores e Atenuadores                                                                                                                                               "]
["08.03.120.01",null,"ELE064","NOVA","Fornecimento, Instalação, testes e comissionamento de Sonofletor tipo baflle, com autofalante de 20 W  e sensibilidade de 90 dB SPL - A, para 1 W/ 1000 Hz, com transformador de impedância para linha de 70,7 V. e saída em taps de zero,1, 2, 5, 10, 20 W","un",{"v":149,"d":"149.00"},null,null,"I3",null,"I"]
["08.03.120.02",null,"ELE065","NOVA","Fornecimento, Instalação, testes e comissionamento de Caixa acústica, com autofalante de 20 W  e sensibilidade de 90 dB SPL - A, para 1 W/ 1000 Hz, com transformador de impedância para linha de 70,7 V. e saída em taps de zero,1, 2, 5, 10, 20 W","un",{"v":948,"d":"948.00"},null,null,"I3",null,"I"]
["08.03.120.03",null,"34022","NOVA","Fornecimento, Instalação, testes e comissionamento de Esfera Acústica , com total de 100 W. com autofalantes “woofer” de 8’ e um “tweeter” de 1” (dome) coaxiais;  e sensibilidade de 94 dB SPL - A, para 1 W/ 1000 Hz, com transformador de impedância para linha de 70,7 V","un",{"v":4,"d":"4.00"},null,null,"I3",null,"C"]
["08.03.120.04",null,"60220","NOVA","Fornecimento, Instalação, testes e comissionamento de Misturador de 06 canais do auditório, deverá ser montado em rack 19\" apropriado, resposta de freqüência: 100 Hz a 12 kHz  +- 1 Db","un",{"v":1,"d":"1.00"},null,null,"I3",null,"C"]
["08.03.120.05",null,"ELE046","NOVA","Fornecimento, Instalação, testes e comissionamento de Amplificadores de Potência do Auditório, estéreo com 100 W RMS por canal","un",{"v":6,"d":"6.00"},null,null,"I3",null,"C"]
["08.03.120.06",null,"ELE047","NOVA","Fornecimento, Instalação, testes e comissionamento de Microfone para auditório, com Resposta de freqüência: 100 Hz a 8 kHz  +- 1 dB","un",{"v":1,"d":"1.00"},null,null,"I3",null,"C"]
["08.03.120.07",null,"ELE060","NOVA","Fornecimento, Instalação, testes e comissionamento de Microfone Sem Fio para Auditório, com Resposta de freqüência: 20 Hz a 16 kHz  +- 1 Db","un",{"v":1,"d":"1.00"},null,null,"I3",null,"I"]
["08.03.120.08",null,"ELE062","NOVA","Fornecimento, Instalação, testes e comissionamento de Caixas acústicas do auditório  de 70  W","un",{"v":6,"d":"6.00"},null,null,"I3",null,"I"]
["08.03.120.09",null,"ELE063","NOVA","Fornecimento  e Instalação de Bastidores tipo Bastidor do Sistema de Auditório, metálico padrão de 19’, com 24 Unidades padrão de altura","cj",{"v":1,"d":"1.00"},null,null,"I3",null,"I"]
["08.03.120.10",null,"60219","NOVA","Software Aplicativo para operação do SISOM","un",{"v":1,"d":"1.00"},null,null,"I3",null,"C"]
[]
["08.03.130",{"$nulls":3},"Cabos e Fios  (Fornecimento e Instalação)        ","      "]
["08.03.130.01",null,"34025","NOVA","Fornecimento, Instalação e testes de Cabos de rede de sonofletores,  constituídos por um par trançado, fios flexíveis, bitola 2,5 mm², antichama, próprio para áudio, com isolação de 600 V, polarizados, com isolação em PVC nas cores preto e vermelho","m",{"v":18227,"d":"18,227.00"},null,null,"I3",null,"C"]
["08.03.130.02",null,"34026","NOVA","Fornecimento, Instalação e testes de Cabo de audio de baixo nivel, do tipo AFD, com dupla blindagem de malha trançada, com 2 pares de condutores de bitola 0,75 mm², anti chama e capa externa em PVC","m",{"v":576,"d":"576.00"},null,null,"I3",null,"C"]
["08.03.130.03",null,"34027","NOVA","Fornecimento, Instalação e testes de Cabo para sensor de ruido, tipo AFD com 1p # 0,75 mm² com blindagem, anti chama e capa externa em PVC","m",{"v":5876,"d":"5,876.00"},null,null,"I3",null,"C"]
[]
["08.03.140",{"$nulls":3},"Diversos                                                                                                                                                              "]
["08.03.140.01",{"$nulls":3},"Fornecimento de Sobressalentes, sendo:                                                              "]
["08.03.110.01.01",null,"ELE045","NOVA","Fornecimento, Instalação, testes e comissionamento de Módulo Processador de Áudio para montagem em rack de 19\", com 06 entradas a \"0\" dBm monitoradas","un",{"v":1,"d":"1.00"},null,null,"I3",null,"I"]
["08.03.110.01.02",null,"ELE045","NOVA","Módulo de Matriz de Seleção de Áreas, com capacidade mínima de 08 saídas e 04 entradas","un",{"v":1,"d":"1.00"},null,null,"I3",null,"I"]
["08.03.140.01.03",null,"60210","NOVA","Microfones, tipo pescoço de ganso","un",{"v":1,"d":"1.00"},null,null,"I3",null,"C"]
["08.03.140.01.04",null,"60215","NOVA","Pré-Amplificador de Áudio / Compressor / Gongo Eletrônico","un",{"v":1,"d":"1.00"},null,null,"I3",null,"C"]
["08.03.140.01.05",null,"34045","NOVA","Caixa Acústica para monitoramento","un",{"v":1,"d":"1.00"},null,null,"I3",null,"C"]
["08.03.140.01.06",null,"60214","NOVA","Unidade de Chaveamento de Emergência","un",{"v":1,"d":"1.00"},null,null,"I3",null,"C"]
["08.03.140.01.07",null,"34017A","NOVA","Fornecimento, Instalação, testes e comissionamento de Unidade de Chaveamento de UAR ,  com 16 entradas ligadas às UAR´s e 16 saídas para distribuição","cj",{"v":1,"d":"1.00"},null,null,"I3",null,"C"]
["08.03.140.01.08",null,"ELE002","NOVA","Fornecimento, Instalação, testes e comissionamento de Adaptador Áudio-IP,  com entrada de áudio e saídas de áudio balanceados, protocolo TCP/IP","un",{"v":1,"d":"1.00"},null,null,"I3",null,"C"]
["08.03.140.01.09",null,"34019","NOVA","Sistema de Controle Automático de Volume - CAV","un",{"v":1,"d":"1.00"},null,null,"I3",null,"C"]
["08.03.140.01.10",null,"ELE003","NOVA","Fornecimento, Instalação, testes e comissionamento de  Equalizadores, com entrada balanceada e controle automático de nível nas frequencias de máxima variação de nível: 25, 50, 100, 200, 400, 800, 1600, 3200, 6400 e 12800 Hz, saída balanceada","un",{"v":3,"d":"3.00"},null,null,"I3",null,"C"]
["08.03.140.01.11",null,"34016","NOVA","Fornecimento, Instalação, testes e comissionamento de Amplificadores de potência para montagem em rack de 19\", com 240 W RMS de saída em linha de 70,7 V","un",{"v":5,"d":"5.00"},null,null,"I3",null,"C"]
["08.03.140.01.12",null,"34017","NOVA","Fornecimento, Instalação, testes e comissionamento de Unidades de supervisão e chaveamento automático, para montagem em rack de 19\", com indicação do estado dos amplificadores e unidade de chaveamento de amplificador com defeito para amplificador reserva","cj",{"v":1,"d":"1.00"},null,null,"I3",null,"C"]
["08.03.140.01.13",null,"34020","NOVA","Unidade de Acesso Remoto (UAR)","cj",{"v":1,"d":"1.00"},null,null,"I3",null,"C"]
["08.03.140.01.14",null,"34024","NOVA","Sensores de ruído","un",{"v":3,"d":"3.00"},null,null,"I3",null,"C"]
["08.03.140.01.15",null,"ELE064","NOVA","Fornecimento, Instalação, testes e comissionamento de Sonofletor tipo baflle, com autofalante de 20 W  e sensibilidade de 90 dB SPL - A, para 1 W/ 1000 Hz, com transformador de impedância para linha de 70,7 V. e saída em taps de zero,1, 2, 5, 10, 20 W","un",{"v":5,"d":"5.00"},null,null,"I3",null,"I"]
["08.03.140.01.16",null,"ELE065","NOVA","Fornecimento, Instalação, testes e comissionamento de Caixa acústica, com autofalante de 20 W  e sensibilidade de 90 dB SPL - A, para 1 W/ 1000 Hz, com transformador de impedância para linha de 70,7 V. e saída em taps de zero,1, 2, 5, 10, 20 W","un",{"v":10,"d":"10.00"},null,null,"I3",null,"I"]
["08.03.140.01.17",null,"34022","NOVA","Fornecimento, Instalação, testes e comissionamento de Esfera Acústica , com total de 100 W. com autofalantes “woofer” de 8’ e um “tweeter” de 1” (dome) coaxiais;  e sensibilidade de 94 dB SPL - A, para 1 W/ 1000 Hz, com transformador de impedância para linha de 70,7 V","un",{"v":1,"d":"1.00"},null,null,"I3",null,"C"]
["08.03.140.02",null,"10007A","NOVA","Fornecimento das Apostilas de treinamento, Manuais de Operação, Manutenção  e Comissionamento","cj",{"v":1,"d":"1.00"},null,null,"I3",null,"C"]
["08.03.140.03",{"$nulls":3},"Aplicação do Treinamento para 7 funcionários da Infraero:"]
["08.03.140.03.01",null,"60202A","NOVA","Aplicação do Treinamento de Operação do SISOM para 7 funcionários da Infraero","h",{"v":16,"d":"16.00"},null,null,"I3",null,"C"]
["08.03.140.03.02",null,"34050A","NOVA","Aplicação do Treinamento de Manutenção do SISOM para 7 funcionários da Infraero","h",{"v":24,"d":"24.00"},null,null,"I3",null,"C"]
["08.03.140.04",null,"34051A","NOVA","Supervisão e Assistência de Operação inicial assistida","dia",{"v":90,"d":"90.00"},null,null,"I3",null,"C"]
[]
["08.03.200",{"$nulls":3},"Eletrodutos  "]
["08.03.200.01",null,"34052","NOVA","Fornecimento e instalação de Eletroduto de ferro galvanizado a fogo, semi pesado, Ø 3/4\",  com acessórios de conexão, fixação, derivação e montagem","m",{"v":280,"d":"280.00"},null,null,"I3",null,"C"]
["08.03.200.02",null,"ELE071A","NOVA","Fornecimento e instalação de Eletroduto flexível de aço zincado, com cobertura externa de PVC, Ø 3/4\", com 1 m de comprimento,  fornecido com acessórios nas extremidades para conexão  e montagem","un",{"v":1101,"d":"1,101.00"},null,null,"I3",null,"I"]
[]
["08.03.210",{"$nulls":3},"Perfilados e Acessórios "]
["08.03.210.01",null,"34053","NOVA","Fornecimento e instalação de Perfilado perfurado de 38x38mm com acessórios de conexão, fixação, derivação e montagem","m",{"v":3436,"d":"3,436.00"},null,null,"I3",null,"C"]
[]
["08.03.220",{"$nulls":3},"Caixas   "]
["08.03.220.01",null,"60225","NOVA","Fornecimento e Instalação de Caixa de ligação para embutir em PVC 4\"x4\"X2\"","un",{"v":28,"d":"28.00"},null,null,"I3",null,"C"]
["08.03.220.02",null,"60223","NOVA","Fornecimento e instalação de Caixa de ligação/passagem tipo condulete de Ø3/4\", em alumínio fundido, com furações em todas as faces para conexão de eletrodutos, Ref. \"Daisa\" ou equivalente técnico","un",{"v":42,"d":"42.00"},null,null,"I3",null,"C"]
[]
["08.04.000",{"$nulls":3},"SDTV - SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO DE SINAL DE TV E FM"]
[]
["08.04.100",{"$nulls":3},"Eletrocalhas (Fornecimento e Instalação)"]
["08.04.100.01",null,"16134.8.5.1","TCPO","Fornecimento, Instalação e Identificação de Eletrocalha do tipo perfurada, em chapa de aço SAE 1008/1010/1020, de espessura 1,27 mm (18 MSG).  tratada e galvanizada a fogo ou conforme especificação, com dimensões de 200 x 50 mm em barras de 3m, incluindo todos os acessórios para suportações, fixações, derivações, curvas, conexões e montagem, ref. MOPA ou equivalente técnico","m",{"v":2189,"d":"2,189.00"},null,null,"I3",null,"C"]
["08.04.100.02",null,"16134.8.5.1","TCPO","Fornecimento, Instalação e Identificação de Eletrocalha do tipo perfurada, em chapa de aço SAE 1008/1010/1020, de espessura 1,27 mm (18 MSG).  tratada e galvanizada a fogo ou conforme especificação, com dimensões de 300 x 50 mm em barras de 3m, incluindo todos os acessórios para suportações, fixações, derivações, curvas, conexões e montagens, ref. MOPA ou equivalente técnico","m",{"v":2434,"d":"2,434.00"},null,null,"I3",null,"C"]
["08.04.100.03",null,"16134.8.5.1","TCPO","Fornecimento, Instalação e Identificação de Eletrocalha do tipo perfurada, em chapa de aço SAE 1008/1010/1020, de espessura 1,27 mm (18 MSG).  tratada e galvanizada a fogo ou conforme especificação, com dimensões de 500 x 50 mm em barras de 3m, incluindo todos os acessórios para suportações, fixações, derivações, curvas, conexões e montagens, ref. MOPA ou equivalente técnico","m",{"v":184,"d":"184.00"},null,null,"I3",null,"C"]
[]
["08.04.110     ",{"$nulls":3},"Leito para Cabos e Acessórios"]
["08.04.110.01",null,"16134.8.1.1","TCPO","Fornecimento, Instalação e identificação de Leito para cabos tipo semipesado, com longarina em chapa de aço SAE 1008/1010/1020, de espessura 2,65 mm (12 MSG).  tratada e galvanizada a fogo ou conforme especificação com dimensões de 200 x 50 mm em barras de 3m, incluindo todos os acessórios para suportações, fixações, derivações, curvas, conexões e montagems, ref. MOPA ou equivalente técnico","m",{"v":10,"d":"10.00"},null,null,"I3",null,"C"]
["08.04.110.02",null,"16134.8.1.1","TCPO","Fornecimento, Instalação e identificação de Leito para cabos tipo semipesado, com longarina em chapa de aço SAE 1008/1010/1020, de espessura 2,65 mm (12 MSG).  tratada e galvanizada a fogo ou conforme especificação com dimensões de 300 x 50 mm em barras de 3m, incluindo todos os acessórios para suportações, fixações, derivações, curvas, conexões e montagems, ref. MOPA ou equivalente técnico","m",{"v":40,"d":"40.00"},null,null,"I3",null,"I"]
["08.04.110.03",null,"16134.8.1.1","TCPO","Fornecimento, Instalação e identificação de Leito para cabos tipo semipesado, com longarina em chapa de aço SAE 1008/1010/1020, de espessura 2,65 mm (12 MSG). tratada e galvanizada a fogo ou conforme especificação, com dimensões de 500 x 50 mm em barras de 3m, incluindo todos os acessórios para suportações, fixações, derivações, curvas, conexões e montagens, ref. MOPA ou equivalente técnico","m",{"v":5,"d":"5.00"},null,null,"I3",null,"I"]
[]
["08.04.120",{"$nulls":3},"Eletrodutos  (Fornecimento e Instalação)"]
["08.04.120.01",null,"72309","SINAPI","Fornecimento e Instalação de Eletroduto de ferro galvanizado a fogo, semi pesado, Ø 1\",  em barras de 3 metros, com acessórios de suportação, fixação, conexão e montagem, Ref. THOMEU ou equivalente técnico","m",{"v":1518,"d":"1,518.00"},null,null,"I3",null,"C"]
["08.04.120.02",null,"72311","SINAPI","Fornecimento e Instalação de Eletroduto de ferro galvanizado a fogo, semi pesado, Ø 2\",  em barras de 3 metros, com acessórios de suportação, fixação, conexão e montagem, Ref. THOMEU ou equivalente técnico","m",{"v":6,"d":"6.00"},null,null,"I3",null,"C"]
[]
["08.04.130",{"$nulls":3},"Caixas  (Fornecimento e Instalação)"]
["08.04.130.01",null,"60222","NOVA","Fornecimento e Instalação de Caixa de ligação para embutir em PVC 4\"x2\"X2\"","un",{"v":243,"d":"243.00"},null,null,"I3",null,"C"]
["08.04.130.02",null,34109,"NOVA","Fornecimento e Instalação de Caixa de ligação para embutir em PVC 4\"x4\"X2\"","un",{"v":29,"d":"29.00"},null,null,"I3",null,"C"]
["08.04.130.03",null,"1017","NOVA","Fornecimento e Instalação de Caixa de ligação/passagem condulete com tampa cega, em alumínio para eletroduto de diâmetro de  Ø 1\"","un",{"v":105,"d":"105.00"},null,null,"I3",null,"C"]
["08.04.130.04",null,"60229","NOVA","Fornecimento e Instalação de Caixa de ligação/passagem condulete com tampa cega, em alumínio para eletroduto de diâmetro de  Ø 2\"","un",{"v":1,"d":"1.00"},null,null,"I3",null,"C"]
[]
["08.05.000",{"$nulls":3},"SIGUE - SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE UTILIDADES E ENERGIA","      "]
[]
["08.05.100",{"$nulls":3},"Equipamentos e Softwares                                                                                                                                                                                 "]
["08.05.100.01",null,"ELE028","NOVA","Fornecimento, instalação, configuração e comissionamento do Servidor do SIGUE, em configuração dual, hot-standby, baseado em 2 microcomputadores com Processador Quad-Core Intel Xeon, 2.13 Ghz 12 M CacheTurbo (interligados entre si), 02 discos rígidos de 512 GB","un",{"v":1,"d":"1.00"},null,null,"I3",null,"I"]
["08.05.100.02",null,"ELE029","NOVA","Fornecimento, Instalação, testes e comissionamento de Estação de trabalho para Supervisão e Manutenção do SIGUE,  INTEL Core 2 Duo;  Memória RAM de 4GB DDR3, Disco rígido de 500 GB SATA, completa com todos acessórios, interface de comunicação, Teclado , mouse, monitor Padrão SVGA Color de 21”,  para instalação sobre mesa","un",{"v":2,"d":"2.00"},null,null,"I3",null,"I"]
["08.05.100.03",null,"ELE081","NOVA","Fornecimento, testes e comissionamento de Terminal de Engenharia baseado em microcomputador tipo Notebook, INTEL core i5-2410M;  Memória RAM de 4GB DDR3, Disco rígido de 640 GB SATA, completo com todos acessórios, interface de comunicação, tela LED de 15,6”","un",{"v":1,"d":"1.00"},null,null,"I3",null,"I"]
["08.05.100.04",null,"ELE005","NOVA","Fornecimento, Instalação, testes e comissionamento de Gerenciador de Rede com interface TCP/IP com capacidade de suportar até 200 dispositivos em rede RS485 (com protocolo aberto BACnet MS/TP, ou equivalente técnico)","un",{"v":1,"d":"1.00"},null,null,"I3",null,"C"]
["08.05.100.05",null,"50143A","NOVA","Fornecimento, Instalação, testes e comissionamento de Unidade de Controle Local Convencional- UCL e a respectiva programação de todas as lógicas dos pontos, para atendimento de 2564 pontos (342 Entradas analógica; 120 Saída Analógica; 1365 Entrada digitais; 618 Saída digitais; 119 RS485 e 2 conexão via rede telemática ) mais reserva de 3% de supervisão e controle","un",{"v":1,"d":"1.00"},null,null,"I3",null,"C"]
["08.05.100.06",null,"ELE006","NOVA","Fornecimento, Instalação, testes e comissionamento de Unidade Controladora  para VAV e a respectiva programação das lógicas","un",{"v":48,"d":"48.00"},null,null,"I3",null,"C"]
["08.05.100.07",null,"ELE082","NOVA","Fornecimento, Instalação, testes e comissionamento de Tranceiver óptico para rede RS-485 para cabo óptico multimodo","un",{"v":2,"d":"2.00"},null,null,"I3",null,"C"]
["08.05.100.08",null,"50144","NOVA","Fornecimento, Instalação, testes e comissionamento do software supervisório do SIGUE, padrão de mercado, baseado em arquitetura aberta para automação predial ","un",{"v":1,"d":"1.00"},null,null,"I3",null,"C"]
[]
["08.05.110",{"$nulls":3},"Cabos e Fios                                                                                                                                                                                   ","      "]
["08.05.110.01",null,"50145","NOVA","Fornecimento, Instalação e testes de Cabo para interligação das controladoras, de comunicações RS-485, tipo AFD, com blindagem, com 2 pares de condutores de bitola # 22 AWG e condutor terra, anti chama e capa externa em PVC","m",{"v":2374,"d":"2,374.00"},null,null,"I3",null,"C"]
["08.05.110.02",null,"50146","NOVA","Fornecimento, Instalação e testes de Cabo para entradas digitais, cabo singelo, bitola 1mm2 com isolamento de PVC na cor branca","m",{"v":22612,"d":"22,612.00"},null,null,"I3",null,"C"]
["08.05.110.03",null,"50148","NOVA","Fornecimento, Instalação e testes de Cabo para saídas digitais, cabo singelo, bitola 1mm2 com isolamento de PVC na cor amarela","m",{"v":9686,"d":"9,686.00"},null,null,"I3",null,"C"]
["08.05.110.04",null,"50147","NOVA","Fornecimento, Instalação e testes de Cabo para entradas analógicas, cabo de cobre 1 par, bitola 1mm2 com isolamento de PVC na cor vermelha","m",{"v":8745,"d":"8,745.00"},null,null,"I3",null,"C"]
["08.05.110.05",null,"50149","NOVA","Fornecimento, Instalação e testes de Cabo para saídas analógicas, cabo de cobre 1 par, bitola 1mm2 com isolamento de PVC na cor preta","m",{"v":3174,"d":"3,174.00"},null,null,"I3",null,"C"]
["08.05.110.06",null,"50150","NOVA","Fornecimento, Instalação e testes de Cabopara interligação dos sinais via RS-485, tipo AFD, blindagem, com 2 pares de condutores de bitola # 22 AWG e condutor terra, anti chama e capa externa em PVC","m",{"v":1712,"d":"1,712.00"},null,null,"I3",null,"C"]
["08.05.110.07",null,"ELE083","NOVA","Fornecimento, Instalação e testes de Cabo de fibra óptica multimodo para uso na rede externa, com 02 fibras,  indice gradual, 62,5 x 125 µm, modelo CFOT-MM-MF ou equivalente técnico","m",{"v":316,"d":"316.00"},null,null,"I3",null,"I"]
[]
["08.05.120",{"$nulls":3},"Diversos                                                                                                                                                                                      "]
["08.05.120.01",{"$nulls":3},"Fornecimento de Sobressalentes, conforme item 2.4.2 da Especificação Técnica FZ.01/478.92/05392, a saber:     "]
["08.05.120.01.01",null,"50143B","NOVA","Unidade de Controle Local Convencional- UCL, para supervisão e controle","un",{"v":3,"d":"3.00"},null,null,"I3",null,"C"]
["08.05.120.01.02",null,"ELE006","NOVA","Fornecimento, Instalação, testes e comissionamento de Unidade Controladora  para VAV e a respectiva programação das lógicas","un",{"v":4,"d":"4.00"},null,null,"I3",null,"C"]
["08.05.120.01.03",null,"ELE005","NOVA","Fornecimento, Instalação, testes e comissionamento de Gerenciador de Rede com interface TCP/IP com capacidade de suportar até 200 dispositivos em rede RS485 (com protocolo aberto BACnet MS/TP, ou equivalente técnico)","un",{"v":1,"d":"1.00"},null,null,"I3",null,"C"]
["08.05.120.01.04",null,"ELE082","NOVA","Um par de Tranceiver óptico para rede RS-485 para cabo óptico multimodo","un",{"v":1,"d":"1.00"},null,null,"I3",null,"C"]
["08.05.120.02",null,"ELE007","NOVA","Fornecimento das Apostilas de treinamento, Manuais de Operação, Manutenção  e Comissionamento","cj",{"v":1,"d":"1.00"},null,null,"I3",null,"C"]
["08.05.120.03",{"$nulls":3},"Aplicação do Treinamento para 7 funcionários da Infraero, conforme item 3.3 da ET FZ.01/478.92/05392, dos seguintes itens:"]
["08.05.120.03.01",null,"50154","NOVA","Aplicação do Treinamento de Operação SIGUE para 7 funcionários da Infraero","h",{"v":48,"d":"48.00"},null,null,"I3",null,"C"]
["08.05.120.03.02",null,"ELE008","NOVA","Aplicação do Treinamento de Manutenção do SIGUE, para 7 funcionários da Infraero","h",{"v":24,"d":"24.00"},null,null,"I3",null,"C"]
["08.05.120.04",null,"50155","NOVA","Supervisão e Assistência de Operação inicial assistida do SIGUE","dia",{"v":30,"d":"30.00"},null,null,"I3",null,"C"]
[]
["08.05.130",{"$nulls":3},"Eletrodutos    (Fornecimento e Serviços)    "]
["08.05.130.01",null,"72308","SINAPI","Fornecimento, instalação e testes de Eletroduto de ferro galvanizado a fogo, semi pesado, Ø 3/4\", fornecido em barras de 3.0 com acessórios de conexão e fixação, Ref. Thomeu ou equivalente técnico","m",{"v":1407,"d":"1,407.00"},null,null,"I3",null,"C"]
["08.05.130.02",null,"72309","SINAPI","Fornecimento e Instalação de Eletroduto de ferro galvanizado a fogo, semi pesado, Ø 1\",  em barras de 3 metros, com acessórios de suportação, fixação, conexão e montagem, Ref. THOMEU ou equivalente técnico","m",{"v":25,"d":"25.00"},null,null,"I3",null,"C"]
["08.05.130.03",null,"72310","SINAPI","Fornecimento, instalação e testes de Eletroduto de ferro galvanizado a fogo, semi pesado, Ø 1.1/2\", fornecido em barras de 3.0 com acessórios de conexão e fixação, Ref. Thomeu ou equivalente técnico","m",{"v":100,"d":"100.00"},null,null,"I3",null,"C"]
["08.05.130.04",null,"72311","SINAPI","Fornecimento e Instalação de Eletroduto de ferro galvanizado a fogo, semi pesado, Ø 2\",  em barras de 3 metros, com acessórios de suportação, fixação, conexão e montagem, Ref. THOMEU ou equivalente técnico","m",{"v":49,"d":"49.00"},null,null,"I3",null,"C"]
[]
["08.05.140",{"$nulls":3},"Caixas   "]
["08.05.140.01",null,"60223","NOVA","Fornecimento e instalação de Caixa de ligação/passagem tipo condulete de Ø3/4\", em alumínio fundido, com furações em todas as faces para conexão de eletrodutos, Ref. \"Daisa\" ou equivalente técnico","un",{"v":86,"d":"86.00"},null,null,"I3",null,"C"]
["08.05.140.02",null,"60227","NOVA","Fornecimento e instalação de Caixa de ligação/passagem tipo condulete de Ø1\", em alumínio fundido, com furações em todas as faces para conexão de eletrodutos, Ref. \"Daisa\" ou equivalente técnico","un",{"v":2,"d":"2.00"},null,null,"I3",null,"C"]
["08.05.140.03",null,"60228","NOVA","Fornecimento e instalação de Caixa de ligação/passagem tipo condulete de Ø1.1/2\", em alumínio fundido, com furações em todas as faces para conexão de eletrodutos, Ref. \"Daisa\" ou equivalente técnico","un",{"v":12,"d":"12.00"},null,null,"I3",null,"C"]
["08.05.140.03",null,"60229","NOVA","Fornecimento e instalação de Caixa de ligação/passagem tipo condulete de Ø 2\", em alumínio fundido, com furações em todas as faces para conexão de eletrodutos, Ref. \"Daisa\" ou equivalente técnico","un",{"v":4,"d":"4.00"},null,null,"I3",null,"C"]
[]
["08.05.150",{"$nulls":3},"Dutos para Rede Subterrânea e Acessórios                                                                                                                                                            ","      "]
["08.05.150.01",null,"1067","NOVA","Fornecimento dos matertiais e execução de banco de dutos envelopados em concreto de fck> 15 MPa, de 260 mm de altura e 320 mm de largura, com 2 dutos de Polietileno de Alta Densidade (PEAD), corrugado (mod. Kanalex da Kanaflex ou similar) de 2\" de diâmetro, incluindo regularização da cava, fornecimento do concreto, lançamento do fio guia, colocação dos tampões de vedação dos dutos nas caixas, conforme item 5.3  da ET nº  ET FZ.01/478.92/05392             ","m",{"v":152,"d":"152.00"},null,null,"I3",null,"C"]
[]
["08.05.160",{"$nulls":3},"Caixas de Passagem Subterrânea                                                                                                                                                    "]
["08.05.160.01",null,"72289","SINAPI","Fornecimento dos materiais e contrução de caixa subterrânea em alvenaria armada revestida,  com tampa de concreto armado para tráfego leve, nas dimensões de 800X800X1200mm, para passagemn de cabos de eletrônica","un",{"v":5,"d":"5.00"},null,null,"I3",null,"C"]
[]
["08.06.000",{"$nulls":3},"SISA - SISTEMA INTEGRADO DE SERVIÇOS AÉREOS"]
[]
["08.06.100",{"$nulls":3},"Equipamentos e Software "]
["08.06.100.01",null,"1018","NOVA","Fornecimento, instalação, configuração e comissionamento do Servidor do SISA, em configuração dual, hot-standby, baseado e microcomputador com Processador Quad-Core Intel Xeon, 2.8 Ghz 12 M CacheTurbo, Processador Quad-Core Intel Xeon, 2.8 Ghz 12 M CacheTurbo, 02 discos rígidos de 512 GB","cj",{"v":1,"d":"1.00"},null,null,"I3",null,"C"]
["08.06.100.02",null,"1019","NOVA","Fornecimento, Instalação, testes e comissionamento de Terminal de Serviço, com Processador INTEL Duo core 2 ou superior, o Cache mínimo de 4 Mb full speed por processador, Disco rígido de 500 Gbytes, completa com todos acessórios, interface de comunicação, Teclado , mouse, monitor LCD Color de 21”, completa com todos acessórios","cj",{"v":2,"d":"2.00"},null,null,"I3",null,"C"]
["08.06.100.03",null,"0829","NOVA","Fornecimento, Configuração e parametrização do software do SISA, de supervisão, integração e de controle dos sistemas SDAI, SICA e STVV a serem instalados no lote 5","cj",{"v":1,"d":"1.00"},null,null,"I3",null,"C"]
[]
["08.06.110",{"$nulls":3},"Diversos","      "]
["08.06.110.01",null,"0826","NOVA","Fornecimento das Apostilas de treinamento, Manuais de Operação, Manutenção  e Comissionamento","cj",{"v":1,"d":"1.00"},null,null,"I3",null,"C"]
["08.06.110.02",{"$nulls":3},"Aplicação de Treinamentos para 7 funcionários da Infraero:"]
["08.06.110.02.01",null,"60202F","NOVA","Aplicação do Treinamento de Operação, para 7 funcionários da Infraero","h",{"v":40,"d":"40.00"},null,null,"I3",null,"C"]
["08.06.110.02.02",null,"ELE030","NOVA","Aplicação do Treinamento de Manutenção, para 7 funcionários da Infraero","h",{"v":40,"d":"40.00"},null,null,"I3",null,"C"]
["08.06.110.03",null,"34051F","NOVA","Supervisão e Assistência de Operação inicial assistida","dia",{"v":90,"d":"90.00"},null,null,"I3",null,"C"]
[]
["08.07.000",{"$nulls":3},"SICA - SISTEMA DE CONTROLE DE ACESSO","      "]
[]
["08.07.100",{"$nulls":3},"Equipamentos                                                                                                                                                                                      "]
["08.07.100.01",null,"ELE031","NOVA","Fornecimento, instalação, configuração e comissionamento do Servidor do SICA, em configuração dual, hot-standby, baseado em 2 microcomputadores com Processador Quad-Core Intel Xeon, 2.13 Ghz 12 M CacheTurbo (interligados entre si), 02 discos rígidos de 512 GB","cj",{"v":1,"d":"1.00"},null,null,"I3",null,"I"]
["08.07.100.02",null,"ELE032","NOVA","Fornecimento, Instalação, testes e comissionamento de Estação de trabalho para Supervisão e Manutenção do SICA,  INTEL Duo core 2;  Memória RAM de 4GB DDR3, Disco rígido de 500 GB SATA, completa com todos acessórios, interface de comunicação, Teclado , mouse, monitor Padrão SVGA Color de 21”,  para instalação sobre mesa","cj",{"v":1,"d":"1.00"},null,null,"I3",null,"I"]
["08.07.100.03",null,"ELE033","NOVA","Fornecimento, Instalação, testes e comissionamento de Estação de trabalho do Subsistema de Edição de Cartões do SICA,INTEL Duo core 2;  Memória RAM de 4GB DDR3, Disco rígido de 500 GB SATA, completa com todos acessórios, interface de comunicação, Teclado , mouse, monitor Padrão SVGA Color de 21”, com Placa de captura de vídeo de alto desempenho, para instalação sobre mesa","cj",{"v":1,"d":"1.00"},null,null,"I3",null,"I"]
["08.07.100.04",null,"ELE034","NOVA","Fornecimento, Instalação, testes e comissionamento de Câmera de Vídeo para geração de crachás, para instalação sobre mesa","un",{"v":1,"d":"1.00"},null,null,"I3",null,"I"]
["08.07.100.05",null,"ELE009","NOVA","Fornecimento, Instalação, testes e comissionamento de Unidades de Controle de Acesso - UCA´s, com capacidade de gerenciamento entre 32 leitoras, interligadas com a central via rede TCP/IP do aeroporto","un",{"v":15,"d":"15.00"},null,null,"I3",null,"C"]
["08.07.100.06",null,"ELE010","NOVA","Fornecimento, instalação, configuração e comissionamento do software para operação do SICA","un",{"v":1,"d":"1.00"},null,null,"I3",null,"C"]
[]
["08.07.110",{"$nulls":3},"Periféricos das portas e Acessórios                                                                                                                                                                "]
["08.07.110.01",null,"ELE011","NOVA","Fornecimento, Instalação, testes e comissionamento de  Leitoras de cartões com tecnologia de proximidade","un",{"v":101,"d":"101.00"},null,null,"I3",null,"C"]
["08.07.110.02",null,"34056","NOVA","Fornecimento, Instalação, testes e comissionamento de  Leitoras de cartões com teclado de segurança, com tecnologia de proximidade","un",{"v":40,"d":"40.00"},null,null,"I3",null,"C"]
["08.07.110.03",null,"ELE036","NOVA","Fornecimento, Instalação, testes e comissionamento de  Leitoras de cartões com sensor biométrico, com tecnologia de proximidade","un",{"v":3,"d":"3.00"},null,null,"I3",null,"I"]
["08.07.110.04",null,"34057","NOVA","Fornecimento de Cartão de proximidade com tecnologia Smart Card","un",{"v":6500,"d":"6,500.00"},null,null,"I3",null,"C"]
["08.07.110.05",null,"34058","NOVA","Fornecimento, Instalação, testes e comissionamento de  Botão de Destrave","un",{"v":55,"d":"55.00"},null,null,"I3",null,"C"]
["08.07.110.06",null,"ELE012","NOVA","Fornecimento, Instalação, testes e comissionamento de  Botão de Emergência","un",{"v":51,"d":"51.00"},null,null,"I3",null,"C"]
["08.07.110.07",null,"34059","NOVA","Fornecimento, Instalação, testes e comissionamento de  Fechaduras magnéticas para portas em geral com resistência a abertura de 400 Kgf","un",{"v":100,"d":"100.00"},null,null,"I3",null,"C"]
["08.07.110.08",null,"ELE013","NOVA","Fornecimento, Instalação, testes e comissionamento de  Fechaduras magnéticas para portas corta fogo, com resistência a abertura de 90 Kgf","un",{"v":6,"d":"6.00"},null,null,"I3",null,"C"]
["08.07.110.09",null,"34065","NOVA","Fornecimento, Instalação, testes e comissionamento de  Fonte de Alimentação das Fechaduras","un",{"v":17,"d":"17.00"},null,null,"I3",null,"I"]
["08.07.110.10",null,"34060","NOVA","Fornecimento, Instalação, testes e comissionamento de  Contato de Porta (micro chave)","un",{"v":131,"d":"131.00"},null,null,"I3",null,"C"]
[]
["08.07.120",{"$nulls":3},"Cabos de Interligação"]
["08.07.120.01",null,"34061","NOVA","Fornecimento, Instalação, testes e comissionamento de   Cabo para leitora, tipo manga 4 pares, # 22 AWG com blindagem em trança de cobre","m",{"v":9202,"d":"9,202.00"},null,null,"I3",null,"C"]
["08.07.120.02",null,"34062","NOVA","Fornecimento, Instalação, testes e comissionamento de   Cabo para fechadura eletromagnética, tipo manga, 1 par , # 18 AWG, com blindagem em trança de cobre","m",{"v":6691,"d":"6,691.00"},null,null,"I3",null,"C"]
["08.07.120.03",null,"34063","NOVA","Fornecimento, Instalação, testes e comissionamento de   Cabo para botão de destrave, tipo manga, 1 par , # 22 AWG,com blindagem  em trança de cobre","m",{"v":3058,"d":"3,058.00"},null,null,"I3",null,"C"]
["08.07.120.04",null,"34064","NOVA","Fornecimento, Instalação, testes e comissionamento de   Cabo para contato de porta, tipo manga, 1 par , # 22 AWG","m",{"v":8391,"d":"8,391.00"},null,null,"I3",null,"C"]
[]
["08.07.130",{"$nulls":3},"Diversos "]
["08.07.130.01",{"$nulls":3},"Fornecimento de Sobressalentes,  sendo:                                   "]
["08.07.130.01.01",null,"ELE011","NOVA","Fornecimento, Instalação, testes e comissionamento de  Leitoras de cartões com tecnologia de proximidade","un",{"v":10,"d":"10.00"},null,null,"I3",null,"C"]
["08.07.130.01.02",null,"34056","NOVA","Leitoras de cartões com teclado com tecnologia de proximidade","un",{"v":4,"d":"4.00"},null,null,"I3",null,"C"]
["08.07.130.01.04",null,"ELE036","NOVA","Leitoras de cartões com sensor biométrico, com tecnologia de proximidade","un",{"v":1,"d":"1.00"},null,null,"I3",null,"I"]
["08.07.130.01.05",null,"34058","NOVA","Fornecimento, Instalação, testes e comissionamento de  Botão de Destrave","un",{"v":4,"d":"4.00"},null,null,"I3",null,"C"]
["08.07.130.01.06",null,"ELE012","NOVA","Fornecimento, Instalação, testes e comissionamento de  Botão de Emergência","un",{"v":3,"d":"3.00"},null,null,"I3",null,"C"]
["08.07.130.01.07",null,"34059","NOVA","Fornecimento, Instalação, testes e comissionamento de  Fechaduras magnéticas para portas em geral com resistência a abertura de 400 Kgf","un",{"v":10,"d":"10.00"},null,null,"I3",null,"C"]
["08.07.130.01.08",null,"ELE013","NOVA","Fornecimento, Instalação, testes e comissionamento de  Fechaduras magnéticas para portas corta fogo, com resistência a abertura de 90 Kgf","un",{"v":1,"d":"1.00"},null,null,"I3",null,"C"]
["08.07.130.01.09",null,"34065","NOVA","Fornecimento, Instalação, testes e comissionamento de  Fonte de Alimentação das Fechaduras","un",{"v":2,"d":"2.00"},null,null,"I3",null,"I"]
["08.07.130.01.10",null,"34069","NOVA","Contato de Porta (micro chave)","un",{"v":13,"d":"13.00"},null,null,"I3",null,"C"]
["08.07.130.02",null,"ELE037","NOVA","Fornecimento das Apostilas de treinamento, Manuais de Operação, Manutenção  e Comissionamento","cj",{"v":1,"d":"1.00"},null,null,"I3",null,"I"]
["08.07.130.03",{"$nulls":3},"Aplicação do Treinamento para 7 funcionários da Infraero"]
["08.07.130.03.01",null,"ELE038","NOVA","Aplicação do Treinamento de Operação para 7 funcionários da Infraero","h",{"v":40,"d":"40.00"},null,null,"I3",null,"C"]
["08.07.130.03.02",null,"ELE039","NOVA","Aplicação do Treinamento de Manutenção, para 7 funcionários da Infraero","h",{"v":40,"d":"40.00"},null,null,"I3",null,"C"]
["08.07.130.04",null,"ELE040","NOVA","Supervisão e Assistência de Operação inicial assistida","dia",{"v":90,"d":"90.00"},null,null,"I3",null,"C"]
[]
[{"$nulls":4},"FORNECIMENTOS E SERVIÇOS"]
[]
["08.07.200",{"$nulls":3},"Eletrodutos  e acessórios"]
["08.07.200.01",null,"34083","NOVA","Fornecimento, instalação e testes de Eletroduto de ferro galvanizado a fogo, semi pesado, Ø 1\", fornecido em barras de 3.0 m com acessórios de conexão, fixação e montagem","m",{"v":1464,"d":"1,464.00"},null,null,"I3",null,"C"]
["08.07.200.02",null,"72310","SINAPI","Fornecimento, instalação e testes de Eletroduto de ferro galvanizado a fogo, semi pesado, Ø 1.1/2\", fornecido em barras de 3.0 com acessórios de conexão e fixação, Ref. Thomeu ou equivalente técnico","m",{"v":57,"d":"57.00"},null,null,"I3",null,"C"]
[]
["08.07.210",{"$nulls":3},"Caixas  de passagem e ligação"]
["08.07.210.01",null,"16134.8.7.1","TCPO","Fornecimento, Instalação e testes de Caixa de PVC para embutir  nas dimensões de 4\"x2\"X2\"","un",{"v":436,"d":"436.00"},null,null,"I3",null,"C"]
["08.07.210.02",null,"60227","NOVA","Fornecimento e instalação de Caixa de ligação/passagem tipo condulete de Ø1\", em alumínio fundido, com furações em todas as faces para conexão de eletrodutos, Ref. \"Daisa\" ou equivalente técnico","un",{"v":56,"d":"56.00"},null,null,"I3",null,"C"]
["08.07.210.03",null,"60228","NOVA","Fornecimento e instalação de Caixa de ligação/passagem tipo condulete de Ø1.1/2\", em alumínio fundido, com furações em todas as faces para conexão de eletrodutos, Ref. \"Daisa\" ou equivalente técnico","un",{"v":14,"d":"14.00"},null,null,"I3",null,"C"]
[]
["08.08.000",{"$nulls":3},"SDAI - SISTEMA DE DETECÇÃO E ALARME DE INCÊNDIOS","      "]
[]
["08.08.100",{"$nulls":3},"Painéis de Supervisão (Fornecimento e Instalação)       "]
["08.08.100.01",null,"ELE041","NOVA","Fornecimento, Instalação, testes e comissionamento de central de alarme e detecção de incêndios, com 10 laços classe \"A\",  inteligente, com periféricos endereçáveis, Ref. Johnson Controls, modelo IFC2-3030 ou equivalente técnico","cj",{"v":3,"d":"3.00"},null,null,"I3",null,"C"]
["08.08.100.02",null,"ELE080","NOVA","Fornecimento, Instalação, testes e comissionamento de central de alarme e detecção de incêndios para o CMES, com 10 laços classe \"A\",  inteligente, com periféricos endereçáveis, Ref. Johnson Controls, modelo IFC2-3030 ou equivalente técnico","cj",{"v":1,"d":"1.00"},null,null,"I3",null,"I"]
["08.08.100.03",null,"60224","NOVA","Fornecimento, Instalação, testes e comissionamento de Painel Repetidor de detecção e alarme de incêndio, inteligente, ref. Notifier, modelo LCD-160 Liquid Cristal Display  ou  equivalente técnico","cj",{"v":1,"d":"1.00"},null,null,"I3",null,"C"]
["08.08.100.04",null,"ELE042","NOVA","Fornecimento, Instalação, testes e comissionamento de Software para SDAI para aplicação na estação de trabalho do SISA para supervisão do sistema,  ref. Johnson Controls P2000 (interface SDAI) ou equivalente técnico","un",{"v":1,"d":"1.00"},null,null,"I3",null,"I"]
[]
["08.08.110",{"$nulls":3},"Equipamentos de Detecção (Fornecimento e Instalação)                                                                                                                                                                                 ","      "]
["08.08.110.01",null,"1024","NOVA","Fornecimento, Instalação, testes e comissionamento de Detector de fumaça do tipo óptico, endereçável, Ref. JOHNSON CONTROLS, modelo 2951J ou equivalente técnico","un",{"v":2035,"d":"2,035.00"},null,null,"I3",null,"C"]
["08.08.110.02",null,"1025","NOVA","Fornecimento, Instalação, testes e comissionamento de Detector de tempertatura tipo termovelocimétrico, endereçável, Ref. Johnson Controls, modelo 5951J ou equivalente técnico","un",{"v":182,"d":"182.00"},null,null,"I3",null,"C"]
["08.08.110.03",null,"1037","NOVA","Fornecimento, Instalação, testes e comissionamento de Base para detectores, para montagem dos detectores dos itens 08.08.110.01 e 02 , Ref. Johnson Controls, modelo B210LPJ  ou equivalente técnico","un",{"v":1353,"d":"1,353.00"},null,null,"I3",null,"C"]
["08.08.110.04",null,"1038","NOVA","Fornecimento, Instalação, testes e comissionamento de Base para detectores com saída para indicador visual, para montagem dos detectores do item 08.08.110.01 , Ref. Johnson Controls, modelo B210LPJ  ou equivalente técnico","un",{"v":864,"d":"864.00"},null,null,"I3",null,"C"]
["08.08.110.05",null,"1027","NOVA","Fornecimento, Instalação, testes e comissionamento de Acionador manual, endereçável,  para instalação em caixa embutida, Ref. Johnson Controls, modelo JBG-12LX ou equivalente técnico","un",{"v":171,"d":"171.00"},null,null,"I3",null,"C"]
["08.08.110.06",null,"1028","NOVA","Fornecimento, Instalação, testes e comissionamento de Modulo de Comando, endereçável,  para instalação em caixa aparente, Ref. Johnson Controls, modelo M300CJ ou equivalente técnico","un",{"v":8,"d":"8.00"},null,null,"I3",null,"C"]
["08.08.110.07",null,"1029","NOVA","Fornecimento, Instalação, testes e comissionamento de Modulo Monitor, endereçável,  para instalação em caixa aparente, Ref. Johnson Controls, modelo M300MJ ou equivalente técnico","un",{"v":6,"d":"6.00"},null,null,"I3",null,"C"]
["08.08.110.08",null,"1030","NOVA","Fornecimento, Instalação, testes e comissionamento de Modulo Isolador, endereçável,  para instalação em caixa aparente, Ref. Johnson Controls, modelo M500XJ ou equivalente técnico","un",{"v":110,"d":"110.00"},null,null,"I3",null,"C"]
["08.08.110.09",null,"1031","NOVA","Fornecimento, Instalação, testes e comissionamento de Indicador Visual,  para instalação no forro, Ref. Johnson Controls, modelo RA100Z ou equivalente técnico","un",{"v":864,"d":"864.00"},null,null,"I3",null,"C"]
["08.08.110.10",null,"1032","NOVA","Fornecimento, Instalação, testes e comissionamento de Avisador Sonoro Visual,  para instalação em caixa embutida, Ref. Johnson Controls, modelo P2R/P2W ou equivalente técnico","un",{"v":8,"d":"8.00"},null,null,"I3",null,"C"]
[]
["08.08.120",{"$nulls":3},"Cabos e Fios (Fornecimento e Instalação)       "]
["08.08.120.01",null,"ELE043","NOVA","Fornecimento, Instalação e testes de Cabo para laços de detecção, com 02 condutores de 1,5mm² dreno # 22AWG e blindagem com fita de poliéster aluminizada 105º C, 600V, conforme NBR-17240/2010, fabr , Ref. Pirelli Pirastic  ou equivalente técnico","m",{"v":26250,"d":"26,250.00"},null,null,"I3",null,"C"]
["08.08.120.02",null,"1033A","NOVA","Fornecimento, Instalação e testes de Cabo para alimentação elétrica dos módulos, com 3 condutores de # 2,5mm2, Ref. Pirelli Pirastic  ou equivalente técnico","m",{"v":905,"d":"905.00"},null,null,"I3",null,"I"]
["08.08.120.03",null,"ELE074","NOVA","Fornecimento, Instalação e testes de Cabo de fibra óptica multimodo para uso na rede interna/externa, com 02 fibras,  indice gradual, 62,5 x 125 µm, 1000 base-sx, 850/1310 nm, para instalação interna/externa, TELCOM, modelo CFOA-MM-DDR-S-02 ou equivalente técnico","m",{"v":434,"d":"434.00"},null,null,"I3",null,"I"]
[]
["08.08.130",{"$nulls":3},"Diversos (Fornecimento e Instalação)       ","      "]
["08.08.130.01",{"$nulls":3},"Fornecimento de Sobressalentes, sendo:                                                              "]
["08.08.130.01.01",null,"1024","NOVA","Fornecimento, Instalação, testes e comissionamento de Detector de fumaça do tipo óptico, endereçável, Ref. JOHNSON CONTROLS, modelo 2951J ou equivalente técnico","un",{"v":200,"d":"200.00"},null,null,"I3",null,"C"]
["08.08.130.01.02",null,"1025","NOVA","Fornecimento, Instalação, testes e comissionamento de Detector de tempertatura tipo termovelocimétrico, endereçável, Ref. Johnson Controls, modelo 5951J ou equivalente técnico","un",{"v":20,"d":"20.00"},null,null,"I3",null,"C"]
["08.08.130.01.03",null,"1037","NOVA","Fornecimento, Instalação, testes e comissionamento de Base para detectores, para montagem dos detectores dos itens 08.08.110.01 e 02 , Ref. Johnson Controls, modelo B210LPJ  ou equivalente técnico","un",{"v":130,"d":"130.00"},null,null,"I3",null,"C"]
["08.08.130.01.04",null,"1038","NOVA","Fornecimento, Instalação, testes e comissionamento de Base para detectores com saída para indicador visual, para montagem dos detectores do item 08.08.110.01 , Ref. Johnson Controls, modelo B210LPJ  ou equivalente técnico","un",{"v":85,"d":"85.00"},null,null,"I3",null,"C"]
["08.08.130.01.05",null,"1027","NOVA","Fornecimento, Instalação, testes e comissionamento de Acionador manual, endereçável,  para instalação em caixa embutida, Ref. Johnson Controls, modelo JBG-12LX ou equivalente técnico","un",{"v":17,"d":"17.00"},null,null,"I3",null,"C"]
["08.08.130.01.06",null,"1028","NOVA","Fornecimento, Instalação, testes e comissionamento de Modulo de Comando, endereçável,  para instalação em caixa aparente, Ref. Johnson Controls, modelo M300CJ ou equivalente técnico","un",{"v":1,"d":"1.00"},null,null,"I3",null,"C"]
["08.08.130.01.07",null,"1029","NOVA","Fornecimento, Instalação, testes e comissionamento de Modulo Monitor, endereçável,  para instalação em caixa aparente, Ref. Johnson Controls, modelo M300MJ ou equivalente técnico","un",{"v":1,"d":"1.00"},null,null,"I3",null,"C"]
["08.08.130.01.08",null,"1030","NOVA","Fornecimento, Instalação, testes e comissionamento de Modulo Isolador, endereçável,  para instalação em caixa aparente, Ref. Johnson Controls, modelo M500XJ ou equivalente técnico","un",{"v":10,"d":"10.00"},null,null,"I3",null,"C"]
["08.08.130.01.09",null,"1031","NOVA","Fornecimento, Instalação, testes e comissionamento de Indicador Visual,  para instalação no forro, Ref. Johnson Controls, modelo RA100Z ou equivalente técnico","un",{"v":85,"d":"85.00"},null,null,"I3",null,"C"]
["08.08.130.01.10",null,"1044","NOVA","Avisador Sonoro Visual,  para instalação em caixa embutida, Ref. Johnson Controls, modelo P2R/P2W ou equivalente técnico","un",{"v":1,"d":"1.00"},null,null,"I3",null,"C"]
["08.08.130.02",null,"10007D","NOVA","Fornecimento das Apostilas de treinamento, Manuais de Operação, Manutenção  e Comissionamento","cj",{"v":1,"d":"1.00"},null,null,"I3",null,"C"]
["08.08.130.03",{"$nulls":3},"Aplicação do Treinamento para 7 funcionários da Infraero, dos seguintes itens:     "]
["08.08.130.03.01",null,"60202D","NOVA","Aplicação do Treinamento de Operação para 7 funcionários da Infraero","h",{"v":16,"d":"16.00"},null,null,"I3",null,"C"]
["08.08.130.03.02",null,"34050D","NOVA","Aplicação do Treinamento de Manutenção para 7 funcionários da Infraero","h",{"v":24,"d":"24.00"},null,null,"I3",null,"C"]
["08.08.130.04",null,"34051D","NOVA","Supervisão e Assistência de Operação inicial assistida","dia",{"v":90,"d":"90.00"},null,null,"I3",null,"C"]
["08.08.130.05",null,"60221","NOVA","Fornecimento do Ferramental de Manutenção","cj",{"v":1,"d":"1.00"},null,null,"I3",null,"C"]
[]
["08.08.140",{"$nulls":3},"Eletrodutos (Fornecimento e Instalação)       "]
["08.08.140.01",null,"72308","SINAPI","Fornecimento, instalação e testes de Eletroduto de ferro galvanizado a fogo, semi pesado, Ø 3/4\", fornecido em barras de 3.0 com acessórios de conexão e fixação, Ref. Thomeu ou equivalente técnico","m",{"v":11450,"d":"11,450.00"},null,null,"I3",null,"C"]
["08.08.140.02",null,"72309","SINAPI","Fornecimento e Instalação de Eletroduto de ferro galvanizado a fogo, semi pesado, Ø 1\",  em barras de 3 metros, com acessórios de suportação, fixação, conexão e montagem, Ref. THOMEU ou equivalente técnico","m",{"v":586,"d":"586.00"},null,null,"I3",null,"C"]
["08.08.140.03",null,"72310","SINAPI","Fornecimento, instalação e testes de Eletroduto de ferro galvanizado a fogo, semi pesado, Ø 1.1/2\", fornecido em barras de 3.0 com acessórios de conexão e fixação, Ref. Thomeu ou equivalente técnico","m",{"v":351,"d":"351.00"},null,null,"I3",null,"C"]
["08.08.140.04",null,"72311","SINAPI","Fornecimento e Instalação de Eletroduto de ferro galvanizado a fogo, semi pesado, Ø 2\",  em barras de 3 metros, com acessórios de suportação, fixação, conexão e montagem, Ref. THOMEU ou equivalente técnico","m",{"v":52,"d":"52.00"},null,null,"I3",null,"C"]
["08.08.140.05",null,"ELE071A","NOVA","Fornecimento e instalação de Eletroduto flexível de aço zincado, com cobertura externa de PVC, Ø 3/4\", com 1 m de comprimento,  fornecido com acessórios nas extremidades para conexão  e montagem","un",{"v":2217,"d":"2,217.00"},null,null,"I3",null,"I"]
[]
["08.08.150",{"$nulls":3},"Caixas (Fornecimento e Instalação)       "]
["08.08.150.01",null,"60222","NOVA","Fornecimento e Instalação de Caixa de ligação para embutir em PVC 4\"x2\"X2\"","un",{"v":187,"d":"187.00"},null,null,"I3",null,"C"]
["08.08.150.02",null,"60225","NOVA","Fornecimento e Instalação de Caixa de ligação para embutir em PVC 4\"x4\"X2\"","un",{"v":29,"d":"29.00"},null,null,"I3",null,"C"]
["08.08.150.03",null,"60223","NOVA","Fornecimento e instalação de Caixa de ligação/passagem tipo condulete de Ø3/4\", em alumínio fundido, com furações em todas as faces para conexão de eletrodutos, Ref. \"Daisa\" ou equivalente técnico","un",{"v":2330,"d":"2,330.00"},null,null,"I3",null,"C"]
["08.08.150.04",null,"60227","NOVA","Fornecimento e instalação de Caixa de ligação/passagem tipo condulete de Ø1\", em alumínio fundido, com furações em todas as faces para conexão de eletrodutos, Ref. \"Daisa\" ou equivalente técnico","un",{"v":107,"d":"107.00"},null,null,"I3",null,"C"]
["08.08.150.05",null,"60228","NOVA","Fornecimento e instalação de Caixa de ligação/passagem tipo condulete de Ø1.1/2\", em alumínio fundido, com furações em todas as faces para conexão de eletrodutos, Ref. \"Daisa\" ou equivalente técnico","un",{"v":38,"d":"38.00"},null,null,"I3",null,"C"]
["08.08.150.06",null,"60229","NOVA","Fornecimento e instalação de Caixa de ligação/passagem tipo condulete de Ø2\", em alumínio fundido, com furações em todas as faces para conexão de eletrodutos, Ref. \"Daisa\" ou equivalente técnico","un",{"v":33,"d":"33.00"},null,null,"I3",null,"C"]
["08.08.150.07",null,"60230","NOVA","Fornecimento e instalação de Caixa de ligação redonda tipo condulete de Ø3/4\" de 92 mm de diâmetro, em alumínio fundido, com furações em todas as faces para conexão de eletrodutos, Ref. \"Daisa\" ou equivalente técnico","un",{"v":2217,"d":"2,217.00"},null,null,"I3",null,"C"]
[]
["08.09.000",{"$nulls":3},"STVV - SISTEMA DE TELEVISÃO DE VIGILANCIA","      "]
[]
["08.09.100",{"$nulls":3},"Console Central e Remotas                                                                                                                                                                             "]
["08.09.100.01",null,"ELE049","NOVA","Fornecimento, Instalação, testes e comissionamento de Monitores de vídeo de LED´s de 40 polegadas","cj",{"v":2,"d":"2.00"},null,null,"I3",null,"C"]
["08.09.100.02",null,"ELE050","NOVA","Fornecimento, Instalação, testes e comissionamento de  Monitores de vídeo de LED´s de 32 polegadas","cj",{"v":6,"d":"6.00"},null,null,"I3",null,"C"]
["08.09.100.03",null,"ELE071","NOVA","Fornecimento, Instalação, testes e comissionamento de Estação de trabalho para operação do STVV,  INTEL core 2 duo;  Memória RAM de 4GB DDR3, Disco rígido de 500 GB SATA, completa com todos acessórios, interface de comunicação, Teclado , mouse, monitor Padrão SVGA Color de 21”,  para montagem sobre mesa","cj",{"v":2,"d":"2.00"},null,null,"I3",null,"I"]
["08.09.100.04",null,"ELE052","NOVA","Fornecimento, Instalação, testes e comissionamento de Teclado e Joystick, para controle e seleção das  câmeras e monitores,  para montagem sobre mesa","un",{"v":2,"d":"2.00"},null,null,"I3",null,"I"]
["08.09.100.05",null,"ELE066","NOVA","Fornecimento, instalação, configuração e comissionamento dos Servidores do STVV, formado por um conjunto de sete microcomputadores  com Processador Quad-Core Intel Xeon, 2.13 Ghz 12 M CacheTurbo, 02 discos rígidos de 512 GB e os seguintes acessórios: um monitor policromático LCD 17\", um teclado/mouse e um chaveador KVM","cj",{"v":1,"d":"1.00"},null,null,"I3",null,"I"]
["08.09.100.06",null,"ELE054","NOVA","Fornecimento, instalação, configuração e comissionamento do Storage, para um total de 412 câmeras, capacidade mínima de taxa de transferência de 3 Gbps, RAID 6, Gravação em resolução máxima da câmera por, 30 fps, 30 dias e o motion detection médio de 40%","cj",{"v":1,"d":"1.00"},null,null,"I3",null,"I"]
["08.09.100.07",null,"ELE015","NOVA","Fornecimento, instalação, configuração e comissionamento de Consoles Remotas de Monitoração, com uma Estação de trabalho, INTEL core 2 duo;  Memória RAM de 4GB DDR3, Disco rígido de 500 GB SATA, completa com todos acessórios, interface de comunicação, Teclado , mouse, monitor Padrão SVGA Color de 21”,  para instalação sobre mesa","un",{"v":6,"d":"6.00"},null,null,"I3",null,"C"]
["08.09.100.09",{"$nulls":3},"Fornecimento, instalação, configuração e comissionamento de Decoder para conversão dos sinais de transmissão e vídeo","un",{"v":4,"d":"4.00"},null,null,"I3",null,"I"]
["08.09.100.10",null,"ELE055","NOVA","Fornecimento  e Instalação de Bastidores para servidores e Storages, tipo rack metálico padrão de 19’, com 44 Unidades padrão de altura","cj",{"v":2,"d":"2.00"},null,null,"I3",null,"I"]
["08.09.100.11",null,"ELE017","NOVA","Fornecimento, instalação, configuração e comissionamento de Software para gerenciamento, controle e operação do STVV","cj",{"v":1,"d":"1.00"},null,null,"I3",null,"C"]
[]
["08.09.110",{"$nulls":3},"Câmeras / Objetivas e Equipamentos Auxiliares "]
["08.09.110.01",null,"ELE018","NOVA","Fornecimento, instalação e comissionamento de (CMID) - Câmera Móvel Interna com Domo, com lente zoom motorizado (DF de 4,7 a 84,6 mm), sensibilidade  de 0,07 lux color,  unidade de movimentação completa e suporte de fixação de parede ou pendural no teto","cj",{"v":3,"d":"3.00"},null,null,"I3",null,"C"]
["08.09.110.02",null,"34088","NOVA","Fornecimento, instalação e comissionamento de (CMIDF) - Câmera Móvel Interna com Domo semi embutuida no forro, com lente zoom motorizado (DF de 4,7 a 84,6 mm), sensibilidade  de 0,07 lux color,  unidade de movimentação completa e suporte de fixação semi embutida no forro","cj",{"v":31,"d":"31.00"},null,null,"I3",null,"C"]
["08.09.110.03",null,"ELE019","NOVA","Fornecimento, instalação e comissionamento de  (CMED) - Câmera Móvel Externa com Domo externo, com lente zoom motorizado (DF de 4,7 a 84,6 mm), sensibilidade  de 0,07 lux color,  unidade de movimentação completa e suporte de fixação de parede ou pendural no teto","cj",{"v":5,"d":"5.00"},null,null,"I3",null,"C"]
["08.09.110.04",null,"ELE020","NOVA","Fornecimento, instalação e comissionamento de  (CMEDP) - Câmera Móvel Externa com Domo externo para pátio, elemento sensor com tecnologia CSD de 1/4\", com lente zoom motorizado (DF de 3,4 mm a 119 mm), unidade de movimentação completa e suporte de fixação de parede ou pendural no teto","cj",{"v":12,"d":"12.00"},null,null,"I3",null,"C"]
["08.09.110.05",null,"ELE021","NOVA","Fornecimento, instalação e comissionamento de  (CFIC) - Câmera Fixa Interna com Caixa de Proteção, com lente varifocal de 2.8-10/12 mm, completa e suporte de fixação de parede ou pendural no teto","cj",{"v":6,"d":"6.00"},null,null,"I3",null,"C"]
["08.09.110.06",null,"ELE022","NOVA","Fornecimento, instalação e comissionamento de  (CFEC) - Câmera Fixa Externa com Caixa de Proteção, com lente varifocal de 2.8-10/12 mm, completa e suporte de fixação de parede ou pendural no teto","cj",{"v":13,"d":"13.00"},null,null,"I3",null,"C"]
["08.09.110.07",null,"34087","NOVA","Fornecimento, instalação e comissionamento de  (CFIDF) - Câmera Fixa Interna com Domo semi-embutido, com lente varifocal de  2.8-10/12 mm, completa e suporte de fixação semi embutida no forro","cj",{"v":64,"d":"64.00"},null,null,"I3",null,"C"]
["08.09.110.08",null,"34086","NOVA","Fornecimento, instalação e comissionamento de  (CFID) - Câmera Fixa Interna com Domo, com lente varifocal de  2.8-10/12 mm, completa e suporte de fixação de parede ou pendural no teto","cj",{"v":4,"d":"4.00"},null,null,"I3",null,"C"]
["08.09.110.09",null,"ELE023","NOVA","Fornecimento, instalação e comissionamento de  (CFED) - Câmera Fixa Externa com Domo, com lente varifocal de 15 a 50 mm, completa e suporte de fixação de parede ou pendural no teto","cj",{"v":5,"d":"5.00"},null,null,"I3",null,"C"]
[]
["08.09.120",{"$nulls":3},"Diversos (Fornecimento)                                                                                                                                                                                               ","      "]
["08.09.120.01",{"$nulls":3},"Fornecimento de Sobressalentes, sendo:                                                              "]
["08.09.120.01.01",null,"ELE052","NOVA","Teclado e Joystick, para controle e seleção das  câmeras e monitores,  para montagem sobre mesa","un",{"v":1,"d":"1.00"},null,null,"I3",null,"I"]
["08.09.120.01.02",null,"ELE068","NOVA","Decoder para conversão dos sinais de transmissão e vídeo","un",{"v":1,"d":"1.00"},null,null,"I3",null,"I"]
["08.09.120.01.03",null,"ELE018","NOVA","Fornecimento, instalação e comissionamento de (CMID) - Câmera Móvel Interna com Domo, com lente zoom motorizado (DF de 4,7 a 84,6 mm), sensibilidade  de 0,07 lux color,  unidade de movimentação completa e suporte de fixação de parede ou pendural no teto","cj",{"v":1,"d":"1.00"},null,null,"I3",null,"C"]
["08.09.120.01.04",null,"34088","NOVA","Fornecimento, instalação e comissionamento de (CMIDF) - Câmera Móvel Interna com Domo semi embutuida no forro, com lente zoom motorizado (DF de 4,7 a 84,6 mm), sensibilidade  de 0,07 lux color,  unidade de movimentação completa e suporte de fixação semi embutida no forro","cj",{"v":3,"d":"3.00"},null,null,"I3",null,"C"]
["08.09.120.01.05",null,"ELE019","NOVA","Fornecimento, instalação e comissionamento de  (CMED) - Câmera Móvel Externa com Domo externo, com lente zoom motorizado (DF de 4,7 a 84,6 mm), sensibilidade  de 0,07 lux color,  unidade de movimentação completa e suporte de fixação de parede ou pendural no teto","cj",{"v":1,"d":"1.00"},null,null,"I3",null,"C"]
["08.09.120.01.06",null,"ELE020","NOVA","Fornecimento, instalação e comissionamento de  (CMEDP) - Câmera Móvel Externa com Domo externo para pátio, elemento sensor com tecnologia CSD de 1/4\", com lente zoom motorizado (DF de 3,4 mm a 119 mm), unidade de movimentação completa e suporte de fixação de parede ou pendural no teto","cj",{"v":2,"d":"2.00"},null,null,"I3",null,"C"]
["08.09.120.01.07",null,"ELE021","NOVA","Fornecimento, instalação e comissionamento de  (CFIC) - Câmera Fixa Interna com Caixa de Proteção, com lente varifocal de 2.8-10/12 mm, completa e suporte de fixação de parede ou pendural no teto","cj",{"v":1,"d":"1.00"},null,null,"I3",null,"C"]
["08.09.120.01.08",null,"ELE022","NOVA","Fornecimento, instalação e comissionamento de  (CFEC) - Câmera Fixa Externa com Caixa de Proteção, com lente varifocal de 2.8-10/12 mm, completa e suporte de fixação de parede ou pendural no teto","cj",{"v":1,"d":"1.00"},null,null,"I3",null,"C"]
["08.09.120.01.09",null,"34087","NOVA","Fornecimento, instalação e comissionamento de  (CFIDF) - Câmera Fixa Interna com Domo semi-embutido, com lente varifocal de  2.8-10/12 mm, completa e suporte de fixação semi embutida no forro","cj",{"v":7,"d":"7.00"},null,null,"I3",null,"C"]
["08.09.120.01.10",null,"34086","NOVA","Fornecimento, instalação e comissionamento de  (CFID) - Câmera Fixa Interna com Domo, com lente varifocal de  2.8-10/12 mm, completa e suporte de fixação de parede ou pendural no teto","cj",{"v":1,"d":"1.00"},null,null,"I3",null,"C"]
["08.09.120.01.11",null,"ELE023","NOVA","Fornecimento, instalação e comissionamento de  (CFED) - Câmera Fixa Externa com Domo, com lente varifocal de 15 a 50 mm, completa e suporte de fixação de parede ou pendural no teto","cj",{"v":1,"d":"1.00"},null,null,"I3",null,"C"]
["08.09.120.02",null,"ELE056","NOVA","Fornecimento das Apostilas de treinamento, Manuais de Operação, Manutenção  e Comissionamento","cj",{"v":1,"d":"1.00"},null,null,"I3",null,"I"]
["08.09.120.03",{"$nulls":3},"Aplicação do Treinamento para 7 funcionários da Infraero,sendo:"]
["08.09.120.03.01",null,"ELE057","NOVA","Aplicação do Treinamento de Operação STVV, para 7 funcionários da Infraero","h",{"v":40,"d":"40.00"},null,null,"I3",null,"C"]
["08.09.120.03.02",null,"ELE058","NOVA","Aplicação do Treinamento de Manutenção STVV, para 7 funcionários da Infraero","h",{"v":40,"d":"40.00"},null,null,"I3",null,"C"]
["08.09.120.04",null,"ELE059","NOVA","Supervisão e Assistência de Operação inicial assistida","dia",{"v":90,"d":"90.00"},null,null,"I3",null,"C"]
[]
["08.09.400",{"$nulls":3},"SISTEMAS ELETRÔNICOS - LOTE 4 PÁTIO/TECA - STVV - SISTEMA DE TELEVISÃO DE VIGILÂNCIA","      "]
[]
["08.09.400.01",{"$nulls":3},"Equipamentos acessórios     "]
["02.09.400.01.01",null,"PRE049","NOVA","Fornecimento, instalação, configuração e comissionamento de Tranceiver Óptico (Vídeo e Dados) com unidades de transmissão e de recepção dos sinais de vídeo das câmeras externas, sendo que o transmissor deverá ser instalado em caixa apropriada junto com fonte de alimentação e o receptor deverá ser instalado em sub-rack","cj",{"v":3,"d":"3.00"},null,null,"I3",null,"C"]
[]
["08.09.400.02",{"$nulls":3},"Câmeras / Objetivas e Equipamentos Auxiliares "]
["02.09.400.02.01",null,"PRE052","NOVA","Fornecimento, instalação e comissionamento de  (CMEDP) - Câmera Móvel Externa com Domo externo para pátio, elemento sensor de 1/3\", com lente zoom motorizado (DF de 3,4 mm a 119 mm), unidade de movimentação completa e suporte de fixação em poste","cj",{"v":3,"d":"3.00"},null,null,"I3",null,"C"]
[]
["08.09.400.03",{"$nulls":3},"Cabos Óticos                                                                                                                                                                   ","      "]
["02.09.400.03.01",null,"PRE053","NOVA","Fornecimento, Instalação e testes de Cabo de fibra óptica multimodo para uso na rede externa, com 04 fibras,  indice gradual, 62,5 x 125 µm, modelo CFOT-MM-MF ou equivalente técnico","m",{"v":3185,"d":"3,185.00"},null,null,"I3",null,"I"]
[]
["08.09.400.04",{"$nulls":3},"Diversos                                                                                                                                                                                      ","      "]
["02.09.400.04.01",{"$nulls":3},"Fornecimento de Sobressalentes, conforme item 2.4.2 da Especificação Técnica da ET FZ.01/461.92/05437, sendo:                                                              "]
["02.09.400.04.01.01",null,"PRE049","NOVA","Tranceiver Óptico (Vídeo e Dados) com unidades de transmissão e de recepção dos sinais de vídeo das câmeras externas, sendo que o transmissor deverá ser instalado em caixa apropriada e o receptor deverá ser instalado em sub-rack","cj",{"v":1,"d":"1.00"},null,null,"I3",null,"C"]
[]
["08.09.400.05",{"$nulls":3},"Infraestrutura e Acessórios                                                                                                                                                            ","      "]
["02.09.400.05.01",null,"72311","SINAPI","Fornecimento e Instalação de Eletroduto de ferro galvanizado a fogo, semi pesado, Ø 2\",  em barras de 3 metros, com acessórios de suportação, fixação, conexão e montagem, Ref. THOMEU ou equivalente técnico","m",{"v":6,"d":"6.00"},null,null,"I3",null,"C"]
["02.09.400.05.02",null,"1067","NOVA","Fornecimento dos matertiais e execução de banco de dutos envelopados em concreto de fck> 15 MPa, de 260 mm de altura e 320 mm de largura, com 2 dutos de Polietileno de Alta Densidade (PEAD), corrugado (mod. Kanalex da Kanaflex ou similar) de 2\" de diâmetro, incluindo regularização da cava, fornecimento do concreto, lançamento do fio guia, colocação dos tampões de vedação dos dutos nas caixas","m",{"v":28,"d":"28.00"},null,null,"I3",null,"C"]
["02.09.400.05.03",null,"72289","SINAPI","Fornecimento dos materiais e contrução de caixa subterrânea em alvenaria armada revestida,  com tampa de concreto armado para tráfego leve, nas dimensões de 800X800X1200mm, para passagemn de cabos de eletrônica","un",{"v":3,"d":"3.00"},null,null,"I3",null,"C"]
["02.09.400.05.04",null,"PRE056","NOVA","Fornecimento e instalação de Poste metálico cônico contínuo octogonal, reforçado, com fixação por flages e chumbador com 10 metros de altura livre para montagem de câmeras de TV, com acessórios de montagem","cj",{"v":3,"d":"3.00"},null,null,"I3",null,"I"]
["02.09.400.05.05",null,"PRE057","NOVA","Fornecimento e instalação de Quadro metálico de 600x600x200 em chapa de aço galvanizado a fogo SAE 1008/1010/1020 de espessura 1,98 mm (14 MSG), dotado de porta com dobradiça e trinco com chave, chassi ao fundo para montagem dos componentes internos apara montagem em poste","un",{"v":3,"d":"3.00"},null,null,"I3",null,"I"]
[]
["08.10.000",{"$nulls":3},"SIDO - SISTEMA DE DOCAGEM - TERMINAL DE PASSAGEIROS","      "]
[]
["08.10.100",{"$nulls":3},"Equipamento de Docagem (Fornecimento e Instalação)","      "]
["08.10.100.01",null,"0242","NOVA","Fornecimento, Instalação, testes e comissionamento de Painel de Visualização composto por : Unidade de Orientação de Azimute,  Sinalizador do processo de avanço e Painel Eletrônico Informativo, completo para instalação na fachada do terminal de passageiros ou em poste","un",{"v":10,"d":"10.00"},null,null,"I3",null,"C"]
["08.10.100.02",null,"1021","NOVA","Fornecimento,Instalação, testes e comissionamento de Painel de Controle composto por: Painel de Programação e Painel de Comando de Avanço, com todas as facilidades de operação e seleção de aeronaves, apropriado para instalação na rotunda fixa da ponte de embarque","cj",{"v":9,"d":"9.00"},null,null,"I3",null,"C"]
[]
["08.10.110",{"$nulls":3},"Cabos e Fios (Fornecimento e Instalação)","      "]
["08.10.110.01",null,"CP-74117-1","NOVA","Fornecimento, Instalação e testes  de Cabo de Alimentação para interligação do Painel de Visualização e Painel de Controle, com 04 condutores de 2,50 mm²","m",{"v":444,"d":"444.00"},null,null,"I3",null,"C"]
["08.10.110.02",null,"CP-0244","NOVA","Fornecimento, Instalação e testes  de Cabo de comunicação para interligação do Painel de Visualização e Painel de Controle, tipo UTP categoria 6,  com 04 condutores de # 24 AWG, para instalação externa","m",{"v":444,"d":"444.00"},null,null,"I3",null,"C"]
["08.10.110.03",null,"60231","NOVA","Fornecimento, Instalação e testes  de Cabo de comando para interligação dos Painéis de Controle com as Botoeiras, para instalação externa, com 05 metros cada","un",{"v":9,"d":"9.00"},null,null,"I3",null,"C"]
[]
["08.10.120",{"$nulls":3},"Diversos ","      "]
["08.10.120.01",{"$nulls":3},"Fornecimento de Sobressalentes, sendo:                                                              "]
["08.10.120.01.01",null,"0242","NOVA","Fornecimento, Instalação, testes e comissionamento de Painel de Visualização composto por : Unidade de Orientação de Azimute,  Sinalizador do processo de avanço e Painel Eletrônico Informativo, completo para instalação na fachada do terminal de passageiros ou em poste","un",{"v":1,"d":"1.00"},null,null,"I3",null,"C"]
["08.10.120.01.02",null,"1021","NOVA","Fornecimento,Instalação, testes e comissionamento de Painel de Controle composto por: Painel de Programação e Painel de Comando de Avanço, com todas as facilidades de operação e seleção de aeronaves, apropriado para instalação na rotunda fixa da ponte de embarque","cj",{"v":1,"d":"1.00"},null,null,"I3",null,"C"]
["08.10.120.02",null,"10007B","NOVA","Fornecimento das Apostilas de treinamento, Manuais de Operação, Manutenção  e Comissionamento","cj",{"v":1,"d":"1.00"},null,null,"I3",null,"C"]
["08.10.120.03",{"$nulls":3},"Aplicação do Treinamento para 7 funcionários da Infraero, sendo:"]
["08.10.120.03.01",null,"60202B","NOVA","Aplicação do Treinamento Operação do SIDO para 7 funcionários da Infraero","h",{"v":8,"d":"8.00"},null,null,"I3",null,"C"]
["08.10.120.03.02",null,"34050B","NOVA","Aplicação do Treinamento Manutenção do SIDO para 7 funcionários da Infraero","h",{"v":24,"d":"24.00"},null,null,"I3",null,"C"]
["08.10.120.04",null,"34051B","NOVA","Supervisão e Assistência de Operação inicial Assistida","dia",{"v":90,"d":"90.00"},null,null,"I3",null,"C"]
[]
["08.10.200",{"$nulls":3},"Eletrodutos e acessórios "]
["08.10.200.01",{"$nulls":3},"Fornecimento e instalação de Eletroduto de ferro galvanizado a fogo, semi pesado, fornecido em barras de 3.0 m com acessórios de fixação e montagem, nos seguintes diâmetros:"]
["08.10.200.01.01",null,"72309","SINAPI","Fornecimento e Instalação de Eletroduto de ferro galvanizado a fogo, semi pesado, Ø 1\",  em barras de 3 metros, com acessórios de suportação, fixação, conexão e montagem, Ref. THOMEU ou equivalente técnico","m",{"v":612,"d":"612.00"},null,null,"I3",null,"C"]
["08.10.200.01.02",null,"60232","NOVA","Fornecimento e instalação de Eletroduto  Ø 2\" de ferro galvanizado a fogo, semi pesado, fornecido em barras de 3.0 m com acessórios de fixação e montagem","m",{"v":6,"d":"6.00"},null,null,"I3",null,"C"]
["08.10.200.02",null,"60243","NOVA","Fornecimento e instalação de Eletroduto flexível de aço zincado, com cobertura externa de PVC, Ø 1\", com 1 m de comprimento,  fornecido com acessórios nas extremidades para conexão  e montagem","un",{"v":20,"d":"20.00"},null,null,"I3",null,"C"]
[]
["08.10.210",{"$nulls":3},"Caixas de Passagem e Conexões "]
["08.10.210.01",{"$nulls":3},"Fornecimento e instalação de Caixa de ligação/passagem tipo condulete, em alumínio fundido, com furações em todas as faces para conexão de eletrodutos, Ref. \"Daisa\" ou equivalente técnico, conforme item 5.3 da ET FZ.06/471.92/05451, nos seguintes diâmetros:"]
["08.10.210.01.01",null,"60227","NOVA","Fornecimento e instalação de Caixa de ligação/passagem tipo condulete de Ø1\", em alumínio fundido, com furações em todas as faces para conexão de eletrodutos, Ref. \"Daisa\" ou equivalente técnico","un",{"v":70,"d":"70.00"},null,null,"I3",null,"C"]
[]
["08.10.220",{"$nulls":3},"Banco de Dutos envelopados em concreto "]
["08.10.220.01",null,"1067","NOVA","Fornecimento dos matertiais e execução de banco de dutos envelopados em concreto de fck> 15 MPa, de 260 mm de altura e 320 mm de largura, com 2 dutos de Polietileno de Alta Densidade (PEAD), corrugado (mod. Kanalex da Kanaflex ou similar) de 2\" de diâmetro, incluindo regularização da cava, fornecimento do concreto, lançamento do fio guia, colocação dos tampões de vedação dos dutos nas caixas","m",{"v":42,"d":"42.00"},null,null,"I3",null,"C"]
[]
["08.10.230",{"$nulls":3},"Caixa de Passagem Susbterrânea"]
["08.10.230.01",null,"72289","SINAPI","Fornecimento dos materiais e contrução de caixa subterrânea em alvenaria armada revestida,  com tampa de concreto armado para tráfego leve, nas dimensões de 800X800X1200mm, para passagemn de cabos de eletrônica","un",{"v":3,"d":"3.00"},null,null,"I3",null,"C"]
[]
["08.10.240",{"$nulls":3},"Instalação de Poste metálico "]
["08.10.240.01",null,"73769/1","SINAPI","Instalação do Poste metálico para fixação do Painel de Visualização e respectiva defensa metálica,  existente, com fixação por flanges e chumbador,  com acessórios de montagem","cj",{"v":2,"d":"2.00"},null,null,"I3",null,"C"]
[]
["08.11.000",{"$nulls":3},"SITIA - SISTEMA INTEGRADO DE TRATAMENTO DE INFORMAÇÕES AEROPORTUÁRIAS"]
[]
["08.11.100",{"$nulls":3},"Equipamentos e Software"]
["08.11.100.01",null,"50159","NOVA","Fornecimento, instalação, configuração e comissionamento dos Servidores do SITIA, em configuração dual, hot-standby, baseado e microcomputador com Processador Quad-Core Intel Xeon, 2.8 Ghz 12 M CacheTurbo, Processador Quad-Core Intel Xeon, 2.8 Ghz 12 M CacheTurbo, 02 discos rígidos de 512 GB, Chaveador KVM para 4 microcomputadores e um monitor, Monitor policromático LCD, Padrão SVGA Color de 17”, Teclado Enhanced padrão ABNT e mouse com interface USB","cj",{"v":1,"d":"1.00"},null,null,"I3",null,"C"]
["08.11.100.02",null,"50160","NOVA","Fornecimento, instalação, e comissionamento de Bastidor, metálico padrão de 19\", com 44 Unidades padrão de altura","cj",{"v":2,"d":"2.00"},null,null,"I3",null,"C"]
["08.11.100.03",null,"0254A","NOVA","Fornecimento, configuração e parametrização do software do SITIA para integração dos sistemas (e todos os subsistemas) do SISO/BDO, SIGUE, SCOM E SISA a serem instalados no lote 5","cj",{"v":1,"d":"1.00"},null,null,"I3",null,"C"]
[]
["08.11.110",{"$nulls":3},"Diversos","      "]
["08.11.110.01",null,"0290","NOVA","Fornecimento das Apostilas de treinamento, Manuais de Operação, Manutenção  e Comissionamento","cj",{"v":1,"d":"1.00"},null,null,"I3",null,"C"]
["08.11.110.02",{"$nulls":3},"Aplicação dos Treinamentos para 7 funcionários da Infraero:"]
["08.11.110.02.01",null,"60202H","NOVA","Aplicação dos Treinamentos Operação SITIA para 7 funcionários da Infraero","h",{"v":80,"d":"80.00"},null,null,"I3",null,"C"]
["08.11.110.02.02",null,"60202H","NOVA","Aplicação dos Treinamentos Manutenção SITIA para 7 funcionários da Infraero","h",{"v":40,"d":"40.00"},null,null,"I3",null,"C"]
["08.11.110.03",null,"34051H","NOVA","Supervisão e Assistência de Operação inicial assistida","dia",{"v":90,"d":"90.00"},null,null,"I3",null,"C"]
["08.11.110.04",null,"60203H","NOVA","Gerenciar, planejar e executar a manutenção inicial, considerando as manutenções preventiva, corretiva e preditiva dos sistemas SDH, SITIA, SDAI, SIGUE, STVV, SIDO, SICA, SISO-BDO, SISA, SISOM, SDTV","dia",{"v":90,"d":"90.00"},null,null,"I3",null,"C"]
[]
[{"$nulls":4},"TOTAL ITEM 08.00.000"]
[]
["09.00.000",{"$nulls":3},"TELEMÁTICA","      "]
[]
["09.01.000",{"$nulls":3}," REDE TELEMÁTICA - TPS","      "]
[]
["09.01.100",{"$nulls":3},"Equipamentos e Acessórios da Rede Telemática "]
["09.01.100.01",null,34109,"NOVA","Fornecimento e Instalação de Patch Panel do tipo blindado, padrão de 19\", dotado de 24 portas RJ-45, categoria 6A, com guia para cabos","un",{"v":256,"d":"256.00"},null,null,"I3",null,"C"]
["09.01.100.02",null,"TEL001","NOVA","Fornecimento e Instalação de Distribuidor ótico - DGO para a STP, para cabo de fibras ópticas tipo monomodo, com 72 portas tipo LC, para instalação em rack padrão de 19\"","cj",{"v":9,"d":"9.00"},null,null,"I3",null,"C"]
["09.01.100.03",null,34109,"NOVA","Fornecimento e Instalação de Distribuidor ótico - DGO para a STS, para cabo de fibras ópticas tipo monomodo, com 24 portas tipo LC, para instalação em rack padrão de 19\"","cj",{"v":27,"d":"27.00"},null,null,"I3",null,"C"]
["09.01.100.04",null,34109,"NOVA","Fornecimento e Instalação  de Bastidores, rack metálico, padrão de 19\" com 44 unidades padrão de altura, com porta frontal com fechadura e acessórios de conexão elétrica e montagem","cj",{"v":31,"d":"31.00"},null,null,"I3",null,"C"]
["09.01.100.05",{"$nulls":3},"Fornecimento e Instalação de Espelhos e tampas para tomadas de comunicações, para as seguintes utilizações:"]
["09.01.100.05.01",null,"73861/3","SINAPI","Fornecimento e Instalação de Tampa para condulete de alumínio Ø 3/4\", para até 02 tomadas RJ-45","un",{"v":513,"d":"513.00"},null,null,"I3",null,"C"]
["09.01.100.05.02",null,"73861/3","SINAPI","Fornecimento e Instalação de Tampa para condulete duplo de alumínio Ø 3/4\", para até 04 tomada RJ-45","un",{"v":50,"d":"50.00"},null,null,"I3",null,"C"]
["09.01.100.05.03",null,34109,"SINAPI","Fornecimento e Instalação de Espelho para caixa estampada 4\"x2\" para até 02 tomadas RJ-45","un",{"v":678,"d":"678.00"},null,null,"I3",null,"C"]
["09.01.100.05.04",null,34109,"SINAPI","Fornecimento e Instalação de Espelho para caixa estampada 4\"x4\" para até 06 tomadas RJ-45","un",{"v":72,"d":"72.00"},null,null,"I3",null,"C"]
["09.01.100.05.05",null,34109,"SINAPI","Fornecimento e Instalação de Espelho de latão para caixa de piso 4x4\" com 02 tomadas RJ-45","un",{"v":206,"d":"206.00"},null,null,"I3",null,"C"]
["09.01.100.05.06",null,"73917/5","SINAPI","Fornecimento e Instalação de Espelho de latão para caixa de piso 4x4\" com 06 tomadas RJ-45","un",{"v":18,"d":"18.00"},null,null,"I3",null,"C"]
["09.01.100.05.07",null,34109,"NOVA","Fornecimento e Instalação de Espelho para caixa de duto de piso com 02 tomadas RJ-45","un",{"v":128,"d":"128.00"},null,null,"I3",null,"C"]
["09.01.100.05.08",null,34109,"NOVA","Fornecimento e Instalação de Caixa para instalação aparente em divisórias com 02 tomadas RJ-45","un",{"v":14,"d":"14.00"},null,null,"I3",null,"C"]
["09.01.100.05.09",null,34109,"NOVA","Fornecimento e Instalação de caixa própria para piso falso com chassi para 02 tomadas RJ-45","un",{"v":43,"d":"43.00"},null,null,"I3",null,"I"]
["09.01.100.06",null,34109,"SINAPI","Fornecimento e Instalação de Tomada fêmea para comunicações, tipo RJ-45, categoria 6A, tipo blindada","un",{"v":3780,"d":"3,780.00"},null,null,"I3",null,"C"]
["09.01.100.07",null,"TEL005","NOVA","Fornecimento, Instalação, Configuração e Testes da Ampliação do Switch Core existente, considerando 01 cartão XFP de 04 portas e 04 tranceivers XFP de 10 GB","cj",{"v":1,"d":"1.00"},null,null,"I3",null,"I"]
["09.01.100.08",null,"TEL006","NOVA","Fornecimento, Instalação, Configuração e Testes de Switch Core, para dados com topologia de 3 camadas, com 12 interfaces ópticas de 1000BASE-LX, 12 interfaces ópticas no padrão 10GBASE-LX e 48 interfaces UTP-RJ45 no padrão 1000BASE-T  10/100/1000 Mbps","un",{"v":2,"d":"2.00"},null,null,"I3",null,"I"]
["09.01.100.09",null,"TEL007","NOVA","Fornecimento, Instalação, Configuração e Testes de Switch de Distribuição, para dados com 02 interfaces ópticas no padrão 10GBASE-SX e com 24 interfaces ópticas de 1000BASE-LX","un",{"v":6,"d":"6.00"},null,null,"I3",null,"C"]
["09.01.100.10",null,"TEL008","NOVA","Fornecimento, Instalação, Configuração e Testes de Switch de acesso de 48 portas, para dados com 02 interfaces ópticas no padrão 1000BASE-LX e 48 interfaces UTP-RJ45 no padrão 1000BASE-T 10/100/1000 Mbp","un",{"v":64,"d":"64.00"},null,null,"I3",null,"C"]
["09.01.100.11",null,"TEL009","NOVA","Fornecimento, Instalação, Configuração e Testes de Switch de acesso de 24 portas, para dados com 02 interfaces ópticas no padrão 1000BASE-LX e 24 interfaces UTP-RJ45 no padrão 1000BASE-T 10/100/1000 Mbp","un",{"v":1,"d":"1.00"},null,null,"I3",null,"I"]
["09.01.100.12",null,34109,"NOVA","Fornecimento, Instalação, Configuração e Testes da Central Telefônica Crystal Alcatel Lucent, considerando a ampliação de 1056 ramais analógicos, 352 ramais digitais, 72 ramais IP, 04 entradas E1, com fonte de alimentação e respespectivos gabinetes e acessórios, conforme  item 4.2.1 da ET de nº FZ.01/494.92/05463, com a seguinte composição:","cj",{"v":1,"d":"1.00"},null,null,"I3",null,"C"]
[{"$nulls":4},"·         01 gabinete modelo M3;"]
[{"$nulls":4},"·         04 placas PCM2;"]
[{"$nulls":4},"·         01 placas GPA2;"]
[{"$nulls":4},"·         08 placas INTOF2 (interligação dos módulos)"]
[{"$nulls":4},"·         33 placas e Z32 (32 ramais analógicos cada);"]
[{"$nulls":4},"·        11 eUA32 BOARD (32 ramais digitais cada);"]
[{"$nulls":4},"·         01 Ventilador de velocidade variável M2/M3; "]
[{"$nulls":4},"·         08 conectores TY5 9PTS DIN/BNC;"]
[{"$nulls":4},"·         08 placas COST-MO;"]
[{"$nulls":4},"·         02 shelves ACT28"]
[{"$nulls":4},"·         02 placas IO2N;"]
[{"$nulls":4}," Licenças de software funcional:"]
[{"$nulls":4},"·         02 x 500 extensões adicionais ARS & OVERFLOW;"]
[{"$nulls":4},"·         02 x 500 extensões adicionais NETWORK ABC."]
[{"$nulls":4},"Licenças de aplicações:"]
[{"$nulls":4},"·         4 x 500 licenças de CSTA  BYPASS;"]
[{"$nulls":4},"·         2 x 500 licenças de ACCOUNTING;"]
[{"$nulls":4},"·         2 x 500 licenças de Configuração;"]
[{"$nulls":4},"·         2 x 500 licenças de Alarmes;"]
[{"$nulls":4},"·         2 x 50 licenças de PERFORMANCE;"]
[{"$nulls":4},"·         2 x 500 licenças de Diretório;"]
[{"$nulls":4},"·         2 x 500 licenças de Usuários."]
[{"$nulls":4},"c) Licenças de Usuários de software:"]
[{"$nulls":4},"·         1062 licenças de usuários analógicos;"]
[{"$nulls":4},"·         351 licenças de usuários digitais;"]
[{"$nulls":4},"·         128 licenças de usuários ‘call by name’;"]
[{"$nulls":4},"·         72 licenças de SIP integrado / registrado;"]
[{"$nulls":4},"·         2 x 500 licenças de engine e-CS;"]
["09.01.100.13",null,34109,"NOVA","Fornecimento, Instalação e Testes de Distribuidor Geral,(DG-2P), para montagem em parede de sala, com 16 barras verticais para 60 blocos cada, com o 60 Blocos de engate rápido de 10 pares, com proteção de sobretensão e sobrecorrente, o 250 Blocos de engate rápido de 10 pares, sem proteção, para os ramais da central telefônica e 380 Blocos de engate rápido de 10 pares, de corte, para distribuição","cj",{"v":1,"d":"1.00"},null,null,"I3",null,"I"]
["09.01.100.14",null,"TEL010","NOVA","Fornecimento, Instalação e Testes de Distribuidor Geral,(DGE-SS), para montagem em parede, com 04 barras verticais para 60 blocos cada, com o 80 Blocos de engate rápido de 10 pares, com proteção de sobretensão e sobrecorrente, o 80 Blocos de engate rápido de 10 pares, de corte, para interligaçãp com DG-2P","cj",{"v":1,"d":"1.00"},null,null,"I3",null,"I"]
[]
["09.01.110",{"$nulls":3},"Cabos e Fios                                                                                                                                                                    "]
["09.01.110.01",null,34109,"NOVA","Fornecimento, Instalação e testes de Cabo para instalação em rede interna, F/UTP, categoria 6A com 4 pares # 23 AWG","m",{"v":235350,"d":"235,350.00"},null,null,"I3",null,"C"]
["09.01.110.02",null,34109,"NOVA","Fornecimento, Instalação e testes de Cabo telefônico para instalação em rede interna, tipo CI-50-50 com 50 pares de condutores # 24 AWG","m",{"v":2788,"d":"2,788.00"},null,null,"I3",null,"C"]
["09.01.110.03",null,34109,"NOVA","Fornecimento, Instalação e testes de Cabo telefônico para instalação em rede interna, tipo CI-50-100 com 100 pares de condutores # 24 AWG","m",{"v":4554,"d":"4,554.00"},null,null,"I3",null,"C"]
["09.01.110.05",null,"34122","NOVA","Fornecimento, Instalação e testes de Cabo de fibra óptica monomodo para uso na rede interna/externa, com 12 fibras,  indice gradual, 10 x 125 µm, 1000 base-sx, 850/1310 nm, para instalação interna/externa","m",{"v":8246,"d":"8,246.00"},null,null,"I3",null,"C"]
["09.01.110.06",null,"34123","NOVA","Fornecimento de Patch Cord flexível, tipo F/UTP, categoria 6A com 4 pares # 23 AWG, capa de proteção na cor amarelo, de 1,00 metro de comprimento com 01 conector macho tipo RJ-45 em cada extremidade","un",{"v":514,"d":"514.00"},null,null,"I3",null,"C"]
["09.01.110.07",null,"34124","NOVA","Fornecimento de Patch Cord flexível, tipo F/UTP, categoria 6A com 4 pares # 23 AWG, capa de proteção na cor amarelo, de 1,50 metro de comprimento com 01 conector macho tipo RJ-45 em cada extremidade","un",{"v":514,"d":"514.00"},null,null,"I3",null,"C"]
["09.01.110.08",null,"34125","NOVA","Fornecimento de Patch Cord flexível, tipo F/UTP, categoria 6A com 4 pares # 23 AWG, capa de proteção na cor amarelo, de 2,00 metro de comprimento com 01 conector macho tipo RJ-45 em cada extremidade","un",{"v":514,"d":"514.00"},null,null,"I3",null,"C"]
["09.01.110.09",null,"34126","NOVA","Fornecimento de Patch Cord flexível, tipo F/UTP, categoria 6A com 4 pares # 23 AWG, capa de proteção na cor azul de 1,00 metro de comprimento com 01 conector macho tipo RJ-45 em cada extremidade","un",{"v":769,"d":"769.00"},null,null,"I3",null,"C"]
["09.01.110.10",null,"34127","NOVA","Fornecimento de Patch Cord flexível, tipo F/UTP, categoria 6A com 4 pares # 23 AWG, capa de proteção na cor azul de 1,50 metro de comprimento com 01 conector macho tipo RJ-45 em cada extremidade","un",{"v":769,"d":"769.00"},null,null,"I3",null,"C"]
["09.01.110.11",null,"34128","NOVA","Fornecimento de Patch Cord flexível, tipo F/UTP, categoria 6A com 4 pares # 23 AWG, capa de proteção na cor azul de 2,00 metro de comprimento com 01 conector macho tipo RJ-45 em cada extremidade","un",{"v":769,"d":"769.00"},null,null,"I3",null,"C"]
["09.01.110.12",null,"34129","NOVA","Fornecimento de Patch Cord flexível, de cabo óptico, monomodo , com 02 fibras de 1,50 metros de comprimento com 01 conector duplo tipo  óptico LC-LC em cada extremidade","un",{"v":62,"d":"62.00"},null,null,"I3",null,"C"]
[]
["09.01.120",{"$nulls":3},"Diversos                                                                                                                                                                                   ","      "]
["09.01.120.01",{"$nulls":3},"Fornecimento de Sobressalentes, sendo:                                                              "]
["09.01.120.01.01",null,"34109","NOVA","Fornecimento e Instalação de Patch Panel do tipo blindado, padrão de 19\", dotado de 24 portas RJ-45, categoria 6A, com guia para cabos","un",{"v":25,"d":"25.00"},null,null,"I3",null,"C"]
["09.01.120.01.02",null,0,"NOVA","Distribuidor ótico - DGO para a STS, para cabo de fibras ópticas tipo monomodo, com 24 portas tipo LC, para instalação em rack padrão de 19\"","cj",{"v":3,"d":"3.00"},null,null,"I3",null,"C"]
["09.01.120.01.03",null,"73861/3","SINAPI","Tampa para condulete de alumínio Ø 3/4\", para até 02 tomadas RJ-45","un",{"v":50,"d":"50.00"},null,null,"I3",null,"C"]
["09.01.120.01.04",null,"73861/3","SINAPI","Tampa para condulete duplo de alumínio Ø 3/4\", para até 04 tomada RJ-45","un",{"v":5,"d":"5.00"},null,null,"I3",null,"C"]
["09.01.120.01.05",null,"34115","SINAPI","Fornecimento e Instalação de Espelho para caixa estampada 4\"x2\" para até 02 tomadas RJ-45","un",{"v":60,"d":"60.00"},null,null,"I3",null,"C"]
["09.01.120.01.06",null,"34116","SINAPI","Fornecimento e Instalação de Espelho para caixa estampada 4\"x4\" para até 06 tomadas RJ-45","un",{"v":7,"d":"7.00"},null,null,"I3",null,"C"]
["09.01.120.01.07",null,"34117","SINAPI","Fornecimento e Instalação de Espelho de latão para caixa de piso 4x4\" com 02 tomadas RJ-45","un",{"v":20,"d":"20.00"},null,null,"I3",null,"C"]
["09.01.120.01.08",null,"73917/5","SINAPI","Fornecimento e Instalação de Espelho de latão para caixa de piso 4x4\" com 06 tomadas RJ-45","un",{"v":2,"d":"2.00"},null,null,"I3",null,"C"]
["09.01.120.01.09",null,"73918-1","SINAPI","Fornecimento e Instalação de Espelho para duto de piso para instalação de tomadas RJ-45","un",{"v":13,"d":"13.00"},null,null,"I3",null,"C"]
["09.01.120.01.10",null,"60045","NOVA","Caixa para instalação aparente em divisórias com 02 tomadas RJ-45","un",{"v":2,"d":"2.00"},null,null,"I3",null,"C"]
["09.01.120.01.11",null,"ELE069","NOVA","Caixa própria para piso falso com chassi para 02 tomadas RJ-45","un",{"v":4,"d":"4.00"},null,null,"I3",null,"I"]
["09.01.120.01.12",null,"34118","SINAPI","Fornecimento e Instalação de Tomada fêmea para comunicações, tipo RJ-45, categoria 6A, tipo blindada","un",{"v":200,"d":"200.00"},null,null,"I3",null,"C"]
["09.01.120.02",null,"60040","NOVA","Fornecimento das Apostilas de treinamento, Manuais de Operação, Manutenção  e Comissionamento","cj",{"v":1,"d":"1.00"},null,null,"I3",null,"C"]
["09.01.120.03",{"$nulls":3},"Aplicação do Treinamento para 7 funcionários da Infraero, para os seguintes itens:"]
["09.01.120.03.01",null,"60041","NOVA","Aplicação do Treinamento de Operação para 7 funcionários da Infraero","h",{"v":80,"d":"80.00"},null,null,"I3",null,"C"]
["09.01.120.03.02",null,"34138A","NOVA","Aplicação do Treinamento de Manutenção, para 7 funcionários da Infraero","h",{"v":80,"d":"80.00"},null,null,"I3",null,"C"]
["09.01.120.04",null,"34139A","NOVA","Supervisão e Assistência de Operação inicial assistida","dia",{"v":90,"d":"90.00"},null,null,"I3",null,"C"]
["09.01.120.05",null,"34140A","NOVA","Gerenciar, planejar e executar a manutenção inicial, correspondente às manutenções preventiva, corretiva e preditiva do Telemática","dia",{"v":90,"d":"90.00"},null,null,"I3",null,"I"]
[]
["09.01.200",{"$nulls":3},"Eletrodutos e acessórios"]
["09.01.200.01",null,"34052","NOVA","Fornecimento e Instalação de Eletroduto de ferro galvanizado a fogo, semi pesado, Ø3/4\",  em barras de 3 metros, com acessórios de suportação, fixação, conexão e montagem","m",{"v":4131,"d":"4,131.00"},null,null,"I3",null,"C"]
["09.01.200.02",null,"72309","SINAPI","Fornecimento e Instalação de Eletroduto de ferro galvanizado a fogo, semi pesado, Ø 1\",  em barras de 3 metros, com acessórios de suportação, fixação, conexão e montagem, Ref. THOMEU ou equivalente técnico","m",{"v":3307,"d":"3,307.00"},null,null,"I3",null,"C"]
["09.01.200.03",null,"34142","SINAPI","Fornecimento e instalação de Eletroduto de ferro galvanizado a fogo, semi pesado, Ø 1.1/2\", fornecido em barras de 3.0 m com acessórios de conexão, fixação e montagem","m",{"v":380,"d":"380.00"},null,null,"I3",null,"C"]
["09.01.200.04",null,"60042","NOVA","Fornecimento e Instalação de Eletroduto de ferro galvanizado a fogo, semi pesado, Ø 2\",  em barras de 3 metros, com acessórios de suportação, fixação, conexão e montagem","m",{"v":119,"d":"119.00"},null,null,"I3",null,"C"]
["09.01.200.05",null,"34143","SINAPI","Fornecimento e Instalação de Eletroduto flexível de PVC, Ø 1\" com 800 mm de comprimento, com conexões em ambas as extremidade para conexão nas caixas de passagem","pç",{"v":50,"d":"50.00"},null,null,"I3",null,"C"]
["09.01.200.06",null,"34263","NOVA","Fornecimento e Instalação de Eletroduto flexível de PVC, Ø 1\" com 1500 mm de comprimento, com conexões em ambas as extremidade para conexão nas caixas de passagem","pç",{"v":43,"d":"43.00"},null,null,"I3",null,"C"]
[]
["09.01.210",{"$nulls":3},"Dutos de Piso e acessórios"]
["09.01.210.01",null,"34144","TCPO","Fornecimento e Instalação de Duto de piso, simples liso 25x140 mm","m",{"v":327,"d":"327.00"},null,null,"I3",null,"C"]
[]
["09.01.220",{"$nulls":3},"Eletrocalhas "]
["09.01.220.01",null,"34145","SINAPI","Fornecimento, Instalação e Identificação de Eletrocalha do tipo perfurada, em chapa de aço 16, tratada e galvanizada a fogo por imersão, com dimensões de 100 x 50 mm em barras de 3m, incluindo todos os acessórios para suportações, fixações, derivações, curvas, conexões e montagens","m",{"v":2588,"d":"2,588.00"},null,null,"I3",null,"C"]
["09.01.220.02",null,"0233","TCPO","Fornecimento, Instalação e Identificação de Eletrocalha do tipo perfurada, em chapa de aço 16, tratada e galvanizada a fogo por imersão, com dimensões de 200 x 50 mm em barras de 3m, incluindo todos os acessórios para suportações, fixações, derivações, curvas, conexões e montagens","m",{"v":1553,"d":"1,553.00"},null,null,"I3",null,"C"]
["09.01.220.03",null,"0234","TCPO","Fornecimento, Instalação e Identificação de Eletrocalha do tipo perfurada, em chapa de aço 16, tratada e galvanizada a fogo por imersão, com dimensões de 300 x 50 mm em barras de 3m, incluindo todos os acessórios para suportações, fixações, derivações, curvas, conexões e montagens","m",{"v":378,"d":"378.00"},null,null,"I3",null,"C"]
["09.01.220.04",null,"34146","TCPO","Fornecimento, Instalação e Identificação de Eletrocalha do tipo perfurada, em chapa de aço 16, tratada e galvanizada a fogo por imersão, com dimensões de 400 x 50 mm em barras de 3m, incluindo todos os acessórios para suportações, fixações, derivações, curvas, conexões e montagens","m",{"v":121,"d":"121.00"},null,null,"I3",null,"C"]
["09.01.220.05",null,"0235","TCPO","Fornecimento, Instalação e Identificação de Eletrocalha do tipo perfurada, em chapa de aço 16, tratada e galvanizada a fogo por imersão, com dimensões de 500 x 50 mm em barras de 3m, incluindo todos os acessórios para suportações, fixações, derivações, curvas, conexões e montagens","m",{"v":225,"d":"225.00"},null,null,"I3",null,"C"]
[]
["09.01.230",{"$nulls":3},"Caixas   "]
["09.01.230.01",null,"60222","NOVA","Fornecimento e Instalação de Caixa de ligação para embutir em PVC 4\"x2\"X2\"","un",{"v":678,"d":"678.00"},null,null,"I3",null,"C"]
["09.01.230.02",null,"60225","NOVA","Fornecimento e Instalação de Caixa de ligação para embutir em PVC 4\"x4\"X2\"","un",{"v":72,"d":"72.00"},null,null,"I3",null,"C"]
["09.01.230.03",null,"60223","NOVA","Fornecimento e Instalação de Caixa de ligação/passagem condulete, em alumínio para eletroduto de diâmetro de  Ø 3/4\"","un",{"v":711,"d":"711.00"},null,null,"I3",null,"C"]
["09.01.230.03",null,"1017","NOVA","Fornecimento e Instalação de Caixa de ligação/passagem condulete, em alumínio para eletroduto de diâmetro de  Ø 1\"","un",{"v":297,"d":"297.00"},null,null,"I3",null,"C"]
["09.01.230.04",null,"60043","NOVA","Fornecimento e Instalação de Caixa de ligação/passagem condulete, em alumínio para eletroduto de diâmetro de Ø1.1/2\"","un",{"v":21,"d":"21.00"},null,null,"I3",null,"C"]
["09.01.230.05",null,"60044","NOVA","Fornecimento e Instalação de Caixa de ligação/passagem condulete, em alumínio para eletroduto de diâmetro de Ø2\"","un",{"v":2,"d":"2.00"},null,null,"I3",null,"C"]
["09.01.230.06",null,"73918-1","SINAPI","Fornecimento e Instalação de Caixa de ligação/passagem condulete duplo, em alumínio para eletroduto de diâmetro de  Ø 1\"","pç",{"v":50,"d":"50.00"},null,null,"I3",null,"C"]
["09.01.230.07",null,"73918-1","SINAPI","Fornecimento e Instalação de Caixa de ligação para piso nas dimensões de 115x115x71mm","un",{"v":224,"d":"224.00"},null,null,"I3",null,"C"]
["09.01.230.07",null,"73918-1","SINAPI","Fornecimento e Instalação de Caixa para duto de piso para instalação de tomadas RJ-45","un",{"v":6,"d":"6.00"},null,null,"I3",null,"C"]
["09.01.230.08",null,"73918-1","SINAPI","Fornecimento e Instalação de Caixa de passagem metálica para embutir em alvenaria de 100x100x80mm, com tampa aparafusada","un",{"v":23,"d":"23.00"},null,null,"I3",null,"C"]
["09.01.230.09",null,"73918-1","SINAPI","Fornecimento e Instalação de Caixa de passagem para embutir em alvenaria de 200x200x120mm, com tampa aparafusada","un",{"v":62,"d":"62.00"},null,null,"I3",null,"C"]
["09.01.230.10",null,"73918-1","SINAPI","Fornecimento e Instalação de Caixa de passagem para embutir em alvenaria de 300x300x120mm, com tampa aparafusada","un",{"v":3,"d":"3.00"},null,null,"I3",null,"C"]
["09.01.230.11",null,"73918/3","SINAPI","Fornecimento e Instalação de Caixa de passagem  metálica para instalação aparente em alvenaria de 1200x1200x150mm, com portas com dobradiça e fechadura","pç",{"v":1,"d":"1.00"},null,null,"I3",null,"C"]
["09.01.230.12",null,"73918-1","SINAPI","Fornecimento e Instalação de Caixa de passagem para embutir em piso, metálica, de 340 x 340x 50 mm, com tampa com saída de cabos passagem para duto de piso de 140 x 25 mm","un",{"v":50,"d":"50.00"},null,null,"I3",null,"C"]
[]
[{"$nulls":4},"TOTAL ITEM 09.00.000"]
[]
[{"$nulls":4},"EQUIPE TÉCNICA PARA PROJETOS E \"AS BUILT\""]
[]
["12.00.000",{"$nulls":3},"AS BUILT"]
[{"$nulls":11},"COMPLETO"]
["12.01.001",{"$nulls":3},"AS BUILT"]
["12.01.001.01",null,0,0,"As Built","cj",{"v":1,"d":"1.00"},null,null,"I12",null,"C"]
[]
[{"$nulls":4},"TOTAL ITEM 12.00.000"]
[]
["Nota:"]
["Para índices de reajustamento adotar os publicados pela: FGVDADOS http://www.fgv.br/ibre conforme legenda abaixo:"]
[]
["I1 - INCC - Índice de Nacional de Custo da Construção (abrangência nacional) - No. da Série FGV: 160868 - coluna 6"]
["I2 - INCC-DI - Elevador - No. da Série FGV: 162046 - coluna 69"]
["I3 - INCC por Estágio - DI Materiais, Equipamentos e Serviços - Todos os Itens -  No. da Série FGV: 1004888 - coluna 47A"]
["I4 - INCC - Índice de Nacional de Custo da Construção - No. da Série FGV: 160906 - coluna 1"]
["I5 - Índice de Obras Rodoviárias - Pavimentação Asfáltica - No. da Série FGV: 157972 - coluna 37 e No. da Série FGV: 1002389 - coluna 39E"]
["I6 - Índice de Obras Rodoviárias - Terraplenagem - No. da Série FGV: 157956 - coluna 38"]
["I7 - Índice de Obras Rodoviárias - Drenagem - No. da Série FGV: 1002385 - coluna 39A"]
["I8 - Índice de Obras Rodoviárias - Sinalização Horizontal - No. da Série FGV: 1002386 - coluna 39B"]
["I9 - Índice de Obras Rodoviárias - Pavimentos de Concreto de Cimento Portland - No. da Série FGV: 1002387 - coluna 39C"]
["I10 - Índice de Preço ao Produtor Amplo - IPA Máquinas e Equipamentos - No. da Série FGV: 1006825 - coluna 32"]
["I11 - Índice de Obras Rodoviárias - Ligantes Betuminosos - No. da Série FGV: 1002389 - coluna 39E"]
["I12 - INCC - Projetos e Consultoria - No. da Série FGV: 205438 - coluna 78"]
[]
[]
[]
["Versão 10 – Evolução dos preços no período compreendido entre os dias 11 do mês anterior e 10 do mês de referência;"]
["Versão M (ou 20) – Preços coletados entre os dias 21 do mês anterior e 20 do mês de referência;"]
["Versão DI (ou 30) – Preços coletados entre o primeiro e último dia do mês de referência."]
[]
[".",".",".",".",".",".",".",".",".",".",".","."]